建设项目环境影响报告表

（生态影响类）
项目名称：首钢集团有限公司矿业公司           
裴庄区域光伏发电项目               

建设单位（盖章）：华电（迁安）新能源有限公司                   

编制日期：       2026年7月                    

中华人民共和国生态环境部

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	首钢集团有限公司矿业公司裴庄区域光伏发电项目 

	项目代码
	2601-130283-89-01-798945

	建设单位联系人
	朱风羽
	联系方式
	

	建设地点
	迁安市马兰庄镇裴庄区域、蔡园镇

	地理坐标
	一期光伏场区中心地理坐标：118度35分02.523秒，40度05分00.702秒；

二期光伏场区中心地理坐标：118度34分54.311秒，40度05分24.3922秒；
升压站中心地理坐标：118度35分18.593秒，40度05分22.751秒

	建设项目

行业类别
	四十一、电力、热力生产和供应业90

太阳能发电4416
	用地面积（hm2）
	永久占地面积193.2983hm2(其中一期工程永久占地127.56hm2、二期工程永久占地65.7383hm2)

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	迁安市行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	迁行审投资备字〔2026〕210号

	总投资（万元）
	39190
	环保投资（万元）
	195.95

	环保投资占比（%）
	0.5
	施工工期
	一期工程施工时间为16个月，二期工程施工时间为6个月

	是否开工建设
	(否

□是：                             

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》中表1专项评价设置原则表以及 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目占地不涉及该类项目所列的敏感区：国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位，无需设置生态专项评价。

	规划情况
	无



	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	本项目与相关规划的符合性分析见下表：

表1    本项目与相关规划的符合性分析表

序号
文件名称
文件要求
本项目情况
符合性分析
1
《河北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（草案）》
大力发展光电、风电、抽水蓄能，安全有序发展核电
本项目为光伏发电项目
符合
2
《唐山市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》
抓住碳达峰、碳中和战略机遇，合理发展清洁高效灵活电源。积极发展非化石能源，打造北部山区和南部沿海地区百万光伏基地，支持光电平价上网，到2025年光电装机达到400万千瓦
本项目利用太阳能发电，属于清洁高效灵活电源。
符合
3
《唐山市光伏发电发展规划（2022-2035年）》
充分利用荒山荒坡、坑塘水面、盐池、矿山等土地，因地制宜开发光伏基地项目
项目利用迁安市首钢大石河铁矿裴庄采区东排土场、西排土场、裴庄采坑、唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天开采工程排土场区及其老办公生产区内作为本项目占地，既节约土地，又因地制宜开发光伏绿色能源。
符合
4
大力推行多领域“光伏+”布局。结合煤矿塌陷区、矿山修复区等生态脆弱区域修复，创新各类符合我市实际的“光伏+生态治理” “光伏+电代煤” “光伏+储能”“光伏+充电” “光伏+制氢”等综合开发利用模式，全面拓展光伏发展空间，推进光伏多元化利用，提高资源利用效能。
项目属于光伏+储能，提高资源利用效能。
符合
5
加强项目布局、建设、运营、退役全环节、全生命周期环境保护，严格落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单“三线一单”要求，严格执行环保标准，做到环境保护设施与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”，预防和减轻环境影响。
项目严格落实生态环境分区管控要求，严格执行环保标准，执行“三同时”，预防和减轻环境影响。
符合


	其他符合性分析
	(1)产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于“五、新能源”中的“2．可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用”，为鼓励类项目；项目不在《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类和许可准入类之列。项目已在迁安市行政审批局备案（备案号：迁行审投资备字〔2026〕210号），项目的建设符合国家和地方产业政策。

(2)生态环境分区管控符合性分析
本项目建设与生态环境分区管控要求的符合性分析如下：
表2    项目建设与生态环境分区管控要求的符合性分析表
文件要求
拟建项目情况
生态环境分区管控要求
环境质量底线：
(1)环境空气：项目运营期没有废气产生。
(2)水环境：项目无生产废水外排。
(3)声环境：项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，厂界噪声达标排放。
资源利用上线：运营过程中消耗的水资源等相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。
生态保护红线：项目距离最近的生态保护红线2840m。
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图1  迁安市生态保护红线图
(3)与《河北省生态环境准入清单（2023年版）》的符合性分析
经查询河北省生态环境分区管控-公众版，本项目位于迁安市马兰庄镇裴庄区域、蔡园镇，属于一般管控单元。
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图2  河北省环境管控单元分布图中的位置图



表3    项目与《河北省生态环境准入清单》（2023年版）的符合性分析

	管控类别
	文件管控要求
	本项目情况
	符合性

	生态保护红线总体要求
	禁止建设开发活动
	生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
	本项目不涉及生态保护红线
	不涉及

	
	允许类管控要求
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。
	
	不涉及

	
	其他要求
	1、加强有限人为活动管理。2、有序处理历史遗留问题。
	
	不涉及

	大气环境总体管控要求
	空间布局约束
	1、严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	2、对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，严格控制新增产能，遏制高耗能、高排放项目盲目发展。持续巩固去产能成果，严格落实产业准入条件，坚决防止反弹，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。2025年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的升级改造、搬迁或关闭退出；各地已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。原则上禁止新建化工园区，加快对现有化工园区评估与整合调整，对于整改不满足要求的，取消园区资格。到2025年底，各县（市、区）实现重点行业企业基本按主导功能入园。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	4、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	5、禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	污染物排放管控
	1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
	本项目运营期没有废气产生
	符合

	
	
	2、对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，全省现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。
	本项目运营期没有废气产生
	符合

	
	
	3、深入实施燃煤锅炉治理，全省基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	4、到2025年，全省城区集中供热普及率达到100%，城市建成区清洁取暖率达到100%。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	5、提高应对气候变化能力，加强碳排放和大气污染物协同控制，推动分区域、分梯次达峰，鼓励有条件的地方率先达峰。到2025年，单位地区生产总值能源消耗及二氧化碳排放量达到国家要求。推进钢铁、建材等重点行业尽早实现二氧化碳排放达峰，力争钢铁、水泥行业2025年前实现碳达峰。大力发展低碳交通，不断提高营运车辆和船舶的新能源和清洁能源应用比例，到2025年，营运车辆和船舶单位运输周转量二氧化碳排放强度比2020年分别下降4%和3.5%。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	6、加强能源重化工产能管控，到2035年能源重化工行业进一步压减产能，加快产业升级和工艺设备改造力度，2035年重点行业能效水耗水平达到国际先进水平；2035年100％国家级工业园区和80％省级工业园区实现循环化改造。推动工业氮氧化物和挥发性有机物协同减排。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	7、巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	8、其他已有行业排放标准的砖瓦、石灰、无机盐、铁合金、有色金属等执行行业排放标准，暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、矿物棉等建材行业，工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，全面加大污染治理力度，原则上颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米，其中日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	9、以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	10、开展钢铁，水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放检查工作：物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	11、加快油品质量升级。按照国家部署要求，全省供应符合国六标准的车用汽油和车用柴油，停止销售低于国六标准的汽油柴油，实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并轨”。到2025年，年销售汽油量大于3000吨的加油站全部安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。全面建立重型柴油车污染防治责任制度，强化重点用车单位进出场车辆电子台账动态管理。加快推广应用新能源汽车。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	12、加快发展清洁航运，鼓励船舶进行发动机升级或尾气处理，推动船舶使用氢燃料电池，靠港船舶使用岸电和电驱动货物装卸，在沿海地区研究设立船舶氮氧化物排放控制区。到2025年，秦皇岛港、唐山港、黄骅港80%的5万吨级以上泊位（油气码头除外）具备岸电供应能力。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	13、全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。地级城市和定州、辛集市调整完善并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。实施船舶发动机第二阶段标准和油船油气回收标准。港口、机场、铁路货场、物流园区开展非道路移动机械低排放控制区建设，推动非道路移动机械实现零排放或近零排放。落实非道路移动机械使用登记管理制度，消除工程机械冒黑烟现象。
	项目施工期非道路移动机械满足国四标准
	不涉及

	
	
	14、积极推进铁路专用线建设，大宗货物年货运量150万吨以上企业及新建的电力等大型工矿企业、物流园区，铁路专用线接入比例达到80%以上。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	15、深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。加强道路扬尘综合整治。到2025年，所有设区市和县级城市道路、城乡结合部、背街小巷基本实现机械化清扫，采取机械化清扫保洁的路面每平方米浮土达到3克以下。全省工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。实施城市土地硬化和复绿。大型煤炭、矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物流输送系统封闭改造。依法关闭一批无排污许可证、排放不达标的露天矿山，以张家口、保定、承德等市为重点，深度整治矿山扬尘。
	本项目施工扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1浓度限值要求。
	符合

	
	
	16、严禁秸秆、垃圾露天焚烧。严密部署、压实责任，实行全区域、全时段、常态化禁燃禁放烟花爆竹。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	17、控制农业源氨排放，推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。到2025年，推进大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	18、全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质、高能耗企业（即“双超双有高耗能”）的企业实施强制性清洁生产审核。
	本项目不属于
	不属于

	
	
	19、以市主城区为重点，开展油烟和非甲烷总烃控制，鼓励油烟和非甲烷总烃按照1mg/m3和10mg/m3开展治理，加强餐饮油烟管控，推进大中型餐饮企业（3个灶头及以上）在线监测设备安装联网，确保稳定达标运行。
	本项目不位于主城区内
	符合

	
	环境风险防控
	1、完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的省级大气环境监管大数据平台，各市同步建设大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	2、完善“1+N”环境应急监测响应体系。提升大气环境质量预测预报预警能力，推进未来15天中长期污染趋势预报、40天中长期数值预报和短临精细化预报系统建设，强化有毒有害大气污染物风险预警。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、构建污染天气应对的“区域-省-市-县-企业”五级预案体系，完善细颗粒物（PM2.5）和臭氧重污染天气预警的启动、响应、解除机制。
	本项目不涉及
	不涉及

	地表水总体管控要求
	空间布局约束
	1、涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《河北省水污染防治条例》《地下水管理条例》等管控要求。南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令第647号）、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》、《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》、《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《保定市白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；大运河参照《河北省大运河文化保护传承利用实施规划生态环境保护修复专项规划》要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全为目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目，严格控制建设开发强度，避免连片、大规模和高强度开发，规划项目应做好水安全论证。
	项目不在涉水自然保护区及饮用水源保护区范围内
	符合

	
	
	2、未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭；推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表，确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
	本项目废水不外排
	符合

	
	
	4、控制水产养殖污染，以饮用水水源、水质较好湖库、近岸海域等敏感区域为重点，科学划定养殖区，明确限养区和禁养区，拆除超过养殖容量的网箱围网设施。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	5、在重要河流干流、支流和重点湖库周边划定生态缓冲带，强化岸线用途管制。严控、整治不符合水源涵养区、水域岸线、河湖缓冲带等保护要求的人类活动。以重要河湖湿地、沿海自然湿地和张家口、承德为重点，加快推进水生态保护和修复。开展重点流域水生态专项调查和生态系统健康评估。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	6、建立健全河流湖泊休养生息长效机制。落实休渔禁渔期制度，科学划定河湖禁捕、限捕区域。持续在白洋淀、衡水湖、潘家口、黄壁庄等内陆大中型湖库开展增殖放流，引导建立人放天养的生态养殖模式。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业,新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
	本项目不属于高污染、高耗水、产能过剩行业
	符合

	
	
	2、实施沿海三市总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放。
	本项目废水不外排
	不涉及

	
	
	3、加强水体生态修复，合理开展河道补水，加强城市建成区黑臭水体和流域水环境协同治理，因地制宜对河湖岸线进行生态化改造，统筹好岸线内外污水垃圾收集处理工作，及时对水体及河岸垃圾、漂浮物等进行清捞、清理，并妥善处理处置。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	4、到2030年底，设市城市建成区80%以上面积达到海绵城市建设要求。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	5、推进城镇污水处理提质增效，到2025年，基本消除城市建成区污水管网空白区，2035年基本实现城镇生活污水全收集、全处理。有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值，其他城镇污水处理厂全部执行一级A排放标准。现有城镇污水处理厂不能满足生活污水处理需求或污水处理厂负荷率超过90%的，要因地制宜谋划污水处理厂新、扩建项目。加快实施大清河、子牙河、黑龙港及运东等重点流域城镇污水处理厂提标改造。到2025年大运河核心区城市和拓展区城市再生水利用率达到35%。以南水北调输水沿线、引黄济冀沿线、白洋淀上游周边等水环境敏感区域为重点区域，结合县域农村生活污水治理规划，实施一批全域农村生活污水治理示范工程。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	6、工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级A标准；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。
	本项目废水不外排
	符合

	
	
	7、强化畜禽养殖污染治理。优化调整畜禽养殖布局，引导畜禽生产向环境容量大地区转移，落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可证制度，推动设有排污口畜禽规模养殖场定期开展自行监测，强化散养地区的环境治理，加强对养殖户的日常巡查监管。提升畜禽粪污综合利用率，2025年全省畜禽粪污综合利用率达到85%以上。大力推进水产生态健康养殖，引导和鼓励以节水减排为核心的池塘、工厂化车间和网箱标准化改造，集中连片养殖区通过采取进排水改造、生物净化等措施进行养殖尾水处理，逐步实现养殖尾水循环利用或达标排放。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	8、推进化肥控量增效。全面推广精准施肥，大力推广应用化肥机械深施、机械追肥、种肥同播、水肥一体化等新技术，示范推广缓释肥、水溶肥等新型肥料，优化改进施肥方式；推广测土配方施肥，加强有机肥生产、积造和施用难点问题联合攻关，到2025年，主要农作物化肥利用率达到43%以上，化肥使用量零增长。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	9、推进农药减量控害，推广应用低毒低残留农药，严格控制高毒高残留高风险农药使用。推行绿色防控，集成推广生物防治、物理防治等绿色防控技术，到2025年，全省农药使用量减少，主要农作物农药利用率达到43%以上；绿色防控覆盖率达到60%以上，统防统治覆盖率达到50%以上。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	10、集中式饮用水源保护区及水体功能为Ⅰ-Ⅲ类的河流、引黄和南水北调工程沿线等环境敏感区以及雄安新区等重点区域，建设生态沟渠、植物隔离条带、净化塘、地表径流积池等设施减缓农田氮磷流失，减少对水体环境的直接污染。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	11、保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。推进面源污染防治，有效防范尾矿库、交通流动源等环境风险，提升水质安全保障水平。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	12、实施入海河流系统治理。强化入海河流断面、入海口和重点入海排污口水质监测考核。持续开展入海排污口排查溯源和分类整治，制定“一口一策”整治方案，到2023年，完成入海排污口整治。加强沿海城市总氮排放控制，削减入海河流总氮负荷，到2025年，国控入海河流总氮浓度下降比例达到国家要求，主要入海河流河口断面力争达到Ⅲ类及以上水质。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	13、加强海域污染防治。科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，确定养殖规模和养殖密度，推广生态健康养殖模式。推动海水养殖环保设施建设与清洁生产，规范设置养殖尾水排放口，强化养殖尾水集中生态化处理、废弃物集中收储处置和资源化利用。到2025年，工厂化养殖排口全部达标排放。
	本项目不涉及
	不涉及

	土壤及地下水风险防控总体管控要求
	空间布局约束
	1、永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。
	光伏场区、升压站不占用永久基本农田
	符合

	
	
	2、推进严格管控类耕地种植结构调整和退耕还林还草，在涉及重度污染耕地的县（市、区），依法划定特定农产品严格管控区，严禁种植特定农产品，重污染耕地禁止种植食用农产品。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	4、原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。工矿用地复垦为食用农产品耕地的，依法进行分类管理，加强重点监测。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	环境风险管控
	1、新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	2、涉及严格管控类耕地的县（市、区）制定风险管控实施方案，结合区域农作物耕作习惯、农业现代化建设、乡村振兴等，因地施策采取种植结构调整、轮作休耕、退耕还林还草还湿等措施，降低环境风险。加强特定农产品严格管控区管理，严禁种植特定食用农产品和饲草。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、推行施用有机肥、种植绿肥等措施，推广测土配方施肥技术。加强农业投入品质量监管，严禁向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品。各地高标准农田建设项目要向优先保护类耕地集中地区倾斜，优先安排农田基础设施建设项目。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	4、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。稳步推进厨余垃圾处理设施能力建设。加快生活垃圾焚烧处理全域覆盖，配套飞灰处置设施建设，实现全省原生生活垃圾零填埋。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	5、以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。未实施土壤调查、评价和修复的城市工业污染场地,不得开展二次开发利用。落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	6、原则上居住、学校、养老机构等用地在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	7、以焦化、农药、化工、钢铁等行业为重点，强化土壤污染风险管控与修复、效果评估、后期管理。针对重点行业企业用地土壤污染状况调查确定的潜在高风险地块、超标地块和纳入调查名录的暂不开发利用地块等，合理划定管控区域并实施管控。推进腾退地块土壤污染风险管控和修复。探索在产企业边生产边管控的土壤污染风险管控模式和污染地块的“环境修复+开发建设”模式。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	8、加大矿山地质环境和生态修复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库安全监管，运营、管理单位要开展土壤污染状况监测和环境风险评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	9、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除涉及有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤和地下水，增加后续治理修复成本和难度。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	10、京津中心城区、雄安新区、北京城市副中心、滨海新区和河北各地级城市人口聚集区严格规范危险化学品管理,依法逐步退出危险化学品(以下简称“危化品”)生产、储存、加工机构,加快城市建成区重污染企业搬迁。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	11、推进城镇地下水型饮用水水源补给区和重点地下水污染源（“双源”）的环境状况调查评估。到2023年，完成市级以上地下水型饮用水水源补给区、市级以上化工园区、重点危险废物处置场、重点垃圾填埋场地下水环境状况调查评估。到2025年，完成重点矿山开采区等其他污染源地下水环境状况调查评估。开展察汗淖尔流域生态脆弱区地下水环境状况调查试点。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	12、强化县级及以上地下水型饮用水水源保护区划定，设立标志，进行规范化建设。针对水质超标的地下水型饮用水水源，分析超标原因，因地制宜采取整治措施。针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	13、加强土壤与地下水环境监测。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。2025年底前，土壤监测点位布设全面覆盖曾作为工矿用地或者发生过重大、特大污染事故等需重点监测地块，重点覆盖工业利用时间大于30年的地块，并完成1轮监测。对“国考点位”按月开展地下水环境监测，对“省考点位”每年至少监测1次。
	企业不在土壤污染重点监管单位行列
	符合

	资源利用总体管控要求
	水资源管控要求
	1、到2025年，压减地下水超采量达到16.2亿立方米。严格禁限采区管理要求，在地下水禁止开采区，一律禁止开凿新的取水井，对已有的取水井应当制订计划逐步予以关停；在地下水超采区、南水北调受水区，除符合补办条件的外，原则上不再审批开凿新的取水井；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目，确需新增取用地下水的，限采区按照“用一减二”的比例、一般超采区按照“用一减一”的比例，实行“先减后加”同步削减其他取水单位或个人的地下水许可开采量。完善省市县三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，对取用水总量已达到或超过可用水量的地方，暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近用水量的地方，限制审批新增取水。对于其他符合《河北省水利厅关于严格地下水取水管理有关事项的通知》中不予批准取用地下水的若干情形，一律禁止新开凿新的取水井。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	2、保障生态用水。构建以引黄入冀补淀工程为主，上游水库和其他外调水为补充水源的多元互济水源保障体系。增加引黄入冀补淀工程引水时间和引水入淀水量；实施江河湖库连通工程，构建太行山山区大型水库通过上游河道向白洋淀生态补水的骨干供水网络，联合调度王快、西大洋、安各庄等上游水库水量，恢复淀泊水动力。进一步健全南水北调、引黄入冀及重要跨界河流补水机制，加大河流湖库水系连通工程建设力度，逐步恢复河流湖库生态功能。到2025年实现大运河、滹沱河、永定河等重点河流力争实现全线过流，萎缩干涸的重点湖泊水面得到一定恢复。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、强化用水定额管理，建立覆盖主要农作物、工业产品和生活服务业的先进用水定额体系，实行用水定额动态调整。全面推进节水型城市建设，到2025年全省累计60%以上县（市、区）达到节水型社会评价标准，其中南水北调受水区各县（市、区）全部达到节水型社会评价标准。深入推进工业节水减排，大力推广节水工艺和技术，严格控制建设高耗水项目，提升高耗水企业废水深度处理和达标再利用水平。大力发展节水灌溉，积极推进农村生活用水设施节水改造。
	本项目不属于高耗水项目
	符合

	
	能源管控要求
	1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	2、禁燃区内禁止原煤散烧。加强原煤洗选加工，提升洗选技术水平，到2025年，原煤入选率保持90%以上。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、推动热电联产集中供热改造和燃煤锅炉清洁能源替代，城镇及周边农村地区积极稳妥推进煤改电工程，结合气源保障、自然条件等推广煤改气、地源热泵、太阳能热泵和空气源热泵等用能或供暖方式。新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	4、2035年国家重点行业能效达到国际先进水平。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	5、严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169）标准，省内生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081）地方标准要求、《水泥回转窑用煤商品煤质量》（GBT7563）标准。《河北省动力煤质量标准》发布后执行新的煤质标准。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	6、按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组。设计工况下供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的湿冷煤电机组和高于300克标准煤/千瓦时的空冷煤电机组不允许新建。到2025年，火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下。对于供电煤耗300克标煤/千瓦时以上的机组，应加快创造条件实施改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	7、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	8、对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	9、加快实施煤电、建材、化工、陶瓷、有色金属等重点行业的节能改造升级和污染物深度治理，严格执行能耗、环保、水耗、质量、安全、技术等方面有关法律法规、产业政策和强制性标准。
	本项目不属于高耗能项目
	符合

	
	
	10、现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源;未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	11、控制化石能源消费总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，有序推动抽水蓄能电站规划建设，打造冀北清洁能源基地，积极推动可再生能源制氢，完善产供储销配套设施，拓展氢能应用领域。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。
	本项目为太阳能发电，属于大力发展可再生能源发电
	符合

	
	岸线资源管控要求
	1、自然岸线区域应加强岸线保护，保留岸线自然形态，除国家重大建设项目和经法定批复的岸线利用外，原则上禁止开发建设活动。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	2、对于沿岸直排口进行集中整治，加强入海河流污染治理，保证沿岸生态环境的安全。加强海域、海岛、海岸线受损海洋生态系统保护恢复和监管，实施退围还滩还海和生态保护修复工程，恢复自然岸线和重要湿地生境。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	
	3、加强工业、港口人工岸线监管，原则上不再批复围填海工程。开展人工利用岸线固废、废水等污染综合整治，降低对周边海域生态功能的影响。
	本项目不涉及
	不涉及

	产业总体布局要求
	1、禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》、《河北省新增限制和淘汰类产业目录》中的产业项目。
	项目对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目属于鼓励类，且不在《市场准入负面清单》禁止准入类和许可准入类之列，不在《河北省禁止投资的产业目录》之列
	符合

	
	2、严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。
	对照《环境保护综合名录》，本项目不属于“高污染、高风险”项目
	符合

	
	3、严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工等产能项目建设，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。
	项目不涉及
	符合

	
	4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。
	项目运营期没有废气产生。
	符合

	
	5、灵寿县、赞皇县严格执行《灵寿县等22县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单》。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	6、以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业限期退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	7、禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。
	本项目不涉及
	不涉及

	项目入园准入要求
	1、县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	2、加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	3、县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	4、对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。
	本项目不涉及
	不涉及

	
	5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
	本项目不涉及
	不涉及


(4) 与《唐山市生态环境准入清单》(2023年版，2024年4月)的符合性分析

根据《唐山市生态环境准入清单(2023年版)》，项目属于ZH13028330001一般管控单元。项目与唐山市总体生态环境准入清单要求符合性分析、与唐山市陆域环境管控单元准入清单——迁安市管控单元——ZH13028330001一般管控单元管控要求符合性分析见下表。

①生态保护红线总体管控要求：

表4    项目与唐山市生态环境准入清单符合性分析

	管控单元
	要求
	项目情况
	符合性

	生态保护红线区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。
	项目不在生态保护红线内。
	符合

	
	
	限制类管控要求
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
(1)管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

(2)原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖(不包括投礁型海洋牧场、围海养殖)等活动，修筑生产生活设施。

(3)经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

(4)按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

(5)不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

(6)必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

(7)地质调查与矿产资源勘查开采。[具体开采活动，详见《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发[2022]142号)]。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

(8)依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

(9)根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。

(10)法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》(自然资发[2022]142号)规定办理用地用海用岛审批。
	项目不在生态保护红线内。
	

	地下水饮
用水水源

保护区
	空间
布局

约束
	禁止类管
控要求
	1、饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
（1）禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其它有害废弃物；（2）禁止利用渗坑、渗井、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；（3）禁止使用不符合农田灌溉水质标准的水进行灌溉；（4）实行人工回灌地下水时不得污染地下水源。

2、准保护区内，应遵守下列规定：

（1）禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；（3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；（4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。

3、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定：

（1）禁止设置排污口；（2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；（4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；（5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；（6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；（7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；（8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律、法规规定的其他禁止行为。

4、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定：

（1）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（2）禁止铺设输送污水的管道及输油管道；（3）禁止其他可能污染饮用水水体的行为。
	项目不涉及饮用水地下水源各级保护区及准保护区。

	符合

	
	
	限制类管
控要求
	1、准保护区
（1）排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。（2）在地下水饮用水水源准保护区内从事地下勘探、兴建地下工程设施等活动的，应当采取防护性措施，防止破坏和污染地下水。

2、二级保护区

在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。

3、一级保护区

对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出
	
	

	一般生态空间
	总体要求
	空间布局约束
	1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。
2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片敞开生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。

3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。

4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。

5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。

6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。

7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
	1、项目不属于高污染、高能耗、高物耗产业；
2、项目不涉及；

3、项目不属于开发区范围；

4、项目不涉及；

5、项目不涉及；

6、项目不在生态保护红线范围内；

7、项目不涉及。
	符合

	
	水源涵养
	空间布局约束
	1、禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。
2、禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。

3、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。

4、禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。
	1、项目不会损害生态系统水源涵养功能；
2、项目不属于导致水体污染的产业；

3、项目不在水源涵养区，不属于人工造林；

4、项目不在水源涵养生态功能区
	符合

	
	水土保持
	空间布局约束
	1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。
2、在水土保持生态功能保护区内，禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。

3、限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。

4、禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十五度以上的陡坡地和大中型水库周边汇水区域二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。

5、对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
	1、项目不涉及；
2、项目不涉及；

3、项目不涉及；

4、项目不涉及；

5、项目不涉及。
	符合

	
	生物多样性保护
	空间布局约束
	1、保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变。
2、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。

3、禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。

4、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。

5、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。

6、生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局，严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
	1、项目不会损害或不利于维护重要物种栖息地的人类活动；
2、项目不涉及；

3、项目不涉及；

4、项目不涉及；

5、项目不涉及；

6、项目不属于高耗能、高排放行业，不属于新引入的行业、企业。
	符合

	
	水土流失
	空间布局约束
	1、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。
2、在水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。

3、禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。

4、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。
	1、项目不在水土流失严重、生态脆弱的地区；
2、项目位于水土流失重点预防区，项目不会铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等；

3、项目不涉及；

4、项目的建设不会造成水土流失。
	符合

	
	河湖滨岸带
	空间布局约束
	1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁止种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木(堤防防护林除外)；禁止设置拦河渔具；禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。
2、在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：(一)采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；(二)爆破、钻探、挖筑鱼塘；(三)在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；(四)在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。

3、在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。

4、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。
	1、项目废水不外排；
2、项目不涉及；

3、项目不涉及；

4、项目不占生态保护红线。
	符合

	
	基本农田
	空间布局约束
	1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
2、禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。

3、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
	1、本项目光伏场区、升压站不占用基本农田。
	符合


②与大气环境总体管控要求符合性分析：
 表5    全市大气环境总体管控要求符合性分析

	管控单元
	要求
	项目情况
	符合性

	大气环境
	空间布局约束
	1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西(遵化)4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。
2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。

3、新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。

4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。

5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。

6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。
	项目不属于限制产业。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。
2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办[2019]10号）要求。

3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。

4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。

5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。

6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。

7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。

8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。

9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。

10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控

11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。

12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。

13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。

15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
	项目为太阳能发电，属于推广的太阳能使用。
	符合

	大气环境
	环境风险防控
	完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。
	项目不涉及
	符合

	
	资源开发利用
	1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。

3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。
	1、项目不涉及；2、项目不涉及；3、项目不涉及。
	符合


③与全市地表水环境总体管控要求符合性分析：
表6    全市地表水环境总体管控要求符合性分析

	管控单元
	要求
	项目情况
	符合性

	地表水环境
	空间布局约束
	1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。
2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。

4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
	1、项目不在自然保护区及饮用水源保护区；
2、项目不涉及；

3、项目不在缺水地区、水污染严重地区和敏感区域，不属于高耗水、高污染行业；

4、项目不在全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区；

5、项目不涉及。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县(市、区)城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。

3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。

4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。

5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。

6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。
	1、本项目不属于高污染、高耗水行业；
2、3、项目运营期无废水排放；

4、项目不涉及；

5、项目不涉及；

6、项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。
	项目不涉及。

	符合

	
	资源开发利用
	1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。
2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。
	项目不涉及。
	符合


④与全市土壤及地下水环境总体管控要求符合性分析：
 表7    全市土壤及地下水环境总体管控要求符合性分析

	管控单元
	要求
	项目情况
	符合性

	土壤及地下水环境
	空间布局约束
	严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。

地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。
	项目不涉及。
	符合

	
	污染排放管控
	1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。

3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。

4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。

5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全过程监管。
	项目不涉及重金属，危险废物采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。
	符合

	
	环境风险防控
	1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。
2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。

3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。

4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。

5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。

6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。

7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。

8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。
	项目依法制定意外事故的风险防范措施。
	符合


⑤全市资源利用总体管控要求符合性分析：
表8    全市资源利用总体管控要求符合性分析

	管控单元
	要求
	项目情况
	符合性

	资源
	水资源
	资源
利用

效率

要求
	1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。
2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。

3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。
	1、项目位于迁安市，项目不在地下水禁止开采区、地下水限制开采区。
	符合

	
	能源
	资源
利用

效率

要求
	1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。
2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。

3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。

4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。
	1、项目不涉及；
2、项目不涉及；

3、项目不涉及；

4、项目不涉及；

5、项目不涉及。
	符合

	
	岸线资源
	资源
利用

效率

要求
	1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。
2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。

3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。

4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。
	1、项目不涉及；
2、项目距离海岸线较远；

3、项目不涉及；

4、项目不涉及。
	符合

	
	土地资源
	资源
利用

效率

要求
	1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。
2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。
	项目不涉及
	符合


⑥与全市产业总体布局管控要求符合性分析：
表9    全市产业总体布局管控要求符合性分析

	管控单元
	要求
	项目情况
	符合性

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。
2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。

3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。

4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。

5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。

6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。

7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。

8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。

9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。

10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。

11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉没到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。

12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。

13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。

14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。

15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。

16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。

17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。

18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。


	1、项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中的鼓励类项目，符合国家产业政策；
2、项目不属于“两高”项目；

3、本项目不属于产能过剩行业；

4、项目不在重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区；

5-18、项目不涉及
	符合

	项目入园准入要求
	空间布局约束
	1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。
2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符合工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。

3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。

4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。

5、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
	项目不涉及
	符合


⑦与项目所在管控单元管控要求符合性分析：
项目光伏场区、升压站均位于ZH13028330001一般管控单元。

 表10    项目与所在管控单元符合性分析

	编号
	区县
	乡镇
	单元类别
	环境要素类别
	维度
	管控措施
	项目情况
	符合性

	ZH130283

30001
	迁安市
	滨河街道、蔡园镇、大崔庄镇、大五里镇、建昌营镇、扣庄镇、马兰庄镇、木厂口镇、彭店子镇、沙河驿镇、上射雁庄镇、太平庄镇、五重安镇、夏官营镇、兴安街道、阎家店镇、杨店子街道、杨各庄镇、野鸡坨镇、永顺街道、赵店子镇
	一般管控单元
	-
	空间布局约束
	1、新建企业原则上均应建在工业集聚区，对认定为化工重点监控点的企业控股并与重点监控点生产场地连接成片的独立法人企业除外。2、新建或改扩建以外购钢坯生产螺纹钢（钢筋）和线材的独立热轧生产线，不予办理项目备案手续（经认定的特钢生产线除外）。
	项目为光伏发电项目
	符合

	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	1、加强橡胶等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。2、加快推进钢铁、水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。
	项目为光伏发电项目
	符合

	
	
	
	
	
	环境风险防控
	加强对公共安全形势和风险的整体研判、动态监测，准确掌握本地区本领域本系统各类风险情况。建立健全重大公共安全隐患公告制度，完善应急救援体系和组织体系，及时消除安全隐患。
	项目为光伏发电项目
	符合

	
	
	
	
	
	资源利用效率
	围绕钢铁、水泥等传统产业，加大技术改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三低一高”转变，突出节能降耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。
	项目为光伏发电项目
	符合
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图3  项目管控单元图
(5)与相关管理要求的符合性分析
表11    其他环保政策符合性一览表

	文件名称
	与项目相关的政策要求
	本项目相关情况
	符合性

	《河北省生态环境保护“十四五”规划》
	推动能源清洁高效利用：调整优化能源供给结构，控制化石能源消费总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展风能、太阳能等可再生能源发电。加强大气污染协同治理，张家口，承德、秦皇岛市重点加强臭氧污染控制。控制温室气体排放；开展建筑屋顶光伏行动，提高建筑采暖、生活热水、炊事等电气化普及率
	本项目为光伏发电项目，属于大力发展的可再生能源发电项目
	符合

	《河北省建设京津冀生态环境支撑区“十四五”规划》
	加快推动能源结构优化转型。围绕碳达峰碳中和目标，科学布局风能开发项目，多元化推动太阳能利用，因地制宜发展生物质能、地热能，进一步优化能源配置格局。到2025年，风电、光伏发电装机容量分别达到4300万千瓦、5400万千瓦，能源消费总量控制在3.64亿吨标煤左右，非化石能源消费占能源消费总量比重提高到11%，完成国家下达削减煤炭消费目标任务
	本项目为光伏发电项目，属于太阳能利用项目
	符合

	《唐山市生态环境保护“十四五”规划》
	大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，加快推进北部山区百万光伏基地建设，积极推动可再生能源制氢，完善产供储销配套设施，拓展氢能应用领域。到2025年，非化石能源消费占能源消费比重提高到1.3%左右；新能源发电装机力争达到500万千瓦左右，占一次能源比重提升到2%。
	本项目为光伏发电项目，属于大力发展的可再生能源发电项目
	符合

	《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》
	推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源，坚持集中式和分布式并举，大力提升风电、光伏发电规模，加快发展东中部分布式能源，有序发展海上风电，加快西南水电基地建设，安全稳妥推动沿海核电建设，建设一批多能互补的清洁能源基地，非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。
	项目为光伏发电项目
	符合

	《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》财建[2020]4号
	持续推动陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏价格退坡。继续实施陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏等上网指导价退坡机制，合理设置退坡幅度，引导陆上风电、光伏电站、工商业分布式光伏尽快实现平价上网；积极支持户用分布式光伏发展。通过定额补贴方式，支持自然人安装使用“自发自用、余电上网”模式的户用分布式光伏设备。同时，根据行业技术进步、成本变化以及户用光伏市场情况，及时调整自然人分布式光伏发电项目定额补贴标准
	本项目为光伏发电项目
	符合

	《河北省“十四五”新型储能发展规划》
	推进多能互补项目配套储能建设。依托存量或新增电源送出通道或跨省输电通道，合理配置新型储能，统筹各类电源规划、建设、运营，通过“风光水火储一体化”多能互补模式，促进大规模风电、光伏发电并网消纳，提升输电通道利用率和可再生能源电量占比。
	本项目属于可再生能源发电项目
	符合

	《光伏发电站设计规范》（GB50797 -2012）
	光伏发电站设计应综合考虑日照条件、土地和建筑条件、安装和运输条件等因素，并应满足安全可靠、经济适用、环保、美观、便于安装和维护的要求；在既有建筑物上增设光伏发电系统，必须进行建构物结构和电气的安全复核，并应满足建构结构及电气安全性要求
	本项目厂址区属于太阳能总辐射年辐照量属于 B“很丰地区”。适合建设大型光伏电站。
	符合

	《光伏发电效率技术规范》（GB/T39857-2021）
	单晶硅光伏组件初始效率不低于17.8%
	本项目单晶硅光伏组件转换率21.9%
	符合

	《“十四五”可再生能源发展规划》（发改能源[2021]1445号文）
	在风能和太阳能资源禀赋较好、建设条件优越、具备持续规模化开发条件的地区，着力提升新能源就地消纳和外送能力，重点建设新疆、黄河上游、河西走廊、黄河几字弯、冀北、松辽、黄河下游新能源基地和海上风电基地集群。
	属于光伏发电项目
	符合

	《“十四五”现代能源体系规划》（发改能源[2022]210号）
	全面推进风电和太阳能发电大规模开发和高质量发展，优先就地就近开发利用，加快负荷中心及周边地区分散式风电和分布式光伏建设，推广应用低风速风电技术。积极发展太阳能热发电。
	属于光伏发电项目
	符合

	《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）
	鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
	本项目利用迁安市首钢大石河铁矿裴庄采区东排土场、西排土场、裴庄采坑、唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天开采工程排土场区及其老办公生产区内作为本项目占地，占地类型为建设用地。选址不占用耕地，生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区等。
	符合

	
	光伏方阵用地（含光伏面板、采用直埋电缆敷设方式的集电线路等用地）：光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。

　光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批。
	本项目利用迁安市首钢大石河铁矿裴庄采区东排土场、西排土场、裴庄采坑、唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天开采工程排土场区及其老办公生产区内作为本项目占地，占地类型为建设用地。
	符合

	
	配套设施用地（（含变电站及运行管理中心、集电线路、场内外道路等用地）管理：光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。
	项目升压站占地类型为建设用地。
	符合

	河北省发展和改革委员会《关于下达河北省2024年风电、光伏发电年度开发建设方案第三批项目的通知》冀发改能源[2024]1653号
	鼓励项目单位通过自建、共建或租赁等方式灵活配置新型储能，

并与风光项目同步投产，在确保配置储能总容量不变的前提下，

可自行选择储能功率和时长，项目租赁储能容量期限等要求参

照有关文件执行。
	本项目配置储能站
	符合

	《永久基本农田保护红线管理办法》（2025年10月1日起施行）
	第二十一条 依法可以按照原地类管理的架空电力传输线路、通信设施涉及的点状杆、塔确实难以避让永久基本农田的，应当在不妨碍机械化耕作的前提下，尽可能沿田间道路、沟渠、田坎铺设。铺设方案应当对永久基本农田的不可避让性以及对耕作的影响进行论证，报县级人民政府自然资源主管部门备案并加强监管。
	项目集电线路大部分采用埋地铺设，穿越乡村道路采用顶管方式，不占永久基本农田。
	符合

	《美丽中国建设“十五五”规划》
	积极稳妥推进和实现碳达峰。坚持风光水核等多能并举，深入开展节能降碳改造和控煤减煤，合理控制煤电装机规模和发电量，全面提升可再生能源电力消费比重，加快推进新增用电量由新增清洁能源电量覆盖。
	太阳能属于可再生能源
	符合

	《新型能源体系建设“十五五”规划》
	推动新能源集成融合发展。坚持集中式与分布式、发电与非电并举，加强新能源多品种互补开发、空间集约复合利用、一体化聚合运营，推进陆上风电、光伏发电大规模平稳发展。
	属于光伏发电项目
	符合

	《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号
	鼓励利用未利用地和存量建设用地发展光伏发电产业。在严格保护生态前提下，鼓励在沙漠、戈壁、荒漠等区域选址建设大型光伏基地；对于油田、气田以及难以复垦或修复的采煤沉陷区，推进其中的非耕地区域规划建设光伏基地。项目选址应当避让耕地、生态保护红线、历史文化保护线、特殊自然景观价值和文化标识区域、天然林地、国家沙化土地封禁保护区（光伏发电项目输出线路允许穿越国家沙化土地封禁保护区）等；涉及自然保护地的，还应当符合自然保护地相关法规和政策要求。新建、扩建光伏发电项目，一律不得占用永久基本农田、基本草原、Ⅰ级保护林地和东北内蒙古重点国有林区。
	项目利用迁安市首钢大石河铁矿裴庄采区东排土场、西排土场、裴庄采坑、唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天开采工程排土场区及其老办公生产区内作为本项目占地。既节约土地，又因地制宜开发光伏绿色能源。
	符合

	《关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号
	光伏发电项目用地包括光伏方阵用地（含光伏面板、采用直埋电缆敷设方式的集电线路等用地）。

光伏方阵用地不得占用耕地，占用其他农用地的，应根据实际合理控制，节约集约用地，尽量避免对生态和农业生产造成影响。光伏方阵用地涉及使用林地的，须采用林光互补模式，可使用年降水量400毫米以下区域的灌木林地以及其他区域覆盖度低于50%的灌木林地，不得采伐林木、割灌及破坏原有植被，不得将乔木林地、竹林地等采伐改造为灌木林地后架设光伏板；光伏支架最低点应高于灌木高度1米以上，每列光伏板南北方向应合理设置净间距，具体由各地结合实地确定，并采取有效水土保持措施，确保灌木覆盖度等生长状态不低于林光互补前水平。光伏方阵按规定使用灌木林地的，施工期间应办理临时使用林地手续，运营期间相关方签订协议，项目服务期满后应当恢复林地原状。光伏方阵用地涉及占用基本草原外草原的，地方林草主管部门应科学评估本地区草原资源与生态状况，合理确定项目的适建区域、建设模式与建设要求。鼓励采用“草光互补”模式。

光伏方阵用地不得改变地表形态，以第三次全国国土调查及后续开展的年度国土变更调查成果为底版，依法依规进行管理。实行用地备案，不需按非农建设用地审批
	项目光伏方阵占地类型为建设用地，直埋集电线路位于光伏场区内。
	符合

	
	配套设施用地（含变电站及运行管理中心、集电线路、场内外道路等用地。

光伏发电项目配套设施用地，按建设用地进行管理，依法依规办理建设用地审批手续。其中，涉及占用耕地的，按规定落实占补平衡。符合光伏用地标准，位于方阵内部和四周，直接配套光伏方阵的道路，可按农村道路用地管理，涉及占用耕地的，按规定落实进出平衡。其他道路按建设用地管理。
	项目升压站占地类型为建设用地，检修道路位于光伏场区内。
	符合


(6)防沙治沙
根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），项目光伏场区、升压站均不涉及迁安市沙区范围内，具体见下图。
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图4  迁安市沙区范围图
(7)项目与迁安市国土空间总体规划符合性分析
根据《迁安市国土空间总体规划（2021-2035年）》：
①严格落实耕地占补平衡，因建设确需占用的，必须依法补充同等数量、质量的可以长期稳定利用耕地，确保粮食产能不下降。实施耕地年度进出平衡，严格控制优质耕地转为其他用地，在进出平衡中优化耕地布局，提升耕地总体质量。
项目光伏场区、升压站均不占基本农田。

②加快电力设施建设，增强电网供电能力，全市形成以近零排放火电为主的电力供应保障体系，加快推进太阳能开发利用，因地制宜发展生物质能，推进生活垃圾焚烧发电工程建设。保障各级输变电基础设施及电力输送廊道的建设空间。

本项目为光伏发电项目，属于太阳能利用项目。

因此，项目符合《迁安市国土空间总体规划（2021-2035年）》的要求。
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图5  迁安市“三区三线”图

二、建设内容

	地理位置
	1、光伏区
项目位于迁安市马兰庄镇裴庄区域、蔡园镇。项目分两期建设。

各区块中心地理坐标见下表。
表12    各区块中心地理坐标一览表
序号
分期
中心坐标
占地面积（hm2）
直流侧总装机规模(MWp)
交流侧装机容量（MW）

组件数量（个）
分系统（个）
东经
北纬
1

一期光伏场区
118°35′02.523″

40°05′00.702″

126.56
82.81

72.01
127400
23
2

二期光伏场区
118°34′54.311″

40°05′24.3922″

65.73883
57.5705

50.06
88570
16
合计
192.2983
140.3805

122.07
215970
39
2、升压站
本项目升压站中心地理坐标为东经118°35′18.593″，北纬40°05′22.751″。

3、集电线路
项目集电线路大部分采用埋地铺设，穿越乡村道路采用顶管方式。

项目平面布置见附图4。

	项目组成及规模
	1、项目由来

太阳能作为最有发展潜力的新能源，是一种取之不尽用之不竭的可再生能源，项目开发利用太阳能资源，对优化能源结构、保护环境、减排温室气体、应对气候变化具有十分重要的作用，是调整能源结构、实现能源可持续发展的有效手段。项目充分利用可再生能源、节约不可再生化石资源。

光伏电站的建设可发挥减排效益，减少温室气体的排放，从而保护自然和植被；光伏电站利用太阳能光伏发电可以创造较好的经济效益和社会效益。

项目充分利用现有空间资源，能够极大地提高单位面积土地的经济价值。

本项目采用“模块化设计、集中并网”方案，送出线路不在本次评价范围内。

本项目属于太阳能光伏发电项目，属于国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“第一类 鼓励类……五、新能源……2．可再生能源利用技术与应用：太阳能热发电集热系统、高效率低成本太阳能光伏发电技术研发与产业化、系统集成技术开发应用”。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，本项目属于“四十一、电力热力生产和供应热90…太阳能发电 4416（不含居民家用光伏发电）…地面集中光伏电站（总容量大于6000千瓦，且接入电压等级不小于10千伏）…”，应编制环境影响报告表。该公司委托我单位编写该项目的环境影响评价报告表，接受委托后，我单位组织人员进行了现场踏勘，在对项目开展环境现状调查、资料收集和调研的基础上，按照环境影响评价有关技术规范和要求，完成了本项目环境影响报告表的编制工作。

本环评不包括电磁辐射影响分析，电磁辐射部分另行进行环境影响评价。

2、工程概况

项目名称：首钢集团有限公司矿业公司裴庄区域光伏发电项目 

建设单位：华电（迁安）新能源有限公司

建设性质：新建

项目总投资：项目总投资39190万元，其中环保总投资195.95万元，占总投资的0.5%。

建设地点：项目位于迁安市马兰庄镇裴庄区域、蔡园镇。

占地面积：项目永久占地总面积193.2983hm2，其中一期光伏场区占地面积为126.56hm2，升压站占地面积为1hm2，二期光伏场区占地面积为65.7383hm2，项目已经取得迁安市自然资源和规划局2025年9月11日出具的《用地的初步审查意见》。

劳动定员及工作制度：该项目运营期劳动定员15人，年运行365天。

3、建设规模及工程内容

占地面积193.2983公顷，主要建设122.07MW光伏电站(分两期建设)，1座110KV升压站及配套附属设施，同步配置18MW/36MWh储能，购置安装光伏组件、逆变器、35KV变压器、110KV主变压器、GIS、SVG设备等。项目建成达产后，预计年发电量1.7亿千瓦时。

安装N型650Wp单晶硅双面光伏组件，组件数量215970块，26块组件串联成1个组串，支架采用固定式支架，倾角15度、方向正南布置；支架南北向行间距8m，直流侧总装机规模140.3805MWp，交流侧装机容量为122.07MW，共分为39个光伏发电系统，每个发电系统采用9台320kW、1台250kW组串逆变器和一台3150kVA箱式变压器，1座110kV升压站，1座18MW/36MWh储能系统，GIS（配电装置），SVG型动态无功补偿装置。

本项目采用“模块化设计、集中并网”方案，经800V→35kV→110kV两级升压后，由6回35kV集电线路接入新建110kV升压站35kV母线集电线路柜内。

本项目工程内容包括光伏发电系统、升压站工程和集电线路，送出线路影响不在本次评价内容内。工程涉及的电磁辐射环境影响，另行办理电磁辐射环境影响评价项目。本次包括服务期满后的评价。

一期工程主要工程组成见表13，二期工程主要工程组成见表14，项目总主要工程组成见表15。

表13    一期工程主要组成一览表
工程性质
工程名称
工程主要内容
主体工程
光伏发电工程
光伏
阵列
安装N型650Wp单晶硅双面光伏组件，组件数量127400块，26块组件串联成1个组串（横向2行，竖向13列，-板竖向布置），单个组串容量18.72kWp。
逆变器
分为23个3.15MW分系统，每个3.15MWp系统由9台320kW组串式逆变器，1台250kW组串式逆变器和1台3150kVA的箱变组成。各分系统800V交流汇集后，经箱变升压至35kV。
光伏支架
支架采用固定式支架，倾角15度、方向正南布置；支架南北向行间距8m。

地上镀锌型钢支架，PHC管桩基础。
集电线路
光伏场区采用4回35kV埋地集电线路接至新建110kV升压站35kV母线集电线路柜内。

全长共计11km，主要沿新建检修道路及光伏板区一侧敷设。其中10.7km为直埋线路，穿越乡道处采用顶管施工工艺，顶管电缆长度0.3km。
升压站工程
建设1座110kV升压站，安装1台125MVA主变，110kV配电装置采用线变组接线方式，配置6回集电线路进线柜、1回主变进线柜、1回隔离柜、1回无功补偿柜、1回接地变柜、1回母线PT柜。

升压站内包括综合楼、配电装置、主变压器、升压站开关柜、预制舱、一体化消防设施、危废间、事故油池等设施
储能系统
同步配置18MW/36MWh磷酸铁锂储能系统
辅助工程
光伏发电场
检修道路
场内道路约10km，采用泥结碎石路面（180mm泥结碎石面层），路面宽4m。其中现有道路约4.63km，新建道路约5.37km。
员工办公
新建办公楼1座，位于升压站内。不设食堂、不设洗浴设施。
临时
工程
施工场地
在光电场区内边缘空地布置2个施工场地，每个施工场地长40m，宽30m，面积为1200m2。本项目施工期不设置混凝土搅拌站，建设过程中所需混凝土均为所购置的商品混凝土。
施工临时堆场
项目施工过程中土石方开挖需设置临时堆场，临时堆场均位于占地范围内。
施工道路
进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地。
公用工程
给水工程
施工期：施工期用水包括生产用水和生活用水两部分。

生产用水来自周边矿坑水，生活用水外购。
运营期：运营期用水主要为太阳能板清洗用水、生活用水，太阳能板清洗用水来自周边矿坑水，生活用水外购。
排水工程
施工期：生产废水经沉淀后循环使用，不外排；施工人员产生的少量洗漱废水，水质简单，就地泼洒地面抑尘，不外排。
运营期：光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘，不外排；生活污水用于厂区地面抑尘，不外排。
供电工程
施工期：电源采用发电机发电，满足施工生产用电的需求。
运营期：用电由站内提供。
环保工程
废水
施工期：废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水泼洒地面抑尘。
运营期：光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘；职工盥洗废水用于厂区地面抑尘，不外排。
废气
施工期：对堆放物料加盖篷布遮盖，防止干燥、大风时期产生大量的扬尘；采用焊烟净化器。
运营期：本工程利用光伏组件将太阳能转换成电能，属于清洁能源，不产生工业废气。
噪声
施工期：通过选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施。
运营期：选用低噪声设备，厂房隔声等降噪措施。
固体废物
施工期：生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；项目开挖的土石方均能全部回填，总土石方调配平衡，无弃方，不需设置取土场、弃渣场，所有弃土全部回填利用；其他建筑垃圾运送至城市主管部门指定位置处置；废焊条、金属边角料外售废品回收站。
废光伏组件
收集后由厂家回收
废磷酸铁锂电池
由生产厂家更换后运走回收处理
废变压器油
更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存
废铅蓄电池

暂存于升压站的危废暂存间，定期交由有资质单位处理；
废油桶
生活垃圾
收集后由当地环卫部门统一处理；化粪池底物定期清掏还田用作农肥。
环境风险防范
设置一座72m3钢筋混凝土事故油池，防止事故时变压器油泄漏污染环境
绿化
项目施工结束后对临时施工场地进行植被恢复，播撒草籽；将施工道路改建为4.0m宽的检修路。
生态保护
①施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 

②光伏组件及电气设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 

③施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 

④尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 

⑤电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。

⑥工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。
水土流失防治
水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。
防腐防渗

危废间、主变压器下方集油池、事故油池进行重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
表14    二期工程主要组成一览表
工程性质
工程名称
工程主要内容
主体工程
光伏发电工程
光伏
阵列
安装N型650Wp单晶硅双面光伏组件，组件数量88570块，26块组件串联成1个组串（横向2行，竖向13列，电池板竖向布置），单个组串容量18.72kWp。
逆变器
分为16个3.15MW分系统，每个3.15MWp系统由9台320kW组串式逆变器，1台250kW组串式逆变器和1台3150kVA的箱变组成。各分系统800V交流汇集后，经箱变升压至35kV。
光伏支架
支架采用固定式支架，倾角15度、方向正南布置；支架南北向行间距8m。

地上镀锌型钢支架，PHC管桩基础。
集电线路
光伏场区采用2回35kV埋地集电线路接至新建110kV升压站35kV母线集电线路柜内。

全长共计5.5km，全部为直埋线路，主要沿新建检修道路及光伏板区一侧敷设。
升压站工程
依托一期工程
储能系统
依托一期工程
辅助工程
光伏发电场
检修道路
场内道路约5.5km，采用泥结碎石路面（180mm泥结碎石面层），路面宽4m。其中现有道路约2.55km，新建道路约2.95km。
员工办公
不新增劳动定员。
临时
工程
施工场地
在光电场区内边缘空地布置1个施工场地，每个施工场地长40m，宽30m，面积为1200m2。本项目施工期不设置混凝土搅拌站，建设过程中所需混凝土均为所购置的商品混凝土
施工临时堆场
项目施工过程中土石方开挖需设置临时堆场，临时堆场位于占地范围内。
施工道路
进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地。
公用工程
给水工程
施工期：施工期用水包括生产用水和生活用水两部分。

生产用水来自周边矿坑水，生活用水外购。
运营期：运营期用水主要为太阳能板清洗用水，太阳能板清洗用水来自周边矿坑水。
排水工程
施工期：废水经沉淀后循环使用，不外排；施工人员产生的少量洗漱废水，水质简单，就地泼洒地面抑尘，不外排。
运营期：光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘，不外排 

供电工程
施工期：电源采用发电机发电，满足施工生产用电的需求，满足施工生活、生产用电的需求。
运营期：用电由站内提供。
环保工程
废水
施工期：废水经沉淀后循环使用，不外排。施工人员产生的少量洗漱废水，水质简单，就地泼洒地面抑尘，不外排。
运营期：光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘。
废气
施工期：对堆放物料加盖篷布遮盖，防止干燥、大风时期产生大量的扬尘；采用焊烟净化器。
运营期：本工程利用光伏组件将太阳能转换成电能，属于清洁能源，不产生工业废气。
噪声
施工期：通过选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施。
运营期：选用低噪声设备，厂房隔声等降噪措施。
固体废物
施工期：生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；项目开挖的土石方均能全部回填，总土石方调配平衡，无弃方，不需设置取土场、弃渣场，所有弃土全部回填利用；其他建筑垃圾运送至城市主管部门指定位置处置；废焊条、金属边角料外售废品回收站。
废光伏组件
收集后由厂家回收
废磷酸铁锂电池
由生产厂家更换后运走回收处理
废变压器油
更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存
废铅蓄电池

暂存于升压站的危废暂存间，定期交由有资质单位处理
废油桶
环境风险防范
依托一期工程的事故油池
绿化
项目施工结束后对临时施工场地进行植被恢复，播撒草籽；将施工道路改建为4.0m 宽的检修路。
生态保护
①施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 

②光伏组件及电气设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 

③施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 

④尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 

⑤电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。

⑥工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。
水土流失防治
水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。
表15    项目总主要组成一览表
工程性质
工程名称
工程主要内容
主体工程
光伏发电工程
光伏
阵列
安装N型650Wp单晶硅双面光伏组件，组件数量215970块，26块组件串联成1个组串（横向2行，竖向13列，电池板竖向布置），单个组串容量18.72kWp。
逆变器
分为39个3.15MW分系统，每个3.15MWp系统由9台320kW组串式逆变器，1台250kW组串式逆变器和1台3150kVA的箱变组成。各分系统800V交流汇集后，经箱变升压至35kV。
光伏支架
支架采用固定式支架，倾角15度、方向正南布置；支架南北向行间距8m。

地上镀锌型钢支架，PHC管桩基础。
集电线路
光伏场区采用6回35kV埋地集电线路接至新建110kV升压站35kV母线集电线路柜内。

全长共计16.5km，主要沿新建检修道路及光伏板区一侧敷设。其中16.2km为直埋线路，穿越乡道处采用顶管施工工艺，顶管电缆长度0.3km。
升压站工程
新建1座110kV升压站，安装1台125MVA主变，110kV配电装置采用线变组接线方式，配置6回集电线路进线柜、1回主变进线柜、1回隔离柜、1回无功补偿柜、1回接地变柜、1回母线PT柜。

升压站内包括综合楼、配电装置、主变压器、升压站开关柜、预制舱、一体化消防设施、危废间、事故油池等设施。
储能系统
同步配置18MW/36MWh磷酸铁锂储能系统。
储能装置通过1回线路接入升压站。
辅助工程
光伏发电场
检修道路
场内道路约15.5km，采用泥结碎石路面（180mm泥结碎石面层），路面宽4m，路基宽4.5m。现有道路7.18km，新建道路8.32km。
员工办公
新建办公楼1座，位于升压站内。不设食堂、不设洗浴设施。
临时
工程
施工场地
在光电场区内边缘空地布置3个施工场地，每个施工场地长40m，宽30m，面积为1200m2。本项目施工期不设置混凝土搅拌站，建设过程中所需混凝土均为所购置的商品混凝土
施工临时堆场
项目施工过程中土石方开挖需设置临时堆场，临时堆场均位于占地范围内。
施工道路
进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地。
公用工程
给水工程
施工期：施工期用水包括生产用水和生活用水两部分。

生产用水来自周边矿坑水，生活用水外购。
运营期：运营期用水主要为太阳能板清洗用水、生活用水，生产用水来自周边矿坑水，生活用水外购。
排水工程
施工期：废水经沉淀后循环使用，不外排；施工人员产生的少量洗漱废水，水质简单，就地泼洒地面抑尘，不外排。
运营期：光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘，不外排；生活污水用于厂区地面抑尘，不外排。
供电工程
施工期：电源采用发电机发电，满足施工生产用电的需求，满足施工生活、生产用电的需求。
运营期：用电由站内提供。
环保工程
废水
施工期：生产废水经沉淀后循环使用，不外排；生活污水泼洒地面抑尘。
运营期：光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘；职工盥洗废水用于厂区地面抑尘，不外排。
废气
施工期：对堆放物料加盖篷布遮盖，防止干燥、大风时期产生大量的扬尘；采用焊烟净化器。
运营期：本工程利用光伏组件将太阳能转换成电能，属于清洁能源，不产生工业废气。
噪声
施工期：通过选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施。
运营期：选用低噪声设备，厂房隔声等降噪措施。
固体废物
施工期：生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理；项目开挖的土石方均能全部回填，总土石方调配平衡，无弃方，不需设置取土场、弃渣场，所有弃土全部回填利用；其他建筑垃圾运送至城市主管部门指定位置处置；废焊条、金属边角料外售废品回收站。
废光伏组件
收集后由厂家回收
废磷酸铁锂电池
由生产厂家更换后运走回收处理
废变压器油
更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存
废铅蓄电池

暂存于升压站的危废暂存间，定期交由有资质单位处理
废油桶
生活垃圾
收集后由当地环卫部门统一处理；化粪池底物定期清掏还田用作农肥
环境风险防范
设置一座钢筋混凝土事故油池，防止事故时变压器油泄漏污染环境
绿化
项目施工结束后对临时施工场地进行植被恢复，播撒草籽；将施工道路改建为4.0m 宽的检修路。
生态保护
①施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 

②光伏组件及电气设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 

③施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 

④尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 

⑤电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。

⑥工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。
水土流失防治
水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施和管理措施相结合的综合防护措施，在时间上、空间上形成水土保持措施体系。
防腐防渗

危废间、主变压器下方集油池、事故油池进行重点防渗，渗透系数≤10-10cm/s。
服务期满后
废光伏组件由生产厂家更换后运走回收处理、废变压器油直接交由有资质单位处置。
4、建构筑物
项目建构筑物在一期工程全部建成，二期工程依托一期工程，二期工程只进行光伏场区的建设，项目建构筑物见下表。

表16    项目建构筑物一览表

序号
名称
占地面积（m2）
层数
结构形式
备注
1

一次设备舱、二次设备舱
220
2F

天然地基+钢筋砼箱型基础
储能系统位于设备舱
2
综合楼预制舱
158
1F

　
3

危废间舱
30
1F

　
4

材料库
30
1F

　
5

一体化消防泵站
160
地下1F

地埋式复合箱体

　
6
事故油池
18
地下1F

钢筋混凝土结构
　
5、发电规模

项目全部25年平均年上网电量17025.46万kWh，25年总发电量为425636.52万kWh，年等效满负荷小时数1325.00h。

项目发电量见下表：

表17    项目发电量一览表

序号

产品名称

年平均发电量（MWh）

年平均利用小时数（h）

1

电能

17025.46
1325.00
6、主要设备

项目施工期主要设备见表18，一期工程主要设备见表19，二期工程主要设备见表20。
表18    项目施工期主要设备一览表

序号
设备名称
型号
单位
数量
1
插入式振捣棒

ZC60
条

5

2
平板振捣器

/
台

3

3
钢筋拉直机

手持式
台

3

4
钢筋切断机

25T
台

3

5
钢筋弯曲机

BX3-200
台

3

6
钢筋弯钩机

国四
台

3

7
蛙式打夯机

DS32
台

5

8
无齿砂轮锯

J2
台

10

9
电平刨

/
台

4

10
砂浆机

ZL50F
台

5

11
空气压缩机

KSGF-190/16
台

2

12
消防水泵

/
台

1

13
电焊机

DS32
台

5

14

打孔机
J2
台

10

15

汽车吊

/
台

1

16

挖掘机

/
台

1

表19    一期工程主要设备一览表

序号
名称
型号参数
单位
数量
1
光伏场区
光伏组件
单晶硅，650Wp，N型，66片双面双玻，2382×1134×30
块
127400
组串逆变器

320kW

个
207
组串逆变器

250kW

个
23
箱式变压器

3150kVA

个
23
2
升压站

110kV主变压器

125MVA

台

1
3

GIS
/
套

1

4

35 kV配电装置

主变进线柜

/
面

2
5
光伏进线柜

/
面

2

6

PT柜

/
面

2

7

接地变柜

/
面

2

8

SVG馈线柜

/
面

2

9

35kV预制舱

舱体尺寸：长31.5m×宽11.4m×高8m（两层）

个
1

10

SVG型动态无功补偿装置
/
台

2

11

火灾自动报警系统

/
套

1
12
视频安防及安全警卫系统

/
套

1
13
储能系统

蓄电池组

400Ah，104块，2V/块

组
2

14

集电线路
直流电缆 H1Z2Z2-K 1x4mm²
直流线路

m
700000
ZC-YJLY22-1.8/3kV-3×150mm2
低压集电线路

m
4000
ZC-YJLY22-1.8/3kV-3×185mm2
m
38000
ZC-YJLY22-26/35kV-3×95mm2
集电线路

m

3667
ZC-YJLY22-26/35kV-3×150mm2
m

667
ZC-YJLY22-26/35kV-3×240mm2
m

333
ZC-YJLY22-26/35kV-3×300mm2
m

333
ZC-YJLY22-26/35kV-3×400mm2
m

6000
表20    二期工程主要设备一览表

序号
名称
型号参数
单位
数量
1
光伏场区
光伏组件
单晶硅，650Wp，N型，66片双面双玻，2382×1134×30
块
88570
组串逆变器

320kW

个
144
组串逆变器

250kW

个
16
箱式变压器

3150kVA

个
16
2
集电线路
直流电缆 H1Z2Z2-K 1x4mm²
直流线路

m
350000
ZC-YJLY22-1.8/3kV-3×150mm2
低压集电线路

m
2000
ZC-YJLY22-1.8/3kV-3×185mm2
m
19000
ZC-YJLY22-26/35kV-3×95mm2
集电线路

m

1833
ZC-YJLY22-26/35kV-3×150mm2
m

333
ZC-YJLY22-26/35kV-3×240mm2
m

167
ZC-YJLY22-26/35kV-3×300mm2
m

167
ZC-YJLY22-26/35kV-3×400mm2
m

3000
表21   主要工程参数一览表
光伏厂区
1
直流侧装机容量
MWp
140.3805
2
交流侧装机容量

MW

122.07

3
年上网电量
万kWh
17025.4
光伏组件
1
太阳电池组件尺寸结构
mm
2382×1134×30
2
太阳电池组件重量
kg
33.5
3
太阳电池组件效率
%
23.2
4
峰值功率
Wp
650
320kW逆变器
1
额定输出功率
kW
320
2
额定输出电压
V
800
3
最大输出视在功率
kVA
352
4
尺寸
mm
1148×779×371
250kW逆变器

1
额定输出功率
kW
250
2
额定输出电压
V
800
3
最大输出视在功率
kVA
275
4
尺寸
mm
1148×779×371
变压器
1
容量
MVA
3150kVA
2
额定电压比
-
37±2×2.5%kV/0.8kV
主变压器

1
容量
MVA
125
2
额定电压比
-
115±8×1.25%/37kV
集电线路电压等级
1
线路回数
回
6
2
电压等级
kV
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7、原辅材料
项目光伏支架购买成品，无需现场喷漆，一期工程施工期原辅料见表22，二期工程施工期原辅料见表23，运营期能源消耗见表24。

表22    一期工程施工期原料消耗一览表
序号

名称

规格

单位

消耗量

备注

1

PHC管桩基础

/
根

26400

2

基础混凝土

强度等级：C30

m3
6462

3

基础钢筋

HPB300级、HRB400级

t

646

4

钢板

Q235B、Q355B

t

3576

5

焊条

E43/E50

t

15

6

螺栓

/
套

36154

表23    二期工程施工期原料消耗一览表
序号

名称

规格

单位

消耗量

备注

1

PHC管桩基础
/
根

7920
2
基础混凝土
强度等级：C30

m3
1938
3
基础钢筋
HPB300级、HRB400级

t
194
4
钢板
Q235B、Q355B

t

1127
5
焊条

E43/ E50

t

7.5
6
螺栓

/
套
18077
表24    运营期能源消耗一览表
序号
分期
名称
单位

消耗量

备注

1

一期工程

水

m3/a
2063.88
来自周边矿坑水

2
水

m3/a
109.5
外购

3

电

万kW·h/a

196

来自自身发出的电能
4

变压器油

t/a
0.7

5
二期工程
水

m3/a
1434.84
来自周边矿坑水

6

电

万kW·h/a

58

来自自身发出的电能
7

变压器油

t/a
0.3

8、工程占地

本项目用地包括永久占地和临时用地。永久占地包括光伏场区、升压站；临时用地包括施工场地、集电线路占地、检修道路占地，均位于光伏场区内。

(1)光伏场区、升压站

项目永久占地总面积193.2983hm2，其中一期光伏场区占地面积为126.56hm2，升压站占地面积为1hm2，二期光伏场区占地面积为65.7383hm2。

(2)集电线路

本工程光伏场区到升压站集电线路大部分采用埋地铺设，穿越乡村道路采用顶管方式。集电线路总长度为16.5km，位于光伏场区占地范围内，集电线路占地面积共计4.57hm2。沿检修道路集电线路总长15.15km，其中双管铺设管沟长1.09km，管沟开挖上口宽0.64m，作业带总宽度按3m，占地0.33hm2。单管铺设管沟长11.47km，管沟上口宽0.47m，作业带宽度3m，占地3.44hm2。

沿光伏板布设集电线路总长1.35km，均为单管布设，管沟上口宽0.47m，作业带宽度6m，占地0.81hm2。

(3)检修道路

检修道路充分利用光伏区内的已有道路作为检修通道，对不满足施工要求的地段，对现有道路进行改扩建，改建方式为单侧或双侧加宽，现有道路为夯实的土路面，路面宽度2~3m，改扩建后路面宽度4.0m，采用夯实土路面，现有道路长度共计7.18km，新建道路长度共计8.32km，占地面积6.20hm2。

(4)施工场地

光伏场区施工场地面积为3600m2，位于光伏场区占地范围内。主要设有仓库、堆场、机械停车场以及临时生活区（不设食堂和洗浴）。

工程占地情况见下表25。

表25    工程占地情况一览表
项目组成
占地性质
占地类型
永久占地（m2）
临时占地（m2）
建设用地（m2）
草地（m2）
光伏场区
1922983

/

1922983

/

升压站
10000

/

10000

/

集电线路
/

45700
45700
/

检修道路
/
62000

62000

/
施工场地
/
3600
3600
/

合计
1932983
111300

2044283

　

9、土石方平衡
本项目挖方量约为3.23万m3，填方量约为3.23万m3，无借方，无弃方。项目区域内土石方合理调配使用，内部平衡。

土石方平衡分析如下表26。
表26    建设期土石方平衡表   单位:万m3
建设项目
挖方
填方
调入
调出
借方
弃方
数量
来源
数量
去向
数量
来源
数量
去向
光伏场区
光伏区
1.31

1.31

/

/

/

/

/

/

/

/

检修道路
0.87
0.87
/

/

/

/

/

/

/

/

集电线路
0.61
0.61
/

/

/

/

/

/

/

/

升压站
建构筑物区
0.44
0.44
/

/

/

/

/

/

/

/

合计
3.23
3.23
/

/

/

/

/
/

/

/

10、给排水

(1)一期工程
1)给水

一期工程运营期用水主要为太阳能板清洗用水、生活用水。太阳能板清洗用水来自周边矿坑水，其中太阳能板清洗用水通过清洗车运至各个光伏区域，生活用水外购。

①太阳能板清洗

项目使用矿坑水对光伏组件进行清洗，项目光伏组件的污染物主要是沙尘，采用工水清洗与气力吹吸相结合的方案。组件清洗用水量约为1L/m2·次，太阳能板每块面积为2.7m2，本项目一期工程共设置127400块单晶硅电池组件，则太阳能板的总面积为343980m2，一次清洗用水量约为343.98m3(两个月清洗1次，共计消耗水2063.88m3/a，折合每天共计消耗水5.65m3/d）。

②生活用水

项目办公人员15人，根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）并结合企业实际情况，其中办公生活区办公人员15人，生活用水定额按职工盥洗用水定额按7.3m3/（人·a）计算，为0.3m3/d。

(2)排水

一期工程废水主要为光伏组件清洗废水、生活污水。

①项目光伏组件清洗过程中10%的清洗用水为自然蒸发，则清洗废水产生量按用水量的90%计，约为1857.49m3/a（折合5.09m3/d）。光伏组件清洗过程不使用清洁剂，废水主要污染物为SS，水质简单，水量比较分散且废水量小，用于光伏场区抑尘，自然蒸发，不外排。

②生活污水量按照用水量的80%计算，则生活盥洗废水产生量为0.24m3/d，用于厂区地面抑尘，不外排。化粪池底物定期清掏还田用作农肥。

一期工程给排水平衡图见下图6。
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图6  一期工程水平衡图（单位：m3/d）

(2)二期工程
1)给水

二期工程运营期用水主要为太阳能板清洗用水，太阳能板清洗用水来自周边矿坑水，其中太阳能板清洗用水通过清洗车运至各个光伏区域。二期工程不新增劳动定员。

项目使用矿坑水对光伏组件进行清洗，项目光伏组件的污染物主要是沙尘，采用工水清洗与气力吹吸相结合的方案。组件清洗用水量约为1L/m2·次，太阳能板每块面积为2.7m2，二期工程共设置88570块单晶硅电池组件，则太阳能板的总面积为239139m2，一次清洗用水量约为239.14m3(两个月清洗1次，共计消耗水1434.84m3/a，折合每天共计消耗水3.93m3/d）。

2)排水

二期工程废水主要为光伏组件清洗废水。

项目光伏组件清洗过程中10%的清洗用水为自然蒸发，则清洗废水产生量按用水量的90%计，约为1291.35m3/a（折合3.54m3/d）。光伏组件清洗过程不使用清洁剂，废水主要污染物为SS，水质简单，水量比较分散且废水量小，用于光伏场区抑尘，自然蒸发，不外排。

二期工程给排水平衡图见下图7。


[image: image7.emf]新鲜水

3.93

太阳能板清洗

0.39

用于光伏场区抑尘

3.54


图7  二期工程水平衡图（单位：m3/d）

(3)项目总水平衡
1)给水

本项目运营期用水主要为太阳能板清洗用水、生活用水。

①太阳能板清洗

项目使用矿坑水对光伏组件进行清洗，项目光伏组件的污染物主要是沙尘，采用工水清洗与气力吹吸相结合的方案，一次清洗用水量约为555.02m3(两个月清洗1次，共计消耗583.12m3/a，折合每天共计消耗水9.58m3/d）。

②生活用水

项目办公人员15人，根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）并结合企业实际情况，其中办公生活区办公人员15人，生活用水定额按职工盥洗用水定额按7.3m3/（人·a）计算，为0.3m3/d。

2)排水

项目废水主要为光伏组件清洗废水、生活污水。

①项目光伏组件清洗过程中10%的清洗用水为自然蒸发，则清洗废水产生量按用水量的90%计，约为3148.54m3/a（折合8.63m3/d）。光伏组件清洗过程不使用清洁剂，废水主要污染物为SS，水质简单，水量比较分散且废水量小，用于光伏场区抑尘，自然蒸发，不外排。

②生活污水量按照用水量的80%计算，生活盥洗废水0.24m3/d用于厂区地面抑尘，不外排。化粪池底物定期清掏还田用作农肥。

项目总给排水平衡图见下图8。
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图8  项目总水平衡图（单位：m3/d）

11、平面布局
项目利用迁安市首钢大石河铁矿裴庄采区东排土场、西排土场、裴庄采坑、唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天开采工程排土场区及其老办公生产区内作为本项目占地，布置光伏场区。升压站位于唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司老办公生产区。占地类型均为建设用地。不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等敏感区，不涉及采矿权、探矿权范围。

项目充分利用现有空间的建设用地发展光伏发电产业。

因此，平面布局合理。

	总平面及现场布置
	1、工程布局情况

(1)光伏场区
项目光伏场区永久占地总面积192.2983m2，其中一期光伏场区占地面积为126.56hm2，二期光伏场区占地面积为65.7383hm2。

共分为39个光伏发电系统，其中一期光伏场区23个光伏发电系统，二期光伏场区16个光伏发电系统。安装单晶硅双面光伏组件，组件数量215970块，26块组件串联成1个组串（横向2行，竖向13列，电池板竖向布置），支架采用固定式支架，倾角15度、方向正南布置；支架南北向行间距8m。各发电系统800V交流汇集后，经箱变升压至35kV。

(2)升压站

升压站永久占地面积为1hm2。一期工程安装1台125MVA主变。

(3)集电线路

光伏场区采用6回35kV集电线路接至新建110kV升压站35kV母线集电线路柜内。
2、施工现场布置

(1)施工场地

本项目施工期间，在光伏场区内边缘空地各布置1个施工场地，每个施工场地长40m，宽30m，面积为1200m2。一期工程布置2个施工场地，二期工程布置1个施工场地。

主要设有材料仓库、设备仓库、钢筋加工、维修车间等。待工程结束后，对临时施工场地进行覆土、绿化。本项目施工期不设置混凝土搅拌站，建设过程中所需混凝土均为所购置的商品混凝土。

(2)集电线路

项目集电线路施工，材料直接运输至施工作业带堆存。



	施工方案
	一、施工工艺
1、总施工工艺

本项目光伏电场施工首先进行必要的施工准备，主要包括施工备料、场地整理以及供水、供电系统建设，施工准备完成之后进行临时道路修建，道路可以通车后进行光伏列阵及箱变基础施工。待基础具备安装条件后，进行光伏组件和变压器安装，全部安装完毕后进行调试，正常运行后接入并网点，验收后正式投入运营。
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图9  项目施工流程图

2、光伏场区施工工艺

光伏发电区主要位于已停止服役的排土场内，地势起伏较大，现状地面高程在75m~175m之间，最大高差100m，为减少对地表扰动，减少土石方工程量，充分利用现有高程进行施工，光伏阵列顺应山势布置，要对逆变箱及其室外箱变区、升压站地面进行适当整平，光伏阵列区地面进行少量适度整平。

(1)预制管桩的施工
1)施工流程

施工准备→放线测量→基础中心定位→引孔作业（按需）→桩机就位→预制桩起吊与就位→打桩→移机至下一桩位。

2)施工准备

①设备进场、安装调试。引孔设备通常为长螺旋钻机、旋挖钻机或回转钻机。

②检查预制桩质量，并运至现场。

3)测量放样

根据设计图纸技术要求，用测量仪器对桩基孔位进行测量定位，并做好标识。

4)引孔作业

①钻机就位，对准桩位，调整垂直度。

②启动钻机，向下钻进至预定引孔深度（比最终桩长浅1～3米，预留一段不引孔是为了保证桩的端阻力和稳定性）。

③钻进过程中，及时出土（对于螺旋钻），或通过泥浆护壁、掏渣（对于旋挖钻）。

④达到深度后，提钻退出，完成一个孔。

5)预制桩起吊与就位

使用打桩机将预制桩吊起，起吊过程中要确保桩身平稳，避免碰撞，将预制桩缓慢吊起至桩位上方，然后慢慢下放，使桩尖对准桩位中心，插入土中一定深度（一般为0.5-1.0米），在此过程中，用线坠或经纬仪随时校正桩身的垂直度，确保桩身垂直偏差在允许范围内。其中裴庄采坑部分区域存在雨水的积水，通过浮船将预制桩、打桩机运到制定位置，插入水中一定深度（一般为10米）。

6)打桩

调整桩的垂直度后，开始压入预制桩，打桩过程中，要控制好打桩的节奏和力度，避免桩身出现断裂、倾斜等质量问题，根据设计要求控制桩的入土深度，当桩达到设计标高或贯入度符合要求时，停止打桩，在打桩过程中，要实时记录打桩的各项参数，如贯入度等。

注意：引孔和沉桩的节奏要配合好，通常采用“引一孔，打一孔”的方式，防止孔壁坍塌或孔内积水。

7)质量控制与验收

①引孔深度控制：必须严格按照设计要求控制，既不能过深（削弱承载力），也不能过浅（起不到作用）。

②垂直度控制：引孔钻机和打桩机的垂直度都必须严格校准，否则会导致桩身倾斜。引孔的垂直度直接影响后续沉桩的垂直度。

③孔壁稳定性：在松散砂层或富水地层中，引孔后孔壁容易坍塌。可采用泥浆护壁或套管护壁的方式来防止塌孔，确保沉桩前孔洞完好。

④沉桩连续性：引孔完成后应尽快进行沉桩作业，防止搁置时间过长导致孔壁失稳、孔底积水或淤塞。

⑤最终承载力检验：引孔桩的最终承载力必须以静载试验等检测结果为准，不能简单地以沉桩贯入度作为唯一标准。

⑥打桩施工完成后，要对桩基进行质量检查，检查内容包括桩身的垂直度、桩位偏差、桩顶标高、桩身完整性等，采用低应变动力检测、静载荷试验等方法对桩基进行检测，确保桩基质量符合设计要求和相关规范标准，组织相关单位进行桩基工程验收，验收合格后方可进行下一步施工。

(2)光伏组件安装

光伏设备安装主要包括：单晶硅组件（电池板）、设备固定支架、组串式逆变器、箱式变压器及配电。

设备支架安装，单晶硅组件安装。设备支架在施工场地组装，由汽车运输支架材料，人工组装。组装好的设备支架然后由汽车运输到安装位置，人工安装、固定调试。单晶硅组件（电池板）安装也采用汽车运输，人工搬运、安装、固定。在进行电力电缆和控制电缆接线，调试检测。

组串式逆变器、箱式变压器及所用变等安装，采用汽车运输，汽车吊吊装到位，人工安装固定。再进行设备外壳、避雷装置的接地，高低压电缆接线、设备调试检测。

配电柜安装，采用汽车运输，汽车吊吊装到位，人工安装固定。再进行配电柜的接地，进出接线与设备调试检测。

光伏电池组件固定支架采用固定支架布置，支架基础采用钻孔灌注桩。光伏面板安装倾斜角度15°，支架由立柱，主梁、檩条、斜撑等部件组成，固定式支架采用单柱固定钢支架，光伏组件最底端离地距离0.5m。檩条纵向布置，支撑架横向布置方案。支撑架由立柱、横梁等组成。在支撑架的横梁上，按照光伏组件背面安装螺栓孔的间距布置檩条，檩条顶面与光伏组件采用螺栓连接，檩条底面与三脚架横梁采用螺栓连接。所有连接螺栓配两平一弹垫片。

细心打开组件包装，禁止单片组件叠摞，轻拿轻放防止表面划伤，用螺栓紧固至支架上后调整水平，拧紧螺栓。
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图10  固定支架安装图

(3)箱变及逆变

箱变基础结构形式采用桩承台基础型式，箱变基础平台台高度距天然地面0.8米，基础埋深约2.0m，上部现浇C30钢筋混凝土承台；承台顶面预埋锚栓，设置排水坡度，配套电缆沟，有效避免地基沉降对箱变设备造成破坏。

逆变器基础采用钢构件固定形式，不再另设基础。

(4)检修道路

本项目场内光伏矩阵间的纵横道路即为施工道路，施工后期改建成检修道路使用。道路约15.5km，检修道路大部分采用泥结碎石路面（20cm厚），连接场外公路至110kV升压站段，采用水泥路面。路面宽4m，转弯半径不小于15m，道路纵坡不大于15%。

(5)光伏场区集电线路

集电线路大部分采用埋地铺设的方式。

1)直埋电缆
直埋电缆需先开挖沟，电缆沟开挖断面为梯形断面，底宽0.27m，深度1.0m，开挖完成后，应将槽底清理干净并夯实，敷设电缆的上下侧各铺100mm细砂或软土。

①埋沟开挖：采用小型挖掘设备并辅以人工开挖电缆壕沟。开挖出的土石就近堆放在埋沟走向的迎风侧，清理出的表土应将表层土与下层土分别堆放，中间用土工布隔开，上层进行苫盖；
②敷设电缆：进行电缆敷设，并验收；

③埋沟回填：先用软土或砂按设计厚度回填，然后铺保护板，上部用开挖料回填至电缆沟顶部；

④电缆接入：直埋敷设的电缆引入构筑物，在贯穿墙孔处设置保护管，且对管口实施阻水堵塞。
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图11  集电线路施工图
2)顶管电缆

直埋电缆段穿越乡道处采用顶管施工工艺，顶管电缆长度0.3km，共计穿越2次，长度300m。

①首先用泥浆通过钻杆推动钻头旋转破土前进，按照设计的管道穿越曲线钻导向孔，再下冲洗管，并使钻杆与冲洗管交替钻进。在钻进过程中，随时通过控向装置掌握钻头所处位置，通过调整弯管壳的方向。使导向孔符合设计曲线。

②导向孔完成和冲洗管出土后，钻杆全部抽回，在冲洗管出土端，连接上切削刀、扩孔器、旋转接头和已预制好的管道，然后开始连接回拖，即在扩孔器扩孔的同时，将钻台上的卡盘向上移动，拉动扩孔器和管道前进，管道就逐渐地被敷设在扩大的孔中，直到管端在入土点露出，完成管道的穿越。泥浆在施工期间设置泥浆收集池，重复利用，工程完成后废弃泥浆经泥浆收集池沉淀干涸，施工结束后填埋于泥浆收集池中。

(6)控制系统安装及调试

将所有电池组件的插接件按照串联的方式将所有的电池组件串联起来，防止出现空接或因此电池组件损坏。安装完毕后进行布线调试运行。
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图12  光伏场区施工流程图

3、升压站

场地平整：升压站区域根据地形，需要进行挖填处理。采用推土机配合人工清理。然后用振捣器，将场地碾平，达到设计要求。

建筑物的基础施工：升压站内所有建筑物的基础开挖，均采用小型挖掘机配人工开挖清理（包括基础之间的地下电缆沟）。人工清槽后、经验槽合格方可进行后续施工。基础混凝土浇筑和地下电缆沟墙的砌筑、封盖及土方回填施工。施工时要同时做好各种沟、管及预埋管道的施工及管线敷设安装。在混凝土浇筑工程中，对模板、支架、预埋件及预留孔洞进行观察。

设备的基础施工：设备基础土方开挖选用反铲挖掘机，辅以人工修整基坑。当挖至距设计底标高以上0.3米处，用人工清槽。设备基坑清槽、绑筋、支模及预埋地脚螺栓模板及螺栓，进行基础混凝土浇筑。

升压站基础施工后，按相应设备安装规程进行电器设备安装施工。
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图13  升压站施工流程图

5、储能系统

建设1座18MW/36MWh储能系统，位于升压站内。

二、施工时序

项目分两期建设，一期工程施工时间为16个月，二期工程施工时间为6个月。

三、运营期工艺流程
项目采用单晶硅光伏组件组成光伏阵列，太阳光照在光伏电池板后，硅晶体内部的电子在光照的影响下发生移位，产生光生伏特效应，硅晶体内部电子发生定向移动，产生电流。组串式方阵电池组件串联后的直流电接入组串逆变器后转换为800V交流电，经过汇流后接入35kV升压箱变升压成35kV交流电，再由35kV升压箱变汇流到新建110kV升压站。根据发电情况一部分接入储能系统进行储能，另一部分经升压站并入电网。其中升压站并入电网的集电线路不在本次评价范围。
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图14  运营期工艺流程图
主要污染工序：
(1)废气：无生产废气产生；

(2)废水：太阳能电池组件清洗废水、生活污水；

(3)噪声：箱式变压器、升压站主变器、主变器风机、SVG风机、储能系统风机等电站设备运行噪声；

(4)固废：废光伏组件、废变压器油、废磷酸铁锂电池、废铅蓄电池、废油桶、生活垃圾。

四、服务期满后
本项目运营期为25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对光伏场区（电池组件及支架、变压器等）进行全部拆除或者更换。
(1)光伏组件的拆除
光伏组件拆除将委托光伏组件厂家进行拆除，光伏组件随拆随清，不暂存，不设临时施工场地。
排污节点为废光伏组件、施工机械产生的机械噪声。
(2)箱逆变拆除
箱逆变拆除将委托箱变厂家进行拆除，拆除顺序为：变压器油排出→变压器油收集→箱变拆卸→箱变基础掘除→事故油池拆除。箱逆变随拆随清，不暂存，不设临时施工场地。

排污节点为施工机械产生的机械噪声、变压器油及沾染变压器油的油槽。
(3)集电线路
本项目集电线路拆除工艺流程：
①埋沟开挖：采用小型挖掘设备并辅以人工开挖电缆壕沟。开挖出的土石就近堆放在埋沟走向的迎风侧，进行苫盖；
②电缆回收：进行电缆回收；
③埋沟回填：先用软土或砂按设计厚度回填，然后铺保护板，上部用开挖料回填至电缆沟顶部；

④植被恢复：电缆沟施工后立即进行场地平整，在电缆沟回填及周边扰动区域恢复植被。
排污节点为施工期间埋沟开挖过程中产生的施工扬尘、施工机械产生的机械噪声及电缆。
光伏电站服务期满后影响主要为：
(1)拆除过程中产生的施工扬尘；
(2)拆除过程中产生施工机械噪声；
(3)拆除的废光伏组件、废弃变压器油、废铅蓄电池、变压器油槽、废电缆等固体废物；
(4)基础拆除造成生态影响。

	其他
	无比选方案




三、生态环境现状、保护目标及评价标准

	生态环境现状
	1、主体功能区规划和生态功能区划情况

《河北省主体功能区划》

项目所在地地处《河北省主体功能区划》所指的“燕山山前平原地区”，属于该规划中附一“河北省优化、重点开发、限制开发区域名录中”的优化开发区域。该区是中国现代工业的摇篮，冀东北地区综合交通枢纽，煤炭、铁矿石等资源密集区，是京津冀区域内经济比较发达、城市化水平较高的区域。区域功能定位为“中国北方经济中心区的重要组成部分，我国开放合作的新高地，京津冀区域现代工业密集区、高新技术成果转化和先进装备制造业基地，河北省新型工业化基地。”产业结构优化方向和重点中：“促进与京津产业分工合作，增强唐山高新技术产业集聚和区域创新功能，大力发展先进装备制造业，做优做强钢铁产业、建材产业”。
项目选址位于河北迁安市，属于《河北省主体功能区划》中的优化开发区域(见图15)。
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图15  河北省优化开发区域分布图

2、陆生生态环境现状

(1)土地利用
本项目光伏场区、升压站占地用地现状为建设用地。不占用耕地、乔木林地、天然灌木林地、未成林林地。

(2)植被类型

项目用地范围生态系统类型主要为城镇生态系统，项目周边有少量人居生态系统分布。地表有少量杂草和灌木，不存在珍稀保护植物。项目区及周边不涉及自然保护区、基本农田保护区、基本草原，无野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地等敏感区域。

(3)动植物

在居民点附近主要为麻雀、喜鹊等鸟类和家畜。该区不是重点保护野生动物的典型栖息地，踏勘时也未发现珍稀濒危保护动物的活动踪迹。

(4)利用迁安市首钢大石河铁矿裴庄采区东排土场、西排土场、裴庄采坑、唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天开采工程排土场区及其老办公生产区内作为本项目占地，布置光伏场区。升压站位于唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司老办公生产区。占地类型均为建设用地。排土场均已停止服役。
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裴庄东排土场
裴庄西排土场
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老办公生产区
新建升压站区域
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露天开采工程排土场区
裴庄采坑
图16  项目区生态环境现状图

3、环境空气质量现状

根据《2024年唐山市生态环境公报》，项目所在区域迁安市基本污染物环境质量现状评价结果见表27。

表27    区域环境空气质量达标区判定

污染物
年评价指标
现状浓度(μg/m³)
《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡期二级标准
标准值(μg/m³)
占标率(%)
达标情况
SO2
年平均质量浓度
11
60
18.3 
达标
NO2
年平均质量浓度
25
40
62.5 
达标
PM10
年平均质量浓度
70
60
116.7
超标
PM2.5
年平均质量浓度
33
30
110
超标
CO
(mg/m³)
95%百分位数日平均浓度
1.6
4
40.0 
达标
O3
90%百分位数8h平均浓度
178
160
111.3 
超标
由上表可知，对标《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡期二级标准，迁安市2024年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、CO百分位数日平均浓度达标，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O390%百分位数8h平均浓度均超标。

因此，项目所在区域迁安市为不达标区。

4、声环境质量现状

本项目对前裴庄西沟敏感点进行现状监测，监测时间为2026年7月7日，根据现状监测报告（报告编号：德禹（环）字 第202606006号），具体数据如下。
 表28    声环境现状监测结果及评价结果    单位：dB(A)

监测点位
昼间
夜间
监测值
标准值
评价
结果
监测值
标准值
评价
结果
1#
前裴庄西沟
51
55
达标
42
45
达标
由上表可知，项目周边敏感点声环境现状值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）1类标准要求，区域声环境质量较好。



	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	项目为新建光伏发电项目，无历史遗留环保问题。

	生态环境保护目标
	项目占地范围不涉及饮用水地下水源地保护区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质遗迹保护区、重点保护文物古迹等环境敏感区。
(1)大气环境：项目占地外500m范围内大气环境保护目标见表29。

表29    项目大气环境保护目标表

环境
要素
保护对象
坐标o
相对方位
最近距离(m)
保护对象
保护内容规模（人）
环境功能区
X
Y
大气

前裴庄西沟
118.591382

40.089685

NE
98
居住区
135
二类区
玄安子村
118.584183

40.075701

S
236
居住区
441
二类区
前裴庄村

118.597545

40.084355

E
2168
居住区
1659
二类区
(2)声环境：项目占地外50m范围无声环境保护目标。

(3)地下水环境：厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
(4)生态环境：项目用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群等生态环境保护目标。

(5)土壤：项目占地范围的土壤。



	评价

标准
	1、环境质量标准

(1)环境空气：SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、CO、O3执行《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段二级标准。

(2)声环境：厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

环境质量标准值见表30和表31。

表30    环境质量标准

项目
污染物
取值时间
过渡阶段浓度限值
单位
标准来源
二级
环境空气
SO2
年平均
60
μg/m3
《环境空气质量标准》
(GB3095-2026)
24小时平均
150
1小时平均
500
NO2
年平均
40
24小时平均
80
1小时平均
200
PM10
年平均
60
24小时均
120
PM2.5
年平均
30
24小时平均
60
TSP
年平均
200
24小时平均
300
O3
日最大8小时平均
160
1小时平均
200
CO
24小时平均
4
mg/m3
1小时平均
10
表31    声环境质量标准
项目
污染物
取值时间
标准值
单位
标准来源
声环境
A声级
昼间
60
dB(A)
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类
夜间
50
2、污染物排放标准

(1)施工期：

①废气：施工期颗粒物执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中排放浓度限值要求。

②噪声：施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)。

施工期污染物排放标准值见表32至表33。

表32    施工期大气污染物排放标准

控制项目
监测点浓度限值*(μg/m3)

达标判定依据(次/天)

PM10
80

≤2

*指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。
表33    施工期噪声污染物排放标准
工序/时段
污染物
排放标准值
标准名称
施工期
等效A声级
厂界
昼间
70dB(A)
《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)

夜间
55dB(A)
(2)运营期：

①噪声：

运营期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

表34    工业企业厂界环境噪声排放标准      单位：dB(A)
                          执行时段
标准类别
昼间
夜间
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
2类
60
50
②固废：
项目产生的固体废物的处理、处置均应满足《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	其他
	据国家总量控制相关要求，确定以下总量控制因子：化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOX)。
项目为非污染型建设项目，主要环境影响因素为施工期影响，项目运营期过程无颗粒物、SO2、NOx废气产生；废水主要为光伏电池组件的清洗废水，用于光伏场区抑尘，无废水外排，无需申请总量控制指标。

因此项目总量控制指标为：

SO2：0t/a、NOx：0t/a；COD：0t/a、氨氮：0t/a。



四、生态环境影响分析

	施工期生态环境影响分析
	1、施工期生态环境影响分析

施工工程内容：场地平整、土方开挖填埋、回填、升压站建设开挖、集电线路等作业活动、建筑材料堆放、土石方的临时堆存。

施工期生态环境影响主要表现在场地平整、土方开挖填埋、回填、升压站建设开挖、集电线路等作业活动时将原有植被铲除，土石方临时堆放场地对植被造成压埋，车辆和施工机械及施工人员在施工期碾压、践踏植被。施工期作业暂时改变了临时占地原有土地利用功能，施工完毕后，可通过土地整治、植被恢复等措施恢复到原有土地使用功能水平。

(1)项目工程占地影响分析
项目永久占地总面积193.2983hm2，其中一期光伏场区占地面积为126.56hm2，升压站占地面积为1hm2，二期光伏场区占地面积为65.7383hm2。施工场地临时占地面积3600m2，检修道路临时占地面积为6.20hm2，集电线路临时占地面积共计4.57hm2，均位于光伏场区内。临时占地对生态环境的主要影响表现在地表植被破坏、增加水土流失。

项目占地类型为建设用地，地表有少量杂草和灌木等。项目在施工过程中，尽量避免大开挖作业，减小地表扰动面积，以减小对项目区域范围内的原有地貌的影响。施工结束后及时清理施工场地，对施工临时占地进行生态恢复，播撒草籽，防止发生新的土壤侵蚀。

通过上述措施可在施工期最大限度地避免临时占地所带来的生态环境影响。

(2)生态系统及对水源涵养功能的影响分析

本项目地表有少量杂草和灌木等，施工破坏占地内的自然植被，会造成该区域植被数量的减少，使局部地表植被遭到一定程度的破坏，对周边区域生态防护效能，包括生态脆弱性和安全性，会造成一定影响。项目建设过程中将发生部分水土流失，在一定程度上降低了生态效应。随着项目建设完成，影响也会消失；加之，项目建设过程中要采取必要的环保措施。因此，从区域自然植被、景观生态空间格局、生态系统的生产力水平等方面看，项目建设不会对区域生态完整性产生较大扰动，对整个项目区的生态系统影响较小。

工程建设所影响的植被主要为区域内常见的本土植被，非珍稀濒危的保护物种，施工结束后及时对施工临时占地进行人工植被恢复，区域生态环境会得到改善。因此，经人工植被恢复和水土流失防治后，本项目的建设不会改变区域总体生态功能，不会加剧区域水土流失，有助于区域水源涵养和营养物质保存，因此，本项目的建设不违背该区域生态功能的发展方向及要求。

本项目为光伏发电项目，属于清洁产业项目。场区的光伏板全部架空，项目施工结束后对光伏电池组件下方进行绿化、恢复为草地，使当地水土保持能力有所提高。

(3)对植物破坏的影响分析

项目的建设将不可避免的破坏、扰动原地形地貌和植被；建设占地对区域植

被的破坏是永久性的，这部分植被将永远失去生产能力，从而降低该区域植被覆

盖率和生物多样性，造成植被生物量的减少。

由于施工期将引起原有植被的破坏，受破坏的植被类型为评价区内的常见类

型，也无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生动物，并且建成后通过对其进行绿

化补偿，播撒草籽，增强了项目区域内的生物多样性和稳定性，因此相对于整个区域而言，本项目的建设对植物区系、植被类型的影响较小。

(4)对野生动物的影响分析

施工期对陆生动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物的惊扰；间接影响主要是项目建设破坏植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的 丧失。 

本项目施工区域活动的动物主要是是小型常见鸟类、鼠类和兔类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期对这些动物的生存影响较小。

(5)水土流失影响分析

区域土壤侵蚀主要为风蚀，项目建设不可避免地要加重区域水土流失。拟建

项目产生的水土流失可以分为三个阶段，第一阶段是在施工准备期，“三通一平”

工作产生大量土石方的开挖、运移活动，地表扰动严重，植被几乎完全被破坏，

裸露的地表水土保持功能明显减弱，土壤侵蚀强度增强；第二阶段是土建期，工

业场地“三通一平”工作完成后，整个地表在绝大部分施工期内处于裸露状态，且有大量土石方和建筑材料临时堆放，再加上土建期排水系统的不完善，地表径流肆意冲刷施工面和堆放的土石料，工业场地内水土流失，如不采取有效的防治措施，将产生严重的水土流失。第三阶段是植被恢复期，地表建筑物等建设完成，

土石方清理完毕，地表进行绿化，地表土壤侵蚀强度较建设期有明显下降。

施工过程中存在挖方现象，将改变土壤的理化指标，造成短期内的水土流失，

随着施工期的结束，土壤表面将逐渐固化，其对生态环境影响也将逐渐消失。
(6)景观环境影响分析

该区域主要为排土场，以灌草丛生态景观为主，项目施工期将在该区域建设大面积的光伏设备，替代原有的生态景观，使得区域景观发生变化。
2、施工期大气环境影响分析

本项目施工期废气污染为施工扬尘、施工车辆尾气和焊接烟尘。

(1)施工扬尘

本项目施工期废气主要为场地平整、土方开挖填埋、回填、升压站建设开挖、集电线路等作业活动产生的扬尘，材料运输所产生的扬尘以及土石方堆放期间产生的扬尘。

扬尘影响范围较小，主要表现在交通运输沿线道路两侧及施工现场，尤其是天气干燥及风速较大时更为明显，从而使该区块及周围附近地区大气中总悬浮颗粒浓度增大。在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘量占扬尘总量的60%以上，在同样的路面条件下，车速越快，扬尘量越大；在同样的车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，可通过定期对车辆行驶道路进行洒水，以及限制车辆行驶速度来减少扬尘。对于施工现场产生的扬尘，应加强管理、文明施工，建筑材料轻装轻卸，避免大面积开挖，在施工区周边设置必要的防尘围挡，封闭施工现场并定期进行喷洒水等。对土石方堆场等堆放物料加盖篷布遮盖，防止干燥、大风时期产生大量的扬尘。遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖和回填等作业；风速大于4m/s时，停止土方施工。

在采取适当的防尘措施后，对外界基本不造成大的影响，且施工时间较短，在施工结束后可以消除。

(2)车辆尾气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气，由于产生量较小，且施工地空旷，扩散快，实际影响不大。

(3)焊接烟尘

由于本项目施工内容较为简单，主要进行光伏电池方阵、逆变器等设备的架设、安装，支架的安装，且用于安装的支架均为外购成品，故施工现场产生的废气主要为少量的焊接作业产生的电焊烟尘。电焊烟尘来源于焊接过程中金属元素的挥发，成分复杂，主要成分是Fe2O3、SiO2、MnO2，但尘粒极细小（直径5m以下），在空气中停留时间较长，容易吸入肺内，会对工人健康产生危害。

对于焊接烟尘的防治，可采取以下措施：

①焊接过程配有焊烟净化器。

②选用成熟的隐弧焊代替明弧焊，可大大降低污染物的污染程度。

③采用环保型的药芯焊丝代替普通焊丝，可在一定程度上降低焊接烟尘的产生量。

在采取以上措施后，焊接烟尘排放对环境影响不大。

3、施工期废水环境影响分析
项目施工阶段产生的废水主要为混凝土浇筑、车辆冲洗等过程产生的土建施工废水及施工人员的生活污水。

施工期设置防渗沉淀池，废水经沉淀池处理后泼洒抑尘，不外排。

施工期生活污水就地泼洒地面抑尘。

因此，工程施工期间无废水外排，不会对地表和地下水质造成影响。

4、施工期声环境影响分析
施工噪声主要来自挖掘机、振捣棒、振捣器、钢筋拉直机、钢筋切断机、钢筋弯曲机、钢筋弯钩机、打夯机、打孔机和车辆，噪声值在70～100dB（A）之间，施工噪声一般具有声源位置不固定、源强波动较大等特点，不可避免地对区域的声环境造成影响。当多台机械设备同时作业时，产生噪声叠加，根据类比调查，叠加后的噪声增加3～8dB（A），一般不会超过10dB（A）。通过选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施，通过距离衰减，建筑施工过程中场界环境噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的标准要求，即：昼间≤70dB（A），夜间不施工。
通过以上措施，项目能做到达标排放，对周边村庄声环境影响可接受。

5、固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要是建筑垃圾、废焊条、金属边角料和生活垃圾，其中建筑垃圾包括废弃土石及其他垃圾等。

本项目建设过程中将会产生一定的土石方开挖和回填，包括场地平整、建（构）筑物基础开挖与回填、道路开挖与回填等。本项目土石方挖填总量约为6.46万m3，其中挖方量约为3.23万m3，填方量约为3.23万m3，无借方，无弃方，不需设置取土场、弃渣场，所有弃土全部回填利用。其他建筑垃圾及时组织人员清除，运送至城市主管部门指定位置处置。
废焊条、金属边角料外售废品回收站。

施工期施工人员产生的生活垃圾，施工高峰期20人，按每人每天生活垃圾的产生量0.5kg/d计算，则施工现场的生活垃圾产生量为10kg/d。施工期生活垃圾定点集中收集，定期由施工方统一组织清运，运至市政指定地点处置，不会对周边环境造成影响。
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	1、生态环境影响分析

(1)对生物多样性影响分析

项目建成后，光伏场区播撒草籽进行植被恢复，场内自然植被均为当地常见种，不会导致区域植物资源生物多样性降低。光伏方阵采用固定支架支撑，占地面积相对较少，光伏板下地表的草场仍能连成一片，仍可作为动植物通道，不会影响区域生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响。

因此，项目的建设不会对本区域生物多样性产生明显不利影响。

(2)对生态系统的功能和可持续利用性影响分析

本项目评价区域的土地利用类型为建设用地，未占用基本农田。项目区自然植被为当地常见物种，因此本项目建设不会导致区域植物资源生物多样性的降低。

工程建成后，当恢复植被后，地表的生态系统仍能连成一片，不会影响生态系统原有的结构和功能，对评价区内的动物、植物种类和数量不会产生明显的影响，对评价区内的生态系统类型的多样性也不会产生影响。

施工道路为开放式道路，对两侧的物种并不会形成完全的阻隔影响，因此，对区域生态环境产生的影响较小，对区域生物多样性也不会产生明显影响。

项目占地会对现有地表植被造成一定程度破坏，但自然植被为当地常见物种，因此不会导致区域植物资源生物多样性的降低；和建设前相比，生物种类发生变化，即由原来的喜阳植物逐渐变为低矮且喜阴的植物，影响范围仅限于占地范围内，但对区域环境影响不大。

(3)对植被生物量的影响

项目运行后，会减少区域范围内的草地生物量，光伏电场区地表有少量杂草和灌木。施工期结束后光伏阵列区光伏板间、光伏板下等区域播种草籽，在集电线路区、施工场地播撒草籽，降低对原有生物量的影响，恢复生态，运营期每年养护补植，持续提升板间生物量，扬尘、水土流失得到有效控制，区域水源涵养、水土保持等生态调节功能整体优于建设前，区域生态环境总体得到改善。

(4)对野生动物的影响

运营期光伏电站区对动物的影响主要为鸟类迁徙等活动，对其他动物和土壤微生物的影响较小。光伏电板上的明亮光线将吸引昆虫，而以昆虫为食的鸟类也随之会被大量吸引过来，增加了危害鸟类的风险。项目拟根据鸟类视觉特征，在电站场址周边设置对鸟类具有警示作用的颜色，提醒鸟类对障碍物的识别，减少碰撞和干扰概率，引导鸟类飞行路线避开光伏电站区域。

另外，项目组件内的晶硅板表面涂覆一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因为太阳能电池组件对阳光的反射以散射为主，其总反射率远低于玻璃幕墙，无眩光，大大减少了对鸟类动物的影响。

项目场址范围内无大型哺乳动物出没，小型动物多为鼠、兔类，项目建成后，随着后期生态的恢复，区域生存的动物种群可以迁回，设置围栏后，动物一般不能在光伏场内活动，由于光伏场内周围生境基本相同，动物避让、绕行光伏场区即可，不会对动物生境产生较大影响。

(5)对土地利用格局的影响

本项目地表有少量杂草和灌木，运营期部分土地被太阳能支架基础、箱变及站内道路等占压，临时施工道路用作检修道路，暂时改变土地利用格局。相邻光伏组件之间留有一定的空隙，组件安装有一定的倾斜角度，光照可以满足组件下方植被生长的需求，因此光伏组件遮阳对生态环境的影响较小。

(6)对区域景观的影响

项目建成后可以构成一个非常美观、独特的人文景观，这种景观具有群体性、可观赏性，为单调的荒地增添了活力，具有明显的社会效益和经济效益。并且场区按规划有计划地实施防沙绿化，播撒草籽，使场区形成一个结构合理、系统稳定的生态系统，不仅可以大大改变原来较脆弱的生态环境，而且可以起到以点带面、示范推广的作用，使光伏电站的生态环境向着良性循环的方向发展。

(7)水土流失影响

随着工程施工期结束，开挖扰动地表和破坏植被的施工活动基本终止，同时对道路区采取了有效的水土流失防治措施后，水土流失得到有效控制。随着绿化完成，水土流失将会逐渐得到控制，并降低到容许水土流失强度以下。因此，项目运营期不会引起水土流失。

2、大气环境影响分析

太阳能作为无污染的可再生能源，不仅可以提供新的电源，更重要的是能够减少二氧化碳和其他有害气体的排放，环境效益非常突出。光伏发电是将太阳能转换为电能，在转换过程中没有废气排放。

3、水环境影响分析

本项目使用矿坑水对光伏组件进行清洗，按每年清洗 6次，太阳能板清洗需水量按1L/m2·次计算，折合每天共计消耗水9.58m3/d，清洗废水产生量按用水量的90%计算，折合光伏组件清洗废水8.63m3/d(其中一期工程5.09m3/d、二期工程3.54m3/d)。清洗污水的主要污染物为悬浮物，用于光伏场区抑尘，因此清洗废水对周围水环境基本无影响。

生活盥洗废水用于厂区地面抑尘，不外排。

4、声环境影响分析

由于太阳能光伏组件在运行过程中基本不产生噪声，项目运营期的噪声源主要为光伏场区箱式变压器、升压站主变器、主变器风机、SVG风机、储能系统风机等电站设备运行噪声。

噪声源强见表35。
表35    项目噪声源调查清单（室外声源）
序号
声源名称
型号
数量(台)
空间相对位置（m）
声源源强dB(A)
声源控制
运行时段（h）
X

Y

Z

措施
1

一期工程升压站
主变器
-
1
2172.61

1807.68

0.3
65
低噪声设备+基础减振

24
2

主变压器风扇
125MVA

1

2115.94
1782.86
0.3

85

低噪声设备+基础减振
24

3

SVG风机
-

1

2184.02
1749.54
0.3

85

低噪声设备+基础减振
24
4

储能系统风机
-

1

2156.5
1779.96
0.3

85

低噪声设备+基础减振
24

5

一期光伏场区
箱式变压器
3150kVA

1

861.98
2149.87
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

6

箱式变压器
3150kVA

1

1174.33
2159.19
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

7

箱式变压器
3150kVA

1

1311.08
2193.38
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

8

箱式变压器
3150kVA

1

1408.98
2232.23
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

9

箱式变压器
3150kVA

1

1475.18
1320.56
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

10

箱式变压器
3150kVA

1

1497.13
1204.78
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

11

箱式变压器
3150kVA

1

1522.42
2264.86
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

12

箱式变压器
3150kVA

1

1569
1430.35
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

13

箱式变压器
3150kVA

1

1590.95
1130.92
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

14

箱式变压器
3150kVA

1

1598.57
2281.96
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

15

箱式变压器
3150kVA

1

1606.92
1292.61
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

16

箱式变压器
3150kVA

1

1648.84
1380.44
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

17

箱式变压器
3150kVA

1

1685.59
2320.81
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

18

箱式变压器
3150kVA

1

1694.91
2406.28
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

19

一期光伏场区
箱式变压器
3150kVA

1

1814.52
923.32
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

20

箱式变压器
3150kVA

1

1830.49
1035.11
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

21

箱式变压器
3150kVA

1

1838.48
765.63
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

22

箱式变压器
3150kVA

1

1860.43
1168.85
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

23

箱式变压器
3150kVA

1

1914.03
2196.49
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

24

箱式变压器
3150kVA

1

1924.03
2047.65
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

25

箱式变压器
3150kVA

1

1958.24
1384.44
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

26

箱式变压器
3150kVA

1

1976.21
1043.09
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

27

箱式变压器
3150kVA

1

1994.18
1486.24
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

28

二期光伏场区
箱式变压器
3150kVA

1

2225.73
1266.66
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

29

箱式变压器
3150kVA

1

2243.69
1604.01
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

30

箱式变压器
3150kVA

1

2249.68
1102.98
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

31

箱式变压器
3150kVA

1

2327.53
1462.29
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

32

箱式变压器
3150kVA

1

2351.49
1081.02
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

33

箱式变压器
3150kVA

1

2371.45
1346.51
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

34

箱式变压器
3150kVA

1

2437.32
1424.36
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

35

箱式变压器
3150kVA

1

2479.24
1148.89
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

36

箱式变压器
3150kVA

1

2511.18
1342.52
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

37

箱式变压器
3150kVA

1

1710.48
1948.29
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

38

箱式变压器
3150kVA

1

1622.98
1933.46
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

39

箱式变压器
3150kVA

1

1749.04
1875.62
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

40

箱式变压器
3150kVA

1

1556.24
1909.73
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

41

箱式变压器
3150kVA

1

1493.95
1854.86
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

42

箱式变压器
3150kVA

1

1323.62
1295.61
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

43

箱式变压器
3150kVA

1

1250.98
1137.92
0.8

60

低噪声设备+基础减振
24

(1)声环境影响预测模式：

1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式
已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级Lp(r) 可按下式计算：

Lp(r)=LW+DC－(Adiv+Aatm + Agr +Abar +Amisc)

式中：Lp(r)──预测点处声压级，dB；

      LW──由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带），dB；
DC──指向性校正，dB；

      Adiv──几何发散引起的衰减，dB；

Aatm──大气吸收引起的衰减，dB；

Agr──地面效应引起的倍频带衰减，dB；

      Abar──障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

      Amisc──其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。
2)室内点声源对厂界和声环境保护目标噪声预测点贡献值预测模式
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
[image: image22.png]4
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式中：Lp1──室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB； 

      LW──点声源声功率级(A 计权或倍频带），dB；
Q──指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8；

      R──房间常数；R=Sα/ (1－α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。
r ──源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i (T) ──靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
Lp1ij──室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N──室内声源总数。
③计算出室外靠近围护结构处的声压级：
[image: image24.png]L,y (T) =L,y (T) - (TL; +6)




式中：Lp2i (T) ──靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
TLi──围护结构i倍频带的隔声量，dB；
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
[image: image25.png]L, (T)+101gs

p2




⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。
假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：
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3)计算总声压级

①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在 T 时间内该声源遮挡物引起的衰减工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：
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②预测点的噪声预测值
[image: image28.png]=101g(10°* +10° ")





式中：Leqg──建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；
Leqb──预测点的背景值，dB(A)。
4)声环境影响预测结果

为减少生产设备噪声对周围环境的影响，本环评建议企业采取一定的噪声防治措施，具体防噪措施如下：

①建设单位按照光伏组件及变压器等设备安装的有关规范进行安装；

②选用低噪声设备，设备关键部位设置隔声罩，变压器底座固定并垫橡胶垫；

③加强厂区周围绿化，以起到隔声降噪作用；

④加强职工管理，防止设备不正常运行，尽量降低设备噪声对周围环境的影响。

根据建设项目高噪声设备声级所处位置，利用企业噪声预测模式和方法，建设项目噪声预测结果如下表所示：

(2)预测结果

一期工程建成后厂界噪声预测结果见表37，二期工程建成后厂界噪声预测结果见表38。

表37    一期工程噪声源厂界外1m处贡献值预测

厂界

昼间(dB(A))

夜间(dB(A))

位置

预测点

贡献值

标准值

贡献值

标准值

厂界

东厂界

19.71

60

19.71

50

南厂界

15.9

15.9

西厂界

15.14

15.14

北厂界

15.5

15.5

表38    二期工程建成后噪声源厂界外1m处贡献值预测

厂界

昼间(dB(A))

夜间(dB(A))

位置

预测点

贡献值

标准值

贡献值

标准值

厂界

东厂界

19.74

60

19.74

50

南厂界

15.93
15.93
西厂界

15.24

15.24

北厂界

16.06

16.06

由上表可知，厂界声环境满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

5、固体废物影响分析

本项目固体废物主要为废光伏组件、废磷酸铁锂电池、废铅蓄电池、废变压器油、废油桶、生活垃圾。

(1)一般固体废物

①废光伏组件

项目光伏系统使用寿命为25年，其中组件寿命25年，类比同行业实际运行情况，本项目废弃电池板的故障率约为0.01%，本项目共布置光伏组件215970块，则光伏电站每年出现故障的废弃电池板约为22块，保障太阳能发电站的稳定性，设备厂家对其进行定期检测，对于损坏更换的电池组件以及光伏电池组件使用寿命到期后更换下来的电池组件，根据《国家危险废物名录》（2025版），本项目电池组件不属于危险废物，则为一般固体废物，本项目产生的废旧或故障太阳能光伏组件由生产厂家更换后运走回收处理，产生废光伏组件折合约为1.18t/a（其中一期工程废光伏组件产生量为0.70t/a，二期工程废光伏组件产生量为0.48t/a）。废光伏组件在升压站的一般固废暂存区存储。

②废磷酸铁锂电池

升压站储能系统使用磷酸铁锂电池，出现损坏的时候才进行更换，根据建设方提供资料，废磷酸铁锂电池产生量约为0.12t/a（其中一期工程废磷酸铁锂电池产生量为0.08t/a，二期工程废磷酸铁锂电池产生量为0.04t/a），当电池需要更换时，将提前通知生产厂家进行更换，且磷酸铁锂电池并不属于危险废物。根据《关于发布<固体废物分类与代码目录>的公告》(公告2024年第4号)，废磷酸铁锂电池一般固体废物代码为900-012-S17废电池及电池废料。更换后的废电池由厂家回收处理，不在站内暂存。

(2)危险废物

本项目运营期产生的危险废物为废铅蓄电池、废变压器油、废油桶。

①废铅蓄电池
站内备用电源为铅蓄电池，在使维护、更换中会产生废铅蓄电池，一期工程废铅蓄电池约为0.1t/a，二期工程废铅蓄电池约为0.1t/a，根据《国家危险废物名录（2025年版）》，废物类别为HW31 含铅废物，废物代码 900-052-31。废铅蓄电池暂存于危废间，定期交由有资质单位处置。

②废变压器油

本项目箱式变压器为干式变压器，主变压器在维护、更换中会产生废变压器油，废变压器产生量约为0.2t/a（其中一期工程废变压器油产生量为0.12t/a，二期工程废变压器油产生量为0.08t/a）。变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存，产生的废变压器油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码900-220-08。

变压器配套专用放油管道，检修废油直接导入密闭储油桶，检修时提前通知有资质单位，检修放油与转运作业同步开展，厂内废矿物油不贮存可行。

③废油桶

变压器等在维护检修时产生的废油桶，产生的废油桶属于危险废物，废油桶的废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-249-08，产生量约为0.16t/a（其中一期工程废油桶产生量为0.09t/a，二期工程废油桶产生量为0.07t/a）。废油桶暂存于危废间。定期交由有资质单位处置。

(3)生活垃圾

生活垃圾产生量按0.5kg/人/d计算，则生活垃圾产生量0.91t/a，员工生活垃圾日产日清，收集后交由环卫部门统一处置。

一期工程固体废物种类及产生、处置情况见表39，二期工程固体废物种类及产生、处置情况见表40。

表39    一期工程固体废物产生情况一览表

产生
环节

名称

类别

代码

主要有毒有害物质名称

物理

性状

环境危险特性

产生量

光伏系统
废光伏组件
一般固废

900-015-S17
无

固态
无

0.70t/a
储能系统
废磷酸铁锂电池
一般固废

900-012-S17
无

固态
无

0.08t/a
备用电源

废铅蓄电池

危险废物

900-052-31

铅、酸液
固态
T、C
0.1t/a
主变压器
废变压油
危险废物

900-220-08

矿物油

液态

T，I

0.12t/a
检修

废油桶

危险废物

900-249-08

矿物油

固态

T，I
0.09t/a
职工生活

生活垃圾

/
/
/
固态
无

0.91t/a

表40    二期工程固体废物产生情况一览表

产生
环节

名称

类别

废物代码

主要有毒有害物质名称

物理

性状

环境危险特性

产生量

光伏系统
废光伏组件
一般固废

900-015-S17
无

固态
无

0.48t/a
储能系统
废磷酸铁锂电池
一般固废

900-012-S17
无

固态
无

0.04t/a
备用电源

废铅蓄电池

危险废物

900-052-31

铅、酸液
固态
T、C
0.1t/a
主变压器
废变压油
危险废物

900-220-08

矿物油

液态

T，I

0.08t/a
检修

废油桶

危险废物

900-249-08

矿物油

固态

T，I
0.07t/a
表41    固体废物处置措施一览表
固体废物排放信息

序号

产生环节

固体废物名称

属性

固体废物产生量（t/a）

贮存方式

利用处置方式

处理去向

其他信息

自行贮存量（t/a）

自行利用（t/a）

自行处置（t/a）

转移量（t/a）

排放量（t/a）

委托利用量

委托处置量

1

光伏

系统
废光伏组件
一般固废

1.18
袋装

委托

处置

0

0

0

0

1.18
0

由生产厂家更换后运走回收处理
2

储能系统

废磷酸铁锂电池

0.12
袋装

0

0

0

0

0.12
0

3
变压器
废变压油
危险废物

0.2
桶装

0

0

0

0

0.2
0

直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存
4
备用电源

废铅蓄电池
0.2
0

0

0

0

0.2
0

暂存于危废间，定期交有资质单位处置
5
变压器
废油桶

0.16
/
0

0

0

0

0.16
0

6
职工生活

生活垃圾

/
0.91
袋装

0

0

0

0

0.91
0

收集后由环卫部门处理
综上，项目所产生的固体废物经合理利用和处置后，对周边环境不会产生影响。

(4)固体废物管理措施

1)一般固体废物管理措施

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。

2)危险废物管理措施

按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关要求设置危险废物警示标识、防渗工程及管理台账等，具体如下：

①按照危险废物贮存污染控制标准要求，废油桶置于危险废物暂存间，防止风吹雨淋和日晒。危险废物暂存间按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生及处置记录。

②危险废物暂存间地面采取2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚。

③对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将其装入完好容器内。

④危废间大门设置双锁管理，危险废物进出设立台账进行记录，台账记录保存时间不低于10年。
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图17  危险废物贮存、处置场警告图形符号

综上，项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。

(5)固体废物影响评价结论

采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。

6、地下水和土壤影响分析

项目危废间位于升压站内，占地面积30m2，进行重点防渗，采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s，并采取防风、防雨、防晒、防渗措施。

主变压器下方设置集油池，尺寸为10m×8m×1m。升压站设置1座事故油池72m3，均进行重点防渗，采用2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。

项目采取上述措施，减少污染物下渗对周边地下水、土壤环境的影响。

7、光污染环境影响分析

本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射、折射太阳光。

本项目太阳能光伏组件采用单晶硅片，使入射光在硅片表面进行多次反射和折射，增加光的吸收率，减小反射损失：硅片表面覆盖一层减反射膜层，降低了光的反射；最外层特种钢化玻璃除具有坚固、耐风霜雨雪、能经受沙砾、冰雹的冲击外，其透光率极高，可达95%以上。项目参照现行国家《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）中“在城市快速路、主干道、立交桥、高架桥两侧的建筑物20m以下及一般路段10m以下的玻璃幕墙，应采用可见光反射比不大于0.16的玻璃”的规定：依据此标准，本项目选用的电池组件反射的光极少，符合标准要求。太阳能组件内的晶硅板片表面涂覆有一层防反射涂层，太阳能电池组件本身并不向外辐射任何形式的光及电磁波，未被吸收的太阳光中一部分将被前面板玻璃反射回去，前面板玻璃为普通的建筑用钢化玻璃：另一部分将穿透前面板、硅材料吸收层和背面板玻璃。

本项目光伏场区离居民区较近，在进行设计时，光伏板尽量远离居民区，选择合适的光伏板倾斜角度和朝向，避免光线直接照射到居民住宅区域。项目距离最近的高速公路为京秦高速迁安支线，最近距离为1.77km，距离较远，对其影响小。

8、风险分析

(1)风险源调查

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目主要风险物质为变压器油、废变压器油、废铅蓄电池、废油桶。

①火灾风险
光伏场区逆变升压单元等各种电气设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾，进而污染周边环境。

②变压器事故漏油

主变压器发生故障时，可能造成变压器油泄漏；危险废物泄漏污染地下水和土壤。

(2)风险潜势初判

①危险物质数量与临界量比值Q

计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：
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项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果，见表42。

表42    项目危险物质数量与临界量比值（Q）计算结果一览表

序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

该种危险物质Q值
Q值划分
1

变压器油
/

1.2
2500
0.00048
Q＜1

2
废变压油
/

0.2

100

3
废铅蓄电池
/

0.2

100

4
废油桶
/

0.16
/
/
项目Q值Σ

0.00448
(3)风险源分布情况

本项目变压器油存放于变压器内，废油桶、废铅蓄电池存放于危废间内，废变压油直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存。
(4)危险性物质向环境转移的途径识别

本项目风险类型为：变压器油泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。

①变压器油一旦发生泄漏，将对土壤环境造成不利影响，一旦迁移至含水层，将进而对地下水环境造成不利影响。

②变压油贮存遇明火可能引起火灾、爆炸等事故，产生的次生污染物NOX、SO2等经大气扩散排放至大气环境，对环境空气质量产生影响。

(5)环境风险分析

①大气环境危害后果

光伏场区、升压站等各种电气设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。燃烧时有发光火焰。未完全燃烧的危险物质在高温下会迅速挥发释放至大气环境，燃烧过程中产生的伴生/次生污染物也会释放至大气环境，在短时间内对周围大气环境造成不利影响。

②地表水危害后果

项目光伏区距离最近的地表水体为2.07km的滦河，变压器油事故泄漏若未及时收集，污染物随降雨入渗或地表径流，可能对地表水环境造成不利影响。变压器油泄漏，污染物进入地下水环境，地下水至滦河径流长度较大，不会对地表水产生直接影响。

③地下水环境风险事故分析

变压器油事故泄漏，若未及时收集，有毒有害物质进入地下水，对区域地下水环境造成不利影响。

④土壤环境影响

若变压器油发生泄漏，有毒有害物质进入周边土壤，对土壤环境造成不利影响。

⑤生态环境危害后果

光伏场发生的火灾，如火灾蔓延到周边，对周边植被和生态系统造成严重破坏；变压器油泄漏，有毒有害物质进入土壤及水体，将对动植物生长造成不利影响。

(6)环境风险防范措施及应急要求

①建设完善的漏油监测系统，建立事故防范和处理应对制度，建设容纳变压器事故最大泄漏变压器油的设施设备，确保事故废油不外排，废油委托有资质单位处理处置；

②定期对主变进行检查，发现存在问题并及时采取措施；

③在日常营运过程中应加强宣传和对员工的风险防范意识，以使其能够在日常工作中做到安全操作、规范操作。

④主变压器下方设置集油池，尺寸为10m×8m×1m。升压站设置容积为72m3的事故油池，集油池设置管道通到事故油池，集油池和事故油池均采取全面防腐、防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，非正常工况时废油通过管道进入到事故油池，可避免非正常工况时废油泄漏后对周边水环境造成影响。废油经事故油池收集后及时清运，委托有相关危废运输资质的单位承担，运输单位应根据《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）中的相关要求进行运输，对周边环境不会产生影响。

⑤危废间地面采用2mm高密度聚乙烯膜+10cm厚混凝土防渗，渗透系数小于10-10cm/s，危废间周围设置10cm高的围堰。危废间具有防渗、防雨、防风、防晒功能，有专人看管，设有警示标志；参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计。本公司危废间门口设置围挡或斜坡，设置导流沟、集液池等泄漏收集措施，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。

综上所述，由于本项目事故风险因素小，危险程度低，只要加强管理，建立健全相应的防范应急措施，项目的环境风险水平可以接受。

表 43    建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称
首钢集团有限公司矿业公司裴庄区域光伏发电项目
建设地点
迁安市马兰庄镇裴庄区域、蔡园镇
地理坐标
经度
118°35′17.75″
纬度
40°05′24.04″
主要风险物质及分布
变压器油在主变压器内；废油桶、废铅蓄电池存放于危废间内；废变压油直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存。

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）
①大气环境危害后果

光伏场区、升压站等各种电气设备，在外部火源移近、过负荷、短路、过电压、绝缘层严重过热、老化、损坏等情况下，均可能引发电气火灾。燃烧时有发光火焰。未完全燃烧的危险物质在高温下会迅速挥发释放至大气环境，燃烧过程中产生的伴生/次生污染物也会释放至大气环境，在短时间内对周围大气环境造成不利影响。

②地表水危害后果

项目光伏区距离最近的地表水体为2.07km的滦河，变压器油事故泄漏若未及时收集，污染物随降雨入渗或地表径流，可能对地表水环境造成不利影响。变压器油泄漏，污染物进入地下水环境，地下水至滦河径流长度较大，不会对地表水产生直接影响。

③地下水环境风险事故分析

变压器油事故泄漏，若未及时收集，有毒有害物质进入地下水，对区域地下水环境造成不利影响。

④土壤环境影响

若变压器油发生泄漏，有毒有害物质进入周边土壤，对土壤环境造成不利影响。

⑤生态环境危害后果

光伏场发生的火灾，如火灾蔓延到周边，对周边植被和生态系统造成严重破坏；变压器油泄漏，有毒有害物质进入土壤及水体，将对动植物生长造成不利影响。
风险防范措施要求
①建设完善的漏油监测系统，建立事故防范和处理应对制度，建设容纳变压器事故最大泄漏变压器油的设施设备，确保事故废油不外排，废油委托有资质单位处理处置；

②定期对主变进行检查，发现存在问题并及时采取措施；

③在日常营运过程中应加强宣传和对员工的风险防范意识，以使其能够在日常工作中做到安全操作、规范操作。

④主变压器下方设置集油池，尺寸为10m×8m×1m。升压站设置容积为72m3的事故油池。
本项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评级等级为简单分析。
9、电磁辐射

本环评不包括电磁辐射影响分析，电磁辐射部分另行进行环境影响评价。

10、运营期监测计划

项目运营期间监测计划见表44。

表 44    监测计划一览表

监测类别

监测点位

采样位置

监测项目

监测

频率

执行排放标准

噪声

厂界

厂界外1m

LAeq,T
每季1次（昼、夜）

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准



	选址选线环境合理性分析
	项目利用迁安市首钢大石河铁矿裴庄采区东排土场、西排土场、裴庄采坑、唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司露天开采工程排土场区及其老办公生产区内作为本项目占地，布置光伏场区。升压站位于唐山首钢马兰庄铁矿有限责任公司老办公生产区。占地类型均为建设用地。不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区等敏感区，不涉及采矿权、探矿权范围。

项目由首钢集团有限公司矿业公司与华电（迁安）新能源有限公司合作建设，首钢集团有限公司矿业公司负责提供项目建设所需的土地，华电（迁安）新能源有限公司负责项目的建设及运营。

项目占地类型为建设用地，无珍稀濒危野生动植物，项目不涉及环保搬迁。

因此，总体上本项目选址合理。

本项目属于国家《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类建设项目，符合国家产业政策要求；本项目符合《自然资源部办公厅国家林业和草原局办公室国家能源局综合司关于支持光伏发电产业发展规范用地管理有关工作的通知》（自然资办发〔2023〕12号）的用地标准。

项目严格落实生态环境分区管控要求，严格执行环保标准，执行“三同时”，预防和减轻环境影响。光伏发电为清洁能源项目，开发当地丰富的光伏资源，有助于优化结构、提高效益、降低消耗、节约资源、壮大经济总量。

因此，本工程符合相关规划的要求。



五、主要生态环境保护措施

	施工期生态环境保护措施
	为减少施工期对生态环境的影响，项目采取以下控制措施：

1、生态环境保护措施

根据《首钢集团有限公司矿业公司裴庄区域光伏发电项目水土保持方案报告书》，本项目占地范围内无表土，本项目无可剥离表土。生态保护措施如下：

(1)光伏场区

植物措施：

光伏阵列区光伏板间、光伏板下等区域播种草籽，草籽选用本地适生野草狗牙根、高羊茅配合四季草，共需6251kg草籽。

(2)升压站

工程措施：
①碎石压盖：升压站内除道路、构筑物、设备基础占地外带电区进行碎石压盖6200m2，碎石厚度约20cm，碎石量为1240m3。

②雨水管网：在升压站道路一侧铺设雨水管网，排水管长度380m，采用HDPE双壁波纹管，管径为De315~De600。该雨水管网与已有的排水管网相连接，将雨水排出。

(3)检修道路

工程措施：
①植草沟：沿现有检修道路一侧布设植草沟，长度共计7180m，植草沟采用土质结构、梯形断面，底宽0.4m，沟深0.5m，边坡1:1。

②沉沙池：植草沟每100m设置沉沙池1座，沉沙池采用土质结构，尺寸1.5m×2m×1m。共布设72座。

(4)集电线路区

植物措施：

种草：电缆沟覆土平整后种草，采用撒播草籽的方式。草籽选用本地适生野草狗牙根、高羊茅配合四季草，共需366.4kg草籽。

(5)施工场地

植物措施：
施工结束后，及时对临时场地和施工碾压过的土地进行人工恢复，使土壤自然疏松，撒播草籽。草籽选用本地适生野草狗牙根、高羊茅配合四季草，共需88kg草籽。

(6)生态环境保护措施

①施工活动严格控制在征地范围内，尽可能减少对周围土地的破坏；考虑对进场道路与施工道路进行一次性规划，施工道路不再单独临时征用土地；道路尽可能在现有道路的基础上布置规划，尽量减少对土地的破坏、占用。 

②光伏组件及电气设备必须严格按照设计规划指定位置来放置，各施工机械和设备不得随意堆放，以便能有效地控制占地面积，更好地保护原地貌。 

③施工优先采用环保型设备，在施工条件和环境允许的条件下，进行绿色施工，可以有效降低扬尘及噪声排放强度，保证其达标排放。 

④尽量减少大型机械施工，基坑开挖后，尽快浇筑混凝土，并及时回填，对其表层进行碾压，缩短裸露时间，减少扬尘发生。基坑开挖严禁爆破，以减少粉尘及震动对周围环境的影响。 

⑤电缆沟施工后应及时回填，并恢复原有地貌。

⑥工程施工过程中和施工结束后，应及时并严格按照水土保持措施对各水土流失防治部位进行治理，防止新增水土流失。

(7)动物保护措施

①建设单位在工程施工期间应加强环境保护的宣传和监督工作，禁止施工过程中超计划占地，避免扩大施工场地占用动物栖息地。

②禁止施工期间施工人员对动物的肆意猎取和捕捉，增强对野生动物保护的宣传。

③禁止夜间施工，避免夜间施工的噪声和光照对动物造成影响。

④工程完工后尽快做好生态环境的恢复工作，以减少生境破坏对动物的不利影响。

(8)对区域植物的保护措施

①严格控制施工范围，尽量缩减作业面积，划定施工人员车辆活动范围。

②施工人员进行环保和防火宣传教育，禁止对不占用的地块植被进行破坏，禁止明火，做好消防应急防护。

③施工过程中，加强施工管理，减少土壤风蚀沙化。

(9)水土流失保护措施

①根据相关技术规范要求进行工程施工，减少土地开挖面积；运送设备物料的车辆不碾压规划道路以外的植被，在保证顺利建设的前提下，控制施工车辆、机械及施工人员活动范围，缩小施工作业带宽度，将施工作业带限制在项目占地范围内，减少对区域地表的碾压，减少对生态环境的影响；

②合理安排建设时间，不在大风天气进行施工；

③对施工人员进行环保意识教育；

④施工单位应注意将施工过程中产生的土石方设置围挡等措施，防止起风扬沙、雨水冲刷，同时，挖方产生的土石方及时回填恢复地表植被。在此基础上，扬沙、水土流失可得到有效控制。施工结束后对施工扰动较大的区域首先进行场地清理，然后进行全面平整，对临时占地采取疏松、平整、迹地恢复等措施。
2、大气环境保护措施

(1)施工扬尘生态环境保护措施
本项目废气颗粒物主要为场地平整、土方开挖填埋、回填、升压站建设开挖、集电线路等作业活动产生的扬尘，材料运输所产生的扬尘以及土石方堆放期间产生的扬尘，参照《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)、《关于印发<2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点〉的通知》（冀建质安函〔2025〕99号）、《河北省扬尘污染防治办法》等文件的要求，为控制施工废气对周围环境的影响，应采取以下措施：

①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

②配备洒水车定期对施工现场出入口和场内运输道路进行洒水抑尘。 

③施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，严禁车辆带泥上路。

④施工现场运输车辆必须封闭或遮盖严密，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑤施工现场生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 

⑥施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 

⑦遇有4级以上大风或重污染天气预警时，严禁土方开挖、土方回填或其他有可能产生扬尘的作业。

⑧在严格落实上述施工期控制措施后，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，其对周边环境及敏感点的环境影响可以接受，同时环境影响也将随施工的结束而消失。

(2)汽车尾气生态环境保护措施

施工现场运输车辆及大型机械施工均有燃烧烟气产生，主要污染物为CO、NOx等大气污染物，由于施工具有间歇性、短期性和流动性的特点，燃油废气的产生量较小，采取以下措施减少对周围环境的影响：

①加强对机械设备和运输车辆的保养与维修，禁止以柴油为燃料的施工机械超负荷工作，保证其尾气达标排放，减少污染物的排放量；

②对不编码、身份不明的机械，不得使用；排放超标、明显有可视黑烟的机械不得使用；在禁止使用高排放非道路移动机械的区域内，不符合低排放规定的机械不得使用；

③施工中选择污染物排放稳定且达到国家规定排放标准的施工机械，加强对施工机械的科学管理，合理安排运行时间，发挥其最大效率。

施工车辆在施工现场范围内活动，尾气呈面源污染形式，尾气扩散范围有限，车辆为非连续行驶状态，污染物排放时间和排放量相对较少，不会对周围大气环境产生明显影响，随着施工期的结束而结束。

(3)焊接烟尘

焊接过程配有焊烟净化器，焊接烟尘排放对环境影响不大。
3、水环境保护措施

项目施工期废水主要为混凝土浇筑、车辆冲洗等过程产生的土建施工废水和施工人员生活污水。其中土建施工废水经简易沉淀池沉淀后循环使用，不外排；施工生活污水用于场地泼洒抑尘。

综上，本项目施工期间无废水外排，不会对项目区水环境造成影响。

4、声环境保护措施

本次评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议：

(1)施工单位所使用的主要施工机械应选用低噪声机械设备，并及时维修保养，严格按操作规程使用各类机械。

(2)对施工区外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响。振捣器、挖掘机等设备运行噪声不可避免，因此基础开挖等作业必须在短期内完成。

(3)为了最大限度地减少施工噪声对外环境的影响，昼间施工限制使用高噪声施工机械施工，夜间（22：00~6:00）禁止施工。

(4)为减少对邻近居民的影响，钢筋调直机、钢筋切断机等非必须固定设备远离居民区进行生产加工，不在居民区附近设置固定的加工点，减少邻近居民区区域的非必要车辆行驶，不在夜间和中午进行施工，以减少施工噪声对邻近居民的影响。

通过以上控制措施，建筑施工过程中场界环境噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的标准要求，即：昼间≤70dB（A），夜间不施工。

5、固体废物处置措施

(1)项目开挖的土石方均能全部回填，总土石方调配平衡，无弃方，不需设置取土场、弃渣场，所有弃土全部回填利用。

(2)其他建筑垃圾及时组织人员清除，运送至城市主管部门指定位置处置。

(3)废焊条、金属边角料外售废品回收站。

(4)施工人员居住场所设置垃圾箱，生活垃圾要袋装收集，施工单位与当地市政环卫部门联系，做到日产日清，避免长期堆存滋生蚊蝇和致病菌，影响健康。

(5)施工单位对施工人员加强教育和管理，做到不随意乱丢废物，要设立环境卫生监督监察人员，避免污染环境。

建设单位负责对施工单位进行监督和协调管理，确保以上措施得到落实。


	运营期生态环境保护措施
	一、生态恢复与保护措施

(1)在项目运营期间严禁捕杀野生动物及鸟类，以保护物种的多样性：

(2)定期巡查植被恢复情况，监测恢复区植被覆盖度，做好记录，对长势不良的植被及时进行补植，对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽。

二、其他环境保护措施

1、大气环境污染防治措施

本项目为太阳能光伏发电项目，太阳能为清洁能源，本项目太阳能发电过程无废气产生。

2、水环境污染防治措施

光伏组件清洗过程不使用清洁剂，清洗废水水质简单，主要污染物为SS，水量比较分散且废水量小，光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘，不外排；生活污水用于厂区地面泼洒抑尘，不外排。

因此，项目废水对周围水环境影响很小。

3、噪声污染防治措施

本项目光伏场区产生噪声设备主要为光伏场区箱式变压器、升压站主变器、主变器风机、SVG风机、储能系统风机，通过选用低噪声设备，合理布置，经距离衰减后，其厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值，不会对周边村庄的声环境产生明显的影响。

4、固体废物处置措施

本项目固体废物主要为废光伏组件、废磷酸铁锂电池、废铅蓄电池、废变压器油、废油桶、生活垃圾。其中，废光伏组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家更换后运走回收处理；废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存；废油桶、废铅蓄电池在危废间暂存，委托有资质的单位定期转运及处置。危废间位于升压站内，占地30m2，并采取防风、防雨、防晒、防渗（渗透系数≤10-10cm/s）措施；生活垃圾集中收集后统一由环卫部门处理。

本项目的固体废物得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

5、环境风险防范措施

(1)为防止变压器在发生故障或事故时可能发生漏油，因此，本项目在变压器下方设置集油池，尺寸为10m×8m×1m。升压站设置容积为72m3的事故油池，集油池设置管道通到事故油池，集油池和事故油池均采取全面防腐、防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s，事故时事故油通过事故排油管排入事故油池内，确保废油不泄漏。废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存。废油桶、废铅蓄电池在危废间暂存，危废间地面采用2mm高密度聚乙烯膜+10cm厚混凝土防渗，渗透系数小于10-10cm/s。

(2)危废暂存间和事故油池在该项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好监督检查，防患于未然；

(3)对危废暂存间和事故油池管理人员进行定期培训，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率；

(4)加强员工的安全意识。

6、光污染环境影响分析

晶硅电池组件的外层为特种钢化玻璃，这种钢化玻璃其透光率极高，达 95%以上。光伏阵列的反射光极少，不会使附近公路上正在行驶的车辆的驾驶员产生眩晕感，不会影响交通安全。本项目光伏发电面板距离附近村庄较近，但其布置位置较高，且不会正对村庄，因此，本项目产生的光污染对周边居民和道路系统基本无影响。


	服务期满后生态环境保护措施


	本项目光伏区运营期25年左右。服务期满后，按国家相关要求对光伏场区的电池组件等进行全部拆除或更换。服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板等固体废物影响。应集中对废旧的光伏组件进行妥善处置，届时按照国家的相关政策法规，对上述固废采用专门的回收单位回收利用不得随意丢弃。拆除过程中，按照国家各项施工规范和条例进行施工，并教育施工人员明确施工注意事项，文明施工，保证拆除施工质量。

(1)拆除单位应合理安排施工时间，禁止夜间施工，并禁止车辆及施工机械高音喇叭鸣叫，尽可能降低声环境影响。

(2)拆除过程中，由于当地天气干燥多风，且风速大，对施工作业面适时洒水，增加湿度，抑制扬尘飘逸。另外施工时要避开大风、尘暴等不利气象条件，尽可能降低或避免对当地的扬尘污染。

(3)废光伏组件由生产厂家更换后运走回收处理。
(4)废变压器油直接交由有资质单位处置。

(5)根据《企业拆除活动污染防治技术规定》，拆除过程产生的建筑垃圾运送至城市主管部门指定位置处置，运输过程遮盖，对环境影响较小。


	其他
	1、环境管理

(1)施工期
施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位共同承担。

建设单位需安排一名人员具体负责落实工程环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。

施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环保对策措施，并接受环境保护管理部门对环保工作的监督和管理。施工过程留有影像资料。

(2)运营期

项目投入生产运营后，环境管理主要职责为遵守国家、地方的有关法律、规章及其他相关规定，结合该项目的特征，制定切实有效的环保管理制度落实到各部门、各岗位，使环保工作有章可循。

2、竣工环保验收内容

根据《建设项目环境保护管理条例》，建设项目需要配套建设环境保护设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。本项目竣工后，建设单位应当依据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》（HJ/T394-2007）等文件开展竣工环保验收，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息接受社会监督。


	环保投资
	本项目总投资39190万元，其中环保投资195.95万元，占总投资的0.5%。项目环保投资估算详情见表45。

表45    各项生态环境保护措施的投资一览表

时
段

项目

环保措施

投资额(万元)

施工期

废气

施工扬尘

对堆放物料加盖篷布遮盖，防止干燥、大风时期产生大量的扬尘；采用焊烟净化器。

6
废水

施工废水

沉淀池

1
生态防
护和恢

复

施工结束后，光伏阵列区光伏板间、光伏板下等区域播种草籽；集电线路区、施工场地播撒草籽。
173.95
运营期

噪声

选用低噪声设备，距离衰减等措施

3
固废

设置危废暂存间，事故油池、变压器下方集油池
2
生态防
护和恢复

植被恢复

植被进行维护
10
合计

195.95



六、生态环境保护措施监督检查清单
一期工程：
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	施工结束后，光伏阵列区光伏板间、光伏板下等区域播种草籽；集电线路区、施工场地播撒草籽。
	相关措施落实，

项目区域生态恢复情况良好。
	定期巡查植被恢复情况，监测恢复区植被覆盖度，做好记录，对长势不良的植被及时进行补植，对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽
	相关措施落实，项目区域生态恢复情况良好

	水生

生态
	—
	—
	—
	—

	地表水环境
	施工废水经简易沉淀池沉淀后循环使用，不外排；施工生活污水用于场地泼洒抑尘。
	不外排
	光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘，不外排；生活污水用于厂区地面抑尘，不外排
	不外排

	地下水及土壤环境
	—
	—
	变压器下方集油池、事故油池、危废间采取重点防渗措施，渗透系数
≤10-10cm/s
	—

	声环境
	选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施
	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)
	合理布置、选用低噪声设备、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气

环境
	对堆放物料加盖篷布遮盖，防止干燥、大风时期产生大量的扬尘；采用焊烟净化器。
	《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)

	/
	/

	固体

废物
	项目开挖的土石方均能全部回填，总土石方调配平衡，无弃方，不需设置取土场、弃渣场，所有弃土全部回填利用；其他建筑垃圾运送至城市主管部门指定位置处置；废焊条、金属边角料外售废品回收站；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	废光伏组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家更换后运走回收处理；废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存；废油桶、废铅蓄电池暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》
(GB18597-2023) 

	电磁

环境
	本项目升压站送出线路工程不属于本项目建设范围，升压站及集电线路电磁辐射影响另行评价

	环境

风险
	/
	/
	事故油池、危废间进行重点防渗，渗透系数小于10-10cm/s
	事故油池容积满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）

中“事故油池容积按不低于最大单台主变全部含油量设计”要求。


厂界噪声

	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准

	其他
	—
	—
	—
	—


二期工程：
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生

生态
	施工结束后，光伏阵列区光伏板间、光伏板下等区域播种草籽；集电线路区、施工场地播撒草籽。
	相关措施落实，

项目区域生态恢复情况良好。
	定期巡查植被恢复情况，监测恢复区植被覆盖度，做好记录，对长势不良的植被及时进行补植，对未成活的区域进行土壤改良和植被补栽
	相关措施落实，项目区域生态恢复情况良好

	水生

生态
	—
	—
	—
	—

	地表水环境
	施工废水经简易沉淀池沉淀后循环使用，不外排；施工生活污水用于场地泼洒抑尘。
	不外排
	光伏组件清洗废水用于光伏场区抑尘，不外排 
	不外排

	地下水及土壤环境
	—
	—
	依托一期的事故油池、危废间

	—

	声环境
	选用低噪声设备、采用围挡及合理安排施工时间等控制措施
	《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)
	合理布置、选用低噪声设备、距离衰减等措施
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气

环境
	对堆放物料加盖篷布遮盖，防止干燥、大风时期产生大量的扬尘；采用焊烟净化器。
	《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)

	/
	/

	固体

废物
	项目开挖的土石方均能全部回填，总土石方调配平衡，无弃方，不需设置取土场、弃渣场，所有弃土全部回填利用；其他建筑垃圾运送至城市主管部门指定位置处置；废焊条、金属边角料外售废品回收站；生活垃圾收集后由当地环卫部门统一处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	废光伏组件、废磷酸铁锂电池由生产厂家更换后运走回收处理；废变压器油更换后直接交由有资质单位处置，不在厂内暂存；废油桶、废铅蓄电池暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》
(GB18597-2023) 

	电磁

环境
	本项目升压站送出线路工程不属于本项目建设范围，升压站及集电线路电磁辐射影响另行评价

	环境

风险
	/
	/
	依托一期的事故油池、危废间
	/


厂界噪声

	
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2类标准

	其他
	—
	—
	—
	—


七、结论

	本工程符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范要求，符合生态环境分区管控要求，符合国家及地方相关的产业政策要求。

光伏电站建设对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环境和社会效益。在采取各项有效污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对区域环境质量影响可接受，从环境保护的角度分析，项目是可行的。
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