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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	河北实远环保科技有限公司固废无害化处置、再利用项目

	项目代码
	2606-130291-89-01-311516

	建设单位联系人
	周壮
	联系方式
	

	建设地点
	河北迁安经济开发区纬九街北侧、经十一路东侧（迁安市仁通金属制品有限公司院内1号2号厂房）

	地理坐标
	（118度36分06.210秒，39度59分17.615秒）

	国民经济行业类别
	N7723固体废物治理、C2542生物质致密成型燃料加工
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-103 一般工业固体废物（含污水处理污泥）建筑施工废弃物处置及综合利用－其他；二十二、石油、煤炭及其他燃料加工业 25-43生物质燃料加工254-生物质致密成型燃料加工 

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	迁经开行审投资西备字〔2026〕61号

	总投资（万元）
	10500
	环保投资（万元）
	200

	环保投资占比（%）
	1.9
	施工工期
	12个月

	是否开工建设
	否
是：             
	用地（用海）
面积（m2）
	26284.4

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	规划名称：河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）
审批机关及审批文件名称及文号：-

	规划环境影响评价情况
	规划环评文件名称：《河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）环境影响报告书》
规划环评审查机关：河北省生态环境厅
审查文件名称：《关于〈河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）环境影响报告书〉的审查意见》（冀环环评函[2025]1283号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.与河北迁安经济开发区总体规划符合性分析
1.1规划概况
河北迁安经济开发区（以下简称“开发区”）成立于2010年，位于迁安市域西南侧，是河北省首家千亿级工业聚集区、京津冀协同发展40个重点园区之一，蝉联省能级提升综合示范开发区。经十余载的发展壮大，开发区内基本形成了以钢铁冶金产业为龙头，带动装备制造、煤化工、环保等上下游产业融合发展、链式集聚的良性发展格局。
为进一步推动开发区产业结构转型升级，优化区域发展空间和布局，河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）结合国土空间规划、“三区三线”成果及省政府批复的面积，拟对开发区规划范围、规划面积和产业进行优化调整，并编制了《河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）》。
规划开发区包含智能创新产业园、钢铁焦化建材产业园、冶金建材产业园、现代装备及循环产业园、钢铁及节能环保产业园、高端装备及氢能产业园。规划以精品钢铁及下游耗钢、装备制造、煤化工及新材料为主，建立循环经济体系，带动废弃资源综合利用、绿色建材等环保产业的发展。规划期限2022—2030年。2025年6月唐山立业工程技术咨询有限公司编制完成了《河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）环境影响报告书》，河北省生态环境厅于2025年6月29日出具该环境影响报告书的审查意见，文号“冀环环评函[2025]l283号”（见附件）。
1.2功能分区
根据《河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）》，规划空间结构为“一主四星多片区”的组团布局形态。其中：“一主”指迁安市经济开发区主体功能区，分别为智能创新产业园和钢铁焦化建材产业园；“四星”指迁安经济开发区的外围地块，具体为冶金建材产业园、现代装备及循环产业园、钢铁及节能环保产业园、高端装备及氢能产业园；“多片区”指主体功能区的四个特色产业区，即智能创新产业园内的钢铁产业区、装备制造产业区和钢铁焦化建材产业园内的煤化工及钢铁建材产业区和化工集中区（南部片区）。
开发区规划以精品钢铁及下游耗钢、装备制造、煤化工及新材料为主导产业，建立循环经济体系，带动废弃资源综合利用、绿色建材等环保产业的发展。
项目位于河北迁安经济开发区的智能创新产业园－钢铁产业区。该区发展方向为钢铁及下游耗钢产业，重点发展以板材、型钢为主的耗钢产业；环保产业：重点发展以上游废钢破碎、汽车拆解和下游钢铁及冶金固体废物综合利用为主的环保产业。
项目位于河北迁安经济开发区的智能创新产业园－钢铁产业区（见图1-1）。
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图1-1    项目在开发区产业布局图中位置
规划符合性分析：
（1）钢铁产业区产业发展方向：根据《河北迁安经济开发区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》，钢铁产业区产业发展方向为：发展钢铁及下游耗钢产业、环保产业；焦化企业焦炭产能维持现状，按化工重点监控点要求进行管控；兼容直接为钢铁服务的设备维修业、为钢铁企业提供辅助材料的配套产业，兼容现有低值废弃物利用和农林废弃物回收利用项目。
本项目以林业废物、作物秸秆、提铜渣浆、中药渣、糖渣、脱硫石膏、酒糟、畜禽粪污、城镇污水污泥、清淤底泥等固体废物为原料生产营养土、燃料颗粒和免烧砖，实现固体废物减量化、资源化综合利用，符合钢铁产业区规划发展的环保产业。
（2）钢铁产业区主要发展行业：根据《河北迁安经济开发区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》，钢铁产业区主要涉及的行业为：
重点发展产业：C2521炼焦、C31黑色金属冶炼和压延加工业、C33金属制品业、C42废弃资源综合利用业。
兼容发展产业：C254生物质燃料加工、C3012石灰和石膏制造、C34通用设备制造业、C35专用设备制造业、C38电气机械和器材制造、C43金属制品、机械和设备修理业、O8112大型车辆装备修理与维护。
本项目以各类固体废物为原料生产燃料颗粒、营养土和免烧砖，其中燃料颗粒生产规模为10万吨/年，按照《国民经济行业分类》“生物质致密成型燃料加工包括林木致密成型燃料，秸秆致密成型燃料，废物、废料致密成型燃料，其他生物致密成型燃料的加工活动”，本项目以林业废物、作物秸秆、提铜渣浆等废物或废料生产燃料颗粒，属于“C254生物质燃料加工”行业，符合钢铁产业区主要发展行业。
1.3用地布局规划
根据《河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）》，规划建设用地全部位于城镇开发边界内，城镇开发边界外区域规划为留白用地，不进行开发建设。项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，根据开发区用地布局规划图，项目占地类型为工业用地（见图1-2），符合用地布局规划要求。
项目位置
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图1-2    开发区用地规划图（局部）



1.4基础设施
(1)给水工程
规划经济开发区总用水量1.5亿立方米，水源为地下水和地表水，其中地下水来自企业合法取水设施，地表水来自迁安市净水厂和企业现有取水设施。地下水最大供水规模1.16亿立方米/年（规划期内不再新增），地表水供水规模0.61亿立方米/年。迁安市净水厂建成投运后，优先利用地表水，逐步压采地下水。
目前，迁安市正在建设迁安市净水厂，水源为滦河地表水，用于替代区域地下水。净水厂供水规模为18万m³/d(5500万m³/a），主要为迁安经济开发区（分配量5400万m³/a）、迁安市北方钢铁物流产业聚集区供应地表水。目前迁安市净水厂已建成，正在铺设供水管线，预计2026年底供水。该工程环评2020年通过审批（迁行审环评[2020]28号），2024年进行了重新报批（迁行审环评[2025]5号），对供水量、供水范围和时间进行变动。目前，该水厂已取得取水许可证，许可证编号：B130283S2024-1942，许可取水量5500万立方米/年。
智能创新产业园：产业园钢铁企业优先利用迁安市净水厂和专用供水管线供水，不足部分由现有自备供水设施供应；产业园规划新建地表水泵站，水源为迁安市净水厂，接入现有供水管线，与现有地下水供水泵站共同供应产业园西沙河东侧区域用水。
项目用水量为0.76万t，用水由现有供水管网提供，符合开发区规划。
(2)排水工程
排水体制：采用雨污分流制，污水全部排入污水处理厂，雨水排入西沙河。
规划开发区污水处理率达到100%，废水经处理后优先回用，剩余部分外排。鼓励区内钢铁、焦化企业利用各产业园配套污水处理厂再生水，减少新鲜水耗。
智能创新产业园：污水全部收纳至迁安市经济开发区污水处理厂，逐步取缔该区的其他入河排污口，污水处理厂规模规划期内扩建至2万m³/d，并配套建设深度处理设施，出水优先回用，剩余部分外排至西沙河。
项目生产废水经自建污水处理站处理后循环使用，不外排，本项目外排废水仅为职工生活污水。
(3)供热工程
开发区内各区域以内部工厂生产余热供热，采用热水和蒸汽两种介质。
智能创新产业园：采暖热源来自首钢迁钢、九江线材、松汀钢铁等钢铁企业工业余热。
项目生产车间供热来自燃烧自产的替代燃料，办公楼供热采用现有空调。
(4)燃气工程规划
开发区气源以中石油永唐秦天然气、中俄东线天然气为主要气源，以中俄东线天然气管道工程作为重要气源支撑。保留首钢天然气高中压调压站，推进完善调压站、输配供气等燃气管网建设，加快构建天然气骨干管网系统，形成安全、高效的天然气供给系统。煤气由开发区钢铁、焦化企业提供。
项目生产过程不涉及燃气。
1.5与规划环评“开发区准入清单”符合性分析
项目与规划环评“开发区准入清单”符合性分析见表1-1。
表1-1      项目与规划环评“开发区准入清单”符合性分析
	类别
	要求
	项目情况
	符合性

	总体要求
	1.严格控制“两高”项目和钢铁炼钢项目建设规模，“两高”项目产能上限为：铁水产能3338万吨、粗钢产能2865万吨、焦炭产能550万吨、铝铁合金产能1.16万吨；钢铁产能上限为：粗钢产能3370万吨。除在建项目外不再新增“两高”产能和钢铁炼钢产能，通过实施产能减量置换、装备升级改造项目，允许实施不新增产能的技术改造或装备提升项目。
2.钢铁下游耗钢产业：禁止建设专业电镀处理中心项目。
3.化工产业：禁止发展煤制液体燃料生产、乙烯、丙烯、对二甲苯、丁二醇、己二酸、醋酸（利用捕集的二氧化碳为原料生产的醋酸除外）制造等污染较重的项目。化工重点监控点维持现状用地规模，不新增焦炭产能，仅进行以节能降碳为主的升级改造项目。
4.装备制造产业：禁止建设专业电镀处理中心项目，涉及电镀工序项目涉水生产设施优先采用架空布置，不得发展涉及C26行业的氢能电池材料生产。
5.环保产业：禁止发展废矿物油化学提纯加工废弃资源利用项目，禁止发展废铅蓄电池拆解处置项目，禁止发展未配套磁选、粉磨等深加工工艺的低值化资源回收项目；禁止建设年处理量小于5万吨的废钢破碎分选项目（电弧炉炼钢配套项目除外）。
	项目位于河北迁安经济开发区智能创新产业园，项目为废弃资源综合利用及生物质燃料加工项目，不涉及钢铁产能变化，不涉及废矿物油化学提纯加工废弃资源利用项目、废铅蓄电池拆解处置项目、磁选、粉磨等深加工工艺的低值化资源回收项目、废钢破碎分选项目（电弧炉炼钢配套项目除外）。
	符合

	空间布局约束
	1.开发区内城镇开发边界外区域为留白用地，严禁开发建设。
2.严格按照优化调整建议中针对产业布局及敏感区等提出的要求进行布局，将现状村庄和规划居住区作为环境敏感点予以保护，合理控制周边建设项目布局，根据不同的区位特点进行差别化管控。
(1)智能创新产业园：龙山小区、鸽子湾、松汀、曹庄子、大张庄等村边界外延50m范围内禁止建设喷涂、酸洗、镀锌、电镀工序，不得布置氨储罐、酸储罐、涉及恶臭气体排放的污水处理设施，不得布置环保产业生产加工工序。
3.存在地下水污染风险隐患的工序或装置应尽量远离地下水弱防渗区布置，因工艺布局确实无法远离的，应严格防渗措施或采取可视化的防渗措施。
4.涉及《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试
行）》中一级、二级管控区的项目，严格按照方案提出的管控要求进行开发建设和后期环境管理。
5.河道邻水控制线或河道岸线50m范围内不得布置涉及有毒有害和易燃易爆危险物质的储罐，不得布设含电镀工序、产生CODcr浓度≥10000mg/L或氨氮浓度≥2000mg/L有机废液的装置，不得布设污水处理站、危废间。
6.建议加强村庄搬迁前的空间布局管控，入区项目优先选择距离现有村庄较远的地块布局，并按照环评文件设置一定的大气环境防护距离，在不能满足上述条件时，开发区内现状村庄结合规划开发时序适时启动搬迁。
	项目位于河北迁安经济开发区智能创新产业园，租赁现有厂房，位于城镇开发边界内，不新增占地
	符合

	污染物排放管控
	1.开发区污染物排放
①污染物允许排放量
大气污染物：颗粒物8673.177t/a、二氧化硫2790.935t/a、氮氧化物5110.100t/a、非甲烷总烃60.376t/a、苯2.204t/a、甲苯1.548t/a、二甲苯2.146t/a、氨气393.626t/a、硫化氢17.176t/a、氯化氢31.831t/a、苯乙烯1.48t/a、硫酸雾4.569t/a、甲醇1.661t/a、铅13.607t/a、二噁英21.673g-TEQ/a、一氧化碳688430.513t/a、氟化物82.515t/a、氰化氢0.171t/a、酚类0.065t/a、苯并[a]芘0.021t/a、苯可溶物6.877t/a、磷酸雾0.003t/a、铬及其化合物0.011t/a、镍及其化合物0.001t/a、镉及其化合物6.02E-03t/a、砷及其化合物4.00E-03t/a、汞及其化合物5.55E-03t/a、锡及其化合物3.62E-04t/a、锑及其化合物8.63E-05t/a、铜及其化合物8.16E-04t/a、锰及其化合物9.82E-04t/a；
水污染物：COD100.153t/a、氨氮5.233t/a、总磷1.002t/a、总氮44.044t/a、BOD522.082t/a、石油类2.936t/a、氯化物22.574t/a、挥发酚0.103t/a、硫化物1.026t/a、氰化物0.513t/a、总锌1.82t/a。
②开发区存量源削减量
大气污染物：颗粒物2098.581t/a、二氧化硫672.290t/a、氮氧化物1600.138t/a、非甲烷总烃41.876t/a；
水污染物：COD728.299t/a、氨氮70.239t/a、总磷7.977t/a、总氮52.013t/a、BOD5679.655t/a。
③开发区新增源控制量
大气污染物：颗粒物1174.669t/a、二氧化硫488.265t/a、氮氧化物1037.322t/a、非甲烷总烃25.263t/a、苯1.026t/a、甲苯1.080t/a、二甲苯1.401t/a、氨气73.567t/a、硫化氢0.958t/a、氯化氢11.119t/a、苯乙烯0.596t/a、硫酸雾1.279t/a、甲醇1.661t/a、铅1.881t/a、二噁英5.003t/a、CO59494.676t/a、氟化物15.134t/a、镉及其化合物
6.00E-03t/a、砷及其化合物4.00E-03t/a、汞及其化合物5.54E-03t/a；
水污染物：COD7.162t/a、氨氮-3.745t/a、总磷-0.049t/a、总氮11.445t/a、BOD51.420t/a（迁安经济开发区污水处理厂提标改造后，部分因子污染物排放量较2023年减少）。
2.开发区碳排放：规划末期碳排放量8838.780万
tCO2/a，碳排放强度不得超过11.785tCO2/万元增加值。
3.新建具有绩效评级要求的涉气建设项目，须达到B级及以上水平。
4.含第一类污染物的重金属废水全部回用，不得外排。
5.入区项目废水全部排入开发区规划或依托的污水处理厂或废水全部回用不外排，不得单独设置废水排放口，开发区污水收集处理率达到100%。
6.化工产业万元工业产值污染物排放量为颗粒物
0.013kg/万元、二氧化硫0.009kg/万元、氮氧化物
0.066kg/万元、VOCs0.025kg/万元，万元工业产值能耗为0.44tce/万元。
	1、项目实施后，废气污染物为颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等。本项目为固体废物治理及生物质致密成型燃料加工，采取完善的废气治理措施，满足相关标准限值要求。项目生产废水不外排，外排仅排放生活污水，不会突破园区污染物新增排放量；2、3、4、5、6不涉及
	符合

	环境风险防控
	1.重点监管企业和开发区周边土壤环境定期开展监督性监测，重点监测重金属和持久性有机污染物。
2.强化新污染物治理和化学品信息化管理，加强危废处置及管控。
3.涉及水环境风险的入区项目，应重点关注水环境风险应急措施，确保突发事故情况水环境风险物质不进入地表水体。
4.入区企业应按照相关要求，组织编制《环境风险应急预案》并定期开展修编工作，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
5.危险废物转移过程中应采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒危险废物。转移过程发生危险废物突发环境事件时，应立即采取有效措施消除或者减轻对环境的污染危害，并按相关规定向事故发生地有关部门报告。
6.开发区需在化工集中区（南部片区）地块一设置园区 级事故池，各雨水入河口新增截断阀等风险防范措施，构建三级环境风险防控体系，强化危化品泄漏应急处置措施，三级防控体系需与园区及流域级应急预案相衔接。
	1、不属于土壤重点监管单位
2、项目采取严格的环境风险防范措施，防止对
区域周边环境敏感点和地表水环境造成影响
3、项目不属于涉及水环境风险的入区项目。项
目针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，环境风险可防控
4、项目产生的废润滑油、废液压油等危废集中收集于铁桶内，与废油桶在危废间暂存后，定期交有资质的单位处置
	符 合

	资源开发利用要求
	1.入区项目应符合水资源管理制度的要求，优先使用再生水和地表水；具备使用再生水条件但未充分利用的钢铁、化工等行业不得批准其新增取水许可。
2.开发区集中供水实施前，充分利用现有合法取水设施，严格落实取水许可制度，不再开凿新的用于工业用途的取水井。集中供水实施后，钢铁、焦化企业优先利用再生水、地表水作为生产水源，不足部分由现有合法地下水取水设施供应，其他现有企业及后续入驻企业使用集中供水，企业现有自备地下水井转为备用或关停。严禁工业用水开采深层地下水。
3.至规划期末，开发区资源和能源消耗量应满足划定的开发利用总量上线。能源利用上线：2471.292万tce/a；水资源利用上线：新水量10712.378万m³/a（地表水
6129.440万m³/a、地下水4582.939万m³/a）；土地利用上线：建设用地面积38.79k㎡ ，工业用地面积34.37k㎡；煤炭资源利用上线为1258万t/a，其中燃料煤546万t/a，原料煤712万t/a。
4.不断优化能源消费结构，优先利用区域工业余热资源，因工艺需求，企业可自建燃气等清洁能源锅炉并充分论证可行性，禁止建设分散燃煤供热设施。
5. 已实施集中供热的区域，不得建设用于冬季采暖的燃气、生物质锅炉。
6.现有的钢铁、焦化产业技术改造或装备提升项目各工序能耗、水耗满足《粗钢生产主要工序单位产品能源消耗限额》（GB21256-2013）、《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》（发改产业[2023]723号）、《水利部关于印发钢铁等十八项工业用水定额的通知》（水节约[2019]373号）中新建企业先进值、标杆水平等要求。其他入区项目清洁生产水平须达到国家已颁布的相应清洁生产标准或清洁生产评价指标体系的国内先进水平（二级水平），同时满足相应行业审批原则的规定，无标准的应达到国内先进及以上水平。
	用水由现有供水管网提供，不设自备井；项目不设置分散燃煤供热设施，不设置取暖用的生物质锅炉；不涉及钢铁、焦化产能
	符合


通过上述分析，项目符合规划环评“开发区准入清单”相关要求。
1.6与规划环评结论符合性分析
评价从经济发展与区域环境承载力的角度对规划进行了全局分析，并提出了优化调整建议。河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）符合国家、河北省、唐山市相关规划要求；规划产业的发展符合当前国家、省、市产业政策要求。在落实区域削减源以及评价提出的预防和治理措施的情况下，开发区规划的实施对周围环境影响可接受，不会改变区域环境功能，可满足环境质量底线要求；在充分利用地表水、再生水以及加强环境管理的前提下，区域资源环境可以承载规划的实施，不突破水资源、土地资源利用上线；规划范围内不涉及生态保护红线区；规划产业空间布局和能源结构相对合理，可以达到相应的环境保护目标。
规划应加强环境保护预防和治理措施，产业发展规模需“量水而行” ，根据评价提出的分区管控要求、环境影响减缓措施与协同降碳建议，加强开发区空间管控，严格控制污染物排放总量，并采纳评价提出的调整建议和相关要求对规划进行优化调整后，《河北迁安经济开发区总体规划》（2022—2030年）的实施具有环境合理性和可行性。
本项目产业定位及用地布局符合规划要求，废气污染物满足排放标准，在落实本评价提出的预防和治理措施的情况下，对周围环境影响可接受；本项目建设不突破水资源、土地资源利用上线；在加强环境保护预防和治理措施前提下，本项目满足规划要求的分区管控要求、环境影响减缓措施与协同降碳建议，并严格控制污染物排放总量。因此，项目符合规划环评结论。
1.7与规划环评审查意见符合性分析
项目与《关于〈河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）环境影响报告书〉的审查意见》（冀环环评函[2025] 1283号）的符合性见表1-2。
表1-2        项目与规划环评审查意见符合性分析
	序 号
	审查意见
	项目情况
	符合性

	1
	落实国家及区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模
	项目位于河北迁安经济开发区智能创新产业园，项目为固体废物治理及生物质致密成型燃料加工项目，不涉及钢铁产能变化，河北迁安经济开发区管理委员会已出具关于本项目的入园意见，本项目符合园区总体规划要求。项目选址合理，符合开发区产业布局和发
展规划
	符合

	2
	推进开发区绿色低碳转型发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》 内容。
	项目采用节能、节电设备等降碳措施。
	符合

	3
	严格空间管控要求，优化功能布局。进一步优化开发区产业布局。落实《报告书》提出的空间布局引导和管控要求，优化工业、居住等各类用地的空间分布和产业的梯级布局，严格涉风险源企业管理，确保人居环境安全。
	项目位于河北迁安经济开发区，租赁现有厂房，不新增占地，位于迁安市城镇开发边界内，项目采取严格的风险防范措施，确保人居环境安全。
	符合

	4
	严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。提升现有及入区企业污染治理设施及环境管理水平，严格落实《报告书》提出的大气污染物削减方案。强化涉重废水污染治理，严格落实重金属管控要求，第一类重金属厂区内回用，不得外排。严格落实《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》相关要求。
	项目采取严格环保治理措施，废气排放满足相关标准要求；项目生产废水不外排，仅外排生活污水，不涉及第一类重金属
	符合

	5
	严格入区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求。严格落实《报告书》提出的“两高”行业产能控制要求，以及钢铁下游耗钢、装备制造、化工等产业发展要求。开发区不断提高现有企业清洁生产水平，促进开发区产业转型升级与生态环境保护、人居环境安全相协调。
	项目位于河北迁安经济开发区智能创新产业园，项目为固体废物治理及生物质燃料加工项目，不涉及钢铁产能变化
	符合

	6
	加强环境基础设施建设。加快落实《报告书》提出的地表水厂、再生水供水设施、化工集中区污水处理设施、配套管网建设。根据供热需求，优化供热规划规模和形式，充分利用工业余热资源，禁止新建分散燃煤供热设施。
	项目用水由现有供水管网提供
	符合

	7
	优化运输方式，落实应急运输响应方案。开发区应进一步提高廊道、铁路运输及清洁能源汽车比例，减轻运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
	项目原料、成品运输全部采用新能源汽车
	符合

	8
	健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。健全完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤、声等环境要素的监控体系；强化开发区风险防控体系的建立，健全应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
	公司定期进行废气、声等环境要素的监测，投产后按要求编制突发环境事件应急预案。项目建成后结合实际情况给出各风险源的防范措施，环境风险可防控，企业日常加强与园区的联防联控
	符合

	9
	拟入区建设项目应加强与规划环评联动，做好建设项目环境影响评价工作。加强与规划环评的联动，严格项目生态环境准入条件，重点开展工程分析、污染物允许排放量测算和环保措施的可行性论证等工作，强化生态环境保护相关措施的落实。规划环评中协调性分析、环境现状、污染源调查等符合要求的资料可供建设项目环评共享，建设项目环评相应评价内容可结合实际情况予以适当简化。
	本项目符合开发区准入清单要求，本次评价重点开展工程分析、污染物排放量和环保措施可行性分析等工作
	符合


通过上述分析，项目符合《关于〈河北迁安经济开发区总体规划（2022—2030年）环境影响报告书〉的审查意见》（冀环环评函[2025] 1283号）相关要求。


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性
项目为固体废物治理及生物质燃料加工项目，根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于“四十二、环境保护与资源节约综合利用”中的“8．废弃物循环利用……煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用，农作物秸秆、畜禽粪污、农药包装等农林废弃物循环利用……”，为鼓励类；不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止准入类项目。本项目已由河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）出具了项目备案文件，文号：迁经开行审投资西备字[2026]61号。
因此，本项目的建设符合国家及地方产业政策。
2 、选址合理性
本项目位于河北迁安经济开发区，租赁仁通公司现有厂房，不新增占地。项目位于钢铁产业区内，可以就近利用附近钢铁、焦化企业产生的一般固废；项目所在地周边交通路网发达，适合原料、产品运输；厂区周边五百米范围内无环境保护目标，项目不占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地、生态保护红线等环境敏感区。河北迁安经济开发区管理委员会已出具关于本项目的规划意见，本项目符合园区总体规划要求。项目选址合理。
3 、生态环境分区管控符合性分析
(1)生态保护红线
根据《迁安市国土空间总体规划》（2021—2035年），本项目不在生态保护红线区内，距离最近的生态保护红线为西侧4.8km的山叶口地质公园生态保护红线。
(2)分区管控要求
①《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号）符合性分析
根据《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字[2020]71号），环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类：
优先保护单元：主要包括生态保护红线，各类自然保护地、饮用水水源保护区、海洋红线区及其他重要生态功能区等一般生态空间。
重点管控单元：主要包括城市规划区、省级以上产业园区、港区和开发强度高、污染物排放强度大、环境问题较为突出的区域等。
一般管控单元：优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。
项目位于河北迁安经济开发区，属于重点管控单元（见附图）。
表1-3    河北省“三线一单”分类管控要求符合性
	相关内容
	本项目实际
	结论

	主要目标
	到2025年，建立健全以“三线一单”为核心的生态环境分区管控体系，资源高效利用，环境质量明显改善，人居环境安全得到有效保障，环境治理体系和治理能力现代化取得重大提升，打造山水林田湖草海一体化生态系统格局。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成蓝天、碧水、净土的美丽河北。
	项目按要求进行防腐防渗，减少下渗对土壤的影响，企业严格在“三线一单”框架要求下实施。
	符合

	
	生态保护红线
	重要生态功能区域生态功能不降低、面积不减少、性质不改变
	
	

	
	环境质量底线
	到2025年，地表水国考断面优良（Ⅲ类以上）比例、近岸海域优良海水比例逐步提升；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；土壤受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。
	
	

	
	资源利用上限
	以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全省资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。
	
	

	总体管控要求
	突出区域发展与生态环境保护战略要求，强化生态系统保护和环境污染治理，加强生态空间分区管控。严格坝上高原生态防护区、燕山--太行山生态涵养区等生态保护。统筹水生态、水环境、水资源系统化管控，有序推进重点流域和海域水污染整治。加大产业结构、能源结构和交通运输结构调整力度，加强挥发性有机物与氮氧化物协同控制。实施农用地分类管理和污染地块分用途管理，加强土壤、地下水污染风险管控。强化岸线开发管控，加强岸线生态修复。
突出区域特征、发展定位，统筹推进分区差异管控。冀西北生态涵养区，以建设首都水源涵养功能区和生态环境支撑区为主导，突出生态系统整体性保护；环京津核心功能区，对接京津生态环境保护要求，加强环境污染治理与人居环境安全保障，加快推动生态环境根本好转。冀中南功能拓展区，以突出生态环境问题为抓手，加大生态修复和环境治理力度，促进环境质量持续改善。沿海率先发展区，以产业发展转型和布局优化为导向，实施区域协调、海陆统筹的生态环境分区管控。
	
	

	分类管控要求
	优先保护单元
	严格落实生态保护红线管理要求，除有限人为活动外，依法依规禁止其他城镇和建设活动。一般生态空间突出生态保护，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。重大引水工程、白洋淀入淀河流两侧范围严格执行引调水工程等相关法律规定。
	本项目位于重点管控单元。不属于高污染、高排放项目；项目完成后按要求编制应急预案并备案；项目符合产业准入，不涉及新增总量，项目取得批复后按要求填报排污许可
	符合

	
	重点管控单元
	城镇重点管控单元。优化工业布局，有序实施高污染、高排放工业企业整改或搬迁退出；强化交通污染源管控：完善污水治理设施；加快城镇河流水系环境整治；加强工业污染场地环境风险防控和开发再利用监管。省级以上产业园区重点管控单元。严格产业准入，完善园区设施建设，推动设施提标改造：实施污染物总量控制，落实排污许可证制度：强化资源利用效率和地下水开采管控。农业农村重点管控单元。优化规模化畜禽养殖布局，加快农村生态环境综合整治，逐步推进农村污水和生活垃圾治理；减少化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控化肥农药施用量，优化农业种植结构，推动秸秆综合利用；控近岸海域重点管控单元。优化石化、钢铁等重化行业布局。严格海洋岸线开发。强化船舶、港区污染物控制；加强近岸海域及港口码头环境污染风险防控。
	
	

	
	一般管控单元
	严格执行国家和省关于产业准入、总量控制和污染物排放标准等管控要求。
	
	


项目符合《河北省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（冀政字〔2020〕71号）要求。
③《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（唐政字〔2021〕48号）及《唐山市生态环境准入清单》（2023版）符合性分析
环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类：
优先保护单元：主要包括以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间。
重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区（工业集聚区）等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域，近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。
一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。
[bookmark: _Hlk80429296]项目位于河北迁安经济开发区，具体符合性情况如下。
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	其他符合性分析
	表1-4    唐山市生态环境准入清单——全市总体准入要求
	要素属性
	管控类别
	要求
	项目情况
	符合性

	生态保护红线区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。
	本项目不涉及占用生态保护红线。
	符合

	
	
	限制类管控要求
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
(1)管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。
(2)原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。
(3)经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。
(4)按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。
(5)不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。
(6)必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。
(7)地质调查与矿产资源勘查开采。[具体开采活动，详见《自然资源部 生态环境部 国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）]。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。
(8)依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。
(9)根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。
(10)法律法规规定允许的其他人为活动。
开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》（自然资发〔2022〕142号）规定办理用地用海用岛审批。
	
	符合

	自然保护区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。
2、禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研
究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。
3、禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。
4、在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。
	项目不涉及自然保护区
	符合

	
	
	限制类管控要求
	1、在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。
2、在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。
	
	符合

	风景名胜区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、在风景名胜区内禁止进行下列活动：（一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；（二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；（三）在景物或者设施上刻划、涂污；（四）乱扔垃圾；（五）排放、倾倒污染环境的废水、废气和废渣；（六）采伐、毁坏古树名木。
2、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜区资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
3、禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
	项目不涉及风景名胜区
	符合

	
	
	限制类管控要求
	1、在风景名胜区内从事《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律法规的规定办理审批手续；在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。
2、在风景名胜区内新建居民住宅，应当在规划确定的居住用地范围内依法建设。规划确定需要拆除的居民住宅，不得翻建、改建、扩建。
	
	符合

	森林公园
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、在国家级森林公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。
2、禁止擅自在国家级森林公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。
3、禁止违规侵占国家级森林公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。
4、除必要的保护设施和附属设施外，禁止从事与资源保护无关的任何生产建设活动。
5、在森林公园内以及可能对森林公园造成影响的周边地区，禁止进行毁林开荒、采石、取土、开矿、放牧以及非抚育和更新性采伐等活动。
	项目不涉及森林公园
	符合

	
	
	限制类管控要求
	国家级森林公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。国家级自然公园内开展上述规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展（三）、（四）项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。
	
	符合

	湿地公园
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、水生动物洄游通道，捕猎野生动物；（六）破坏或移动湿地界标、围栏、围网等保护设施；（七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
2、任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动；禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。
3、除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。
4、国家湿地公园应划定保育区。保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。
5、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。
	项目不涉及湿地公园
	符合

	
	
	限制类管控要求
	1、确需征收、占用国家湿地公园的土地的，用地单位应当征求省级林业主管部门的意见后，方可依法办理相关手续。由省级林业主管部门报国家林业和草原局备案。
2、建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。临时占用湿地的期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。
3、应当加强对滨海湿地的管理和保护，严格管控围填滨海湿地。经依法批准的项目，应当同步实施生态保护修复，减轻对滨海湿地生态功能的不利影响。
	
	符合

	地质公园
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。
2、不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。
3、除必要的保护设施和附属设施外，禁止其他生产建设活动。
	项目不涉及地质公园
	符合

	
	
	限制类管控要求
	1、管理机构可根据地质遗迹的保护程度，批准单位或个人在保护区范围内从事科研、教学及旅游活动。
	
	符合

	
	
	
	2、在可能对地质遗迹造成影响的范围内，限制建设石油加工、化学原料及化学品制造、水泥、黑色及有色金属冶炼、非金属矿物制品等大气污染严重的项目。
	
	

	水产种质资源保护区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、应当分别针对国家级和省级水产种质资源保护区主要保护对象的繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期。特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区生物资源和生态环境造成损害的活动。
2、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。
3、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口；在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。
	项目不涉及水产种质资源保护区
	符合

	
	
	限制类管控要求
	1、国家级和省级水产种质资源保护区特别保护期外从事捕捞活动的，应当按照《中华人民共和国渔业法》及有关法律法规规定执行。
2、在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。
3、未经国务院渔业行政主管部门批准，任何单位或者个人不得在水产种质资源保护区内从事捕捞活动。
	
	符合

	自然文化遗产
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	在建设控制地带内，不得建设有污染的工厂和高层建筑物或者构筑物；修建建筑物或者构筑物时，其形式、高度、色调等应当与文物保护单位周围环境气氛相协调，不得破坏文物保护单位的环境风貌。
	项目不涉及自然文化遗产
	符合

	
	
	限制类管控要求
	文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。
	
	符合

	湿地空间
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：（一）开（围）垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；（二）擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；（三）排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；（四）过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；（五）破坏野生动物栖息地和迁徙通道、水生动物洄游通道，捕猎野生动物；（六）破坏或移动湿地界标、围栏、围网等保护设施；（七）其他破坏湿地及其生态功能的行为。
2、任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动；禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。
	项目不涉及湿地空间
	符合

	
	
	限制类管控要求
	任何单位和个人不得擅自占用湿地或者改变湿地用途。确需占用或者征收湿地的，应当按照有关法律法规的规定办理相应手续。
	
	符合

	地表水饮用水水源保护区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、准保护区内，应遵守下列规定：
(1)禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量；（2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；（3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；（4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。
2、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定：
(1)禁止设置排污口；（2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；（4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；（5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；（6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；（7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；（8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律法规规定的其他禁止行为。
3、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定：
(1)禁止组织旅游、野炊、露营、非法捕捞、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动；
(2)禁止造田、养殖、放牧；（3）禁止在水体清洗机动车辆；（4）禁止在水库库区倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；（5）禁止与供水设施和保护水源无关的车辆、船舶行驶、停靠、
装卸。（6）禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（7）禁止铺设输送污水的管道及输油管道；（8）禁止其他可能污染饮用水水体的行为。
	项目不涉及占用地表水饮用水水源保护区
	符合

	
	
	限制类管控要求
	1、准保护区
排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。
2、二级保护区
在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。
3、一级保护区
对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。
	
	符合

	地下水饮用水水源保护区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	1、饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：
(1)禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其他有害废弃物；（2）禁止利用渗坑、渗井、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；（3）禁止使用不符合农田灌溉水质标准的水进行灌溉；（4）实行人工回灌地下水时不得污染地下水源。
2、准保护区内，应遵守下列规定：
(1)禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；（2）禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；（3）禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；（4）禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。
3、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定：
(1)禁止设置排污口；（2）禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（3）禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；（4）禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；（5）禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；（6）禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；（7）禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；（8）严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；（9）法律法规规定的其他禁止行为。
4、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定：
(1)禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；（2）禁止铺设输送污水的管道及输油管道；（3）禁止其他可能污染饮用水水体的行为。
	项目不涉及占用地下水饮用水水源保护区
	符合

	
	
	限制类管控要求
	1、准保护区
(1)排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。（2）在地下水饮用水水源准保护区内从事地下勘探、兴建地下工程设施等活动的，应当采取防护性措施，防止破坏和污染地下水。
2、二级保护区
在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。
3、一级保护区
对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。
	
	符合

	一般生态空间
	总体要求
	空间布局约束
	1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。
2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。
3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。
4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路、高速公路、国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。
5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。
6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。
7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
	1、项目不属于高污染高耗能、高物耗企业；
2、3、本项目位于河北迁安经济开发区，不涉及高强度工业化城镇开发；
4、 本项目不涉及矿产资源开发；
5、 本项目不涉及非煤矿山；
6、 项目不涉及占用生态空间；
7、 本项目不涉及农业开发
	符合

	大气环境
	污染防控目标
	2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。
	本项目废气经过相关处理措施处理后达标排放，并按要求实施重污染天气预警
	符合

	
	空间布局约束
	1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。
2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。
3、新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。
4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。
5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。
6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。
	1、本项目不属于钢铁企业；
2、本项目不属于钢铁、焦化、平板玻璃、水泥、陶瓷产能等行业；
3、项目不涉及；
4、本项目不涉及。
5、本项目不涉及河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品
6、本项目无锅炉
	符合

	
	污染物排放管控
	1、细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。
3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。
4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。
5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。
6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。
7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。
8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。
9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。
10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。
11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。
12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。
13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。
15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
	1、项目不涉及
2、本项目不涉及燃煤、燃油、燃生物质锅炉，项目使用搅拌式滚筒干燥机对部分固废进行烘干，干燥机燃用替代燃烧颗粒进行加热，燃烧烟气与烘干物料间接接触，因此干燥机燃烧烟气参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）
3、不涉及
4、不涉及
5、不涉及
6、不涉及
7、不涉及
8、项目施工期严格按照《河北省扬尘污染防治办法》等措施执行
9、本项目不属于钢铁、建材、火电、焦化、铸造等行业，严格管理无组织排放管控措施
10、加强重污染天气联动，按要求进行停限产
11、项目使用符合相关标准要求的运输车辆
12、不涉及
13、不涉及
14、不涉及
15、不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。
	不涉及
	符合

	
	资源开发利用
	1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。
3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。
	1、项目不使用煤炭
2、项目电气设备均采用节能电机，设备均采用节能设备
3、项目不涉及。
	符合

	地表水环境
	污染防控目标
	到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。
	本项目不涉及废水外排
	符合

	
	空间布局约束
	1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。
2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
	1、不涉及
2、不涉及
3、本项目不属于化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等行业
4、5、项目位于河北迁安经济开发区，开发区已配套建设集中污水处理设施。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。
3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。
4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。
5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。
6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。
	1、本项目不属于高污染、高耗水行业，本项目外排废水为职工生活污水。
2、不涉及
3、本项目外排废水为职工生活污水。
4、不涉及
5、不涉及
6、不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。
	不涉及
	符合

	
	资源开发利用
	1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。
2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。
	1、项目生产用水由园区供水管网提供。
2、不涉及
	符合

	土壤及地下水环境
	污染防控目标
	2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。
	不涉及耕地
	符合

	
	空间布局约束
	1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。
3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。
	1、项目位于河北迁安经济开发区，符合规划环评要求。
2、 不涉及
3、 不涉及
	符合

	
	污染排放管控
	1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。
3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。
4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。
5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。
	1、不涉及
2、不涉及
3、不涉及
4、本项目固废均妥善处置
5、不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。
2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。
3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。
5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。
6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。
7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。
8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。
9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。
10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。
	1、2、4、不涉及集中式饮用水水源保护区、尾矿库、耕地等；
3、 项目完成后按要求编制应急预案并备案，加强与园区及政府的联动。
5、6、7、8、9、10本项目不涉及
	符合

	资源
	水资源
	总量和强度要求
	到2025年，全市用水总量控制在28.48亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。
	项目用水由园区供水管网提供
	符合

	
	
	资源利用效率要求
	1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。
2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。
3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。
	项目用水由园区供水管网提供
	符合

	
	能源
	总量和强度要求
	到2025年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降19%和10%；非化石能源占能源消费总量比重达到1.3％左右。
	/
	符合

	
	
	资源利用效率要求
	1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。
2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。
3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。
4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。
	1、不涉及
2、不涉及
3、不涉及
4、不涉及
5、不涉及
	符合

	
	岸线资源
	资源利用效率要求
	1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。
2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。
3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。
4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。
	不涉及
	/

	
	土地资源
	资源利用效率要求
	1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。
2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。
	不涉及
	/


表1-5    全市产业总体管控要求表
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。
2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。
3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。
4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。
6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。
7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。
9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。
10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。
11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。
12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。
13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。
14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。
15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。
16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。
17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。
18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。
	1、2、3、7、8本项目符合产业结构相关要求，不属于高污染、高耗能、高排放项目，不属于钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃、炼焦、有色、电石、铁合金等行业
4、 不涉及
5、 本项目不属于高污染高耗水行业，且不属于十大重点行业，不涉及新增废水产生
6-9、不涉及
10、本项目不属于尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业
11-18、不涉及

	符合

	项目入园准入要求
	空间布局约束
	1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。
	本项目不属于资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不属于国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品
	符合

	
	
	2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符合工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。
	项目将噪声设备布置在厂区西侧，布局远离居民区，符合规划环评要求
	符合

	
	
	3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
	本项目所在的河北迁安经济开发区为省级园区
	符合

	
	
	4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。
	园区建有污水处理设施及垃圾集中处理等污染设施
	符合

	
	
	5、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
	不涉及
	符合

	涉VOCs
	污染物排放管控
	涉VOCs排放工业企业污染物排放应达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322）及国家、省、市相关排放标准要求。
	不涉及
	符合


[bookmark: _bookmark7]表1-6    管控单元管控要求符合性分析
	编号
	区县
	乡镇
	单元类别
	环境要素类别
	维度
	管控措施
	规划情况
	符合性

	ZH13
02832
0009
	迁安市
	滨河街道、木厂口镇、杨店子街道、赵店子镇
	重点管控单元
	1、河北迁安经济开发区智能创新产业园2、中心城区3、大气环境高排放重点管控区4、水环境工业污染重点管控区
5、土壤建设用地污染风险重点管控区
6、地下水污染风险重点管控
区7、土地资源重点管控区
	空间布局约束
	1、钢铁企业执行全市产业总体布局中钢铁行业相关管控要求。
2、焦化企业执行全市产业总体布局中焦化行业相关管控要求。
3、石化化工企业执行全市产业总体布局中石化化工行业相关管控要求。
4、园区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。
	项目为固体废物治理及生物质致密成型燃料加工项目，位于河北迁安经济开发区，租赁现有厂房，根据开发区用地规划图，项目占地类型为三类工业用地，不新增占地，不涉及基本农田。
	符合

	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	加强涂料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。
	项目为固体废物治理及生物质致密成型燃料加工项目，不涉及排放VOCs气体
	符合

	
	
	
	
	
	环境风险防控
	1、严格落实规划环评及其批复文件制定的环境风险防范措施。
2、开发区及入区企业应当依法制定并及时修订《突发环境事件应急预案》，成立应急组织机构，定期开展应急演练，提高区域环境风险防范能力。
3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
4、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。
	1、项目采取严格的环境风险防范措施，防止对区域周边环境敏感点和地表水环境造成影响；2、3、公司按要求编制突发环境事件应急预案。项目针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，环境风险可防控；4、项目不属于土壤污染重点监管单位，项目采取分区防渗等措施，对土壤污染较小；
	符合

	
	
	
	
	
	资源利用效率要求
	1、提高水资源利用效率，减少新鲜水用量。
2、鼓励锅炉、工业炉窑进行余热利用。
	1、项目用水由现有供水管网提供，生产废水经处理后循环使用，外排废水为职工生活污水；2、项目不涉及。
	符合


项目在唐山市环境管控单元中的位置见附图3。采取各项环保措施后，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不产生二次污染。综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
2、项目产业政策符合性分析
项目属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类“煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、赤泥、建筑垃圾等工业废弃物循环利用”。本项目已取得河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）企业投资项目备案信息，备案编号：迁经开行审投资西备字〔2026〕61号。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
3、与沙区关系
根据《全国防沙治沙规划（2021—2030年）》，本项目位于河北迁安经济开发区内。根据沙区范围图，项目不占沙化土地。本项目与沙化土地关系见附图。
4、项目与其他政策的符合性分析。
表1-7   项目与其他政策的符合性分析
	序号
	文件名称
	文件内容
	本项目符合性分析
	是否符合

	1
	《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》
	《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》中要求：防范工矿企业新增土壤污染。严格建设项目土壤环境影响评价制度，对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。
	公司对土壤污染源采取了完善的防治措施，符合要求
	符合

	2
	《河北省生态环境保护“十四五”规划》
	基本原则
	坚持绿色发展。统筹减污降碳协同增效，加快推动产业、能源、交通运输结构调整，强化国土空间规划和用途管控，全面提高资源利用效率，推动能源清洁低碳安全高效利用。
坚持人民至上。坚持生态为民、生态利民、生态惠民，集中攻克突出生态环境问题，不断增强人民群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感，以生态环境保护实际成效取信于民。
坚持系统观念。推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，强化多污染物协同控制和区域协同治理，注重综合治理、系统治理、源头治理，提升生态系统质量和稳定性。
坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”。
坚持改革创新。深入推进生态文明体制改革，完善生态环境保护领导体制和工作机制，加大技术、政策、管理创新力度，加快构建现代环境治理体系。
	项目符合河北省及唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求，项目建成后按要求编制突发环境事件应急预案并备案
	符合

	
	
	主要目标
	绿色低碳转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位地区生产总值能源消耗和碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。
生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善。
生态服务功能稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，自然保护地体系逐步完善，塞罕坝二次创业取得新成果，首都水源涵养功能区、京津冀生态环境支撑区建设取得明显成效。
环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。
现代环境治理体系加快形成。生态环境监管和应急能力短板加快补齐，共建共治共享的生态环境治理体系更加健全，生态环境治理效能得到新提升
	项目通过采取严格的环保措施，各项污染物均能稳定达标排放，符合要求
	符合

	
	
	九、防治结合，构建固体废物监管体系
	完善危险废物监管体制机制。拓宽部门沟通协作渠道，建立覆盖危险废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置等全过程、全链条式监管体系。完善联席会议制度，促进信息共享。严格落实“网格化”监管，深化网格长、网格监督员、监督执法人员、企业内部监管人员“一长三员”监管机制。建立危险废物环境风险区域联防联控机制。
	项目产生的危险废物贮存在防腐防渗的危废间内，在委托处置产生的危险废物时选择有资质的单位，严格按照要求办理相关手续，严格执行转移联单制度，并将联单按时送交相关单位，符合要求
	符合

	
	
	
	加大源头管控力度。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。组织危险废物相关企业实施强制性清洁生产审核。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。
	项目严格执行危险废物名录管理制度，且项目不属于危险废物工业项目，符合要求
	符合

	
	
	
	合理布局危险废物处置能力。推动全省危险废物利用处置能力与产废情况总体匹配。支持钢铁、石油开采、铝材加工等产业集中区域，建设除尘灰、油泥油脚、铝灰渣和二次铝灰等危险废物利用处置设施，支持大型企业集团内部共享危险废物利用处置设施。建设一批废酸、活性炭利用处置项目。加强区域合作，推动京津冀共享处置设施建设。
	项目不涉及危险废物处置，符合要求
	符合

	
	
	
	强化危险废物环境风险防控能力。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。
	项目严格按照要求收集、贮存、处置危险废物，符合要求
	符合

	3
	《河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划》
	加强空间布局管控，严格环境准入管理，强化源头防控。理顺源头预防压力传导机制，落实溯源、断源、减排措施，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径。
	项目针对土壤污染源采取了完善的防治措施，符合要求
	符合

	
	
	持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。2022年3月底前，依法依规将符合条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录进行管理。2023年底前，涉重点重金属排放的大气重点排污单位对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并核算颗粒物等排放量
	项目不属于重点行业重金属排放
	符合

	
	
	强化空间布局优化与管理。强化国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。
	项目租赁现有厂房，不新增占地；项目按要求进行分区防渗措施
	符合

	4
	《唐山市生态环境保护“十四五”规划》
	严格项目准入及监管：加强能耗总量和强度双控、煤炭消费和污染物排放总量控制，强化市场准入约束，抑制高碳投资，严格控制高耗能高排放项目发展。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能。依法依规加强节能审查事中事后监管。深化生态环境“放管服”改革，推进环评审批、生态环境监管和监督执法“正面清单”制度化、规范化，持续优化营商环境。
	项目不属于两高行业，不涉及新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、煤化工产能等行业
	符合

	
	
	持续推进产业布局：引导重点行业向环境容量充足、扩散条件较好区域布局。对不符合城市功能定位的钢铁企业，持续推动布局优化，促进向沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大钢铁片区集聚发展，形成“沿海临港、铁路沿线”的钢铁产业新布局。焦化行业布局随钢铁布局调整而调整，建立钢铁焦化一体化产业。在保障电力安全稳定供应的前提下，加快淘汰城区落后煤电产能。
	项目位于河北迁安经济开发区，不属于钢铁、焦化行业，符合园区规划要求，符合要求
	符合

	
	
	推进重点行业绿色化改造：以钢铁、焦化、铸造、建材、化工、工业涂装、电镀等行业为重点，开展全流程清洁化、循环化、低碳化改造，促进传统产业绿色转型升级。在电力、钢铁、建材等重点行业实施减污降碳行动，实施全产业链和产品全生命周期降碳减污，打造多维度、全覆盖的绿色低碳产业体系。持续推动重点行业进行产能装备的升级改造。推动高炉－转炉长流程钢铁企业转型为电弧炉短流程企业。依法对“双超双有高耗能”和产废量超100吨企业实施强制性清洁生产审核。
	项目采用了资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，项目采用节电设备等技术，符合要求
	符合

	
	
	强化产业园区和产业集群升级改造：开展产业园区规划环境影响跟踪评价，推动优化园区在城市总体空间格局中的布局，促进园区绿色发展。深化国家级和省级循环经济示范园区的循环化改造，鼓励创建生态工业示范园区。推进建材、化工、铸造、加工制造等传统制造业集群提升，提高产业集约化、绿色化发展水平。
	项目位于河北迁安经济开发区，符合园区规划要求，符合要求
	符合

	
	
	严格控制煤炭消费总量：全面实施煤炭消费总量控制，新（改、扩）建项目严格执行煤炭减量替代。严格控制燃煤发电装机规模，严禁新建自备燃煤机组，推动自备燃煤机组实施清洁能源替代，鼓励自备电厂转为公用电厂。加强农村散煤复燃管控，强化散煤治理监督体系建设。
	本项目不涉及新增煤炭消耗
	符合

	
	
	大力推进进港、进园、进厂“最后一公里”建设，完善集疏港铁路和大型工矿企业、物流园区铁路专用线网络，提高铁路货物运输能力。鼓励短距离运输时优先采用封闭式皮带廊道或新能源车船。新建及迁建大宗货物运输量150万吨以上的企业，原则上同步规划建设铁路专用线、专用码头或管廊等。到2025年，煤炭、矿石等大宗货物集疏港绿色运输方式占比达到80%以上
	项目各类物料均采用国六标准汽车或新能源汽车运输，符合要求
	符合

	
	
	推动移动源能源结构调整：持续推动清洁柴油车（机）行动，加快新能源或清洁能源车辆推广使用，到2025年，新能源汽车占新车销量比重达20%左右。支持车用LNG加气站、充电桩建设，在交通枢纽、公共区域、居住社区、机关及企事业单位等建设充换电基础设施，建设一批加氢示范站。推动纯电动重型货车换电模式试点和氢燃料电池汽车示范应用。到2025年，公共领域新增或更新公交、出租、物流配送等车辆中新能源汽车比例不低于80%。建设绿色港口，实施船舶大气污染排放控制区制度，推动船舶发动机升级或尾气处理，降低港口船舶氮氧化物、挥发性有机物（VOCs）排放。到2025年，唐山港80%的5万吨级以上泊位（除油气码头外）具备岸电供应能力，推动入港船舶安装岸电受电设施。支持机场开展电动化设备建设和应用，新增作业车辆和机械基本实现电动化。
	项目各类物料均采用国六标准汽车或新能源汽车运输，符合要求
	符合

	
	
	升级钢铁、建材、化工领域工艺技术，严控工业二氧化碳排放。推广水泥生产原料替代技术，鼓励利用转炉渣等非碳酸盐工业固体废物作为原辅料生产水泥。推动煤电、钢铁、化工等行业开展二氧化碳减排示范。在传统行业实施重大节能低碳技术产业化示范工程，开展碳捕集利用与封存重大项目示范。探索利用二氧化碳制备燃料乙醇、油田驱油等方式减排固碳。
	项目不属于钢铁、建材、化工、水泥、煤电等行业，采用节电设备等技术，具有较好的降碳效果，符合要求
	符合

	
	
	大力发展低碳交通，不断提高营运车辆和船舶的新能源和清洁能源应用比例。加大交通领域节能低碳技术研发与应用，推广智能交通以及节能低碳型交通工具，持续降低新生产汽车的燃料消耗及二氧化碳排放量。
	项目各类物料均采用国六标准汽车运输，符合要求
	符合

	
	
	深化重点行业深度治理和超低排放：持续深化钢铁、焦化、火电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。加强钢铁、焦化行业CO治理。推进砖瓦、石灰、铸造、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。
	项目不涉及
	符合

	
	
	推动大气氨排放控制：开展大气氨监测试点，探索建立大气氨规范化排放清单。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。到2025年，推进大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。
	
	符合

	
	
	NOx深度治理工程：对钢铁、焦化、煤电、水泥等行业实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。控制高炉热风炉、石灰窑废气、轧钢加热炉废气氮氧化物稳定达标排放。强化脱硝设施运行管理，提高脱硝设施的自动化水平。实施锅炉改造。
	
	符合

	
	
	强化规划管控优化空间格局：永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。落实最严格的土地节约集约利用制度，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。在编制国土空间等相关规划时，充分考虑建设用地土壤污染环境风险，合理确定土地用途。在编制详细规划时，征求生态环境部门意见，
对用途变更为“一住两公”的地块，注明其开发利用必须符合相关规划用地土壤环境质量要求。加强部门信息共享，实现疑似污染地块、污染地块空间信息与国土空间规划“一张图”动态更新，为建设用地规划利用审批提供参考依据。
	项目租赁现有厂房，不新增占地，项目占地类型为工业用地，符合要求
	符合

	
	
	加强工业企业土壤污染防治与风险管控：严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。按照国家、省部署，开展典型行业企业用地及周边土壤污染状况调查。持续推进耕地周边污染源整治。动态更新土壤污染重点监管单位名录，监督全面落实土壤污染防治义务，依法纳入排污许可管理，严格落实土壤与地下水污染隐患排查、自行监测及有毒有害物质排放情况定期报告制度。加强企业拆除活动污染防治监管，落实拆除活动污染防治措施。
	企业按要求采取了分区防渗措施，有效防止污染泄漏对土壤的影响，符合要求
	符合

	
	
	严格落实重金属排放总量控制制度：新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目实施污染物排放减量替代。推动涉重金属企业清洁生产技术改造，实施强制性清洁生产审核。新、扩建铅锌冶炼建设项目执行颗粒物、重点重金属污染物特别排放限值。加强钢铁、硫酸、磷肥等行业废水综合治理，深入推进电镀、铅蓄电池制造、制革等行业整治提升。到2025年，重点行业重点重金属污染物排放量下降比例达到省要求。
	项目不涉及重点行业重金属排放
	符合

	
	
	严格危险废物源头管控：积极推动源头减量，以钢铁、石化、化工、焦化、电镀等行业为重点，实施强制性清洁生产审核，年产生危险废物量100吨以上的危险废物相关企业完成强制性清洁生产审核。依法关闭规模小、污染重、危险废物治理难度大的企业。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。
	项目产生的危废在危废间暂存后定期交资质单位处置，符合要求
	符合

	
	
	完善以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，做好排污许可制度与碳排放权交易制度的衔接，推动将温室气体管控纳入环评管理。开展钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价。落实排污许可“一证式”管理，建立以排污许可证为主要依据的生态环境日常执法监督工作体系，推动排污许可监管、监测、监察联动
	项目不属于钢铁行业，不涉及碳排放环境影响评价。
	符合

	
	
	严格危险废物源头管控：积极推动源头减量，以钢铁、石化、化工、焦化、电镀等行业为重点，实施强制性清洁生产审核，年产生危险废物量100吨以上的危险废物相关企业完成强制性清洁生产审核。依法关闭规模小、污染重、危险废物治理难度大的企业。严格执行危险废物名录管理制度，动态更新危险废物环境重点监管单位清单。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。鼓励生产者责任延伸，支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。
	项目产生的危废在危废间暂存后定期交资质单位处置，符合要求
	符合

	
	
	完善以排污许可制为核心的固定污染源监管制度体系，做好排污许可制度与碳排放权交易制度的衔接，推动将温室气体管控纳入环评管理。开展钢铁行业建设项目碳排放环境影响评价。落实排污许可“一证式”管理，建立以排污许可证为主要依据的生态环境日常执法监督工作体系，推动排污许可监管、监测、监察联动
	本次评价不涉及碳排放环境影响评价，符合要求
	符合

	5
	《唐山市土壤与地下水污染防治“十四五”规划》
	强化空间布局优化与管理。衔接国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，推动重点行业企业退城搬迁，引导产业集群入园区。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。
	项目租赁现有厂房，不新增占地；项目针对土壤污染源采取了完善的防治措施，符合要求
	符合

	
	
	推动实施绿色改造：以重有色金属及黑色金属采选、冶炼等行业为重点，鼓励企业推进工艺技术设备清洁化改造，率先在电镀、制革行业实施清洁生产技术改造，进一步减少污染物排放。鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治
	项目原料储存于封闭库房；项目一般工业固体废物和危险废物储存场所做到了防扬散、防流失、防渗漏，符合要求
	符合

	6
	固体废物再生利用污染防治技术导则
	总体要求
	固体废物再生利用应遵循环境安全优先的原则，保证固体废物再生利用全过程的环境安全与人体健康。
进行固体废物再生利用技术选择时，应在固体废物再生利用技术生命周期评价结果的基础上，结合相关法规及行业的产业政策要求。
固体废物再生利用建设项目的选址应符合区域性环境保护规划和当地的城乡总体规划。
固体废物再生利用建设项目的设计、施工、验收和运行应遵守国家现行的相关法规的规定，同时建立完善的环境管理制度，包括环境影响评价、环境管理计划、环境保护责任、排污许可、监测、信息公开、环境应急预案和环境保护档案管理等制度。
应对固体废物再生利用各技术环节的环境污染因子进行识别，采取有效污染控制措施，配备污染物监测设备设施，避免污染物的无组织排放，防止发生二次污染，妥善处置产生的废物。
固体废物再生利用过程产生的各种污染物的排放应满足国家和地方的污染物排放（控制）标准与排污许可要求。
固体废物再生利用产物作为产品的，应符合GB34330中要求的国家、地方制定或行业通行的产品质量标准，与国家相关污染控制标准或技术规范要求，包括该产物生产过程中排放到环境中的特征污染物含量标准和该产物中特征污染物的含量标准。
	本项目符合相关法律法规及行业相关政策，选址符合园区规划要求，项目严格执行环保“三同时”，按要求编制突发环境事件应急预案，按要求填报排污许可按要求进行自行监测。项目产品满足相关产品标准，各项污染均可满足相关排放标准。
	符合

	
	
	主要工艺单元污染防治技术要求
	应根据固体废物的特性设置必要的防扬撒、防渗漏、防腐蚀设施。
产生粉尘和有毒有害气体的作业区应采取除尘和有毒有害气体收集措施。扬尘点应设置吸尘罩和收尘设备，有毒有害气体逸散区应设置吸附（吸收）转化装置，保证作业区粉尘、有害气体浓度满足GBZ2.1的要求。
应采取大气污染控制措施，大气污染物排放应满足特定行业排放（控制）标准的要求。没有特定行业污染排放（控制）标准的，应满足GB16297的要求，特征污染物排放（控制）应满足环境影响评价要求。
应防止噪声污染。设备运转时厂界噪声应符合GB12348的要求，作业车间噪声应符合GBZ2.2的要求。
	本项目水泥采用罐车运输，筒仓储存，螺旋输送机输送，符合要求；项目各产尘点设置集气罩或集气管道，引入脉冲布袋除尘器中进行处理，排放浓度满足要求，噪声满足噪声排放标准
	符合

	
	
	固体废物建材利用污染防治技术要求
	固体废物建材利用设施应配备必要的废气处理、防止或降低噪声与粉尘处理等污染防治装置。
利用固体废物生产水泥过程及产品的污染控制应满足GB30485、HJ662与GB30760的要求。
利用固体废物生产砖瓦、轻骨料、集料、玻璃、陶瓷、陶粒、路基材料等建材过程的污染控制执行相关行业污染物排放标准，相关产品中有害物质含量参照GB30760的要求执行。
固体废物建材利用过程中的再生利用工艺单元的污染控制应分别满足本标准中相应再生利用工艺单元的要求。
	项目各产尘点设置集气罩或集气管道，引入脉冲布袋除尘器中进行处理；项目为一般固废制砖项目，不生产水泥；废气执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）；项目投产后，企业按要求定期对产品进行监测，最终产品水泥砖应满足GB30760要求；项目不涉及再生工艺
	符合

	
	
	监测
	固体废物再生利用企业应定期对固体废物再生利用产品进行采样监测，监测频次应满足以下要求：
[bookmark: _GoBack]当首次再生利用除危险废物外的某种固体废物时，针对再生利用产品中的特征污染物监测频次不低于每周3次；连续二周监测结果均不超出环境风险评价结果时，在该废物来源及投加量稳定的前提下，频次可减为每月1次；连续三个月监测结果均不超出环境风险评价结果时，频次可减为每年1次；若在此期间监测结果出现异常或固体废物来源发生变化或再生利用中断半年以上，则监测频次重新调整为不低于每周3次，依次重复。
	项目投产后，企业按要求定期对一般固废来料进行监测
	符合
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	《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》
	（一）强化顶层设计引领，完善固体废物污染防治制度体系
	1.强化政府目标责任制。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	2.健全监督约束机制。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	3.完善标准体系建设。支持企业、社会团体及有关单位参与国家固体废物综合利用标准体系建设，鼓励有关单位申报固体废物综合利用产物相关地方标准制修订项目，促进上下游产业间标准衔接。
	项目建成后积极参与国家固体废物综合利用标准体系建设工作
	符合

	
	
	
	4.健全固体废物分类统计。建立健全固体废物统计制度，完善各类固体废物数据统计范围、口径和方法。
	本项目运行过程中固体废物入厂及固体废物产生、贮存、出厂均按要求填报固体废物相关台账
	符合

	
	
	（二）加快工业绿色升级，降低工业固体废物处置压力
	1.推进重点行业绿色转型升级。严把新上项目碳排放关，坚决遏制“两高”项目盲目发展，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃、焦化等行业产能置换规定，严禁新增产能。
	本项目不涉及以上行业
	符合

	
	
	
	2.推进固体废物源头减量。依法对钢铁、煤电、焦化、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业企业实施强制性清洁生产审核。石化、化工、焦化、水泥等重点行业制定“一行一策”清洁生产改造提升计划，重点行业清洁生产审核实现全覆盖。
	
	符合

	
	
	
	3.以钢铁产业为重点引领减污降碳协同增效。
	
	符合

	
	
	
	4.促进大宗工业固体废物综合利用。以煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等大宗工业固体废物为重点，支持大掺量、规模化、高值化利用，扩大在生态修复、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。推动工业固体废物在厂区内、园区内、市域内协同循环利用，培育一批示范园区、企业。加快唐山市大宗固体废弃物综合利用示范基地建设，推进钢渣、沉泥等冶金固废，尾矿、废石等矿山固废在绿色建材、路基材料中的应用，提升工业固体废物综合利用率。
	本项目优先选择以同一园区内企业粉煤灰、脱硫石膏等一般固废为原料的，满足要求
	符合

	
	
	
	5.推进再生资源高效利用。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	（三）加快形成绿色生活方式，推动生活固体废物源头减量
	1.倡导绿色生活方式。
2.加强生活垃圾管理。
3.多点打造特色“无废”细胞工程。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	（四）加强重点环节管控，推进建筑垃圾多维综合利用
	1.推进建筑垃圾源头减量。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	2.推进建筑垃圾多渠道消纳。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	（五）严格环境风险防控，提升危险废物综合治理能力
	1.严格危险废物源头管控。严格执行危险废物名录管理制度，加强可能具有或不确定是否具有危险特性的固体废物鉴别。严把涉危险废物工业项目环境准入关，落实工业危险废物排污许可制度。落实涉危险废物企业法人主体责任承诺制，增强风险内控力。以危险废物规范化环境管理评估为抓手，推动日常管理向深度、广度拓展，着力提升规范化管理水平。积极推动源头减量，年产生危险废物100吨以上的企业完成强制性清洁生产审核。支持研发、推广减少工业危险废物产生量和降低工业危险废物危害性的生产工艺和设备。
	项目危险废物严格遵守要求进行管理、收集、贮存等，定期由有资质的单位进行处置
	符合

	
	
	
	2.加强危险废物利用、处置能力建设。
	项目不属于危险废物利用、处置项目，不涉及
	符合

	
	
	
	3.优化提升医疗废物处置能力。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	4.切实提高应急保障能力。将涉危险废物突发生态环境事件应急处置纳入政府应急响应体系，督促指导危险废物相关企业制定突发环境事件防范措施和应急预案。全面实施危险废物电子转移联单制度，依法加强道路运输安全管理。
	企业按要求编制突发环境事件应急预案，危险废物转移严格执行危险废物电子转移联单制度
	符合

	
	
	（六）发展生态循环农业，促进农业农村废物资源利用
	1.推进农业面源污染治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	2.提升农业废弃物综合利用。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	
	3.加快农村固体废物治理。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	（七）激发市场主体活力，建立健全环境管理市场体系
	1.加大财税扶持力度。
2.大力发展绿色金融。
3.积极培育市场主体。
	本项目不涉及
	符合

	
	
	（八）加强科技创新支撑，推动形成环境管理技术体系
	1.加速成果转化。组织推荐国家重大环保装备技术名录和环保装备技术规范管理企业，优先将先进绿色环保产品列入首台（套）政策支持范围。大力推广应用工业资源综合利用先进适用工艺技术设备，持续扩大工业固体废物减量化和综合利用渠道。
	本项目对一般固废进行再利用，根据相关资料，项目原料及产品均满足相关标准要求
	符合

	
	
	
	2.强化示范带动。以转炉炉渣、工业副产石膏、化工废渣、除尘灰、废酸、飞灰、废盐、生物质等产生量大、难利用废物为重点，引进国内外先进成熟技术，建设一批可复制推广的示范项目。依托龙头骨干企业，培育建设固体废物资源化利用相关技术创新中心、产业技术研究院等创新平台，促进关键核心技术攻关和成果转移转化。
	
	符合
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	《固体废物综合治理行动计划》（国发〔2025〕14号）
	二、推动源头管控和减量
	（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。
（二）实施城镇固体废物源头管控。
（三）减少农林固体废物产生。
	项目对一般固废进行再利用，不属于落后产能，除尘灰、废布袋收集后回用于生产，洗车沉泥回用于生产，不合格产品回用于生产；其他不涉及
	符合

	
	
	三、规范收集转运和贮存

	（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。
（五）规范城镇固体废物回收转运体系。
（六）提高农林固体废物收集转运能力。
	项目按要求进行固体废物管理，严格执行台账制度，一般固废分类收集、合理处置；危险废物委托有资质的单位进行处置，按要求进行危险废物收集、管理，实施危险废物转移联单制度；其他不涉及
	符合

	
	
	四、提升资源化利用水平
	（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。
（八）提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。
（九）加强再生材料应用推广。建立完善再生材料标准和认证制度。研究实施再生材料和产品碳足迹认证。引导生产企业提高再生材料应用比例。推动将再生材料应用情况纳入企业履行社会责任范围。将更多符合条件的再生材料和产品
	本项目对一般固废进行再利用，根据相关资料，项目原料及产品均满足相关标准要求
	符合

	
	
	五、增加无害化治理能力
	（十）提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。
（十一）稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。
	本项目对一般固废进行再利用，根据相关资料，项目原料及产品均满足相关标准要求，不属于垃圾焚烧处理项目
	符合

	
	
	六、实施重点领域专项整治
	（十二）开展非法倾倒处置固体废物专项整治。深入开展重点区域非法倾倒处置固体废物排查，及时发现问题并逐一限时整改。依法依规严肃查处违法单位和个人，斩断黑色利益链条。
（十三）开展生活垃圾填埋场环境污染隐患专项整治。
（十四）深入推进建筑垃圾专项整治。
（十五）开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治。
（十六）深入推进磷石膏综合治理。
	项目建成后严格固体废物合理处置，不非法倾倒；不涉及生活垃圾填埋场、建筑垃圾、历史遗留固体废物堆存场所、磷石膏等
	符合

	
	
	七、严格全过程监管和执法督察
	（十七）提升信息化监管能力。加强固体废物全生命周期信息化监管，依法强化生活垃圾焚烧处理、固体废物填埋、危险废物焚烧和工业窑炉协同处置、重金属重点行业企业自动监测，推进危险废物全过程实时动态监控。推动企业开展数智监控设备升级改造。
（十八）强化环境执法督察。严格落实固体废物污染防治相关法律法规，加强从生产到处置各环节全链条监管。严厉打击固体废物环境违法犯罪行为，依法依规追究责任，强化对私设暗管偷排等主观恶意明显、环境危害严重的违法违规行为的惩治。生态环境部门对造成严重生态破坏和环境污染的案件实行挂牌督办。持续开展重点区域“清废行动”。建立健全跨部门跨地区联合监管执法机制，加大对跨省非法倾倒固体废物等行为的打击力度。将违法违规处置固体废物等突出生态环境问题纳入生态环境保护督察。
	项目危险废物委托有资质的单位进行处置；原料为一般废物，落实固体废物污染防治相关法律法规，加强从生产到处置各环节全链条监管，严禁非法倾倒固体废物
	符合

	
	
	八、完善法规标准和技术体系
	（十九）健全法律法规制度体系。推动生态环境法典编纂和循环经济促进法修订。推动排污单位依法披露工业固体废物环境信息，并将其纳入环境信用评价。修订废弃电器电子产品回收处理、危险废物经营许可、建筑垃圾等方面法规规章。加快出台新能源汽车动力电池综合利用管理办法。完善大宗固体废弃物和再生资源等统计调查制度，健全循环经济统计体系和评价制度。
（二十）发挥标准牵引作用。修订产业结构调整指导目录，加大落后工艺装备限制和淘汰力度。分类制修订固体废物污染控制标准，完善建筑垃圾等固体废物资源化利用技术和产品质量标准，明确再生原料和固体废物判定条件。积极参与固体废物治理国际标准制修订，加强标准和认证体系国际衔接。
（二十一）强化科技创新支撑。加强固体废物循环利用及重金属污染治理关键技术研发，开展资源循环利用重大技术装备攻关。制定生态环境技术指导目录。修订矿产资源、工业资源等综合利用先进适用工艺技术设备目录。
	项目不属于废弃电器电子产品回收处理、危险废物经营许可、建筑垃圾等行业，项目投产后依法进行信息公开，项目为产业结构调整目录的鼓励类建设项目；本项目对一般固废进行再利用，根据相关资料，项目原料及产品均满足相关标准要求
	符合

	
	
	九、加强政策保障
	（二十二）强化用地保障。科学规划固体废物回填矿山采坑项目。将生活垃圾分类收集、中转贮存等项目纳入公共基础设施用地保障范围。各地加强资源循环利用项目用地保障，安排不少于1%的产业用地用于支持资源循环利用设施建设。
（二十三）强化投资财税金融政策支持。用好各级各类资金，支持符合条件的固体废物综合治理、资源循环利用项目建设，尽快补齐固体废物无害化贮存、转运、处置等设施设备短板。大力发展绿色金融，引导金融机构和社会资本加大投入。完善固体废物环境保护税的政策执行口径，引导经营主体加强循环利用和无害化处置。推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。建立科学合理的价格机制，引导有关企业加大固体废物综合治理技术研发投入，形成可持续的商业模式，发挥市场力量促进循环经济发展。
（二十四）完善收费制度。实行垃圾处理收费制度，合理制定和调整垃圾处理收费标准。支持地方完善收费模式，结合垃圾分类情况，探索差别化生活垃圾处理费制度。推进非居民厨余垃圾处理计量收费。
	项目用地为工业用地，不属于固体废物回填矿山采坑项目、生活垃圾分类收集、中转贮存等项目；其他不涉及
	符合

	
	
	十、强化实施保障
	（二十五）加强组织领导。各地区各有关部门在党中央集中统一领导下，结合实际抓好贯彻落实。地方各级政府切实履行主体责任，完善工作制度，细化目标任务，确保落地见效。严格规范涉企行政检查。国家发展改革委、生态环境部加强统筹协调，推动本行动计划各项任务落实并及时评估进展成效。生态环境部加强统一监督管理，加快推进“无废城市”建设，推动落实固体废物污染环境防治目标责任制和考核评价制度。各有关部门按照职责分工，落实重点任务，形成工作合力。厘清政府和企业的责任边界，坚持“谁污染、谁治理”，压实固体废物污染主体的防治责任。重大事项及时按程序请示报告。
（二十六）深化宣传引导和国际合作。将循环经济知识和“无废”理念纳入有关教育培训体系。结合全国生态日、全国节能宣传周、六五环境日等活动，开展形式多样的宣传教育，推广先进经验做法，形成全社会共同参与的良好氛围。深化多双边国际合作，强化国际公约履约工作，推动形成更多务实成果。
	项目不涉及
	符合
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	《一般工业固体废物环境管理工作指南》（环办固体函[2026]18号）
	(一)落实主体责任。
	坚持污染担责原则，产废单位应建立健全一般工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程污染环境防治责任制度，减少固体废物产生量，促进固体废物综合利用，降低固体废物危害性。规范建立一般工业固体废物环境管理台账，鼓励使用电子台账，强化全过程跟踪管控。产废单位不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物。
	企业按照要求健全相关责任制度，建立相关电子台账，禁止擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒一般工业固体废物
	符合

	
	
	(二)注重源头管理。
	在建设项目环境影响评价文件中明确工业固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等内容。提高排污许可证和执行报告以及排放源统计年报中一般工业固体废物信息填报的准确率。推进产废单位依法实施清洁生产审核。依法限期淘汰产生严重污染环境的工业固体废物的落后生产工艺和设备。产废单位应当按照工业固体废物的污染特性进行分类管理，采取必要措施防止工业固体废物污染。
	项目已明确固体废物的种类、名称、产生量、利用和处置方式等相关内容
	符合

	
	
	(三)规范转移管理。
	产废单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实。涉及转委托的，应按照民法典相关规定履行有关义务。跨省转移贮存、处置一般工业固体废物的，应依法履行申请批准程序。
	公司在后续生产运行过程中，应按照要求进行管理
	符合

	
	
	(四)加强利用处置管理。
	产废单位依法依规对一般工业固体废物加以利用，减少贮存量和填埋量。产废单位利用、处置一般工业固体废物的，应当遵守生态环境法律法规，符合有关环境保护标准规范要求。鼓励产废单位按照“科学论证、制定规范、主动公开、全程监督”等程序，积极开展一般工业固体废物规模化消纳利用。
	项目除尘灰、沉泥及不合格品全部回用，减少固废的贮存量和填埋量
	符合
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	《污泥无害化处理和资源化利用实施方案》（发改环资〔2022〕1453号）
	规范污泥处理方式
	根据本地污泥来源、产量和泥质，综合考虑各地自然地理条件、用地条件、环境承载能力和经济发展水平等实际情况，因地制宜合理选择污泥处理路径和技术路线。鼓励采用厌氧消化、好氧发酵、干化焚烧、土地利用、建材利用等多元化组合方式处理污泥。除焚烧处理方式外，严禁将不符合泥质控制指标要求的工业污泥与城镇污水处理厂污泥混合处理
	本项目利用城镇生活污水处理厂污泥，采用好氧发酵方式处理
	符合

	
	
	积极推广污泥土地利用
	鼓励将城镇生活污水处理厂产生的污泥经厌氧消化或好氧发酵处理后，作为肥料或土壤改良剂，用于国土绿化、园林建设、废弃矿场以及非农用的盐碱地和沙化地。污泥作为肥料或土壤改良剂时，应严格执行相关国家、行业和地方标准。用于林地、草地、国土绿化时，应根据不同地域的土质和植物习性等，确定合理的施用范围、施用量、施用方法和施用时间。对于含有毒有害水污染物的工业废水和生活污水混合处理的污水处理厂产生的污泥，不能采用土地利用方式
	本项目利用城镇生活污水处理厂污泥，采用好氧发酵方式处理，采用作为营养土，产品严格执行相关行业标准，不涉及工业废水处理产生的污泥
	符合

	
	
	强化运输储存管理
	污泥运输应当采用管道、密闭车辆和密闭驳船等方式，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施。推行污泥转运联单跟踪制度。需要设置污泥中转站和储存设施的，应充分考虑周边人群防护距离，采取恶臭污染防治措施，依法建设运行维护。严禁偷排、随意倾倒污泥，杜绝二次污染。
	项目污泥运输委托第三方专业运输团队，采用密闭车辆运输，运输过程中采用密封、防水、防渗漏和防遗撒等措施
	符合
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	《生物质成型燃料工程设计规范》（NY/T2881-2015）
	选址与总体布置
	4.1选址
应符合国家政策、当地城乡建设规划要求，充分考虑原料的分布及收储运条件，满足生产条件。4.1.14.1.2应远离易燃易爆物品生产工厂与仓库、高压输电线路等。
4.1.3优先选取便于利用已有公路、水路、铁路等交通设施，供水、供电等公共设施比较完备的地区。应处于居民区的全年最大频率风向的下风向或侧风向，并远离居民区。
4.1.5应有与生产规模相匹配的足够的可利用的面积和较适宜的地形，满足厂区总体合理布局，厂区以矩形为宜。
4.1.6应有利于环境保护和生态平衡，便于废弃物处理，做到清洁生产
4.2总体布置
4.2.1总平面布置应符合的要求
a) 设计任务书和城乡建设规划部门对已选定厂址的要求；

b)总平面布置应符合GB50187的规定；
c)主、辅建筑布局合理，生产作业线紧凑规范，做到人流、物流分开；
d)在满足生产要求前提下，应注意节约用地，减少土石方工程量；
e)对建筑布局、运输、道路、供电线路、上下水和工业管道、消防、绿化、环保等进行综合考虑，必须获得消防与环保等合格证书；
f)应立足近期工程，兼顾扩建项目，但平面规划应一次完成。
4.2.2建筑布局应符合的要求
a)建筑物之间距离，应满足防火要求，生物质成型燃料工程的生产车间火灾危险性按照GB50016的规定应属丙类，厂房和库房耐火等级为二级；
b)建筑物的朝向应有良好的自然通风；建筑布局应考虑生产车间噪声和粉尘对整体环境的影响；c)
d）对厂区生产设备、生产设施等应有明显的警示标志，特别是禁止烟火标志。
4.2.3厂区分区与厂区道路应符合要求
a)生物质成型燃料厂分区应布局合理，按照生产流程及功能，划分为行政服务区、原料区、生产区和成品区，各区域之间既有紧密联系又须适当分隔；
b)厂区出入口设置应根据城乡道路规划和人货分流原则合理确定，出入口不少于2个，应设消防通道和紧急出口，并有明确标志；
c)厂区交通系统应根据人流、物流线路和全厂运输量计算和设计。厂区道路应畅通，便于车辆通行。原料、成品运输及主要人流的道路应采用双向车道；
d）厂区道路应为硬化路面，不宜采用沥青材料，并应有良好的排水系统。
	项目选址位于河北迁安经济开发区，符合园区产业发展方向，周边不涉及易燃易爆物品生产工厂、高压输电线路；项目所在园区具备完善的供水、供电设施；项目周边500m范围内无居民区；厂区总体合理布局，厂区为矩形；项目产生的固体废物得到合理处置；项目按照相关的消防、安全要求建设，设置相应的提示标志
	符合

	
	
	环境保护
	11.1.1厂区规划应符合环境保护要求。厂区布置应加强绿化的规划设计。
11.1.2应执行环境影响报告书（表）的编制规定，执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的“三同时”制度。
11.1.3生产线上的设备和装置应采取措施减少粉尘的散发量，并采用有效的捕集与分离粉尘的装置。
11.1.4排放的粉尘浓度应符合GB16297的排放标准。
11.1.5对振动较大的设备，如粉碎机等应采取有效的隔声、吸声、消声、隔振等措施。炉渣、砂石、生活垃圾等废弃物应综合利用或妥善处理，应防止二次污染
	厂区内采取相应的硬化、绿化设施，各产尘点设置集气罩，收集废气并引入除尘器处理，废气排放满足相应标准要求；项目产噪设备均位于生产车间内，产生的各项固体废物得到合理处置
	符合
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	《农林生物质原料收储运通用技术规范》
(GB/T40511-2021)
	4总则
4.1从事原料收集、储存、运输等经营活动的单位，应建立相应的操作流程、人员培训、安全管理和污染防治措施等规章制度。涉及安全卫生的，应按照GB/T12801、GBZ1的要求执行。
4.2从事原料收集、储存、运输等经营活动的单位，应编制应急预案，包括但不限于消防安全应急预案、生产安全事故应急预案、极端天气应急预案。
4.3原料收集、储存和运输过程中，应按照农业剩余物和林业剩余物的种类及储存时间等，对其设置相应的标识。
4.4原料收集、储存和运输过程中，应对原料种类、来源地、品质、重量、运输车辆信息、运输单位、进厂时间等基本情况进行记录并存档。
4.5原料收集、储存和运输过程中，应有必备的检验计量设备、方法、场所、人员，严格执行国家的计量标准
4.6由专业人员定期对农林生物质收储运仪器和设备进行检修与维护保养，发现异常情况及时处理；定期检查和更换安全、急救等防护设施和设备
	本项目不涉及农林生物质原料收集，仅涉及厂区内暂时储存。项目建成后，建立相应的操作流程、人员培训、安全管理和污染防治措施等规章制度；按要求编制突发环境事件应急预案；在原料库内设置相应的标识；对原料种类、来源地、品质、重量、运输车辆信息、运输单位、进厂时间等基本情况进行记录并存档；配备必备的检验计量设备、方法、场所、人员，严格执行国家的计量标准；配备专业人员对相应的仪器进行检修与保养。
	符合

	
	
	6原料储存技术要求
6.1储存场所要求
6.1.1从事原料经营的单位或个体，应新建或改建专用的原料储存场所（如库房、干料棚等）。
6.1.2储存场所应远离生产区和生活区，不同储存量的储存场所与生产区和生活区的距离，应符合GH/T1270中的要求。
6.1.3储存场所的形式及容量应根据原料种类、数量、物理形态、周转次数和运输要求等因素确定。
6.1.4储存场所应按GB15562.2的规定设置标识。
6.1.5不符合使用要求和安全要求的原料不应进入储存场所。
6.1.6储存场所应配置干料棚、硬化地面、破碎或打包设备、监控和通信设备、照明设施、防雨设施、防雷电设施和消防设施。消防设施和消防车道的设计应符合GB50016的相关规定。6.1.7应定期检查和维护储存场所，发现火灾隐患、漏雨和积水应立即处理
	项目设置干原料库房用于储存相应原料，原料库内采用硬化地面，设置相应的标识，设置必要的消防、安全设施
	符合
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	《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》（DB13/T2352－2016)
	粉状物料（如铁精粉、生石灰粉等干料）运输车辆应采用密闭车斗或罐车
	项目粉状物料运输车辆均采用密闭车斗
	符合

	
	
	块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，转运站和落料点配套抽风收尘装置。
	项目块状物料装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm。车斗应用苫布覆盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm。物料转运时转运设施应采取密闭措施，破碎落料点设置吸风装置。
	符合

	
	
	应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。
	项目在厂区门口设置红外控制全自动洗车台一座。安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗水压高于1.0MPa，清洗设施应保证车辆冲洗效果，实现车底、车身喷淋全覆盖，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜坡状）；清洗装置配备拦车杆，确保车辆清洗时间，清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，具备控水功能，配备抖水台，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；洗车废水通过水篦子流入导流系统然后自流入沉淀系统，清洗废水由排水管进入沉淀池（4m×4m×1.2m），沉淀后流入清水池（5m×5m×1.2m），循环使用，不外排。沉淀池需定期清理，清理出的洗车沉淀池沉泥回用于生产
	符合

	
	
	露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。
	项目不存在露天装卸，在原料装卸处配备喷淋设施
	符合

	
	
	粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存。块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。
	项目汽车卸料及成品存储均在封闭车间内，同时装卸处配备喷雾抑尘装置，物料装卸时喷雾抑尘
	符合

	
	
	对临时堆放的易产生扬尘的渣土堆、废渣等废弃物，应采用防尘网+喷淋装置和防尘布遮盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染。对于长期堆放的废弃物，应在废弃物堆表面及四周种植植物，减少风蚀起尘。
	项目汽车卸料及成品存储均在封闭车间内，装卸处配备喷雾抑尘装置，物料装卸时喷雾抑尘
	符合

	
	
	根据节约资源，推进循环经济的原则，积极开发新工艺，将粉煤灰、工业粉尘、炉渣、矿渣等用于肥料、建筑材料制造、筑路等，减少堆放量。
	项目洗车沉淀池沉泥回用于生产
	符合

	
	
	各工业企业厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。
	厂区道路进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。
	符合

	16
	《固体废物污染防治“十五五”规划》
	（六）健全工业固体废物全链条环境监管体系。推动将工业固体废物环境污染风险较大的单位纳入排污许可重点管理范围，明确工业固体废物贮存、利用、处置要求。强化工业固体废物管理台账和排污单位环境管理台账、生态环境统计与排污许可统一信息报表数据的衔接。建设全国工业固体废物信息管理平台，逐步推行工业固体废物全链条信息实时采集和轨迹监控，90%以上的工业固体废物排污许可重点管理单位纳入平台监管。
	本项目严格按照要求申请排污许可，并设置工业固体废物管理台账和排污单位环境管理台账，按要求进行工业固体废物全链条信息管理
	符合

	
	
	（七）加强工业固体废物综合利用环境监管。强化工业窑炉协同处理固体废物过程有毒有害物质排放管控。制定一般工业固体废物规模化消纳利用工作指南，明确相关项目审批程序及监测监管要求，严防不规范充填回填造成土壤和地下水污染；在国土空间规划实施管理中因地制宜保障大宗工业固体废物充填回填相关用地需求，稳妥有序推进规模化消纳利用。加强磷石膏等综合利用，推动无法利用的磷石膏、赤泥、锰渣等工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋环境风险。
	本项目不涉及工业窑炉协同处理固体废物，按要求进行环境影响评价及自行检测，按要求进行防渗施工，按要求编制突发环境事件应急预案并设置相应的环境风险防范措施
	符合

	
	
	（十六）加强市政污泥污染防治。加强城镇污水处理厂污泥全过程管理，因地制宜推动污泥综合利用及协同处置，逐步减少填埋量。加强污泥处理处置过程管理，强化运输储存监管，落实污泥转运联单跟踪制度。
	项目利用污泥生产营养土，不涉及污泥填埋，按要求试行转运联单跟踪制度
	符合

	
	
	（十七）加强农业固体废物污染防治。大力推动秸秆综合利用，依法加强焚烧管控。推动畜禽粪污资源化利用，鼓励因地制宜建立“小集中”收运利用体系。推动地膜科学使用及回收，加强农田地膜残留监测。
	项目利用秸秆生产替代燃烧颗粒，利用畜禽粪污生产营养土
	符合

	
	
	（二十一）强化贮存处置设施污染排放监测。加强固体废物贮存处置设施监督监测和自行监测监管。加快实现工业固体废物排污许可重点管理单位污染物排放自动监测设备联网，有序推进危险废物焚烧和水泥窑协同处置设施“装树联”。
	项目按要求进行自行监测
	符合












二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目背景
随着城市化水平不断发展和工业经济的提升，一般固废的数量不断增长。一般固体废物如不采取合理、规范、严格的工艺流程和设施进行安全处理和处置，将会对自然环境和生态环境产生严重的污染和破坏，影响经济的可持续发展。《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》中提出：“促进大宗工业固体废物综合利用。以煤矸石、粉煤灰、尾矿（共伴生矿）、冶炼渣、工业副产石膏、化工废渣等大宗工业固体废物为重点，支持大掺量、规模化、高值化利用，扩大在生态修复、绿色建材、交通工程等领域的利用规模。推动工业固体废物在厂区内、园区内、市域内协同循环利用，培育一批示范园区、企业”。
为了响应“无废城市”建设的号召，加强工业固废综合利用，变废为宝，河北实远环保科技有限公司拟投资建设河北实远环保科技有限公司固废无害化处置、再利用项目，利用一般固废生产免烧砖、替代燃烧颗粒、营养土等。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中的有关规定，本项目需进行环境影响评价。按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》的有关规定，项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103一般工业固体废物（含污水处理污泥）建筑施工废弃物处置及综合利用－其他”，需编制环境影响报告表。
受河北实远环保科技有限公司委托，我公司承担了本项目的环境影响评价工作，在接受任务后，经现场踏勘，收集相关资料后，编制完成了该项目环境影响报告表。
二、工程概况
1、项目名称：河北实远环保科技有限公司固废无害化处置、再利用项目
2、建设单位：河北实远环保科技有限公司
3、建设性质：新建
4、建设地点：河北迁安经济开发区纬九街北侧、经十一路东侧（迁安市仁通金属制品有限公司院内1号2号厂房）
5、工程投资：总投资10500万元，其中环保投资200万元，占总投资额的1.9%。
6、工作制度及劳动定员：本项目劳动定员50人，3班24小时工作制，年生产7200h。
7、主要建设内容及规模：
项目占地面积约39.43亩，建设1条固废烘干生产线，1条固废制砖生产线，1条替代燃烧颗粒生产线，1条营养土发酵生产线，利用院内原有厂房建设生产车间、办公楼，总建筑面积18942.13㎡，购置安装搅拌式滚筒干燥机、打碎机、搅拌机、发酵池、粉碎机、撕碎机、造粒机、免压砖压型机、负压抽风装置、信息化智慧管理平台及在线监测平台等设备，项目建成后，每年可处置一般固体废物量51万吨。
表2-1    项目工程内容一览表
	项目
	工程内容

	主体工程
	生产车间1
	建筑面积5858.35m2，单层彩钢结构，建设营养土生产线1条和原料储存区

	
	生产车间2
	建筑面积10755.97m2，单层彩钢结构，建设成品库、固废烘干生产线1条、替代燃料颗粒生产线1条，免烧砖生产线1条

	辅助工程
	综合楼
	建筑面积2327.81m2，4层砖混结构，用于办公以及实验室实验药剂储存、实验等

	
	危废间
	20m2，位于原料库内，用于存放危险废物

	储运工程
	原料库
	干原料区
	位于1#车间内，建筑面积1000m2，单层彩钢结构，干原料库主要存放林业废物、作物秸秆、废纸、废纺织品、废木材、废除尘布袋、废包装物、园林垃圾、脱硫石膏、钢渣、铁尾矿等。每种原料根据来源和性质分别用隔档分类分区堆放，可容纳约3天固废收集量，能够满足储存需求

	
	
	湿原料区
	位于1#车间内，建筑面积2000m2，单层彩钢结构，湿原料区主要存放食品残渣、畜牧业废物、城镇污水污泥、清淤疏浚污泥、糖渣、中药渣、提铜渣浆，每种原料根据来源和性质分别用隔挡分类分区堆放，储存区周边设置边沟收集渗滤液，可容纳约4天固废收集量，能够满足储存需求

	
	粉煤灰仓
	位于2#车间内，1个150t粉煤灰仓，用于存储粉煤灰

	
	水泥仓
	位于2#车间内，1个300t水泥仓，用于存储水泥

	
	成品区
	位于2#车间内，建筑面积2000m2，用于储存成品

	公用工程
	供水
	来自园区供水管网

	
	供气
	生产过程不用天然气

	
	供暖
	生产车间不供暖，办公室供暖采用电空调取暖与制冷；生产用热采用滚筒烘干机燃烧替代颗粒提供

	
	供电
	来自当地电网

	环保工程
	废气
	湿原料物料存储产生恶臭，湿原料库全封闭，车间墙壁设置吸风口；发酵过程产生恶臭，发酵车间全封闭，车间墙壁设置吸风口；污水处理站运行时产生恶臭，污水处理站各池体加盖封闭处理，设置集气管道，以上工序收集的恶臭由风机引入一套“生物除臭塔+活性炭吸附”装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放；
烘干废气、燃烧颗粒生产线撕碎、造粒废气均引入低温等离子+塑烧板除尘器装置处理，处理后经15m高排气筒DA002排放。
滚筒烘干机燃烧废气引入“SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器”装置处理后经25m高排气筒DA003排放；
免烧砖工序破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓废气均引入“脉冲式布袋除尘器”装置处理，处理后经15m排气筒DA004排放。

	
	废水
	本项目生活污水排入市政污水管网；生产废水经厂内污水处理站进行处理，处理后回用于车间地面冲洗。

	
	噪声
	车间为单层彩钢结构，全封闭厂房，选用低噪声设备，并加装减振基础。

	
	固废
	一般固废：除尘器产生的除尘灰、废布袋，原料废包装物，定期清理回用于生产。
危险废物：废气处理设施产生的废活性炭、废脱硝催化剂，污水处理站产生的污泥和废过滤膜，设备维护产生的废润滑油、废液压油、废油桶、实验室产生的废试剂和废试剂瓶，暂存于危废间交有资质单位处理。

	
	防渗
	（1）重点防渗区
危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，对危废间地面和裙角进行防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。
（2）一般防渗区
生产车间、原料库：地面采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。
污水处理站：各池体采用抗渗混凝土进行浇筑，渗透系数≤1×10-7cm/s。


表2-2    厂区建构筑物一览表
	序号
	名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	结构型式
	备注

	1
	生产车间1
	5858.35
	5858.35
	长宽高：189.34m×30.93m×12m；1.5m基础墙+单层彩钢结构
	依托现有，内含20m2危废间

	2
	生产车间2
	10755.97
	10755.97
	长宽高：219.42m×49.02m×12m；1.5m基础墙+单层彩钢结构
	依托现有

	3
	办公楼
	2327.81
	2327.81
	4层，砖混结构
	依托现有


8、产品方案及产品执行标准
表2-3    产品方案一览表
	序号
	产品名称
	单位
	数量
	去向
	执行标准

	1
	燃料颗粒
	万吨/年
	10
	其中2.7万t自用，剩余7.3t作为产品外售，主要用于火力发电和水泥窑用固体替代燃料
	《火力发电用固体替代燃料》（T/CIC048-2021）、《水泥窑用固体替代燃料》（T/CIC049-2021）

	2
	营养土
	万吨/年
	13
	其中5万吨作为原料生产替代燃料颗粒，8万吨作为产品外售，主要用于园林、绿化等专用营养土
	《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）

	3
	免烧砖
	万块/年
	8500
	作为产品外售，主要用于混凝土路面等
	《混凝土路面砖》（GB28635-2012）


①营养土：营养土是园林、路桥边坡植被护坡专用营养土或基材，本项目营养土出厂指标要求达到《城镇污水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）、《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）、《农用污泥污染物控制标准》（GB4284-2018）、《城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质》（CJ/T 362—2011）和《污泥制备的园林绿化营养土》（T/CACE 046-2021）限值，按照要求经成分检测、产品分级后方可出厂，部分指标见下。
表2-4《城镇水处理厂污泥处置园林绿化用泥质》（GB/T23486-2009）（摘录部分）
	序号
	理化指标
	限值

	
	
	酸性土壤（pH＜6.5）
	中性和碱性土壤（pH≥6.5）

	1
	pH
	6.5-8.5
	5.5-7.8

	2
	含水率%
	<40

	3
	总养分%[总氮（以N计）+总磷（以P203计）+总钾（以K20计）]
	≥3

	4
	有机物含量%
	≥25

	5
	粪大肠菌群菌值
	>0.01

	6
	螨虫卵死亡率%
	>95


表2-5《城镇污水处理厂污泥处置土地改良用泥质》（GB/T24600-2009）（摘录部分）
	序号
	理化指标
	限值

	
	
	酸性土壤（pH＜6.5）
	中性和碱性土壤（pH≥6.5）

	1
	pH
	5.5-10

	2
	含水率%
	<60

	3
	总养分%[总氮（以N计）+总磷（以P203计）+总钾（以K20计）]
	≥1

	4
	有机物含量%
	≥10

	5
	粪大肠菌群菌值
	>0.01

	6
	螨虫卵死亡率%
	>95


表2-6《农用污泥污染物控制标准》（GB 4284-2018）（摘录部分）
	控制项目
	污染物限值

	
	A级污泥产物
	B级污泥产物

	总镉（以干基计）/（mg/kg）
	＜3
	＜15

	总汞（以干基计）/（mg/kg）
	＜3
	＜15

	总铅（以干基计）/（mg/kg）
	＜300
	＜1000

	总铬（以干基计）/（mg/kg）
	＜500
	＜1000

	总砷（以干基计）/（mg/kg）
	＜30
	＜75

	总镍（以干基计）/（mg/kg）
	＜100
	＜200

	总锌（以干基计）/（mg/kg）
	＜1200
	＜3000

	总铜（以干基计）/（mg/kg）
	＜500
	＜1500

	矿物油（以干基计）/（mg/kg）
	＜500
	＜3000

	苯并芘（以干基计）/（mg/kg）
	＜2
	＜3

	多环芳烃（以干基计）/（mg/kg）
	＜5
	＜6


表2-7《城镇污水处理厂污泥处置 林地用泥质》（CJ/T 362—2011）（摘录部分）
	序号
	理化指标
	限值

	1
	pH
	5.5-8.5

	2
	含水率%
	≤60

	3
	氮磷钾养分（N+P2O₃+K₂O）（g/kg干污泥）
	≥25

	4
	有机质（g/kg干污泥）
	≥180

	5
	粪大肠菌群菌值
	≥0.01

	6
	螨虫卵死亡率%
	≥95


表2-8《污泥制备的园林绿化营养土》（T/CACE 046-2021）（摘录部分）
	序号
	理化指标
	限值

	
	
	酸性土壤（pH＜6.5）
	中性和碱性土壤（PH≥6.5）

	1
	pH
	6.5-8.5
	5.5-7.8

	2
	含水率%
	<40

	3
	总养分%[总氮（以N计）+总磷（以P203计）+总钾（以K20计）]
	≥2

	4
	有机物含量%
	≥10

	5
	粪大肠菌群菌值
	＞0.01

	6
	螨虫卵死亡率%
	＞95


②替代燃料：为保障产品适配性与使用安全性，外售至发电厂的污泥生物质燃料，其指标参照《火力发电用固体替代燃料》（T/CIC048-2021）表1循环流化床锅炉用SRF主要理化指标限值执行；外售至水泥厂的污泥生物质燃料，其指标参照《水泥窑用固体替代燃料》（T/CIC049-2021）中表2窑尾用SRF主要理化指标限值执行。污泥生物质燃料产品标准如下：
表2-9 替代燃料产品标准值
	序号
	项目
	单位
	技术要求
(T/CIC048-2021)
	技术要求
(T/CIC049-2021)

	1
	低位热值（QARB）
	MJ/kg
	≥5
	≥6.0

	2
	氯（ClADB）
	wt%
	≤1.5
	≤2.0

	3
	汞（HgARB）
	μg/g
	≤1.0
	≤1.0

	4
	粒径（d90）
	mm
	≤100
	≤100

	5
	灰分（ACADB）
	wt%
	≤40
	≤50

	6
	挥发分（VCADB）
	wt%
	/
	≥25

	7
	全水分（TMCARB）
	wt%
	≤40
	≤40

	8
	全硫（SADB）
	wt%
	≤2.5
	≤2.0

	9
	砷（ASADB）
	µg/g
	≤40
	/

	10
	磷（PADB）
	wt%
	≤0.10
	/


③免烧砖：本项目将脱硫石膏、钢渣、炉渣等一般固废、水泥、固化剂按照一定的配比加入搅拌设备中搅拌均匀，搅拌好的混合物料经免烧砖机压制成不同形状尺寸的砖坯，码垛后的砖坯自然养护25-28天即得到环保免烧砖。本产品符合GB28635-2012《混凝土路面砖》C40标准要求，具体指标如下表2-10所示
表2-10固体废弃物环保免烧砖标准要求
	产品规格
	标准要求
	检测结果
	结论

	标砖238×115×46mm
	抗压强度
	强度平均值，Mpa
	≥40
	42.1
	合格

	
	
	单块最小值，Mpa
	≥35
	40.9
	合格

	
	吸水性（%）
	平均值
	≤6.5
	3.9
	合格

	
	抗冻性（%）
	强度损失率
	≤20
	11.1
	合格


9、项目主要生产设备见表2-11。
表2-11    本项目主要生产设备、设施一览表
	序号
	设备名称
	数量
	单位
	处理能力

	固废烘干生产线

	1
	打碎机
	1
	台
	15t/h

	2
	搅拌式滚筒干燥杀菌机
（仅用于烘干一般固废，配套燃烧机功率330万kcal）
	1
	台
	15t/h

	3
	传送带
	2
	条
	15t/h

	4
	上料斗
	1
	个
	/

	5
	搅拌机
	1
	台
	15t/h

	6
	螺旋输送泵
	1
	台
	/

	营养土生产线

	1
	营养土发酵池
	10
	个
	营养土发酵池为地上装置，池体呈三面围挡状的半包围混凝土结构，池体挡墙上方设置轨道，便于翻抛机在各个发酵池中移动翻抛，每个池体体积为50m3

	2
	搅拌机
	1
	台
	35t/h

	3
	撕碎机
	1
	台
	20t/h

	4
	粉碎机
	1
	台
	20t/h

	5
	翻抛机
	1
	台
	/

	6
	信息化智慧管理平台
	1
	套
	/

	7
	在线监测平台
	1
	套
	/

	8
	负压抽风装置
	4
	套
	/

	替代燃料颗粒生产线

	1
	撕碎机
	1
	台
	15t/h

	2
	传送带
	4
	条
	15t/h

	3
	粉碎机
	1
	台
	15t/h

	4
	搅拌机
	1
	个
	15t/h

	5
	造粒机
	1
	台
	15t/h

	6
	上料斗
	1
	个
	/

	7
	螺旋输送泵
	2
	台
	/

	免烧砖生产线

	1
	打碎机
	1
	台
	30t

	2
	传送带
	4
	条
	/

	3
	免烧砖压型机
	1
	台
	30t

	4
	搅拌机
	1
	台
	30t

	5
	水泥仓
	1
	个
	300t

	6
	布料机
	1
	台
	/

	7
	粉煤灰仓
	1
	台
	150t

	8
	上料斗
	1
	个
	/

	其他辅助设备

	1
	封闭式自卸车
	1
	辆
	国四以上标准

	2
	铲车
	3
	辆
	国四以上标准

	3
	污水处理站
	1
	座
	36m3/d

	4
	原料存储、发酵工序、污水处理站废气处理设施
	1
	套
	/

	5
	烘干、破碎、搅拌废气处理设施
	1
	套
	/

	6
	制砖废气处理设施
	1
	套
	/

	7
	替代燃料燃烧废气处理设施
	1
	套
	/

	8
	洗车平台
	1
	套
	红外控制全自动洗车台一座，配套沉淀池（4m×4m×1.2m），清水池（5m×5m×1.2m）

	实验室实验仪器

	1
	马弗炉
	1
	台
	/

	2
	烘干箱
	1
	台
	/

	3
	污泥有机肥快速检测仪
	1
	台
	/

	4
	定硫仪
	1
	台
	/

	5
	氯离子含量测定仪
	11
	台
	/

	6
	量热仪
	1
	台
	/

	7
	灭菌锅
	1
	台
	/

	8
	培养箱
	1
	台
	/

	9
	蒸馏水发生器
	1
	台
	/

	10
	离心机
	1
	台
	/

	11
	显微镜
	1
	台
	/

	12
	电子分析天平
	1
	台
	/

	13
	通风橱
	1
	台
	/

	14
	试管
	若干
	个
	/

	15
	锥形瓶
	若干
	个
	/

	16
	陶瓷坩埚
	若干
	个
	/

	17
	玻璃培养皿
	若干
	个
	/

	18
	其他玻璃仪器
	若干
	个
	/


10、主要原辅材料、能源消耗。
项目所用原料均属于一般固体废物，入场要求需满足：
准入评估
1）建设单位与产生废物企业签订处置合同及废物运输到建设单位之前，应充分了解产废企业的生产工艺、固废的产生环节，对拟处置的废物进行取样及特性分析，以保证生产过程不影响生产过程和操作运行安全，以确保后续烟气达标排放。
2）对拟处置的废物进行取样和特性分析前，应对废物产生过程进行调查分析，在此基础上制定取样分析方案，样品采集完成后，针对废物特性要求及确保运输、贮存和处置全过程安全、生产安全、烟气排放和产品质量满足标准所要求的项目，展开分析测试。废物特性经双方确认后在合同中注明。取样频率和取样方法按照现行《工业固态废物采样制样技术规范》（HJ/T20）和《危险废物鉴别技术规范》（HJ/T298）要求执行。
3）完成样品分析测试后，判断废物是否可以进行综合利用，不能利用的退回原产废单位。
4）对于同一企业同一生产工艺产生的不同批次废物，在生产工艺操作参数未改变的前提下，可仅对首批次废物进行采样分析，其后产生的废物采样分析可在制定处置方案时进行。
5）对入厂前废物采集分析的样品，经双方确认后封装保存，用于事故和纠纷的调查。备份样品应该保存到停止利用该种废物之后，如果保存期间备份样品的特性发生变化，应更换备份样品，保证备份样品特性与所处置废物特性一致。
（15）接收、分析与暂存要求
1）入厂后一般固废的检查
一般固废入厂时，首先通过表观和气味初步判断是否与合同标注的一般固废类别一致；检查一般固废包装是否符合要求，无破损和泄漏现象；对入厂废物进行称重，确认符合所签合同的要求。在完成上述检查并确认符合各项要求后，一般固废方可进入项目的贮存设施。
2）入厂后一般固废检验要求
1）一般固废入厂后应及时进行取样分析，以判断是否与合同注明的废物特性一致，是否满足本项目的使用要求。
2）企业应对各个产生废物的单位相关信息进行定期统计分析，评估其管理能力和一般固废的稳定性，并根据评估情况适当减少检验频次。
3）一般固废入厂检查和检验结果应记录备案，与废物处置方案共同入档保存。入厂检查和检验结果记录及废物处置方案保存时间不低于3年。
（3）暂存要求
本项目入厂的原料分类存放。车间需设有防火、防雨、防晒、防渗、防扬散措施。
1）按照《一般工业固体废物管理台账制定指南（试行）》（公告2021年第82号）的要求，进行管理。要求如下：
①明确负责人及相关设施、场地。明确一般固废贮存部门、利用部门负责人，为一般固废贮存设施和处置设施编码。
②台账管理要求
a.建立一般固废贮存台账，如实记录原料的贮存情况。做好原料的来源、入厂接收、贮存、利用、处置数量和处置方式等信息；
b.采用国家建立的一般固废管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。建立电子台账后，可不再记录纸质台账。
c.应当设立专人负责台账的管理与归档，一般固废管理台账保存期限不少于5年。
d.鼓励建设单位在一般固废产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。
表2-12  一般固废烘干生产线原辅材料消耗一览表
	名称
	用量（t）
	来源
	含水率
	包装方式
	存放位置
	去向

	林业废物
	林业废物020-001-S81
	5000
	林业生产
	40%
	散装
	干原料区
	用于生产替代燃烧颗粒

	农业废物
	作物秸秆010-002-S80
	25000
	农业生产
	40%
	散装
	干原料区
	

	其他工业固体废物
	提铜渣浆900-099-S59
	10000
	本评价以唐山三友硅业有限责任公司产生的提铜渣浆为例进行分析，唐山三友硅业有限责任公司提铜渣浆浸出液的pH介于9.37~10.83之间，pH值＞9；浸出液中铜（以总铜计）检测值介于6.52～9.54mg/L之间，铍（以总铍计）检测值介于0.0073～0.0112mg/L之间，超过《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度，其余污染物均低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）最高允许排放浓度；因此，提铜固渣属于第Ⅱ类一般工业固体废物。
	70%
	散装
	湿原料区
	

	
	中药渣900-099-S59
	30000
	本评价以景忠山国药（唐山）有限公司产生的水提中药渣为例进行分析
	70
	散装
	湿原料区
	用于生产营养土

	
	糖渣900-099-S59
	
	本评价以中粮（唐山）糖业有限公司产生的糖渣为例进行分析
	70
	散装
	湿原料区
	

	
	脱硫石膏900-099-S06
	80000
	本评价以唐山三友化工股份有限公司产生的脱硫石膏为例进行分析
	30
	散装
	湿原料区
	用于制砖

	发酵后的营养土（自产）
	60000
	自产
	40%
	散装
	/
	用于生产替代燃烧颗粒

	合计
	210000
	/
	/
	/
	/
	/


表2-13  营养土生产线原辅材料消耗一览表
	名称
	用量（t）
	来源
	含水率%
	包装方式
	存放位置

	食品残渣
	酒糟151-002-S13、酒制造废物151-001-S13
	10000
	本评价以中溶科技有限公司产生的酒糟、酒制品废弃物为例进行分析
	60
	散装
	湿原料区

	农业废物
	作物秸秆010-002-S80
	20000
	农业生产
	40
	散装
	干原料区

	林业废物
	林业废物020-001-S801
	3500
	林业生产
	40
	散装
	干原料区

	畜牧业废物
	畜禽粪污030-001-S82
	3500
	来自畜禽养殖企业，本评价以北京捷科多农业科技有限公司产生的畜禽粪污为例进行分析
	60
	散装
	湿原料区

	城镇污水污泥
	城镇污水污泥462-001-S90
	170000
	来自城镇生活污水处理厂，本评价以唐山市唐排润丰水净化有限公司产生的污泥为例进行分析
	80
	散装
	湿原料区

	清淤疏浚污泥
	河道，航道清淤底泥900-001-S91
	
	来自河道清淤过程，本评价以宣桥镇中小河道轮疏工程底泥为例进行分析
	60
	散装
	湿原料区

	
	下水道清洗污泥900-002-S91
	
	来自下水道清理过程，本评价以济宁市海晟水务有限公司产生的清洗污泥为例进行分析
	60
	散装
	湿原料区

	其他工业固体废物
	糖渣900-099-S59（烘干后）
	22500
	本评价以中粮（唐山）糖业有限公司产生的糖渣为例进行分析
	60
	散装
	湿原料区

	
	中药渣900-099-S59（烘干后）
	
	本评价以景忠山国药（唐山）有限公司产生的水提工序中药渣为例进行分析
	60
	散装
	湿原料区

	发酵菌
	500
	外购成品
	/
	袋装
	干原料区

	合计
	230000
	/
	/
	/
	/




表2-14  替代燃料颗粒生产线原辅材料消耗一览表
	名称
	用量（t）
	来源
	含水率
	包装方式
	存放位置

	可再生类废物
	废纸900-005-S17（不需烘干）
	37500
	本评价以来自唐山安邦久义环保技术有限公司的废纸、废纺织品、废木材为例进行分析：废纸主要来源于纸浆制造、造纸等生产流程，涵盖废纸碎浆、脱墨、筛浆、备料、碱回收等工段产生的各类废渣、绿泥、石灰渣、尾渣，以及印刷行业废版和造纸印刷领域其他固体废物；
废纺织品主要来源于机织服装制造、皮革鞣制加工及纺织皮革相关行业生产过程，包含制丝废丝、皮革磨革革屑革灰、脱毛废弃动物毛，以及纺织皮革加工产生的其他一般工业固体废物；
废木材：为保证项目产品高燃烧值、不结焦等特性，本项目严格控制原材料来源，只回收改木场、家具厂边角料，各包装公司、运输公司损坏木托盘，农村房屋拆迁废旧木材等含水率较低的原料，不回收含喷漆、水泥等大量杂质的木料。
	10
	散装
	干原料区

	
	废纺织品900-007-S17（不需烘干）
	
	
	10
	散装
	干原料区

	
	废木材900-009-S17（不需烘干）
	
	
	20
	散装
	干原料区

	其他工业固体废物
	废除尘布袋、废包装物900-099-S59（不需烘干）
	
	本评价以河北实丰绿建科技发展有限公司产生的废布袋、废包装物为例进行分析
	10
	散装
	干原料区

	可回收物
	废纸900-001-S62（不需烘干）
	
	家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类废书籍、报纸、纸板箱、纸塑铝复合包装等纸制品
	10
	散装
	干原料区

	
	废纺织物900-005-S62（不需烘干）
	
	家庭日常生活或者为日常生活提供服务的活动中产生的适宜回收利用的各类废旧衣物、穿戴用品、床上用品、布艺用品等纺织物
	10
	散装
	干原料区

	烘干后固废
	林业废物020-001-S81（烘干后）
	3750
	林业生产
	20
	散装
	干原料区

	
	作物秸秆010-002-S80（烘干后）
	18750
	农业生产
	20
	散装
	干原料区

	
	提铜渣浆900-099-S59（烘干后）
	7500
	本评价以唐山三友硅业有限责任公司产生的提铜渣浆为例进行分析，根据《唐山三友硅业有限责任公司70t/d提铜固渣焚烧项目可行性研究报告》，提铜固渣主要含碳（13.6%）、硅（41.46%）、铜（0.45%）、氯（0.62%）等元素，提铜渣浆热值约2000kcal/kg。
	60
	散装
	干原料区

	营养土（自产）（烘干后）
	45000
	自产
	20
	散装
	干原料区

	合计
	112500
	/
	/
	/
	/


表2-15  免烧砖生产线原辅材料消耗一览表
	名称
	用量（t）
	来源
	含水率
	包装方式
	存放位置

	水泥
	30000
	外购
	/
	水泥仓
	水泥仓

	脱硫石膏
	脱硫石膏900-099-S06（烘干后）
	70000
	本评价以唐山三友化工股份有限公司产生的脱硫石膏为例进行分析，呈湿粉状
	20
	散装
	干原料区

	钢渣
	炼钢钢渣312-001-S01
	110000
	本评价以唐山东华钢铁企业集团有限公司产生的钢渣为例进行分析，唐山东华钢铁产生的钢渣主要为‌转炉炼钢过程产生、经过热焖处理的转炉钢渣，粒径约5–100mm‌
	10
	散装
	干原料区

	粉煤灰
	燃煤设施粉煤灰900-001-S02
	
	本评价以唐山三友化工股份有限公司热电分公司产生的粉煤灰为例进行分析，粒径约0.5~300μm
	10
	粉煤灰仓
	粉煤灰仓

	
	电厂协同处置粉煤灰900-002-S02
	
	本评价以江西大唐国际新余发电有限责任公司产生的粉煤灰为例进行分析，粒径约0.5~300μm
	10
	
	干原料区

	炉渣
	生活垃圾焚烧炉渣441-001-S03
	
	本评价以唐山嘉盛新能源有限公司产生的炉渣为例进行分析，粒径约2～50mm
	10
	散装
	干原料区

	
	煤炭燃烧炉渣900-001-S03
	
	煤炭燃烧产生的炉渣，粒径约1～100mm
	10
	散装
	干原料区

	
	生物质燃烧炉渣900-099-S03
	
	农林生物质燃烧产生的炉渣，粒径约0.2～10mm
	10
	散装
	干原料区

	尾矿
	铁尾矿081-001-S05
	
	铁选矿尾矿砂，粒径约0.15～4.75mm
	10
	散装
	干原料区

	非特定行业
	脱硫剂900-099-S59
	
	/
	10
	散装
	干原料区

	固化剂
	5000
	主要成分为硅酸钠‌、‌丙烯酸酯乳液‌及‌氢氧化钙等
	/
	/
	/

	合计
	215000
	/
	/
	/
	/


表2-16  本项目其他辅料及主要能源消耗一览表
	名称
	单位
	用量
	其他

	活性炭
	t/a
	2
	外购

	絮凝剂
	t/a
	1
	外购，桶装

	消毒剂
	t/a
	0.1
	外购，次氯酸钠

	润滑油
	t/a
	0.03
	外购，桶装

	液压油
	t/a
	0.06
	外购，桶装

	除臭剂
	t/a
	3
	生物除臭剂，外购，桶装

	脱硫剂
	t/a
	30
	外购，用于干法脱硫，主要成分‌：氧化钙、氢氧化钙、碳酸钙等

	脱硝催化剂
	t/a
	0.5
	外购，用于SCR脱硝设施，主要成分为二氧化钛等

	尿素
	t/a
	7
	外购，用于SCR脱硝设施

	实验试剂
	t/a
	若干
	实验室

	水
	m3/a
	7686
	由园区供水管网供给

	电
	万kWh/a
	300
	由当地电网提供



表2-17   项目所用原料与《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》符合性分析
	工业固体废物种类
	综合利用产品
	综合利用技术条件和要求
	本项目利用去向
	是否满足条件和要求

	尾矿
	砖瓦、砌块、陶粒制品、板材、管材（管桩）、混凝土、砂浆、井盖、防火材料、耐火材料（镁铬砖除外）、保温材料、微晶材料、泡沫陶瓷
	1.产品符合《烧结普通砖》（GB/T 5101）、《烧结保温砖和砌块》（GB 26538）、《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545）、《普通混凝土小型砌块》（GB/T 8239）、《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T 29060）、 《轻集料及其试验方法》（GB/T 17431. 1）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、《蒸压灰砂砖》（GB/T 11945）、 《再生骨料地面砖和透水砖》（CJ/T 400）、《植草砖》（NY/T 1253-2006）、《非承重混凝土空心砖》（GB/T 24492）、《装饰混凝土砌块》（GB/T 641）、《装饰混凝土砖》（GB/T 24493）、《承重混凝土多孔砖》 （GB 25779）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB 15229）、《粉煤灰混凝土小型空心砌块》（JC/T 862）、《混凝土实心砖》（GB/T 21144）、《透水路面砖和透水路面板》 （GB/T 25993）、《干垒挡土墙用混凝土砌块》（JC/T 2094）、《蒸压加气混凝土砌块》（GB 11968）、 《蒸压加气混凝土板》（GB 15762）、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》（JC/T 2214）、《建筑用轻质隔墙条板》 （GB/T 23451） 、《陶瓷砖》（GB/T 4100）、《陶粒加气混凝土砌块》（JG/T 504）、《陶粒滤料》（QB/T 4383）、《水处理用人工陶粒滤料》（CJ/T 299）和《压裂用陶粒支撑剂技术要求》（Q/SH 0051）、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》（JC/T 2214）、《先张法预应力混凝土管桩》（GB/T 13476）、《预拌混凝土》（GB/T 14902）、《预拌砂浆》（GB/T 25181）、《建筑保温砂浆》（GB/T 20473）、《钢纤维混凝土检查井盖》 （GB/T 26537）、《防火封堵材料》（GB 23864）、《耐磨耐火材料》（GB/T 23294）、《微晶玻璃陶瓷复合砖》（JC/T 994）、《外墙外保温泡沫陶瓷》（GB/T 33500）等标准；
3.产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）。
	本项目利用尾矿生产免烧砖，主要用途是市政道路铺设、园林绿化及非承重墙体砌筑等。产品各项指标均符合上述标准要求。
	满足

	冶炼渣
（不含危险废物）
	砖瓦、砌块、陶粒制品、板材、管材（管桩）、混凝土、矿物掺合料、砂浆、井盖、防火材料、耐火材料（镁铬砖除外）、保温材料、微晶材料、泡沫陶瓷
	1.产品符合《烧结普通砖》（GB/T 5101）、《烧结保温砖和砌块》（GB 26538）、《混凝土实心砖》（GB/T 21144）、《非承重混凝土空心砖》（GB/T 24492）、《装饰混凝土砖》（GB/T 24493）、《承重混凝土多孔砖》（GB 25779）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、《透水路面砖和透水路面板》（GB/T 25993）、《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545）、《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T 13544）、《蒸压灰砂砖》（GB/T 11945）、《普通混凝土小型砌块》（GB/T 8239）、《植草砖》（NY/T 1253）、《蒸压泡沫混凝土砖和砌块》（GB/T 29062）、《轻集料及其试验方法》（GB/T 17431. 1）、《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T 29060）、《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB 15229）、《粉煤灰混凝土小型空心砌块》（JC/T 862）、《装饰混凝土砌块》（JC/T 641）、《干垒挡土墙用混凝土砌块》（JC/T 2094）、《蒸压加气混凝土砌块》（GB 11968）、 《蒸压加气混凝土板》（GB 15762）、《陶粒滤料》（QB/T 4383）、《陶粒加气混凝土砌块》（JG/T 504）、 《建筑用轻质隔墙条板》（GB/T 23451） 、《水处理用人工陶粒滤料》（CJ/T 299）、《压裂用陶粒支撑剂技术要求》（Q/SH 0051）、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》（JC/T 2214）、《先张法预应力混凝土管桩》（GB/T 13476）、《预拌混凝土》（GB/T 14902）、《矿物掺和料应用技术规范》（GB/T 51003）、《预拌砂浆》 （GB/T 25181）、《建筑保温砂浆》（GB/T 20473）、《钢纤维混凝土检查井盖》（GB/T 26537）、《防火封堵材料》（GB 23864）、《耐磨耐火材料》（GB/T 23294）、《陶瓷砖》（GB/T 4100）、《微晶玻璃陶瓷复合砖》（JC/T 994）、《外墙外保温泡沫陶瓷》（GB/T 33500）等标准；
2.钢渣原料应符合《泡沫混凝土砌块用钢渣》（GB/T 24763）、《外墙外保温抹面砂浆和粘结砂浆用钢渣砂》 （GB/T 24764）、《钢渣复合料》（GB/T 28294）、《混凝土用高炉重矿渣碎石》（YB/T 4178）、《普通预拌砂浆用钢渣砂》（YB/T 4201）、《混凝土多孔砖和路面砖用钢渣》（YB/T 4228）等标准；
3.产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）。
	本项目利用钢渣生产免烧砖，主要用途是市政道路铺设、园林绿化及非承重墙体砌筑等。产品各项指标均符合上述标准要求。
	满足

	粉煤灰
	砖瓦、砌块、陶粒制品、板材、管材（管桩）、混凝土、矿物掺合料、砂浆、井盖、防火材料、耐火材料（镁铬砖除外）、保温材料、微晶材料
	1.原料符合《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》（JC/T 409）；
2.产品符合《烧结普通砖》（GB/T 5101）、《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545）、《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB/T 13544）、《混凝土实心砖》（GB/T 21144）、《非承重混凝土空心砖》（GB/T 24492）、 《装饰混凝土砖》（GB/T 24493）、《承重混凝土多孔砖》（GB 25779）、《普通混凝土小型砌块》（GB/T 8239）、《蒸压加气混凝土砌块》（GB 11968）、《蒸压加气混凝土板》（GB 15762）、《轻集料及其试验方法》（GB/T 17431. 1）、《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T 29060）、《轻集料混凝土小型空心砌块》 （GB 15229）、《粉煤灰混凝土小型空心砌块》（JC/T 862）、《装饰混凝土砌块》（JC/T 641）、《混凝土砌块（砖）砌体用灌孔混凝土》（JC 861）、《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》（JC 860）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、《透水路面砖和透水路面板》（GB/T 25993）、《干垒挡土墙用混凝土砌块》 （JC/T 2094）、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》（JC/T 2214）、《先张法预应力混凝土管桩》（GB/T 13476）、 《预拌混凝土》（GB/T 14902）、《预拌砂浆》（GB/T 25181）、《建筑保温砂浆》（GB/T 20473）、《矿物掺和料应用技术规范》（GB/T 51003）、《钢纤维混凝土检查井盖》（GB/T 26537）、《防火封堵材料》 （GB 23864）、《耐磨耐火材料》（GB/T 23294）、《烧结保温砖和保温砌块》（GB/T 26538）、《微晶玻璃陶瓷复合砖》（JC/T 994）、《外墙外保温泡沫陶瓷》（GB/T 33500）等标准；
3.产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）。
	本项目利用电厂粉煤灰生产免烧砖，主要用途是市政道路铺设、园林绿化及非承重墙体砌筑等。各项指标符合上述标准要求
	满足

	炉渣
	砖瓦、砌块、陶粒制品、板材、管材（管桩）、混凝土、砂浆、检查井盖、道路护栏、防火材料、耐火材料（镁铬砖除外）、保温材料、微晶材料、泡沫陶瓷
	1.原料符合《硅酸盐建筑制品用粉煤灰》（JC/T 409）；
2.产品符合《烧结普通砖》（GB/T 5101）、《烧结空心砖和空心砌块》（GB/T 13545）、《普通混凝土小型砌块》（GB/T 8239）、《轻集料及其试验方法》（GB/T 17431. 1）、《复合保温砖和复合保温砌块》（GB/T29060）、《轻集料混凝土小型空心砌块》（GB 15229）、《粉煤灰混凝土小型空心砌块》（JC/T 862）、《混凝土实心砖》（GB/T 21144）、《非承重混凝土空心砖》（GB/T 24492）、《装饰混凝土砌块》（JC/T 641）、 《装饰混凝土砖》（GB/T 24493）、《承重混凝土多孔砖》（GB 25779）、《混凝土路面砖》（GB 28635）、 《透水路面砖和透水路面板》（GB/T 25993）、《蒸压加气混凝土砌块》（GB 11968）、《蒸压加气混凝土板》（GB 15762）、《干垒挡土墙用混凝土砌块》（JC/T 2094）、《钢筋陶粒混凝土轻质墙板》（JC/T 2214）、 《先张法预应力混凝土管桩》（GB/T 13476）、《预拌混凝土》（GB/T 14902）、《预拌砂浆》（GB/T 25181）、 《建筑保温砂浆》（GB/T 20473）、《钢纤维混凝土检查井盖》（GB/T 26537）、《防火封堵材料》（GB 23864）、 《耐磨耐火材料》（GB/T 23294）、《烧结保温砖和保温砌块》（GB/T 26538）、《微晶玻璃陶瓷复合砖》 （JC/T 994）、《外墙外保温泡沫陶瓷》（GB/T 33500）等标准；
3.产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）。
	本项目利用燃烧炉炉渣生产免烧砖，主要用途是市政道路铺设、园林绿化及非承重墙体砌筑等。各项指标符合
	满足

	工业副产石膏
	轻质隔热砖
	1.产品符合《建筑材料及制品燃烧性能分级》（GB 8624）；
2.产品符合《建筑材料放射性核素限量》（GB 6566）。
	本项目利用脱硫石膏生产免烧砖，主要用途是市政道路铺设、园林绿化及非承重墙体砌筑等。各项指标符合上述
	满足


根据《国家工业固体废物资源综合利用产品目录》可知，本项目一般固废综合利用方式均符合目录规定的相关要求，可实现资源的循环利用。
根据《唐山三友硅业有限责任公司有机硅单体技术改造项目环境影响报告书（报批稿）》，提铜渣浆产生于20万吨/年有机硅单体生产线，涉及的生产工艺主要有氯甲烷合成工艺，硅粉加工工艺，甲基单体合成工艺，以及渣浆的水解、提铜及中和处理工艺。根据《唐山三友硅业有限责任公司固渣危险属性鉴别报告》可知，提铜渣浆不属于危险废物。提铜渣浆成分分析见下表。
表2-18提铜渣浆全成分分析结果
	成分名称
	水
	有机硅
	硅
	二氧化硅
	硅化铁

	成分含量/%
	37.94
	35.57
	20.05
	5.27
	0.08

	成分名称
	硅酸钙
	硅酸铝
	硅酸钠
	氯化钠
	氯化亚铜

	成分含量/%
	0.07
	0.09
	0.04
	0.31
	0.58



表2-19 提铜渣浆全元素分析结果
	分析项目
	Li, ppb
	Be, ppb
	B, ppb
	Na, ppb
	Mg, ppb
	Al, ppb

	分析结果
	2006.22
	3.71
	20018.59
	8346001.45
	126962.88
	496196.18

	分析项目
	K, ppb
	Ca, ppb
	Sc, ppb
	Ti, ppb
	V, ppb
	Cr, ppb

	分析结果
	69349.20
	1094574.26
	4431.15
	133435.93
	17010.89
	36950.10

	分析项目
	Mn, ppb
	Fe, ppb
	Co, ppb
	Ni, ppb
	Cu, ppb
	Zn, ppb

	分析结果
	46358.49
	4446717.99
	2683.33
	60993.51
	5565495.45
	51741.66

	分析项目
	Ga, ppb
	Ge, ppb
	As, ppb
	Se, ppb
	Kr, ppb
	Rb, ppb

	分析结果
	2284.09
	1564.63
	95.97
	199.29
	277.29
	1300.54

	分析项目
	Sr, ppb
	Y, ppb
	Zr, ppb
	Nb, ppb
	Mo, ppb
	Ru, ppb

	分析结果
	30276.73
	1215.34
	9672.11
	98.74
	2801.36
	0.00

	分析项目
	Rh, ppb
	Pd, ppb
	Ag, ppb
	Cd, ppb
	In, ppb
	Sn, ppb

	分析结果
	72.26
	160.40
	341.19
	1122.59
	185.26
	50146.01

	分析项目
	Sb, ppb
	Te, ppb
	Xe, ppb
	Cs, ppb
	Ba, ppb
	La, ppb

	分析结果
	124.46
	104.01
	181.73
	578.53
	32490.09
	4119.37

	分析项目
	Ce, ppb
	Pr, ppb
	Nd, ppb
	Sm, ppb
	Er, ppb
	Gd, ppb

	分析结果
	8170.65
	1257.88
	9347.60
	446.54
	110.53
	641.28

	分析项目
	Tb, ppb
	Dy, ppb
	Ho, ppb
	Er, ppb
	Tm, ppb
	Yb, ppb

	分析结果
	94.75
	364.13
	61.19
	110.53
	12.53
	94.26

	分析项目
	Lu, ppb
	Hf, ppb
	Ta, ppb
	W, ppb
	Re, ppb
	Os, ppb

	分析结果
	6.30
	158.63
	20.99
	2193.91
	8.73
	0.00

	分析项目
	Ir, ppb
	Pt, ppb
	Au, ppb
	Hg, ppb
	Tl, ppb
	Pb, ppb

	分析结果
	1.61
	9.45
	11.24
	98.06
	817.37
	3478.00

	分析项目
	Bi, ppb
	Th, ppb
	U, ppb
	P, ppb
	Cl,%
	C,%

	分析结果
	131.36
	586.80
	793.52
	3732.99
	0.59
	20.34

	分析项目
	H,%
	O,%
	N,%
	S, ppm
	
	

	分析结果
	7.81
	17.47
	0.06
	1579
	
	


表2-20   主要原材料成分一览表（1） 
	成分
	单位
	灰渣
	粉煤灰
	脱硫石膏

	铅
	mg/kg
	2.8
	27.3
	3.6

	镉
	mg/kg
	0.3
	0.3
	0.3

	铜
	mg/kg
	8.1
	34.8
	5.3

	锌
	mg/kg
	21.7
	80.9
	12.9

	镍
	mg/kg
	15.9
	14.3
	8.01

	总铬
	mg/kg
	17.6
	0.5
	5.2

	汞
	mg/kg
	0.084
	0.033
	0.033

	砷
	mg/kg
	4.4
	0.9
	0.5

	锑
	mg/kg
	0.8
	0.99
	0.8

	铍
	mg/kg
	0.4
	3.8
	0.2

	钴
	mg/kg
	4.8
	7.2
	0.55

	钒
	mg/kg
	18.6
	62.9
	7.2

	锰
	mg/kg
	180
	226
	63.1

	锡
	mg/kg
	1.6
	2.9
	1.3

	六价铬
	mg/kg
	0.8
	0.8
	3.1

	铊
	mg/kg
	0.2
	0.2
	0.2

	钼
	mg/kg
	0.3
	1.7
	1.1

	SiO2
	%
	58.39
	56.04
	3.52

	Al2O3
	%
	28.96
	30.3
	1.07

	Fe2O3
	%
	4.13
	5.51
	0.34

	CaO
	%
	3.75
	3.35
	38.97

	MgO
	%
	2.04
	0.79
	1.57

	K2O
	%
	1.84
	1.03
	0.2

	Na2O
	%
	0.01
	0.46
	0.09

	TiO2
	%
	0.05
	0.06
	0.07

	氯
	%
	0.054
	0.068
	0.12

	氟
	%
	0.00007
	0.0005
	0.00013

	全硫
	%
	0.03
	0.2
	0.067

	硫化物
	%
	0.01
	0.01
	0.04

	硫酸盐三氧化硫
	%
	0.02
	0.1
	0.025

	烧失率
	%
	37.97
	25.46
	21.22

	湿基水分
	%
	0.5
	0.15
	11.05


表2-21主要原材料成分一览表（2）
	序号
	检测项目
	单位
	城镇污水污泥
	河道污泥

	1
	pH值
	-
	7.8
	8.54

	2
	砷及其化合物（总砷）
	mg/kg
	15.09
	10.4

	3
	镉及其化合物（总镉）
	mg/kg
	2.87
	0.11

	4
	铬及其化合物（总铬）
	mg/kg
	0.82
	110

	5
	铜及其化合物（总铜）
	mg/kg
	57.95
	33

	6
	总汞
	mg/kg
	4.39
	0.128

	7
	镍及其化合物（总镍）
	mg/kg
	19.44
	63

	8
	铅及其化合物（总铅）
	mg/kg
	36.44
	33.8

	9
	锌及其化合物（总锌）
	mg/kg
	61.32
	135

	10
	铍（以总铍计）
	mg/kg
	/
	/

	11
	钡（以总钡计）
	mg/kg
	/
	/

	12
	总银
	mg/kg
	/
	/

	13
	硒（以总硒计）
	mg/kg
	/
	/

	14
	钴（以总钴计）
	mg/kg
	/
	/

	15
	矿物油
	mg/kg
	2810
	/

	16
	细菌总数
	个/kg
	7.9×10⁷
	/

	17
	酚（挥发酚）
	mg/kg
	6.48
	/

	18
	氰化物（总）
	mg/kg
	1.06
	/

	19
	无机氟化物（不包括氟化钙）
	mg/kg
	
	/

	20
	含水率
	%
	78.0
	/

	21
	*粪大肠菌群菌值
	/g
	0.04
	/

	22
	有机质
	%
	/
	/


表2-22主要原辅材料成分一览表（3）
	序号
	名称
	酒糟
	禽畜粪污
	中药渣
	糖渣

	1
	PH
	7
	9
	5.1
	/

	2
	粪大肠菌群MPN/g
	<0.3
	<3
	<3
	/

	3
	蛔虫卵死亡率（%）
	未检出蛔虫卵
	100
	100
	/

	4
	钾（氧化钾）（%）
	0.63
	2.88
	1.63
	/

	5
	磷（五氧化二磷）（%）
	1.54
	1.5
	0.73
	/

	6
	总氮（%）
	2.32
	2.65
	3.21
	/

	7
	有机质（%）
	31.4
	37.4
	30.3
	/

	8
	汞（mg/kg）
	0.2
	0.03
	0.2
	<2×10-5mg/L

	9
	镉（mg/kg）
	0.2
	<0.5
	<0.01
	<3×10-3mg/L

	10
	铅（mg/kg）
	23
	12.7
	1.0
	<0.05mg/L

	11
	砷（mg/kg）
	3.6
	3.3
	1.0
	5.8×10-3mg/L

	12
	铬（mg/kg）
	105
	20.8
	2.6
	0.04mg/L

	13
	铜
	/
	/
	/
	<0.01mg/L

	14
	锌
	/
	/
	/
	0.065mg/L

	15
	六价铬
	/
	/
	/
	<4×10-3mg/L

	16
	铍
	/
	/
	/
	<3×10-4mg/L

	17
	钡
	/
	/
	/
	0.329mg/L

	18
	镍
	/
	/
	/
	0.03mg/L

	19
	硒
	/
	/
	/
	5.7×10-3mg/L

	20
	无机氟化物
	/
	/
	/
	57.03mg/L

	21
	氰化物
	/
	/
	/
	<1×10-4mg/L


表2-23主要原辅材料成分一览表（4）
	序号
	检测项目
	钢渣
	电厂粉煤灰

	1
	二氧化硅（%）
	16.50
	84.9

	2
	三氧化二铝（%）
	3.77
	

	3
	三氧化二铁（%）
	16.88
	

	4
	氧化钙（%）
	40.66
	0.3

	5
	氧化镁（%）
	5.82
	/

	6
	氧化钠（%）
	0.21
	/

	7
	三氧化硫（%）
	1.02
	0.1

	8
	TiO₂
	0.96
	/

	9
	MnO
	1.27
	/

	10
	放射性
	内照射指数（IRa）
	/
	0.3

	
	
	外照射指数（Ir）
	
	0.5


存储能力匹配分析：
干原料库区面积为1000m2，库内过道面积约为100m2，原料堆存高度3m，有效堆存容积以2700m3计。干原料库主要存放林业废物、作物秸秆、废纸、废纺织品、废木材、废除尘布袋、废包装物、园林垃圾、脱硫石膏、钢渣、铁尾矿、脱硫剂等。每种原料根据来源和性质分别用隔档分类分区堆放，各类固体废物堆存密度差异较大，综合考量，堆存密度以2.5t/m3计，最大堆存量为6750t/d，本项目干原料库需要处置的固废总计为30.6万t/a（约为1020t/d），存储周期约为3天，因此能够满足储存需求。
湿原料库区面积为2000m2，库内过道面积约为200m2，原料池高度2m，有效堆存容积以3600m3计。湿原料库主要存放食品残渣、畜牧业废物、城镇污水污泥、清淤疏浚污泥、工业污泥、糖渣、中药渣、提铜渣浆，每种原料根据来源和性质分别用隔档分类分区堆放，各类固体废物堆存密度差异较大，综合考量，堆存密度以1t/m3计，最大堆存量为3600t，本项目湿原料计算，需要处置的湿原料总计为22.35万t/a（约为745t/d），存储周期约为4天，因此能够满足储存需求。
11、物料平衡
本项目物料平衡见下表。
表2-24  固废烘干生产线物料平衡表
	输入
	输出

	物料名称
	含水率%
	数量（t/a）
	物料名称
	含水率%
	数量（t/a）

	脱硫石膏
	30
	80000
	脱硫石膏
	20
	70000

	
	
	
	废气（含水蒸气）
	/
	10000

	林业废物
	40
	5000
	林业废物
	20
	3750

	
	
	
	废气（含水蒸气）
	/
	1250

	作物秸秆
	40
	25000
	作物秸秆
	20
	18750

	
	
	
	废气（含水蒸气）
	/
	6250

	提铜渣浆
	70
	10000
	提铜渣浆
	60
	7500

	
	
	
	进入废气（含水蒸气）
	/
	2500

	中药渣
	70
	15000
	中药渣
	60
	11250

	
	
	
	废气（含水蒸气）
	/
	3750

	糖渣
	70
	15000
	糖渣
	60
	11250

	
	
	
	废气（含水蒸气）
	/
	3750

	营养土（自产）
	40
	60000
	营养土（自产）
	20
	45000

	
	
	
	废气（含水蒸气）
	/
	15000

	合计
	/
	210000
	合计
	/
	210000


表2-25   营养土生产线物料平衡表
	输入
	输出

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）

	酒制造废物、酒糟
	10000
	外售产品营养土
	80000

	作物秸秆
	20000
	用于生产替代燃烧颗粒
	60000

	林业废物
	3500
	废气（含水蒸气）
	81325

	畜禽粪污
	3500
	进入废水
	8675

	污泥、城镇污水污泥、清淤疏浚污泥
	170000
	
	

	糖渣、中药渣
	22500
	
	

	发酵菌
	500
	
	

	合计
	230000
	合计
	230000


表2-26替代燃烧颗粒生产线物料平衡表
	输入
	输出

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）

	废纸、废纺织品、废木材、废除尘布袋、废包装物
	37500
	替代燃烧颗粒
	100000

	烘干后的林业废物
	3750
	废气（含水蒸气）
	12500

	烘干后的作物秸秆
	18750
	
	

	烘干后的提铜渣浆
	7500
	
	

	烘干后的营养土
	45000
	
	

	合计
	112500
	合计
	112500


表2-27   免烧砖生产线物料平衡表
	输入
	输出

	物料名称
	数量（t/a）
	物料名称
	数量（t/a）

	水泥
	30000
	免烧砖
	212500

	烘干后的脱硫石膏
	70000
	废气（含水蒸气）
	2500

	钢渣、粉煤灰、炉渣、尾矿、脱硫剂
	110000
	
	

	固化剂
	5000
	
	

	合计
	215000
	合计
	215000



12、地理位置及周边关系
地理位置：本项目位于河北省唐山市迁安市经济开发区纬九街北侧、经十一路东侧（迁安市仁通金属制品有限公司院内1号2号厂房），中心坐标为E118°36'06.210，N39°59'17.615"，项目西侧为唐山市隆江金属制品有限公司，东侧为唐山市互为金属制品有限公司，南侧为迁安鼎泰金属制品有限公司，北侧为迁安市星华金属制品有限公司，距离项目最近的敏感点为西北侧580m的滨河社区。项目地理位置见附图1。
13、公用工程
(1)给排水
①给水
生活用排水：本项目用水由供水管网供给，项目设置劳动定员50人，不设食堂，设置值班宿舍，厕所为水冲厕所。生活用水根据《河北省用水定额》（DB13/T5450.1—2021）及企业实际情况，按照30L/人·d计算，生活用水量为1.5m3/d（450m3/a），废水产生量为1.2m3/d（360m3/a），生活污水排入园区污水管网。
生产用排水：
A、设备冲洗：
本项目在更换原料品种时需对生产设备滚筒式干燥机进行冲洗，根据企业提供资料，项目每周更换一次原料品种，每次冲洗设备用水量为4m3，则设备冲洗用水量为0.57m3/d（171m3/a）。废水产生量按用水量的80%计算，则废水产生量为0.46m3/d（136.8m3/a），经污水收集池由泵打入厂区污水处理站处理。
B、车间、厂区地面冲洗：
本项目车间每天需对地面擦洗一次，车间面积约为2万m2，冲洗用水量按1L/m2·次计算，则地面擦洗用水量为20m³/d（6000m3/a）。车间擦洗采用污水处理站处理后的中水，全部蒸发消耗，无废水排放。
C、洗车平台：
本项目厂区出入口处设置洗车平台，洗车用水量为2m3/d（600m3/a），循环水量为4m3/d（1200m3/a），定期添加新水，新水添加量为1m3/d（300m3/a）。
D、生物除臭塔：
生物除臭塔采用生物酶型除臭剂，喷淋液为水，用水循环使用不外排，定期补充新鲜水。补充量为0.1m³/d（30m3/a）。
E、喷淋用水：
项目生产过程中原料装卸过程会产生少量粉尘，项目设置雾炮，喷淋用水量为9.38m3/d（2814m3/a），喷淋用水采用污水处理站处理后的中水，全部进入原料，无废水产生。
F、制砖用水：项目制砖过程中需加水，加水量约占3%，则制砖过程用水量为21.25m3/d（6375m3/a），制砖用水进入原料，无废水产生。
G、渗滤液：项目原料污泥、粪污等原料入厂时含水率较高，在发酵初期会产生渗滤液，参照“城市生活垃圾MBT堆肥单元”相关论文中实验数据，吨垃圾渗滤液日均产生量0.05m3，污泥、粪污等总用量为173500t，则渗滤液产生量为28.92m3/d（8675m3/a），渗滤液经发酵池周边的边沟收集后由泵打入厂区污水处理站处理。
H、脱硝用水：SCR脱硝工序，尿素溶液（10%）配置用水量为0.2m³/d，均随着尿素喷入炉膛的过程中蒸发，不外排。
本项目用排水平衡见下表。
表2-28   项目用排水量一览表  单位：m3/d
	项目
	用水量
	新水量
	损耗量
	废水量
	回用水量

	职工生活
	1.5
	1.5
	0.3
	1.2
	0

	设备冲洗
	0.57
	0.57
	0.11
	0.46
	0.46

	洗车平台
	2
	2
	2
	0
	0

	生物除臭塔
	0.1
	0.1
	0.1
	0
	0

	制砖过程
	21.25
	21.25
	21.25
	0
	0

	物料喷淋
	9.38
	0
	9.38
	0
	0

	渗滤液
	0
	0
	0
	28.92
	28.92

	车间、厂区地面冲洗
	20
	0
	20
	0
	0

	尿素溶液配制
	0.2
	0.2
	0.2
	0
	0




图2-1  项目水平衡图（m3/d）
(2)供电：项目用电由当地电网提供，用电300万kW·h，可满足项目用电需求。
(3)供热：本项目生产车间不需采暖，人员办公室采用空调取暖。生产过程中一般固废烘干采用替代燃烧颗粒燃烧所用的热量。
根据资料可知，一吨水蒸发吸热量为539914kcal，烘干过程蒸发的水分共计42500t/a，则每小时烘干水分所需热量为539914kcal×42500t/7200h=318.70万kcal。本项目生产的替代燃料燃烧机功率为330万kcal，可以满足烘干过程热量需求。


	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：
本项目建设1条固废烘干生产线，1条固废制砖生产线，1条替代燃烧颗粒生产线，1条营养土发酵生产线，项目生产链条图如下图所示。


图2-2  本项目产品链条图

本项目具体生产工艺如下：
一、营养土工艺流程如下：
①原辅材料进场
本项目采用食品残渣、作物秸秆、林业废物、畜禽粪污、城镇污水污泥、清淤疏浚污泥、糖渣、中药渣等原料通过封闭式自卸车运输进场，卸料至湿料原料区分区分类暂存，其中食品残渣、畜禽粪污、城镇污水污泥、清淤疏浚污泥、糖渣、中药渣物料的含水率较高，约为60%—70%，作物秸秆、林业废物含水率约为40%。其中工业污泥、城镇污水污泥、清淤疏浚污泥、畜禽粪污、酒糟堆放过程会产生氨、硫化氢，因此，湿料原料区设置为全封闭可收集的仓库，采用除臭剂处理，并在库顶安装负压抽风装置，湿料原料库排放的污泥恶臭气体采用生物除臭塔+活性炭吸附处理工艺处理达标后排放。
产污节点：湿物料存储产生的恶臭。
②搅拌
以上物料在全封闭发酵车间内加入自然发酵菌搅拌。
产污节点：搅拌过程产生的废气，设备运行产生的噪声。
③发酵
将各种原料按照配比搅拌后由布料机输送到发酵池（发酵池位于全封闭发酵车间内），填充进发酵池内，发酵池池底设有鼓风管道，经过7天的发酵期后，产出高质量营养土。项目原料中都有一定的含水率，无需添加生产用水，项目使用好氧发酵工艺，在好氧发酵初期（堆肥初期1-3d）有少量的渗滤液产生，后期则随着水量减少不再有渗滤液析出。该项目好氧发酵初期产生的少量渗滤液经发酵池内周围的边沟收集后排至厂区内污水处理站处理。项目使用好氧发酵工艺，已发酵完成的营养土基本没有味道，成品营养土含水率约40%。产生的成品营养土部分经铲车在封闭发酵大棚现场装至封闭运输车辆，送至购买方，剩余部分进一步进行烘干、作为原料生产替代燃烧颗粒。
发酵工艺简介：好氧堆肥是在有氧条件下，好氧微生物通过自身的分解代谢和合成代谢过程，将一部分有机物降解成简单的无机物，从中获得微生物新陈代谢所需要的能量，同时将一部分的有机物转化合成的细胞物质，使微生物生长繁殖，产生更多的生物体过程。堆肥过程是一个生化过程，堆肥是一个具有气、液、固三相的复杂多相体，堆料在堆肥过程中对空气的需求是不断变化的。好氧堆肥原理：微生物群落在营养、水分和通风条件合适的情况下，将原料中的有机物分解转化为二氧化碳、水、无机物和生物体细胞物质，同时释放能量，并将固体废物改良成稳定的腐殖质。
发酵过程使用生物除臭剂抑制恶臭气体产生。生物除臭剂利用微生物代谢和酶催化，将恶臭气体分解为无害物质；‌微生物吃掉臭气‌：有益菌把硫化氢、氨气等当作营养源吞噬降解；‌酶催化反应‌：菌体分泌的酶加速有机物分解，转化为水、二氧化碳等；‌抑制坏菌生长‌：优势菌群繁殖，抑制腐败菌，从源头减少臭气产生。‌‌
产污节点：发酵产生的恶臭、渗滤液。


图2-3本项目营养土工艺流程
二、固废烘干生产线工艺流程
项目采用搅拌式滚筒干燥机对发酵后的营养土、作物秸秆、林业废物、提铜渣浆、脱硫石膏等进行烘干。搅拌式滚筒干燥机的烘干热源为燃烧本项目自产的替代燃烧颗粒，利用燃烧机所产生的燃烧烟气与被烘干的物料间接接触。
需要烘干的物料经螺旋传送泵送至搅拌式滚筒干燥机，搅拌式滚筒干燥机是一种内加热传导型的干燥机械，筒内安装列管，套管等表面热交换器，利用金属壁传热。在干燥过程中，热量由滚筒的内壁传到其外壁，穿过附在滚筒外壁面上被干燥的物料，把物料上的水分蒸发，是一种连续式干燥的生产机械。滚筒内设有多个挡板，使物料在烘干的同时不断前进，直至搅拌式滚筒干燥机出口。搅拌式滚筒干燥机设置温度为180-300℃，烘干后的物料进入下一步工序。
产污节点：烘干过程产生的废气、恶臭，替代燃料颗粒燃烧的烟气，设备运行产生的噪声，设备冲洗水。
三、替代燃烧颗粒工艺流程：
烘干后的营养土由皮带送至搅拌机，烘干后的作物秸秆、林业废物、提铜渣浆由皮带送至撕碎机。
①撕碎
可再生类废物（废纸、废纺织品、废木材、废纤维及复合材料、其他再生类废物）、其他工业固体废物（废除尘布袋、废包装物）、可回收物（废纸、废纺织物）、其他垃圾（园林垃圾）、作物秸秆、林业废物原料均在上游企业挑拣过，无需进行人工挑拣，原辅料采用吨袋包装，使用包机将袋运送至生产线的密闭输送机上，由输送机运至撕碎机投料口，进入撕碎机进行次撕碎，将大件物料撕碎成小块（最大尺寸不超过5cm）的物料。
产污节点：撕碎过程产生的废气，设备运行产生的噪声。
②粉碎
初步撕碎后的物料（最大尺寸不超过5cm），通过传送带传送至粉碎机上料口，进行进一步粉碎，粉碎后的物料最大尺寸不超过3mm。
产污节点：撕碎过程废气，设备运行产生的噪声。
③搅拌
粉碎机与搅拌机由皮带连接，粉碎后的小块物料通过生产线中密闭输送机进入搅拌机内进行充分混合，原料配比（粉碎物料：发酵后的替代燃料颗粒原料为1:1）。发酵后的替代燃料颗粒原料通过封闭皮带进入搅拌机内。
产污节点：搅拌过程废气，设备运行产生的噪声。
④造粒
将搅拌后的物料输送进入造粒机，造粒机通过电加热方式升温至60℃，保持温度烘干10min，物料中大部分水分蒸发，随后通过造粒机内主轴转动，带动压辊转动，使物料挤压成型，得到尺寸为8×8×30mm的产品，成型的燃烧颗粒暂存成品区，后续作为替代燃料销售。此工序无化学反应，均为物理压实。成型后的燃料颗粒即为成品，放入成品区待售。
产污节点：造粒过程废气，设备运行产生的噪声。


图2-4本项目替代燃烧颗粒工艺流程
四、免烧砖工艺流程如下：
①原料进厂：首先将脱硫石膏、钢渣、尾矿、粉煤灰、炉渣等汽车运输至各自原料库，脱硫石膏、钢渣、尾矿、粉煤灰、炉渣含水率10%—20%左右，分区分类存储于干料原料区。
②原料入库：脱硫石膏、脱硫剂、钢渣、尾矿、炉渣由全封闭自卸车分类运输至干料原料区。水泥和粉煤灰由罐车气力输送至筒仓中储存。
产污节点：干物料卸料产生的废气、水泥和粉煤灰筒仓废气。
③打碎：烘干后脱硫石膏由皮带送至打碎机。由铲车将物料送至上料斗，物料由料斗落入打碎机，由打碎机将原料打碎，避免大块物料进入搅拌机。
产污节点：打碎过程废气，设备运行产生的噪声。
④搅拌：打碎机与搅拌机由皮带连接，以上物料通过封闭皮带进入搅拌机内，水泥、粉煤灰通过封闭皮带进入搅拌机内，利用搅拌机将原料进行充分混合。
产污节点：搅拌过程废气，设备运行产生的噪声。
⑤挤压成型：搅拌均匀后，通过封闭管道落入封闭料斗内，随后由料斗底部出料，经封闭皮带送至给料机内，由给料机直接送入挤压成型机挤压成型。
产污节点：挤压过程噪声。
⑥养护
挤压成型后产品在成品堆场自然养护成型，成型后外售。


图2-5本项目免烧砖工艺流程
辅助工程：项目设置实验室用于化验原料一般固废以及产品性能，主要化验氯离子、硫含量等相关指标，涉及的药剂包括少量硝酸、硫酸等无机化合物，实验室位于办公楼内，设置通风橱用于通风，实验室产生的废气污染物量较小，本次评价忽略不计。
辅助工程产污节点：实验室产生的废试剂、废试剂瓶，污水处理站产生的废气、污泥，洗车平台废水、沉淀池的底泥，设备维护产生的废润滑油、废液压油、废油桶，原料发酵菌来料产生的废包装物，废气处理产生的废活性炭、废催化剂。
主要污染工序及污染因子见表2-29。
表2-29本项目主要污染工序及污染因子一览表
	污染因素
	污染工序
	污染物
	处理措施

	废气
	原料储存
	NH3、H2S、臭气浓度
	湿原料物料存储产生恶臭，湿原料库全封闭，车间墙壁设置吸风口；发酵过程产生恶臭，发酵车间全封闭，车间墙壁设置吸风口；污水处理站运行时产生恶臭，污水处理站各池体加盖封闭处理，设置集气管道，以上工序收集的恶臭由风量为40000m3/h的风机引入一套“生物除臭塔+活性炭吸附”装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放；

	
	发酵
	NH3、H2S、臭气浓度
	

	
	污水处理站
	NH3、H2S、臭气浓度
	

	
	替代燃料燃烧废气
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞烟气黑度
	滚筒烘干机燃烧废气引入“SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器”装置处理后经25m高排气筒DA003排放；

	
	烘干
	颗粒物、臭气浓度
	烘干废气、燃烧颗粒生产线撕碎、造粒废气均引入低温等离子+塑烧板除尘器处理，处理后经排气筒DA002排放。

	
	替代燃烧颗粒生产线撕碎、造粒
	颗粒物
	

	
	制砖生产线
	颗粒物
	免烧砖工序破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓废气均引入“脉冲式布袋除尘器”装置处理，处理后经同一排气筒DA004排放，总废气量为16000m3/h。

	废水
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	生活污水排入市政污水管网

	
	设备冲洗水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮
	设备冲洗水、渗滤液混合后经厂内污水处理站进行处理，处理后回用于车间地面冲洗。

	
	发酵过程渗滤液
	
	

	
	洗车平台废水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	循环使用，不外排

	噪声
	生产设备
	噪声
	本项目车间为单层彩钢结构，选用低噪声设备，将产噪设备布置于封闭车间内，加装基础减振，风机设软连接。

	固废
	一般固废
	废气处理
	除尘灰
	集中收集后，回用于生产

	
	
	
	废布袋
	

	
	
	原料入厂
	废包装物
	

	
	
	洗车平台
	底泥
	

	
	危险废物
	设备维护
	废润滑油
	暂存于危废间，定期交有资质单位处理

	
	
	
	废液压油
	

	
	
	
	废油桶
	

	
	
	污水处理站
	废过滤膜
	

	
	
	
	污泥
	

	
	
	实验室
	废试剂
	

	
	
	
	废试剂瓶
	

	
	
	废气治理设施
	废活性炭、废催化剂
	





	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁迁安市仁通金属制品有限公司现有厂房，迁安市仁通金属制品有限公司现有厂房建成后一直处于闲置状态，无生产设备，因此无与本项目有关的原有环境污染问题。










三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气
(1)达标区判定
依据《2025年唐山市生态环境状况公报》数据，迁安市基本污染物环境质量现状评价结果见下表。
表3-1    区域空气质量基本污染物现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年均浓度值
	10
	60
	16.7
	达标

	NO2
	年均浓度值
	24
	40
	60
	达标

	PM10
	年均浓度值
	70
	60
	116.7
	不达标

	PM2.5
	年均浓度值
	32
	30
	106.7
	不达标

	CO
	日均浓度值
	1800
	4000
	45
	达标

	O3
	日最大8h平均浓度值
	164
	160
	102.5
	不达标


根据上表，迁安市环境空气质量中，SO2、NO2年平均浓度、一氧化碳24小时平均浓度95%百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，PM2.5、PM10年平均浓度、O38小时平均浓度90%百分位数不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准要求，即本项目所在区域为不达标区。
(2)其他污染物环境质量现状监测与评价
本项目特征因子TSP、氨、硫化氢、汞引用《河北迁安经济开发区总体规划（2022-2030年）环境影响报告书》环境质量现状监测报告数据，监测点位为滨河社区，监测时间为2024年8月14日-2024年8月21日。项目引用的监测点位滨河社区位于本项目西北侧580处，引用数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，周边5千米范围内近3年的现有监测数据的要求。
引用环境空气现状检测结果见下表。
表3-2    监测结果一览表
	监测
点位
	污染物
	平均
时间
	评价标准/(μg/m³)
	监测浓度范围
(μg/m³)
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	滨河社区
	TSP
	24小时平均
	300
	135-169
	57
	0
	达标

	
	硫化氢
	1小时平均
	10
	ND-2
	20
	0
	达标

	
	氨
	1时平均
	200
	50-65
	32.5
	0
	达标

	
	汞
	24小时平均
	/
	ND
	/
	0
	达标


根据监测结果可知，TSP、汞满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）相关标准限值，氨、硫化氢浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值要求。
2、声环境
本项目厂址所在地主要为工业用地，厂界外50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。
3、水环境质量现状
根据《2025年唐山市生态环境状况公报》可知，2025年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分布在滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。2025年，全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ-Ⅲ）比例为92.86%，完成省达目标要求。
项目生产废水经处理后全部回用，不外排；生活污水排入园区污水管网。因此项目废水不会对附近地表水产生影响。
4、地下水及土壤
根据《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）试行》规定，原则上不开展环境质量现状调查，本项目办公楼、生产车间已采取相应的防渗措施，从源头控制了土壤、地下水污染，不涉及土壤、地下水环境污染途径，不会对区域地下水、土壤环境产生明显影响，项目可不进行地下水、土壤环境质量现状调查。
5、生态环境
本项目位于河北迁安经济开发区内，项目周边无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要湿地等生态环境保护目标，不再开展生态现状调查。
6、电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射源，无需开展辐射现状监测与评价。

	环境
保护
目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，确定大气环境保护目标为项目厂界外500米范围内的自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标；确定声环境保护目标为厂界外50m范围内保护目标；确定地下水保护目标为厂界外500米范围内的集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源；确定生态环境保护目标为新增建设项目用地范围内是否存在生态环境保护目标。
1、大气环境保护目标
厂界500m范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标，因此不再设置大气环境保护目标。
2、声环境保护目标
厂界50m范围内无声环境保护目标。
3、地下水环境保护目标
厂界500m范围内没有集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态环境保护目标
项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	营运期：
1、废气
有组织：烘干工序产生的颗粒物、燃烧颗粒生产线撕碎、造粒产生的颗粒物参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中排放限值要求：10mg/m3；
替代颗粒燃烧废气参照执行河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值；
免烧砖生产线破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓产生的颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1中排放限值要求：10mg/m3。
物料存储、烘干、发酵过程产生的NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准。
无组织：颗粒物执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中浓度限值要求，无组织颗粒物浓度0.5mg/m³；未收集的NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表1标准。
表3-3  废气污染物排放标准
	序号
	污染源
	污染物
	数值
	单位
	标准名称

	有组织
	物料存储、发酵、污水处理站
	NH3
	4.9
	kg/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准限值

	
	
	H2S
	0.33
	kg/h
	

	
	
	臭气浓度
(无量纲)
	2000
	无量纲
	

	
	替代颗粒燃烧废气
	颗粒物
	20
	mg/m³
	河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值

	
	
	二氧化硫
	30
	mg/m³
	

	
	
	氮氧化物
	150
	mg/m³
	

	
	
	氨
	2.3
	mg/m³
	

	
	
	汞及其化合物
	0.03
	mg/m³
	

	
	
	基准氧含量（O2）
	9%
	/
	

	
	
	烟气黑度
	≤1(
	级
	

	
	烘干过程
	颗粒物
	10
	mg/m3
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1

	
	燃烧颗粒生产线撕碎、造粒废气
	颗粒物
	10
	mg/m3
	

	
	免烧砖工序破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓废气
	颗粒物
	10
	mg/m3
	

	无组织
	厂界
	颗粒物
	0.5
	mg/m3
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中浓度限值要求

	
	
	NH3
	1.5
	mg/m3
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值

	
	
	H2S
	0.06
	mg/m3
	

	
	
	臭气浓度
(无量纲)
	20
	无量纲
	



2、噪声：东、西、南、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准：昼间≤65dB（A），夜间≤55dB（A）。
3、固废：一般固废参照执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《排污许可证申请与核发技术规范  工业固体废物（试行）》（HJ1200-2021）中有关要求进行管理；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定。
4、废水
本项目回用水质满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）表1标准。
表3-4  废水综合排放标准   单位：mg/L
	位置
	污染物
	浓度标准mg/L
	标准名称

	污水处理站出水口
	总汞
	0.05
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度

	
	总镉
	0.1
	

	
	总铬
	1.5
	

	
	六价铬
	0.5
	

	
	总砷
	0.5
	

	
	总铅
	1.0
	

	
	总镍
	1.0
	

	
	pH
	6-9
	《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）表1标准

	
	色度
	30
	

	
	嗅
	无不快感
	

	
	浊度
	10
	

	
	BOD5
	10
	

	
	氨氮
	8
	

	
	阴离子表面活性剂
	0.5
	

	
	溶解性总固体
	1000
	

	
	溶解氧≥
	2
	

	
	总氯≥
	1
	

	
	大肠埃希氏菌
	无
	




	总量
控制
指标
	根据《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》的相关要求，总量核算以污染物排放标准中的排放浓度限值为基准，计算总量指标。
（1）废气：
项目燃烧替代燃烧颗粒对滚筒式干燥机进行加热，加热方式为间接加热，因此替代燃烧颗粒燃烧废气参考生物质锅炉，废气中SO2、NOx排放参照执行河北省《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值中燃生物质成型燃料锅炉小于20t/h（14MW）锅炉标准要求，即SO2≤30mg/m³，NOx≤150mg/m³。由于生产过程存在热损失，按照热能转换效率80%计算，330万大卡的燃烧机需要热量为412.5万大卡，本项目自产的替代燃烧颗粒最低热值为1434大卡/千克，则每小时需消耗替代燃烧颗粒约2877千克。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉产污系数可知，废气量为6240立方米/吨-原料，则燃烧机燃烧废气量为17952.48立方米/时，年工作小时数为7200时。
则大气污染源排放量核算见下表。
二氧化硫：17952.48m3/h×7200h×30mg/m3×10-9=3.878t/a；
氮氧化物：17952.48m3/h×7200h×150mg/m3×10-9=19.389t/a；
废水：本项目生产废水全部回用，外排废水仅为职工生活污水，不计入总量。
则本项目总量控制指标为：SO23.878t/a、NOx19.389t/a、COD0t/a、NH3-N0t/a，其他污染物预测排放量：颗粒物7.05t/a、汞0.004t/a、氨1.338t/a、硫化氢0.052t/a。







四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	本项目利用现有车间，仅涉及少量设备安装，不涉及土方等施工，因此施工期对环境影响较小，不再分析施工期环境影响。

	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	1、废气
本项目运营期有组织废气主要有四种：固废烘干生产线烘干废气，固废烘干生产线替代颗粒燃烧废气，营养土生产线物料堆存、发酵废气，免烧砖生产线废气，无组织排放废气为原料卸料、储存过程产生的废气。
（一）营养土生产线废气
项目湿料库原料储存废气、营养土发酵废气、污水处理站恶臭气体经收集后引至同一套“生物除臭塔+活性炭吸附”装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放。
本项目原料酒糟、畜禽粪污、城镇污水污泥、清淤污泥、糖渣、中药渣等储存在湿原料库内，储存量合计为273500t，存储于湿原料库，在堆存过程中会产生恶臭（NH3、H2S、臭气浓度）。根据设计单位提供资料，臭气产生量占原料量的百万分之一，其中，NH3占90%，则本项目NH3产生量为0.1854t/a，H2S产生量为0.0206t/a。项目湿料原料库全封闭，顶部设置喷淋系统定期喷洒除臭剂，车间墙壁设置吸风口，将收集的废气引入一套废气处理装置。
本项目污水处理站会产生恶臭气体，所有池体加盖密封，定期投加除臭剂，并设集气管，废气经引风管引入“生物除臭塔+活性炭吸附”装置进行处理。参考美国EPA对城市污水处理厂恶臭污染物产生情况的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目污水处理站年处理污水量为8814m3/a，BOD5的处理量为2.753t/a，经计算，污水处理站NH3、H2S产生量分别为0.009t/a、0.0003t/a。
本项目设置营养土生产线一条，采用发酵池发酵，年产营养土14万吨，发酵池在发酵过程中会有臭气产生，参考2019年4月发布的第二次全国污染源普查工作配套发放的工业源系数手册（试用版）中的《2625有机肥料及微生物废料制造行业系数手册》熟化过程中非罐式发酵NH3的产污系数为0.073kg/t-产品，则本项目NH3的产生量为10.22t/a。NH3和H2S二者的产生量具有一定关联性，一般情况NH3:H2S=20:1~3:1，由于本项目为好氧发酵，好氧条件下NH3产生量较多，而H2S产生量较少，以NH3的1/20估算发酵期间H2S产生量为0.511t/a。
根据设计单位提供资料可知，本项目在湿原料库、发酵车间内定期喷洒除臭剂，且车间密闭性较好，因此，恶臭气体产生量较小。仅在车间墙壁设置吸风口，定期将车间内废气同一套“生物除臭塔+活性炭吸附”装置进行处理，根据设计单位设计，废气处理能力为40000m3/h，能够满足废气治理所需风量需求。
项目废气收集效率整体按95%计算，氨与硫化氢产生量分别为10.414t/a、0.532t/a，收集量分别为9.893t/a、0.505t/a，进入废气处理装置速率分别为1.374kg/h、0.070kg/h，处理效率按95%，则氨与硫化氢排放浓度分别为1.718mg/m3、0.088mg/m3，排放速率分别为0.069kg/h、0.004kg/h，排放量分别为0.495t/a、0.025t/a。满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准限值，即NH3:4.9kg/h、H2S：4.9kg/h、臭气浓度2000（无量纲）。
未捕集的氨、硫化氢在车间内无组织排放，氨、硫化氢无组织排放量分别为0.521t/a（0.072kg/h）、0.027t/a（0.004kg/h）。
（二）固废烘干生产线烘干废气
本项目固废烘干过程废气、替代燃料颗粒生产过程中撕碎废气、造粒废气、搅拌废气引入同一套低温等离子+塑烧板除尘器装置处理，处理后经同一排气筒DA002排放。
固废烘干时会产生颗粒物，项目在烘干机排气孔处设集气管，收集的废气引入一套低温等离子+塑烧板除尘器装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA002排放。
①烘干废气
本项目烘干原料主要为发酵后的替代燃料颗粒原料、脱硫石膏、提铜渣浆、作物秸秆、林业废物等，年处理量合计为210000吨，烘干过程中产生的颗粒物以原材料的0.01%计算，则颗粒物产生量为21t/a。由于被烘干固废中涉及的酒糟、中药渣（水提中药渣）等可能含有异味，本次按照臭气浓度进行考虑。
②农业废物、林业废物、园林垃圾上料、破碎、造粒、搅拌废气
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数表中，作物秸秆等生物质原料剪切、破碎、筛分、造粒颗粒物产污系数为6.69×10-4吨/吨－产品，本项目替代燃烧颗粒生产线需要破碎的作物秸秆、林业废物、园林垃圾总用量为67500万t/a，则上料、破碎、造粒、搅拌工艺颗粒物产生量约为45.1575t/a。
烘干机密闭，设置引风管道；分别在上料斗、撕碎机、破碎机、搅拌机、造粒机上方设置集气罩，收集后经“低温等离子+塑烧板除尘器”装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA002排放。
表4-1   本项目风量情况一览表
	序号
	设备名称
	设备数量（台/套）
	废气收集措施
	收集点位数量（个）
	单个收集措施风量（m³/h）
	风量（m³/h）
	合计风量（m³/h）

	DA002
	烘干机
	1
	集气管管道内径60cm
	1
	10682
	10682
	62522

	
	撕碎机
	1
	集气罩尺寸1m×2m
	2
	6480
	12960
	

	
	粉碎机
	1
	集气罩尺寸1m×2m
	1
	6480
	6480
	

	
	搅拌机
	2
	集气罩尺寸1m×2m
	2
	6480
	12960
	

	
	造粒机
	1
	集气罩尺寸1m×2m
	1
	6480
	6480
	

	
	上料斗
	2
	集气罩尺寸1m×2m
	2
	6480
	12960
	


项目上料、破碎等废气经低温等离子+塑烧板除尘器处理后经15m高排气筒DA002排放，风量核算为62522m3/h，同时考虑风机引风过程会有损耗，项目设置风机风量80000m3/h，能够满足所需风量需求。
项目废气收集效率整体按95%计算，则污染物产生量为66.1575t/a，收集量为62.850t/a，进入脉冲布袋除尘器浓度为109.114mg/m3，处理效率按95%，则排放浓度为5.456mg/m3，排放速率0.436kg/h，排放量3.142t/a。颗粒物排放浓度满足参照执行的《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1，即颗粒物浓度限值10mg/m3。
因本项目厂房内设置了水雾抑尘系统，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%（洒水控制效率74%，半敞开式控制效率60%，总体处理效率89.6%）。则本项目破碎、搅拌粉尘无组织排放量为0.344t/a（0.048kg/h）。
(三)固废烘干生产线替代颗粒燃烧废气
项目滚筒式干燥机燃烧本项目自产的替代燃烧颗粒为烘干过程供热，参考四川省生态环境厅2021年2月9日的答复内容“……如该加热气体不与烘房内被加热物质直接接触，则属于间接加热，建议执行锅炉排放标准；如该加热气体要与烘房内被加热物质接触，则属于直接加热，建议执行企业行业标准，无行业标准则执行大气综合排放标准”，本项目燃烧废气不与烘干机内被加热物料直接接触，属于间接加热，因此本次参照生物质锅炉相关系数、标准对燃烧机废气进行计算。
替代颗粒物燃烧机功率为330万大卡，根据锅炉吨位换算关系：1吨/小时约等于0.7兆瓦，相当于60万大卡/小时或720千瓦，则本项目燃烧机功率折合锅炉蒸吨数约为5.5吨/小时，属于小于20t/h锅炉范围，执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1中SO2≤30mg/m³、NOx≤150mg/m³标准。
由于生产过程存在热损失，按照热能转换效率80%计算，330万大卡的燃烧机需要热量为412.5万大卡，本项目自产的替代燃烧颗粒最低热值为1434大卡/千克，则每小时需消耗替代燃烧颗粒约2877千克。
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉产污系数可知，废气量为6240立方米/吨-原料，则燃烧机燃烧废气量为17952.48立方米/时，年工作小时数为7200时。
项目替代燃料燃烧废气处理配套1套废气处理措施，采用“低氮燃烧+SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器”处理，处理后由一根25m高排气筒DA001排放。处理措施中“炉内脱硫”的脱硫效率≥95%、“低氮燃烧+SCR”的脱硝效率≥85%、“布袋除尘器”的除尘效率≥98%。
《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》2542生物质致密成型燃料加工行业系数表中，生物质原料烘干过程中，颗粒物产污系数为4.01×10-4吨/吨－产品，氮氧化物产污系数为6.89×10-4吨/吨－产品，二氧化硫4.80×10-4吨/吨－产品，本项目替代燃烧颗粒产量为10万吨/a，则烘干过程颗粒物产生量为40.1t/a，二氧化硫产生量为48t/a，氮氧化物产生量为68.9t/a。则经过“低氮燃烧+SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器”处理后，颗粒物排放浓度为6.205mg/m3，排放速率0.111kg/h，排放量0.802t/a；二氧化硫排放浓度为18.568mg/m3，排放速率0.333kg/h，排放量2.4t/a；氮氧化物排放浓度为79.956mg/m3，排放速率1.436kg/h，排放量10.335t/a；
根据拟建工程脱硝系统设计资料，氨逃逸浓度小于2.3mg/m³。本次评价按最不利状况考虑，取氨排放浓度为2.3mg/m³。类比迁安市仁创绿源环保科技有限公司在全国环境监测数据工况平台上公开的自行检测数据（迁安市仁创绿源环保科技有限公司设置一台6t/h的生物质锅炉，与本项目燃烧机吨位接近，具有类比可行性），汞及其化合物排放浓度约0.000011mg/m³，烟气黑度≤1（级）。
因此，本项目替代颗粒燃烧污染物中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨、汞及其化合物、烟气黑度均满足参照执行的《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值要求。
（四）免烧砖生产线废气
废气收集方式及风机风量核算：
本项目废气收集采取集气罩及集气管形式收集，两种废气量核算按以下公式计算。
①集气罩收集废气量按照以下公式计算：
公式：Q=3600×V×A
式中：Q—吸尘罩吸风量，m3/h；A－罩口面积；V-罩口控制风速m/s，视具体情况而定，本项目密闭集气罩风速取0.4，一面敞开三面围挡的顶吸罩取0.8m/s，敞开顶吸罩取1.2m/s。
②集气管道单孔的风量为：L=3600Fv
式中：L：排气量，m3/h；F：工作孔的面积，m2；V：工作孔空气的吸入速度，m/s，本项目取17m/s。
表4-2    废气收集方式及风机合理性核算一览表
	工序
	收集方式
	尺寸
	风速（m/s）
	数量
	风量（m3/h）
	合计风量（m3/h）

	[bookmark: OLE_LINK80][bookmark: OLE_LINK81][bookmark: OLE_LINK59][bookmark: OLE_LINK83]水泥筒仓、粉煤灰筒仓废气
	水泥筒仓、粉煤灰筒仓顶部设置集气管
	内径0.2m
	17
	2
	3844
	12680

	原料上料废气
	上方三面围挡，顶部设集气罩
	3m×0.5m
	0.8
	1
	4320
	

	原料皮带落料废气
	皮带封闭，落料点设置密闭集气罩
	0.5m×0.3m
	0.8
	1
	432
	

	计量废气
	计量斗封闭，并设置集气管
	内径0.15m
	17
	1
	1081
	

	搅拌上料废气
	搅拌机全封闭，并设置集气管
	内径0.15m
	17
	1
	1081
	

	搅拌废气
	搅拌机封闭，并设置集气管
	内径0.2m
	17
	1
	1922
	


项目免烧砖生产线废气经布袋除尘器处理后经15m高排气筒DA004排放，风量核算为12680m3/h，同时考虑风机引风过程会有损耗，项目设置风机风量16000m3/h，能够满足所需风量需求。
废气源强核算分析过程：
本项目上料过程、皮带落料废气、水泥仓、计量使用过程产生废气，主要污染物为颗粒物，颗粒物产生量参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021、3022、3029水泥制品制造行业系数手册中3021水泥制品制造行业系数表，物料输送储存工序颗粒物产污系数为0.12千克/吨－产品，本项目上料过程总物料量为215000t/a，因此物料输送储存产生的颗粒物合计为25.8t/a。
搅拌废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册”，项目搅拌进料过程中颗粒物产生系数为1.23kg/万块标砖，项目折标砖年产量为8500万块，则制砖工段搅拌工序颗粒物产生量为10.455t/a。
项目废气收集效率整体按95%计算，则污染物产生量为36.255t/a，收集量为34.442t/a，进入脉冲布袋除尘器浓度为298.978mg/m3，处理效率按98%，则排放浓度为5.980mg/m3，排放速率0.096kg/h，排放量0.689t/a。颗粒物排放浓度满足参照执行的《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1，即颗粒物浓度限值10mg/m3。
因本项目厂房内设置了水雾抑尘系统，根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%（洒水控制效率74%，半敞开式控制效率60%，总体处理效率89.6%）。则本项目免烧砖生产线粉尘无组织排放量为0.189t/a（0.026kg/h）。
（五）食堂油烟
本项目设食堂，供应三餐，以液化石油气为原料，项目劳动定员50人。
本项目食堂共设2个灶头，属于小型食堂。食堂使用清洁能源作为燃料，主要为电和天然气。厨房内的炉灶工作时产生的高温油烟废气，油烟废气中含油质、有机质及加热分解或裂解产物。《中国居民膳食指南（2016）》指出，对于成年人脂肪提供能量应占总能量的30%以下，每天烹调油摄入量为25-30克，本项目最大用餐人数为50人，本项目食用油消耗系数按3kg/100人•d（指三餐）计，则食堂日消耗食用油1.5kg。据类比调查，不同的烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有所不同，一般油烟挥发量总占耗油量的2%。经核算，本项目日油烟产生量为0.03kg/d，烹饪时间按6h/d计算，本项目每个灶头油烟产生速率为0.005kg/h，本项目采用油烟净化器对厨房油烟废气进行净化处理后经预留烟道于食堂所在楼顶排放，油烟净化排气风机的风量在2500m3/h（2个灶头，每个灶头风量1250m3/h）左右，油烟产生浓度为2mg/m3。经处理后通过内置专用烟道于楼顶排放，油烟去除率应大于75%，按75%计，则油烟排放浓度0.5mg/m3，年排放量为0.002t/a。油烟排放浓度满足《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/ 5808—2023）表1中小型限值要求。
（六）原料卸料、储存无组织废气
本项目污泥、食品残渣、可再生类废物、可回收物结构相对稳定，不会产生扬尘；其他垃圾（园林垃圾）体积较大，装卸储存过程中不会产生粉尘。项目农业废物（作物秸秆）装卸、储存过程中会产生一些粉尘，参照《逸散性工业粉尘控制技术》表1-12中“卡车－谷物－排放因子0.32kg/t”，作物秸秆、林业废物在卸料过程中产生的颗粒物量约为0.32kg/t（物料），本项目作物秸秆、林业作物等卸料量为4.85万t，则秸秆卸料粉尘产生量为15.52t/a。厂房内采用自动喷雾系统洒水抑尘，物料表面黏附水分使粉尘沉降，减少无组织排放。根据《工业源固体物料堆场颗粒物核算系数手册》中半封闭且洒水抑尘除尘效率为89.6%（洒水控制效率74%，半敞开式控制效率60%，总体处理效率89.6%）。则卸料粉尘排放量为1.614t/a（0.224kg/h）。
（七）废气排放情况
本项目废气污染物排放情况如下：


表4-3    本项目有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度（mg/m³）
	核算排放速率（kg/h）
	核算年排放量（t/a）

	1
	DA001
	氨
	1.718 
	0.069 
	0.495 

	
	
	硫化氢
	0.088 
	0.004 
	0.025 

	
	
	臭气浓度
	2000（无量纲）
	/
	/

	2
	DA002
	颗粒物
	5.456
	0.436
	3.142

	3
	DA003
	颗粒物
	6.205 
	0.111 
	0.802 

	
	
	二氧化硫
	17.130 
	0.333 
	2.400 

	
	
	氮氧化物
	79.956 
	1.435 
	10.335 

	
	
	氨
	2.300 
	0.045 
	0.322 

	
	
	汞及其化合物
	0.000011
	0.0000002
	0.000001

	
	
	烟气黑度
	1（级） 
	/
	/

	4
	DA004
	颗粒物
	5.980
	0.096
	0.689

	有组织排放合计
	氨
	0.495 

	
	硫化氢
	0.025 

	
	臭气浓度
	/

	
	颗粒物
	4.633

	
	二氧化硫
	2.400 

	
	氮氧化物
	10.335 

	
	氨
	0.322 

	
	汞及其化合物
	0.000001

	
	烟气黑度
	/


表4-4    本项目无组织排放量核算表
	序号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值（mg/m³）
	

	1
	物料卸料、堆存、未捕集废气
	[bookmark: OLE_LINK46]颗粒物
	封闭生产车间、雾炮喷淋、进出场车辆冲洗
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）
	0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物1h浓度值的差值）
	2.417

	2
	物料堆存、未捕集废气
	氨
	车间封闭、喷洒除臭器
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值
	NH3 ：1.5mg/m3
	0.521

	3
	
	硫化氢
	
	
	H2S：0.06mg/m3
	0.027

	4
	
	臭气浓度
	
	
	臭气浓度20
(无量纲)
	/

	无组织排放总计（t/a）

	无组织排放总计
	颗粒物
	2.417

	
	氨
	0.521

	
	硫化氢
	0.027

	
	臭气浓度
	/


表4-5    大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/(t/a)

	1
	氨
	1.338

	2
	硫化氢
	0.052

	3
	臭气浓度
	/

	4
	颗粒物
	7.05

	5
	二氧化硫
	2.400 

	6
	氮氧化物
	10.335 

	7
	汞及其化合物
	0.000001

	8
	烟气黑度
	/
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	（七）本项目废气源强及治理措施表
表4-6    废气污染源源强核算结果及治理措施一览表
	产污环节
	污染物种类
	产生情况
	排放形式
	污染治理设施
	排放情况
	排放口
	排放标准

	
	
	产生量t/a
	产生速率kg/h
	产生浓度mg/m3
	
	治理设施名称
	设计风量m3/h
	收集效率/%
	治理工艺去除率/%
	是否可行技术
	排放量t/a
	排放速率kg/h
	排放浓度mg/m3
	
	

	物料存储、发酵、污水处理站
	NH3
	9.893
	1.374
	34.352
	有组织
	“生物除臭塔+活性炭吸附”装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放
	40000
	95
	95
	是
	0.495
	0.069
	1.718
	DA001
	参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1

	
	H2S
	0.505
	0.070
	1.755
	
	
	
	
	
	
	0.025
	0.004
	0.088
	
	

	
	臭气浓度
(无量纲)
	/
	/
	/
	
	
	
	
	
	
	/
	/
	2000
	
	

	烘干过程、燃烧颗粒生产线撕碎、造粒废气
	颗粒物
	62.850
	8.729
	109.114
	
	低温等离子+塑烧板除尘器装置处理，处理后经15m高排气筒DA002排放
	80000
	95
	95
	是
	3.142
	0.436
	5.456
	DA002
	

	替代颗粒燃烧废气
	颗粒物
	40.100
	5.569
	286.211
	
	“SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器”装置处理后经25m高排气筒DA003排放
	19456.23
	100
	98
	是
	0.802
	0.111
	6.205
	DA003
	参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值

	
	二氧化硫
	48.000
	6.667
	342.597
	
	
	
	
	95
	是
	2.400
	0.333
	17.130
	
	

	
	氮氧化物
	68.900
	9.569
	491.769
	
	
	
	
	85
	是
	10.335
	1.435
	79.956
	
	

	
	氨
	/
	/
	/
	
	
	
	
	/
	是
	0.322
	0.045
	2.300
	
	

	
	汞及其化合物
	/
	/
	/
	
	
	
	
	/
	是
	0.000001
	0.0000002
	0.000011
	
	

	
	烟气黑度
	/
	/
	/
	
	
	
	
	/
	/
	/
	/
	1
	
	

	免烧砖工序破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓废气
	颗粒物
	34.442
	5.980
	298.978
	
	“脉冲式布袋除尘器”装置处理，处理后经排气筒DA004排放
	16000
	95
	98
	是
	0.689
	0.096
	5.980
	DA004
	参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1

	物料堆存、装卸废气、生产车间未被收集的
	颗粒物
	/
	/
	/
	无组织
	设置封闭的生产车间，原料区采用雾炮及环保高压微雾降尘系统喷雾抑尘；车间出入口设置自动感应门，出口设置洗车平台；物料进出口采取快速启闭门等方式，保证无明显粉尘外溢；物料采用皮带等方式输送，封闭式建设；物料转载、下料等区域局部封闭，并配置布袋除尘器；除尘器设置密闭灰区并及时卸灰，除尘灰袋装收集后回用于生产
	/
	/
	89.6
	[bookmark: OLE_LINK52]是
	/
	/
	/
	/
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中浓度限值要求

	物料堆存、装卸废气、生产车间未被收集的
	氨
	/
	/
	/
	
	设置封闭的生产车间，设置喷淋系统定期喷淋除臭剂，车间出入口设置自动感应门，出口设置洗车平台；物料进出口采取快速启闭门等方式
	/
	/
	/
	是
	2.417
	0.298
	/
	/
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	是
	0.521
	0.072
	/
	/
	

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	
	
	/
	/
	/
	是
	0.027
	0.004
	/
	/
	


排放口基本情况见下表。 
表4-7    排放口基本情况一览表
	编号及名称
	高度
	内径
	温度
	类型
	地理坐标

	
	
	
	
	
	东经
	北纬 

	DA001
	15m
	0.9m
	常温
	一般排放口
	118.60113502
	39.98885531

	DA002
	15m
	1.2m
	常温
	一般排放口
	118.60230982
	39.98871557

	DA003
	25m
	0.6m
	140
	一般排放口
	118.60230982
	39.98836621

	DA004
	15m
	0.6m
	常温
	一般排放口
	118.60177338
	39.98812371


（5）污染治理措施可行性分析
本项目所用脉冲布袋除尘器，布袋材质为覆膜涤纶针刺毡，是在普通滤料表面覆盖一层聚四氟乙烯（PTFE）薄膜而形成的一种新型滤料，过滤风速为0.8m/min。这层薄膜相当于起到了“一次粉尘层”的作用，物料交换是在膜表面进行的，使用之初就能进行有效的过滤。薄膜特有的立体网状结构，使粉尘无法穿过，无孔隙堵塞之虞。这种过滤方式称为“表面过滤”。覆膜滤料不仅可实现近于零排放，同时由于薄膜不粘性、摩擦系数小，故粉饼会自动脱落，确保了设备阻力长期稳定，因此充分发挥了袋式除尘器优越性，是理想的过滤材料。该方案不受粉尘比电阻的影响；操作弹性大，适应性强；结构简单，使用灵活，可以广泛地适用于钢铁、矿山、水泥等行业。同时是《排污许可证申请与核发技术规范 废弃资源加工工业》（HJ1034-2019）中规定的可行性技术。项目除尘器布袋由厂家更换、回收，建议每半年更换一次。
项目替代颗粒燃烧废气配套“低氮燃烧+SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器”处理措施，满足《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉》表7锅炉烟气污染防治可行技术中给出的生物质锅炉炉型、氮氧化物、颗粒物和汞及其化合物可行技术。
低温等离子体是指通过高压放电（如介质阻挡放电、电晕放电等）使气体部分电离，形成包含电子、离子、自由基（如・OH、・O）等活性粒子的非平衡态体系。这些活性粒子与废气中的污染物（恶臭气体等）发生碰撞，通过分解、氧化、聚合等反应，将其转化为无害的二氧化碳、水或低毒物质。
生物除臭塔：生物降解技术最早应用于脱臭，近年来逐渐发展成为新型污染控制技术。该技术中，废气由湿度控制器进行加湿后通过生物滤床的布气板，沿滤料均匀向上移动，在停留时间内，气相物质通过平流效应、扩散效应、吸附等综合作用，进入包围在滤料表面的活性生物层，与生物层内的微生物发生好氧反应，进行生物降解，最终生成CO2和H2O。
活性炭吸附：活性炭是常用的吸附剂，具有性能稳定、抗腐蚀等优点。由于它的疏水性，并具有非极性表面，为疏水性和亲水性有机物的吸附剂，常被用来吸附回收恶臭物质及有机物质，能较好地吸附臭味中的NH3和H2S。本项目恶臭气体采用生物除臭塔+活性炭吸附组合工艺，治理效率可达95%。经预测NH3、H2S排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）中表2标准限值要求。
（6）非正常工况
本项目涉及的非正常工况主要为各废气治理设施不开启或发生故障，从而导致废气超标排放，污染区域大气环境。假设布袋破损，污染物去除效率降低为50%，故障在1h内发现，则本项目非正常工况下废气污染物的排放情况见下表。
表4-8    非正常工况下废气情况一览表
	产污环节
	非正常排放原因
	污染物种类
	频次
	持续时间/h
	污染物排放量kg/h
	污染物排放浓度mg/m3
	措施

	废气排气筒DA001
	废气处理装置故障
	氨
	1次/a
	1
	0.687
	17.176
	当非正常工况发生时，建设单位应立即停止生产，并及时对环保设备进行检修，在环保设备检修完成，且确保能够正常工作后再恢复生产。建议建设单位定期对各废气治理设施进行检修，降低非正常工况的发生频次，减少非正常工况的持续时间

	
	
	硫化氢
	
	
	0.035
	0.877
	

	
	
	臭气浓度
	
	
	/
	/
	

	废气排气筒DA002
	
	颗粒物
	
	
	4.365
	54.557
	

	废气排气筒DA003
	
	颗粒物
	
	
	2.785
	143.105
	

	
	
	二氧化硫
	
	
	3.333
	171.298
	

	
	
	氮氧化物
	
	
	4.785
	245.884
	

	
	
	氨
	
	
	/
	/
	

	
	
	汞及其化合物
	
	
	0.000005 
	0.000275 
	

	
	
	烟气黑度
	
	
	/
	/
	

	废气排气筒DA004
	
	颗粒物
	
	
	2.392
	149.489
	


（7）监测方案
表4-9  大气环境监测情况一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	原料存储、发酵工序、污水处理站废气排放口（DA001）
	NH3
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准限值

	
	H2S
	1次/年
	

	
	臭气浓度
	1次/年
	

	烘干、破碎、搅拌废气排放口（DA002）
	颗粒物
	1次/年
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1

	替代颗粒燃烧废气排放口（DA003）
	颗粒物
	1次/月
	《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值

	
	二氧化硫
	1次/月
	

	
	氮氧化物
	1次/月
	

	
	氨
	1次/月
	

	
	汞及其化合物
	1次/月
	

	
	烟气黑度
	1次/月
	

	免烧砖工序破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓废气（DA004）
	颗粒物
	1次/年
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1

	厂界无组织
	NH3
	1次/年
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值

	
	H2S
	1次/年
	

	
	臭气浓度
	1次/年
	

	
	颗粒物
	1次/年
	《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中浓度限值要求中厂界无组织颗粒物浓度0.5mg/m³限值要求


二、废水
本项目生活污水主要为员工盥洗废水，排入园区污水管网。
本项目生产废水主要为设备冲洗废水以及渗滤液。项目废水组成及水质水量情况见下表。项目进入污水处理站总废水量最大可达29.38m3/d（8814m3/a），根据设计单位提供资料，本项目污水处理站废水处理能力36m3/d，采用“混凝沉淀+二级A/O+MBR膜过滤+清水池（消毒）”工艺，可满足项目生产需求，废水经厂区污水处理站处理后回用于车间地面冲洗。根据设计单位提供资料，项目污水处理站进、出水水质情况见下表。
表4-10 本项目混合废水污染物种类及源强核算表
	污染物源
	废水产生量
(m3/a)
	污染物

	
	
	pH（无量纲）
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	总氮
	总汞
	总镉
	总铬
	六价铬
	总砷
	总铅
	总镍
	色度（稀释倍数）

	设备冲洗废水以及渗滤液
	产生浓度（mg/L）
	8814
	6.45
	1351
	319
	605.5
	341.5
	15
	2038
	0.0025
	0.31
	0.12
	0.067
	0.059
	0.16
	0.16
	50

	
	产生量（t/a）
	
	/
	11.91 
	2.81 
	5.34 
	3.01 
	0.13 
	17.96 
	0.00002 
	0.00273 
	0.00106 
	0.00059 
	0.00052 
	0.00141 
	0.00141 
	/


表4-11  废水污染物及污染治理设施（单元）信息表
	废水处置单元
	污染物浓度（mg/L）

	
	pH（无量纲）
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	总磷
	总氮
	总汞
	总镉
	总铬
	六价铬
	总砷
	总铅
	总镍
	色度

	调节池
	6.45
	1351
	319
	605.5
	341.5
	15
	570
	0.0025
	0.31
	0.12
	0.067
	0.059
	0.16
	0.16
	50

	絮凝
	处理效率
	/
	70%
	60%
	50%
	60%
	20%
	70%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	50%
	95%

	
	出水水质
	6.45
	405.3
	191.4
	302.75
	204.9
	3
	399
	0.00125
	0.155
	0.06
	0.0335
	0.0295
	0.08
	0.08
	2.5

	混凝沉淀
	处理效率
	/
	60%
	50%
	70%
	50%
	50%
	50%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	60%
	0

	
	出水水质
	6.45
	243.18
	95.7
	90.825
	102.45
	1.5
	199.5
	0.0005
	0.062
	0.024
	0.0134
	0.0118
	0.032
	0.032
	2.5

	两级A/O
	处理效率
	调节中性
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	出水水质
	7.0
	243.18
	95.7
	90.825
	102.45
	1.5
	199.5
	0.0005
	0.062
	0.024
	0.0134
	0.0118
	0.032
	0.032
	2.5

	中和反应槽
	处理效率
	/
	90%
	90%
	99%
	90%
	80%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	90%
	0

	
	出水水质
	7.0
	24.318
	9.57
	0.90825
	10.245
	0.3
	19.95
	0.00005
	0.0062
	0.0024
	0.00134
	0.00118
	0.0032
	0.0032
	2.5

	MBR膜过滤
	处理效率
	/
	40%
	30%
	0
	40%
	20%
	40%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	出水水质
	7.0
	14.59
	6.7
	0.91
	6.15
	0.24
	11.97
	0.00005
	0.0062
	0.0024
	0.00134
	0.00118
	0.0032
	0.0032
	2.5

	本项目污水处理站排放标准
	/
	6~9
	60
	20
	30
	8
	1.5
	20
	0.05
	0.1
	1.5
	0.5
	0.5
	1.0
	1.0
	30

	达标判定
	/
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标

	出水
	8814m3/a
	/
	0.13 
	0.06 
	0.01 
	0.05 
	0.002 
	0.11 
	4.4E-07
	5.5E-05
	2.1E-05
	1.2E-05
	1.0E-05
	2.8E-05
	2.8E-05
	/


综上，废水经厂区污水处理站处理后，出水水质满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） 表1标准。因此，该污水处理技术可行，项目废水经厂区污水处理站处理后回用于车间地面冲洗，方案可行。

根据《排污单位自行监测技术指南 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1250-2022），确定本项目废水监测计划见下表。
表4-12  废水环境监测情况一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次

	污水处理站调节池（渗滤液调节池）
	pH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、溶解性总体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍
	1次/月

	雨水排放口
	COD、SS
	1次/月



三、噪声
（1）噪声源强及降噪措施
本项目的噪声主要来源于破碎机、搅拌机、风机等。本项目车间为单层彩钢结构，采用低噪声设备，将产噪设备布置于封闭车间内，厂区内不涉及不安装基础减振的防排烟风机等特殊设备，项目所用设备均加装基础减振，风机设软连接等措施。本项目以厂区西南角为坐标原点（0,0,0），各产噪设备产生的噪声情况见下表。
表4-13    噪声声源调查清单（室内声源）
	序号
	工序
	声源名称
	数量
	源强（距离声源1m声压级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行
时段
	建筑物插入损失 / dB(A)
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离（m）

	1车间
	废气治理
	风机
	1
	90
	基础减振、封闭车间隔声、严格环境管理
	61
	46
	1
	61
	54.3
	24h
	10
	44.3
	1

	
	营养土生产线
	搅拌机
	1
	75
	
	123
	50
	1
	42
	42.5
	
	10
	32.5
	1

	2车间
	替代燃料颗粒生产线
	撕碎机
	1
	80
	
	100
	118
	1
	15
	56.5
	
	10
	47.5
	38

	
	
	输送带
	1
	75
	
	102
	117
	1
	17
	50.4
	
	10
	
	

	
	
	粉碎机
	1
	80
	
	104
	117
	1
	19
	54.4
	
	10
	
	

	
	
	搅拌机
	1
	75
	
	106
	118
	1
	22
	48.2
	
	10
	
	

	
	
	造粒机
	1
	75
	
	108
	117
	1
	25
	47.0
	
	10
	
	

	
	烘干生产线
	打碎机
	1
	75
	
	16
	120
	1
	16
	50.9
	
	10
	43.6
	1

	
	
	烘干机
	1
	70
	
	17
	110
	1
	17
	45.4
	
	10
	
	

	
	
	输送带
	1
	75
	
	16
	115
	1
	16
	45.9
	
	10
	
	

	
	免烧砖生产线
	打碎机
	1
	75
	
	212
	140
	1
	28
	46.1
	
	10
	40.9
	1

	
	
	传送带
	1
	70
	
	212
	135
	1
	28
	41.1
	
	10
	
	

	
	
	免烧砖压型机
	1
	80
	
	210
	130
	1
	30
	40.5
	
	10
	
	

	
	
	搅拌机
	1
	75
	
	210
	132
	1
	30
	45.5
	
	10
	
	

	
	废气治理
	风机
	3
	90
	
	55
	102
	1
	55
	55.2
	
	10
	45.2
	38
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	（2）厂界噪声影响预测及达标分析
1）预测模式
采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）推荐的方法和模式进行预测。
室内声源等效室外声源声功率级计算 
室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。 
①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：


式中： Lp1——靠近开口（或窗户）处室内某倍频带声压级，dB； 
Lw ——声源声功率级，dB； 
r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m； 
Q——指向性因数，通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； 
R ——房间常数，R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。 
②计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 


式中： Lp1i(T)——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 
Lp1ij ——室内j声源i倍频带的声压级，dB； 
N ——室内声源总数。 
③计算出室外靠近围护结构处的声压级： 
Lp2i(T)=Lp1i(T) - (TLi + 6) 
式中：Lp2i(T)——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； 
TLi ——围护结构i倍频带的隔声量，dB； 
④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 
Lw=Lp2 (T ) +10lgS
⑤按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。
2）计算总声压级 
①计算项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值 
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t j，则本项目声源对预测点产生的贡献值（ Leqg ）为： 
[image: 1659081775180]②预测点的噪声预测值 
[image: 1659081860842]式中：Leqg ——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB(A)； 
Leqb ——预测点的背景噪声值，dB(A)。 
2）预测结果分析
本项目通过预测模型计算，项目厂界噪声预测结果分析见下表。
表4-14    厂界噪声预测结果一览表    单位：dB(A)
	点位
	贡献值/dB(A)
	标准值
	是否达标

	
	昼间
	夜间
	
	

	东厂界
	34
	34
	≤65dB（A）昼间
≤55dB（A）夜间
	达标

	西厂界
	46
	46
	
	

	北厂界
	49
	49
	
	

	南厂界
	50
	50
	
	


由上表可知，项目实施后对东、西、北厂界的噪声预测值为：昼间34-50dB（A）、夜间34-50dB（A），满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。



表4-15    噪声监测要求一览表
	类别
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	噪声
	东、南、西、北厂界
	昼、夜等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准


注：企业自行监测方案参照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）执行。
[bookmark: OLE_LINK32]4、固废
4.1产生及处置情况
一般固废：塑烧板除尘器产生的除尘灰、废布袋、原料来料产生的废包装物、洗车平台沉淀池产生的沉泥，定期清理回用于生产。
危险废物：废气处理设施产生的废活性炭（活性炭吸附废气主要包括固体废物堆存、发酵过程中产生的氨、硫化氢，以及固废中的其他异味，活性炭吸附这些有毒气体后属于含有或沾染毒性危险废物的废弃过滤吸附介质，所以按照危险废物处理），污水处理站产生的污泥和废过滤膜含有重金属，属于危险废物，实验室产生的废试剂和废试剂瓶，SCR设施定期更换的废催化剂，设备维护产生的废润滑油、废液压油、废油桶暂存于危废间，交有资质单位处理。
项目生活垃圾按0.5kg/d·人计算，生活垃圾产生量为7.5t/a，职工生活垃圾集中收集，送环卫部门指定地点，统一处理。
项目一般固废汇总表见下表。
表4-16   项目一般工业固废汇总表
	污染源
	固废名称
	一般固废类别
	一般固废代码
	本项目产生量t/a
	处置情况

	原料入厂
	废包装物
	其他废物
	900-099-S59
	0.5
	定期清理，回用于生产

	废气处理设施
	除尘灰
	其他废物
	900-099-S59
	132.759
	

	废气处理设施
	废布袋
	其他废物
	900-009-S59
	1
	

	洗车平台
	沉泥
	其他废物
	900-099-S59
	3
	


表4-17 项目危险废物汇总表
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	产生量（t/a）
	产生工序及装置
	形态
	危险特性
	有害成分
	产废周期
	污染防治措施

	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	0.03
	设备维修
	液态
	T, I
	石油类
	一年
	暂存于危废间内，定期交有资质单位统一处理

	废液压油
	HW08
	900-218-08
	0.06
	
	液态
	
	
	
	

	废油桶
	HW08
	900-249-08
	0.01
	
	固态
	
	
	
	

	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	2
	废气治理
	固态
	T/In
	有毒有害气体
	一年
	暂存于危废间内，定期交有资质单位统一处理

	污泥
	HW49
	772-006-49
	2
	废水治理
	固态
	T/In
	重金属
	一年
	暂存于危废间内，定期交有资质单位统一处理

	废过滤膜
	HW49
	900-041-49
	0.01
	
	固态
	T/In
	重金属
	一年
	

	废试剂
	HW49
	900-047-49
	0.5
	实验室
	液态
	T/C/I/R
	废酸、废碱
	一年
	

	废试剂瓶
	HW49
	900-047-49
	0.01
	
	固态
	T/C/I/R
	
	一年
	

	废催化剂
	HW50
	772-007-50
	0.1
	废气治理
	固态
	T
	V2O5
	一年
	


本项目危险废物建议每年转移一次，且在实际运行过程中企业加强管理，并在危险废物转移管理过程中严格执行《危险废物转移管理办法》，可有效防止危险废物对外环境造成影响。
4.2固体废物管理措施
（1）一般固体废物管理措施
①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。
②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。
③为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。
本项目一般固废暂存于车间内，集中收集，定期处置。
（2）危险废物管理措施
危险废物分类收集，加盖密封于密闭桶内，暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理。
根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）对危险废物贮存场所提出以下要求：
危废暂存间一般规定：
本项目危废暂存间占地面积20m2。危废暂存间满足如下要求：
①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。③贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。④贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少2 mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。⑤同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。⑥贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
危废间的建设满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准。
危险废物贮存管理要求：
a、本项目新建危废间，危废间占地面积20m2，危险废物产生点、包装容器和包装物上、危废间均应设置危险废物警示标志。
b、盛装危废的容器要符合标准要求，容器应根据危险废物的不同特性而设计，容器应不易破损、变形、老化，并能有效地防止渗透、扩散。装有危险废物的容器必须贴有符合《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276-2022）标准中所示的标签。
c、装载液体、半固体危险废物的容器内须保留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间。
d、盛装危险废物的容器要带盖。
e、危废储存间地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建造材料必须与危废相容；地面要硬化、耐腐蚀，且表面无裂隙；储存间内要有安全照明设施和观察窗口。
f、危废储存间要防渗漏、防流失、防扬散。
g、危废储存间设置分区，将不同种类的危废分别存储于各自分区内，各分区按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）规定设立危险废物警示标志。
h、建立档案制度，对暂存的废物种类、数量、特性、包装容器类别、存放库位、存入日期、运出日期等详细记录在案并长期保存。建立定期巡查、维护制度。
表4-18    建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表
	场所名称
	危险废物名称
	危险废物类别
	危险废物代码
	位置
	占地面积
	贮存方式
	贮存能力
	贮存周期

	危废暂存间
	废润滑油
	HW08
	900-217-08
	厂区原料库内
	1m2
	分类收集、加盖密封于密闭桶内，暂存于危废间，定期交有资质单位处理
	0.5t
	一年

	
	废液压油
	HW08
	900-218-08
	
	1m2
	
	0.5t
	一年

	
	废油桶
	HW08
	900-249-08
	
	1m2
	
	0.5t
	一年

	
	废活性炭
	HW49
	900-041-49
	
	4m2
	
	2t
	一年

	
	污泥
	HW49
	772-006-49
	
	4m2
	
	2t
	一年

	
	废过滤膜
	HW49
	900-041-49
	
	1m2
	
	0.5t
	一年

	
	废试剂
	HW49
	900-047-49
	
	1m2
	
	0.5t
	一年

	
	废试剂瓶
	HW49
	900-047-49
	
	1m2
	
	0.5t
	一年

	
	废催化剂
	HW50
	772-007-50
	
	1m2
	
	0.5t
	一年


危废暂存间标识要求：
按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）相关规定要求，危废间及危险废物储存容器上需要张贴标签，具体要求如下：














表4-19  危废间及储存容器标签示例
	场合
	样式
	要求

	露天/室外入口；室内
	[image: 危险废物贮存设施标志-竖版]
[image: 899c2812e1e3a187510ee5bcfe031df]
	1、标志颜色：危险废物设施标志背景颜色为黄色。标签边框和字体颜色为黑色。
2、字体：危险废物设施标志字体应采用黑体字，其中危险废物设施类型的字样应加粗放大并居中显示。
3、尺寸：根据标志设置位置和对应的观察距离确定尺寸，尺寸分为900mm×558mm、600mm×372mm、300mm×186mm。
4、材质：危险废物贮存、利用、处置设施标志宜采用坚固耐用的材料（如1.5mm～2mm冷轧钢板），并做搪瓷处理或贴膜处理。一般不宜使用遇水变形、变质或易燃的材料。柱式标志牌的立柱可采用38×4无缝钢管或其他坚固耐用的材料，并经过防腐处理。
5、印刷：危险废物贮存、利用、处置设施标志的图形和文字应清晰、完整，保证在足够的观察距离条件下不影响阅读。三角形警告性图形与其他信息间宜加黑色分界线区分，分界线的宽度宜不小于3mm。
6、外观质量要求：危险废物贮存、利用、处置设施的标志牌和立柱无明显变形。标志牌表面无气泡，膜或搪瓷无脱落。图案清晰，色泽一致，没有明显缺损。
7、样式：危险废物贮存、利用、处置设施标志可采用横版或竖版的形式。

	粘贴于危险废物储存容器或包装物
	[image: 3e84d240e2e9a5c5aeadefc30d74b11]
	1、危险废物标签尺寸颜色：危险废物标签背景色应采用醒目的橘黄色。标签边框和字体颜色为黑色。
2、尺寸：宜根据容器或包装物的容积进行设置，尺寸分为100mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm。
3、字体：危险废物标签字体宜采用黑体字，其中“危险废物”字样应加粗放大。
4、材质：危险废物标签所选用的材质宜具有一定的耐用性和防水性。标签可采用不干胶印刷品，或印刷品外加防水塑料袋或塑封等。
5、印刷：危险废物标签印刷的油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。危险废物标签的文字边缘宜加黑色边框，边框宽度不小于1mm，边框外宜留不小于3mm 的空白。


1）危险废物贮存场所环境影响分析
①位置：本项目危废暂存间位于厂区东南部，危废间地面和裙角需做防渗处理，四周壁与地面隔离层连成整体，渗透系数不大于1×10-10cm/s。选址不位于《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中贮存设施选址不应选择的位置，因此项目选址合理。
②储存能力：本项目危险固废储存约占地面积20m2，危废暂存间总建筑面积20m2，可满足要求。
③对周围环境的影响：危废暂存间进行了防渗处理，危险废物委托有资质的单位处理；企业应按要求编制突发环境事件应急预案，一旦发生风险事故，应立即启动突发环境事件应急预案，不会对周围环境造成影响。
2）运输过程的环境影响分析
本项目危废间进行分区，对不同种类的危险废物分类收集、分类存储区。厂区产生的危险废物均不易挥发，且危废暂存间满足防风、防雨、防晒、防渗漏等要求，并设置渗漏收集措施。一旦发生泄漏事故，应立即启动突发环境事件应急预案，不会对周围环境造成影响。
本项目产生的危险废物委托有资质单位进行处理，危险废物厂外运输由有资质单位进行运输。因此，危险废物的运输过程不会对周围环境造成影响。
3）危废利用的环境影响分析
本项目产生的危废不在厂区内利用，不会对环境造成影响。
4）委托利用的环境影响分析
建议企业从危废处置单位距离本项目的距离、危废的处置范围等角度考虑，将产生的危废交由有资质单位处置。因此危废处理措施可行，不会对周边环境产生明显影响。
综上所述，本项目产生的固体废物均得到合理处置，不会对周围环境产生污染影响。
5、土壤、地下水
（1）地下水：本项目生活废水排入园区污水管网；生产废水经厂区内污水处理站处理后循环使用，因此项目无废水排入外环境。
（2）土壤：本项目废气经废气处理措施后可以达标排放；本项目无废水排入外环境，生产车间、污水处理站、危废暂存间采取相应的防渗处理，本次评价不考虑污染物垂直下渗至土壤环境；生产设备均在密闭车间内，本次评价不考虑地面漫流；本项目土壤环境主要影响区仅限制于车间范围内，不涉及土壤环境敏感目标。因此本项目不会对土壤环境产生明显影响。
为防止本项目对地下水和土壤造成影响，已采取相应的防渗措施：
（1）重点防渗区
危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，对危废间地面和裙角进行防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。污水处理站、湿料库、发酵池地面防腐防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。
（2）一般防渗区
生产车间除重点防渗区外均为一般防渗区，项目为租赁车间，车间内地面采用25cm厚抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。
本项目采取上述防控措施后，对区域地下水、土壤环境影响较小。
项目所在区域地下水流向为由北向南，因此在本项目厂区南侧设置地下水监测井，本项目地下水跟踪监测计划见下表。
表4-20   地下水跟踪监测计划一览表
	类别
	监测
点位
	监测指标
	执行标准及限值
	监测
频次

	
	
	
	标准限值
	标准名称
	

	地下水
	厂区内南侧
	pH
	6.5-8.5
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类
	1次/年

	
	
	耗氧量
	3.0mg/L
	
	

	
	
	氨氮
	0.5mg/L
	
	

	
	
	铅
	0.01mg/L
	
	

	
	
	汞
	0.001mg/L
	
	

	
	
	砷
	0.01mg/L
	
	

	
	
	铬（六价）
	0.05mg/L
	
	

	
	
	镉
	0.005mg/L
	
	

	
	
	锌
	1.00mg/L
	
	

	
	
	钡
	0.70mg/L
	
	

	
	
	镍
	0.02mg/L
	
	

	
	
	总大肠菌群
	3.0
	
	

	
	
	菌落总数
	100（MPN-b/100 mL或CFU/100 ml）
	
	

	
	
	石油类
	0.05mg/L
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类相关要求
	



6、生态影响分析
本项目对生态的影响主要为建设施工过程中引起土壤松动和水土流失，项目建成后采取地面硬化、绿化等措施，可有效减少水土流失，对生态环境具有一定的改善作用，对区域生态环境影响较小。
[bookmark: OLE_LINK31]7、风险环境影响分析
（1）项目环境风险识别
本项目涉及的风险物质主要为润滑油、液压油、废润滑油、废液压油、尿素。危险废物暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。项目主要装置及涉及环境风险物质情况见下表
项目涉及的风险物质最大存在总量与临界量比值情况分析如下：
表4-21    环境风险物质数量与其临界量的比值计算一览表
	风险物质名称
	储存场所
	最大存在量（t） 
	临界量（t）
	Q值
	影响途径

	废润滑油
	危废间
	0.03
	100
	0.0003
	液态危险物质泄漏渗入土壤后经过土壤包气带渗透至潜水含水层

	废液压油
	
	0.06
	
	0.0006
	

	废试剂
	
	0.5
	
	0.005
	

	润滑油
	原料库
	0.03
	2500
	0.000012
	

	液压油
	
	0.06
	
	0.000024
	

	尿素
	
	7
	/
	/
	

	项目Q值∑
	0.005936
	


由此可见，本项目建成后风险物质储量与临界量的比值Q小于1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）判定，本项目环境风险潜势为I，本项目仅对环境风险进行简单分析。
（2）环境风险分析
大气环境影响：油桶或者盛装危险废物的容器等损坏裂口，引起易燃、易爆、有毒有害物质的释放，将会导致泄漏、火灾等事故。项目油品若泄漏，其物料以液态形式泄漏到地面形成液池，并在液池表面气流运动作用下部分蒸发进入大气，进而危害周边人群健康；当发生燃烧事故时，燃烧次生的CO等气体将通过大气扩散危害周边人群健康。润滑油的火灾危险类别从严执行，若泄漏发生火灾事故，在应急救援中，会在事故现场喷射大量的消防水以及冷却水等进行灭火或降低有害物质对大气的污染。
水环境和土壤环境影响：油品渗漏进入土壤层后，使土壤层中吸附大量的油品，在土壤团粒中形成膜网结构，环境中的空气难以进入土壤颗粒中，从而造成植物生物的死亡。灭火及冲洗泄漏物过程中会产生大量的洗消废水，若收集不及时，漫流至厂区，可能会对周边地表水体、地下水以及土壤产生影响。
（3）环境风险防范措施
[bookmark: OLE_LINK90]①凡禁火区均设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。
②润滑油的贮运委托具有危险品运输资质的单位采用专用车辆负责运输进厂。在总图布置上，建设单位应执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）和其他安全卫生规范的要求。
③建立健全安全规程与值勤制度，设置通讯、报警装置，定期开展储存容器检查。加强储存仓库的消防管理，配备消防器材，应按规定设置灭火器，并设置排风扇，保持库内通风畅通。
④火灾事故及处置措施采取先控制，后消灭的灭火战术：选择最适合的灭火剂和灭火方法。协助公安消防监督部门调查火灾原因核定火灾损失，查明火灾责任，未经公安监督部门和上级监督管理部门的同意，不得擅自清理火灾现场。
⑤按照要求制定《突发环境事件应急预案》，一旦发生突发事故，应及时发出警报，立即启动《突发环境事件应急预案》，并在救援小组的领导下，紧急隔离危险物品，并对危险物品进行收集，防止继续对土壤和地下水的污染，并提出治理方案。
8、 电磁辐射环境影响分析
本项目不涉及电磁辐射，无需进行电磁辐射分析。







[bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	物料存储、发酵、污水处理站废气排气筒DA001
	氨、硫化氢、臭气浓度
	“生物除臭塔+活性炭吸附”装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放，处理能力40000m3/h
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准限值，即NH3 ：4.9kg/h、H2S：4.9kg/h、臭气浓度2000
(无量纲)

	
	烘干过程、燃烧颗粒生产线撕碎、造粒废气排气筒DA002
	颗粒物、臭气浓度
	“低温等离子+塑烧板除尘器”装置处理，处理后经15m高排气筒DA002排放，处理能力80000m3/h
	参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1，即颗粒物：10mg/m3；《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2二级标准限值，即臭气浓度2000
(无量纲)

	
	替代颗粒燃烧废气排气筒DA003
	颗粒物、SO2、NOx、氨、汞及其化合物、烟气黑度
	“SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器”装置处理后经25m高排气筒DA003排放
	参照执行《锅炉大气污染物排放标准》（DB13/5161-2020）表1大气污染物排放限值，即颗粒物：20mg/m3、SO2:30mg/m3、NOx：150mg/m3、氨：2.3mg/m3、汞及其化合物：0.03mg/m3、烟气黑度≤1级

	
	免烧砖工序破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓废气排气筒DA004
	颗粒物
	“脉冲式布袋除尘器”装置处理，处理后经排气筒DA004排放，处理能力16000m3/h
	参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表1，即颗粒物：10mg/m3

	
	食堂
	食堂油烟
	油烟净化器+预留烟道于食堂所在楼顶排放，1套，风机风量2500m3/h
	《餐饮业大气污染物排放标准》（DB13/ 5808—2023）表1中小型限值要求（排放浓度小于1.5mg/m 3）

	
	无组织
	颗粒物
	设置封闭的生产车间，原料区采用雾炮及环保高压微雾降尘系统喷雾抑尘；车间出入口设置自动感应门，出口设置洗车平台；物料进出口采取快速启闭门等方式，保证无明显粉尘外溢；物料采用皮带等方式输送，封闭式建设；物料转载、下料等区域局部封闭，并配置布袋除尘器；除尘器设置密闭灰区并及时卸灰，除尘灰袋装收集后回用于生产
	参照执行《水泥工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2167-2020）表2中浓度限值要求，监控点与参照点总悬浮颗粒物
1h浓度值的差值0.5mg/m3

	
	
	氨、硫化氢、臭气浓度
	设置封闭的生产车间，设置喷淋系统定期喷淋除臭剂，车间出入口设置自动感应门，出口设置洗车平台；物料进出口采取快速启闭门等方式
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级标准限值，即NH3 ：1.5mg/m3、H2S：0.06mg/m3、臭气浓度20
(无量纲)

	地表水环境
	生产废水
	pH、色度、嗅、浊度、BOD5、氨氮、溶解性总体、溶解氧、总氯、大肠埃希氏菌、总汞、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、总镍
	经厂内污水处理站进行处理，处理后回用于厂区车间地面冲洗
	《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）表1第一类污染物最高允许排放浓度以及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020） 表1标准

	
	生活污水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	排入园区污水管网
	《污水综合排放标准》
（GB8978-1996）三级标准要求及开发区污水处理厂进水水质要求

	声环境
	生产设备
	噪声
	厂房隔声、基础减振等措施
	厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348 -2008）中3类标准，昼间65dB（A），夜间55dB(A)

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般固体废物：除尘灰、洗车沉泥、废布袋、废包装物回用于生产。
危险废物：项目产生的危险废物主要包括废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、污泥、废滤膜、废试剂、废试剂瓶、废催化剂，收集后暂存于危废间，定期交有资质单位处置。
生活垃圾送环卫部门指定地点，统一处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	（1）重点防渗区
危废间：按照《危险废物贮存污染控制标准》的相关要求，对危废间地面和裙角进行防腐防渗处理，渗透系数≤10-10cm/s。污水处理站、湿料库、发酵池地面防腐防渗处理，渗透系数≤10-7cm/s。
（2）一般防渗区
生产车间除重点防渗区外均为一般防渗区，地面采用抗渗混凝土进行硬化，渗透系数≤1×10-7cm/s。

	生态保护措施
	本项目对生态的影响主要为建设施工过程引起土壤松动和水土流失，项目建成后采取地面硬化、绿化等措施，可有效减少水土流失，对生态环境具有一定的改善作用，对区域生态环境影响较小。

	环境风险防范措施
	危废间地面做相应防腐防渗处理，渗透系数不大于10-10cm/s，危险废物分类收集，加盖封装于密闭桶内，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境、土壤和大气环境造成影响。

	其他环境管理要求
	1、环境管理要求
为保证企业污染物稳定达标排放，尽可能降低对周边环境的影响，在采取环保治理工程措施的同时，必须加强软件建设，制定全面的企业环境管理计划，保证环境保护制度化和系统化，保证企业环保工作持久开展，保证企业能够持续发展生产。
（1）根据国家有关规定，该单位工程项目环保管理工作实行企业法人负责制，并配备专职人员1名，负责厂区环境保护监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。
（2）污染处理设施的管理必须与生产经营活动一起纳入企业日常管理工作的范畴，落实责任人。同时要建立岗位责任制、制定操作规程、建立管理台账。
（3）按照《突发环境事件应急预案管理办法》和相关预案编制指南的要求编制《企业突发环境事件应急预案》。
（4）排污口规范化管理
排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之—，必须实行规范化管理。
①排污口的设置
废气：本项目设置4个废气排放口。
废水：无废水排放口。
②排污口规范化设置要求
规范排污口设置及标识标牌，按污染源监测计划实施定期监测，设置单独的电表，对环保设备进行分表计电。
A 在高噪声污染源处设置环境保护图形标志牌，在固定噪声污染源对厂界影响最大处设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
B 废气排放口按《环境保护图形标志－排污口（源）》（GBl5562.1－1995）\《排污口规范化整治技术要求（试行）》规定，设置统一制作的环境保护图形标志牌，污染物排放口设置提示性环境保护图形标志牌。并按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则，设置与之相适应的采样口。
表5-1    排污口规范化要求及环保图形标识
	序号
	项目
	要求
	环保图形标志

	1
	废气
	排气筒应设置便于采样、监测的采样口。采样口的设置应符合《污染源监测技术规范》要求
	[image: 1691120128913]

	2
	噪声
	应按照《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目位置设置与之相符的环境保护图形标识牌
	[image: 1691120174233]

	3
	固体
废物
	项目一般固体废物应设置专用储存、处置场所。固体废物贮存必须规范化，并设置与之相符的环境保护图形标识牌
	[image: 1691120181147]

	4
	
	室外
（粘贴于门上或悬挂）
粘贴于危险废物储存容器
	1、危险废物标签尺寸颜色：
尺寸：40×40cm
颜色：背景为黄色，图形为黑色
2、警告标志外檐2.5cm
3、适用于：危险废物贮存设施为房屋的，建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm时；部分危险废物利用、处置场所
	[image: 1691120189849]

	5
	
	
	1、危险废物标签尺寸颜色：
尺寸：20×20cm
底色：醒目的橘黄色
字体：黑体字
字体颜色：黑色
2、危险类别：按危险废物种类选择
	[image: 危险废物标签]


2、监测计划
项目应加强环境监测管理，监测计划由企业环境管理机构负责实施，具体监测工作可委托当地有资质的环境监测站进行监测并报告、存档等。
3、环境管理台账
①一般原则
企业应建立环境管理台账记录制度，落实环境管理台账记录的责任单位和责任人，明确工作职责，并对环境管理台账的真实性、完整性和规范性负责。一般按日或批次进行记录，异常情况应按此记录。
②记录形式
分为电子台账和纸质台账两种形式。
③记录内容
包括基本信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。
④记录存储及保存
a.纸质存储：应将纸质台账存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字、定点保存；应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。
b.电子化存储：应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。
4、排污许可管理要求
根据《排污许可管理办法（试行）》（部令第48号）、环境保护部办公厅《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）要求，在建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。
本项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部 部令第11号），不纳入排污许可管理。
5、竣工验收管理要求
根据《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日起实施）第十七条规定：“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。”
6、环境信息公开
根据《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部 部令第24号）要求：
本项目应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。
企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：
①企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
②企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
③污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息； 
④碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
⑤生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息； 
⑥生态环境违法信息；
⑦本年度临时环境信息依法披露情况； 
⑧法律法规规定的其他环境信息。












六、结论
	该项目建设符合国家产业政策，厂址选择符合相关规划要求，项目建设采取了完善的环保治理措施，可以保证各类污染物达标排放，项目建设不会改变周围环境质量，从环境保护的角度考虑，在完全落实报告中各项要求的前提下该项目建设是可行的。



附表
建设项目污染物排放量汇总表  单位t/a
	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	氨
	/
	/
	/
	1.338
	/
	1.338
	+1.338

	
	硫化氢
	/
	/
	/
	0.052
	/
	0.052
	+0.052

	
	臭气浓度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	颗粒物
	/
	/
	/
	7.05
	/
	7.05
	+7.05

	
	二氧化硫
	/
	/
	/
	2.400
	/
	2.400
	+2.400

	
	氮氧化物
	/
	/
	/
	10.335
	/
	10.335
	+10.335

	
	汞及其化合物
	/
	/
	/
	0.004
	/
	0.004
	+0.004

	
	烟气黑度
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	0.13
	/
	0.13
	+0.13

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	一般工业固体废物
	废包装物
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	除尘灰
	/
	/
	/
	132.759
	/
	132.759
	+132.759

	
	废布袋
	/
	/
	/
	1
	/
	1
	+1

	
	沉泥
	/
	/
	/
	3
	/
	3
	+3

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.06
	/
	0.06
	+0.06

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	污泥
	/
	/
	/
	2
	/
	2
	+2

	
	废过滤膜
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废试剂
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	废试剂瓶
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废催化剂
	/
	/
	/
	0.1
	/
	0.1
	+0.1

	生活垃圾
	/
	/
	/
	7.5
	/
	7.5
	7.5


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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