	审批意见：                                                  

迁行审环表〔2026〕42号

所报《迁安市佑南商贸有限公司固废水洗砂项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于迁安市永顺街道办事处潘营村，总投资500万元，环保投资30万元，占地面积19亩，总建筑面积2000平方米，主要建设厂房、办公用房等附属设施；购置安装装载机、筛分机、变压器、吸铁机、打包机、皮带输送机、洗砂机及地磅等配套设备。项目建成后，年加工水洗砂5万吨。迁安市永顺街道办事处出具了相关证明。迁安市行政审批局出具了项目备案信息。（迁行审投资备字〔2026〕187号）。
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：项目废气收集后引入脉冲袋式除尘器（风量10000m³/h）处理后由15m高排气筒（DA001）排放，满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6中大气污染物排放浓度限值；落实各项无组织废气污染防治措施，无组织排放须满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7大气污染物无组织排放限值。

项目盥洗废水用于厂区内泼洒抑尘；车间内地面冲洗废水、成品沥水及生产工序排水经明沟收集至污水池，经干排系统处理后回用生产工序；车辆冲洗废水排入洗车台沉淀池，经沉淀后循环使用；废水均不外排。

项目主要噪声源为设备噪声，采取选用低噪设备、厂房隔声（南侧为双层隔音厂房）、基础减振、风机软连接等措施，噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

项目泥饼、污泥外售砖厂综合利用；除尘器产生的废布袋厂家回收；除尘灰外售综合利用；絮凝剂产生的废包装袋收集后外售；生活垃圾交由环卫部门分类处置；废润滑油、废液压油、废油桶暂存于公司危废间内，定期由有资质单位处理。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，对生产车间、危废暂存间等要采取严格完善的防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
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