	审批意见：                                                  

迁行审环表〔2026〕44号

所报《河北实远环保科技有限公司固废无害化处置、再利用项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

该项目位于河北迁安经济开发区纬九街北侧、经十一路东侧（迁安市仁通金属制品有限公司院内1号2号厂房），总投资10500万元，环保投资200万元，项目不新增占地、租赁仁通公司现有车间进行建设，项目占地面积约39.43亩，建设1条固废烘干生产线，1条固废制砖生产线，1条替代燃烧颗粒生产线，1条营养土发酵生产线，利用院内原有厂房建设生产车间、办公楼，总建筑面积18944.13㎡，购置安装搅拌式滚筒干燥机、打碎机、搅拌机、发酵池、粉碎机、撕碎机、造粒机、免压砖压型机、负压抽风装置、信息化智慧管理平台及在线监测平台等设备，项目建成后，每年可处置一般固体废物量51万吨。河北迁安经济开发区管理委员会(迁安高新技术产业开发区管理委员会)出具了项目的入园意见和项目备案信息〔迁经开行审投资西备字〔2026〕61号〕。

该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期:加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，项目利用现有厂房建设，施工内容主要包括设备的安装和调试。加强施工场地的废气、噪声的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中颗粒物无组织排放监控浓度限值，施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准。

2、运营期:物料存储、发酵、污水处理站废气通过一套生物除臭塔+活性炭吸附装置进行处理，处理后废气经15m高排气筒DA001排放；烘干过程、燃烧颗粒生产线撕碎、造粒废气经一套低温等离子+塑烧板除尘器装置处理，处理后经15m高排气筒DA002排放；替代颗粒燃烧废气经一套SCR脱硝+干法脱硫+脉冲布袋除尘器装置处理后经25m高排气筒DA003排放；免烧砖工序破碎、搅拌、水泥仓、粉煤灰仓废气经一套脉冲式布袋除尘器装置处理，处理后经排气筒DA004排放；食堂油烟经油烟净化器+预留烟道于食堂所在楼顶排放；设置封闭的生产车间、原料区采用雾炮及环保高压微雾降尘系统喷雾抑尘、车间出入口设置自动感应门、出口设置洗车平台、物料进出口采取快速启闭门等方式控制无组织颗粒物排放；设置封闭的生产车间、设置喷淋系统定期喷淋除臭剂、车间出入口设置自动感应门、出口设置洗车平台、物料进出口采取快速启闭门等方式控制无组织氨、硫化氢、臭气浓度排放。

项目生产废水经厂内污水处理站进行处理，处理后回用于厂区车间地面冲洗，不外排；项目职工生活污水排入园区污水管网。
项目主要新增噪声为设备噪声，采取选用低噪声设备、基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

除尘灰、洗车沉泥、废布袋、废包装物集中收集，暂存于一般固废区，定期回用于生产；废润滑油、废液压油、废油桶、废活性炭、污泥、废滤膜、废试剂、废试剂瓶、废催化剂等危险废物在危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。
认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，对危废间、污水处理站、湿料库、发酵池地面等采取重点防渗措施，对生产车间其他区域等采取一般防渗措施，防止渗漏造成地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
经办人：                       

                                                  2026年 8月28日


