建设项目环境影响报告表

(污染影响类)

项目名称：  迁安市迁安镇石李桥液化汽站项目  
建设单位(盖章)：迁安市迁安镇石李桥液化汽站   
编制日期：     2026年8月                 
中华人民共和国生态环境部制

目  录
1一、建设项目基本情况


37二、建设项目工程分析

 

46三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


54四、主要环境影响和保护措施


70五、环境保护措施监督检查清单


74六、结论


75附表



  

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	迁安市迁安镇石李桥液化汽站项目

	项目代码
	2512-130283-89-01-580462

	建设单位联系人
	李财
	联系方式
	

	建设地点
	迁安市兴安街道前石李桥村西侧

	地理坐标
	(东经118度42分41.140秒，北纬39度59分24.400秒)

	国民经济

行业类别
	G5941油气仓储
	建设项目

行业类别
	五十三、装卸搬运和仓储业59危险品仓储594中其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库)

	建设性质
	☑新建(迁建)
□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	√首次申报项目     
□不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目
□重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	迁安市行政审批局
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	迁行审投资备字〔2025〕208号

	总投资(万元)
	20
	环保投资(万元)
	5

	环保投资占比(%)
	25
	施工工期
	3个月

	是否开工建设
	√否

(是：             
	用地(用海)
面积(m2)
	2366

	专项评价设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)专项评价设置原则表，本项目专项评价设置情况见表1。
表1    项目专项评价设置情况判定表
类别

设置原则

本项目情况

是否设置

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目
项目废气污染物主要为非甲烷总烃，不涉及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气以及《有毒有害大气污染物名录》中的污染物

否
地表水

新增工业废水直排建设项目(槽罐车外送污水处理厂的除外)；新增废水直排的污水集中处理厂
项目运营期储罐喷淋废水循环使用，生活污水直接就地泼洒抑尘，不外排。
否
环境

风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目
本项目风险物质(液化石油气)存储量超过临界量，设置环境风险专项评价

是
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目不属于新增河道取水的污染类建设项目

否
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目区域不涉及海洋，不属于海洋工程建设项目

否
注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物(不包括无排放标准的污染物)。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法参考《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169)附录B、附录C。

根据表1对比分析，项目需设置风险专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无


	其他符合性分析
	1、产业政策符合性

本项目为〔G5941〕油气仓储项目，对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目为允许类项目。对照《市场准入负面清单(2025年版)》，本项目为由地方政府核准方可建设项目，本项目已取得《燃气经营许可证》，因此，本项目符合国家产业政策要求。
2、生态环境分区管控符合性分析

(1)生态保护红线

根据《迁安市国土空间总体规划》(2021-2035年)，将整合优化后的自然保护地，以及迁安水源涵养、生物多样性维护、防风固沙、水土保持等生态服务功能极重要区和水土流失、土地沙化等生态环境极敏感区等区域，以及目前基本没有人类活动、具有潜在重要生态价值的生态空间划入生态保护红线。划定生态保护红线面积69.86平方公里(10.48万亩)，主要分布在滦河、北部山区及西南部山区，呈带状和斑块状分布。红线类型为水源涵养，红线名称为滦河下游水源涵养功能红线区。
本项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，不在生态保护红线区范围内，与最近的生态保护红线距离约2.9km。项目与周边红线区相对位置图见下图。
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图1    迁安市生态环境保护红线图
(2)环境质量底线

①环境空气：根据《2024年唐山市生态环境状况公报》，项目所在区域迁安市为环境质量超标地区(O390%百分位数8h平均浓度超标)。项目采取了完善的环境治理措施，污染物排放满足标准。

②地表水环境：项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响。

③地下水和土壤环境：本项目针对地下水环境污染采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急处置”的原则，厂区均按要求进行了分区防腐、防渗处理，项目对地下水和土壤影响不大。

④声环境：项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，厂界噪声达标排放。

(3)资源利用上线

本项目用水取自厂区水井，用电引自当地电网，不受资源利用上线的制约。

(4)环境准入负面清单

本项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》限制类和淘汰类项目；不属于《市场准入负面清单(2025年版)》的禁止类项目。
(5)“三线一单”分区管控要求

①与《河北省生态环境准入清单(2023年版)》的符合性分析
经查询河北省生态环境分区管控-公众版，本项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，属于一般管控单元。
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图2    河北省生态环境管控单元图(2023版)
根据《河北省生态环境准入清单》(2023年版)，项目与河北省生态环境准入综合管控要求符合性分析、与各要素及重点行业管理要求符合性分析见下表。
表2    河北省生态环境准入综合管控要求及符合性分析

战略定位

环境目标
存在主要问题
管控策略
项目情况

符合性

全国重要水源涵养与水土保持区，京津冀重要的生态屏障、重要湖泊湿地等

加强生态空间分区管控，严格保护区域和首都生态安全，保

障京津用水安全

1.燕山-太行山局地受城镇、产业发展扰动

2.海岸线过度开发，生态

功能退化严重

1.严格坝上高原生态防护区、燕山-太行山生态涵养区用途管控。森林抚育、生态修复等，强化区域水源涵养功能。

2.加强拒马河、永定河、潮白河和北运河廊道生态修复与保护，加快白洋淀生态修复与治理，保障中部核心区生态安全。

3.加强密云水库、官厅水库、潘家口-大黑汀水库等源头区防护，严格南水北调、引黄入冀补淀等饮水通道廊道区安全保护。

4.严格岸线开发管控加强海洋保护区、滨海湿地、河口等保护，确保自然岸线比例不降低。

项目位于迁安兴安街道前石李桥村西，不会对水源涵养与水土保持产生影响
符合
京津冀大气环境重点治理区

2025年地级城市PM2.5浓度确保降至37微克/立方米。

1.颗粒物、NO2及O3的复合污染特征显著

2.以钢铁、电力、化工等为主的重工业和交通贡献突出

3.沿太行山传输带和唐山地区污染贡献突出

4.人居安全风险突出

1.严格钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，强化大气环境通道城市污染治理，有序推动钢铁、化工等向沿海、区域外转移，严格运输及重污染停产等管控。

2.强化以控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤、严格禁煤区管控，倡导清洁能源

3.强化船舶和区域交通源管控。降低燃油机动车使用强度，严格车船排放标准，加强交通运货管控，强化城区交通管控，优化港口集疏运体系。

4.加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，加强工业氮氧化物(NOx)和挥

发性有机物(VOCs)协同减排。

5.加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。

1、项目不在产能管控范围，项目严格执行重污染停产等管控要求。2、项目不涉及煤炭。3、项目不涉及。4、不涉及。5、项目不涉及敏感区。

符合

首都水源涵养区；京津补水通道区；水环境重点治理区

2025年全省地表水国省考断面优良水体比例达到82%，国省考断面全面消除Ⅴ类

1.水资源短缺，地表河流开发强度高，水生态退化问题犹存，冀中南地区河流逐步恢复。

2.水污染问题逐步改善，局地水污染物问题突出。3.污染分布时空不均，子牙河、大清河水系承担了全省主要的污染排放

1．针对全省七大主要流域，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，污水设施水平提高，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水整治，完善园区污水集中设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水设施建设。

2.针对北部潮河、白河、永定河，南拒马河、瀑河、漕河等入淀河流，冀中南滹沱河、滏阳河、漳河、卫河等污染严重河流，提出生态补水要求，恢复河流生态，提高纳污能力。

3.针对岗南、黄壁庄、桃林口、洋河等水库、南水北调、引黄入冀补淀等饮水通道，明确源头保护区和清水廊道维护区，实行分区分类管控，加强水安全防护。

1、储罐喷淋废水循环使用，生活污水为盥洗水，成分简单，泼洒抑尘，不外排。2、项目不涉及。3、项目不涉及

符合

土壤及地下水风险防控

2025年底前，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%。国家地下水环境质量区域考核点位V类水比例控制在27.1%以下。

受产业重工化影响，局地

土壤、地下水超标

1.加强农用地风险防控，结合土壤成果，制定农用地污染地块治理方案。

2.强化钢铁、焦化、电镀、化工、填埋场、电池等企业及园区土壤及地下水风险监管，推动重金属源头减量、末端管控。

3.严格农用地、建设用地污染地块再利用监管，加强潜在风险土地常规监管。

4.加强基本农田保护，建设高标准农田，建立农田常规监测体系，保障农产品安全。

5.以保护和改善地下水环境质量为核心，开展“双源”及考核点地下水环境状况调查评估，优化完善地下水环境监测网，加强地下水污染源头预防，保障地下水型饮用水水源环境安全。

1、项目不涉及。2、项目针对地下水、土壤污染源采取分区防控措施。3、项目不涉及。4、项目不涉及。5、项目针对地下水、土壤污染源采取分区防控措施

符合

资源高效利用

构建高效、绿色、平衡的资源利用体系，缓解地下水超采、环境污染、生态退化。

1.资源利用结构失衡问题突出，大气环境污染、地下水超采及漏斗等生态环境问题极为突出

2.面临海岸线过度开发的问题。

1.强化控煤为重点的能源清洁化战略，严格禁煤区、控煤区管控，提倡清洁能源。

2.优化用水结构，强化用水监管，发掘多源供水，缓解地下水超采压力。

3.明确自然岸线比例底线，加快重点河口湿地等维育，海陆统筹，强化工业、港口、城镇岸线监管，保障海洋生态安全。

1、项目不涉及煤炭。2、项目不属于地下水超采及漏斗区，用水取自厂区水井。3、项目不涉及

符合

产业转型与高质量发展的战略区，京津冀协同发展重要支撑区

/
1.典型的产业重化和县域经济发展模式

2.钢铁、焦化石化等产业比重高

3.域内企业数量繁多、布局分散，产城混杂现象问题突出

1.优化产业结构。落实国家、省市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。

2.严格环评审批。对于质量考核不达标的地区、园区，实现项目限批、限产，倒逼产业升级。

3．强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区生态水平，加强新建项目及现有污染项目入园，严格分散企业管控。

4.缓解产城混杂压力，以钢铁、焦化、化工、水泥、平板玻璃等为重点，推动产业退城搬迁。

1、项目不在产能管控范围。2、不涉及。3、项目不涉及。4、项目不涉及
符合

表3    河北省各要素及重点行业管控要求及符合性分析

生态保护红线区总体管控要求
属性
管控类别

管控要求
项目情况

符合性

生态保护红线总体要求

禁止建设开发

活动

生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，不在生态保护红线区范围内，与最近的生态保护红线距离约2.9km。
符合
一般生态空间总体管控要求

属性
管控类别

管控要求
项目情况

符合性

总体要求

空间布局

1.应当按照限制性开发管理要求，形成点状开发、面上保护的空间结构，开发强度得到有效控制，限制进行大规模高强度工业化城镇化，以保持并提高生态产品供给能力，保有大片开敞生态空间、水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。

2.根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。

3.区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。

4.严格矿产资源开发与管控。在维持区域生态功能的前提下，现有矿区或已取得合法矿业权的矿区，允许适度矿产资源开发，严格执行绿色矿山建设要求；禁止新建、扩建与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的、石膏矿、平原区煤矿、达不到工业品位的铁矿等矿产资源开发项目，做好矿区开发生态环境影响等评估论证，论证不通过，一律禁止开发。

5.生态保护红线和各类保护地等禁止开发区周边的一般生态空间范围内，禁止新设矿业权或新建矿区，现有合法矿业权、矿区严格开发规模和强度控制，原则上不得向禁止开发区方向扩大开发规模，根据禁止开发区的功能要求，严格做好生态安全防护减缓措施与风险应急预案。

6.在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下，支持重点生态功能区适度开发利用特色资源，合理发展适宜性产业，如生态农业、生态林业、生态旅游，在畜牧业为主的区域，建立稳定、优质、高产的人工饲草基地，推行舍饲圈养；在重要防风固沙区，合理发展沙产业；在蓄滞洪区，发展避洪经济；在海洋生态功能保护区，发展海洋生态养殖、生态旅游等海洋生态产业，做好区域生态功能影响论证。

7.提升区域生态功能的保护活动。如江河源头及湖库上游地区流域治理、水源涵养区、水土防护区、防风固沙生态建设、区域退耕还草还林还湿等生态防护建设。

项目属于“油气仓储”，不在《环境保护综合名录(2021年版)》“高污染、高风险”管控项目名录之列
符合
水源涵养

空间布局约束

1.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、采砂采土等，现有相关开发建设活动，严格管控，引导其合理退出。
2.禁止新建、扩建导致水体污染的产业项目，开展生态清洁小流域的建设。

3.坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。

4.严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。

5.禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间，已侵占的全部予以恢复。

项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响。
符合

全省大气环境总体管控要求
管控类型

管控要求
项目情况

符合性
污染防控目标

1.2025年全省主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重度及以上重污染天气。PM2.5平均浓度持续降低，达到37微克/立方米，优良天数持续提高达到75%。单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别完成国家下达的16.64万吨、0.57万吨、14.05万吨和5.64万吨目标。

项目装卸、储存、充装过程产生的少量非甲烷总烃通过加强通风后无组织排放

符合
2.张家口、承德市实现全面稳定达标。到2025年，地级城市PM2.5浓度确保降至37微克/立方米，力争降至35微克/立方米，空气质量优良天数比率确保达到75%，力争达到80%。重点城市稳定退出全国后十位。

空间布局约束
1.严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。

项目不涉及
符合
2.对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

项目不涉及

符合
3.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，严格控制新增产能，遏制高耗能、高排放项目盲目发展。持续巩固去产能成果，严格落实产业准入条件，坚决防止反弹，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。2025年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的升级改造、搬迁或关闭退出；各地已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。原则上禁止新建化工园区，加快对现有化工园区评估与整合调整，对于整改不满足要求的，取消园区资格。到2025年底，各县(市、区)实现重点行业企业基本按主导功能入园。

项目不涉及
符合
4.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。

项目不燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料

符合
5.禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。

项目不涉及

符合
污染物排放管控

1.细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。

项目不涉及
符合
2.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后，全省现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。

项目装卸、储存、充装过程产生的少量非甲烷总烃通过加强通风后无组织排放
符合
3.深入实施燃煤锅炉治理，全省基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉(有特殊政策的山区县除外)。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。

项目不设锅炉

符合

4.到2025年，全省城区集中供热普及率达到100%，城市建成区清洁取暖率达到100%。

项目不涉及

符合

5.提高应对气候变化能力，加强碳排放和大气污染物协同控制，推动分区域、分梯次达峰，鼓励有条件的地方率先达峰。到2025年，单位地区生产总值能源消耗及二氧化碳排放量达到国家要求。推进钢铁、建材等重点行业尽早实现二氧化碳排放达峰，力争钢铁、水泥行业2025年前实现碳达峰。大力发展低碳交通，不断提高营运车辆和船舶的新能源和清洁能源应用比例，到2025年，营运车辆和船舶单位运输周转量二氧化碳排放强度比2020年分别下降4%和3.5%。

项目采用先进的生产、节能技术，项目实施后碳排放强度较低

符合
6.加强能源重化工产能管控，到2035年能源重化工行业进一步压减产能，加快产业升级和工艺设备改造力度，2035年重点行业能效水耗水平达到国际先进水平；2035年100%国家级工业园区和80%省级工业园区实现循环化改造。推动工业氮氧化物和挥发性有机物协同减排。

项目采用先进的生产、节能技术

符合

7.巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。

项目不涉及

符合

8.其他已有行业排放标准的砖瓦、石灰、无机盐、铁合金、有色金属等执行行业排放标准，暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、矿物棉等建材行业，工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，全面加大污染治理力度，原则上颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米，其中日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。

项目不涉及

符合

9.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物(VOCs)废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物(VOCs)

综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物(VOCs)综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复(LDAR)管理系统，推广建设涉挥发性有机物(VOCs)“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物(VOCs)有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。

项目装卸、储存、充装过程产生的少量非甲烷总烃通过加强通风后无组织排放
符合

10.开展钢铁，水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放排查工作：物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

项目不属于重点行业
符合
11.加快油品质量升级。按照国家部署要求，全省供应符合国六标准的车用汽油和车用柴油，停止销售低于国六标准的汽油柴油，实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并轨”。到2025年，年销售汽油量大于3000吨的加油站全部安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。全面建立重型柴油车污染防治责任制度，强化重点用车单位进出场车辆电子台账动态管理。加快推广应用新能源汽车。

项目运输全部采用新能源汽车或国六标准汽车运输

符合

12.加快发展清洁航运，鼓励船舶进行发动机升级或尾气处理，推动船舶使用氢燃料电池，靠港船舶使用岸电和电驱动货物装卸，在沿海地区研究设立船舶氮氧化物排放控制区。到2025年，秦皇岛港、唐山港、黄骅港80%的5万吨级以上泊位(油气码头除外)具备岸电供应能力。

项目不涉及

符合
13.全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。地级城市和定州、辛集市调整完善并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。实施船舶发动机第二阶段标准和油船油气回收标准。港口、机场、铁路货场、物流园区开展非道路移动机械低排放控制区建设，推动非道路移动机械实现零排放或近零排放。落实非道路移动机械使用登记管理制度，消除工程机械冒黑烟现象。

项目不涉及
符合

14.积极推进铁路专用线建设，大宗货物年货运量150万吨以上企业及新建的电力等大型工矿企业、物流园区，铁路专用线接入比例达到80%以上。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。

项目不涉及
符合

15.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。加强道路扬尘综合整治。到2025年，所有设区市和县级城市道路、城乡结合部、背街小巷基本实现机械化清扫，采取机械化清扫保洁的路面每平米浮土达到3克以下。全省工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。实施城市土地硬化和复绿。大型煤炭、矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物流输送系统封闭改造。依法关闭一批无排污许可证、排放不达标的露天矿山，以张家口、保定、承德等市为重点，深度整治矿山扬尘。

项目不涉及
符合

16.严禁秸秆、垃圾露天焚烧。严密部署、压实责任，实行全区域、全时段、常态化禁燃禁放烟花爆竹。

项目不涉及

符合

17.控制农业源氨排放，推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。到2025年，推进大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。

项目不涉及

符合

18.全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质、高能耗企业(即“双超双有高耗能”)的企业实施强制性清洁生产审核。

本项目采用资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备

符合
19.以市主城区为重点，开展油烟和非甲烷总烃控制，鼓励油烟和非甲烷总烃按照1mg/m3和10mg/m3开展治理，加强餐饮油烟管控，推进大中型餐饮企业(3个灶头及以上)在线监测设备安装联网，确保稳定达标运行。

项目不涉及

符合
地表水总体管控要求

管控类型
管控要求

编制依据

符合性
污染防控

目标

到2025年水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复。地表水优良水体比例达到82%，全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体，县级城市建成区黑臭水体比例基本清除，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%；近岸海域优良(一、二)水质比例达到98%以上，入海河流国控断面力争全部达到Ⅲ类水质比例；化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别完成国家下达的16.64万吨、0.57万吨、14.05万吨和5.64万吨目标。

项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响。

符合

空间布局约束
2.未完成污水集中处理设施建设的工业园区(工业集聚区)，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。

项目不涉及

符合
3.促进产业合理聚集。推动钢铁、石化等高耗水行业向沿海、园区转移，鼓励焦化、印染、制革、造纸等企业向煤化工业基地、产业园区转移，推进涉水工业企业全面入园进区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭；推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表，确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。

符合

污染物排放管控

1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。涉水主要污染物排放中对纳入产业结构调整指导目录的鼓励类建设项目，新增水主要污染物排放总量指标实行等量削减替代，其他类建设项目实行2倍削减替代；对未完成污染防治攻坚战成效考核地表水环境质量指标的县(市、区)，全部实行2倍消减替代。

项目不属于高污染、高耗水项目及产能过剩行业。项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响。

符合
2.实施沿海三市总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放。

符合

6.工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级A标准；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。

项目不涉及

符合

土壤及地下水风险防控总体管控要求

管控类型
管控要求

项目情况

符合性

污染防控目标

1.2025年底前，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位V类水比例控制在27.1%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。

项目采取了完善的防渗措施，正常工况下不会造成区域土壤和地下水污染

符合
危险废物产生企业和利用处置企业要根据土壤污染防治相关要求，完善突发环境事件应急预案内容，并向所在地环保部门备案。

项目投产前需编制应急预案，并报行政主管部门备案

符合
空间布局约束
1.永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。

项目不占用永久基本农田

符合

3.推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价。

项目不属于重点行业，项目正在进行环境影响评价

符合

环境风险防控

1.新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。

项目不涉及重金属

符合

7.以焦化、农药、化工、钢铁等行业为重点，强化土壤污染风险管控与修复、效果评估、后期管理。针对重点行业企业用地土壤污染状况调查确定的潜在高风险地块、超标地块和纳入调查名录的暂不开发利用地块等，合理划定管控区域并实施管控。推进腾退地块土壤污染风险管控和修复。探索在产企业边生产边管控的土壤污染风险管控模式和污染地块的“环境修复+开发建设”模式。

项目采取了完善的防渗措施，未造成区域土壤和地下水污染

符合

13.加强土壤与地下水环境监测。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。2025年底前，土壤监测点位布设全面覆盖曾作为工矿用地或者发生过重大、特大污染事故等需重点监测地块，重点覆盖工业利用时间大于30年的地块，并完成1轮监测。对“国考点位”按月开展地下水环境监测，对“省考点位”每年至少监测1次。

项目不属于重点监管单位

符合

资源利用总体管控要求

属性
管控类型

管控要求

项目情况

符合性
水资源

总量和强度要求

1.到2025年，全省用水总量控制在206亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降15%，农田灌溉水利用系数达到0.68，地表水供水比例增加到54%，重点河湖水生态功能逐步修复，基本生态流量达标率到90%。

项目用水外购

符合
管控要求

1.到2025年，压减地下水超采量达到16.2亿立方米。严格禁限采区管理要求，在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水；在地下水超采区、南水北调受水区，除符合补办条件的外，原则上不再审批开凿新的取水井；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目，确需新增取用地下水的，限采区按照“用1减2”的比例、一般超采区按照“用1减1”的比例，实行“先减后加”同步削减其他取水单位或个人的地下水许可开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。完善省市县三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，对取用水总量已达到或超过可用水量的地方，暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近用水量的地方，限制审批新增取水。对于其他符合《河北省水利厅关于严格地下水取水管理有关事项的通知》中不予批准取用地下水的若干情形，一律禁止新开凿新的取水井。

根据《关于公布地下水禁止开采区、限制开采区范围的通知》，项目所在地不属于禁止、限制开采区；项目用水外购
符合
3.强化用水定额管理，建立覆盖主要农作物、工业产品和生活服务业的先进用水定额体系，实行用水定额动态调整。全面推进节水型城市建设，到2025年全省累计60%以上县(市、区)达到节水型社会评价标准，其中南水北调受水区各县(市、区)全部达到节水型社会评价标准。深入推进工业节水减排，大力推广节水工艺和技术，严格控制建设高耗水项目，提升高耗水企业废水深度处理和达标再利用水平。大力发展节水灌溉，积极推进农村生活用水设施节水改造。

不涉及

符合
产业布局相关总体管控要求

产业总体布局要求

禁止建设国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。
项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类产业项目，根据《市场准入负面清单(2025年版)》，本项目不属于其中禁止类项目，由地方政府核准方可建设项目，已取得《燃气经营许可证》，因此，本项目符合国家产业政策要求。
符合
2.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。

项目不在《环境保护综合名录》“高污染、高风险”管控项目名录之列

符合

3.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工等产能项目建设，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。

项目不涉及
符合
4.上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。

根据《2025年唐山市生态环境状况公报》，项目所在区域迁安市为环境质量超标地区

符合
6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业限期退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤(燃重油等)炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。

项目不属于上述行业

符合
7.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。

项目不涉及

符合

项目入园准入要求

1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。新建工业项目原则上必须全部进园入区。确因资源、环境等特殊原因不能进园入区的工业项目，实行一事一议，由市、县政府科学论证后办理用地手续。

项目不属于上述行业

符合
2.加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

3.县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。

4.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区(无规划及环评)内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。

5.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。

②《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字〔2021〕48号)
根据《唐山市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》(唐政字〔2021〕48号)及《唐山市生态环境准入清单(2023年版)》，项目属于ZH13028320001重点管控单元。

根据《唐山市生态环境准入清单(2023年版)》，项目与唐山市总体生态环境准入清单要求符合性分析、与唐山市陆域环境管控单元准入清单——迁安市管控单元——ZH13028320001一般管控单元管控要求符合性分析见下表。

表4    唐山市总体生态环境准入清单要求及符合性分析

要素属性

管控类别

管控要求

项目情况

符合性

生态保护红线区
空间布局约束
禁止类管

控要求
生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。
项目不在生态保护红线区范围内，与最近的生态保护红线距离约2.9km
符合
限制类管

控要求
生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。

(1)管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

(2)原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖(不包括投礁型海洋牧场、围海养殖)等活动，修筑生产生活设施。

(3)经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

(4)按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

(5)不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

(6)必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

(7)地质调查与矿产资源勘查开采。〔具体开采活动，详见《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号)〕。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

(8)依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

(9)根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。

(10)法律法规规定允许的其他人为活动。

开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号)规定办理用地用海用岛审批。
符合
一般生态空间

总体要求

空间布局约束

1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。
项目不属于限制类和淘汰类产业，项目已取得迁安市行政审批局的备案，备案编号：迁行审投资备字〔2025〕208号
符合

2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。
项目位于兴安街道前石李桥村西
符合
3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。

项目不涉及

符合

4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。

项目不属于矿产资源开发项目
符合

5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。

项目不属于非煤矿山

符合

6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。
项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西，不占用林地、草原
符合

7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
项目不属于农业开发类项目
符合
水源涵养

空间布局约束

1、禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。
不涉及
符合

2、禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。

项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响
符合

3、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。

不涉及
符合
4、禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。
项目不属于高水资源消耗产业
符合
水土保持

空间布局约束

1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。

不涉及
符合

2、在水土保持生态功能保护区内，禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。

不涉及
符合

3、限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。

项目不属于土地资源高消耗产业
符合

4、禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十五度以上的陡坡地和大中型水库周边汇水区域二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。

不涉及
符合

5、对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。

不涉及
符合

大气环境

污染防控目标
2025年，全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。
项目无颗粒物产生
符合
空间布局约束

1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西(遵化)4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。
项目物料运输采用新能源汽车或国六标准汽车运输
符合
2、严禁违规新增钢铁、焦化、平板玻璃、水泥陶瓷产能，禁止新建《产业结构调整指导目录》中限制类项目

项目不属于新增钢铁产能，项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制类项目

符合

3、新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。

项目不涉及执行产能置换、煤炭替代，项目污染物实行倍量削减
符合

4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。

项目不涉及燃煤热风炉和锅炉
符合
5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。

企业不涉及列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品

符合

6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油(醇基燃料)锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县(市)、开发区(管理区)全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。

项目不涉及燃煤、燃生物质燃料、燃油(醇基燃料)锅炉

符合

污染物排放管控

1、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。
项目不涉及
符合

2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油(醇基燃料)锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准(DB13/5161)》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》(唐气领办〔2019〕10号)要求。
项目不涉及
符合

3、加强农村燃煤污染治理：(一)推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；(二)加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；(三)推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。

项目不涉及

符合
4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结(球团)、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。

项目不涉及

符合

5、推广新能源机动车，建设相应的充电站(桩)、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。
项目物料运输采用新能源汽车或国六标准汽车运输
符合

6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。

项目不涉及

符合
7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。

项目不属于矿山项目

符合

8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。
本项目施工期严格执行上述要求

符合

9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。

项目不涉及
符合
10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。

项目不涉及
符合

11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。

项目运输采用新能源汽车或国六标准汽车运输

符合

12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。

项目不涉及

符合

13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。

项目挥发性有机物排放较少
符合

14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。

项目不涉及

符合

16、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
项目采用先进的生产技术和节能技术，碳排放强度较低
符合
环境风险防控

完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。

项目不涉及

符合

资源开发利用
1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

项目不使用煤炭

符合

2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。

项目采用先进的生产技术和节能技术

符合

3、新(改、扩)建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。

项目单位产品能耗满足《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求

符合
地表水环境

污染防控目标
到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到78.57%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。
项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响
符合
空间布局约束

1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。
项目不涉及
符合
2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。

项目不属于高污染、高耗水项目
符合

3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
项目不在重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，符合城乡规划和土地利用总体规划
符合
4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区(工业集聚区)，暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。

项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响
符合

5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
项目不涉及
符合

土壤及地下水环境

空间布局

1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目

项目不在居民区，周边无学校、医院、疗养院等单位

符合

2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。

项目不涉及

符合
3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。

项目不涉及
符合
污染排放管控

1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
项目不涉及

符合
2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。
项目不涉及铅、汞、铬、镉和类金属砷，项目固体废物全部得到妥善处置

符合

3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。

危险废物暂存于危废暂存间，对各类危险废物进行分类收集、分类贮存，并按照危险废物相关要求进行转移、处置
符合
4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。
项目固体废物处置设施满足防扬散、防流失、防渗漏要求。按照“资源化、无害化”的处置原则处置一般固废，加强废物回收综合利用

符合

5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。
危险废物暂存于危废暂存间，对各类危险废物进行分类收集、分类贮存，并按照危险废物相关要求进行转移、处置

符合

环境风险管控

产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。

本次要求企业编制突发环境事件应急预案并备案，定期进行应急培训和演练。项目针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，环境风险可接受

符合

资源

水资源

资源利用效率要求

1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。
根据《关于公布地下水禁止开采区、限制开采区范围的通知》，项目所在地不属于禁止、限制开采区
符合

把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。

项目加强节约用水措施
符合
产业总体布局要求

空间布局约束

1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。

项目不属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中限制类、淘汰类产业项目，根据《市场准入负面清单(2025年版)》，项目为由地方政府核准，方可建设项目，已取得燃气经营许可证
符合

2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。

项目符合国家产业政策和准入标准，符合生态环境准入清单要求。项目不属于高污染项目
符合
3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。
项目不属于产能严重过剩行业

符合

4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。
项目不涉及
符合

5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤(燃重油等)炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。

项目不涉及
符合

6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。

项目不涉及

符合

7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求

项目不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》中明确的“两高”项目

符合

8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址(指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同)建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区(指拥有海岸线的设区市)不低于2000万吨/年(允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年)。

项目不涉及
符合
9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。

项目不涉及
符合
10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工

项目必须进入规范化工园区。

项目不涉及
符合
11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。

项目不涉及
符合
12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。

项目不涉及
符合
13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。

项目不涉及
符合
14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。

项目不涉及
符合
15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。

项目不涉及
符合
16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。

项目不涉及
符合
17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。

项目不涉及
符合
18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。
项目不涉及
符合
项目入园准入要求

空间布局约束

1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。

项目无落后生产技术、工艺、装备和产品

符合

2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业

项目不涉及
符合

3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
项目不涉及
符合

污染物排放管控

钢铁企业大气污染物排放应达到《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169)以及国家、省、市相关超低排放限值要求。

项目不涉及
符合

表5    迁安市管控单元管控要求及符合性

编号

区县

乡镇

单元类别

环境要素类别

维度

管控措施

项目情况

符合性

ZH13028320012
迁安市

滨河街道、兴安街道、杨店子街道、野鸡坨镇、永顺街道、赵店子镇
重点管控单元

1、中心城区2、大气环境受 
体敏感重点管 
控区 
3、水环境城镇 
生活污染重点 
管控区4、地下水污染 
风险重点管控 
区
空间布局约束

1、中心城区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。
2、新建企业原则上均应建在工业集聚区。对建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭。
不涉及
符合

污染物排放管控

1、加强涂料等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。 
2、涉VOCs企业污染物排放执行全市产业总体管控要求中涉VOCs行业污染物排放管控要求。
3、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区建设排水管网一律实行雨污分流；加快旧城区污水管网改造，实现雨污分流。
本项目产生非甲烷总烃量较少，无组织排放；项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排
符合

环境风险管控

1、大气污染物排放重点企业应当编制重污染天气应急响应操作方案，严格落实重污染天气应急响应措施。 
2、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。
本项目不属于大气污染物排放重点企业，厂区内做好防渗措施
符合

资源利用效率要求

1、淘汰集中供热管网覆盖范围内的散煤。 
2、禁燃区执行全市资源利用总体管控要求中禁燃区管控要求。
不涉及
符合

3、与沙区关系

根据《全国防沙治沙规划(2021-2030年)》，项目位于迁安市，为黄淮海平原半湿润、湿润沙化土地类型区。本项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，不在迁安市沙区范围内。

[image: image2.emf]沙化区

项目位置

图3    项目与沙区位置关系图

4、与生态环境保护规划符合性

项目与生态环境保护规划符合性见下表。
表6    项目与环境保护规划符合性分析

规划

规划要求

项目情况

符合性

1
河北省生态环境保护“十四五”规划

基本原则：

坚持绿色发展。

坚持人民至上。

坚持系统观念。

坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”。

坚持改革创新。

根据迁安市国土空间控制线规划图，项目不在生态保护红线区范围内；本次要求企业编制突发环境事件应急预案并备案

符合

主要目标：

绿色低碳转型成效显著。

生态环境质量持续改善。

生态服务功能稳步提升。

环境风险得到有效防控。

现代环境治理体系加快形成。

项目在设备选型、生产工艺采取了较完善的减污降碳措施，各项污染物均能稳定达标排放；项目采用了资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，清洁生产达到国内先进水平；项目采取分区防渗措施，有效防止污染物下渗对地下水、土壤产生污染

符合

强化工业企业土壤污染风险防控。新(改、扩)建项目涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的，落实土壤和地下水污染防治要求。

项目采取分区防渗措施，对危险废物暂存间进行重点防渗，降低土壤和地下水污染风险，符合规划要求。

符合

2
唐山市生态环境保护“十四五”规划

基本原则：

坚持绿色发展。

坚持人民至上。

坚持系统观念。

坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全完善环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”，守好首都“东大门”。

坚持改革创新。

根据迁安市国土空间控制线规划图，项目不在生态保护红线区范围内；本次要求企业编制突发环境事件应急预案并备案

符合

主要目标：

绿色低碳转型成效显著。

生态环境质量持续改善。

生态服务功能稳步提升。

环境风险得到有效防控。

现代环境治理体系加快形成。

项目在设备选型、生产工艺采取了较完善的减污降碳措施，各项污染物均能稳定达标排放；项目采用了资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备；项目采取分区防渗措施，有效防止污染物下渗对地下水、土壤产生污染

符合

强化水污染源头防控。实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。入网企业污水必须达到集中处理要求，方可接入污水集中处理设施处理；直排水企业必须达到城镇污水处理厂一级A排放标准或行业特别排放标准。

项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水产生量很小且水质较为简单，直接就地泼洒抑尘，不外排，不与地表水发生直接联系，不会对当地地表水环境造成影响
符合

实施土壤污染源头防控。严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。

项目采取分区防渗措施，对危险废物暂存间进行重点防渗，降低土壤和地下水污染风险，符合规划要求

符合

规范危险废物污染防治与处置。强化对危险废物收集、贮存、处置单位的监管，严防危险废物超期超量贮存。推进智能化视频监控体系建设。在环境风险可控的前提下，鼓励工业企业对产生的危险废物回收再利用处置，开展危险废物“点对点”定向利用的危险废物经营许可豁免管理试点。

项目废润滑油、废液压油、废油桶、废铅蓄电池暂存在危废暂存间，残液暂存在残液罐，定期送有资质单位处置，杜绝危险废物超期超量贮存

符合

3
河北省土壤与地下水污染防治“十四五”规划

加强空间布局管控，严格环境准入管理，强化源头防控。理顺源头预防压力传导机制，落实溯源、断源、减排措施，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径。

项目针对土壤、地下水污染源采取了完善的防治措施，对土壤、地下水环境影响可接受

符合

持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。2022年3月底前，依法依规将符合条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录进行管理。2023年底前，涉重点重金属排放的大气重点排污单位对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并核算颗粒物等排放量

项目不属于涉及重金属重点行业

符合

强化空间布局优化与管理。强化国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。

企业正在履行环境影响评价手续；项目针对土壤、地下水污染源采取了完善的防治措施，对土壤、地下水环境影响可接受

符合

强化重点监管单位监管。依据相关技术规范，动态更新土壤污染重点监管单位名录，依法纳入排污许可管理，严格落实土壤与地下水污染隐患排查、自行监测及有毒有害物质排放情况定期报告制度，加强企业拆除活动污染防治监管。依法监督尾矿库运营和管理单位履行土壤污染防治法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故。

项目不属于重点监管单位。项目为改扩建工程不涉及拆除活动

符合

推动实施绿色化生产改造。以重有色金属及黑色金属采选、冶炼等行业为重点，鼓励企业推进工艺技术设备清洁化改造，率先在电镀、制革行业实施清洁生产技术改造。鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治。

项目危险废物贮存场所做到了防扬散、防流失、防渗漏
符合

4
唐山市土壤与地下水污染防治“十四五”规划

强化空间布局优化与管理。衔接国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，推动重点行业企业退城搬迁，引导产业集群入园区。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。

项目针对土壤、地下水污染源采取了完善的防治措施，对土壤、地下水环境影响可接受

符合

推动实施绿色改造：以重有色金属及黑色金属采选、冶炼等行业为重点，鼓励企业推进工艺技术设备清洁化改造，率先在电镀、制革行业实施清洁生产技术改造，进一步减少污染物排放。鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治

项目危险废物贮存场所做到了防扬散、防流失、防渗漏

符合

与《河北省安全生产条例》选址符合性分析

表7    与 河北省安全生产条例选址符合性分析
规定要求

项目情况

符合性

新建、改建、扩建危险化学品生产项目的选址应当位于化工园区内或者化工重点监控点企业的监控范围内
本项目为液化石油气站，属于危险品仓储，不属于危险化学品生产项目
符合
6、与《液化石油气供应工程设计规范》(GB51142-2015)符合性分析

表8    与 GB51142-2015总平面布置符合性分析
规定要求

项目情况

符合性

二级及以上液化石油气供应站不得与其他燃气厂站及设施合建。五级及以上的液化石油气气化站和混气站、六级及以上的液化石油气储存站、储配站和灌装站，不得建在城市中心城区。

本项目为七级站，建设位置不在城市中心城区
符合
液化石油气储存站、储配站和灌装站内总平面应分区布置，并应分为生产区和辅助区。生产区宜布置在站区全年最小频率风向的上风侧或上侧风侧。
项目总平面可分为生产区和辅助区，其中生产区为储罐区和灌装区，辅助区为辅助用房等辅助建筑物，且生产区布置在厂区上风侧

符合

液化石油气储配站边界应设置围墙，生产区设置高度不低于2m的不燃烧实体围墙，辅助区可设置不燃烧非实体围墙
项目边界设置有2.4m实体围墙
符合

全冷冻式液化石油气储罐与全压力式液化石油气储罐不得设置在同一罐区内，两类储罐之间的防火间距不应小于相邻较大储藏室的直径，且不应小于35m。
本项目仅设全压力式液化石油气储罐，不设置冷冻式液化石油气储罐
符合

生产区应设置环形消防车道。消防车道宽度不应小于4m，当储罐总容积小于500m3时，可设置尽头式消防车道和面积不应小于12m×12m的回车场。
项目储罐总容积为40m3，设置了尽头式消防回车场，消防车道宽度为4m，设置12m×12m的回车场
符合

生产区和辅助区至少应各设置一个对外出口；对外出入口宽度不应小于4m。
项目辅助区、生产区均设一个对外出口，出口宽度为4m
符合

生产区内严禁设置地下和半地下建、构筑物(寒冷地区的地下式消火栓和储罐区的排水管、沟除外)；生产区内的地下管(缆)沟必须填满干砂。
生产区内无地下和半地下建、构筑物；生产区内无地下管(缆)沟
符合

表9    储罐与站外建筑、堆场的防火间距符合性分析
项目

规范(m)
情况

符合性

居住区、学校、影剧院、体育馆等重要公共建筑(最外侧建筑物外墙)
22.5
100m范围内无该类建构筑物

符合

工业企业(最外侧建筑物外墙)
13.5
最近距离15m

符合

明火、散发火花地点和室外变、配电站
22.5
与配电站距离48m

符合

甲、乙类液体储罐，甲、乙类生产厂房，甲乙类物品仓库。易燃材料堆场
20
100m范围内无该类建构筑物

符合

丙类液体储罐，可燃其他储罐，丙、丁类生产厂房，丙、丁类物品仓库
16
100m范围内无该类建构筑物

符合

助燃气体储罐、可燃材料堆场
16
100m范围内无该类建构筑物

符合
公路、道路(路边)
高速、Ⅰ、Ⅱ级公路、城市快速
10
100m范围内无该类建构筑物

符合
其他
7.5
距离道路60m

符合
架空电力线(中心线)
Ⅰ、Ⅱ级
15

100m范围内无该类建构筑物
符合
其他
0.75倍杆高
0.75倍杆高范围内无该类建构筑物
符合
表10   储罐与站内建筑的防火间距符合性分析
项目

规范(m)

情况

符合性

明火、散发火花地点
22.5

无

符合

天然气储罐
10

无

符合

办公用房
12.5

距离40m

符合

汽车库、机修间
12.5

无

符合

充装间、瓶库、压缩机室、仪表间、值班室
9

距充装间18m,距值班室40m，瓶库、无压缩机室、仪表间

符合

汽车槽车库、汽车装卸台柱(装卸口)、汽车衡及其计量室、门卫
9

距汽车装卸台柱18m

符合

铁路槽车装卸线(中心线)

-

无

符合

空压机室、变配电室、柴油机房、新瓶库、真空泵房、备件库

9

距变配电室50m，距柴油机房42m

符合

消防泵房、消防水池取水口

20

距消防泵房46m

符合

站内道路

主要

5

20m

符合

次要

2.5

3m

符合

围墙

7.5

距围墙17m

符合

表11    消防给水、站区排水与灭火器配置符合性分析
项目

情况

符合性

液化石油气储存站、储配站、灌装站、气化站和混气站在同一时间内的火灾次数应按一次考虑，消防用水量应按储罐区一次最大消防用水量确定。冷却水供水强度不应小于0.15L/(s·m2)
储罐区面积310m2，冷却水供应强度为0.15L/(s·m2)
符合

液化石油气储存站、储配站、灌装站、气化站和混气站的消防给水系统应包括：消防水池(罐或其他水源)、消防水泵房、消防给水管网、地上式消火栓(炮)和储罐固定喷水冷却装置
消防给水系统设置消防水池、消防水泵房、消防给水管网、地上式消火栓(炮)和储罐固定喷水冷却装置
符合

液化石油气球形储罐固定喷水冷却装置宜采用水雾喷头。储罐固定喷水冷却装置的水雾喷头的布置，应在喷水冷却时将储罐表面及液位计、阀门等重要部位全覆盖。卧式储罐喷水冷却装置可采用喷淋管
本项目储罐为卧式储罐，喷水冷却装置采用喷淋管
符合

储罐固定喷水冷却装置出口的供水压力不应小于0.2MPa。球形储罐，水枪出口的供水压力不应小于0.35MPa；卧式储罐，水枪出口的供水压力不应小于0.25MPa。
本项目储罐为卧式储罐，水枪出口的供水压力为0.25MPa
符合

生产区内地面雨水可散流排出站外。在排出围墙之前，应设置水封和隔油装置。
距充装间18m,距值班室40m，瓶库、无压缩机室、仪表间
符合

储罐区雨水可采用管道排至站外，在排出储罐区防护堤 和围墙之前应分别设置水封装置。
距汽车装卸台柱18m
符合

液化石油气储存站、储配站、灌装站、气化站和混气站生产区应在建筑墙外或围墙内设置水封井。水封井的水封高度应为0.30m～0.50m；水封井应设沉泥段，沉泥段高度不应小于0.25m。
在建筑墙外或围墙内设置水封井，水封高度为0.30m，水封井设沉泥段，沉泥段高度0.25m
符合

清洗储罐的污水不应直接进入排水管道。液化石油气储罐的排污应采用活动式回收桶集中收集处理，不得直接接入排水管道。
本项目不清洗储罐
符合

灭火器配置
储罐区、地下储罐组按储罐台数，每台设置8kg、2具，每个设置点不宜超过5具
储罐区设置8kg灭火器4具
符合

汽车槽车装卸台柱(装卸口)8kg不应少于2具
设置8kg灭火器2具
符合
充装间及附属瓶库、压缩机室、烃泵房、汽车槽车库、气化间、混气间、调压计量间、瓶组间和瓶装供应站的瓶库等爆炸危险性建筑按建筑面积，每50m2设置8kg、1具，且每个房间不应少于2具，每个设置点不宜超过5具
充装间设置8kg灭火器2具
符合
其他建筑(变配电室、仪表间等)按建筑面积，每80m²设置8kg、1具，且每个房间不应少于2具
配电室设置8kg灭火器2具
符合



二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目由来

迁安市迁安镇石李桥液化汽站位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，主要经营范围为液化气零售。该液化汽站成立于2003年，由宋广荣、李财等人共同经营，该站原有液化石油气储罐100m31个，20m3液化石油气储罐2个，残液暂存于残液罐定期交有资质单位处置。由于设备老旧，原有液化气站已于2022年停产并将老旧设备拆除，原有工程不存在环境问题，不存在信访问题。

2024年迁安市迁安镇石李桥液化汽站由李财购入独自经营，拟在原址重建迁安市迁安镇石李桥液化汽站项目，项目占地面积2366平方米，充装间内设置4台电子充装秤，烃泵房内设置烃泵2台，储罐区内设有20立方米液化石油气储罐2个，项目建成后，液化石油气储存能力为40立方米，年销售量约为86立方米。

根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》，本项目需进行环境影响评价，对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》(2021年版)，本项目属于五十三、装卸搬运和仓储业 149 危险品仓储(不含储配站的油库；不含加气站的气库)594中“其他(含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库)”，应编制环境影响报告表。为此，建设单位委托河北太硕工程技术咨询有限公司承担该项目环境影响评价工作。我公司技术人员在现场踏勘和资料收集等基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》(试行)及其他有关文件，编制了该项目的环境影响报告表。

2、建设地点及周边关系

项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，中心坐标为东经118度42分41.140秒，北纬39度59分24.400秒。项目南侧为彭李线，北侧、西侧为空地，东侧为三里河，距离最近的敏感点为东侧68m的前石李桥村。项目地理位置见附图1，周边关系见附图2。

3、主要建设内容及规模

占地面积2366平方米，充装间内设置4台电子充装秤，烃泵房内设置烃泵2台，储罐区内设有20立方米储罐2个，项目建成后，液化石油气最大储存能力为40立方米，年销售量约为86立方米。项目组成见下表。
表12    项目组成一览表

工程

项目名称
工程内容
主体
工程
储罐区
位于厂区东侧，设置2个20m3储罐，1个1.5m3残液储罐
烃泵房
烃泵房内设置烃泵2台
充装间
位于厂区中央，设置四台电子充装秤
辅助用房
位于厂区西侧，设有发电机房、消防泵房、配电室、值班室、办公室、库房、危废暂存间
公用工程

供电

本项目用电由当地电网供给。
供水

项目用水外购
供热

本项目生产不供热，员工生活采用空调供暖制冷
环保工程

废气

装卸、倒残液、充装过程产生的少量非甲烷总烃无组织排放
废水

储罐喷淋水循环使用，生活污水泼洒抑尘；项目设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
噪声

选用低噪声设备、基础减振。

固废

一般固废：废钢瓶由厂家回收，生活垃圾由环卫部门清运。
危险废物：废润滑油、废液压油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危废暂存间，定期交有资质单位处置。残液储存于残液罐内，定期交有资质单位处置。
防渗工程

重点防渗区：危废暂存间、储罐区、充装间、事故池、发电机房。
一般防渗区：消防水池、消防泵房。
简单防渗区：配电室、值班室、办公室、库房及其他裸露地面。
4、主要产品及产能

本项目为储存、分装液化石油气，项目产品方案见下表。

表13    产品方案表

产品

年储存量
最大储存量
年充装液化气次数
液化石油气
50t(86m3)
36m3(20.88t)
3334次(15kg/次)
备注：液化石油气储罐满载系数约为90%，液化气密度按0.58t/m³，钢瓶装液化石油气的一般规格：15kg/钢瓶。

5、主要生产设备

项目主要设备情况见下表。

表14    主要设备一览表
序号

设备设施名称

规格型号

数量(台)

备注

1

储气罐

20m³

2

地上卧式全压力常温单层钢储罐，压力1.6MPa

2
残液罐

50kg
1
3
液化石油气烃泵

YH15-5

2

4
电子充装秤

GC3-120

4

5
空气压缩机

LG-1.2/8G
1

6

柴油发电机

10KW
1

备用电源

7

可燃气体检测报警器

ARD800-P
2

8

静电接地报警器

JDB-2
1

9
消防水泵
XBD3.8/45-150
2
一用一备
6、主要生产单元
项目建筑物见下表。

表15    项目建构筑物一览表

序号

项目名称

规格尺寸
面积(m2)

结构形式

备注
1

充装间

5.3m×5.3m×6m
28.09
框架结构

新建
2
烃泵房
5.3m×5.3m×6m
28.09
框架结构
新建

3
储罐区
10m×22m
220
混凝土结构
新建
4
发电机房

2m×3m×4m
6

砖混结构

利旧
5
消防泵房

2m×3m×4m
6

砖混结构

利旧
6
配电室

2m×3m×4m
6

砖混结构

利旧
7
值班室

2m×3m×4m
6

砖混结构

利旧
8

办公室

5.5m×8.5m×4m
49.3

砖混结构

利旧
9
消防水池

5m×8m×5m
200m3
钢筋混凝土结构

利旧
10
事故池
6m×10m×5m
300m3
钢筋混凝土结构
新建
11
危废间
4m×2m×4m
8
砖混结构

新建
12
库房
4m×16m×4m
64
砖混结构

利旧
7、原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗见下表。
表16    项目主要原辅材料及能源消耗表
序号

原料名称

单位

年用量

最大存储量
来源
1
液化石油气
t/a
50

20.88
外购
2
柴油
t/a
0.016
0.008
外购
3
润滑油
t/a
0.05
0
外购
4
液压油
t/a
0.02
0
外购
5
铅蓄电池
t/3a
0.04
0
外购
6
新鲜水

m3/a
117.3
/
外购
7
电

万kWh

90.78
/
当地电网
主要原辅料的理化性质及危险特性如下：
液化石油气：LPG是指经高压或低温液化的石油气，简称“液化石油气”或“液化气”。无色气体或黄棕色油状液体有特殊臭味，其组成是丙烷、正丁烷、异丁烷及少量的乙烷、大于碳 5的有机化合物、不饱和烃等。LPG具有易燃易爆性、气化性、受热膨胀性、滞留性、带电性、腐蚀性及窒息性等特点。相对密度(水=1)：液态密度为：580kg/m3，相对密度(空气=1)：气态密度为：2.35kg/m3，气态的液化石油比空气重约1.5倍，该气体的空气混合物爆炸范围是1.7%-9.7%，遇明火即发生爆炸。所以使用时一定要防止泄漏，不可麻痹大意，以免造成危害。吸入、燃烧不完全引起CO中毒、经皮肤吸入；如没有防护，直接大量吸入有麻醉作用，可引起头晕头痛或嗜睡、恶心、呕吐、脉缓等；重症者可突然倒下、尿失禁、失去意识，甚至停止呼吸；不完全燃烧可导致一氧化碳中毒；直接接触液体或其射流可引起冻伤。
8、公用工程

(1)给排水

1、给水

项目用水外购周边村庄自来水，主要用于夏季储罐喷淋降温和员工生活，新鲜水用水量为117.3m3/a，循环水量为192m3/a。

①储罐喷淋水

本项目储罐位于地上，需采取喷淋降温措施来避免因温度过高导致爆炸事故，出现高温主要集中在7月-8月份，估算喷淋天数为60天，每天需喷淋8小时，新鲜水暂存于消防水池，再由消防水池泵至储罐区。根据项目规模，喷淋用水量为0.5m3/h，则项目喷淋用水量为4m3/d(240t/a)，其中0.8m3/d(48t/a)喷淋水为新鲜水，3.2m3/d(192t/a)为循环水。

②生活用水

生活用水参照《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》(DB13/T5450.1-2021)并结合企业实际情况，项目不设食堂，员工生活用水按10m3/(人·a)计算，项目劳动定员7人，年工作330d计算，则员工生活用水为0.21m3/d(69.3m3/a)。

排水

①储罐喷淋废水

储罐喷淋水0.8m3/d(48m3/a)蒸发损耗，剩余0.58m3/d(192m3/a)经排水渠返至消防水池循环使用，不外排。

②生活污水
员工盥洗废水按用水量的80%计算，生活污水产生量为0.17m3/d(55.44m3/a)，泼洒抑尘，不外排。


[image: image3.emf]储罐喷淋

员工生活

新鲜水

117.3

48

69.3

55.44

泼洒抑尘

192

消防水池

蒸发损耗48

损耗13.86


图4    项目给排水平衡图   m3/a
(2)供暖

本项目生产不用热，办公室采用空调供暖制冷。

(3)供电

本项目用电当地电网提供。
9、劳动定员及工作制度

本项目实施后，全厂劳动定员7人，工作制度采用3班制，每班工作8小时，全年工作330天。
10、总平面布置

液化气站依据功能划分为储罐区、充装间、办公辅助区。储罐区位于站区东部，设有2座20m³地上式卧式液化石油气储罐，罐区周围设防护堤，高1.5m。在储罐西北角和东南角设置两处踏步台阶，用于出入罐区。充装间位于储罐区西侧，内设4台电子充装秤。烃泵房位于充装间南侧，相邻布置，内设液化石油气烃泵2台。卸车柱位于烃泵房北侧。办公辅助区位于站区西侧，设有值班室、办公室、库房、发电机房、消防泵房、消防水池、事故池和危废间，厂区布置合理。



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产排污节点

本工程施工内容主要为平整施工场地、基础建设、建筑施工及设备安装工作，项目使用商品混凝土，不设搅拌站。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活排污等。项目施工工艺流程及产排污节点详见图5。
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图5    施工期工艺流程及产排污节点图

2、运营期生产工艺流程及产排污节点

本项目通过汽车将液化气运至厂内的贮罐区贮存，然后通过充瓶分装销售，液化石油气装卸工艺流程主要包括卸车、储存和灌装。
(1)卸车、储存

汽车槽车进站后，停放在卸车位，将管道与槽车和储罐接口牢固连接，启动烃泵，烃泵通过加压将槽车中的液态液化石油气经液相管输送至储罐中储存。

排污节点：卸液产生非甲烷总烃废气G1、储罐产生呼吸废气G2和烃泵产生噪声N1。

(2)钢瓶灌装

对进站灌装的钢瓶进行目测和日期检查，查看钢瓶上的检测时间以及是否在使用年限内，在灌装前进行检查，将有缺陷、漆皮严重脱落、附件损坏的、超过检修周期等不合格的钢瓶返至厂家处理。

检查合格的液化气钢瓶，要清空残液；本站采用压缩机回收残液工艺。液化石油气钢瓶中仅剩存残液时，其内部的压力一般低于残液储罐中的压力，为使钢瓶中的残液流入残液储罐，可利用压缩机向空瓶内注入气态液化石油气，使空瓶中压力高于残液罐中压力，这样空瓶内残液便能克服管路阻力而流入残液罐。
倒残后钢瓶送至充装台灌装，本项目使用烃泵灌装，利用泵输送液体的功能，将液化石油气从储罐内送往钢瓶。打开储罐液相管至烃泵进液管阀门，打开烃泵出液管至电子灌装秤进液管阀门，将钢瓶与灌装秤出液管连接，储罐内的液相液化气进入烃泵升压后经灌装秤进入钢瓶内。

排污节点：检测产生不合格钢瓶S1返至厂家处理，灌装产生少量废气G3将挥发到空气，倒残液产生少量废气G4挥发到空气，烃泵运行产生噪声N1，压缩机运行产生噪声N2，产生残液暂存在残液罐S2中，定期交有资质单位处置。
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图6    项目生产工艺流程图
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图7     回收残液工艺流程及产污环节示意图
(3)倒罐

当需要开罐检修，或者出现危险情况时，需要将液化石油气从一个储罐通过泵或压缩机导入另一个储罐。利用压缩机倒罐时，将两储罐液相管接通，出液罐的气相管接到压缩机出口管，进液相罐的气相管接到压缩机入口管上，用压缩机抽吸进液储罐的气相压力，经压缩加压后送进出液相罐，在两储罐压差作用下，液化石油气由出液罐流进了进液罐。

排污节点：倒罐废气G5、压缩机运行产生噪声N2。
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图8    倒罐工艺流程及产污环节示意图
⑷备用发电机

项目配套一台柴油发电机，用于全厂停电时应急用电。柴油发电机设置在辅助用房的配电房内。

排污节点：柴油发电机运行产生的废气G6，噪声N3、废旧铅酸电池S3。

表17    项目产排污节点一览表
类别

排污节点

主要污染物

防治措施

废气

G1
卸车废气
非甲烷总烃
无组织排放
G2
储罐呼吸废气
非甲烷总烃
无组织排放
G3
抽残液废气
非甲烷总烃

无组织排放
G4
充装废气
非甲烷总烃

无组织排放
G5
倒罐废气
非甲烷总烃

无组织排放
G6
备用柴油发电机房
颗粒物、SO2、NOx
无组织排放
废水

--
生活污水
COD、BOD、氨氮等
泼洒抑尘，不外排。项目设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥
--
储罐喷淋废水
SS、COD、氨氮

循环使用
噪声

--
烃泵、空气压缩机、发电机、消防水泵等

A声级
基础减振

固废

--
设备检修
废润滑油、废液压油、废油桶
暂存于危废间，定期交有资质单位处置
--
员工生活

生活垃圾

由环卫部门清运

--
钢瓶检测
废钢瓶
厂家回收
--
倒残液
残液
暂存于残液罐，定期交有资质单位处置
--
柴油发电机
废旧铅酸电池
暂存于危废间，定期交有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	原有工程因已停产多年，原有储罐及设备已拆除，无环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境
(1)基本污染物空气质量现状

项目所在区域为迁安市，根据唐山市生态环境局公开发布的《2025年唐山市生态环境状况公报》，所在区域基本污染物环境质量现状见下表。

表18    区域空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m³)

标准值(μg/m³)

占标率(%)

达标情况

二氧化硫(SO2)

年平均质量浓度
10
60
16.67
达标

二氧化氮(NO2)
年平均质量浓度
24
40
60
达标

一氧化碳(CO，mg/m³)

日平均第95百分位浓度
1.8
4
45
达标

臭氧(O3)

日最大8小时平均第90百分位浓度
164
160
102.5
超标

颗粒物(粒径小于等于10μm，PM10)
年平均质量浓度
70
60
116.67
超标

颗粒物(粒径小于等于2.5μm，PM2.5)
年平均质量浓度
32
30
106.67
超标

由上表可知，迁安市2025年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准要求，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度、O3日最大8小时平均浓度超标。

综上判定，项目所在区域为不达标区。
(2)其他污染物

项目特征因子非甲烷总烃引用《河北迁安经济开发区(迁安高新技术产业开发区)东部片区环境质量及污染源现状监测报告》(海环检(综合)字2024126501号)中的数据，监测点位于项目东北侧2km处的小贾庄村，监测时间为2024年12月14日至12月20日，引用监测数据满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的数据”要求，监测数据有效。
表19    监测点1小时平均浓度及评价结果
监测点名称

监测因子

评价标准mg/m3
监测浓度范围mg/m3
最大浓度占标率%

达标情况

小贾庄村

非甲烷总烃
2
0.14-0.29
14.5
达标

由分析结果可知，非甲烷总烃浓度范围为 0.14-0.29mg/m3，满足《环境空气质量非甲烷总烃限值》(DB13/1577-2012)二级标准(≤2.0mg/m3)要求。
2、地表水环境

根据《2024年唐山市生态环境状况公报》可知，2024年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个。2024年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良(Ⅰ-Ⅲ)比例为85.71%，完成省达目标要求。
3、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目50m范围内无声环境保护目标，无需监测。

4、生态环境

项目位于现有厂区内，不新增占地，项目周边无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要湿地等生态环境保护目标，无需开展生态现状调查。
5、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射源，无需开展辐射现状监测与评价。
6、地下水、土壤环境

项目地下水共5个监测点位。其中三个点位引用《迁安市四通纸业有限公司造纸生产线节能降碳升级改造项目环境现状监测报告》((辽鹏环测)字PY2407329-001号），两个点位引用《迁安市隆泰达纸业有限责任公司环境质量现状监测报告》((辽鹏环测)字 PY2306501-001号)。

(1)监测因子

表20    地下水水质监测点

监测点位名称

监测因子

备注

四通厂区水井

1#

钾、钠、钙、镁、碳酸盐、重碳酸盐、氯化物、硫酸盐、pH、总硬度、溶解性总固体、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、氨氮、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐、硝酸盐、氰化物、氟化物、汞、砷、镉、铬(六价)、铅、石油类、色度、嗅和味、浑浊度

监测日期2024年7月16日

四通厂区北侧

2#

于家村1

3#

于家村2

4#

监测日期2023年6月30日

洪富庄村

5#

(2)现状评价

①评价方法

单因子指数法模式为：


[image: image8.wmf]i

/

i

i

S

C

P

=


式中：Pi―第i种污染物的污染指数；

Ci ―第i种污染的现状监测值 (mg/l)；

Si ―第i种污染物环境标准值(mg/l)。

pH的单项污染指数计算公式为：

Pi=(7.0-pHi)/(7.0-pHsd)  (pHi≤7.0)；

Pi=(pHi-7.0)/(pHsu-7.0)  (pHi>7.0)；

式中：pHi ― pH在i点的水质监测值；

pHsd―水质标准中规定的pH下限；

pHsu―水质标准中规定的pH上限。

②评价结果

地下水质量现状评价结果见表20。根据监测结果，判断当地地下水化学类型主要为矿化度小于1.5g/L的重碳酸钙型水，项目所在区域各地下水监测点位中，各项监测因子均满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准，石油类满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准要求，评价区地下水环境良好。

表21    地下水环境质量现状评价结果表
监测项目

标准

单位

厂区水井

厂区北侧

于家村1

监测值

标准指数

监测值

标准指数

监测值

标准指数

pH

6.5-8.5

无量纲

7.5

/

7.4

/

7.6

/

总硬度

450

mg/L

248
0.551 

237
0.527 

243
0.540 

溶解性总固体

1000

mg/L

360
0.360 

351
0.351 

357
0.357 

挥发酚

0.002

mg/L

0.0003L

/

0.0003L

/

0.0003L

/

高锰酸盐指数(耗氧量)
3

mg/L

1.17

0.390 

1.31

0.437 

1.35

0.450 

硝酸盐(以N计)

20

mg/L

7.55

0.378 

6.79

0.340 

7.15

0.358 

亚硝酸盐(以N计)

1

mg/L

0.003L
/

0.003L

/

0.003L

/

氨氮

0.5

mg/L

0.244

0.488 

0.211

0.422 

0.167

0.334 

氟化物

1

mg/L

0.27

0.270 

0.23

0.230 

0.23

0.230 

总大肠菌群

3

MPN/100mL

未检出

/

未检出

/

未检出

/

菌落总数

100

CFU/mL

26

0.260 

38

0.380 

32

0.320 

铁

0.3

mg/L

0.14

0.467 

0.10

0.333 

0.07

0.233 

锰

0.1

mg/L

0.01L

/

0.01L

/

0.01L

/

氰化物

0.05

mg/L

0.002L

/

0.002L

/

0.002L

/

汞

0.001

mg/L

0.00004L

/

0.00004L

/

0.00004L

/

砷

0.01

mg/L

0.0003L

/

0.0003L

/

0.0003L

/

镉

0.005

mg/L

0.00005L

/
0.00005L

/

0.00005L

/

铬(六价)

0.05

mg/L

0.004L

/

0.004L

/

0.004L

/

铅

0.01

mg/L

0.00009L

/

0.00009L

/

0.00009L

/

CO32-
/

mg/L

5L

/

5L

/

5L

/
HCO3-
/

mg/L

177

/

161

/

178

/

Cl-
250

mg/L

81.5

0.326 

84.0

0.336 

79.6

0.318 

SO42-
250

mg/L

64.2

0.257 

64.4

0.258 

63.8

0.255 

Na+
200

mg/L

35.5

0.178 

35.4

0.177 

36.7

0.184 

K+
/

mg/L

1.31

/

1.28

/

1.26

/

Mg2+
/

mg/L

17.2

/

16.5

/

17.8

/

Ca2+
/

mg/L

70.6

/

67.4

/

67.8

/

色度

15

度

5L

/

5L

/

5L

/

嗅和味

/

/

无

/

无

/

无

/

浑浊度

3

NTU

0.3L

/

0.3L

/

0.3L

/

石油类

0.05

mg/L

0.01L

/

0.01L

/

0.01L

/

表22    地下水环境质量现状评价结果表    
监测项目

单位

标准

2023年6月30日

于家村2

洪富庄村

监测值

标准指数

监测值

标准指数

Na+
mg/L

≤200

31.3

0.1565

32.3

0.1615

K+
mg/L

/

1.13

/

1.09

/

Mg2+
mg/L

/

14.4

/

14.5

/

Ca2+
mg/L

/

64.1

/

62.7

/

CO32-
mg/L

/

0

/

0

/

HCO3-
mg/L

/

234

/

253

/

Cl-
mg/L

≤250

63.4

0.2536

63.0

0.252

SO42-
mg/L

≤250

43.7

0.1748

43.7

0.1748

色度

度

≤5

5L

/

5L

/

臭和味

--

无

无

/

无

/

浑浊度

NTU

≤3

0.3L

/

0.3L

/

pH

--

6.5≤PH≤8.5

7.4

/

7.5

/

总硬度

mg/L

≤450

225

0.5

221

0.491

溶解性总固体

mg/L

≤1000

385

0.385

367

0.367

铁

mg/L

≤0.3

0.03L

/

0.03L

/

锰

mg/L

≤0.1

0.01L

/

0.01L

/

挥发酚

mg/L

≤0.002

0.0003L

/

0.0003L

/

耗氧量

mg/L

≤3

0.92

0.3067

0.85

-

氨氮

mg/L

≤0.5

0.19

0.38

0.158

0.15

总大肠菌群

MPN/100mL

≤3

未检出

/

未检出

/

菌落总数

CFU/mL

≤100

25

0.25

29

0.29

硝酸盐氮

mg/L

≤20

6.44

0.322

6.09

0.305

亚硝酸盐氮

mg/L

≤1

0.003L

/

0.003L

/

氰化物

mg/L

≤0.05

0.002L

/

0.002L

/

氟化物

mg/L

≤1

0.22

0.22

0.21

0.21

汞

mg/L

≤0.001

0.00004L

/

0.00004L

/

砷

mg/L

≤0.01

0.0003L

/

0.0003L

/

镉

mg/L

≤0.005

0.00005L

/

0.00005L

/

六价铬

mg/L

≤0.05

0.004L

/

0.004L

/

铅

mg/L

≤0.01

0.00009L

/

0.00009L

/

石油类

mg/L

0.05

0.01L

/

0.01L

/



	环境

保护

目标
	(1)大气环境：项目500米范围内存在居住区敏感点，无自然保护区、风景名胜区等保护目标。

(2)声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。

(3)地下水环境：项目厂界外500米范围内有地下水集中式饮用水水源(沙河子水源地准保护区)，但项目占地区域与水源地不属于同一水文地质单元，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

(4)生态环境：项目占地范围内无生态环境保护目标。

表23    环境空气保护目标一览表
名称
坐标
保护内容
环境功能区
相对厂界方位
相对厂界距离(m)
人口数
经度
纬度
前石李桥村
118.735578
39.990964
居民
二类区
E
68
446
后石李桥村
118.734334
39.993150
居民
二类区
N
140
1086
西丁官营村
118.737218

39.990276

居民
二类区
E
220
540
隆盛花园
118.730342

39.991325

居民
二类区
W
242
1600
福邸花园
118.728610

39.991095

居民
二类区
W

423
1000
圣居花园
118.738217

39.988728

居民
二类区
ES
400
810
怡景嘉园
118.729270
39.994478
居民
二类区
WN
500
1120
于家村
118.733432

39.987988

居民
二类区
S
312
1206
人民医院
118.730621
39.987889
医患
二类区
WS
425
2000
蓝图幼儿园
118.734183

39.990277

师生
二类区
S
88
50
表24    地下水环境保护目标一览表

保护目标
村庄名称
方位
人口(人)
水井数量(个)
井深(m)
地下水类型
保护级别
地下水分散式饮用水井
徐崖村
侧向
2718
3
50/45/60
第四系孔隙水
《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准
于家村
下游
1206
2
55/58

第四系孔隙水
石新庄村
下游
1050
2
50/60

第四系孔隙水
庞庄村
侧向
896
1
60

第四系孔隙水
洪富庄村
侧向
412
1
55

第四系孔隙水
三李庄村
侧向
2800
3
46/50/55

第四系孔隙水
商庄村
下游
1050
2
45/50

第四系孔隙水
谢庄村

侧向

2560

3

60/50/55

第四系孔隙水

厂区范围内潜水



	污染

物排

放控

制标

准
	1、施工期
(1)废气
施工期产生的扬尘执行河北省地方标准《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)。
表25    施工期扬尘排放浓度限值

控制项目
监测点浓度限值*(μg/m3)

达标判定依据(次/天)

PM10

80

≤2

*指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。
(2)噪声

施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准，污染物排放标准限值见下表。

表26    施工期噪声污染物排放标准限值

工序/时段

污染物名称

排放标准值

单位

标准来源

施工期

等效A声级

昼间

70

dB(A)

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)

等效A声级

夜间

55

dB(A)

2、运营期
(1)废气

厂区内VOCs无组织排放执行《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)中表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值。
表27    运营期废气污染物排放标准

污染物

排放标准值

单位

监测位置

标准名称

非甲烷总烃(无组织)

监控点处1h平均浓度值

2.0

mg/m3
厂房外设置监控点

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)中表2浓度限值
监控点任意一次浓度
10.0

mg/m3
监控点处1h平均浓度值
6.0

mg/m3
在非封闭车间作业，操作工位旁设置监控点
监控点任意一次浓度
20.0

mg/m3
厂界

4.0

mg/m3
/

《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值

臭气浓度

臭气浓度≤20(无量纲)
/

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建浓度限值
(2)噪声

厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
表28    运营期噪声污染物排放标准

工序/时段

污染物名称

排放标准值

单位

标准来源

噪声

厂界

等效A声级

昼间

60
dB(A)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

等效A声级

夜间

50
dB(A)

(3)固废

一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物(试行)》(HJ 1200-2021)中相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

	总量

控制

指标
	根据国家总量控制相关要求，确定以下总量控制因子：化学需氧量(COD)、氨氮(NH3-N)、二氧化硫(SO2)和氮氧化物(NOX)。

根据项目特点，项目无废水外排，大气污染因子不涉及SO2和NOX。

结合本项目工程特点及污染物排放特征，建议本项目总量控制指标：

COD：0t/a、NH3-N：0t/a、SO2：0t/a、NOX：0t/a。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要建设内容包括平整施工场地、基础建设、建筑施工及设备的安装，主要污染环节为施工扬尘、设备安装和运输车辆噪声及少量施工废水和建筑垃圾，属于局部和短期性质，不会造成长期影响。
1、施工扬尘防治措施
为最大限度的控制施工扬尘对周围环境的不利影响，本评价要求建设单位严格执行《住房城乡建设部办公厅关于印发建筑工地施工扬尘专项治理工作方案的通知》(建办督函〔2017〕169号)、《河北省人民代表大会常务委员会关于加强扬尘污染防治的决定》(2018年10月19日河北省第十三届人民代表大会常务委员会第六次会议通过)、《河北省扬尘污染防治办法》(河北省人民政府令〔2020〕1号，2020年4月1日实施)、《关于印发〈2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点〉的通知》(冀建质安函〔2025〕99号)的有关规定，本项目施工期采取如下防治措施：

(1)施工单位在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。 
(2)施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工，高度不低于1.8米。 
(3)施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。 
(4)施工现场出入口车辆利用公司洗车设备进行冲洗，严禁车辆带泥上路。 
(5)施工现场出入口、加工区和主作业区等处安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。 
(6)施工现场集中堆放的土方和裸露场地采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。 
(7)施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。 
(8)施工现场使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。
(9)施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。 
(10)建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。 
(11)施工现场的建筑垃圾设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。 
(12)施工现场建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。 
(13)遇有4级以上大风或重污染天气预警时，采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 
(14)建设单位组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 
(15)施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷雾等降尘装置；在施工现场安装空气质量检测仪等装置。
(16)施工工地扬尘防治“六个百分之百”：即施工工地100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。
(16)本项目占地2366m2，根据《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)，在施工现场设置不少于2个施工场地扬尘监测点，在厂区东北侧、厂区西南侧布设一个扬尘监测点。
采取上述措施后，施工期产生的扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)中PM10监测点浓度限值80μg/m3的要求。
2、施工废水防治措施
(1)混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理；

(2)机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘；

(3)施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，三餐外卖盒饭解决，本项目设置防渗旱厕，不设置施工人员生活区，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。

采取上述措施后，不会对周边地表水、地下水产生影响。
3、噪声防治措施
(1)主要机械设备为低噪声机械设备，设有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

(2)合理规划运输车辆运输路线，合理安排施工时间，以避免或减轻施工噪声对周边声环境的不利影响。

(3)施工单位做好车辆的维修保养工作，使车辆的噪声级维持在较低水平，运输车辆经过敏感点附近时，限制车速、禁止鸣笛，合理安排运输车次及频次；

(4)夜间(晚上22：00至第二天早上6:00)和午间(中午12:00至下午2:00)禁止施工；

(5)正确操作高噪声机械，使施工机械的噪声维持在最低声级水平； 

(6)在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响；

(7)使用商品混凝土，现场不进行混凝土搅拌作业。

4、固体废物防治措施
(1)建筑垃圾如废弃建材、废砂石料、弃土、清理现场杂物等，及时组织人员清除，运送至城市主管部门指定位置处置。在物料运输过程中，采用毡布覆盖，避免沿途洒落，并且应向按指定的路线送到指定的建筑垃圾场。

(2)施工期的生活垃圾量很小，在施工场地内设置专用生活垃圾分类收集桶，对施工期产生的生活垃圾即产即清，及时清运到指定地点交由环卫部门统一处理。

5、振动防治措施

合理布局施工场地，加强对强振动施工机械的控制和管理。

6、生态环境保护措施
项目区采取避开雨季施工、建筑砂石料堆场设置苫布遮盖、临时围挡覆盖等措施。


	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气治理措施及影响分析

(1)废气污染物产排及治理情况

本项目产生的废气主要为储罐呼吸废气、液化石油气卸车、灌装和抽残液过程产生的非甲烷总烃和柴油发电机废气及液化气泄漏产生恶臭。
①卸车废气
本项目槽车卸料过程会有少部分挥发的石油气(按照非甲烷总烃计算)，产生量参照《污染源源强核算技术指南 石油炼制工业》(HJ982-2018)中6.2.2.2挥发性有机液体装载过程挥发性有机物产生量核算。
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式中：D产生量-核算时段内挥发性有机液体装载过程挥发性有机物的产生量，t/a；

LL-挥发性有机液体装载过程的排放系数，kg/m3；

核算时段内物料装载量，m3/a。

装载过程排放系数LL采用下式计算：
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本项目原料为液化石油气，密度为0.58t/m3,25℃时的真实蒸汽压6000Pa，油气的摩尔分子量为58g/mol。LL为0.084kg/m3,D产生量为0.007t/a，卸车时间为1h，一年卸车5次，则排放速率为1.4kg/h。
②小呼吸排放量
液化石油气储罐设有压力阀，当罐内压力达到呼吸阀呼出压力时会排放小呼吸废气。固定顶罐的小呼吸排放可用下式估算其污染物的排放量：
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式中：LB—固定顶罐的呼吸排放量(kg/a)；

M—储罐内蒸气的分子量，民用液化石油气按丙烷70%和丁烷30%计算，分子量为48.2；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力(Pa)，根据同类型项目，取6000Pa；

D—罐的直径(m)，根据设计取1.8m；

H—平均蒸气空间高度(m)，储罐高度1/2；

△T—一天之内的平均温度差(℃)，取10℃；

FP—涂层因子(无量纲)，根据油漆状况取值在1~1.5之间，计算取值1.25；

C—用于小直径罐的调节因子(无量纲)；直径在0~9m之间的罐体，C=1-0.0123(D-9)2；罐径大于9m的C=1；本项目罐体直径在0~9m之间，计算C取值0.4962；

KC—产品因子(石油原油KC取0.65，其他的有机液体取1.0)。

式中各参数和计算结果见表29。

表29    小呼吸损耗参数计算表

项目

M

P(Pa)

H(m)

D(m)

△T(℃)

Fp

C

Kc

LB(kg/a)

非甲烷总烃

48.2
6000
0.9
1.8
10

1.25

0.4962

1

6.449
经计算本项目液化石油气储罐小呼吸过程中非甲烷总烃排放量为6.449kg/a，运行时间为7920h，排放速率为0.001kg/h。
③大呼吸排放量

装卸时罐内压力超过释放压力时，蒸气从罐内压出；而卸料损失发生于液面排出，空气被抽入罐体内，因空气变成有机蒸气饱和的气体而膨胀，因而超过蒸气空间容纳的能力。可由以下公式计算：
LW=4.188×10-7×M×P×KN×KC
式中：LW：工作损失（kg/m3投入量）；

M：项储罐内蒸气的分子量，取48.2；

P：项目安全阀定压1.05P操作；取1.05；

KN：周转因子（无量纲），取值按年周转次数（K）确定（K≤36，KN=1；36≤K≤220，KN=11.467×K-0.7026；K≥220，KN=0.26）；本项目年加气5次，KN=1；

KC：产品因子，1。

经计算LW为2.1×10-5kg/m3，本项目液化石油气最大销售量为86m3，则非甲烷总烃产生量为0.002kg。

④灌装过程排放废气
本项目气瓶灌装过程会有少部分挥发的石油气(按照非甲烷总烃计算)，可由下式估算其工作排放量：
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式中：E0.灌装—统计期内的非甲烷总烃产生量，kg；

S—饱和系数，本项目取0.8；

P—在温度T下，液体物料的蒸气压，P=6000Pa；

M—蒸汽摩尔质量，M=0.0482kg/mol；

V—统计期内物料装载量，17m3；

T—液体装载温度，开氏度(绝对温度)，T=298K。

本环评按充装阀门与气瓶之间的软管内气体完全逸出计，经计算因此本项目灌装过程非甲烷总烃总产生量为0.016t/a，充装一次按5min计算，年排放时间为278h，则排放速率为0.028kg/h。

⑤抽残液、倒罐废气
本项目液化石油气残液回收和倒罐过程中散逸少量液化，VOCs无组织排放量较少，本次评价不作定量分析。

⑥柴油发电机废气

项目设置1台柴油发电机，作为应急用电的备用电源，柴油发电机使用的次数为1-2次/年，且每次使用时间较短，产生的污染物主要为总烃、CO、NOx等，柴油发动机所产生的废气量很小，不会对周边环境产生明显影响，本环评不做定量分析。

⑦臭气浓度

本项目液化石油气添加了四氢噻吩作为加臭剂，四氢噻吩具有化学性质稳定、气味存留长久、燃烧后几乎无残留物、不污染环境、添加量少、腐蚀性小、低毒性等优点，与液化石油气混合后具有特殊的臭味，四氢噻吩不在液化石油气的主要成分之中，通常只含百万分之一。根据上文分析，本项目液化气泄漏量为0.029t/a，则四氢噻吩泄漏量为0.029g/a，泄漏量极小，可忽略不计，由于国内暂无四氢噻吩排放标准，本项目以臭气浓度计，根据《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的规定，排放浓度标准值为20（无量纲），建设单位可通过种植绿化带，使厂界臭气浓度达标排放。
(2)达标情况
本项目作为液化石油气存储和灌装项目， 日常运营过程中的废气主要是微量液化气的挥发，液化气本身无毒，在密闭空间下会有窒息作用，本项目不存在密闭空间。液化气中含有微量组分的非甲烷总烃。根据工程分析，本项目放散气体主要污染物为生产单元产生无组织排放的非甲烷总烃，排放量总量约0.029t/a。

根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)中第10.3.2条：“收集的废气中NMHC初始排放速率≥3kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80％；对于重点地区，收集的废气中NMHC初始排放速率≥2kg/h时，应配置VOCs处理设施，处理效率不应低于80％”。本项目位于迁安市，属于重点地区，项目非甲烷总烃最大排放速率为1.4kg/h，小于2kg/h，故项目不设置废气收集处理措施符合要求。
项目产生的无组织非甲烷总烃经过大气扩散和稀释，对周边影响很小。
(3)监测计划
按照《排污单位自行监测技术指南 总则》(HI819-2017)项目废气监测计划见下表。

表30    排放标准及监测要求一览表

监测位置

监测因子

监测频次

排放标准

厂房外(充装间)设置监控点

监控点处1h平均浓度值

非甲烷总烃

1次/年

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)
监控点处任意一次浓度值
在非封闭车间(罐区)作业，在操作工位旁设置监控点
监控点处1h平均浓度值
监控点处任意一次浓度值
厂界
1次/年
《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

厂界
臭气浓度
1次/年
《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
(4)大气环境影响评价结论

本项目所在地为环境空气质量不达标区。经工程分析本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。
2、废水治理措施及影响分析

本项目储罐喷淋废水循环使用，生活污水为盥洗水，成分简单，泼洒抑尘；项目设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥，不会对周围水环境造成明显的不利影响。
3、噪声治理措施及影响分析

(1)本项目噪声排放情况
本项目主要产噪设备为烃泵、空气压缩机、发电机等设备，采取基础减振降噪措施，项目设备噪声源强及控制措施见下表。

表31    噪声污染源及治理措施一览表(室内声源)      单位：dB(A)
序号

建筑物名称

声源名称

型号

数量(台)

声源

源强dB(A)

声源控制措施

空间相对位置(m)

室内边界距离(m)

室内边界声级dB(A)

运行时段

建筑物插入损失dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级dB(A)

建筑物外距离(m)

1
消防泵房
水泵

XBD3.8/45-150
1
85
厂房隔声、基础减振
-33.64

0.46
1

2
79

昼
15

64
1

2

发电机房
发电机
15W
1
90
厂房隔声、基础减振、隔声箱体
-27.17
-0.46

1

3
80
昼
25
55
1

表32    噪声污染源及治理措施一览表 (室外声源)      单位：dB(A)
序号

声源名称

数量(台)

空间相对位置(m)

声源源强dB(A)

声源控制措施

运行时段

X

Y

Z

1

烃泵
1

-0.9

-3.27

1

85

基础减振

连续
2

烃泵

1

1.4

-4.64
1
85
基础减振
连续
3

空气压缩机

1

1.4

-5.5
1
85
基础减振
连续
(2)噪声影响预测

1)预测因子、方位

①预测因子：等效A声级

②预测点和评价点：所在厂区厂界各监测点。

2)预测方法
本次评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》(HJ2.4-2021)附录A和附录B给出的预测方法进行预测。

①室外声源

A、基本公式

a、预测点处的声压级
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式中：Lp(r)—预测点处的声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置ro米处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其它多方面效应引起的衰减，dB。

b、预测点的A声级

预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级。
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式中：LA(r)—距声源r处的A声级,dB(A)；

      Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

      ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB；

在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。
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式中：LA(r)—距声源r处的A声级,dB(A)；

LA(r0)—参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。
B、衰减项的计算

a、几何发散引起的衰减

对于室外点声源，本工程无指向性，其几何发散的基本公式是：
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式中第二项表示了点声源的几何发散衰减。
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b、大气吸收引起的衰减

大气吸收引起的衰减按下式计算：
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式中：r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

α—大气吸收衰减系数，dB/km。项目所在地常年温度10.5℃，相对湿度70%，其倍频带中心频率500Hz为1.9。

c、地面效应引起的衰减

参考GB/T17247.2进行计算，评价为混合地面(坚实地面和疏松地面组成)，本次评价忽略不计。

d、障碍物屏蔽引起的衰减

参照GB/T 17247.2进行计算，本次评价忽略不计。

e、其他方面效应引起的衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、温度梯度、风引起的能量衰减，本次评价忽略不计。

②室内声源

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处(或窗户)室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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 式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

     Lp2—靠近开口处(或窗户)室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

       TL—隔墙(或窗户)倍频带或A声级的隔声量，dB。
先按下式计算某一室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：

[image: image31]
式中：Lp1—靠近开口处(或窗户)室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lw—点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R=Sα/(1-α)，S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i (T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij —室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N—室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：

Lp2i(T)—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i(T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw —中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A声级。

③预测点贡献值

将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的新增声级值L1：
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④预测值L
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3)预测步骤
①以项目厂区中心为坐标原点(0.0)，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li。

③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1。
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4)噪声预测结果及达标分析

项目噪声预测结果见下表。
表33    噪声预测结果    单位：dB(A)
厂界

昼间

夜间

预测点

贡献值

标准值

贡献值

标准值

北厂界

37.5
60

37.5
50

东厂界

31.8
60
31.8
50
南厂界

48.9
60
48.9
50
西厂界

48
60
48
50
根据预测结果，各厂界噪声昼间贡献值为31.8-48.9dB(A)，均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。项目运营期噪声厂界达标排放，不会改变厂界声环境功能现状，对周围声环境影响较小。
(3)监测要求
表34    噪声监测计划一览表
监测点位

监测指标

监测频次

执行排放标准

厂界外1m

等效连续A声级

1次/季度(昼间、夜间)
厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类声环境功能区标准
4、固体废物
项目产生的固体废物为残液、废润滑油、废液压油、废油桶、废铅蓄电池、不合格钢瓶和职工生活垃圾。

(1)残液
居民使用后的液化石油气瓶内会残留少量残液，主要成分为C5及以上烃类、微量硫化物与水分，具有高度易燃特性，属于危险化学品，同时属于HW08类危险废物。参照《瓶装液化石油气充装站管理服务规范》(DB22/T 2166-2014)，液化石油气瓶(型号YSP35.5)残液量按0.4kg/瓶计。项目年充装3334瓶液化石油气，产生的残液量约为1.33t/a(4kg/d)，定期交有资质单位处置
残液常态为浅黄色我透明粘稠液体，高浓度吸入会引发头晕、恶心、窒息，具备刺激性，长期接触损伤呼吸道，具有腐蚀性，闪点极低，易燃。项目收集的残液暂存于残液罐，储存周期为10天，交有资质单位处置，残液储罐为最大安全存储量为45kg，可满足10天存储需求。
(2)废润滑油、废液压油、废油桶

项目泵类、空压机检修产生废润滑油0.01t/a、废液压油0.01t/a，废油桶0.04t/a，暂存于危废间，交有资质单位处置。

(3)废铅蓄电池

发电机产生废铅蓄电池，产生量为0.04t/3a，暂存于危废间，交有资质单位处置。
(4)不合格钢瓶
本项目在对液化气罐瓶进行抽残、灌装前需对钢瓶进行人工初步检查。根据项目销售规格，不合格钢瓶以灌装罐瓶数的0.5%计，项目年充装液化气次数3334次，则产生量约为17个/年，为一般工业固废。对不合格钢瓶抽出残液无残留后，由厂家回收处理。

(5)生活垃圾

项目员工定员7人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计算，则生活垃圾产生量约为1.16t/a，由环卫部门统一收集处置。

项目各类固体废物产生量及固废类别见下表。
表35    固体废物产生量及固废类别
产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

年度产生量(t/a)

贮存方式

利用及处置方式和去向

利用或处置量(t/a)
环境管理要求

职工生活

生活垃圾

/

无

固体

无

1.16
袋装
环卫部门统一收集处置
7.5
集中收集，日产日清
灌装
不合格钢瓶
/

无
固体
无
17个

库房内暂存
厂家回收
17个
满足三防要求
残液
危险废物900-249-08
无
液体
T，I
1.33
残液罐
暂存于残液罐，定期交有资质单位处置
1.33
满足三防要求
设备检修

废润滑油

900-217-08
矿物油

液体
T，I

0.01
桶装加盖，经收集后危废间暂存
定期由有资质单位处置

0.01
危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对国家规定的危险废物分别存放，按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌
废液压油
900-218-08
矿物油
液体
T，I
0.01
桶装加盖，经收集后危废间暂存
定期由有资质单位处置
0.01
废油桶

900-249-08

矿物油

固体
T，I
0.04t/3a
经收集后危废间暂存
定期由有资质单位处置

0.04t/3a
发电机
废铅蓄电池
900-052-31
铅
固体
T，C
0.05
经收集后危废间暂存
定期由有资质单位处置
0.05
(2)固体废物管理要求

1)危险废物暂存间建设要求

①按照危险废物贮存污染控制标准要求，所有危险废物均采用专用的容器存放，并置于危险废物暂存间，防止风吹雨淋和日晒。危险废物暂存间设立危险废物警示标志，由专人进行管理，做好危险废物产生及处置记录。

②危险废物暂存间地面及裙脚采取抗渗混凝土+环氧树脂防渗，渗透系数≤10-10cm/s。

③各类危险废物划定储存分区，各危险废物设置隔挡、分类储存。

④对装有危险废物的容器进行定期检查，容器泄漏损坏时必须立即处理，并将其装入完好容器内。

⑤危废间大门上锁，防止无关人员进入，危险废物进出设立台账进行记录。

2)残液罐建设要求

贮存罐区罐体应设置在围堰内，地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。围堰的防渗、防腐性能应满足渗透系数不大于10-10cm/s。
贮存罐区围堰容积应至少满足其内部最大贮存罐发生意外泄漏时所需要的危险废物收集容积要求。
贮存罐区围堰内收集的废液、废水和初期雨水应及时处理，不应直接排放。

根据《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597—2023),本项目残液储罐可储存45kg残液，及时交有资质单位处置，残液储罐按建设要求建设，存储措施可行。

3)危险废物运输

本项目产生的危险废物按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关要求进行运输，并按要求填写危险废物的收集记录、厂内转运记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。
危险废物的转移应遵从《危险废物转移管理办法》及其他有关规定的要求。承担危险废物运输的单位应获得危险货物运输资质，并按照《危险废物收集 贮存 运输技术规范》(HJ2025-2012)的要求开展危险废物的运输。在满足上述要求的前提下，工程危险废物运输过程中不会对周围环境产生明显影响。

(3)固体废物环境影响评价结论

采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。
5、地下水、土壤

(1)污染源、污染类型及污染途径

项目液化石油气泄漏后瞬间气化，对地下水和土壤环境可能造成影响的是危废暂存间危险废物，漏后以渗透为主，可能进入地下水层造成地下水水质污染和土壤污染的可能。

(2)分区防控措施

根据建设项目场地天然包气带防污性能、污染控制难易程度和污染物特性，将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区。针对不同的区域提出相应的防渗要求。

污染防渗区分区情况详见下表。

表36    分区防渗措施
防渗分区

区域名称

防渗技术要求

重点防渗区

危废暂存间
危险废物暂存间设置围堰，地面无裂痕，地面及裙角采用2mm厚高密度聚乙烯或其他人工防渗材料进行防渗，渗透系数≤1.0×10-10cm/s。
储罐区、事故池、烃泵房、充装间、发电机房
等效黏土防渗层MB≥6.0m，K≤1x10-7cm/s；或参照GB18598执行

一般防渗区

消防水池、消防泵房
等效黏土防渗层MB≥1.5m，K≤1x10-7cm/s；或参照GB16889执行

简单防渗区
值班室、办公室、库房、配电室及厂区内其他裸露地面
水泥硬化
通过采取防渗措施后，项目对地下水、土壤的环境影响较小。

6、生态

项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，厂址周围无自然保护区、风景名胜区和其他特别需要保护的敏感目标，本项目不会对周围生态环境产生影响。

7、环境风险
项目环境风险分析详见风险专项评价章节，根据风险识别以及分析评价，项目风险类型为有毒有害物质泄漏和火灾事故引发的伴生污染物排放，项目在设计过程中充分考虑了防渗措施及设施，同时，设计及施工过程将严格按照国家及行业有关标准、规范进行。在建成后，项目制定完善的安全管理、降低风险的规章制度，在管理、控制及监督、生产和维护方面有成熟的降低事故风险的经验和措施，项目环境风险在可防控范围内，项目环境风险影响可接受。
8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。


五、环境保护措施监督检查清单

	    内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	厂区内
	非甲烷总烃
	加强通风，车间无组织
	《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)中表2浓度限值

	
	厂界
	
	
	《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值

	
	厂界
	臭气浓度
	/
	《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表1二级新扩改建浓度限值

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD、氨氮等
	泼洒抑尘，不外排；项目设置防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
	不外排

	
	储罐喷淋废水
	SS、COD、氨氮等
	循环使用
	不外排

	声环境
	厂界
	Ld、Ln
	基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	废润滑油、废液压油、废油桶、废铅蓄电池暂存于危废间，残液暂存于残液罐，定期交有资质单位处置；废钢瓶由厂家回收，员工生活垃圾由环卫部门清运。

	土壤及地下水

污染防治措施
	项目采取分区防渗措施。

重点防渗区为危废间、储罐区、充装间、事故池、发电机房。

一般防渗区为消防水池、消防泵房。
简单防渗区为值班室、办公室、库房、配电室及厂区内其他裸露地面。

	生态保护措施
	--

	碳排放
	物料运输采用新能源汽车或国六标准汽车运输；采用节能机电设备

	环境风险

防范措施
	1.按规范进行建筑设计，各建筑单元均严格按规范要求；

2.配备消防水池、消防器具；

3.加强设备管理、员工培训和企业环境管理体系；

4.重点区域做好防雨、防渗、防泄漏等措施；

5.安装泄漏报警装置；
6.建设300m3事故池，收集事故废水；

7.罐区周围设1.0m围堰，地面采用抗渗混凝土进行浇筑，做好防腐、防渗处理；
8.编制突发环境事件应急预案并备案，满足风险防范要求。

	其他环境

管理要求
	1、环境管理机构及职责

(1)管理机构设置

企业的环境保护管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善的企业环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规、政策的组织保障，其任务是对项目生产过程进行有效的监控，及时掌握和了解各污染治理设施与控制措施执行的效果，及时反馈生产部门，保证环保设施的稳定、高效运行及各种污染物达标排放。因此，公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的负责人一名，并设专职环保技术管理员。

(2)机构职责

环境管理机构负责项目建设期与运营期的环境管理与环境监测，主要职责：

①贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门、环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。

②制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。

③在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的环境保护“三同时”制度。

④监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

⑤原料来源发生变化时，及时上报环境保护主管部门。

⑥正常生产时，保持厂房门窗关闭。

⑦参与环保设施竣工验收工作。

⑧负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。

⑨领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

2、环境管理台账及信息公开

(1)环境管理台账

项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。

台账应真实记录如下信息：

①生产设施运行管理信息。

②原辅料采购信息。

③污染治理设施运行管理信息。

④非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息。

⑤监测记录信息。

⑥按照《排污许可证申请与核发技术规范》中相关要求，做好环保台账记录及管理，按时上报排污许可证执行报告。

(2)信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》(部令第24号，2022年2月8日),企业应当按照准则编制年度环境信息依法披露报告和临时环境信息依法披露报告，并上传至企业环境信息依法披露系统。

企业年度环境信息依法披露报告应当包括以下内容：

(一)企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；

(二)企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；

(三)污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；

(四)碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；

(五)生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；

(六)生态环境违法信息；

(七)本年度临时环境信息依法披露情况；

(八)法律法规规定的其他环境信息。

3、排污口规范化

按照《排污口规范化整治技术要求(试行)》(环监〔1996〕470号)要求设置规范化排污口。

(1)在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置噪声监测点。
(2)按照《环境保护图形标志--排放口(源)》(GB15562.1-1995)、《环境保护图形标志—固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及修改单的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。
表37    排污口规范化及环保图形标识

提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
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噪声排放源
表示噪声向外环境排放
--
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危险废物
危废暂存间
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一般固废
一般固废暂存区
4、严格落实排污许可证制度

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》(环办环评〔2017〕84号)文，第七条中规定“环境影响报告书(表)2015年1月1日(含)后获得批准的，排污许可核发部门按照污染物排放标准、总量控制要求、环境影响报告书(表)以及审批文件从严核发”。按照《排污许可管理办法》中依照法律规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者(以下简称排污单位)，应当依法申请取得排污许可证，并按照排污许可证的规定排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。本项目完成并取得审批意见后，及时填报固定污染源信息。




六、结论

	本项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，项目选址符合当地规划要求；项目符合国家及地方产业政策要求；项目采取了完善的环保措施，可确保各类污染物达标排放；在各类环保设施稳定运行前提下，项目的实施不会对周围环境产生明显影响，同时项目采取了严格的风险防范措施，环境风险可控。

综上，在落实报告表提出的各项环境保护措施和风险防范措施要求后，从环保角度分析，本项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	      项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量(固体废物产生量)③
	项目
排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量
(新建项目不填)⑤
	项目建成后
全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.016
	/
	0.016
	/

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.16
	/
	1.16
	/

	
	废钢瓶
	/
	/
	/
	17个
	/
	17个
	/

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	/

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.04
	/
	0.04
	/

	
	废铅蓄电池
	/
	/
	/
	0.04t/3a
	/
	0.04t/3a
	/

	
	残液
	/
	/
	/
	1.33
	/
	1.33
	/


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①      单位：t/a
项目位置
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建筑施工


废水、噪声、固废

废气

废水、噪声、固废

废气

废水、噪声、固废

设备安装


噪声

废气


带残液的钢瓶
压缩机
N2、G4
（增加钢瓶压力）
气相
S1
（液相）
气相
（降低残液罐压力）
残液罐
图例：G-废气  N-噪声 S-固废



进液储罐
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（降低进液罐压力）
气相
气相
（增加出液罐压力）
出液储罐
液相
图例：G-废气  N-噪声 S-固废



LPG罐车
烃泵
储罐
烃泵
空瓶灌装
S1
液相
液相
图例：G-废气  N-噪声 S-固废
钢瓶检测
钢瓶倒残液
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沙化区
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消防水池
蒸发损耗48
损耗13.86



2.9km
本项目位置
0                           2km



