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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	迁安金隅首钢环保科技有限公司产品优化升级项目

	项目代码
	2607-130291-89-01-732811

	建设单位联系人
	边磊
	联系方式
	

	建设地点
	河北迁安经济开发区，公司现有厂区内

	地理坐标
	东经(118度33分28.910秒)，北纬(40度0分29.500秒)

	国民经济

行业类别
	C4210金属废料和碎屑加工处理
	建设项目

行业类别
	三十九、废弃资源综合利用业

85 金属废料和碎屑加工处理-金属和金属化合物矿灰及残渣加工处理

	建设性质
	(新建(迁建)

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）
	项目审批(核准/

备案)文号(选填)
	迁经开行审投资西备字〔2026〕63号

	总投资(万元)
	700
	环保投资(万元)
	35

	环保投资占比(%)
	5
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是    
	用地(用海)

面积(m2)
	0

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	审批机关：唐山市人民政府

审批文件名称及文号：《唐山市人民政府关于同意将迁安市佳润固体废弃物循环产业园等项目地块纳入河北迁安经济开发区委托管理范围的批复》(唐政字[2023]10号)

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	本项目位于河北省唐山市迁安市区杨店子镇大庄户村西，根据《唐山市人民政府关于同意将迁安市佳润固体废弃物循环产业园等项目地块纳入河北迁安经济开发区委托管理范围的批复》（唐政字[2023]10号）：“同意将迁安市佳润固体废弃物循环产业园项目、唐山鑫丰实业有限公司固废资源综合利用项目、金隅首钢固废梯级资源化综合利用项目、河北润安建材项目、迁南综合型生态矿业园部分项目等地块共计182.1049公顷，纳入河北迁安经济开发区委托管理范围”，本项目属于文件中的拟建项目，符合河北迁安经济开发区产业规划；根据首钢股份公司迁安钢铁公司土地证（迁国用(2014)第000195号），本项目占地类型为工业用地，本项目已取得河北迁安经济开发区管理委员会的准入证明，符合园区产业布局及用地布局要求。

	其他符合性分析
	一、产业政策符合性
根据《产业结构调整指导目录(2024年本)》，本项目属于鼓励类八、钢铁6冶金固体废弃物综合利用，因此项目符合《产业结构调整指导目录(2024年本)》相关要求。

对照《市场准入负面清单(2025年版)》，项目不属于其中禁止准入类项目，不在市场准入负面清单之中。河北迁安经济开发区管理委员会出具了本项目的备案信息(迁经开行审投资西备字〔2026〕63号)，因此，项目建设符合国家及地方产业政策要求。

二、项目选址符合性分析

本项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，根据河北迁安经济开发区出具的证明，项目符合开发区产业规划，占地为工业用地，本项目距离最近的生态保护红线为西南侧3.37km的地质公园生态保护红线，距离最近的居民区为东侧96m的大庄户村，项目不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地、生态保护红线等环境敏感区，因此项目选址合理。
三、生态环境分区管控符合性分析

(1)生态保护红线

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，根据《迁安市国土空间总体规划(2021-2035年)》，距离项目最近的生态保护红线为项目西南侧3.37km的地质公园生态保护红线，不在生态保护红线范围内。

(2)环境质量底线

①环境空气：项目区域大气环境为二类区，根据环境质量公报，项目所在区域为不达标区域。项目产生的废气经有效处理后可达标排放，对周围环境影响较小。

②水环境：项目无废水外排，不与地表水发生联系。因此，不会对周边水环境产生影响。

③声环境：项目采取了完善的噪声控制措施，经预测，项目建成后厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB13248-2008)3类标准要求。

④地下水及土壤：采取分区防渗措施，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响。

(3)资源利用上线

项目消耗能源主要为电，项目用电依托现有厂区配电设施统一供电，可满足项目资源、能源需求。

(4)生态环境准入清单
项目与《河北省生态环境准入清单》(2023版)的符合性分析见下表1-1。

表1-1  与《河北省生态环境准入清单》(2023版)的符合性分析

管控类型

管控要求

项目情况

符合性

生态环境准入清单综合管控要求

京津冀大气环境重点治理区

1.严格钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，强化大气环境通道城市污染治理，有序推动钢铁、化工等向沿海、区域外转移，严格运输及重污染停产等管控。

2.强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤、严格禁煤区管控，倡导清洁能源。

3.强化船舶和区域交通源管控。降低燃油机动车使用强度，严格车船排放标准，加强交通运货管控，强化城区交通管控，优化港口集疏运体系。

4.加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，加强工业氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排。

5.加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，不涉及煤炭消耗，不涉及区域钢铁炼铁炼钢产能变化

符合

大气环境总体管控要求

污染防控目标

1.2025年全省主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重度及以上重污染天气。PM2.5平均浓度持续降低，达到37微克/立方米，优良天数持续提高达到75%。单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别完成国家下达的16.64万吨、0.57万吨、14.05万吨和5.64万吨目标。

项目采取严格的环保治理措施，各项污染物均达标排放
符合

2.张家口、承德市实现全面稳定达标。到2025年，地级城市PM2.5浓度确保降至37微克/立方米，力争降至35微克/立方米，空气质量优良天数比率确保达到75%，力争达到80%。重点城市稳定退出全国后十位。

项目采取严格的环保治理措施，各项污染物均达标排放
符合
空间布局约束

1.严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。

2.对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。

3.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，严格控制新增产能，遏制高耗能、高排放项目盲目发展。持续巩固去产能成果，严格落实产业准入条件，坚决防止反弹，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。2025年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的升级改造、搬迁或关闭退出；各地已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。原则上禁止新建化工园区，加快对现有化工园区评估与整合调整，对于整改不满足要求的，取消园区资格。到2025年底，各县(市、区)实现重点行业企业基本按主导功能入园。

4.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。

5.禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。

本项目不属于钢铁、焦化、平板玻璃、电解铝、水泥等产能，属于废弃资源综合利用业，项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，不建设燃煤、中油、渣油等高污染设施，无喷涂、喷漆及制作玻璃钢及其它散发有毒有害气体的作业
符合

污染物排放管控

1.细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。

项目采取严格的环保治理措施，各项污染物均达标排放
符合

2.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色(不含氧化铝)、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后,全省现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。

项目采取严格的环保治理措施，各项污染物均达标排放
符合
3.深入实施燃煤锅炉治理，全省基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉(有特殊政策的山区县除外)。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。

项目不涉及
符合

4.到2025年，全省城区集中供热普及率达到100%，城市建成区清洁取暖率达到100%。

项目不涉及
符合

5.提高应对气候变化能力，加强碳排放和大气污染物协同控制，推动分区域、分梯次达峰，鼓励有条件的地方率先达峰。到2025年，单位地区生产总值能源消耗及二氧化碳排放量达到国家要求。推进钢铁、建材等重点行业尽早实现二氧化碳排放达峰，力争钢铁、水泥行业2025年前实现碳达峰。大力发展低碳交通，不断提高营运车辆和船舶的新能源和清洁能源应用比例，到2025年，营运车辆和船舶单位运输周转量二氧化碳排放强度比2020年分别下降4%和3.5%。

项目不涉及

符合

6.加强能源重化工产能管控，到2035年能源重化工行业进一步压减产能，加快产业升级和工艺设备改造力度，2035年重点行业能效水耗水平达到国际先进水平；2035年100%国家级工业园区和80%省级工业园区实现循环化改造。推动工业氮氧化物和挥发性有机物协同减排。

项目不涉及

符合

7.巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。

项目不涉及

符合

8.其他已有行业排放标准的砖瓦、石灰、无机盐、铁合金、有色金属等执行行业排放标准，暂未制订行业排放标准的工业炉窑,包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、矿物棉等建材行业，工业硅、金属冶炼废渣(灰)二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，全面加大污染治理力度，原则上颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米，其中日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。

项目不涉及
符合

9.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物(VOCs)综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物(VOCs)废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物(VOCs)综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物(VOCs)综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复(LDAR)管理系统，推广建设涉挥发性有机物(VOCs)“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物(VOCs)有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。

项目不涉及
符合

10.开展钢铁，水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放排查工作：物料存储运输等全部采用密闭或封闭形式。

项目不属于钢铁，水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业，项目物料全部采用密闭或封闭形式储存、运输
符合

11.加快油品质量升级。按照国家部署要求，全省供应符合国六标准的车用汽油和车用柴油，停止销售低于国六标准的汽油柴油，实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并轨”。到2025年，年销售汽油量大于3000吨的加油站全部安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。全面建立重型柴油车污染防治责任制度，强化重点用车单位进出场车辆电子台账动态管理。加快推广应用新能源汽车。

项目产品采用满足国六排放标准汽车或新能源汽车运输。

符合

12.加快发展清洁航运，鼓励船舶进行发动机升级或尾气处理，推动船舶使用氢燃料电池，靠港船舶使用岸电和电驱动货物装卸，在沿海地区研究设立船舶氮氧化物排放控制区。到2025年，秦皇岛港、唐山港、黄骅港80%的5万吨级以上泊位(油气码头除外)具备岸电供应能力。

项目不涉及

符合

13.全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一及以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。地级城市和定州、辛集市调整完善并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。实施船舶发动机第二阶段标准和油船油气回收标准。港口、机场、铁路货场、物流园区开展非道路移动机械低排放控制区建设，推动非道路移动机械实现零排放或近零排放。落实非道路移动机械使用登记管理制度，消除工程机械冒黑烟现象。

项目非道路移动机械使用国四及以上排放标准的发动机
符合

14.积极推进铁路专用线建设，大宗货物年货运量150万吨以上企业及新建的电力等大型工矿企业、物流园区，铁路专用线接入比例达到80%以上。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。

项目不涉及

符合

15.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。加强道路扬尘综合整治。到2025年，所有设区市和县级城市道路、城乡结合部、背街小巷基本实现机械化清扫，采取机械化清扫保洁的路面每平米浮土达到3克以下。全省工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。实施城市土地硬化和复绿。大型煤炭、矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物流输送系统封闭改造。依法关闭一批无排污许可证、排放不达标的露天矿山，以张家口、保定、承德等市为重点，深度整治矿山扬尘。

项目不涉及
符合

16.严禁秸秆、垃圾露天焚烧。严密部署、压实责任，实行全区域、全时段、常态化禁燃禁放烟花爆竹。

项目不涉及

符合

17.控制农业源氨排放，推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。到2025年，推进大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。

项目不涉及

符合

18.全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质、高能耗企业(即“双超双有高耗能”)的企业实施强制性清洁生产审核。

项目不涉及
符合

19.以市主城区为重点，开展油烟和非甲烷总烃控制，鼓励油烟和非甲烷总烃按照1mg/m3和10mg/m3开展治理，加强餐饮油烟管控，推进大中型餐饮企业(3个灶头及以上)在线监测设备安装联网，确保稳定达标运行。

项目不涉及
符合

环境风险防控

1.完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的省级大气环境监管大数据平台，各市同步建设大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。

2.完善“1+N”环境应急监测响应体系。提升大气环境质量预测预报预警能力，推进未来15天中长期污染趋势预报、40天中长期数值预报和短临精细化预报系统建设，强化有毒有害大气污染物风险预警。

3.构建污染天气应对的“区域-省-市-县-企业”五级预案体系，完善细颗粒物(PM2.5)和臭氧重污染天气预警的启动、响应、解除机制。

项目严格执行相关要求

符合

地表水环境总体管控要求

污染防控目标

到2025年水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复。地表水优良水体比例达到82%，全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体，县级城市建成区黑臭水体比例基本清除，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%；近岸海域优良(一、二)水质比例达到98%以上，入海河流国控断面力争全部达到Ⅲ类水质比例；化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别完成国家下达的16.64万吨、0.57万吨、14.05万吨和5.64万吨目标。

项目无废水排放
符合

空间布局约束

1.涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《河北省水污染防治条例》、《地下水管理条例》等管控要求。南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》(国务院令第647号)、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》、《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》、《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《保定市白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；大运河参照《河北省大运河文化保护传承利用实施规划生态环境保护修复专项规划》要求；其它重要河流廊道，以保障水生态和水质安全为目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目，严格控制建设开发强度，避免连片、大规模和高强度开发，规划项目应做好水安全论证。

项目不涉及

符合

2.未完成污水集中处理设施建设的工业园区(工业集聚区)，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。

项目无废水排放
符合

3.促进产业合理聚集。推动钢铁、石化等高耗水行业向沿海、园区转移，鼓励焦化、印染、制革、造纸等企业向煤化工业基地、产业园区转移，推进涉水工业企业全面入园进区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭；推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表，确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。

项目无废水排放
符合

4.控制水产养殖污染，以饮用水水源、水质较好湖库、近岸海域等敏感区域为重点，科学划定养殖区，明确限养区和禁养区，拆除超过养殖容量的网箱围网设施。

项目不涉及

符合

5.在重要河流干流、支流和重点湖库周边划定生态缓冲带，强化岸线用途管制。严控、整治不符合水源涵养区、水域岸线、河湖缓冲区、河湖湿地、沿海自然湿地和张家口、承德为重点，加快推进水生态保护和修复。开展重点流域水生态专项调查和生态系统健康评估。

项目不涉及

符合

6.建立健全河流湖泊休养生息长效机制。落实休渔禁渔期制度，科学划定河湖禁捕、限捕区域。持续在白洋淀、衡水湖、潘家口、黄壁庄等内陆带等保护要求的人类活动。以重大中型湖库开展增殖放流，引导建立人放天养的生态养殖模式。

项目不涉及

符合

7.优化种植养殖结构和布局。在衡水、沧州、邢台等地下水超采区适度压减冬小麦面积，实施季节性休耕制度，引导农民种植油葵等抗旱作物。

项目不涉及

符合

污染物排放管控

1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。涉水主要污染物排放中对纳入产业结构调整指导目录的鼓励类建设项目，新增水主要污染物排放总量指标实行等量削减替代，其他类建设项目实行2倍削减替代；对未完成污染防治攻坚战成效考核地表水环境质量指标的县(市、区)，全部实行2倍削减替代。

项目无废水排放
符合

2.实施沿海三市总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放。

符合

3.加强水体生态修复，合理开展河道补水，加强城市建成区黑臭水体和流域水环境协同治理，因地制宜对河湖岸线进行生态化改造，统筹好岸线内外污水垃圾收集处理工作，及时对水体及河岸垃圾、漂浮物等进行清捞、清理，并妥善处理处置。

项目不涉及

符合

4.到2030年底，设市城市建成区80%以上面积达到海绵城市建设要求。

项目不涉及

符合

5.推进城镇污水处理提质增效，到2025年，基本消除城市建成区污水管网空白区，2035年基本实现城镇生活污水全收集、全处理。有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值，其他城镇污水处理厂全部执行一级A排放标准。现有城镇污水处理厂不能满足生活污水处理需求或污水处理厂负荷率超过90%的，要因地制宜谋划污水处理厂新、扩建项目。加快实施大清河、子牙河、黑龙港及运东等重点流域城镇污水处理厂提标改造。到2025年大运河核心区城市和拓展区城市再生水利用率达到35%。以南水北调输水沿线、引黄济冀沿线、白洋淀上游周边等水环境敏感区域为重点区域，结合县域农村生活污水治理规划，实施一批全域农村生活污水治理示范工程。

项目不涉及

符合

6.工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准和水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级A标准；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。

项目无废水排放
符合

土壤及地下水风险防控总体管控要求

污染防控目标

1.2025年底前，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位V类水比例控制在27.1%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。

项目采取严格分区防渗措施，防止污染土壤和地下水

符合

空间布局约束

1.永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。

2.推进严格管控类耕地种植结构调整和退耕还林还草，在涉及重度污染耕地的县(市、区)，依法划定特定农产品严格管控区，严禁种植特定农产品，重污染耕地禁止种植食用农产品。

3.推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价。

4.原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。工矿用地复垦为食用农产品耕地的，依法进行分类管理，加强重点监测。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，土地用途为工业用地。不涉及耕地及基本农田

符合

环境风险防控

1.新(改、扩)建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。

项目不属于涉重金属重点行业

符合

2.涉及严格管控类耕地的县(市、区)制定风险管控实施方案，结合区域农作物耕作习惯、农业现代化建设、乡村振兴等，因地施策采取种植结构调整、轮作休耕、退耕还林还草还湿等措施，降低环境风险。加强特定农产品严格管控区管理，严禁种植特定食用农产品和饲草。

项目不属于涉重金属重点行业
符合
3.推行施用有机肥、种植绿肥等措施，推广测土配方施肥技术。加强农业投入品质量监管，严禁向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品。各地高标准农田建设项目要向优先保护类耕地集中地区倾斜，优先安排农田基础设施建设项目。

项目不涉及

符合

4.严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。稳步推进厨余垃圾处理设施能力建设。加快生活垃圾焚烧处理全域覆盖，配套飞灰处置设施建设，实现全省原生生活垃圾零填埋。

项目不涉及
符合

5.以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。未实施土壤调查、评价和修复的城市工业污染场地，不得开展二次开发利用。落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，土地用途为工业用地。

符合

6.原则上居住、学校、养老机构等用地在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。

项目不涉及

符合

7.以焦化、农药、化工、钢铁等行业为重点，强化土壤污染风险管控与修复、效果评估、后期管理。针对重点行业企业用地土壤污染状况调查确定的潜在高风险地块、超标地块和纳入调查名录的暂不开发利用地块等，合理划定管控区域并实施管控。推进腾退地块土壤污染风险管控和修复。探索在产企业边生产边管控的土壤污染风险管控模式和污染地并实施管控。推进腾退地块土壤污染风险管控和修复。探索在产企业边生产边管控的土壤污染风险管控模式和污染地块的“环境修复+开发建设”模式。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，土地用途为工业用地。

符合

8.加大矿山地质环境和生态修复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库安全监管，运营、管理单位要开展土壤污染状况监测和环境风险评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。

项目不涉及

符合

9.严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤和地下水，增加后续治理修复成本和难度。

项目按要求对危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程进行管理

符合

资源利用总体管控要求

水资源

总量和强度要求

1.到2025年，全省用水总量控制在206亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降15%，农田灌溉水利用系数达到0.68，地表水供水比例增加到54%，重点河湖水生态功能逐步修复，基本生态流量达标率到90%。

项目不新增用水
符合

管控要求

1.到2025年，压减地下水超采量达到16.2亿立方米。严格禁限采区管理要求，在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水；在地下水超采区、南水北调受水区，除符合补办条件的外，原则上不再审批开凿新的取水井；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目，确需新增取用地下水的，限采区按照“用1减2”的比例、一般超采区按照“用1减1”的比例，实行“先减后加”同步削减其他取水单位或个人的地下水许可开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。完善省市县三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，对取用水总量已达到或超过可用水量的地方，暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近用水量的地方，限制审批新增取水。对于其他符合《河北省水利厅关于严格地下水取水管理有关事项的通知》中不予批准取用地下水的若干情形，一律禁止新开凿新的取水井。

项目不新增用水
符合
2.保障生态用水。构建以引黄入冀补淀工程为主，上游水库和其他外调水为补充水源的多元互济水源保障体系。增加引黄入冀补淀工程引水时间和引水入淀水量；实施江河湖库连通工程，构建太行山山区大型水库通过上游河道向白洋淀生态补水的骨干供水网络，联合调度王快、西大洋、安各庄等上游水库水量，恢复淀泊水动力。进一步健全南水北调、引黄入冀及重要跨界河流补水机制，加大河流湖库水系连通工程建设力度，逐步恢复河流湖库生态功能。到2025年实现大运河、滹沱河、永定河等重点河流力争实现全线过流，萎缩干涸的重点湖泊水面得到一定恢复。

项目不新增用水
符合
3.强化用水定额管理，建立覆盖主要农作物、工业产品和生活服务业的先进用水定额体系，实行用水定额动态调整。全面推进节水型城市建设，到2025年全省累计60%以上县(市、区)达到节水型社会评价标准，其中南水北调受水区各县(市、区)全部达到节水型社会评价标准。深入推进工业节水减排，大力推广节水工艺和技术，严格控制建设高耗水项目，提升高耗水企业废水深度处理和达标再利用水平。大力发展节水灌溉，积极推进农村生活用水设施节水改造。

项目不新增用水
符合
能源

总量和强度要求

1.到2025年，能源消费总量控制在3.64亿吨标煤左右，非化石能源消费占能源消费总量比重提高到11%，全省重点地区和行业能源利用效率显著提高，单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降14.5%和10%。完成国家下达削减煤炭消费目标任务。

项目不涉及煤炭能源消耗

符合

管控要求

1.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

项目不涉及煤炭能源消耗
符合
2.禁燃区内禁止原煤散烧。加强原煤洗选加工，提升洗选技术水平，到2025年，原煤入选率保持90%以上。

项目不涉及

符合

3.推动热电联产集中供热改造和燃煤锅炉清洁能源替代，城镇及周边农村地区积极稳妥推进煤改电工程，结合气源保障、自然条件等推广煤改气、地源热泵、太阳能热泵和空气源热泵等用能或供暖方式。新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。

项目不涉及

符合

4.2035年国家重点行业能效达到国际先进水平

项目不属于重点行业

符合

5.严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》(GB34169)标准，省内生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》(DB13/2081)地方标准要求、《水泥回转窑用煤商品煤质量》(GBT7563)标准。《河北省动力煤质量标准》发布后执行新的煤质标准。

项目不涉及煤炭能源消耗
符合

6.按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超临界且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组。设计工况下供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的湿冷煤电机组和高于300克标准煤/千瓦时的空冷煤电机组不允许新建。到2025年，火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下。对于供电煤耗300克标煤/千瓦时以上的机组，应加快创造条件实施改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。

项目不涉及

符合

7.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

项目不涉及
符合

8.对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。

项目不属于“两高一低”项目

符合

9.新建“两高”项目，项目建设单位在申请进行节能审查前，应完成相关论证，且取得核准、备案手续；新增的能源、煤炭消费量，按照相关规定，严格实行减量替代；能效水平需达到国家发展改革委等部门印发的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平(2021年版)》中的标杆水平，未在上述标准范围内的“两高”项目，能效水平需达到行业先进水平；主要耗能设备应达到一级能效标准。年能耗1万吨标准煤及以上的新建“两高”项目，要配套建设能耗在线监测系统，在节能报告中明确建设方案，并在项目建成后及时接入省级平台。

项目不属于“两高”项目

符合

10.加快实施煤电、建材、化工、陶瓷、有色金属等重点行业的节能改造升级和污染物深度治理，严格执行能耗、环保、水耗、质量、安全、技术等方面有关法律法规、产业政策和强制性标准。

项目不涉及
符合

11.现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

项目不涉及

符合

12.控制化石能源消费总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，有序推动抽水蓄能电站规划建设，打造冀北清洁能源基地，积极推动可再生能源制氢，完善产供储销配套设施，拓展氢能应用领域。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

项目不涉及

符合

产业布局总体管控要求

产业总体布局要求

1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。

项目属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中鼓励类产业项目，不属于《市场准入负面清单(2025年版)》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目
符合

2.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。

项目产品不属于《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目，不属于(冀发改环资[2022]691号)中的“两高”项目

符合

3.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工等产能项目建设，合理控制煤制油气产能规模，严控新增炼油产能。鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。

项目不涉及炼铁炼钢产能变化

符合

4.上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)；细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。

5.灵寿县、赞皇县严格执行《灵寿县等22县(区)国家重点生态功能区产业准入负面清单》。

项目不涉及炼铁炼钢产能变化
符合
6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业限期退出城市建成区，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤(燃重油等)炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。

项目不涉及
符合

7.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。

项目不涉及
符合
项目入园准入要求

1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。新建工业项目原则上必须全部进园入区。确因资源、环境等特殊原因不能进园入区的工业项目，实行一事一议，由市、县政府科学论证后办理用地手续。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内
符合

2.加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内
符合
3.县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内
符合
4.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区(无规划及环评)内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内
符合
5.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内
符合
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图1-1  河北省生态环境管控单元图
五、与《唐山市生态环境准入清单》(2023年版，2024年4月)的符合性分析
本项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，根据唐山市环境管控单元分布图，本项目位于一般管控单元，编号为ZH13028330001。项目与《唐山市生态环境准入清单》(2023年版，2024年4月)中相关内容符合性分析见下表。
(1)与全市总体准入要求符合性分析

表1-2  全市总体准入要求

要素属性

管控类别

管控要求

本项目相关内容

符合性

生态保护红线

空间布局约束

禁止类管控要求

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。

本项目不在生态保护红线范围内

符合

限制类管控要求

生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。(1)管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。

(2)原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖(不包括投礁型海洋牧场、围海养殖)等活动，修筑生产生活设施。

(3)经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。

(4)按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。

(5)不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。

(6)必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。

(7)地质调查与矿产资源勘查开采。具体开采活动，详见《关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》(自然资发[2022]142号)。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。

(8)依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。

(9)根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。

(10)法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、地表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》(自然资发[2022]142号)规定办理用地用海用岛审批。
本项目不在生态保护红线范围内

符合

自然保护区

空间布局约束
禁止类管控要求
1、禁止在自然保护区内进行砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；但是，法律、行政法规另有规定的除外。

本项目不在自然保护区范围内
符合
2、禁止任何人进入自然保护区的核心区。因科学研究的需要，必须进入核心区从事科学研究观测、调查活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，并经自然保护区管理机构批准；其中，进入国家级自然保护区核心区的，应当经省、自治区、直辖市人民政府有关自然保护区行政主管部门批准。

本项目不在自然保护区范围内
符合
3、禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；因教学科研的目的，需要进入自然保护区的缓冲区从事非破坏性的科学研究、教学实习和标本采集活动的，应当事先向自然保护区管理机构提交申请和活动计划，经自然保护区管理机构批准。

本项目不在自然保护区范围内
符合
4、在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。

本项目不在自然保护区范围内
符合
限制类管控要求

1、在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。在自然保护区的实验区内已经建成的设施，其污染物排放超过国家和地方规定的排放标准的，应当限期治理；造成损害的，必须采取补救措施。

本项目不在自然保护区范围内
符合
2、在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量；已造成损害的，应当限期治理。

本项目不在自然保护区范围内
符合
风景名胜 区

空间布局约束

禁止类管控要求

1、在风景名胜区内禁止进行下列活动：(一)开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；(二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；(三)在景物或者设施上刻划、涂污；(四)乱扔垃圾；(五)排放、倾倒污染环境的废水、废气和废渣；(六)采伐、毁坏古树名木。

本项目不在风景名胜区范围内

符合

2、禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

本项目不在风景名胜区范围内
符合
3、禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。

本项目不在风景名胜区范围内
符合
限制类管控要求

1、在风景名胜区内从事《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律、法规的规定办理审批手续；在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。

本项目不在风景名胜区范围内
符合

2、在风景名胜区内新建居民住宅，应当在规划确定的居住用地范围内依法建设。规划确定需要拆除的居民住宅，不得翻建、改建、扩建。

本项目不在风景名胜区范围内
符合
森林公园
空间布局约束
禁止类管控要求
1、在国家级森林公园内开展相关活动和设施建设，不得擅自改变其自然状态和历史风貌。
本项目不在森林公园范围内

符合

2、禁止擅自在国家级森林公园内从事采矿、房地产、开发区、高尔夫球场、风力光伏电场等不符合管控要求的开发活动。

本项目不在森林公园范围内
符合
3、禁止违规侵占国家级森林公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。

本项目不在森林公园范围内
符合
4、除必要的保护设施和附属设施外，禁止从事与资源保护无关的任何生产建设活动。

本项目不在森林公园范围内
符合
5、在森林公园内以及可能对森林公园造成影响的周边地区，禁止进行毁林开荒、采石、取土、开矿、放牧以及非抚育和更新性采伐等活动。

本项目不在森林公园范围内
符合
限制类管控要求
国家级森林公园范围内除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：(一)自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。(二)符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。(三)符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。(四)法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。国家级自然公园内开展上述规定的活动和设施建设，应当征求国家级自然公园管理单位的意见。其中，国家重大项目建设还应当征求省级以上林业和草原主管部门意见；开展(三)、(四)项的设施建设，自然公园规划确定的索道、滑雪场、游乐场等对生态和景观影响较大的项目建设，以及考古发掘、古生物化石发掘、航道疏浚清淤、矿产资源勘查等活动，应当征求省级林业和草原主管部门意见。
本项目不在森林公园范围内
符合
湿地公园

空间布局约束

禁止类管控要求
1、禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：(一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；(二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；(三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；(四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、水生动物洄游通道，捕猎野生动物；(六)破坏或移动湿地界标、围栏、围网等保护设施；(七)其他破坏湿地及其生态功能的行为。
本项目不在湿地范围内

符合

2、任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动；禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。

本项目不在湿地范围内
符合
3、除国家另有规定外，国家湿地公园内禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

本项目不在湿地范围内
符合
4、国家湿地公园应划定保育区。保育区除开展保护、监测、科学研究等必需的保护管理活动外，不得进行任何与湿地生态系统保护和管理无关的其他活动。

本项目不在湿地范围内
符合
5、禁止擅自征收、占用国家湿地公园的土地。

本项目不在湿地范围内
符合
限制类管控要求
1、确需征收、占用国家湿地公园的土地的，用地单位应当征求省级林业主管部门的意见后，方可依法办理相关手续。由省级林业主管部门报国家林业局备案。
本项目不在湿地范围内
符合
2、建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。临时占用湿地的期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。

本项目不在湿地范围内
符合
3、应当加强对滨海湿地的管理和保护，严格管控围填滨海湿地。经依法批准的项目，应当同步实施生态保护修复，减轻对滨海湿地生态功能的不利影响。

本项目不在湿地范围内
符合
地质公园

空间布局约束
禁止类管控要求
1、任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其它对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。

本项目不在地质公园内

符合

2、不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。

本项目不在地质公园内
符合
3、除必要的保护设施和附属设施外，禁止其他生产建设活动。

本项目不在地质公园内
符合
限制类管控要求

1、管理机构可根据地质遗迹的保护程度，批准单位或个人在保护区范围内从事科研、教学及旅游活动。

本项目不在地质公园内
符合
2、在可能对地质遗迹造成影响的范围内，限制建设石油加工、化学原料及化学品制造、水泥、黑色及有色金属冶炼、非金属矿物制品等大气污染严重的项目。

本项目不在地质公园内
符合
水产种质

资源保护

区

空间布局约束
禁止类管控要求
1、应当分别针对国家级和省级水产种质资源保护区主要保护对象的繁殖期、幼体生长期等生长繁育关键阶段设定特别保护期。特别保护期内不得从事捕捞、爆破作业以及其他可能对保护区生物资源和生态环境造成损害的活动。
本项目不在水产种质资源保护区范围内
符合

2、禁止在水产种质资源保护区内从事围湖造田、围海造地或围填海工程。

本项目不在水产种质资源保护区范围内
符合
3、禁止在水产种质资源保护区内新建排污口；在水产种质资源保护区附近新建、改建、扩建排污口，应当保证保护区水体不受污染。

本项目不在水产种质资源保护区范围内
符合
限制类管控要求
1、在国家级和省级水产种质资源保护区特别保护期外从事捕捞活动的，应当按照《中华人民共和国渔业法》及有关法律法规规定执行。
本项目不在水产种质资源保护区范围内
符合
2、在水产种质资源保护区内从事修建水利工程、疏浚航道、建闸筑坝、勘探和开采矿产资源、港口建设等工程建设的，或者在水产种质资源保护区外从事可能损害保护区功能的工程建设活动的，应当按照国家有关规定编制建设项目对水产种质资源保护区的影响专题论证报告，并将其纳入环境影响评价报告书。

本项目不在水产种质资源保护区范围内
符合
3、未经国务院渔业行政主管部门批准，任何单位或者个人不得在水产种质资源保护区内从事捕捞活动。

本项目不在水产种质资源保护区范围内
符合
自然文化遗产

空间布局约束
禁止类管控要求
在建设控制地带内，不得建设有污染的工厂和高层建筑物或者构筑物；修建建筑物或者构筑物时，其形式、高度、色调等应当与文物保护单位周围环境气氛相协调，不得破坏文物保护单位的环境风貌。
本项目不在自然文化遗产范围内

符合

限制类管控要求
文物保护单位的保护范围内不得进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业。因特殊情况需要在文物保护单位的保护范围内进行其他建设工程或者爆破、钻探、挖掘等作业的，必须保证文物保护单位的安全，并经核定公布该文物保护单位的人民政府批准，在批准前应当征得上一级人民政府文物行政部门同意。
本项目不在自然文化遗产范围内
符合
湿地空间
空间布局约束
禁止类管控要求
1、禁止下列破坏湿地及其生态功能的行为：(一)开(围)垦、排干自然湿地，永久性截断自然湿地水源；(二)擅自填埋自然湿地，擅自采砂、采矿、取土；(三)排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他污染湿地的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物；(四)过度放牧或者滥采野生植物，过度捕捞或者灭绝式捕捞，过度施肥、投药、投放饵料等污染湿地的种植养殖行为；(五)破坏野生动物栖息地和迁徙通道、水生动物洄游通道，捕猎野生动物；(六)破坏或移动湿地界标、围栏、围网等保护设施；(七)其他破坏湿地及其生态功能的行为。

本项目不在湿地空间范围

符合

2、任何单位和个人不得破坏鸟类和水生生物的生存环境。禁止在以水鸟为保护对象的自然保护地及其他重要栖息地从事捕鱼、挖捕底栖生物、捡拾鸟蛋、破坏鸟巢等危及水鸟生存、繁衍的活动；禁止向湿地引进和放生外来物种，确需引进的应当进行科学评估，并依法取得批准。

本项目不在湿地空间范围
符合
限制类管控要求
任何单位和个人不得擅自占用湿地或者改变湿地用途。确需占用或者征收湿地的，应当按照有关法律、法规的规定办理相应手续。

本项目不在湿地空间范围
符合
地表水饮用水源保护区

空间布局约束

禁止类管控要求

1、准保护区内，应遵守下列规定：

(1)禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目不得增加排污量；(2)禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；(3)禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；(4)禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。

本项目不在地表水饮用水源保护区
符合

2、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定：

(1)禁止设置排污口；(2)禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；(3)禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；(4)禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；(5)禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；(6)禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；(7)禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；(8)严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；(9)法律、法规规定的其他禁止行为。
本项目不在地表水饮用水源保护区
符合
3、一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定：

(1)禁止组织旅游、野炊、露营、非法捕捞、游泳、垂钓或者其他可能污染水体的活动；(2)禁止造田、养殖、放牧；(3)禁止在水体清洗机动车辆；(4)禁止在水库库区倾倒垃圾或者排放含油污水、生活污水；(5)禁止与供水设施和保护水源无关的车辆、船舶行驶、停靠、装卸。(6)禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；(7)禁止铺设输送污水的管道及输油管道；(8)禁止其他可能污染饮用水水体的行为。
本项目不在地表水饮用水源保护区
符合
限制类管控要求

1、准保护区

排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。

本项目不在地表水饮用水源保护区
符合
2、二级保护区

在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。

本项目不在地表水饮用水源保护区
符合
3、一级保护区

对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划 地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。

本项目不在地表水饮用水源保护区
符合
地下水饮用水源保护区

空间布局约束

禁止类管控要求
1、饮用水地下水源各级保护区及准保护区内均必须遵守下列规定：

(1)禁止利用渗坑、渗井、裂隙等排放污水和其它有害废弃物；(2)禁止利用渗坑、渗井、裂隙及废弃矿坑储存石油、天然气、放射性物质、有毒有害化工原料、农药等；(3)禁止使用不符合农田灌溉水质标准的水进行灌溉；(4)实行人工回灌地下水时不得污染地下水源。

本项目不在地下水饮用水源保护区内

符合

2、准保护区内，应遵守下列规定：

(1)禁止新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项目，不得增加排污量；(2)禁止直接或者间接排入不符合国家和地方规定标准的废水、污水；(3)禁止使用剧毒、高毒、高残留农药；(4)禁止设置易溶性、有毒有害废弃物和危险废物的暂存和转运场所，禁止设置生活垃圾和工业固体废物的处置场所，生活垃圾转运站和工业固体废物暂存场所应当设置防护设施。
本项目不在地下水饮用水源保护区内
符合
3、二级保护区内，除应遵守准保护区规定外，还应遵守下列规定：

(1)禁止设置排污口；(2)禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；(3)禁止从事网箱养殖等可能污染饮用水水体的活动；(4)禁止建设规模化畜禽养殖场、养殖小区；(5)禁止从事经营性取土和采石、采砂等活动；(6)禁止建设工业固体废物、危险废物集中贮存、利用、处置的设施、场所以及生活垃圾填埋场；(7)禁止铺设输送有毒有害物品的管道，铺设生活污水、油类输送管道及贮存设施应当采取防护措施；(8)严禁使用农药，禁止丢弃农药、农药包装物或者在河道内清洗施药器械；(9)法律、法规规定的其他禁止行为。
本项目不在地下水饮用水源保护区内
符合
一级保护区内，除应遵守二级保护区和准保护区规定外，还应遵守下列规定：

(1)禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，已建成的由县级以上人民政府责令拆除或者关闭；(2)禁止铺设输送污水的管道及输油管道；(3)禁止其他可能污染饮用水水体的行为。
本项目不在地下水饮用水源保护区内
符合
限制类管控要求
1、准保护区

(1)排放总量不能保证准保护区内水质符合规定的标准时，所在地人民政府应当组织排污单位削减排污总量。(2)在地下水饮用水水源准保护区内从事地下勘探、兴建地下工程设施等活动的，应当采取防护性措施，防止破坏和污染地下水。

本项目不在地下水饮用水源保护区内
符合
2、二级保护区

在二级保护区内从事旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染水体。

本项目不在地下水饮用水源保护区内
符合
3、一级保护区

对一级保护区内的居民，市、县级人民政府应当根据集中式饮用水水源地保护需要，有计划地实施搬迁，妥善安置，并依法给予补偿。保护区划定前已有的农业种植和经济林，应当严格控制化肥、农药等非点源污染，并逐步退出。

本项目不在地下水饮用水源保护区内
符合
一般生态空间

总体要求

空间布局约束

1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。

项目不属于高污染、高能耗、高物耗产业
符合

2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。
根据河北迁安经济开发区出具的证明，项目符合开发区产业规划，占地为工业用地
符合
3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。
项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，不涉及新建和扩大开发区
符合
4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。
项目不涉及
符合
5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。
项目不涉及
符合
6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。
项目不在生态保护红线范围内
符合
7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
本项目占地为工业用地
符合
水源涵养

空间

布局

约束

1、禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。
项目不会损害生态系统水源涵养功能

符合

2、禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。
项目采取分区防渗且无新增废水产生，不属于导致水体污染的产业
符合
3、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
项目不在水源涵养区，不属于人工造林
符合
4、禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。
项目不属于高水资源消耗产业
符合
水土保持

1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。
项目不涉及

符合

2、在水土保持生态功能保护区内，禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
项目不涉及
符合
3、限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。
项目不涉及
符合
4、禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十五度以上的陡坡地和大中型水库周边汇水区域二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。
项目不涉及
符合
5、对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
项目不涉及
符合
生物多样性保护

1、保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变。
项目不涉及自然生态系统与重要物种栖息地
符合

2、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
项目不涉及
符合
3、禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。
项目不涉及
符合
4、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
项目不涉及
符合
5、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。
项目不涉及
符合
6、生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局，严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
项目不属于高耗能、高排放行业，不会对优先区域生物多样性造成影响
符合
水土

流失

空间

布局

约束

1、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。
项目不涉及
符合

2、在水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。
项目不涉及
符合
3、禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。
项目占地属于工业用地，项目不存在铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等
符合
4、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。
项目不涉及
符合
河湖

滨岸

带

1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁止种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木(堤防防护林除外)；禁止设置拦河渔具；禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。

项目无废水外排
符合

2、在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：(一)采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；(二)爆破、钻探、挖筑鱼塘；(三)在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；(四)在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。
项目不涉及
符合
3、在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。
项目不涉及
符合
4、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。
项目不占用生态空间
符合
基本

农田

1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。
本项目占地为工业用地，不涉及基本农田

符合

2、禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。
项目不涉及
符合
3、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
项目占地为工业用地，不在永久基本农田集中区域
符合
(2)与大气环境总体管控要求符合性分析
表1-3  全市大气环境总体管控要求符合性分析

要素属性
管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
大气环境

污染防控目标
2025年，全市细颗粒物(PM2.5)平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。
项目废气污染物可稳定达标排放

符合

空间布局约束

1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西(遵化)4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。

项目不涉及
符合

2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。
项目不涉及
符合
3、新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。
本项目不属于“两高”项目及六大行业项目，根据相关文件无需进行区域削减
符合
4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉(窑)。
项目不涉及
符合
5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。
项目不使用河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品
符合
6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油(醇基燃料)锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县(市)、开发区(管理区)全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。
项目不建设锅炉
符合
污染物排放管控

1、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。
项目评价区为环境质量不达标区，PM10、PM2.5和O3为超标因子，本项目不属于“两高”项目及六大行业项目，根据相关文件无需进行区域削减
符合

2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油(醇基燃料)锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准(DB13/5161)》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》(唐气领办[2019]10号)要求。
项目不使用锅炉
符合
3、加强农村燃煤污染治理：(一)推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；(二)加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；(三)推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。
项目不涉及
符合
4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结(球团)、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。
项目不涉及
符合
5、推广新能源机动车，建设相应的充电站(桩)、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。
运输车辆使用新能源或国六以上标准车辆

符合
6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。
项目不涉及
符合
7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。
项目不涉及
符合
8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。
项目严格落实《河北省扬尘污染防治办法》
符合
9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。
项目不涉及
符合
10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。
项目不属于高排放行业
符合
11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。
项目运输车辆使用新能源或国六以上标准车辆
符合
12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。
项目不涉及
符合
13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
项目不涉及
符合
14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。
项目不涉及
符合
15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
项目采用节能设备，可减少二氧化碳排放

符合
环境风险防控

完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。
项目不涉及
符合
资源开发利用

1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。

项目不涉及
符合

2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。
项目不涉及
符合
3、新(改、扩)建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。
项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求

符合
(3)与全市地表水环境总体管控要求符合性分析

表1-4  全市地表水环境总体管控要求符合性分析

要素属性
管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
地表水环境

污染防控目标
到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。
项目无废水排放
符合
空间布局约束

1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。

项目不在自然保护区及饮用水源保护区

符合

2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
项目无废水直接排放至外环境
符合
3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
本项目不属于在全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。
符合
4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区(工业集聚区)，暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
项目位于工业园区内，运营过程中无生产废水外排
符合
5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
本项目位于园区内，项目无生产废水外排
符合
污染物排放管控

1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

本项目不属于“两高”项目及六大行业项目，根据相关文件无需进行区域削减
符合

2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县(市、区)城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。
项目不涉及
符合
3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。
项目无新增废水，无废水排放至外环境
符合
4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。
项目不涉及
符合
5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。
项目不涉及
符合
6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。
项目不涉及
符合
环境风险防控
有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。

项目无新增废水产生，无废水排放至外环境
符合

资源开发利用
1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。
项目不涉及
符合
2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。
项目不涉及
符合
(4)与全市土壤及地下水环境总体管控要求符合性分析
表1-5  全市土壤及地下水环境总体管控要求符合性分析

要素属性
管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
土壤及地下水环境

污染防控目标

2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点工业用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。
项目不涉及

符合
空间布局约束

严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。

禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。
地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。
项目采取分区防渗等措施，对土壤和地下水污染无污染
符合

污染物排放管控

1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。

项目不涉及

符合

2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。
项目不涉及重金属排放
符合
3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。
项目危险废物暂存在危废暂存间，定期交由资质单位处置
符合
4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。
项目产品存储采取了防扬散、防流失，并采取不同分区防渗措施；危废暂存间采取重点防渗
符合
5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。
项目产生的危险废物在危废间暂存，定期交由资质单位处置
符合
环境风险防控

1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。

项目周边不涉及集中式饮用水源地，项目进行分区防渗
符合

2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。
项目不涉及
符合
3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
本项目建成后应编制应急预案，并向所在地生态环境主管部门备案
符合
4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。
项目的占地性质为工业用地，不涉及耕地
符合
5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。
项目不涉及
符合
6、严格工业用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、工业用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。
项目不涉及
符合
7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。
项目不涉及
符合
8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。
项目不涉及
符合
9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。
项目不涉及
符合
10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。
项目不涉及
符合
(5)全市资源利用总体管控要求符合性分析
表1-6  全市资源利用总体管控要求符合性分析

要素属性
管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
资源

水资源

总量和强度要求
到2025年，全市用水总量控制在28.48亿立方米以内；万元GDP用水量规划目标值30.0m³，较2020年下降率为7.4%；万元工业增加值用水量较2020年下降14.4%；农田灌溉水有效利用系数提高到0.6766以上；城市公共供水管网漏损率控制在10%以内。
本项目无新增用水
符合

资源利用效率要

求
1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。
项目不在地下水禁止开采区、地下水限制开采区，本项目无新增用水
符合
2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。
项目不在地下水禁止开采区、地下水限制开采区，本项目无新增用水

符合
3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。
本项目无新增用水
符合
能源

总量和强度要求
到2025年，全市单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降19%和10%；非化石能源占能源消费总量比重达到1.3％左右。
项目不涉及
符合

资源利用效率要求

1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。
项目不涉及
符合

2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品(原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外)；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。
项目不涉及
符合
3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。
项目不涉及
符合
4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦(硫含量大于3%)。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。
项目不涉及
符合
5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。
项目不涉及
符合
岸线资源
资源利用效率要求
1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。
项目不涉及岸线资源
符合

2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。
项目不涉及岸线资源
符合
3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。
项目不涉及岸线资源
符合
4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。
项目不涉及岸线资源
符合
土地资源
资源利用效率要求
1、不得擅自突破城镇工业用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。
项目不涉及
符合
2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。
项目不涉及
符合
(6)与全市产业总体布局管控要求符合性分析
表1-7  全市产业总体布局管控要求符合性分析

要素属性
管控类别
管控要求
本项目情况
符合性
产业总体布局要求

空间布局约束

1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。

对照《产业结构调整指导目录(2024年本)》，项目属于鼓励类
符合

2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。
项目严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，项目不属于高污染、高耗能、高排放项目
符合
3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。
项目不涉及
符合
4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。
本项目不属于“两高”项目及六大行业项目，根据相关文件不需进行区域削减
符合
5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤(燃重油等)炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。
项目不属于水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业，不在城市建成区，占地性质为工业用地，符合河北迁安经济开发区规划
符合
6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。
项目占地性质为工业用地，不在优先保护类耕地集中区域
符合
7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
项目不属于“两高”项目
符合
8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址(指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同)建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区(指拥有海岸线的设区市)不低于2000万吨/年(允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年)。
项目不涉及
符合
9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。
项目不涉及危化品
符合
10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地(海域)供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。
项目不涉及
符合
11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。
项目不涉及
符合
12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。
项目不涉及
符合
13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。
项目不涉及
符合
14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。
项目不涉及
符合
15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。
项目不涉及
符合
16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。
项目不涉及
符合
17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。
项目不涉及
符合
18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。
项目不涉及
符合
(7)与项目所在管控单元符合性分析

表1-8 与项目所在管控单元(编号ZH13028330001)管控单元生态环境准入清单符合性

单元类别

区县

乡镇

单元类别

环境要素类别

维度

管控要求

项目情况

符合性

ZH13028330001
迁安市

杨店子镇
一般管控单元

/

空间布局约束

1、新建企业原则上均应建在工业集聚区，对认定为化工重点监控点的企业控股并与重点监控点生产场地连接成片的独立法人企业除外。
本项目位于园区内，租赁迁钢现有工业用地，不新增占地
符合
2、新建或改扩建以外购钢坯生产螺纹钢(钢筋)和线材的独立热轧生产线，不予办理项目备案手续(经认定的特钢生产线除外)。
项目不涉及

符合
污染物排放管控

1、加强橡胶等行业 VOCs治理力度。重点提高涉 VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。
项目不涉及

符合
2、加快推进钢铁、水泥重点行业污染深度治理，各工序(环节)排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。
本项目不属于钢铁、水泥行业

符合
环境风险防控

加强对公共安全形势和风险的整体研判、动态监测，准确掌握本地区本领域本系统各类风险情况。建立健全重大公共安全隐患公告制度，完善应急救援体系和组织体系，及时消除安全隐患。
本项目采取分区防渗，项目建成后，应编制应急预案，并备案
符合
资源利用效率要求

围绕钢铁、水泥等传统产业，加大技术改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三低一高 ”转变，突出节能降耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。
本项目不属于钢铁、水泥产业
符合
综上，项目符合《唐山市生态环境准入清单》(2023年版，2024年4月)。
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图1-2  迁安市国土空间管控规划图
五、与迁安市“三区三线”符合性

根据《迁安市国土空间总体规划(2021-2035年)》中“三区三线规划图”，项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，位于城镇开发边界内，不涉及基本农田和生态保护红线，距离项目最近的生态保护红线为西南侧3.37km的地质公园生态保护红线。三区三线位置图见图1-2。

六、与沙化关系

根据《全国防沙治沙规划(2021-2030年)》，项目位于迁安市，为黄淮海平原半湿润、湿润沙化土地类型区，属于一般县。根据沙区范围图，区域以沙化耕地为主，沙化危害较轻。项目采取硬化措施，不会造成土地沙化。本项目与迁安市沙化分布关系见图1-3。
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图1-3  迁安市沙区范围示意图
七、与生态环境保护规划符合性分析

(1)与河北省生态环境保护“十四五”规划符合性
表1-9  本项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
规划要求
项目情况
符合性
基本原则：坚持绿色发展。统筹减污降碳协同增效，加快推动产业、能源、交通运输结构调整，强化国土空间规划和用途管控，全面提高资源利用效率，推动能源清洁低碳安全高效利用。

坚持人民至上。坚持生态为民、生态利民、生态惠民，集中攻克突出生态环境问题，不断增强人民群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感，以生态环境保护实际成效取信于民。

坚持系统观念。推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，强化多污染物协同控制和区域协同治理，注重综合治理、系统治理、源头治理，提升生态系统质量和稳定性。

坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”。

坚持改革创新。深入推进生态文明体制改革，完善生态环境保护领导体制和工作机制，加大技术、政策、管理创新力度，加快构建现代环境治理体系。

项目不在生态保护红线范围内；

本项目不属于“两高”项目及六大行业项目，根据相关文件不需进行区域削减；项目租用迁钢现有工业用地；

项目严格落实“三线一单”生态环境分区管控
符合

主要目标：绿色低碳转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位地区生产总值能源消耗和碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。

生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好，城乡人居环境明显改善。

生态服务功能稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，自然保护地体系逐步完善，塞罕坝二次创业取得新成果，首都水源涵养功能区、京津冀生态环境支撑区建设取得明显成效。

环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。

现代环境治理体系加快形成。生态环境监管和应急能力短板加快补齐，共建共治共享的生态环境治理体系更加健全，生态环境治理效能得到新提升。

本项目不属于“两高”项目及六大行业项目，根据相关文件不需进行区域削减；
项目采用了资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，项目采取分区防渗措施，有效防止污染物下渗对地下水、土壤产生污染，项目采取分区防渗措施等措施，不会对土壤及地下水环境造成风险
符合

加强空间布局管控，严格环境准入管理，强化源头防控。理顺源头预防压力传导机制，落实溯源、断源、减排措施，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径。

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，符合开发区产业规划，项目采取分区防渗等措施，阻断污染源进入土壤、地下水环境

符合

持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。2022年3月底前，依法依规将符合条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录进行管理。2023年底前，涉重点重金属排放的大气重点排污单位对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并核算颗粒物等排放量

项目不属于涉及重金属重点行业

符合

强化空间布局优化与管理。强化国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。

项目针对土壤污染源采取了完善的防治措施，可以有效防止污染物下渗对土壤的影响，项目对土壤环境影响可接受

符合

强化重点监管单位监管。依据相关技术规范，动态更新土壤污染重点监管单位名录，依法纳入排污许可管理，严格落实土壤与地下水污染隐患排查、自行监测及有毒有害物质排放情况定期报告制度，加强企业拆除活动污染防治监管。依法监督尾矿库运营和管理单位履行土壤污染防治法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故。

本次评价要求项目建成后定期开展自行监测工作

符合

推动实施绿色化生产改造。以重有色金属及黑色金属采选、冶炼等行业为重点，鼓励企业推进工艺技术设备清洁化改造，率先在电镀、制革行业实施清洁生产技术改造。鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治。

项目不属于重有色及黑色金属采选、冶炼行业、电镀、制革行业、金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业

符合

根据上表分析，本项目符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。

(2)与唐山市生态环境保护“十四五”规划符合性

表1-10  本项目与《唐山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
类别

规划要求

项目情况

符合性

环境空气质量

坚持标本兼治、系统施治，突出区域协同、措施协同、污染因子协同，以有效提升优良天数比率为主线，协同控制PM2.5与臭氧污染，持续打好蓝天保卫战，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”
项目产生的废气经处理后可达标排放，本项目不属于“两高”项目及六大行业项目，根据相关文件不需进行区域削减
符合

水生态环境

实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区必须同步规划和建设污水集中处理设施。督促加快完善工业园区配套管网、污水集中处理设施和自动监控系统，推进“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理。入网企业污水必须达到集中处理要求，方可接入污水集中处理设施处理；直排水企业必须达到城镇污水处理厂一级A排放标准或行业特别排放标准。

本项目无新增废水排放

符合

土壤地下水环境安全

严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目采取分区防渗措施，对土壤和地下水影响可接受

符合

固体废物
加强固体废物、危险化学品生态环境风险防控，构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，减少固体废物对环境的污染。

本项目固体废物全部合理处置

符合

根据上表1-10分析，本项目符合《唐山市生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。

八、《河北省固体废物污染环境防治条例》(2022年9月28日通过，2022年12月1日施行)符合性分析

表1-11  本项目与《河北省固体废物污染环境防治条例》(2022年9月28日通过，2022年12月1日施行)符合性分析一览表

政策要求

本项目情况

符合性

第三章工业固体废物

第二十三条产生工业固体废物的单位应当依法取得排污许可证，并执行排污许可管理相关规定。

企业已依法申领排污许可证，严格按照排污许可相关要求建立各类台账并按要求开展自行监测，本次项目建成后及时进行排污许可变更

符合

第二十四条产生工业固体废物的单位应当依法实施清洁生产审核，合理选择和利用原材料、能源和其他资源，采用先进的生产工艺和设备，减少工业固体废物的产生量，降低工业固体废物的危害性。

项目选用成熟先进的筛分、磁选工艺设备，提升金属化窑渣回用效率；企业按规定定期开展清洁生产审核，推行资源高效利用

符合

第二十八条产生、收集、贮存、利用、处置工业固体废物的单位和其他生产经营者终止或者发生变更的，应当按照国家有关规定处置工业固体废物，防止污染环境。

项目按规范妥善处置产生的固废，落实污染防控措施，降低环境风险

符合

第二十九条矿山企业应当采取先进的生产工艺和综合利用设施，减少尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物的产生量和贮存量，并开展资源化利用。

尾矿、煤矸石、废石等矿业固体废物贮存设施停止使用后，矿山企业应当按照国家有关环境保护等规定进行封场，并采取工程绿化等方式进行生态修复，防止造成环境污染和生态破坏。

项目不涉及
符合

九、与国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知符合性分析

表1-12  本项目与国务院关于印发《固体废物综合治理行动计划》的通知(国发〔2025〕14号)符合性分析一览表

政策要求

本项目情况

符合性

一、总体要求

到2030年，重点领域固体废物专项整治取得明显成效，固体废物历史堆存量得到有效管控，非法倾倒处置高发态势得到遏制，大宗固体废弃物年综合利用量达到45亿吨，主要再生资源年循环利用量达到5.1亿吨，固体废物综合治理能力和水平显著提升。

本项目提升金属化窑渣综合利用率，减少固废堆存

符合

二、推动源头管控和减量

（一）加强工业固体废物源头减量。严格落实产业、环保、节能等政策，依法依规淘汰落后产能。强化工业园区固体废物源头管控。大力推行绿色设计，支持企业改进生产工艺和装备，强化工业生产精细化管控，降低固体废物产生强度。推动重有色金属矿采选一体化建设，促进尾矿就近充填回填，原则上不再批准建设无自建矿山、无配套尾矿利用处置设施的选矿项目。推动重点行业固体废物产生量与综合消纳量逐步实现动态平衡。

（二）实施城镇固体废物源头管控。推进建筑垃圾分类处理。稳步发展装配式建筑，推广绿色施工、全装修或标准化装修交付，强化建筑工地固体废物源头管控。将建筑垃圾减量、运输、利用、处置所需费用列入工程造价，在工程招标和施工设计中明确减量要求和措施。探索房屋建筑和市政工程固体废物排放限额管理。鼓励就地就近处理园林垃圾。压实经营者主体责任，严格落实塑料制品规范使用和减量要求。加快推进快递包装绿色转型，加强商品过度包装治理。

（三）减少农林固体废物产生。加强地膜科学使用和管理，严禁非标地膜入市下田。强化农业投入品包装管理，减少包装废弃物产生。推广循环型农业生产模式。

项目优化窑渣回用效率；采用成熟工艺，完善厂区固废精细化管控，促进固废产消平衡

符合

三、规范收集转运和贮存

（四）加强工业固体废物规范化管理。完善工业固体废物管理台账制度，强化全链条跟踪管控。推行工业固体废物分类收集贮存，防范混堆混排。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。严格执行工业固体废物、危险废物跨省转移审批制度。规范各类企业危险废物收集管理。

（五）规范城镇固体废物回收转运体系。提高生活垃圾分类和资源化利用水平。深化生活垃圾分类网点与废旧物资回收网点“两网融合”。发展“互联网＋回收”模式。加强建筑工地、临时贮存场所信息化监管，加强运输车辆动态监管，严防沿途遗撒和乱倒乱卸建筑垃圾，防止城市建筑垃圾向农村转移。因地制宜配置园林垃圾分类收集容器和运输设备。

（六）提高农林固体废物收集转运能力。因地制宜建设畜禽粪污收集处理设施。健全秸秆收储运体系，培育专业化第三方服务主体。加强废旧农用物资和报废农机回收处置。积极发挥供销合作系统回收网络作用。建设农资经营点和农村垃圾回收站结合的回收体系，推广押金制、回收奖励制等模式。

项目物料分区密闭贮存；危废暂存于在建危废间

符合

四、提升资源化利用水平

（七）加强大宗固体废弃物综合利用。提升冶炼渣、尾矿、共伴生矿、赤泥、建筑垃圾综合利用能力，加强有价组分高效提取及整体利用，因地制宜推动煤矸石多元化利用。拓宽秸秆综合利用途径，提高秸秆还田科学化、规范化水平。推进畜禽养殖废弃物资源化利用。

（八）提升再生资源循环利用水平。强化再生资源综合利用行业规范管理。开展“城市矿产”示范基地升级行动。深入实施生产者责任延伸制度，引导电器电子产品、汽车、动力电池等生产企业参与回收利用。完善旧货交易管理制度。鼓励“互联网＋二手”模式发展。大力发展再制造产业。在确保固体废物零进口的前提下，有序推进海外优质再生资源进口利用。

（九）加强再生材料应用推广。建立完善再生材料标准和认证制度。研究实施再生材料和产品碳足迹认证。引导生产企业提高再生材料应用比例。推动将再生材料应用情况纳入企业履行社会责任范围。将更多符合条件的再生材料和产品纳入政府绿色采购范围。探索再生材料应用情况信息化追溯。

项目对金属化窑渣进行筛分磁选，提质后回用于钢铁生产，属于大宗固废资源化利用

符合

五、增加无害化治理能力

（十）提升全过程无害化水平。加强大宗工业固体废物无害化预处理，降低贮存填埋量和环境污染风险。因地制宜确定生活垃圾处理方式，合理布局建设生活垃圾焚烧处理设施，鼓励在确保安全稳定运行前提下，协同处置城镇污水处理厂污泥和工业固体废物。新建生活垃圾焚烧项目应同步落实飞灰处理途径，逐步减少飞灰填埋量。优化污泥处理处置结构，压减填埋规模。

（十一）稳妥有序探索规模化消纳利用渠道。在符合环境质量标准、污染风险管控要求和安全生产要求前提下，探索通过井下充填、矿坑回填、生态修复等方式规模化消纳利用大宗工业固体废物。建立统一规范的管理制度，加强部门协同，严格履行相关审批和决策程序，坚决防范以规模化消纳利用名义非法倾倒。

项目配套除尘、抑尘、防渗设施，降低固废堆存环境风险

符合

六、实施重点领域专项整治

（十二）开展非法倾倒处置固体废物专项整治。深入开展重点区域非法倾倒处置固体废物排查，及时发现问题并逐一限时整改。依法依规严肃查处违法单位和个人，斩断黑色利益链条。

（十三）开展生活垃圾填埋场环境污染隐患专项整治。系统摸排生活垃圾填埋场环境污染隐患，建立问题整改台账。加快制定整治技术要求，“一场一策”开展专项整治。2024年底前停用的填埋场，除有后续使用计划的外，原则上到2027年全部完成封场治理。

（十四）深入推进建筑垃圾专项整治。加快建筑垃圾利用和处置设施规划建设。深入排查建筑垃圾产生、收集、贮存、运输、利用、处置等各环节违法违规问题。加强跨部门常态化联合执法和惩戒，畅通信息共享、案件移送等渠道，依法从严从重从速查处一批典型案件。

（十五）开展历史遗留固体废物堆存场所专项整治。摸清全国大宗工业固体废物堆存场所环境管理情况。开展环境风险调查评估，“一场（矿）一策”深入推进涉重金属矿山、尾矿库、堆（渣）场、危险废物填埋场等环境安全隐患排查整治。到2030年，完成全国60%以上的历史遗留固体废物堆存场所治理，全面完成赤泥库、尾矿库环境风险隐患整治。

（十六）深入推进磷石膏综合治理。“一库一策”推进磷石膏库环境风险隐患排查整治。加强磷石膏贮存、运输、利用等环节环境管理，严格执行磷石膏利用和无害化贮存污染控制技术规范，依法严肃查处磷石膏相关环境违法行为。到2027年，云南、湖北、贵州、四川、安徽、重庆等地区完成存量磷石膏库整治。

项目不新增固体废物产生，项目设置记录台账明确固废利用途径

符合

七、严格全过程监管和执法督察

（十七）提升信息化监管能力。加强固体废物全生命周期信息化监管，依法强化生活垃圾焚烧处理、固体废物填埋、危险废物焚烧和工业窑炉协同处置、重金属重点行业企业自动监测，推进危险废物全过程实时动态监控。推动企业开展数智监控设备升级改造。

（十八）强化环境执法督察。严格落实固体废物污染防治相关法律法规，加强从生产到处置各环节全链条监管。严厉打击固体废物环境违法犯罪行为，依法依规追究责任，强化对私设暗管偷排等主观恶意明显、环境危害严重的违法违规行为的惩治。生态环境部门对造成严重生态破坏和环境污染的案件实行挂牌督办。持续开展重点区域“清废行动”。建立健全跨部门跨地区联合监管执法机制，加大对跨省非法倾倒固体废物等行为的打击力度。将违法违规处置固体废物等突出生态环境问题纳入生态环境保护督察。

项目为使用在建工程产生的金属化窑渣进一步处理实现固废循环综合利用，减少企业固体废物的产生，不新增固体废物产生，项目设置记录台账明确固废利用途径

符合

八、完善法规标准和技术体系

（十九）健全法律法规制度体系。推动生态环境法典编纂和循环经济促进法修订。推动排污单位依法披露工业固体废物环境信息，并将其纳入环境信用评价。修订废弃电器电子产品回收处理、危险废物经营许可、建筑垃圾等方面法规规章。加快出台新能源汽车动力电池综合利用管理办法。完善大宗固体废弃物和再生资源等统计调查制度，健全循环经济统计体系和评价制度。

（二十）发挥标准牵引作用。修订产业结构调整指导目录，加大落后工艺装备限制和淘汰力度。分类制修订固体废物污染控制标准，完善建筑垃圾等固体废物资源化利用技术和产品质量标准，明确再生原料和固体废物判定条件。积极参与固体废物治理国际标准制修订，加强标准和认证体系国际衔接。

（二十一）强化科技创新支撑。加强固体废物循环利用及重金属污染治理关键技术研发，开展资源循环利用重大技术装备攻关。制定生态环境技术指导目录。修订矿产资源、工业资源等综合利用先进适用工艺技术设备目录。

项目不属于限制、淘汰类装备；处理后的金属化窑渣回用指标符合钢铁原料质量要求，资源化过程满足固废污染控制相关标准

符合

九、加强政策保障

（二十二）强化用地保障。科学规划固体废物回填矿山采坑项目。将生活垃圾分类收集、中转贮存等项目纳入公共基础设施用地保障范围。各地加强资源循环利用项目用地保障，安排不少于1%的产业用地用于支持资源循环利用设施建设。

（二十三）强化投资财税金融政策支持。用好各级各类资金，支持符合条件的固体废物综合治理、资源循环利用项目建设，尽快补齐固体废物无害化贮存、转运、处置等设施设备短板。大力发展绿色金融，引导金融机构和社会资本加大投入。完善固体废物环境保护税的政策执行口径，引导经营主体加强循环利用和无害化处置。推广资源回收企业向自然人报废产品出售者“反向开票”做法。建立科学合理的价格机制，引导有关企业加大固体废物综合治理技术研发投入，形成可持续的商业模式，发挥市场力量促进循环经济发展。

（二十四）完善收费制度。实行垃圾处理收费制度，合理制定和调整垃圾处理收费标准。支持地方完善收费模式，结合垃圾分类情况，探索差别化生活垃圾处理费制度。推进非居民厨余垃圾处理计量收费。

项目为使用在建工程产生的金属化窑渣进一步处理实现固废循环综合利用，属于固废循环利用类项目
符合

十、强化实施保障

（二十五）加强组织领导。各地区各有关部门在党中央集中统一领导下，结合实际抓好贯彻落实。地方各级政府切实履行主体责任，完善工作制度，细化目标任务，确保落地见效。严格规范涉企行政检查。国家发展改革委、生态环境部加强统筹协调，推动本行动计划各项任务落实并及时评估进展成效。生态环境部加强统一监督管理，加快推进“无废城市”建设，推动落实固体废物污染环境防治目标责任制和考核评价制度。各有关部门按照职责分工，落实重点任务，形成工作合力。厘清政府和企业的责任边界，坚持“谁污染、谁治理”，压实固体废物污染主体的防治责任。重大事项及时按程序请示报告。

（二十六）深化宣传引导和国际合作。将循环经济知识和“无废”理念纳入有关教育培训体系。结合全国生态日、全国节能宣传周、六五环境日等活动，开展形式多样的宣传教育，推广先进经验做法，形成全社会共同参与的良好氛围。深化多双边国际合作，强化国际公约履约工作，推动形成更多务实成果。

企业落实环保主体责任，完善管理制度，闭环执行环评、台账、监测等各项环保要求

符合

十、与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》(DB13/T2352-2016)符合性分析

表1-13  本项目与《煤场、料场、渣场扬尘污染控制技术规范》符合性分析一览表

文件要求
项目情况
符合性
粉状物料(如铁精粉、生石灰粉等干料)运输车辆应采用密闭车斗或罐车

项目粉状物料运输车辆均采用密闭车斗或罐车
符合

应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。

项目在厂区入口设置红外控制全自动洗车台一座。安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，清洗水压高于1.0MPa，清洗设施保证车辆冲洗效果，实现车底、车身喷淋全覆盖，长度不少于6米、高度不低于2.5米，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台低于地面(呈斜坡状)；清洗装置配备拦车杆，确保车辆清洗时间，清洗完成后车辆在洗车槽内短暂停留，具备控水和烘干功能，配备抖水台，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；洗车废水通过水篦子流入导流系统然后自流入沉淀系统，清洗废水由排水管进入沉淀池(2.6m×9m×-2.4m)，沉淀后流入清水池(2.2m×9m×-2.4m)，循环使用，不外排。沉淀池定期清理，清理出的沉泥作为原料回用于回转窑工序。
符合

露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。

项目不存在露天装卸，密闭输送物料在装卸处配备移动式雾炮
符合

粉状物料储存可采用入棚、入仓储存，棚内设有喷淋装置，在物料装卸时洒水降尘，棚内应设置横向防雨天窗，也可采用防风抑尘网+喷淋装置进行储存。块状物料储存可采用入棚、入仓方式储存，也可采用防风抑尘网+喷淋装置储存，露天堆场贮存过程中，必须采取洒水、遮盖或喷洒抑尘剂等措施控制扬尘。

项目汽车装料及成品存储均在封闭车间内，同时配备移动式雾炮
符合

对临时堆放的易产生扬尘的渣土堆、废渣等废弃物，应采用防尘网+喷淋装置和防尘布遮盖，必要时进行喷淋、固化处理，设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等，防止造成扬尘污染。 对于长期堆放的废弃物，应在废弃物堆表面及四周种植植物，减少风蚀起尘。

项目汽车装料及成品存储均在封闭车间内，同时配备移动式雾炮
符合

根据节约资源，推进循环经济的原则，积极开发新工艺，将粉煤灰、工业粉尘、炉渣、矿渣等用于肥料、建筑材料制造、筑路等，减少堆放量。

项目洗车沉淀池沉泥收集后外售
符合

各工业企业厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。

项目厂区道路进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。

符合




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来及建设必要性
迁安金隅首钢环保科技有限公司（以下简称“金隅”）成立于2021年4月，金隅共有南北两个厂区，南区厂址位于河北省唐山市迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司院内南部灰石料场，北区租用首钢股份公司迁安钢铁公司闲置工业用地及厂房，厂址位于迁安市杨店子街道大庄户村西。

迁安金隅首钢环保科技有限公司2023年决定实施“迁安金隅首钢环保科技有限公司40万吨/年冶金固废梯级资源化综合利用项目”，新建2条回转窑处置生产线，以钢铁企业在生产过程中产生的含铁粉尘及压滤泥作为主要原料，生产次氧化锌及金属化窑渣，目前项目已建成，正在组织竣工环保验收。由于在建工程项目中产生的金属化窑渣的组分、金属品位及粒度不满足首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢炼铁工序使用要求，为提升金属化窑渣的品质，优化金属化窑渣的指标，对金属化窑渣进行筛分磁选，使其稳定适配首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢炼铁工序使用条件。因此迁安金隅首钢环保科技有限公司决定投资700万元，在金隅北区（迁安市杨店子街道大庄户村西）实施“迁安金隅首钢环保科技有限公司产品优化升级项目”，通过筛分、磁选配套工艺设施，对在建工程项目产生的金属化窑渣开展深度提质加工处理。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于三十九、废弃资源综合利用业 85 金属废料和碎屑加工处理-金属和金属化合物矿灰及残渣加工处理；由此确定本项目应编制环境影响报告表。迁安金隅首钢环保科技有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作，接受委托后，我公司技术人员在现场踏勘、监测和资料收集等基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》（试行）及其它有关文件要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2、项目建设内容及项目组成

主要建设内容及规模：项目占地面积约5285平方米，总建筑面积约5285平方米，项目对公司现有产品金属化窑渣进行优化升级，利用厂区现有料棚、新建料仓等，购置安装提升机、磁鼓精选机、滚筒筛、散装机、输送机、除尘器等相关配套设备。项目建成后，年可加工金属化窑渣24.64万吨。
项目组成一览表见表2-1。
表2-1  项目组成一览表

工程分类

项目名称

建设内容

备注

主体工程
筛分磁选车间1
新建筛分磁选车间1，占地面积约为25m2，两层布置，上层安装1#滚筒筛、1#磁选机，下层安装1#窑渣粗粉仓及1#窑渣暂存仓
新增
筛分磁选车间2
新建筛分磁选车间2，占地面积约为25m2，两层布置，上层安装2#滚筒筛、2#磁选机，下层安装2#窑渣粗粉仓及2#窑渣暂存仓
储运工程

产品储存
窑渣粗粉仓
新建两个窑渣粗粉仓，容积170m3，用于储存粗粉，密度约为3.53t/m3，可储存物料量约为600t，能满足约30d的堆存量
新增
窑渣暂存仓
新建两个窑渣暂存仓，容积170m3，用于储存低铁细粉，密度约为0.58t/m3，可储存物料量约为100t，能满足约2d的堆存量
料棚
租赁迁钢料棚，占地面积约为5148.3m2，设置带式输送机，可储存物料量约为21600t，能满足约34d的堆存量
租赁
公用工程
供水

项目用水由首钢股份公司迁安钢铁公司现有给水管网接入，水源为迁安经济开发区供水管网

-
供电

现有厂区配电设施统一供电

-

供热

生产不需供热

-
环

保

工

程

废气

有组织
1#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P1排放。
-
1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机均位于封闭车间；1#提升机机尾、1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P2排放。
2#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P3排放。
2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓、2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机均位于封闭车间；2#提升机机尾、2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓及2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P4排放。
无组织
料棚封闭，料棚设置移动式雾炮
废水

洗车废水循环利用不外排；生活废水进入金隅污水处理站处理，不外排
-
噪声

基础减振，建筑隔声

-
固废

生产过程中产生的低铁细粉在窑渣暂存仓暂存后送至回转窑作为原料配料使用；除尘灰不落地，落入窑渣暂存仓与低铁细粉一同送至回转窑作为原料配料使用，废布袋外售废品回收站；滚筒筛废筛网收集后外售；洗车沉淀池沉泥作为原料回用于回转窑工序；废润滑油、废液压油、废油桶在危废间暂存，定期交由有资质的单位处置；废电瓶暂存于在建危废间内，定期交由资质单位处置；生活垃圾收集后交由环卫部门清运处理
-
依托工程
危废间
依托在建危废间，位于厂区东北侧，占地面积43.5m2，危废间进行重点防渗，用于暂存项目产生的危险废物
依托
办公楼、洗浴食堂
依托在建办公楼、洗浴食堂

依托
洗车平台
依托在建洗车平台

依托
3、主要建构筑物

项目主要建构筑物情况见下表2-2。
表2-2  项目主要建构筑物一览表

序号

建筑物名称

占地面积(m2)

建筑面积(m2)
高度(m)
结构形式

备注

建筑物
1
危废暂存间
43.5
43.5
4
钢筋混凝土
依托
2
筛分磁选车间1
25
25
30
单层钢结构
新建
3
筛分磁选车间2
25
25
30
单层钢结构
新建
4
料棚
5148.3
5148.3
15
单层钢结构
租赁
构筑物
5
洗车平台清水池
19.8
19.8
-2.4
防渗混凝土浇筑
依托
6
洗车平台沉淀池
23.4
23.4
-2.4
防渗混凝土浇筑
依托
7
合计
/
5285
/
/
/
本项目建构筑物用地为原有租赁首钢股份公司迁安钢铁公司土地范围内，不新增租赁面积。
4、主要生产设备及设施参数

项目主要生产设备及设施参数见下表2-3。
表2-3  主要生产设备及设施参数一览表

序号
设备名称
设备型号
处理能力(t/h)
数量(台/套)
备注
1
滚筒筛
φ1.3*3.0
20t/h

2
/
2
磁选机
LJG-GJ60120

/
2
/
3
窑渣粗粉仓
混凝土
170m³
2
/
4
窑渣暂存仓
混凝土
50t
2
/
5
除尘风机
SCB-45-00
13000m³/h
2
/
6
除尘风机
4-72-3.6A
5200m³/h

2
/

7
斗式提升机
NE100×33.2m

/
2
/
8
散装机
SSQ150
150t/h

4
/
9
带式输送机

DTII(A)，35°槽型

/
3
/
10
洗车平台
4米×8米
/
1
依托
11
湿扫车
国四
/
1
/
12
空压机
UDT160A-7

/

2

/

13
空压机
UDT160A-7VPM

/

1

/

14
雾炮
XS-11

/
2
/
15
装载机
国四
/
2
/
项目设备处理能力的匹配性见下表
表2-3  设备处理能力的匹配性一览表
设备名称

数量(台/套)
处理能力(t/h)
可年处理物料量(t/a)

本项目需处理的原料量(t/a)

匹配性
滚筒筛
2
20
288000
246400
匹配
5、主要原辅材料及能源消耗

项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表2-4。

表2-4  项目主要原辅材料及能源消耗情况一览表

序号

名称

单位

消耗量
备注

1
金属化窑渣
万t/a
24.64
来自在建工程40万吨/年冶金固废梯级资源化综合利用项目的产品
2

新鲜水
m3/a
1595.05
由首钢股份公司迁安钢铁公司现有给水管网接入，水源为迁安经济开发区供水管网

3
电
万 kWh/a
385.13
由当地电网供电，厂区设变压器
4
润滑油
t/a
0.2
外购桶装，170kg/桶，厂内不储存
5
液压油

t/a
0.1
外购桶装，170kg/桶，厂内不储存
金属化窑渣的成分见下表2-5。

表2-5  金属化窑渣的成分一览表
名称

含水率(%)
TFe(%)
FeO(%)
MFe(%)
C(%)
S(%)
金属化率(%)
Zn(%)
K2O(%)
Na2O(%)

金属化窑渣
0.29
66.69
12.19
55.27
2.21
0.73
79.12
0.31
0.20
0.30
主要产品及产能
项目主要产品及产能情况见下表2-6。

表2-6  项目主要产品及产能情况一览表

序号

产品名称

产量(t/a)
备注
1
粗粉
7400
送至首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢工序
2
高铁细粉
238998.407
送至首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢炼铁工序
项目产品主要技术指标见下表2-7。
表2-7  项目产品主要技术指标一览表

序号

产品名称

含铁率(%)
含水率(%)
含锌率(%)
粒径(mm)
1
粗粉
55
0.29
≤0.2
≥15mm
2
高铁细粉
60
0.29
≤0.2
＜15mm
7、物料平衡

项目物料平衡见下表2-8。

表2-8  物料平衡表

序号

输入(t/a)

输出(t/a)

1

金属化窑渣
246400
粗粉

7400
2

低铁细粉

24600
高铁细粉

238998.407
3

除尘灰
203.576
低铁细粉

24600
4

除尘灰

203.576
5

颗粒物的排放量

1.593
合计

-

271203.576
-

271203.576
8、给排水

本项目用水主要为生活用水、移动式雾炮用水及洗车用水。项目用水由首钢股份公司迁安钢铁公司现有给水管网接入，水源为迁安经济开发区供水管网。

①移动式雾炮用水：料棚用可移动式雾炮抑尘。移动式雾炮用水为4m3/d，全部蒸发损耗，不外排。

②洗车用水按80L/(辆·次)计算，每天进出厂车辆约为25辆，则车辆冲洗用水量为2m3/d，清洗及沉淀过程随车辆带走及蒸发损耗水量为0.29m3/d，补充新水量为0.29m3/d，循环水量为1.71m3/d，循环使用，不外排。

③生活用水：本项目新增劳动定员4人，厂区不设宿舍等设施，员工就餐、洗浴依托现有厂区食堂及洗浴。根据《生活与服务业用水定额第1部分：居民生活》(DB13/T5450.1-2021)的用水标准及建设单位实际情况，员工用水量按每人20L/d计算，则项目建设完成后生活用水量为0.08m3/d(29.2m3/a)，排放量按用量的80%计算，则排水量为0.06m3/d，污水排至金隅污水处理站统一处理后回用，废水不外排。

项目水平衡表见下表2-9，水平衡图见图2-1。

表2-9  项目水平衡表   单位：m3/d

序号

用水部分

总用水量

新鲜水

循环水量

损耗量

废水量

去向

1

移动式雾炮

4

4

0

4

0

-

2

洗车

2

0.29
1.71
0.29
0

-

3

员工生活

0.08
0.08
0

0.02

0.06
进入金隅污水处理站
4

合计

6.08
4.37
1.71
4.35
0.06
-
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图2-1    项目水平衡图(m3/d)

9、劳动定员及工作制度

本项目新增劳动定员4人，工作制度为四班三运转工作制，年有效工作时间为7200h。
10、厂区周边关系及平面布置

迁安金隅首钢环保科技有限公司产品优化升级项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，中心位置地理坐标：东经118°33′28.910″，北纬40°0′29.500″。厂界本项目厂址西侧为首钢集团有限公司矿业公司，东侧、北侧隔乡间小路为西沙河，南侧为首钢集团有限公司矿业公司闲置工业用地。
平面布置：本项目位于厂区中间，窑渣由密闭提升机运至筛分磁选工序，加工后落入窑渣粗粉仓及窑渣暂存仓。从项目厂区平面布置来看，项目储运、生产、办公等功能区独立分开，减少交叉干扰，满足各区的功能，减少了各个工序物料及产品的运送距离。项目厂区布局设计合理、物流顺畅，卫生条件和交通、安全、消防均满足企业需要及行业要求。项目平面布置图及周边关系图见附图。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期生产工艺流程

本工程施工内容主要为平整施工场地、基础建设、建筑施工及设备安装等工作，项目使用商品混凝土，不设搅拌站。对环境的影响主要表现为：施工过程中产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾以及施工人员的生活排污等。项目施工工艺流程及产排污节点详见图2－2。
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图2－2    施工期工艺流程及产排污节点图
运营期工艺流程

项目设置两条生产线，两条生产线内容完全一致，以下仅对其中一条进行论述。
将在建工程的产品冷却后的金属化窑渣由在建工程拉链机送至密闭提升机，密闭提升机送入滚筒筛，滚筒筛将窑渣按筛孔（孔径15mm）将其分为粗粉和细粉；粗粉入窑渣粗粉仓储存后由散装机装车送至首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢工序；细粉送至磁选机。再由磁选机将细粉分为高铁细粉和低铁细粉；高铁细粉由溜槽送至料棚内落至带式输送机后落地，落地后由装载机装车送至首钢股份公司迁安钢铁公司炼钢炼铁工序；低铁细粉入窑渣暂存仓储存后由散装机装车送至在建工程回转窑工序。
排污节点：提升机机头入料产生的废气(G1)；提升机产生的废气(G2)；提升机运行时产生的噪声(N1)；滚筒筛运行时产生的废气(G3)；滚筒筛运行时产生的噪声(N2)；磁选机运行时产生的废气(G4)；磁选机运行时产生的噪声(N3)；窑渣粗粉仓产生的废气(G5)；窑渣暂存仓产生的废气(G6)；带式输送机产生的废气(G7)；带式输送机产生的废气(G8)；散装机产生的废气(G9)；散装机运行时产生的噪声(N4)；装载机产生的废气(G10)；装载机运行时产生的噪声(N10)；。
工艺流程及排污节点见图2-3。
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图2-3  项目生产工艺流程及排污节点图
主要污染工序：

项目运营期主要污染工序见表2-10。
表2-10  项目主要污染工序一览表

建设时期
污染类型
污染源名称

编号
主要污染因子

治理措施
运营期

有组织废气

提升机机头入料
G1

颗粒物
1#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P1排放；
2#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P3排放

提升机
G2

颗粒物
1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机均位于封闭车间；1#提升机机尾、1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P2排放；
2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓、2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机均位于封闭车间；2#提升机机尾、2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓及2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P4排放

滚筒筛
G3
颗粒物
磁选机
G4
颗粒物
窑渣粗粉仓
G5
颗粒物
窑渣暂存仓
G6
颗粒物
散装机
G7

颗粒物
无组织废气
装载机
G8

颗粒物
料棚封闭，料棚设置移动式雾炮
带式输送机
G9

颗粒物

料棚
G10
颗粒物

生活废水
-
SS、COD、氨氮
进入金隅污水处理站处理，不外排
洗车废水
-
SS、COD
循环利用不外排
噪声

提升机、滚筒筛、磁选机
N1-N3
A声级

低噪声设备、基础减振、厂房隔声
固废

除尘器
-
除尘灰
不落地，落入窑渣暂存仓与低铁细粉一同送至回转窑作为原料配料使用
生产过程
-
低铁细粉
窑渣暂存仓暂存后送至回转窑作为原料配料使用
洗车沉淀池
-
沉泥
作为原料回用于回转窑工序
设备润滑
-
废润滑油
暂存于在建危废间内，定期交由资质单位处置
-
废液压油
-
废油桶
湿扫车、装载机
-
废电瓶
暂存于在建危废间内，定期交由资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	1、迁安金隅首钢环保科技有限公司基本概况

迁安金隅首钢环保科技有限公司成立于2021年4月，金隅南区厂址位于河北省唐山市迁安市首钢股份公司迁安钢铁公司院内南部灰石料场，北区厂址位于迁安市杨店子街道大庄户村西。

本项目位于迁安金隅首钢环保科技有限公司北区，目前，公司南区现有工程为迁安金隅首钢环保科技有限公司固体废物资源综合利用项目，该项目于2021年12月21日取得了迁安市行政审批局关于该报告表的批复（迁行审环表〔2021〕74号），并于2023年6月30日进行自主验收。公司北区不涉及现有工程，在建工程为迁安金隅首钢环保科技有限公司40万吨/年冶金固废梯级资源化综合利用项目，该项目于2023年10月20日取得了迁安市行政审批局关于该报告表的批复（迁行审环表〔2023〕63号），还未验收。
2、在建工程

迁安金隅首钢环保科技有限公司目前在建工程40万吨/年冶金固废梯级资源化综合利用项目在建工程环评批复及建设情况见表2-11。

表2-11  在建工程一览表

序号

污染源

主要建设内容

取得批复时间

审批部门

批文文号

工程状态

1

40万吨/年冶金固废梯级资源化综合利用项目
建设1套6MW汽轮发电机组，1套KRZAS-300型ORC发电机组，2条φ4.0m×63m回转窑处置线及电力动力、水暖消防、厂区室外等相关配套工程；主要设备设施包括：余热锅炉、汽轮发电机组、ORC发电机组、回转窑本体、圆筒冷却机及配套环保设施。

2023.10.20

迁安市行政审批局

迁行审环表〔2023〕63号

建设完成，尚未投产验收

在建工程组成及工程内容见表2-12
表2-12  在建工程组成及工程内容一览表

类别

建设内容

主体

工程

回转窑系统

项目建设2条φ4.0m×63m回转窑处置生产线，其中包括原料处理系统、高效低碳回转窑系统、窑渣圆桶冷却系统、重力沉降系统、余热锅炉系统、空气换热系统等

公辅工程

供水

项目生活及生产用水由首钢股份公司迁安钢铁公司现有给水管网接入，水源为迁安经济开发区供水管网

天然气

项目回转窑点火以天然气为燃料，天然气由经开区天然气管网供给，天然气管道从厂区指定的各接点处敷设至回转窑区域。

氮气

项目氮气由厂区制氮站供给，本项目实施后氮气总耗量为1200Nm3/h，制氮站设置3台制氮机，制氮能力为1380Nm3/h，可满足本项目氮气需求。

压缩空气

压缩空气由厂区空压站供给，本项目压缩空气总耗量为52.5Nm3/h，新建空压站最大产量为75.4m3/h，可满足厂区压缩空气的需求。

除盐水

本项目除盐水由厂区新建除盐水站供给，项目除盐水制备系统设置在余热发电车间，采用RO反渗透工艺进行制备，可满足生产用除盐水需求。

供电

本项目用电引自厂区外附近变电所，本项目新增总装机容量7200kW，用电主电源进线电压为10kV，同时利用本项目余热发电，新建一台额定容量为6MW汽轮发电机组，发电机出口电压均为10kV。

化验室

本项目在综合楼内设置化验室，用于生产原料和燃料的质量检验、回转窑产品质量检验、余热锅炉水质分析、收粉系统次氧化锌尘产品检验

储运

工程

原料贮存

本项目所需原料除尘灰、焦粉等采用密闭罐车运输至对应料仓，本项目厂区内共设置240m3储罐4座、260m3储罐3座、140m3储罐4座、120m3储罐1座，原料储存周期约为3天；含水30~35%的压滤泥采用汽车运输至污泥储存坑；褐煤采用汽车运输至褐煤储存坑，同时本项目设置一座60×22×1.5m的储料池，在处置系统检修或主设备异常停机等情形下，储料池作为缓冲储料使用。

产品贮存

本项目设置2座次氧化锌仓，用于储存本项目次氧化锌，余热锅炉、空气换热器收集的沉降锌粉存放在同一料仓，主收尘器收集锌粉单独存放；本项目生产的金属化窑渣不在厂区内暂存，金属化窑渣经圆桶冷却系统冷却后经皮带输送机直接输送至首钢股份公司迁安钢铁公司水洗球磨生产线，若出现紧急情况，本项目金属化窑渣可暂存于3#棚内产品暂存区。

固废贮存

本项目废油采用专用桶收集后与废油桶、废布袋、实验室废液暂存于厂区危险废物暂存间

环保

工程

废气

本项目1#～6#原料仓顶及落料废气、皮带落料混料废气、混料仓废气、粒煤卸料废气、烘干废气、回转窑窑头废气、成品输送废气分别送各自脉冲袋式除尘器净化措施处理；回转窑烟气分别送各自“重力沉降室+余热锅炉+空气换热系统+脉冲袋式除尘器+湿法脱硫系统”进行净化处理

废水

本项目生活污水经化粪池处理后送生活污水处理站处理，处理后中水回用于厂区绿化及泼洒抑尘；除盐水制备系统排污水送回转窑处理；余热锅炉排污水、车辆冲洗废水、生产循环水系统排污水及发电循环水系统排污水一同送厂区生产废水处理站处理，处理后中水回用于发电循环水系统重复利用。

噪声

本项目噪声污染源采取厂房隔声、风机加装消音器等降噪措施

固废

本项目配料除尘系统产生的除尘灰返回配料工序作为生产原料；窑头窑尾系统产生的除尘灰及沉降室产生的沉降灰返回回转窑继续焙烧；回转窑产生的废耐火材料集中收集后由耐火材料厂家回收；废反渗透膜、废分子筛送有处置能力的单位焚烧处置；污泥送有能力处置单位处置；废油采用专用桶收集后与废油桶、废布袋、实验室废液暂存于厂区危险废物暂存间，定期送有资质单位处置

防渗

按照《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)防渗区要求进行防渗处理

在建工程主要原辅材料消耗见下表2-13。

表2-13  在建工程主要原辅材料消耗一览表

序号

名称

储存地点

形态

运输方式

厂内转运方式

包装方式

单位

年用量

备注

1

除尘灰

原料车间

固态

汽车

密闭机械输送

罐车

t/a

250734

来自开发区内钢铁企业

2

污泥

固态

汽车

密闭机械输送

卡车

t/a

149266

3

褐煤

固态

汽车

密闭机械输送

卡车

t/a

36000

外购，已取得用煤指标

4

焦粉

固态

汽车

密闭机械输送

罐车

t/a

16000

外购

5

石灰粉

粉仓

固态

汽车

密闭机械输送

罐车

t/a

2170

外购

6

天然气

管网

气态

管道

管道

--

万m3/a

147.8

园区天然气管网

7

润滑油

机修备件车间

液态

汽车

板车

桶装

t/a

3

外购

8

液压油

液态

汽车

板车

桶装

t/a

3

外购

9

PAC

污水处理站

固态

汽车

板车

桶装

t/a

1

水处理药剂

10

碳酸钠

固态

汽车

板车

桶装

t/a

2

11

液碱

液态

汽车

板车

桶装

t/a

1

12

盐酸

液态

汽车

板车

桶装

t/a

0.5

13

电

--

--

--

--

--

万kWh/a

4147

--

14

新水

--

液态

管道

管道

--

m3/a

497901

园区集中供水管网

在建工程产品方案见下表2-14。
表2-14  在建工程主要产品及产能一览表

序号

产品名称

单位

产量

主要成分（%）

备注

Zn

TFe

1

金属化窑渣

万t/a

24.64

≤0.2

≥55

经皮带输送机直接输送至首钢股份公司迁安钢铁公司水洗球磨生产线

2

次氧化锌粉

万t/a

3

≥35

--

暂存于次氧化锌仓，装车外售

3

电能

万KWh/a

3521.71

--

--

自用

在建工程工艺流程

项目新建2条回转窑处置生产线，以钢铁企业在生产过程中产生的含铁粉尘及压滤泥作为主要原料，生产次氧化锌及金属化窑渣，主要包括原料处理系统、高效低碳回转窑系统、窑渣圆桶冷却系统、重力沉降系统、余热锅炉系统、空气换热系统、除尘脱硫系统、发电系统，两条生产线工艺及规格均相同，本次评价将以1条回转窑处置生产线为例，对生产线的各个系统分别进行介绍。

1、原料处理系统

项目原料处理系统为各原料的接收、存储、烘干、配料及混合，包含原料储存、烘干系统、混合、储存及相关的输送设施。各类物料按比例经仓下定量给料装置送入强力混合机，得到物性较为均一的混匀料，然后送下游工序使用。

①原料接收

项目含铁粉尘及压滤泥主要来自于首钢股份公司迁安钢铁公司，原料主要包括烧结机头除尘灰、炼铁除尘灰、瓦斯灰、原料厂除尘灰、干法除尘灰、炼钢除尘灰、OG泥、LT灰、热轧污泥、可燃固废焦粉、还原剂褐煤等。其中，除尘灰、焦粉等采用真空罐车运输至厂区内各除尘灰对应料仓；压滤泥采用卡车运输至厂区污泥储存坑；褐煤采用汽车运输至厂区褐煤储存坑。

②压滤泥烘干

外来压滤泥的含水率约为35%，需将压滤泥烘干至20%后才可进行下一步混料操作，项目压滤泥烘干采用悬浮态烘干分散机，烘干热源为回转窑烟气经空气换热器换热产生的热量，烘干烟气温度约为180℃。污泥储存坑设置有调速皮带机称，兼有计量和调节喂料量的作用，喂料能力最高可达30t/h，压滤泥经皮带机送至烘干喂料系统，喂料系统由密封式无轴螺旋进行强制喂料。

生产时，来自上料系统的压滤泥经喂料装置进入悬浮态烘干分散机，在压滤泥干化的同时将压滤泥分散至一定细度，达到一定细度的压滤泥随上升气流进入烘干反应器中悬浮烘干，随后通过循环分离器将细粉和粗粉分离，粗粉经分散机分散后重新送入烘干器循环烘干，细粉由气流带入成品收集系统。通过调节循环分离器的分离参数可调节粗粉粒度，从而达到调节成品终水分的目的，经收集后的细粉进入下一步配料工序。

③配料、混料

各料仓内的含铁粉尘与经烘干处理后的压滤泥按照一定的比例经密闭皮带输送至配料室，其中含铁粉尘由各除尘灰料仓直接上料，项目配料工序采用PLC自动控制的方式，通过个料仓底部传感设备，按照配料要求，设置自动上料、配料、混料、入窑等程序，以达到进料均匀的目的。

配料室配料仓和落地料料斗均设置远程料位显示，主控室有各点位料仓料量显示。在配料仓底部给料处设置计量皮带，料仓料斗采用耐磨防粘衬板，同时在下料口设置有振动器，防止料仓粘料，配料完成后的混合料经混料上料皮带运送至混料机进行强力混料，项目混料机混料能力为80t/h，混料时间约为3min，混料完成后的混合料经分料器分料后，经密闭输送皮带送至回转窑窑尾入料点。

褐煤储存坑的褐煤经过链板机及密闭皮带机输送至两座回转窑间的褐煤缓冲仓，通过粉料器进入抛煤系统，运行生产时喷入回转窑内。

④返料

项目生产运行的过程中，各物料在输送、配料、混料工序及窑头、窑尾会产生含尘废气，项目在各产尘点位均设置集气罩，经收集后的废气送至除尘器处理，产生的除尘灰经过空气斜槽气力输送及斗提机提升后送至窑尾入料点，进入回转窑闭环处置。

本工序废气污染源主要为1#原料仓顶及落料废气(G1)、2#原料仓顶及落料废气(G2)、3#原料仓顶及落料废气(G3)、4#原料仓顶及落料废气(G4)、5#原料仓顶及落料废气(G5)、6#原料仓顶及落料废气(G6)、皮带落料混料废气(G7)、1#混料仓废气(G8)、2#混料仓废气(G9)、粒煤卸料废气(G10)、烘干废气(G11)及原料车间无组织废气(G20)，工程采取在各原料仓仓顶、落料点、烘干机、混料机、粒煤缓冲仓等产尘点设置集气管路，废气收集后送入各工序脉冲袋式除尘器净化处理，其中，1#原料仓顶及落料废气(G1)、2#原料仓顶及落料废气(G2)共用一个排气筒；3#原料仓顶及落料废气(G3)、4#原料仓顶及落料废气(G4)共用一个排气筒；5#原料仓顶及落料废气(G5)、6#原料仓顶及落料废气(G6)共用一个排气筒；皮带落料混料废气(G7)设置一个排气筒；1#混料仓废气(G8)、2#混料仓废气(G9)共用一个排气筒；粒煤卸料废气(G10)设置一个排气筒；烘干废气(G11)设置一个排气筒；处理后的废气经各25m高排气筒外排；原料配料车间加装自动感应门，无组织废气采取封闭车间等措施。

噪声污染源主要为烘干机(N1)、皮带机(N2)、配料机(N3)、混料机(N4)、振动器(N5)、链板机(N6)、除尘风机(N12)、泵类(N13)等设备运行过程中产生的设备噪声，工程采取厂房隔声、风机加装消声器的降噪措施。

固体废物主要为除尘系统收集的除尘灰(S1)及机械运行过程中产生的废油(S6)、废油桶(S7)，原料处理系统除尘灰回用于配料工序，废油桶装收集后与废油桶暂存厂区危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。

2、高效低碳回转窑系统

项目含铁粉尘及烘干后压滤泥混合料采用高效低碳回转窑处置，项目高效低碳回转窑采用与普通回转窑不同的新型工艺，将煤热解、煤气化、金属氧化物还原过程在热态下高度集成，利用碳还原和氢还原的优势，快速将铁、锌等有价金属氧化物还原为金属单质，建立合理的碳氢循环机制，碳、氢还原优势互补，从而实现了低温、快速、低成本直接还原过程，主要反应如下：

FexOy+CO=FexOy-1+CO2
FexOy+H2=FexOy-1+H2O

CO2+C=2CO

H2O+C=CO+H2
项目高效低碳回转窑内高度耦合了快速热解炉、气基竖炉和煤气发生炉的快速热解、富氢气体直接还原与煤气化三大功能，生产运行中包含以下过程：

褐煤快速热解过程：褐煤在350～550℃和600～1000℃时发生多次热解，一次热解时，褐煤产生的产物以H2、CO及固体活性颗粒碳主，同时会产生少量焦油、烃类物质，焦油、烃类物质在600～1000℃时发生二次热解，彻底热解为H2及CO；

富氢气体直接还原过程：H2与达到还原温度的铁氧化物进行还原反应，生成H2O；
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氢循环过程：直接还原生成的H2O与活性颗粒碳进行碳气化反应生成H2和CO，H2再作为还原剂还原铁氧化物，生成的H2O又会与气化碳生成新的H2和CO，产生剧烈的还原耦合效应。

图2-4  褐煤热解碳循环示意图

本工艺基于上述碳氢还原特点，在反应前期碳还原起主导作用，将大量铁氧化物还原为FeO及部分金属铁，反应后期，氢还原起主导作用，将FeO还原为金属铁，产出的窑渣金属化率可达85％以上；高效低碳回转窑工艺燃烧方式采用弥散式燃烧技术，分散式多级供风，窑内无高温区，温度调控快速灵活，最高温度控制在1150℃以下，保证还原焙烧质量的同时可大幅度降低结圈故障，提高作业率。

生产时，混合物料经过上料系统输送至窑尾入料口，通过下料溜槽流入回转窑尾部，由于筒体的斜度和回转，窑内物料一面沿周向翻滚，一面沿轴向从窑尾向窑头移动，物料在回转窑向前流动的过程中，依次经过预热阶段、干燥阶段、升温阶段、还原焙烧（1050～1150℃）阶段，含铁粉尘中的锌主要以Zn、ZnO和ZnCO3等形式存在，在回转窑前段窑内温度达到1000℃时，ZnCO3分解成ZnO，随着温度的升高和混合料往前推移，在还原气氛下，锌氧化物被还原成锌蒸汽，然后进入气体中。在回转窑后段和氧化室内，锌蒸汽与空气中氧气反应氧化成ZnO，含铁物料中的其他重金属与锌同原理一起挥发氧化生成金属氧化物，混合的氧化物为次氧化锌，随烟气进入后续系统。

窑头平台设置有抛煤系统，通过系统控制抛入窑内的粒煤量，经定量给料机称量后进入抛煤枪，由罗茨风机给出的高压风将粒煤通过抛煤枪吹入窑内，通过调节风量调节抛入窑内的粒煤的分布，达到强化还原的目的，空气与天然气（只在第一次点火时使用）从回转窑窑头吸入，使物料充分燃烧，产生的烟气与物料相反方向流动，使物料和烟气充分接触发生热交换，物料得到预热，同时回转窑高温段窑体上设置弥散式燃烧系统，可向窑内不同位置精确供风，实现弥散式燃烧，达到调节窑内不同位置温度场及气氛场的目的。布风装置由耐磨耐高温合金铸造，插入窑体内，供风装置安装在窑体上，通过布风装置向窑内供风，风量可由安装在管路上的电动调节阀门远程调节。燃烧烟气则在引风机的作用下由窑尾进入沉降室。

本工序废气污染源主要为1#回转窑窑头废气(G12)、2#回转窑窑头废气(G13)、窑灰仓废气(G14)、1#回转窑烟气(G15)、2#回转窑烟气(G16)；工程采取在窑头产尘点设置集气管路，废气收集后送入窑头脉冲袋式除尘器净化处理，1#回转窑窑头废气(G12)、2#回转窑窑头废气(G13)共用一个排气筒，处理后的废气经1根18m高排气筒外排；窑灰仓提升机、下料点等点位设置集气罩，废气收集后送入窑灰仓脉冲袋式除尘器净化处理，处理后的废气经1根15m高排气筒外排；回转窑烟气经集中收集后依次经重力沉降室+余热锅炉+空气换热系统+脉冲袋式除尘器+湿法脱硫系统净化处理，1#回转窑烟气(G15)、2#回转窑烟气(G16)共用一个排气筒，处理后的废气经40m高排气筒外排。

噪声污染源主要为回转窑(N7)、风机(N12)、泵类(N13)等设备运行过程中产生的设备噪声，工程采取风机加装消声器的降噪措施。

固体废物主要为回转窑产生的废耐火材料(S4)、窑头窑尾除尘系统产生的除尘灰(S2)及机械运行过程中产生的废油(S6)、废油桶(S7)，废耐火材料集中收集后由耐火材料厂家回收；窑头窑尾除尘系统除尘灰经返料自动循环系统送至回转窑窑尾入料口，进入回转窑继续焙烧；废油桶装收集后与废油桶暂存厂区现有危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。

3、窑渣圆桶冷却系统

由高效低碳回转窑窑头送出的金属化窑渣温度约为1000℃，为了降低金属化窑渣的温度，同时为了回收窑渣余热，项目在高效低碳回转窑后设置一套窑渣圆筒冷却系统对窑渣进行冷却，冷却系统采用内冷式膜式滚筒模式，主要包括入口溜槽、筒体、支撑装置、传动装置、出口溜槽、冷却水循环系统、氮气密封系统等。

生产时，窑渣经溜槽进入圆筒冷却机，物料在冷却筒内随筒体进行旋转，由进料端移至出料端，筒体由一组同直径的水管构成膜式壁换热结构，窑渣与循环冷却水进行热交换，出水温度约为95℃，换热后的冷却水直接供ORC发电，筒体进、出料端设置氮气气压密封防止空气进入，阻止金属化物料氧化，物料出筒体时温度可降至100℃以下，经冷却后的窑渣不在厂区内暂存，窑渣自冷却机出来后直接经皮带输送至首钢股份公司迁安钢铁公司水洗球磨生产线进行后续处置，若出现紧急情况，项目窑渣可暂存于3#棚产品暂存区。

本工序废气污染源主要为1#成品输送废气(G17)、2#成品输送废气(G18)、3#成品输送废气(G29)，工程采取在各转运站皮带机卸料点处设置集气管路，废气收集后送入各自脉冲袋式除尘器净化处理，1#成品输送废气(G18)、2#成品输送废气(G19)、3#成品输送废气(G19)共用一个排气筒，处理后的废气经18m高排气筒外排。

噪声污染源主要为圆桶冷却机(N8))、风机(N12)、泵类(N13)等设备运行过程中产生的设备噪声。

固体废物主要为机械运行过程中产生的废油(S6)、废油桶(S7)，废油桶装收集后与废油桶暂存厂区危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。

4、重力沉降系统

经高效低碳回转窑窑尾排放的燃烧烟气内含有大量的氧化锌颗粒，需要对烟气内的氧化锌进行回收，项目回转窑尾部配置有重力沉降室，经重力沉降对含锌烟气进行初步净化，窑尾沉降系统运行中承担前段大颗粒灰尘的沉降，烟气中较大粒径颗粒沉落到灰斗，经返料自动循环系统送至回转窑窑尾入料口，进入回转窑继续焙烧，沉降后含锌烟气从沉降室尾部进入余热锅炉。沉降室通过控制截面积来降低烟气的流速，同时具有较长的沉降段来保证沉降效果，项目沉降室为框架结构，内部采用热膨胀系数小、保温效果好、耐急冷急热、耐磨性好的耐火材料，另在沉降室高处两侧面均设防爆阀。

回转窑尾部烟气温度为550±100℃，项目的沉降室不设置水冷壁，以便余热锅炉回收更多烟气热量，降低烟气热量损失，提高能源利用率。

本工序固体废物主要为回转窑烟气沉降产生的沉降灰(S3)，沉降灰集中收集后经返料自动循环系统送至回转窑窑尾入料口，进入回转窑继续焙烧。

5、余热锅炉系统

经过重力沉降系统沉降后含锌烟气从沉降室尾部进入余热锅炉，项目在每台回转窑后设置一台18t/h余热锅炉，锅炉由膜式水冷壁及钢护板水平对流烟道构成。高温含锌烟气在冷却室中通过辐射传热冷却，后部水平对流烟道中悬挂了过热器、蒸发器、省煤器，烟气通过该对流受热面后，由出口烟道引出。

新水经除盐水制备系统处理后产生除盐水，除盐水与发电机组的冷凝水首先通过除氧器加热到至130℃左右，随后进入省煤器与锅炉烟气换热升温，经省煤器预热后的送往余热锅炉顶部的锅筒内，和已有的水混合成炉水，通过分配管送往水冷壁和蒸发器，生成的汽水混合物通过连通管送入汽水分离器分离出蒸汽，饱和蒸汽经过过热器进一步吸收热量，过热器出口的过热蒸汽送至汽轮机膨胀做功，汽轮机带动发电机将机械能转化为电能，汽轮机乏汽进入凝汽器，由循环冷却水间接冷却为冷凝水，进入锅炉循环使用。

项目在运行的过程中锅炉受热面会产生积灰，在对流烟道的受热面中设置有清灰装置，清除下来的烟尘由设置在锅炉下部的灰斗收集后定期排出，送至次氧化锌仓储存，作为产品外售。

本工序废水污染源主要为除盐水制备系统产生的浓盐水(W3)及循环冷却水系统产生的排污水(W2)，工程采取将除盐水制备系统产生的浓盐水及循环冷却水系统产生的排污水排入厂区污水处理站处理，处理后中水回用于厂区泼洒抑尘。

噪声污染源主要为汽轮机(N9)、发电机(N10)、风机(N12)、泵类(N13)等设备运行过程中产生的设备噪声，工程采取汽轮机及发电机设置隔声罩，风机加装消声器的降噪措施。

固体废物主要为机械运行过程中产生的废油(S6)、废油桶(S7)，废油桶装收集后与废油桶暂存厂区危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。

6、空气换热系统

余热锅炉吸收余热后的烟气温度约为300～350℃，项目在每台余热锅炉后设置一台空气换热器，进一步吸收烟气热量，空气换热器采用双行程二通道结构，高温侧管组及插件材质采用1Cr18Ni9Ti；低温管组材质为20g渗铝处理，空气换热器前段的高温区设有保护管组，由三列U形不锈钢管组构成。U型钢管表面冷却器原理是让冷媒流过金属管道内腔，而要处理的空气流过金属管道外壁进行热交换来达到冷却烟气及加热空气的目的，烟气经U型钢管表面冷却器冷却后温度约为170~180℃，换热器出口空气温度约为250℃。金属管道内腔中被加热后的热风汇入热风总管，部分热风送至OG压滤泥烘干工序，部分热风送至回转窑作为助燃风。U型钢管表面冷却器大约截留30%的氧化锌颗粒，落入U型钢管表面冷却器底部的灰斗，送至次氧化锌仓储存，作为产品外售。

本工序噪声污染源主要为风机(N12)、泵类(N13)等设备运行过程中产生的设备噪声，工程采取风机加装消声器的降噪措施。

固体废物主要为机械运行过程中产生的废油(S6)、废油桶(S7)，废油桶装收集后与废油桶暂存厂区危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。

7、除尘、脱硫系统

①除尘

在空气换热器的后端设置有除尘器，通过空气换热器的含锌烟气进入布袋收尘系统，项目主收尘器为长袋低压脉冲除尘器，滤袋采用PTFE覆膜滤料，将烟气中富集氧化锌的粉尘收集，随后采用压缩氮气脉冲喷吹清灰，除尘灰落入灰斗，主除尘器灰斗设置电动插板阀和星型给料阀。并设置高、低料位计，当料位达到高料位时自动联锁启动空气输送斜槽输灰系统，低料位时停止输灰，除尘灰经空气输送斜槽汇集后有提升机提升至次氧化锌仓储存，装袋后仓库储存。除尘后的烟气再经引风机升压后引入烟气脱硫系统。

②脱硫

项目烟气脱硫采用石灰-石膏法吸收工艺，以石灰浆液为吸收剂，配套二台气动乳化吸收塔吸收技术来对烟气中的SO2、颗粒物等进行脱除。

烟气从脱硫吸收塔的下部径向进入，在塔内上升的过程中与脱硫剂循环液相接触，烟气中SO2与脱硫剂发生反应，将SO2除去。脱硫剂循环液在浆液泵的作用下，通过浆液管道和布置在吸收塔上部的喷射装置进入吸收塔，从喷嘴向下雾化喷射，与吸收塔中上升的烟气接触反应，反应后浆液落入循环氧化槽内，在混合液中加入新石灰粉从吸收塔氧化槽到喷射装置中重复循环。同时，烟气在塔内上升的过程中，由于脱硫剂细小浆液的捕捉，洗去大部分粉尘细颗粒，烟气在经过除雾器时还能除去部分粉尘细颗粒，进一步提高系统除尘效率。

脱硫吸收塔可以分三个区，分别为洗涤吸收区、氧化区、烟气除雾区，洗涤吸收区主要是SO2被浆液中的水吸收溶解为HSO3和HSO4离子，再进一步电离成SO32-和SO42-离子，然后与碱性浆液中的Ca2+离子反应生成硫酸盐和亚硫酸钙；氧化区的目的是完成脱硫副产物的氧化和结晶；烟气除雾区在吸收塔的上部，为了减少烟气中的液滴雾沫，保证烟气含湿量不超过国家标准。

在吸收塔中发生如下化学反应：

SO2(气)+H2O→H++HSO3-→2H++SO32-
HSO3-+1/2O2→HSO4-（部分）

SO32-+1/2O2→SO42-（部分）

Ca2++SO42-→CaSO4（部分）

在氧化槽中发生如下反应：

HSO3-+1/2O2→HSO4-→H++SO42-
SO32-+1/2O2→SO42-
Ca2++SO42-→CaSO4
在吸收塔中，SO2首先从气相进入液相，电离成SO32-和SO42-，被吸收的SO2被浆液中的碱性物中和，在氧化槽中，通过氧化空气的进入，亚硫酸钙极大部分被氧化成硫酸钙，仅有极少量的亚硫酸钙存在。

本技术主要原理是，以石灰粉的加入浆液为脱硫剂，在吸收塔内对含有SO2的烟气进行喷淋洗涤，使SO2与浆液中的碱性物质发生化学反应吸收形成中合反应生成亚硫酸钙和硫酸钙，从而将SO2除掉,并在循环浆液中鼓入空气，使亚硫酸钙强制氧化成稳定的硫酸钙，结晶成二水合硫酸钙（石膏）副产品。石膏浆液经排石膏泵直接打入压滤机处理。

烟气从吸收塔的下部径向进入塔内，在塔内上升的过程中与脱硫剂循环浆液相接触，烟气中SO2碱性脱硫剂发生反应，将SO2气体除去。然后经过高效除雾器，除去烟气中夹带的液滴和细小浆液，最后清洁烟气从吸收塔顶部的上部排出。脱硫剂循环浆液由布置在吸收塔上部的喷嘴向下雾化喷入塔内，细小的液滴与自下而上的烟气对流接触，形成高效率的气液接触，从而促进烟气中SO2等酸性气体的去除，烟气在塔内上升的过程，由于脱硫剂细小浆液的捕捉，还可以洗去大部分粉尘细颗粒，这样可以进一步提高系统除尘效率。

本工序噪声污染源主要为除尘风机(N12)等设备运行过程中产生的设备噪声，工程采取除尘风机加装消声器的降噪措施。

固体废物主要为除尘器产生的废布袋(S6)及脱硫系统产生的脱硫石膏(S5)，脱硫石膏集中收集后外售相关企业，废布袋暂存厂区危险废物暂存间，定期送有资质单位处置。

8、污水处理系统

项目厂区设置两座污水处理站，分别为生活污水处理站及生产废水处理站，生活污水经化粪池处理后送生活污水处理站处理；余热锅炉排污水、车辆冲洗废水、生产循环水系统排污水及发电循环水系统排污水一同送厂区生产废水处理站处理。

①生活污水处理

项目员工会产生生活污水，生活污水经管路收集后首先送至化粪池处理，化粪池是利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物，沉淀下来的污泥经过长时间的厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，可有效去除生活污水中的SS、COD、NH3等污染物。
生活污水经化粪池处理后送至厂区生活废水处理站处理，项目厂区生活污水处理站采用生物膜法一体化污水处理设施处理生活污水，处理工艺为“格栅+调节池+缺氧池+好氧池+二沉池+污泥池+消毒池+过滤器+清水池”的处理工艺，生活污水经格栅池去除杂物，进入调节池调节水质水量，然后经水泵提至缺氧池与池中的回流污泥混合液混合，缺氧池中放置填料作为反硝化细菌的载体，微生物附着在滤料上，以污水中的有机污染物为营养物质，在新陈代谢过程中将有机物降解，同时微生物自身也得到增殖，对氮、磷、硫化物去除效果好，停留时间为2小时从而达到脱磷、脱氮的目的，经缺氧池处理的污水泵入好氧池，好氧池采用中心廊道微孔爆气，污水在生化池内不断循环，充分地与填料上的生物相接触，达到有机物迅速降解作用。生化后的污水进入二沉池，进行沉淀，污泥部分回流，沉淀后的清液进行消毒处理，随后经过过滤工序进入至清水池，中水回用于厂区绿化及泼洒抑尘。

②生产废水处理

项目厂区生产废水处理站处理工艺采用“调节池+格栅+过滤器”的处理工艺，生产废水首先经过调节池调节水质水量，经过格栅去除较大的悬浮物，随后送至过滤工序，过滤工序为二级过滤，分别为石英砂过滤及活性炭过滤，活性炭吸附过滤器对水体中异味、有机物、胶体、铁及余氯等性能卓著，同时还可吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低COD的作用，经处理后净环水回用于发电循环水系统重复利用。

本工序噪声污染源主要为泵类(N13)等设备运行过程中产生的设备噪声，工程采取厂房隔声的降噪措施。

固体废物主要为污水处理过程中产生的污泥(S11)，污泥经压滤后送有能力处置单位处置。

在建项目工艺流程及产排污节点见下图25。
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图2-5主要工艺流程及排污节点示意图
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图2-6余热发电工艺流程及排污节点示意图
图2-7生活污水处理工艺流程及排污节点示意图

在建工程污染物排放量见下表2-13。

表2-13  在建工程污染物排放量一览表
污染物
单位
排放量
废气污染物
颗粒物

t/a
29.589

SO2
t/a

47.722

NO2
t/a

74.364

氟化物

t/a

3.696 

镉及其化合物
t/a

0.0042 

汞及其化合物
t/a

0.0016 

砷及其化合物
t/a

0.0226

铅及其化合物
t/a

0.0979 

铬及其化合物
t/a

0.0918 

铜及其化合物
t/a

0.4843 

锰及其化合物
t/a

8.9031 

锌及其化合物
t/a

4.1752 

二噁英及其化合物
g/a

0.186

废水污染物
/
/
/
固体废物
原料系统除尘灰

t/a
984.6

窑头窑尾除尘灰

t/a
1022.4

沉降灰

t/a
1301.4

废耐火材料

t/a
5

废反渗透膜

t/a
0.2

废分子筛

t/a
0.5

污泥

t/a
10

脱硫石膏

t/a
6689.5

配料除尘系统及窑头窑尾除尘系统废布袋
t/a
1

2、现有工程存在的环境问题。

目前公司北区均为在建工程，无原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状评价

(1)常规污染物
按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。项目所在区域为迁安市，根据唐山市生态环境局公开发布的《2025年唐山市生态环境状况公报》，项目所在区域迁安市基本污染物环境质量现状评价结果见表3-1。

表3-1  区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m³)

标准值(μg/m³)

占标率(%)

达标情况

SO2
年平均质量浓度

10
60
16.7
达标
NO2
年平均质量浓度

24
40
60
达标
PM10
年平均质量浓度

70
60
116.7
超标
PM2.5
年平均质量浓度

32
30
106.7
超标
CO(mg/m³)

95%百分位数日平均

1.8
4
45
达标
O3
90%百分位数8h平均浓度

164
160
102.5
超标
由上表可知，迁安市2024年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准及其修改单要求，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均均质量浓度和O3百分位数8h平均浓度超标。

综上判定，项目所在区域为不达标区。

(2)其他污染物环境质量现状

本项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，本项目排放特征污染物为TSP。TSP环境质量现状数据引用《河北迁安经济开发区区域环境质量现状监测》(德禹(环)字第 202407005-3 号)监测数据，监测点位为松木庄村监测点，距离本项目西北侧1.88km，位于本项目周边5km范围内，因此，监测点位、监测时间满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》中“引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据”要求。具体数据如下表3-2。

表3-2  环境空气质量现状评价结果 

监测因子

监测点

标准值(mg/m3)
浓度范围(mg/m3)
最大浓度占标率%
达标情况

24小时平均浓度

TSP

松木庄村
0.3
0.127-0.17
56.7
达标
由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)二级标准要求。

2地表水环境

本项目无新增生产废水直接排入地表水。

根据《2025年唐山市生态环境状况公报》，国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ-Ⅲ类）比例为92.86%，水质良好。项目附近距离较近的地表水系为沙河，距离本项目130m。
3声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，项目周围50m内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。

4生态环境

本项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，不新增占地，区域内无自然保护区、自然遗产地、风景名胜区、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要湿地等生态环境保护目标，因此不需对区域生态现状进行调查。
5土壤、地下水环境

本项目采取了有效的防渗防漏措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，可不开展土壤和地下水环境质量现状监测。

6电磁辐射

拟建项目不涉及新建或改建、扩建电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测。

	环境

保护

目标
	(1)大气环境：项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，大气环境保护目标见下表3-3。
表3-3  大气环境保护目标
序号
名称

坐标(o)

保护对象

保护内容

人口规模/人
相对厂区方位

相对厂区距离/m

相对本项目距离/m
X

Y

1

大庄户村
118.56875773
40.00815482
居住区
人群

2973
E
75
96
(2)声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
(3)地下水环境：厂界外500m范围内无地下式集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水，大气环境保护目标见下表3-4。
表3-4  地下水环境保护目标

环境要素

保护目标名称

相对厂区方位

相对厂区距离/m

相对本项目距离/m
保护级别/要求

地下水

大庄户村居民分散水井

E

125

146
水质符合《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)Ⅲ类标准，水量和水位不受项目影响

(4)生态环境

项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，占地范围内无生态环境保护目标。




	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

(1)施工期

施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934－2019)表1中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

表3－5  扬尘排放浓度限值

控制项目

监测点浓度限值a(μg/m3)

达标判定依据(次/天)

PM10
80

≤2

a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。

(2)运营期

项目运营期有组织颗粒物参照执行河北省地方标准《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中炼钢：钢渣处理颗粒物排放浓度限值，同时满足《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)；无组织颗粒物参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5中：厂界颗粒物无组织排放浓度限值。
表3-6  运营期废气排放标准

污染源

污染物

单位

标准值

执行标准

管控值

管控文件

本项目排放限值

废气排放口P1-P4
颗粒物

mg/m3
50

参照执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)

10

《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)

10

厂界

颗粒物

mg/m3
1.0

-
-
1.0
2、噪声

(1)施工期噪声执行《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)相关标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。

(2)营运期噪声四厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准，其标准值如下：

3类标准：昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。
3、固废

一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》(HJ1200-2021)中相关规定。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。

	总量

控制

指标
	根据国家总量控制相关要求，结合厂址区域环境质量现状，外排污染物特征，确定污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx为规定的考核指标。

根据项目特点，项目主要污染物总量控制指标如下：

废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a；

废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。


四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	在施工中产生的废气污染物主要是平整场地、基础建设、建筑施工产生的扬尘。

为了控制建设期施工扬尘污染，严格按照原国家环境保护总局、建设部联合发出的《防治城市扬尘污染技术规范》(HJ/T393-2007)、河北省住房和城乡建设厅《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《中共河北省委河北省人民政府关于强力推进大气污染综合治理的意见》、《河北省扬尘污染防治办法》、《唐山市大气污染防治若干规定》、《施工场地扬尘排放标准》、《关于印发<2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点〉的通知》(冀建质安函[2025]99号)等法律法规的要求进行建设，结合本项目特点在施工期拟采取如下控制措施：

(1)在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括：建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

(2)施工现场必须封闭围挡(高2.5m)，严禁围挡不严或敞开式施工。

(3)施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。

(4)施工现场出入口主作业区等处安装视频监控系统，对施工扬尘实施监控。

(5)施工现场集中堆放的土方和闲置场地通过覆盖、固化或绿化，严禁裸露。

(6)土石方作业和清扫时，四周采取洒水、喷雾等降尘措施。

(7)施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料密封存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

(8)土方和物料等采取遮盖堆放，遮盖块状物料的防尘网网目密度不得少于800目/100cm2，遮盖粒状、粉状物料、裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于2000目/100cm2，防尘网应保持完整无损，并采取防风加固措施。

(9)施工现场使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站。

(10)施工现场运送土方、渣土的车辆封闭或苫布遮盖，严禁沿路遗撒。

(11)建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾采用封闭式管道或装袋用升降机械清运，严禁凌空抛掷或焚烧垃圾。

(12)施工现场设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃，注意土石方挖填平衡，多余弃土及时清运。严禁敞开式长时间堆放废弃物。

(13)施工场地采用洒水车洒水降尘措施，施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。

(14)遇有4级以上大风或重度污染天气时，采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填等。

(15)非道路移动机械进出施工场地实行信息登记，严禁未取得信息编码的非道路移动机械进入施工现场。

通过以上措施治理后，可有效控制施工扬尘对周围环境的影响，施工扬尘对环境的影响将会大大降低。经类比，厂界扬尘浓度满足《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)排放限值要求，扬尘对环境的影响将随施工的结束而消失。

2、废水防治措施

(1)机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回用于车辆冲洗；

(2)施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，本项目不设置施工人员生活区，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，直接泼洒地面。

3、噪声防治措施

(1)合理安排施工作业时间，尽量安排白天施工，夜间不施工；

(2)施工时对运输车辆采取进入施工场地减速、平稳启动的措施；

(3)在施工场地周围设置2.5m高的彩钢板围挡；

(4)装载机、吊车等设备施工时应尽量靠近厂界内侧，降低对厂界周边的影响；

(5)使用低频环保型振捣器并由专人操作，尽量减少与模板的碰撞。

4、固体废物防治措施

(1)清场废物处置：应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。

(2)施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一运送至指定地点集中处置。

(3)施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下脚料可分类回收利用；对建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。

(4)施工生活垃圾处置：在施工场地内设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场。
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	1、废气治理措施及影响分析

项目废气主要为提升机、滚筒筛、磁选机、窑渣粗粉仓、窑渣暂存仓、料棚落料及集气罩未收集过程产生的颗粒物。

参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中42废弃资源综合利用行业系数手册，处理钢渣以破碎+筛分为工序，所有规模颗粒物产生系数660g/t-产品，根据项目情况，并类比同类行业产尘工序产尘系数，滚动筛为0.5kg/t处理物料，磁选机为0.16kg/t处理物料，提升机为0.1kg/t处理物料，窑渣粗粉仓为0.1kg/t处理物料，窑渣暂存仓为0.05kg/t处理物料。
项目各生产工序产尘情况见下表4-1。

表4-1  项目各工序产尘量一览表

生产工序

产污系数(kg/t)

物料处理量(万t/a)

产尘量(t/a)

1#提升机机头入料
0.1
12.32
12.32
1#提升机机尾
0.1
12.32
12.32
1#滚筒筛

0.5

12.32
61.6
1#磁选机
0.16
11.45
18.32
1#窑渣粗粉仓
0.1

0.37
0.37
1#窑渣暂存仓
0.05

1.23
0.615
1#散装机、2#散装机
0.1
1.6
1.6
2#提升机机头
0.1
12.32
12.32
2#提升机机尾
0.1
12.32
12.32
2#滚筒筛
0.5
12.32
61.6
2#磁选机
0.16
11.45
18.32
2#窑渣粗粉仓
0.1
0.37
0.37
2#窑渣暂存仓
0.05
1.23
0.615
3#散装机、4#散装机
0.1
1.6
1.6
合计

214.29
(1)有组织废气

项目有组织废气为提升机、滚筒筛、磁选机、窑渣粗粉仓、窑渣暂存仓、散装机过程产生的颗粒物。

1#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P1排放。

1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机均位于封闭车间；1#提升机机尾、1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P2排放。
2#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P3排放。

2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓、2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机均位于封闭车间；2#提升机机尾、2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓及2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P4排放。
根据吸风量的计算公式：
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式中：Q：吸风量，m3/h；

A：罩口面积，m2；

VP1：罩口平均风速，m/s，本次取0.8；

废气收集方式及各产尘点风量核算如下表4-2。

表4-2    废气收集方式及各产尘点风量
工序

产尘点

集气方式

集气罩尺寸(mm)
数量

所需风量

1#生产线
1#提升机头

集气罩

800×800

1

1843.2
1#提升机机尾
集气罩

600×600

1
1036.8
1#滚筒筛
集气罩

1000×1000

1
2880
1#磁选机

集气罩

800×800

1
1843.2
1#窑渣粗粉仓
集气罩

800×800
1
1843.2
1#窑渣暂存仓
集气罩

800×800
1

1843.2
1#散装机、2#散装机
集气罩
600×800
2
2764.8
2#生产线
2#提升机头
集气罩

800×800
1

1843.2
2#提升机机尾
集气罩

600×600
1

1843.2
2#滚筒筛
集气罩

1000×1000
1

2880
2#磁选机
集气罩

800×800
1

1843.2
2#窑渣粗粉仓
集气罩

800×800
1

2880
2#窑渣暂存仓
集气罩

800×800
1
2880
3#散装机、4#散装机
集气罩
600×800
2
2764.8
1#生产线：经上表分析，同时考虑风损5%，则1#提升机机头除尘风量为1935.36m3/h时，1#提升机机尾、1#滚筒筛、1#磁选机、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机合计除尘风量为12821.76m3/h时，能满足风量要求。另根据设计单位提供资料，1#布袋除尘风量为5200m3/h，净化效率按99.5%计，集气罩收集效率按95%，则1#提升机机头颗粒物排放量为0.058t/a，本项目有效运行时间约为7200h/a，则颗粒物排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.56mg/m3；2#布袋除尘风量为13000m3/h，净化效率按99.5%计，集气罩收集效率按95%，1#提升机机尾、1#滚筒筛、1#磁选机、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机颗粒物合计排放量为0.45t/a，排放速率为0.062kg/h，排放浓度为4.81mg/m3。

2#生产线：经上表分析，同时考虑风损5%，则2#提升机机头除尘风量为1935.36m3/h时，2#提升机机尾、2#滚筒筛、2#磁选机、2#窑渣粗粉仓、2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机合计除尘风量为12942.72m3/h时，能满足风量要求。另根据设计单位提供资料，3#布袋除尘风量为5200m3/h，净化效率按99.5%计，集气罩收集效率按95%，则2#提升机机头颗粒物排放量为0.058t/a，本项目有效运行时间约为7200h/a，则颗粒物排放速率为0.008kg/h，排放浓度为1.56mg/m3；4#布袋除尘风量为13000m3/h，净化效率按99.5%计，集气罩收集效率按95%，2#提升机机尾、2#滚筒筛、2#磁选机、2#窑渣粗粉仓、2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机颗粒物合计排放量为0.45t/a，排放速率为0.063kg/h，排放浓度为4.81mg/m3。综上，颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中炼钢：钢渣处理颗粒物排放浓度限值的要求，同时满足《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)。
废气治理设施的可行性分析：布袋除尘器是通过滤袋滤除含尘气体中颗粒物粒子的分离净化装置，是一种干式高效过滤除尘器。它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。袋式除尘器的工作原理是通过过滤而阻挡颗粒物，当滤袋上的颗粒物沉积到一定程度时，通过外力作用使滤袋抖动并变形，沉积的颗粒物落入集灰斗。正常工作时含尘气体从除尘器的底部进入，均匀的进入各室的每个滤袋，此时由于气体速度迅速降低，气体中较大颗粒的颗粒物首先沉降下来，含尘气体经滤袋时颗粒物被阻挡在滤袋的外表面，净化后的气体从袋内的内腔进入上部的净气室，然后经提升阀排出。当某个室要进行清灰时，首先要关闭这个室的气力提升阀，待切断通过这个室的含尘气流后，随即脉冲阀开启，向滤袋内喷入压缩空气，以清除滤袋外表面的颗粒物。

项目布袋除尘器采用覆膜滤料，覆膜滤料是在普通滤料表面复合一层薄膜(PTFE聚四氟乙烯)而形成的一种新型滤料。这层薄膜相当于起到了“初层”的作用，物料交换是在膜表面进行的，使用之初就能进行有效的过滤，根据项目设计资料，布袋除尘器均采用大过滤面积布袋，过滤风速均小于0.8m/min。

项目废气采用布袋除尘器净化处理，属于《排污许可证申请与核发技术规范 钢铁工业》（HJ846-2017）推荐的废气污染防治可行技术。
(2)无组织废气

①料棚高铁细粉堆存及装卸

本项目高铁细粉含水率约为0.29%，堆存于封闭料棚内，设置移动式雾炮。
产品装卸及堆存过程颗粒物产生量参照《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》(生态环境部2021年第24号公告)中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》计算方法进行计算。

A. 颗粒物产生量核算公式：

P=ZCy+FCy=｛Nc×D×(a/b)+2×Ef×S｝×10-3：

式中：

P—指颗粒物产生量(单位：吨)；

ZCy —指装卸扬尘产生量(单位：吨)；

FCy —指风蚀扬尘产生量(单位：吨)；

Nc—指年物料运输车次(单位：车)；

D—指单车平均运载量(单位：吨/车)；

(a/b)—指装卸扬尘概化系数(单位：千克/吨)，a 指各省风速概化系数，根据附录1，取值0.0010；b指物料含水率概化系数，根据附录2取值0.0151。

Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数(单位：千克/平方米)，参考尾矿阈值摩擦风速为1.56m/s，项目产品储存装卸均位于封闭车间内，属于静小风模式，封闭库房内平均风速取0.12m/s，低于阈值摩擦风速，因此，取值0；

S—指堆场占地面积(单位：平方米)。

本项目参数Nc、D 取值如下表26。

表26  参数Nc、D 取值表

类别

运输车辆载重(D)/一次入料量

装卸次数(Nc)

高铁细粉
30t/次

7967
物料堆存及装卸过程颗粒物产生量如下表27。
表27  物料堆存及装卸过程颗粒物产生量

类别

颗粒物产生量(P)
高铁细粉
15.828t
堆场颗粒物排放量核算公式：

Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)

式中：

P—指颗粒物产生量(单位：吨)；

Uc —指颗粒物排放量(单位：吨)；

Cm —指颗粒物控制措施控制效率(单位：%)，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，本项目采取的粉尘控制措施为移动式雾炮，控制效率74%。

Tm—指堆场类型控制效率(单位：%)，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5密闭式堆场类型控制效率取值99%。

表29  堆场扬尘排放量

堆场物料

P

Cm(%)

Tm(%)

Uc(t/a)

储料区
15.828t

74

99

0.041
由上述计算，项目建成达产后高铁细粉堆存、装卸排放颗粒物为0.041t/a。
②集气罩未收集的废气

项目1#生产线及2#生产线集气罩集气效率95%，均设置在封闭的车间内，则设备集气罩未捕集颗粒物产生量为10.715t/a，车间抑尘效率95%，则集气罩未收集的废气颗粒物排放量0.536t/a。

③厂区内无组织废气管控措施

厂区所有生产设施及物料全部在全封闭车间内或密闭，车间出入口需配备自动感应门，保证无粉尘外逸，在生产过程中门窗保持关闭状态，料棚内设置移动式雾炮。厂区内道路必须采取水泥或沥青硬化措施，湿扫车对路面每天定时清扫保洁，保持道路无明显浮尘。厂区“非硬即绿”，运输车辆全部达到国六及以上排放标准；厂内非道路移动机械全部达到国四及以上排放标准，厂区入口设置一座洗车平台。

(3)非正常工况

项目非正常工况主要考虑布袋除尘破损时非正常排放(效率降低为90%)。项目考虑布袋除尘破损非正常情况污染物排放情况及控制措施见下表4-3。

表4-3  非正常工况污染物排放情况及控制措施

污染源

频次

污染物

排放浓度(mg/m³)

持续时间

排放速率(kg/h)

措施

排气筒P1

1次/a

颗粒物

31.26
1h

0.162
加强环保设备的管理，做好设备日常维护并定期检查维修

排气筒P2
1次/a
颗粒物
96.24
1h
1.251
排气筒P3
1次/a
颗粒物
31.26
1h
0.162
排气筒P4
1次/a
颗粒物
96.24
1h
1.251
项目大气监测情况一览表见下表4-4：

表4-4  项目废气排放口自行监测情况一览表

排气筒编号

高度(m)

内径(m)

温度

类型

排放标准

监测点位

监测因子

监测频次

P1

18
0.27
25℃

有组织

《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1

《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)

排气筒出口

颗粒物

1次/半年

P2
36
0.6
25℃
有组织
排气筒出口
颗粒物
1次/半年
P3
18
0.27
25℃
有组织
排气筒出口
颗粒物
1次/半年
P4
36
0.6
25℃
有组织
排气筒出口
颗粒物
1次/半年
厂界
无组织
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5
厂界
颗粒物
1次/半年
(4)大气环境评价结论：
本项目所在地为环境空气质量不达标区。经工程分析及源强核算可知各污染物经相应治理措施治理后均能做到达标排放。营运期，建设单位在加强各废气处理装置运营维护、定期按要求进行日常监测，确保各装置正常使用。本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。
2、地表水治理措施及影响分析

本项目废水主要为洗车用水及生活污水。本项目洗车废水循环利用不外排；生活废水进入金隅污水处理站处理，不外排
综上，项目不会对区域地表水环境产生影响。
3、噪声治理措施及影响分析

(1)噪声源强
本项目主要产噪设备为提升机、滚筒筛、磁选机、除尘风机、湿扫车、装载机、空压机等，源强为60-90dB(A)之间，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声，经过类比调查，项目主要噪声源及源强见下表4-5。




	
	表4-5  项目噪声源强调查清单(室内声源)

序号

建筑物名称

声源名称

型号

数量(台)

声源源强

声源控制措施

空间相对位置(m)

室内边界距离(m)

室内边界声级(dB(A)

运行时段

建筑物插入损失(dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级(dB(A)

建筑物外距离(m)

声功率级/dB(A)

筛分磁选车间1
1#滚筒筛
Φ1.3*3.0
1
85
低噪声设备、厂房隔声
236.14

233.83

4
1
89
昼、夜
16
73
1
1#磁选机
LJG-GJ60120-
1
60
低噪声设备、厂房隔声
236

233.86

1
2
昼、夜
16
1
1#散装机
SSQ150
1
85
低噪声设备、厂房隔声
236.19

233.87

3
1
昼、夜
16
1
2#散装机
SSQ150
1
85
低噪声设备、厂房隔声
236.81

233.34

3
1
昼、夜
16
1
筛分磁选车间2
2#滚筒筛
Φ1.3*3.0
1
85
低噪声设备、厂房隔声
250.44
220.78
4
1
89
昼、夜
16
73
1
2#磁选机
LJG-GJ60120
1
60
低噪声设备、厂房隔声
250.72
220.86
1
2
昼、夜
16
1
3#散装机
SSQ150
1
85
低噪声设备、厂房隔声
250.84

221.06

3
1
昼、夜
16
1
4#散装机
SSQ150
1
85
低噪声设备、厂房隔声
251.3

220.54

3
1
昼、夜
16
1
料棚
湿扫车
国四
1
85
低噪声设备、厂房隔声
230.54

210.3

1
10
72
昼、夜
16
56
1
装载机
国四
2
90
低噪声设备、厂房隔声

227.71

210.19

1
10
昼、夜

16
1
230.86

203.79

1
13
16
1



	
	表4-6  项目噪声源调查清单(室外声源)

序号

声源名称

型号

数量(台)

空间相对位置(m)

声源源强(dB(A)

声源控制措施
运行时段

X

Y

Z

1
除尘风机1
13000m3/h
1

236.77

233.3

30
90
低噪声设备、基础减振

昼、夜

2
除尘风机2
13000m3/h
1
251.13
220.42
30
90
低噪声设备、基础减振
昼、夜
3
除尘风机3
5200m3/h
1
238.84
236.95
1
85
低噪声设备、基础减振
昼、夜
4
除尘风机4
5200m3/h
1
253.59
224.22
1
85
低噪声设备、基础减振
昼、夜
5
提升机
NE100×33.2m
2
237.85

235.92

1
75
低噪声设备、基础减振
昼、夜
252.56

222.94

1
6
空压机1
UDT160A-7
1
237.89

231.83

30
90
低噪声设备、基础减振
昼、夜
7
空压机2
UDT160A-7
1
248.66

222.73

30
90
低噪声设备、基础减振
昼、夜
8
空压机3
UDT160A-7VPM
1
238.44

236.51

1
90
低噪声设备、基础减振
昼、夜
(2)噪声影响预测

1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级Lp(r) 可按下式计算：

Lp(r)=LW+DC－(Adiv+Aatm + Agr +Abar +Amisc)

式中：Lp(r)──预测点处声压级，dB；

LW──由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB；

DC──指向性校正，dB；

Adiv──几何发散引起的衰减，dB；

Aatm──大气吸收引起的衰减，dB；

Agr──地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar──障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc──其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

2)室内点声源对厂界和声环境保护目标噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
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式中：Lp1──室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；；

LW──点声源声功率级(A 计权或倍频带)，dB；

Q──指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q =1；当放在一面墙的中心时，Q =2；当放在两面墙的夹角处时，Q =4；当放在三面墙的夹角处时，Q =8；

R──房间常数；R=Sα/ (1－α) ，S为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数。

r ──源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i (T) ──靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij──室内 j 声源i倍频带的声压级，dB；

N──室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：


式中：Lp2i (T) ──靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi──围护结构i倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为 a，高度为 b，窗户个数为 n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：

3)计算总声压级

①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的 A 声级为LAi，在 T 时间内该声源工作时间为

ti ；第 j 个等效室外声源在预测点产生的 A 声级为LAj，在 T 时间内该声源②遮挡物引起的衰减工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为:


②预测点的噪声预测值


式中：Leqg──建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb──预测点的背景值，dB(A)。

(3)预测参数及预测结果

噪声预测结果见表4-7。
表4-7  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

预测点名称

本项目贡献值

在建工程贡献值
叠加贡献值
评价标准

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

48.42
46.19
50.46
65
55
达标

达标

南厂界

42.77
39.48
44.44
65
55
达标

达标

西厂界

47.99
46.77
50.43
65
55
达标

达标

北厂界

47.82
40.62
48.58
65
55
达标

达标

根据预测结果，噪声对厂界贡献值均在55dB(A)以下，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

表4-8  排放标准及监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频次

排放标准

厂界外1m处

连续等效A声级
每季1次(昼、夜)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准
经过采取以上措施，本项目建成后对周围环境振动影响较小，环境影响可接受。
4、固体废物环境影响分析 

本项目运行期产生的固体废物主要为除尘灰、废布袋、低铁细粉、滚筒筛废筛网、洗车沉淀池沉泥、职工生活垃圾、废电瓶及设备检维修过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶。

4.1一般固废：
除尘灰：产生量约为203.576t/a，不落地，落入窑渣暂存仓与低铁细粉一同送至回转窑作为原料配料使用。

废布袋：产生量约为0.2t/a，外售废品回收站；
低铁细粉：产生量约为24600t/a，窑渣暂存仓暂存后送至回转窑作为原料配料使用。
滚筒筛废筛网：产生量约为0.5t/a，收集后外售；
洗车沉淀池沉泥：产生量约为0.25t/a，作为原料回用于回转窑工序；
生活垃圾：新增劳动定员为4人，生活垃圾的产生量按0.5kg/人·d计，年工作日以365天计，则生活垃圾产生量约为0.73t/a，经袋装收集后由当地环卫部门清运处理。
一般固体废物存储和处置措施：

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

③为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。

④一般固废贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求。

4.2危险废物：

废润滑油：设备运转及检修过程会产生废润滑油，产生量为0.18t/a，经收集后送在建危废间暂存，定期由有资质单位处置。

废液压油：项目液压装置在检修过程有废液压油产生，产生量为0.08t/a，经收集后送在建危废间暂存，定期由有资质单位处置。

废油桶：产生量为0.05t/a，经收集后送在建危废间暂存，定期由有资质单位处置。

废电瓶：产生量约为0.03t/a，由在建危废间暂存，定期由有资质单位处置。
本项目固体废物产生情况见下表4-9。

表4-9  固体废物产生情况一览表   单位t/a

产生环节
名称
属性
主要有毒有害物质名称
物理性状
环境危险特性
年度产生量(t/a)
贮存方式
利用及处置方式和去向
利用或处置量(t/a)
环境管理要求
除尘
除尘灰
一般固体废物900-099-S59
无
固体
无
203.576
窑渣暂存仓暂存
不落地，直接回用于生产，不外排
203.576
-一般工业固体废物采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，贮存过程满足防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；
废布袋
一般固体废物900-009-S59
无
固体
无
0.2
袋装
收集后外售废品回收站
0.2
生产过程
低铁细粉
一般固体废物312-001-S01
无
固体
无
24600
窑渣暂存仓暂存
窑渣暂存仓暂存后送至回转窑作为原料配料使用
24600
滚筒筛废筛网
一般固体废物900-002-11
无
固体
无
0.5
-
收集后外售
0.5
洗车沉淀池
沉泥
一般固体废物900-099-S07
无
固体
无
0.25
袋装
作为原料回用于回转窑工序
0.25
职工生活
生活垃圾
/
无
固体
无
0.73
-
定期由环卫部门收集至指定地点
0.73
设备检修
废润滑油
900-214-08
矿物油
液态
T，I
0.18
桶装加盖，经收集后送在建危废间暂存
定期由有资质单位处置
0.18
危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对国家规定的危险废物分别存放，已按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌
废液压油
900-218-08

矿物油
液态
T，I
0.08
桶装加盖，经收集后送在建危废间暂存
定期由有资质单位处置
0.08
废油桶
900-249-08
矿物油
固态
T，I
0.05
经收集后送在建危废间暂存
定期由有资质单位处置
0.05
废电瓶
900-052-31
含铅废物
固态
T，C
0.03
由在建危废间暂存
定期由有资质单位处置
0.03
表4-10  危险废物汇总表

序号

危废名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(t/a)

产生工序及装置

形态

主要成分

产生周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油

HW08

900-214-08
0.18
设备检修

液态

矿物油

6个月

T，I
桶装加盖，经收集后送在建危废间暂存，定期由有资质单位处置
2
废液压油
HW08
900-218-08
0.08
液态
矿物油
6个月
T，I
3
废油桶
HW08

900-249-08

0.05
固态

矿物油

6个月

T，I
4
废电瓶
HW31
900-052-31
0.03
装载机、湿扫车
固态
含铅废物
1年
T，C
由在建危废间暂存，定期由有资质单位处置
表4-11  危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

位置

占地

面积(m2)

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废间
废润滑油

HW08
厂区东北侧
43.5
桶装加盖
9t
＜1a
2
废液压油
HW08
桶装加盖
3
废油桶

HW08

/
4
废电瓶
HW31
/
本项目依托在建危废间，位于厂区东北侧，占地面积43.5m2，本项目废润滑油产生量为0.18t/a，废液压油产生量为0.08t/a，废油桶产生量为0.05t/a，废电瓶的产生量为0.03t/a。在建工程产生的危险废物量为4.05t，在建危废间可满足项目实施后全厂的危险废物的储存需求。危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求设置危险废物警示标识、防渗工程及管理台账等。

项目产生的危险废物均在产生点直接放置在密闭容器内，然后送至危废暂存间暂存，定期有持有危险废物经营许可证的单位按照其许可经营范围组织实施转运及处置，承担危险废物运输的单位应获得危险货物运输资质，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求开展危险废物的运输。在满足上述要求的前提下，项目危险废物运输过程中不会对周围环境产生明显影响。

危险废物内部转运作业必须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关规定执行，重点内容如下：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，应避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运采用专用的工具，贮存间由专人进行管理并按照要求进行填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)，提出本项目危险废物台账管理要求，具体如下：

①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任；

②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账；

③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账；

④产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次；

⑤记录保存时间原则上应存档5年以上。
危险废物内部转运环境影响分析：

项目产生的危险废物经密闭容器收集后运至厂区危废间。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输路线位于厂区内，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时车间内均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。

综上，项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。
5、地下水及土壤

本项目无新增废水产生；各类危险废物均暂存在危废间内，定期交有资质单位处置；生产设施及物料均储存于车间内，采取分区防渗后，可杜绝污染途径，不存在地下水、土壤环境影响。

本项目可能对土壤和地下水产生影响的途径为项目使用的润滑油及产生的废润滑油、液压油及产生的废液压油等滴落至地面垂直入渗进入土壤，针对可能产生的影响源，本项目采用如下防渗措施：

①分区防渗措施：主要包括相关区域地面的防渗措施及污染物收集措施。拟建项目依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水污染防渗分区防渗技术要求。所有设施，正常工况下，不会对地下水环境产生影响。本项目采用如下防渗措施：

在建危险废物暂存间已采用环氧树脂+水泥硬化进行防渗，渗透系数≤10-10cm/s，并设置堵截泄漏的裙脚，进行重点防渗；

筛分磁选车间1、筛分磁选车间2、料棚、在建洗车平台采取抗渗混凝土浇筑，厚度≥15cm，防渗系数K≤1.0×10-7cm/s，进行一般防渗。
②污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。

③应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收等措施，防止大量泄漏。综上所述，地下水防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)相关要求，能够有效防控地下水污染。

项目采取以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗，综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。
6、环境风险

(1)风险调查

涉及的风险物质为本项目中的润滑油、废润滑油、液压油、废液压油、废电瓶及在建项目中的废布袋、废油、废油桶、实验室废液、废化学试剂瓶、液碱、盐酸、天然气(甲烷)。环境风险主要为泄漏后污染土壤、地下水。
(2)环境风险潜势初判

危险物质与临界量比值：

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的存在量与其在风险导则附录B中的对应临界量的比值Q；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算，对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q；

当企业存在多种环境风险物质时，则按式〈1〉计算物质数量与其临界量比值(Q)：

                 [image: image8.jpg]


                     〈1〉

式中：q1，q2，..，q n ——每种环境风险物质的存在量，t；

      Q1，Q2...，Qn ——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I，以Q表示。

当Q≥1时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

比值Q计算参数见下表4-12。

表4-12  比值Q计算参数

序号

装置单元

环境风险物质

Q环境风险物质最大存储量(t)

Q临界量(t)

q/Q值

1

危废间

废润滑油

0.18
100

0.0018
废液压油
0.08
100
0.0008
废油

3
100
0.03
废油桶

0.5
—
—
废布袋

0.5
--
--
天然气(甲烷)

1
10
0.1
实验室废液、废化学试剂瓶

0.05
--
--
液碱

1
100
0.01
盐酸

0.5
7.5
0.067
废电瓶
0.03
-
-
2
生产设备

润滑油

3.2
2500

0.00008
液压油
3.1
2500
0.00004
合计

0.21212
根据上表可知，全厂Q值为0.21212＜1，则项目风险潜势为I，可开展简单分析。(3)环境风险分析
本项目涉及的危险物质的主要位置为危废间。润滑油、液压油泄漏造成危险物质渗入土壤，由于在环境中残留时间长，对土壤生物和植物生态系统，甚至地下水都产生危害，影响土壤肥力和生产力，进而影响地下水和公众健康。

废润滑油、废液压油不按照危险废物管理规定要求交由有资质单位处置，随意处置，或者危废间防渗层破裂，从而造成危险废物泄漏，渗入土壤，造成土壤、地下水污染。

(4)环境风险防范措施
①废润滑油、废液压油经收集后送在建危废间暂存，项目危险废物暂存间地面依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)防渗技术要求。
②在管理方面制定一系列详细的环保管理制度，并设环保管理组织，确保各种有关的环保管理规定能在各个环节上得到充分落实，且能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。

(5)评价结论与建议

综上所述，通过风险管理，采取一系列风险防范措施，并制定环境风险事故应急措施，能够有效预防、阻止、减缓风险事故的发生概率及影响范围程度。采取上述环境风险防范措施后，项目的环境风险水平为可接受水平。
7、生态影响分析

本项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，用地范围内无生态保护目标，无需进行生态环境影响分析。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射评价。




五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	提升机机头入料
	颗粒物
	1#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P1排放。

2#提升机为封闭提升机，机头安装集气罩经引风机(风量5200m3/h)引至布袋除尘处理后经18m排气筒P3排放。
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中炼钢：钢渣处理颗粒物排放浓度限值，同时满足《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)

	
	提升机机尾、滚筒筛、磁选机、窑渣粗粉仓、窑渣暂存仓、散装机
	颗粒物
	1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机均位于封闭车间；1#提升机机尾、1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P2排放。

2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓、2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机均位于封闭车间；2#提升机机尾、2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓及2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机各安装一个集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m3/h)引至布袋除尘处理后经36m排气筒P4排放。
	

	
	料棚
	颗粒物
	料棚封闭，设置移动式雾炮。
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5中：厂界颗粒物无组织排放浓度限值

	
	集气罩未收集废气
	颗粒物
	车间封闭
	

	
	洗车平台
	洗车废水
	循环利用不外排
	

	
	生活废水
	生活废水
	进入金隅污水处理站处理，不外排
	--

	声环境
	提升机、滚筒筛、磁选机、除尘风机、空压机、散装机、湿扫车
	噪声
	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	除尘器
	除尘灰
	不落地，落入窑渣暂存仓与低铁细粉一同送至回转窑作为原料配料使用
	执行《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》(HJ1200-2021)中相关要求。

	
	
	废布袋
	外售废品回收站
	

	
	滚筒筛
	废筛网
	收集后外售
	

	
	洗车沉淀池
	沉泥
	作为原料回用于回转窑工序
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	集后交由环卫部门清运处理
	

	
	生产过程
	低铁细粉
	窑渣暂存仓暂存后送至回转窑作为原料配料使用
	

	
	设备检修
	废润滑油
	暂存于在建危废间内，定期交由资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	
	
	废液压油
	
	

	
	
	废油桶
	
	

	
	湿扫车、装载机
	废电瓶
	暂存于在建危废间内，定期交由资质单位处置
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗措施：防渗层为至少1m厚黏土层(渗透系数不大于10-7cm/s)，或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料(渗透系数不大于10-10cm/s)，或其他防渗性能等效的材料。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①废润滑油、废液压油经收集后送在建危废间暂存，项目危险废物暂存间地面依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)防渗技术要求。
②在管理方面制定一系列详细的环保管理制度，并设立环保管理组织，确保各种有关的环保管理规定能在各个环节上得到充分落实，且能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。

	其他环境

管理要求
	(1)环境管理

根据本项目实际情况制定环境管理制度

①明确一名人员为环保员，负责建立本项目的环境管理规章制度，编制环境保护规划；搞好环境保护知识的普及和培训，增强人员的环保意识；负责定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放；调查处理污染事故及污染纠纷。

②建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。

③建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。

④将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。

(2)企业环境信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》(部令24号)、《企业信息公示暂行条例》等文件的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，通过采取信息公开栏的方式，及时、如实地公开其环境信息(包括基础信息排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况等)。

(3)排污口设置及规范化管理

①排污口立标要求

A、依据国家标准《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB 15562.1-1995)、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及修改单的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。
B、排放口(源)及固体废物贮存场所使用国家生态环保部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标志牌上缘距离地面2m。

②排污口建档要求

A、使用由国家生态环境部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。

B、参考《固定污染源(水、大气)编码规则》（试行）对厂区生产设备、污染治理设备、固定污染源及排放口进行编号。

③排污口管理要求

A、规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

B、排污单位应选派责任心强，具有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

环境保护图形标志的形状及颜色见表5-1，环境保护图形符号见表5-2。
表5-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称
形状
背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色
黑色
提示标志
正方形边框

绿色
白色
表5-2  排放口规范化标志

序号

提示图形符号

名称

功能

1
[image: image9.png]ESHKO

wuEn
AHO8S.
FRUBE

EREAFRBES





废气排放源
表示废气向外环境排放
2
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

4
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危险废物

表示危险废物贮存、处置场

(4)环境管理台账

项目建成后，根据相关规范要求建立固体废物管理台账，结合自身情况，与生产记录相结合，如实记录固体废物种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等信息，并由专人按要求维护管理，一般固体废物台账保存期限不低于5年，危险废物台账保存期限不低于10年。

(5)排污许可制度衔接

根据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令 第736号)相关规定建设单位应当在本项目发生实际排污行为之前，按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污，生态环境部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。




六、结论
	综上分析，项目符合产业政策、符合国土空间规划，在运营期间所产生的废气、废水、噪声、固废等均采取了合理有效的治理措施，在落实环评中提出的各项环保措施后可达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前大气环境、水环境、声环境、土壤环境的现有功能；项目采取了风险防范及风险应急措施，环境风险可接受。在执行环保“三同时”制度和认真落实本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	29.589
	1.593
	/
	31.182
	+1.593

	
	SO2
	/
	/
	47.722
	/
	/
	47.722
	+0

	
	NO2
	/
	/
	74.364
	/
	/
	74.364
	+0

	
	氟化物
	/
	/
	3.696
	/
	/
	3.696
	+0

	
	镉及其化合物
	/
	/
	0.0042
	/
	/
	0.0042
	+0

	
	汞及其化合物
	/
	/
	0.0016
	/
	/
	0.0016
	+0

	
	砷及其化合物
	/
	/
	0.0226
	/
	/
	0.0226
	+0

	
	铅及其化合物
	/
	/
	0.0979
	/
	/
	0.0979
	+0

	
	铬及其化合物
	/
	/
	0.0918
	/
	/
	0.0918
	+0

	
	铜及其化合物
	/
	/
	0.4843
	/
	/
	0.4843
	+0

	
	锰及其化合物
	/
	/
	8.9031
	/
	/
	8.9031
	+0

	
	锌及其化合物
	/
	/
	4.1752
	/
	/
	4.1752
	+0

	
	二噁英及其化合物
	/
	/
	0.186g/a
	/
	/
	0.186g/a
	+0

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	除尘灰
	/
	/
	/
	203.576
	/
	203.576
	+203.576

	
	废布袋
	/
	/
	/
	0.2
	/
	0.2
	+0.2

	
	滚筒筛废筛网
	/
	/
	/
	0.5
	/
	0.5
	+0.5

	
	洗车沉淀池沉泥
	/
	/
	/
	0.25
	/
	0.25
	+0.25

	
	低铁细粉
	/
	/
	/
	24600
	/
	24600
	+24600

	
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.73
	/
	0.73
	+0.73

	
	原料系统除尘灰
	/
	/
	984.6
	/
	/
	984.6
	+0

	
	窑头窑尾除尘灰
	/
	/
	1022.4
	/
	/
	1022.4
	+0

	
	沉降灰
	/
	/
	1301.4
	/
	/
	1301.4
	+0

	
	废耐火材料
	/
	/
	5
	/
	/
	5
	+0

	
	废反渗透膜
	/
	/
	0.2
	/
	/
	0.2
	+0

	
	废分子筛
	/
	/
	0.5
	/
	/
	0.5
	+0

	
	污泥
	/
	/
	10
	/
	/
	10
	+0

	
	脱硫石膏
	/
	/
	6689.5
	/
	/
	6689.5
	+0

	
	配料除尘系统及窑头窑尾除尘系统废布袋
	/
	/
	1
	/
	/
	1
	+0

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.18
	/
	0.18
	+0.18

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.08
	/
	0.08
	+0.08

	
	废电瓶
	/
	/
	/
	0.03
	/
	0.03
	+0.03

	
	废油桶
	/
	/
	0.5
	0.05
	/
	0.55
	+0.05

	
	废布袋
	/
	/
	0.5
	/
	/
	0.5
	+0

	
	废油
	/
	/
	3
	/
	/
	3
	+0

	
	实验室废液、废化学试剂瓶
	/
	/
	0.05
	/
	/
	0.05
	+0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

单位：t/a 
项目位置
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