	审批意见：

                                                     迁行审环表〔2026〕46 号

所报《迁安金隅首钢环保科技有限公司产品优化升级项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内（地理位置坐标为东经118度33分28.910秒，北纬40度0分29.500秒），总投资700万元，环保投资35万元，项目占地面积约5285平方米，建筑面积约5285平方米，项目对公司现有产品金属化窑渣进行优化升级，利用厂区现有料棚、新建料仓等，购置安装提升机、磁鼓精选机、滚筒筛、散装机、输送机、除尘器等相关配套设备。项目建成后，年可加工金属化窑渣24.64万吨。项目已在河北迁安经济开发区管理委员会(迁安高新技术产业开发区管理委员会)备案（备案证号为：迁经开行审投资西备字[2026]63号），河北迁安经济开发区管理委员会(迁安高新技术产业开发区管理委员会)规划建设局已出具符合规划的意见。

该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：

项目1#提升机封闭，机头装有集气罩经引风机(风量5200m³/h)引至布袋除尘器处理后经18m高排气筒P1排放；1#磁选机、1#滚筒筛、1#窑渣粗粉仓、1#窑渣暂存仓、1#散装机、2#散装机均置于封闭车间并装有集气罩、1#提升机机尾同时装有集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m³/h)引至布袋除尘器处理后经36m高排气筒P2排放；2#提升机封闭，机头装有集气罩经引风机(风量5200m³/h)引至布袋除尘器处理后经18m高排气筒P3排放；2#磁选机、2#滚筒筛、2#窑渣粗粉仓、2#窑渣暂存仓、3#散装机、4#散装机均置于封闭车间并装有集气罩、2#提升机机尾同时装有集气罩，集气罩收集的颗粒物经引风机(风量13000m³/h)引至布袋除尘器处理后经36m高排气筒P4排放。颗粒物有组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表1中炼钢：钢渣处理颗粒物排放浓度限值的要求，同时满足《唐山市生态环境局关于下达唐山市2019年五大行业大气污染治理重点工作任务的通知》(唐环气[2019]1号)要求。厂区所有生产设施及物料均位于封闭车间并配有雾炮，车间出入口装有自动感应门，生产过程中门窗关闭，厂区入口设有洗车平台、道路采取“非硬即绿”，定期清扫、洒水抑尘，运输车辆全部达到国六及以上排放标准，厂内非道路移动机械全部达到国四及以上排放标准。颗粒物无组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》(DB13/2169-2018)表5排放浓度限值要求。

项目洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用不外排；生活废水进入金隅污水处理站处理，不外排。

项目主要噪声源为设备噪声，选用低噪声设备、安装基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准。

项目生产过程中产生的除尘灰、低铁细粉、洗车沉淀池沉泥作为原料回收利用；废布袋、滚筒筛废筛网收集后外售；生活垃圾收集后交由环卫部门处理；废润滑油、废液压油、废油桶、废电瓶暂存危废间，定期交由有资质的单位处置。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，项目对生产车间、料棚、在建洗车平台采取一般防渗，对危废间采取重点防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，自行承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
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