	审批意见：                                                  

迁行审环表〔2026〕45号

所报《唐山松汀钢铁有限公司高炉备用喷煤系统设备更新项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于河北迁安经济开发区，公司现有厂区内，总投资100万元，环保投资10万元。项目利用厂区现有的喷煤系统，给煤机皮带、清扫链子和喷吹罐更新，环保设施改造（布袋除尘器的布袋系统、脉冲阀、反吹气缸、仓顶除尘脉冲阀和除尘风机更新），自动化系统PLC升级后作为1500立方米高炉的备用。河北迁安经济开发区管理委员会(迁安高新技术产业开发区管理委员会)出具了项目的规划意见和项目备案信息（迁经开行审投资西备字〔2026〕42号）。

该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：

喷煤系统的干燥炉燃烧、粉磨、收粉、输送泄压废气经集气管收集后进入布袋收粉器进行处理后，由1根38.8m高排气筒排放，干燥炉采用低氮燃烧技术，颗粒物、SO2、NOx的排放浓度均满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）排放标准限值，并同时满足《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（唐政字〔2021〕82号）大气污染物特别排放限值要求；厂界无组织颗粒物浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5无组织排放浓度限值要求，同时满足《唐山市人民政府关于执行重点行业大气污染物排放特别要求的通知》（唐政字〔2021〕82号）中厂界无组织排放限值的要求。

本项目无新增生活污水；项目生产废水循环利用不外排。

项目主要噪声源为设备噪声，采取选取低噪声设备、厂房密闭隔声、安装基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

项目对固体废物分类处置。废布袋收集后由厂家回收利用；废润滑油、废液压油收集于铁桶内与废油桶在危废间暂存后，定期交有资质的单位处置。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，采取严格完善的防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
经办人：        

                                                   2026年9月7 日


