	审批意见：

                                                     迁行审环表〔2026〕47号

所报《迁安市迁安镇石李桥液化汽站项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

该项目位于迁安市兴安街道前石李桥村西侧，（地理位置坐标为东经118度42分41.140秒，北纬39度59分24.400秒），总投资20万元，环保投资5万元，项目占地面积2366平方米，充装间内设置4台电子充装秤，烃泵房内设置烃泵2台，储罐区内设有20立方米储罐2个，项目建成后，液化石油气最大储存能力为40立方米，年销售量约为86立方米。项目已在迁安市行政审批局备案（备案证号为：迁行审投资备字[2025]208号）。

该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：

项目为液化石油气存储和灌装项目，日常运营过程中的废气主要是微量液化气的挥发，液化气本身无毒，厂区加强通风透气。厂区内VOCs无组织排放满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2025)中表2厂区内挥发性有机物无组织排放限值；厂界执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值；臭气浓度排放执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)排放限值。

项目储罐喷淋用水循环使用，不外排；生活污水为盥洗水，泼洒抑尘；设置防渗旱厕，定期清掏不外排。
项目主要噪声源为设备噪声，安装基础减振、厂房隔声等措施后，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准要求。

项目运营过程中产生的不合格钢瓶抽出残液无残留后，由厂家回收处理；生活垃圾收集后交由环卫部门处理；收集残液暂存于残液罐，交有资质单位处置；废润滑油、废液压油、废油桶、废电瓶暂存危废间，定期交由有资质的单位处置。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，项目对消防水池、消防泵房采取一般防渗，对危废间、储罐区、事故池、烃泵房、充装间、发电机房采取重点防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，自行承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
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