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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	建筑垃圾堆砌地项目

	项目代码
	2607-130283-89-01-461205

	建设单位联系人
	张伟
	联系方式
	[bookmark: _GoBack]

	建设地点
	迁安市夏官营镇罗庄子村西南

	地理坐标
	东经：118°47'26.032"；北纬：39°56'44.491"

	国民经济
行业类别
	N7723固体废物治理
	[bookmark: _Hlk49843745]建设项目
行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业-103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目             
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目     
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	迁安市行政审批局
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	迁行审投资备字[2026]209号

	总投资（万元）
	100
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	否
是：                           
	用地（用海）
面积（m2）
	6326

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1.产业政策符合性分析
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类—四十二、环境保护与资源节约综合利用—3.城镇污水垃圾处理：城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”之列，并且本项目已取得迁安市行政审批局备案信息（备案编号：迁行审投资备字[2026]209号），因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。
2.项目选址合理性分析
（1）规划符合性分析
本项目位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，根据《迁安市城市管理综合行政执法局关于迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目的函》，本项目利用现有废弃低洼坑塘（文件中表述为现有废弃采矿坑，经迁安市自然资源和规划局核查，并出具复函，项目利用地块现状地类为坑塘水面，不属于采矿采砂废弃地）建设建筑垃圾堆砌地项目，项目完成后作为迁安市建筑垃圾堆砌地，对迁安市符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌），符合《唐山市环境卫生专项规划（2021-2035）》中“3.建筑垃圾处理设施布局—设区市设置多个、各县至少建设一座建筑垃圾堆砌地”的要求。
（2）选址符合性分析
项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准限值要求；声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准；地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准且不恶化现状水质，土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。项目所在区域环境空气属于不达标区，根据唐山市人民政府关于印发《唐山市大气环境质量达标规划》的通知（唐政字[2025]81号）可知，采取推动产业结构、能源结构、交通运输结构优化调整，深化重点行业深度治理，精细化管控面源污染，深入开展多污染物减排，全面系统实施污染过程应急减排，加强支撑能力建设等措施，推动大气环境质量持续有效改善，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。
根据迁安市自然资源和规划局出具的关于本项目用地意见的复函可知：经迁安市自然资源和规划局核查，迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目拟选址地位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，拟占地面积0.6326公顷，该地块现状地类为坑塘水面，不涉及迁安市国土空间总体规划“三区三线”划定的基本农田、生态保护红线、城镇开发边界。根据现场勘测，用地现状为废弃低洼坑塘。其形成原因可能属于早期人类活动、蓄滞防洪、风力吹蚀等造成功能丧失、淤积严重而被废弃，逐渐演变为低洼坑地。
本项目选址位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，利用现有废弃低洼坑塘进行建筑垃圾堆填，根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）可知，堆填指利用现有低洼地块或即将开发利用但地坪标高低于使用要求的地块，且地块经有关部门认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的行为。本项目即为利用现有低洼地块（废弃低洼坑塘），经迁安市城市管理综合行政执法局认可，用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方进行回填或堆高的行为。
本项目位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，不在园区内，根据《唐山市涉水工业企业入园整治实施方案》要求，通过企业生产、废水处理工艺提升改造，废水全部循环利用，实现废水零排放的企业可以不进入园区。本项目洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，堆填（砌）区淋溶水沉淀处理后用于场区抑尘，无废水外排，可不进入园区。
项目不在河北省生态保护红线区范围内，不涉及基本农田和城镇开发边界，评价范围内无自然保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，项目场界外500m范围内无大气环境保护目标，距离本项目最近的敏感点为东北侧550m处的罗庄子村，采取环评提出的各项环保治理措施后，项目的实施不会对周边环境质量产生明显不利影响。因此，本项目选址合理。
3.与生态环境分区管控符合性分析
本项目开展与生态环境分区管控（原“三线一单”：生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线、生态环境准入清单）符合性分析，根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），要求以生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单为手段，强化空间、总量和准入环境管理。本项目建设与上述要求的符合性分析如下：
（1）生态保护红线
本项目位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线的要求。
（2）环境质量底线
根据唐山市生态环境局发布的《2025年唐山市生态环境质量报告》中唐山市空气质量数据可知，SO2、NO2的年平均质量浓度达标，CO的日均值第95百分位浓度达标，PM10、PM2.5的年平均质量浓度满足监测期间执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，不满足现行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观地反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据唐山市人民政府关于印发《唐山市大气环境质量达标规划》的通知（唐政字[2025]81号）可知，采取推动产业结构、能源结构、交通运输结构优化调整，深化重点行业深度治理，精细化管控面源污染，深入开展多污染物减排，全面系统实施污染过程应急减排，加强支撑能力建设等措施，推动大气环境质量持续有效改善，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中Ⅲ类标准区水质，土壤环境质量达到《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。项目采取降噪措施后，声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准要求。
本项目生产过程中，废气达标排放；洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，堆填（砌）区淋溶水沉淀处理后用于场区抑尘；采取降噪措施后，场界噪声满足标准要求；固体废物均妥善处置；采取防渗措施，可阻断对地下水、土壤污染途径，不会产生二次污染。因此，本项目符合环境质量底线的要求。
（3）资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目生活用水外购桶装水，迁安市建勇矿业有限公司为本项目提供场区抑尘用水、洗车用水供水服务，可满足项目用水需求；用电由本地电网供给，可满足项目用电需求；本项目依托迁安市夏官营镇罗庄子村西南现有废弃低洼坑塘堆填建筑垃圾，堆填封场后根据要求经有关部门鉴定满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等）。因此，本项目符合资源利用上线要求。
（4）环境准入负面清单
环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。
本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中“第一类 鼓励类—四十二、环境保护与资源节约综合利用—3.城镇污水垃圾处理：城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”之列，并且本项目已取得迁安市行政审批局备案信息（备案编号：迁行审投资备字[2026]209号），因此，本项目符合国家及地方产业政策要求。
综上，本项目符合生态环境分区管控要求。
4.与《唐山市生态环境准入清单》符合性分析
根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），本项目与其对比分析如下：
本项目位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，不在生态保护红线区、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水地下水源保护区、一般生态空间范围内，本项目所在区域属于一般管控单元，项目与唐山市陆域环境管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-1至表1-5。
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	其他符合性分析
	表1-1   与唐山市生态环境准入清单（全市大气环境总体管控要求）符合性分析一览表
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	本项目符合性

	大气环境
	污染防控目标
	2025年，全市细颗粒物（PM2.5）平均浓度达到40微克/立方米左右，空气质量优良天数比率达到70%以上，单位地区生产总值二氧化碳排放下降比例达河北省要求。
	本项目采取废气污染物防治措施，颗粒物达标排放。
	符合

	
	空间布局约束
	1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、烘干炉（窑）。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。
	本项目不涉及列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。
	符合

	
	
	6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。
	本项目不涉及。
	符合

	
	污染物排放管控
	2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办[2019]10号）要求。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	4、对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	5、推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	6、加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	7、推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。
	本项目施工期按要求采取扬尘污染防治措施。
	符合

	
	
	9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。
	本项目使用国五及以上排放标准重型载货车辆或新能源车辆运输。
	符合

	
	
	12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
	本项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。
	本项目不涉及。
	符合

	
	资源开发利用
	1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。
	本项目使用低耗能设备。
	符合

	
	
	3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。
	本项目建成后积极推进节能降耗。
	符合







表1-2   与唐山市生态环境准入清单（全市地表水环境总体管控要求）符合性分析一览表
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	本项目符合性

	地表水环境
	污染防控目标
	到2025年全市水生态环境质量持续改善，地表水国家和河北省考核断面，达到或优于Ⅲ类水体断面比例达到85.71%，劣Ⅴ类水体比例全部消除；城市集中式饮用水水源水质达到或优于Ⅲ类比例为100%。
	本项目洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，堆填（砌）区淋溶水沉淀处理后用于场区抑尘，无废水外排。
	符合

	
	空间布局约束
	1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	本项目洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，堆填（砌）区淋溶水沉淀处理后用于场区抑尘，无废水外排。
	符合

	
	
	5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
	本项目不涉及。
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。
	本项目洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，堆填（砌）区淋溶水沉淀处理后用于场区抑尘，无废水外排。
	符合

	
	
	4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。
	本项目洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，堆填（砌）区淋溶水沉淀处理后用于场区抑尘，无废水外排。
	符合

	
	环境风险防控
	有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。
	本项目不涉及。
	符合

	
	资源开发利用
	1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。
	本项目不涉及。
	符合


表1-3   与唐山市生态环境准入清单（全市土壤及地下水环境总体管控要求）符合性分析一览表
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	本项目符合性

	土壤及地下水环境
	污染防控目标
	2025年底前，受污染耕地安全利用率完成河北省下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位Ⅴ类水比例控制在20%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。
	本项目采取防止土壤、地下水污染措施。
	符合

	
	空间布局约束
	1、严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。
	本项目采取防止土壤污染措施，不会对土壤造成污染。
	符合

	
	
	2、禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	3、地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。
	本项目不涉及。
	符合

	
	污染排放管控
	1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。
	本项目采取防扬散、防流失、防渗漏等措施。
	符合

	
	
	5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。
	本项目不涉及。
	符合

	
	环境风险防控
	1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。
	本项目建成后编制突发环境事件应急预案并备案。
	符合

	
	
	4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。
	本项目不涉及。
	符合


表1-4   与唐山市生态环境准入清单（全市产业总体管控要求）符合性分析一览表
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	本项目符合性

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	1、严格执行《产业结构调整指导目录》、《市场准入负面清单》、《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。
	本项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类项目；属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》中鼓励类项目。
	符合

	
	
	2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。
	本项目符合国家产业政策和准入标准，不属于高污染项目。
	符合

	
	
	3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。
	本项目不属于上述行业。
	符合

	
	
	5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。
	本项目不属于水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药项目，不在城市建成区、县城和主要城镇建成区，不在优先保护类耕地集中区域；本项目不涉及燃煤（燃重油等）炉窑。
	符合

	
	
	6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。
	
	符合

	
	
	7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	本项目不属于“两高”项目。
	符合

	
	
	8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。
	本项目不属于钢铁冶炼项目。
	符合

	
	
	9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。
	本项目不属于危化品的生产、储存、加工机构。
	符合

	
	
	10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。
	本项目不属于上述过剩行业，不属于化工项目。
	符合

	
	
	11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。
	本项目不涉及烧结机、竖窑等。
	符合

	
	
	12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。
	本项目不涉及高炉、转炉、烧结机。
	符合

	
	
	13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。
	本项目不涉及球团竖炉、烧结厂房。
	符合

	
	
	14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。
	本项目不属于水泥熟料、平板玻璃项目。
	符合

	
	
	15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。
	本项目不属于单独粉磨企业。
	符合

	
	
	16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。
	本项目不属于平板玻璃项目。
	符合

	
	
	17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发。
	本项目不属于上述项目。
	符合

	
	
	18、实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。
	本项目不属于上述项目。
	符合











表1-5   与唐山市陆域环境管控单元准入清单符合性分析一览表
	编号
	区县
	乡镇
	单元类别
	环境要素类别
	维度
	管控措施
	项目情况
	本项目符合性

	ZH13028330001
	迁安市
	滨河街道、蔡园镇、大崔庄镇、大五里镇、建昌营镇、扣庄镇、马兰庄镇、木厂口镇、彭店子镇、沙河驿镇、上射雁庄镇、太平庄镇、五重安镇、夏官营镇、兴安街道、阎家店镇、杨店子街道、杨各庄镇、野鸡坨镇、永顺街道、赵店子镇
	一般管控单元
	/
	空间布局约束
	1、新建企业原则上均应建在工业集聚区，对认定为化工重点监控点的企业控股并与重点监控点生产场地连接成片的独立法人企业除外。
2、新建或改扩建以外购钢坯生产螺纹钢（钢筋）和线材的独立热轧生产线，不予办理项目备案手续（经认定的特钢生产线除外）。
	1、本项目主要利用现有废弃低洼坑塘堆填建筑垃圾，封场覆盖经有关部门鉴定满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等）。
2、本项目不属于以外购钢坯生产螺纹钢（钢筋）和线材的独立热轧生产线项目。
	符合

	
	
	
	
	
	污染物排放管控
	1、加强橡胶等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。
2、加快推进钢铁、水泥重点行业污染深度治理，各工序（环节）排污点源全部完成治理设施升级改造，推进企业环境管理精细化，确保污染物稳定达标排放。
	1、本项目不涉及。
2、本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	
	环境风险防控
	加强对公共安全形势和风险的整体研判、动态监测，准确掌握本地区本领域本系统各类风险情况。建立健全重大公共安全隐患公告制度，完善应急救援体系和组织体系，及时消除安全隐患。
	本项目不涉及。
	符合

	
	
	
	
	
	资源利用效率要求
	围绕钢铁、水泥等传统产业，加大技术改造力度，提高节能减排水平和资源综合利用水平，实现向低投入、低消耗、低污染、高产出的“三低一高”转变，突出节能降耗减排治污，大力发展战略性新兴产业。
	本项目不涉及。
	符合


由上表可知，本项目的建设符合《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）要求。
5.与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462-2026）符合性分析
本项目与《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462-2026）相关要求符合性分析见下表。
表1-6   本项目与HJ 1462-2026相关要求符合性分析一览表
	序号
	HJ1462-2026相关要求
	本项目建设情况
	本项目符合性

	1 
	4.总体要求
	4.1建筑垃圾产生单位应减少产生量，并进行源头分类，宜进行原位利用，工程施工过程采用清洁生产技术等措施减少污染物含量，提高资源化利用率。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填。
	符合

	
	
	4.2工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾或其预处理后的产物按照以下要求进行分类：
a）在拆除和装修过程中应对危险废物单独收集；
b）废旧混凝土、碎砖瓦、废砂浆、废沥青等废弃建材，废金属、废木材、废塑料、废纸、玻璃、橡胶等废弃材料；
c）未按4.2b）进行分类的工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填，不涉及分类。
	符合

	
	
	4.3工业企业场地、工业园区、矿山工业场地产生的建筑垃圾应进行环境风险评估，确保环境风险可接受后，方可根据建筑垃圾类别进行贮存、利用和处置。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填。
	符合

	
	
	4.4非工业企业场地、工业园区、矿山工业场地所产生的工程泥浆应按照CJJ/T 134进行脱水处理，经场地调查分析确定为污染土壤的工程渣土或工程泥浆按照污染土壤进行管理。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填，不涉及预处理。
	符合

	
	
	4.5建筑垃圾贮存、资源化利用、填埋等设施或场所的选址应符合CJJ/T 134要求。
	本项目选址符合CJJ/T 134要求。
	符合

	
	
	4.6利用 4.2b）中废弃建材类进行堆填利用的选址，应符合以下规定：
a）不应选在生态保护红线区域、自然保护地、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；
b）应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；
c）不应选在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	1.本项目不在生态保护红线区域、自然保护地、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内；
2.本项目不在活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域；
3.本项目不在江河、湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内。
	符合

	2 
	7.利用与处置过程污染控制要求
	7.2堆填利用的污染控制要求
7.2.14.2b）中的废弃建材类进行堆填利用时，应满足CJJ/T 134的要求，同时防止其他固体废物混入，用于废弃采矿坑（山）修复、生态恢复时应按照HJ 25.3等相关标准开展环境风险评估。
	本项目利用废弃低洼坑塘对符合要求的建筑垃圾进行堆填，用地性质为农用地，不属于废弃采矿坑（山）修复、生态恢复。
	符合

	
	
	7.2.2 利用工程渣土或脱水后的工程泥浆进行堆填利用，应满足堆填利用地块的环境风险管控要求。
	本项目满足堆填利用地块的环境风险管控要求。
	符合

	
	
	7.2.3 堆填利用前应开展环境本底调查，包括堆填利用区域的土壤环境、地下水环境以及地表水环境等，可参考已有的环境影响评价以及相关水文地质资料。
	本项目对土壤环境、地下水环境进行监测。
	符合

	
	
	7.2.4 堆填利用作业实施前，应制定施工方案，制定作业计划、作业工序，包括防扬尘、雨水导排等措施。
	堆填利用作业实施前，制定施工方案，制定作业计划、作业工序，包括防扬尘、雨水导排等措施。
	符合

	
	
	7.2.5 堆填利用作业过程中，应对作业面、场区内道路采取洒水抑尘措施，并对作业面回填压实后及时覆盖，车辆运输过程中做好密封措施。
	堆填利用作业过程中，对作业面、场区内道路采取洒水抑尘措施，并对作业面回填压实后及时覆盖，车辆运输过程中做好密封措施。
	符合

	
	
	7.2.6 堆填利用作业期间宜选用低噪音机械或采取降噪措施。
	堆填利用作业期间选用低噪音机械。
	符合

	3 
	8污染物监测要求
	8.14.2 b）中的废弃建材类用于废弃采矿坑（山）修复的场地和建筑垃圾填埋场，土壤监测满足以下要求：
a）参照HJ 25.1中采样布点方法的相关要求，在区域下游周边雨水易于汇流和积聚的区域以及区域外主导风向的下风向区域布设土壤采样监测点，采样深度根据可能影响的深度适当调整，以表层土壤为重点采样层；
b）监测项目应根据环境本底调查及环境风险评估结果确定，采用的监测分析方法应当符合生态环境监测有关规范和标准的规定；
c）作业或运行期间，监测频次至少每3年1次；作业结束或封场后，监测频次至少每年1次，直到相关指标连续2年不超过环境本底水平。
	本项目按要求进行监测。
	符合

	
	
	8.24.2 b）中的废弃建材类用于废弃采矿坑（山）修复的场地和建筑垃圾填埋场，地下水监测满足以下要求：
a）参照HJ 610中初步采样布点方法的相关要求，在区域地下水流向上游、下游，以及可能受污染物扩散影响的周边区域内布设监测井，监测井建设与管理按HJ 164的规定执行；
b）地下水监测项目应至少包括：浑浊度、pH、溶解性总固体、钙、钾、钠、硫酸盐、碳酸盐、砷、汞、总铬、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、镍等，以及环境风险评估的关注污染因子，采用的监测分析方法应当符合生态环境监测有关规范和标准的规定。
c）作业或运行期间，监测频次至少每季度1次，每两次监测之间间隔不少于1个月；作业结束或封场后，监测频次至少每半年1次，直到地下水水质连续年不超出地下水本底水平。
	本项目按要求进行监测。
	符合

	4 
	9环境管理要求
	9.1 建筑垃圾产生与收集、贮存与运输、利用与处置设施或场所的运营单位应建立台账并至少记录以下内容：
a）产生过程应明确建筑垃圾责任单位，责任单位应记录建筑垃圾类别、产生量、接收单位；
b）收集、运输单位应记录收集和运输量、运输车辆、接收单位；
c）贮存、利用、处置单位应记录接收量、类别、去向。
	本项目建立台账，并按要求记录。
	符合

	
	
	9.2台账保存时间不少于5年。
	本项目按要求保存台账。
	符合


由上表可知，本项目符合《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462-2026）中相关要求。
6.与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）符合性分析
本项目与《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）相关要求符合性分析见下表。
表1-7   本项目与CJJ/T 134-2019相关要求符合性分析一览表
	序号
	CJJ/T 134-2019相关要求
	本项目建设情况
	本项目符合性

	1 
	3.基本规定
	3.0.1建筑垃圾转运、处理、处置设施的设置应纳入当地环境卫生设施专项规划，大中型城市宜编制建筑垃圾处理处置规划。
	本项目符合《唐山市建筑垃圾处理设施专项规划》（2022-2035）、《迁安市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035）》。
	符合

	
	
	3.0.2建筑垃圾应从源头分类。按照工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾和装修垃圾，应分类收集、分类运输、分类处理处置。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填，不涉及分类。
	符合

	
	
	3.0.3工程渣土、工程泥浆、工程垃圾和拆除垃圾应优先就地利用。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填。
	符合

	
	
	3.0.4拆除垃圾和装修垃圾宜按金属、木材、塑料、其他等分类收集、分类运输、分类处理处置。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填。
	符合

	
	
	3.0.5建筑垃圾收运、处理全过程不得混入生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物等。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填，无生活垃圾、污泥、河道疏浚底泥、工业垃圾和危险废物。
	符合

	
	
	3.0.6建筑垃圾宜优先考虑资源化利用，处理及利用优先次序宜按表3.0.6的规定确定。
表3.0.6  建筑垃圾处理及利用优先次序
	类型
	处理及利用优先次序

	建筑垃圾
	工程渣土、工程泥浆
	资源化利用；堆填；作为生活垃圾填埋场覆盖用土；填埋处置

	
	工程垃圾、拆迁垃圾
	资源化利用；堆填；填埋处置

	
	装修垃圾
	资源化利用；填埋处置



	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填。
	符合

	2 
	5.厂（场）址选择
	5.0.2填埋场宜优先选用废弃的采矿坑、滩涂造地等。
	本项目主要利用现有废弃低洼坑塘堆填建筑垃圾。
	符合

	
	
	5.0.4资源化利用和填选处置工程选址应符合下列规定：
1.应符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定。
2.应与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致。
3.工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。
4.应交通方便、运距合理，并应综合建筑垃圾处理厂的服务区域、建筑垃圾收集运输能力、产品出路、预留发展等因素。
5.应有良好的电力、给水和排水条件。
6.应位于地下水贫乏地区、环境保护目标区域的地下水流向得下游地区，及夏季主导风向下风向。
7厂址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。当必须建在该类地区时，应有可靠的防洪、排涝措施，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》GB50201的有关规定。
	1. 本项目符合当地城市总体规划、环境卫生设施专项规划以及国家现行有关标准的规定。
2. 本项目与当地的大气防护、水土资源保护、自然保护及生态平衡要求相一致。
3. 本项目工程地质与水文地质条件满足设施建设和运行的要求，不在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。
4. 本项目交通方便、运距合理。
5. 本项目有良好的电力、给水条件，无废水外排。
6. 本项目周边无环境保护目标。
7. 本项目厂址不受洪水、潮水或内涝的威胁。
	符合

	3 
	6.总体设计
	6.1.2主体设施构成应包括如下内容：
堆填处理工程应包括计量设施、预处理系统、垃圾坝、地基处理、防洪及雨水导排系统、地下水导排系统、场区道路、封场工程及监测井等。
	本项目包含计量设施、垃圾坝、地基处理、防洪及雨水导排系统、地下水导排系统、场区道路、封场工程及监测井，本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填，不涉及预处理。
	符合

	4 
	9.堆填
	9.1一般规定
9.1.1堆填宜优先选择开挖工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填，主要包括开挖工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等。
	符合

	5 
	
	9.1.2进场物料粒径宜小于0.3m，大粒径物料宜先进行破碎预处理且级配合理方可堆填。
	本项目堆填<0.3m的建筑垃圾。
	符合

	6 
	
	9.1.3进场物料中废沥青、废旧管材、废旧木材、金属、橡（胶）塑（料）、竹木、纺织物等含量不大于5%时可进行堆填处理。
	本项目堆填的建筑垃圾中废旧管材、废旧木材、竹木、纺织物等含量不大于5%，不含废沥青、金属、橡（胶）塑（料）。
	符合

	7 
	
	9.1.4工程渣土与泥浆应经预处理改善高含水率、高黏度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的物料含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求后方可堆填。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填。
	符合

	8 
	
	9.1.5堆填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行。
	堆填前清除基底的垃圾、树根、淤泥等杂物，现状场地内无积水，施工过程结合场地积水情况进行抽除，压实基底，验收基底标高。
	符合

	9 
	
	9.2堆填要求
9.2.1填方应尽量选用同性质土料堆填。
	优先选用同性质土料堆填。
	符合

	10 
	
	9.2.2堆填场应设置排水措施，雨季作业时，应采取措施防止地面水流入堆填点内部，避免边坡塌方。
	堆填场设置排水措施，雨季作业时，采取措施防止地面水流入堆填点内部，避免边坡塌方。
	符合

	11 
	
	9.2.3在堆填现场主要出入口宜设置洗车台，外出车辆宜冲洗干净后进入市政道路。
	主要出入口设置洗车平台，外出车辆冲洗干净后进入市政道路。
	符合

	12 
	
	9.2.4堆填施工过程中，分层厚度、压实遍数宜符合表9.2.4的规定。
表9.2.4  堆填施工时的分层厚度及压实遍数
	压实机具
	分层厚度（mm）
	每层压实遍数

	平碾
	250-300
	6-8

	振动压实机
	250-350
	3-4

	柴油打夯机
	200-250
	3-4

	人工夯实
	<200
	3-4



	按要求进行分层，压实。
	符合

	
	
	9.2.5堆填施工边坡坡度不宜大于1:2，基础压实程度不应小于93%，边坡压实程度不应小于90%。
	堆填施工边坡坡度不大于1:2，基础压实程度不小于93%，边坡压实程度不小于90%。
	符合

	
	
	9.2.6堆填作业应控制填高速率，如果填高超过3m且堆填速率超过3m/月，应对堆体和地基稳定性进行监测。
	堆填作业控制填高速率，堆填速率不超过1m/月。
	符合

	
	
	9.3设施设备配置及要求
9.3.1堆填机械设备选择应符合下列规定：
1.装运机械宜选择装载机、自卸车、推土机、铲运机、装载机、翻斗车等。
2.压实机械宜选择平碾、羊足碾、振动碾、蛙式打夯机、冲击夯、振动平板等。
3.调节含水量机械宜选择洒水车、圆盘耙、旋耕犁等。
4.辅助工具可包括全站仪或其他测量设备、简易土工试验设备、手推车、铁锹、筛子（孔径40mm~60mm）、木耙、钢卷尺、线、胶皮管等。
	选择适宜的堆填机械设备。
	符合

	
	
	9.3.2装运机械作业前应检查各工作装置、行走机构、各部安全防护装置，确认齐全完好，方可启动工作。
	装运机械作业前检查各工作装置、行走机构、各部安全防护装置，确认齐全完好，方可启动工作。
	符合

	
	
	9.3.3自卸汽车就位后应拉紧手制动器。自卸汽车卸料时，车厢上空和附近应无障碍物，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。
	自卸汽车就位后拉紧手制动器。自卸汽车卸料时，车厢上空和附近无障碍物，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。
	符合

	
	
	9.3.4各种机械应定期保养，机械操作人员应建立岗位责任制，做到持证上岗，严禁无证操作。
	各种机械定期保养，机械操作人员建立岗位责任制，做到持证上岗，严禁无证操作。
	符合

	13 
	12环境保护与安全卫生
	12.1环境保护
12.1.1资源化利用和填埋处置工程应有雨、污分流设施，防止污染周边环境。
	建设雨、污分流设施，防止污染周边环境。
	符合

	
	
	12.1.2资源化处理工程应通过洒水降尘、封闭设备、局部抽吸等措施控制粉尘污染，并应符合下列规定：
1.雾化洒水降尘措施洒水强度和频率根据温度、面积、建筑垃圾物料性质、风速等条件设置。
2.局部抽吸换气次数不宜低于6次/h，含尘气体经过除尘装置处理后，排放应按现行国家标准《大气污染物综合排放标准》GB16297规定执行。
	本项目不属于资源化处理工程。
	符合

	
	
	12.1.3建筑垃圾处理全过程噪声控制应符合下列规定：
1.建筑垃圾收集、运输、处理系统应选取低噪声运输车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB（A）；
2.宜通过建立缓冲带、设置噪声屏障或封闭车间控制处理工程噪声；
3.资源化处理车间，宜采取隔声罩、隔声间或者在车间建筑内墙附加吸声材料等方式降低噪声；
4.场（厂）界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348的规定。
	选用低噪声机械，场界噪声达标。
	符合

	
	
	12.1.4建筑垃圾处理工程的环境影响评价及环境污染防治应符合下列规定：
1.在进行可行性研究的同时，应对建设项目的环境影响作出评价；
2.建设项目的环境污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
3建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。
	1. 进行环境影响评价工作；
2. 环境污染防治与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
3. 各种污染物的防治与排放，贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。
	符合

	
	
	12.1.5建筑垃圾填埋库区应设置地下水本底监测井、污染扩散监测井、污染监测井。填埋场应进行水、气、土壤及噪声的本底监测和作业监测，填埋库区封场后应进行跟踪监测直至填埋体稳定。监测井和采样点的布设、监测项目、频率及分析方法应按现行国家相关标准执行。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填，不进行填埋。
	符合


7.与《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）符合性分析
本项目与《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）相关要求符合性分析见下表。

表1-8   本项目与DB13（J）T8464-2022相关要求符合性分析一览表
	序号
	DB13（J）T8464-2022相关要求
	本项目建设情况
	本项目符合性

	1 
	3.基本规定
	3.0.1建筑垃圾堆砌地的设置应符合当地环境卫生设施专项规划。
	本项目符合《唐山市建筑垃圾处理设施专项规划》（2022-2035）、《迁安市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035）》。
	符合

	
	
	3.0.2建筑垃圾减量应从源头控制。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌），不包含源头控制环节。
	符合

	
	
	3.0.3建筑垃圾源头减量应覆盖工程建设全过程。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌），不包含源头减量环节。
	符合

	
	
	3.0.4建筑垃圾应从源头分类收集、分类运输、分类处理处置。可综合利用部分就地就近利用和资源化利用。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌）。
	符合

	
	
	3.0.5进入堆砌地处理的物料中不得含有废沥青、金属、橡（胶）塑（料）。
	进入堆填（砌）地处理的物料中不含有废沥青、金属、橡（胶）塑（料）。
	符合

	
	
	3.0.8堆砌工程规模宜按下列规定分类：
1.I类：全场处理能力5000t/d以上（含5000t/d）；
2.Ⅱ类：全场处理能力3000t/d~5000t/d（含3000t/d）；
3.ⅢI类：全场处理能力1000t/d~3000t/d（含1000t/d）；
4.Ⅳ类：全场处理能力500t/d~1000t/d（含500t/d）；
5.V类：全场处理能力500t/d以下。
	本项目堆填（砌）场为V类。
	/

	2 
	4.场址选择及总体设计
	4.1场址选择
4.1.1堆砌地宜位于城市规划建成区外，优先选用废弃的采矿坑、滩涂造地等。
	本项目不在城市规划建成区，主要利用现有废弃低洼坑塘堆填（砌）建筑垃圾。
	符合

	
	
	4.1.2堆砌地选址不应位于生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、自然保护区、文物古迹区、考古学、历史学及生物学研究考察区。
	本项目选址不在生活饮用水水源保护区、供水远景规划区、自然保护区、文物古迹区、考古学、历史学及生物学研究考察区。
	符合

	
	
	4.1.3堆砌地工程地质与水文地质条件应满足设施建设和运行的要求，不应选在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。
	本项目占地地质与水文地质条件满足设施建设和运行的要求，不在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区等地区。
	符合

	
	
	4.1.4堆砌地选址应交通方便、运距合理，宜有良好的电力、给水和排水条件，宜位于夏季主导风向下风向。
	本项目选址交通方便、运距合理，有良好的电力、给水条件，无废水外排。本项目周边无环境保护目标。
	符合

	
	
	4.1.5堆砌地场址不应受洪水、潮水或内涝的威胁。同时应有可靠的防洪、排涝措施。
	本项目场址不受洪水、潮水或内涝的威胁。同时有可靠的防洪、排涝措施。
	符合

	
	
	4.2总体设计
4.2.1堆砌地主体设施工程应包括计量设施、预处理系统、垃圾坝、地基处理、地下水收集导排系统、地表水收集导排系统、场区道路、堆砌库区、封场覆盖及生态修复系统、安全与环境监测等。
	本项目主体设施工程包括计量设施、垃圾坝、地基处理、地下水收集导排系统、地表水收集导排系统、场区道路、堆砌库区、封场覆盖及生态修复系统、安全与环境监测等，本项目仅对符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌），不进行预处理。
	符合

	
	
	4.2.2总平面布置应根据场址地形，结合风向（夏季主导风）、地质条件、周围自然环境、外部工程条件等，并考虑施工、作业等因素，经过技术经济比较确定。
	总平面布置根据场址地形，结合风向（夏季主导风）、地质条件、周围自然环境、外部工程条件等，并考虑施工、作业等因素，经过技术经济比较确定。
	符合

	
	
	4.2.3总平面布置应有利于减少建筑垃圾运输和处理过程中的粉尘、噪声等对周围环境的影响。
	总平面布置有利于减少建筑垃圾运输和处理过程中的粉尘、噪声等对周围环境的影响。
	符合

	
	
	4.2.4宜分别设置人流和物流出入口，两出入口不得相互影响，且应做到进出车辆畅通。
	设置人流和物流出入口，两出入口不相互影响，进出车辆畅通。
	符合

	
	
	4.2.5分期建设的工程应在总平面布置时预留分期工程场地。
	本项目不分期建设。
	符合

	
	
	4.2.6堆砌地总平面布置时应以堆砌库区为重点进行布置，堆砌库区占地面积宜为总面积的70%~90%，不得小于60%。
	堆填（砌）地总平面布置时以堆填（砌）库区为重点进行布置，堆填（砌）库区占地面积为总面积的93%。
	符合

	
	
	4.2.7堆砌地总平面布置时堆砌库区应按照分区进行布置，分区的顺序应有利于交通运输和堆砌作业。
	堆填（砌）地总平面布置时堆填（砌）库区按照分区进行布置，分区的顺序有利于交通运输和堆砌作业。
	符合

	
	
	4.2.8场区管线布置应符合下列规定：
1.应设置雨、污水分流管线，并导排通畅。
2.管线布置应避免相互干扰，各种管线应用不同颜色加以区别。
	1.设置雨、污水分流管线，并导排通畅。
2.管线布置避免相互干扰，各种管线用不同颜色加以区别。
	符合

	
	
	4.2.9道路的设置，应满足交通运输和消防的需求，并应与场区竖向设计、绿化及管线敷设相协调。
	按照交通运输和消防的需求设置道路，与场区竖向设计、绿化及管线敷设相协调。
	符合

	
	
	4.2.10道路路线设计应根据厂区地形、地质、处理作业顺序、各处理阶段以及预处理区、堆砌库区和管理区位置合理布置。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌），不涉及建筑垃圾处理等其他作业。
	符合

	
	
	4.2.11道路应符合下列规定：
1.主要道路当为双向通行时，宽度不宜小于7m；当为单向通行时，宽度不宜小于4m。坡道中心线圆曲线半径不宜小于15m，纵坡不应大于8%。圆曲线处道路的加宽应根据通行车型确定。宜设置应急停车场，应急停车场可设在厂区物流出人口附近。
2.道路应满足全天候使用并做好排水措施。
3.主干道路面宜采用水泥混凝土或沥青混凝土。
4.堆砌地道路应根据其功能要求分为永久性道路和库区内临时性道路进行布局。永久性道路应按现行国家标准《厂矿道路设计规范》GBJ22中的露天矿山道路三级或三级以上标准设计；库区内临时性道路及回（会）车和作业平台可采用中级或低级路面，并宜有防滑、防陷设施。
	按要求设置道路。
	符合

	
	
	4.2.12堆砌地宜对进场垃圾的重量进行计量。计量房应设置在处理工程的交通入口处，并应具有良好的通视条件。
	设置地磅。
	符合

	
	
	4.2.13汽车衡设置数量应符合下列规定：
1.Ⅰ类处理工程设置3台或以上。
2.Ⅱ类、Ⅲ类处理工程设置2台~3台。
3.Ⅳ类、V类处理工程设置1台~2台。
	本项目堆填（砌）场为V类，设置1台地磅。
	符合

	
	
	4.2.14计量设施应具有称重、记录、打印与数据处理、传输功能，宜配置备用电源。
	计量设施具有称重、记录、打印与数据处理、传输功能，配置备用电源。
	符合

	
	
	4.2.15计量地磅应采用建筑垃圾场车辆计量专用的动静态电子地磅，地磅规格宜按建筑垃圾车最大满载重量的1.3倍~1.7倍配置，称量精度不宜小于贸易计量Ⅲ级。
	计量地磅采用建筑垃圾场车辆计量专用的动静态电子地磅，地磅规格按建筑垃圾车最大满载重量的1.3倍~1.7倍配置，称量精度不小于贸易计量Ⅲ级。
	符合

	
	
	4.2.16地磅进出车端的道路坡度不宜过大，宜设置为平坡直线段，地磅前方10m处宜设置减速装置。
	地磅进出车端的道路设置为平坡直线段，地磅前方10m处设置减速装置。
	符合

	
	
	4.2.17绿化布置应符合总平面布置和竖向设计要求，合理安排绿化用地。
	合理安排绿化。
	符合

	
	
	4.2.18绿化应结合当地的自然条件，选择适宜的植物。
	结合当地的自然条件，选择适宜的植物。
	符合

	
	
	4.2.19建筑垃圾处理工程下列区域宜设置绿化带：
1.工程出入口；
2.生产区与管理区之间；
3.防火隔离带外；
4.受西晒的建筑物；
5.受雨水冲刷的地段；
6.堆砌地永久性道路两侧。
	按要求设置绿化带。
	符合

	
	
	4.2.20生产区与管理区之间以及堆砌库区周边应设置防尘、防噪措施；堆砌库区周围宜设安全防护设施。
	管理区以及堆填（砌）库区周边设置防尘、防噪措施；堆填（砌）库区周围设安全防护设施。
	符合

	3 
	5.堆砌
	5.1一般规定
5.1.1堆砌物料粒径宜小于0.3m，大粒径物料宜先进行破碎预处理且级配合理方可堆砌。
	进入本项目堆填场地堆填（砌）的建筑垃圾小于0.3m。
	符合

	
	
	5.1.2堆砌宜选择开挖工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等。
	堆填（砌）的建筑垃圾主要为开挖工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等。
	符合

	
	
	5.1.3工程渣土与泥浆应经预处理改善高含水率、高黏度、易流变、高持水性和低渗透系数的特性，改性后的物料含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求后方可堆砌。
	本项目对符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌），不含预处理。
	符合

	
	
	5.1.4堆砌前应清除基底的垃圾、淤泥、树根等杂物，抽除坑穴积水。
	堆填（砌）前清除基底的垃圾、淤泥、树根等杂物，现状场地内无积水，施工过程结合场地积水情况进行抽除。
	符合

	
	
	5.1.5堆砌前应验算地基承载力、堆体厚度和坡度，确保堆体稳定和安全。
	堆填（砌）前验算地基承载力、堆体厚度和坡度，确保堆体稳定和安全。
	符合

	
	
	5.2地基与边坡处理
5.2.1堆砌库区地基应是具有承载堆体负荷的自然土层或经过地基处理的稳定土层。对不能满足承载力、沉降限制及稳定性等工程建设要求的地基，应进行相应的处理。
	堆填（砌）库区地基为具有承载堆体负荷的自然土层或经过地基处理的稳定土层。
	符合

	
	
	5.2.2堆砌库区地基及其他建（构）筑物地基的设计应按国家现行标准《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003及《建筑地基处理技术规范》JGJ79有关规定执行。
	堆填（砌）库区地基及其他建（构）筑物地基的设计按相关规定执行。
	符合

	
	
	5.2.3堆砌库区地基应进行承载力、沉降、不均匀沉降计算及最大堆高验算。
	堆填（砌）库区地基进行承载力、沉降、不均匀沉降计算及最大堆高验算。
	符合

	
	
	5.2.4堆砌库区地基边坡设计应按国家现行标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《水利水电工程边坡设计规范》SL386、《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ176有关规定执行。
	堆填（砌）库区地基边坡设计按相关规定执行。
	符合

	
	
	5.2.5堆砌库区库底压实度不应小于93%。堆砌库区地基边坡坡度不宜大于1：2，边坡压实度不应小于90%。
	堆填（砌）库区库底压实度不小于93%。堆砌库区地基边坡坡度不大于1：2，边坡压实度不小于90%。
	符合

	
	
	5.2.6经稳定性初步判别有可能失稳的地基边坡以及初步判别难以确定稳定性状的边坡应进行稳定计算。
	经稳定性初步判别有可能失稳的地基边坡以及初步判别难以确定稳定性状的边坡进行稳定计算。
	符合

	
	
	5.2.7对可能失稳的边坡，宜进行边坡支护等处理。边坡支护结构形式可根据场地地质和环境条件、边坡高度以及边坡工程安全等级等因素选定。
	对可能失稳的边坡，进行边坡支护等处理。边坡支护结构形式根据场地地质和环境条件、边坡高度以及边坡工程安全等级等因素选定。
	符合

	
	
	5.3堆砌要求
5.3.1填方应尽量选用同性质土料堆砌。
	选用同性质土料堆填（砌）。
	符合

	
	
	5.3.2堆砌地应设置有效的截排水措施，堆体应进行覆盖，防止雨水及地表水入侵，确保堆体稳定。
	设置有效的截排水措施，堆体进行覆盖，防止雨水及地表水入侵，确保堆体稳定。
	符合

	
	
	5.3.3在堆砌现场主要出入口宜设置洗车台，外出车辆宜冲洗干净后进入市政道路。
	在堆填（砌）现场主要出入口设置洗车台，外出车辆冲洗干净后进入市政道路。
	符合

	
	
	5.3.4堆砌施工过程中，分层厚度、压实遍数宜符合表5.3.4的规定。
表5.3.4  堆砌施工时的分层厚度及压实遍数
	压实机具
	分层厚度（mm）
	每层压实遍数

	平碾
	250-300
	6-8

	振动压实机
	250-350
	3-4

	柴油打夯机
	200-250
	3-4

	人工夯实
	<200
	3-4



	按要求进行分层，压实。
	符合

	
	
	5.3.5堆砌作业应控制填高速率，如果堆砌速率超过1m/月，应对堆体和地基稳定性进行监测。
	堆填（砌）作业控制填高速率，堆填（砌）速率不超过1m/月。
	符合

	
	
	5.4设备要求
5.4.1堆砌机械设备选择应符合下列规定：
1.装运机械宜选择装载机、自卸车、推土机、铲运机、装载机、翻斗车等。
2.压实机械宜选择平碾、羊足碾、振动碾、蛙式打夯机、冲击夯、振动平板等。
3.调节含水量机械宜选择洒水车、圆盘耙、旋耕犁等。
4.辅助工具可包括全站仪或其他测量设备、简易土工试验设备、手推车、铁锹、筛子（孔径40mm~60mm）、木耙、钢卷尺、线、胶皮管等。
	选择适宜的堆填（砌）机械设备。
	符合

	
	
	5.4.2装载、挖掘、运输、摊铺、压实、覆盖等作业设备应按堆砌日处理规模和作业工艺设计要求配置。
	按堆填（砌）日处理规模和作业工艺设计配备符合要求的作业设备。
	符合

	
	
	5.5垃圾坝与坝体稳定性
5.5.1垃圾坝分类应符合下列规定：
1.根据坝体材料不同，坝型可分为（黏）土坝、碾压式土石坝、浆砌石坝及混凝土坝四类。采用一种筑坝材料的应为均质坝，采用二种及以上筑坝材料的应为非均质坝。
2.根据坝体高度不同，坝高可分为低坝（低于5m）、中坝（5m~15m）及高坝（高于15m）。
3.根据坝体所处位置及主要作用不同，坝体位置类型分类宜符合5.5.1-1的要求。
表5.5.1-1 坝体位置类型分类表
	坝体分类
	类型
	坝体位置
	坝体主要作用

	A
	围坝
	平原型库区周围
	形成初始库容、防洪

	B
	截洪坝
	山谷型库区上游
	拦截库区外地表径流并形成库容

	C
	下游坝
	山谷型库区下游
	形成库容

	D
	分区坝
	堆砌库区内
	分隔堆砌库区


4. 根据垃圾坝下游情况、失事后果、坝体类型、坝型（材料）及坝体高度不同，坝体建筑级别分类宜符合表5.5.1-2的规定。

表5.5.1-2 坝体位置类型分类表
	建筑级别
	坝下游存在的建（构）筑物及自然条件
	失事后果
	坝体类型
	坝型（材料）
	坝高

	Ⅰ
	生产设备、生活管理区
	对生产设备造成严重破坏，对生活管理区带来严重损失
	C
	混凝土坝、浆砌石坝
	≥20m

	
	
	
	
	土石坝、黏土坝
	≥15m

	Ⅱ
	生产设备
	仅对生产设备造成一定破坏或影响
	A、B、C
	混凝土坝、浆砌石坝
	≥10m

	
	
	
	
	土石坝、黏土坝
	≥5m

	Ⅲ
	农田、水利或水环境
	影响不大，破坏较小，易修复
	A、D
	混凝土坝、浆砌石坝
	<10m

	
	
	
	
	土石坝、黏土坝
	<5m

	注：当坝体根据表中指标分属不同级别时，其级别应按最高级别确定。



	本项目利用现有废弃低洼坑塘堆填（砌）建筑垃圾，根据建设单位提供资料，项目堆填高度设计为与周边地块平齐，现状坑塘已形成坝体，本项目根据现状坝体情况进行加固改造，对坑体及周边地进行地形整治平整。为防止雨水冲刷，项目拟在周边设围堤，维护坝体安全。
	符合

	
	
	5.5.2坝址、坝高、坝型及筑坝材料选择应符合下列规定：
1.坝址选择应根据堆砌地岩土工程勘察及地形地貌等方面的资料，结合坝体类型、筑坝材料来源、气候条件、施工交通情况等因素，经技术经济比较确定。
2.坝高选择应综合考虑堆砌堆体坡脚稳定、堆砌库容及投资等因素，经过技术经济比较确定。
3.坝型选择应综合考虑地质条件、筑坝材料来源、施工条件、坝高、坝基防渗要求等因素，经技术经济比较确定。
4.筑坝材料的调查和土工试验应按现行行业标准《水利水电工程天然建筑材料勘察规程》SL251和《土工试验方法标准》GB/T50123的规定执行。土石坝的坝体填筑材料应以压实度作为设计控制指标。
	按要求选择坝址、坝高、坝型及筑坝材料。
	符合

	
	
	5.5.3坝基处理及坝体结构设计应符合下列规定：
1.垃圾坝地基处理应符合国家现行标准《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003、《建筑地基基础设计规范》GB50007、《建筑地基处理技术规范》JGJ79、《碾压式土石坝设计规范》SL274、《砌石坝设计规范》SL25、《混凝土重力坝设计规范》SL319及《碾压式土石坝施工规范》DL/T5129的相关规定。
2.坝基处理应满足渗流控制、静力和动力稳定、允许总沉降量和不均匀沉降量等方面要求，保证垃圾坝的安全运行。
3.坝坡设计方案应根据坝型、坝高、坝的建筑级别、坝体和坝基的材料性质、坝体所承受的荷载以及施工和运用条件等因素，经技术经济比较确定。
4.坝顶宽度及护面材料应根据坝高、施工方式、作业车辆行驶要求、安全及抗震等因素确定。
5.坝坡马道的设置应根据坝面排水、施工要求、坝坡要求和坝基稳定等因素确定。
6.垃圾坝护坡方式应根据坝型（材料）和坝体位置等因素确定。
7.坝体与坝基、边坡及其他构筑物的连接应符合下列规定：
1）连接面不应发生水力劈裂和邻近接触面岩石大量漏水；
2）不应形成影响坝体稳定的软弱层面；
3）不应由于边坡形状或坡度不当引起不均匀沉降而导致坝体裂缝。
	按要求进行坝基处理及坝体结构设计。
	符合

	
	
	5.5.4坝体稳定性分析应符合下列规定：
1.垃圾坝体建筑级别为Ⅰ、Ⅱ类的，在初步设计阶段应进行坝体安全稳定性分析计算。
2.坝体稳定性分析的抗剪强度计算，宜按现行行业标准《碾压式土石坝设计规范》SL274、《砌石坝设计规范》SL25及《混凝土重力坝设计规范》SL319的有关规定执行。
	按要求进行坝体稳定性分析。
	符合

	
	
	5.6地下水收集导排系统
5.6.1根据堆砌地场址水文地质情况，当可能发生地下水对基础层稳定破坏时，应设置地下水收集导排系统。
	根据堆填（砌）地场址水文地质情况，当可能发生地下水对基础层稳定破坏时，设置地下水收集导排系统。
	符合

	
	
	5.6.2地下水水量的计算宜根据堆砌地场址的地下水水力特征和不同埋藏条件分不同情况计算。
	地下水水量的计算根据堆填（砌）地场址的地下水水力特征和不同埋藏条件分不同情况计算。
	符合

	
	
	5.7地表水收集导排系统
5.7.1堆砌地防洪系统应符合下列规定：
1.堆砌地防洪系统设计应符合现行国家标准《防洪标准》GB 50201、《城市防洪工程设计规范》GB/T50805的相关规定。
2.堆砌地防洪系统可根据地形设置截洪坝、截洪沟以及跌水和陡坡、集水池、洪水提升泵站、穿坝涵管等构筑物。洪水流量可采用小流域经验公式计算。
3.当堆砌库区外汇水面积较大时，宜根据地形设置数条不同高程的截洪沟。
4.堆砌地外无自然水体或排水沟渠时，截洪沟出水口宜根据场外地形走向、地表径流流向、地表水体位置等设置排水管渠。
	地表水收集导排系统由在堆填（砌）区外周边设置截洪沟、雨水收集明渠以及排放沟组成。可阻止库外侧雨水进入堆填库区，场区雨水经雨水收集明渠收集。雨水经截洪沟、雨水收集明渠收集后引入沉砂池，消除水流能量和沉淀后排入周边雨水沟渠。其中，截洪沟和沉砂池均采用浆砌石砌筑，沟底铺设厚度15厘米的C15混凝土垫层；明渠为370厚砖砌墙。
	符合

	
	
	5.7.2封场后雨水应通过堆体表面排水沟排入截洪沟等排水设施。
	封场后雨水通过堆体表面排水沟排入截洪沟等排水设施。
	符合

	
	
	5.8封场覆盖及生态修复系统
5.8.1堆砌地封场设计应考虑堆体整形与边坡处理、封场覆盖结构类型、堆砌地生态恢复、土地利用与水土保持、堆体的稳定性等因素。
	堆填（砌）地封场设计考虑堆体整形与边坡处理、封场覆盖结构类型、堆填（砌）地生态恢复、土地利用与水土保持、堆体的稳定性等因素。
	符合

	
	
	5.8.2堆砌地封场堆体整形设计应满足封场覆盖层的铺设和封场后生态恢复与土地利用的要求。
	堆填（砌）地封场堆体整形设计满足封场覆盖层的铺设和封场后生态恢复与土地利用的要求。
	符合

	
	
	5.8.3堆体整形顶面坡度不宜小于5%。边坡大于10%时宜采用多级台阶，台阶间边坡坡度不宜大于1：3，台阶宽度不宜小于2m。堆体高度应根据堆体稳定性计算确定。
	堆体整形顶面坡度不小于5%。边坡大于10%时采用多级台阶，台阶间边坡坡度不大于1：3，台阶宽度不小于2m。堆体高度根据堆体稳定性计算确定。
	符合

	
	
	5.8.4堆砌地封场覆盖结构宜按图5.8.4的规定，并应符合下列规定：
[image: ]
1—垃圾层；2—防渗层；3—排水层；4—植被层。
图5.8.4 封场覆盖系统示意
1.防渗层宜采用黏土或替代土层，可采用高密度聚乙烯HDPE土工膜或线性低密度聚乙烯LLDPE土工膜。采用黏土或替代土层的渗透系数不宜大于1.0×10-7cm/s，厚度不应小于30cm；采用高密度聚乙烯（HDPE）土工膜或线性低密度聚乙烯（LLDPE）土工膜，厚度不应小于1mm，膜上应敷设非织造土工布，规格不宜小于300g/m2；膜下应敷设防渗保护层。
2.对于排水层，堆体顶面宜采用粗粒或多孔材料，厚度不宜小于30cm，边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小于5mm。
3.植被层应采用自然土加表层营养土，厚度应根据种植植物的根系深浅确定，自然土厚度不宜小于35cm，营养土厚度不宜小于15cm，植被层压实度不宜小于80%。
	按照《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）要求进行封场覆盖。根据建设单位提供资料，项目设计堆填高度与周边地块平齐，不涉及边坡，因此，建筑垃圾堆填接近设计标高时进行封场。堆填（砌）场封场覆盖结构各层应由下至上依次为：防渗层、排水层与植被层。堆填场封场覆盖应符合下列规定：
1.防渗层：采用黏土层，采用黏土层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度为30cm；
2.排水层：采用卵石，厚度为30cm，边坡采用土工复合排水网，厚度为5mm；
3.植被层：采用自然土加表层营养土回填，自然土厚度为35cm，营养土厚度为15cm，植被层压实度大于80%。回填至设计标高后回填体采用植被覆盖封闭。具体覆土厚度根据土壤特性和复垦方向要求确定。
	符合

	
	
	5.8.5堆砌地封场覆盖后，应及时采用植被逐步实施生态恢复，并应与周边环境相协调。
	堆填（砌）地封场覆盖后，及时采用植被逐步实施生态恢复，并与周边环境相协调。
	符合

	
	
	5.8.6堆砌地封场后应继续进行环境与安全监测等运行管理，直至填埋体达到稳定。
	堆填（砌）地封场后继续进行环境与安全监测等运行管理，直至堆填体达到稳定。
	符合

	
	
	5.8.7堆砌地封场后宜进行水土保持的相关维护工作。
	堆填（砌）地封场后进行水土保持的相关维护工作。
	符合

	
	
	5.8.8堆砌地封场后的土地利用前应做出场地稳定化鉴定、土地利用论证，并经环境卫生、岩土、环保等部门鉴定。
	堆填（砌）地封场后的土地利用做出场地稳定化鉴定、土地利用论证，并经环境卫生、岩土、环保等部门鉴定。
	符合

	
	
	5.9堆砌堆体稳定性
5.9.1堆砌堆体的稳定性应考虑封场覆盖、堆体边坡及堆体沉降的稳定。
	堆填（砌）堆体的稳定性考虑封场覆盖、堆体边坡及堆体沉降的稳定。
	符合

	
	
	5.9.2封场覆盖应进行滑动稳定性分析，确保封场覆盖层的安全稳定。
	封场覆盖进行滑动稳定性分析，确保封场覆盖层的安全稳定。
	符合

	
	
	5.9.3堆砌堆体边坡的稳定性计算宜按照现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330中土坡计算方法的有关规定执行。
	堆填（砌）堆体边坡的稳定性计算按照现行国家标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330中土坡计算方法的有关规定执行。
	符合

	
	
	5.9.4堆体沉降稳定宜根据沉降速率与封场年限来判断。
	堆体沉降稳定根据沉降速率与封场年限来判断。
	符合

	
	
	5.9.5堆砌地运行期间宜设置堆体变形监测设备设施，对堆砌堆体典型断面的沉降、水平移动情况进行监测，根据监测结果对滑移等危险征兆采取应急控制措施。堆体变形监测宜按照现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176中有关规定执行。
	堆填（砌）地运行期间设置堆体变形监测设备设施，对堆填（砌）堆体典型断面的沉降、水平移动情况进行监测，根据监测结果对滑移等危险征兆采取应急控制措施。堆体变形监测按照现行行业标准《生活垃圾卫生填埋场岩土工程技术规范》CJJ 176中有关规定执行。
	符合

	
	
	5.10堆砌作业与管理
5.10.1堆砌地作业人员应经过技术培训和安全教育，应熟悉堆砌作业要求及安全知识。运行管理人员应熟悉堆砌作业工艺、技术指标的安全管理。
	堆填（砌）地作业人员进行技术培训和安全教育，熟悉堆填（砌）作业要求及安全知识。运行管理人员熟悉堆砌作业工艺、技术指标的安全管理。
	符合

	
	
	5.10.2堆砌作业规程应完备，并应制定应急预案。
	堆填（砌）作业规程完备，并制定应急预案。
	符合

	
	
	5.10.3应制订分区分单元堆砌作业计划。
	制订分区分单元堆填（砌）作业计划。
	符合

	
	
	5.10.4堆砌物进入堆砌地应进行检查和计量。垃圾运输车辆离开堆砌地前宜冲洗轮胎和底盘。
	堆填（砌）物进入堆填（砌）地进行检查和计量。垃圾运输车辆离开堆砌地前冲洗轮胎和底盘。
	符合

	
	
	5.10.5装运机械作业前应检查各工作装置、行走机构、各部安全防护装置，确认齐全完好，方可启动工作。
	装运机械作业前检查各工作装置、行走机构、各部安全防护装置，确认齐全完好，方可启动工作。
	符合

	
	
	5.10.6自卸汽车就位后应拉紧手制动器。自卸汽车卸料时，车厢上空和附近应无障碍物，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。
	自卸汽车就位后拉紧手制动器。自卸汽车卸料时，车厢上空和附近无障碍物，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。
	符合

	
	
	5.10.7堆砌应采用单元、分层作业，堆砌单元作业工序应为卸车、分层摊铺、压实，达到规定高度后应进行覆盖、再压实。堆砌单元作业时应控制堆砌作业面面积。
	堆填（砌）采用单元、分层作业，堆砌单元作业工序为卸车、分层摊铺、压实，达到规定高度后进行覆盖、再压实。堆填（砌）单元作业时控制堆砌作业面面积。
	符合

	
	
	5.10.8每层垃圾摊铺厚度应根据堆砌作业设备的压实性能、压实次数确定，厚度不宜超过60cm，且宜从作业单元的边坡底部到顶部摊铺。
	按要求进行堆填（砌）。
	符合

	
	
	5.10.9每一单元的建筑垃圾高度宜为2m～4m，最高不应超过6m。单元作业宽度按堆砌作业设备的宽度及高峰期同时进行作业的车辆数确定，最小宽度不宜小于6m。单元的坡度不宜大于1:3。
	按要求进行堆填（砌）。
	符合

	
	
	5.10.10每一单元作业完成后，应进行覆盖。采用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）或线型低密度聚乙烯膜（LLDPE）覆盖时，膜的厚度宜为0.5mm，采用土覆盖的厚度宜为20cm～30cm，采用喷涂覆盖的涂层干化后厚度宜为6mm～10mm。
	本项目单元作业完成后采用土覆盖，厚度不小于20cm。
	符合

	
	
	5.10.11作业场所应采取抑尘措施。
	作业场所采取抑尘措施。
	符合

	
	
	5.10.12当每一作业区完成阶段性高度后，暂时不在其上继续进行堆砌时，应进行中间覆盖，覆盖层厚度应根据覆盖材料确定，黏土覆盖层厚度宜大于30cm，膜厚度不宜小于0.75mm。
	当每一作业区完成阶段性高度后，暂时不在其上继续进行堆砌时，进行中间覆盖，覆盖层厚度根据覆盖材料确定。
	符合

	
	
	5.10.13堆砌地场内设施、设备应定期检查维护，发现异常应及时修复。
	堆填（砌）地场内设施、设备定期检查维护，发现异常应及时修复。
	符合

	
	
	5.10.14堆砌地管理应落实以下内容：
1 有基础砌筑、有限高要求、有围墙、有标识、有监控、有人管、有制度、有防污措施、有修复方案。
2 出入道路要硬化、监控冲洗要到位、喷淋保洁要保障、作业现场要覆盖、降噪措施要完备、分类处置要规范、安全稳定性要检测、安全责任要落实。
3 落实各项安全加固措施，做好地基设计，定期对堆体稳定性进行检测，防止出现塌陷和滑坡事故。
	按要求管理。
	符合

	
	
	5.10.15堆砌地作业过程的安全卫生管理应符合现行国家标准《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801的有关规定。
	按要求进行安全卫生管理。
	符合

	
	
	5.10.16堆砌地应按建设、运行、封场、跟踪监测、场地再利用等阶段进行管理。
	按要求进行管理。
	符合

	
	
	5.10.17堆砌地建设的有关文件资料，应按国家有关规定进行整理与保管。
	按要求整理与保管有关文件资料。
	符合

	
	
	5.10.18 堆砌地日常运行管理中应记录进场垃圾运输车号、车辆数量、建筑垃圾量、材料消耗等，记录积累的技术资料应完整，统一归档保管。堆砌作业管理宜采用计算机网络管理。堆砌地的计量应达到国家三级计量认证。
	按要求记录进场垃圾运输车号、车辆数量、建筑垃圾量、材料消耗等，并保管。
	符合

	4 
	6.环境保护与安全卫生
	6.1环境保护
6.1.1建筑垃圾处理全过程噪声控制应符合下列规定：
1.建筑垃圾堆砌地作业车辆应选取低噪声车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不应超过82dB（A）；
2.场界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的规定。
	1.作业车辆选取低噪声车辆，车辆在车厢开启、关闭、卸料时产生的噪声不超过82dB（A）；
2.场界噪声符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348的规定。
	符合

	
	
	6.1.2建筑垃圾堆砌地的环境影响评价及环境污染防治应符合下列规定：
1.应对建设项目的环境影响作出评价；
2.建设项目的环境污染防治设施，应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
3.建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，应贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。
	1.按要求对建设项目的环境影响作出评价；
2.建设项目的环境污染防治设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；
3.建筑垃圾处理作业过程中产生的各种污染物的防治与排放，贯彻执行国家现行的环境保护法规和有关标准的规定。
	符合

	
	
	6.2安全卫生
6.2.1应对建筑垃圾堆砌地作业人员进行劳动安全卫生保护专业培训。
	对建筑垃圾堆填（砌）地作业人员进行劳动安全卫生保护专业培训。
	符合

	
	
	6.2.2建筑垃圾堆砌地应按规定配置作业机械、劳动工具与职业病防护用品。
	按规定配置作业机械、劳动工具与职业病防护用品。
	符合

	
	
	6.2.3应在建筑垃圾堆砌地现场设置劳动防护用品贮存室，定期进行盘库和补充；应定期对使用过的劳动防护用品进行清洗和消毒；应及时更换有破损的劳动防护用品。
	在建筑垃圾堆填（砌）地现场设置劳动防护用品贮存室，定期进行盘库和补充；定期对使用过的劳动防护用品进行清洗和消毒；及时更换有破损的劳动防护用品。
	符合

	
	
	6.2.4 建筑垃圾堆砌地应设道路行车指示、安全标志及环境卫生设施设置标志。
	设道路行车指示、安全标志及环境卫生设施设置标志。
	符合

	
	
	6.2.5 建筑垃圾堆砌地现场的劳动卫生应按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801的有关规定执行，并应结合作业特点采取有利于职业病防治和保护作业人员健康的措施。
	劳动卫生按现行国家标准《工业企业设计卫生标准》GBZ1、《生产过程安全卫生要求总则》GB/T 12801的有关规定执行，并结合作业特点采取有利于职业病防治和保护作业人员健康的措施。
	符合


由上表可知，本项目符合《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）中相关要求。
8.与《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》（国办函[2025]57号）符合性分析
本项目与住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》（国办函[2025]57号）相关要求符合性分析见下表。
表1-9   本项目与国办函[2025]57号相关要求符合性分析一览表
	序号
	国办函[2025]57号相关要求
	本项目建设情况
	本项目符合性

	1 
	（二）实行分类处理。各地要依照《建筑垃圾处理技术标准》，将建筑垃圾分为工程渣土、工程泥浆、工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾，实行分类处理，因地制宜明确处理方式。严禁将建筑垃圾直接与生活垃圾混合处理。原则上，工程渣土和干化处理后的工程泥浆可用于土方平衡、场地平整、道路建设、环境治理或烧结制品等；工程垃圾、拆除垃圾、装修垃圾应优先用于生产再生骨料、再生建材、道路材料等；无法利用的，应进行无害化处置，保障处置安全，防止污染环境。
	本项目建成后场区主要进行建筑垃圾（工程渣土、工程垃圾、工程泥浆）堆填（砌），进入本项目堆填（砌）场地的物料，不含有废沥青、金属、橡（胶）塑（料）；进场建筑垃圾中废旧管材、废旧木材、竹木、纺织物等含量不大于5%；工程渣土与泥浆含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求，本项目不设置分类区，要求在进场前需进行分选，项目严格控制建筑垃圾进场要求。项目的建设有助于加强迁安市建筑垃圾的管理，推动迁安市建筑垃圾的集中化；项目严格按照要求进行各类手续的办理，建成后作为合法的建筑垃圾填堆填（砌）、针对进场垃圾提出严格的入场要求，且采取严格的处置工艺，可有效降低生产工序中产生的各类污染物对周边环境的影响。
	符合

	2 
	（三）强化施工现场管理。工程建设主管部门应督促工程建设单位和施工单位，划定建筑垃圾分类贮存场所，分类收集建筑垃圾，选择符合条件的运输单位及时清运，规范运输车辆进出管理，并按规定对建筑垃圾进行利用、处置。各地要因地制宜推进建筑拆除与建筑垃圾资源化利用一体化。
	项目主要进行建筑垃圾安全堆填处置，项目的建设可有效对迁安市建筑垃圾集中处置，规范进行安全堆填，可有效降低建筑垃圾对周边环境的影响。
	符合

	3 
	（八）加强规划选址。各地在编制城市国土空间规划及相关专项规划时，要统筹考虑本行政区域内建筑垃圾产生量、源头分布及建筑垃圾处理设施用地需求，科学规划建筑垃圾处理设施建设规模、选址布局、建设时序等，根据需要落实建筑垃圾处理设施用地，确定建筑垃圾利用、处置固定去处。各地要充分考虑运输成本、经济效益和生态效益，在严守耕地和永久基本农田保护红线等三条控制线基础上，合理规划建设长期的建筑垃圾填埋场，并研究就近配套建设资源化利用设施，及时处理建筑垃圾。
	本项目位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，根据《迁安市城市管理综合行政执法局关于迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目的函》，本项目利用现有废弃低洼坑塘建设建筑垃圾堆砌地项目，项目完成后作为迁安市建筑垃圾堆砌地，对迁安市符合要求的建筑垃圾进行堆填（砌），符合《唐山市环境卫生专项规划（2021-2035）》中“3.建筑垃圾处理设施布局—设区市设置多个、各县至少建设一座建筑垃圾堆砌地”的要求，项目不在河北省生态保护红线区范围内，不涉及基本农田和城镇开发边界，评价范围内无自然保护区、重点文物、风景名胜等需特殊保护区域，项目场界外500m范围内无大气环境保护目标，本项目选址合理。
	符合

	4 
	（十）规范设施运行。各地要明确对建筑垃圾利用、处置设施的监管要求，实行动态监管。建筑垃圾利用、处置单位要按照有关标准加强运行管理，做好场区污染防治工作，组织开展安全风险评估、隐患排查治理、安全教育培训、应急处置演练，提升安全风险防控和应急处置能力。
	项目严格按照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）、《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022进行建设与后期管理，营运期将开展安全风险评估、隐患排查治理、安全教育培训、应急处置演练等，提升安全风险防控和应急处置能力。
	符合


由上表可知，本项目符合住房城乡建设部《关于进一步加强城市建筑垃圾治理的意见》（国办函[2025]57号）相关要求。
9.与《煤场、料场、渣场扬尘控制技术规范》（DB13/T2352-2016）符合性分析
本项目与《煤场、料场、渣场扬尘控制技术规范》（DB13/T2352-2016）相关要求符合性分析见下表。


表1-10   本项目与DB13/T2352-2016相关要求符合性分析一览表
	序号
	DB13/T2352-2016相关要求
	本项目建设情况
	本项目符合性

	1 
	物料运输、装卸：
1.块状物料（如烧结矿、球团矿、焦炭等物料）运输车辆装载高度最高点不得超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘应当低于槽帮上缘10cm，车斗应用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以上15cm。
2.应设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。运输车辆在煤场、料场出口内侧设置洗车平台，车辆驶离煤场、料场前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。
3.露天装卸物料应当采取洒水、喷淋等抑尘措施，密闭输送物料应在装卸处配备吸尘、喷淋等设施。
	1.运输车辆装载高度最高点不超过车辆槽帮上沿40cm，两侧边缘低于槽帮上缘10cm，车斗用苫布苫盖，苫布边缘遮住槽帮上沿以上15cm。
2.设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。在场区出口内侧设置洗车平台，车辆驶离场区前，在洗车平台清洗轮胎及车身，不带泥上路。洗车平台四周设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车以及降水过程中产生的废水和泥浆。
3.堆填作业时采取洒水、喷淋等抑尘措施。

	符合

	2 
	厂区运输道路：各工业企业厂区道路应进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。
	场区道路进行硬化，定期清扫、洒水，以保持道路积尘处于低负荷状态。
	符合


由上表可知，本项目符合《煤场、料场、渣场扬尘控制技术规范》（DB13/T2352-2016）相关要求。
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	10.与《关于进一步加强建筑垃圾管理促进资源化利用的通知》（城管发[2024]17号）符合性分析
根据《关于进一步加强建筑垃圾管理促进资源化利用的通知》（城管发[2024]17号）要求：“推进建筑垃圾资源化利用，加强堆砌地建设管理，开展存量建筑垃圾治理。”
本项目为建筑垃圾堆填（砌）项目，项目将建筑垃圾处置与废弃坑塘生态治理相结合，可实现对建筑垃圾的消纳和资源化利用，符合文件要求。
11.与《唐山市建筑垃圾处理设施专项规划（2022-2035）》符合性分析
根据《唐山市建筑垃圾处理设施专项规划（2022-2035）》：“建筑垃圾堆砌。结合唐山市现状建筑垃圾堆砌地空间布局，以及规划期需求预测，原则上城五区外其他县市区至少建设一处建筑垃圾堆砌地。规划在中心城区周边设置建筑垃圾堆砌地，满足中心城区建筑垃圾终端处置需求，全面提升建筑垃圾治理水平，助推无废城市建设。”
本项目主要建设建筑垃圾堆填（砌）场，根据迁安市城市管理综合行政执法局《关于迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目的函》，本项目为迁安市建筑垃圾堆砌地，符合《唐山市建筑垃圾处理设施专项规划（2022-2035）》。
12.与《唐山市环境卫生专项规划（2021-2035）》符合性分析
根据《唐山市环境卫生专项规划（2021-2035）》：“按照《关于加强全省建筑垃圾监管工作的指导意见》要求，设区市设置多个、各县至少建设一座建筑垃圾堆砌地。规划唐山市各县除国际旅游岛外至少建设一座，国际旅游岛建筑垃圾由海港代为处置。规划唐山市建设建筑垃圾堆砌地规模不小于1313亩，主要负责各县市区城区非资源化建筑垃圾堆砌，具体位置由各县市区政府协调决定。”
本项目主要建设建筑垃圾堆填（砌）场，根据迁安市城市管理综合行政执法局《关于迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目的函》，本项目为迁安市建筑垃圾堆砌地，符合《唐山市环境卫生专项规划（2021-2035）》。
13.与《迁安市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035）》符合性分析
根据《迁安市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035）》：“根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019），建筑垃圾应优先考虑资源化利用，工程渣土和工程泥浆（固化脱水后）处理及利用优先次序为：堆填、作为覆盖用土、转运调配暂存。工程渣土应根据土层、类别、特性确定用途，可用于工程回填、场地覆盖、园林绿化等。工程场地的表层耕植土优先用于园林绿化。工程回填为通过项目自身工程回填及其他源头减量措施，实现项目出土量减少；高地消纳为结合城镇连片可抬升区域，通过优化竖向消纳部分土方；土地复耕包括耕地恢复，推塘还耕等；山坳堆填包括矿坑修复等。规划迁安市工程渣土采用“工程回填、地坪抬升、土地复耕、转运暂存调配”等多种综合利用方式的处置模式。”
本项目主要建设建筑垃圾堆填（砌）场，根据迁安市城市管理综合行政执法局《关于迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目的函》，本项目为迁安市建筑垃圾堆砌地，主要消纳迁安市产生的建筑垃圾对废弃坑塘进行堆填（砌），将建筑垃圾处置与废弃坑塘生态治理相结合，封场覆盖经有关部门鉴定满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等），属于“地坪抬升、土地复耕”综合利用方式模式，符合《迁安市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035）》。
14.与《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》符合性分析
根据《唐山市“十四五”时期“无废城市”建设实施方案》要求：“加强全过程管理，推进建筑垃圾多维综合利用。推动建筑垃圾源头减量，完善建筑垃圾的收费体系。多措并举提高建筑垃圾资源化利用水平。加快制定出台唐山市建筑垃圾处理设施相关建设规划，统筹建筑垃圾处理设施建设。综合考虑建筑垃圾产生量、运输半径、环境保护等因素，合理布局建设规范化的建筑垃圾资源化利用处置厂，高标准推进建设和运营。到2025年底，建设1-2个建筑垃圾资源化利用示范县，建筑垃圾资源化利用率达到65%以上。实现建筑垃圾多渠道消纳，构建建筑垃圾管理和资源化利用体系，加强建筑垃圾污染环境的防治力度。”
本项目消纳迁安市产生的建筑垃圾对废弃坑塘进行堆填（砌），将建筑垃圾处置与废弃坑塘生态治理相结合，实现了对建筑垃圾的综合利用，符合要求。
15.与《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）符合性分析
根据《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），唐山市沙区范围主要涉及丰南区、丰润区、古冶区、开平区、乐亭县、路北区、路南区、滦南县、滦州市、迁安市、曹妃甸，本项目位于迁安市，经对照沙区范围图，本项目不在沙区范围内，符合《关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号）要求。
图1-1   [image: ]本项目与全省沙化土地位置关系图











二、建设项目工程分析
	建设内容
	一、项目由来
随着城市化进程的加速，城市建设规模不断扩大，产生的建筑垃圾量也呈现快速增长的趋势。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019），可利用符合条件的建筑垃圾替代部分土石方对现有低洼地块进行回填或堆高。在此背景下，建筑垃圾堆填场应运而生，利用建筑垃圾进行堆填、覆土，使建筑垃圾得到了合理处置，堆填后的土地覆土后用于绿化、工业用地等。因此，建设规范、高效、环保的建筑垃圾堆填场成为城市管理的必然选择。
根据《唐山市环境卫生专项规划（2021-2035）》：“按照《关于加强全省建筑垃圾监管工作的指导意见》要求，设区市设置多个、各县至少建设一座建筑垃圾堆砌地。规划唐山市各县除国际旅游岛外至少建设一座，国际旅游岛建筑垃圾由海港代为处置。规划唐山市建设建筑垃圾堆砌地规模不小于1313亩，主要负责各县市区城区非资源化建筑垃圾堆砌，具体位置由各县市区政府协调决定。”
根据《唐山市建筑垃圾处理设施专项规划（2022-2035）》：“建筑垃圾堆砌。结合唐山市现状建筑垃圾堆砌地空间布局，以及规划期需求预测，原则上城五区外其他县市区至少建设一处建筑垃圾堆砌地。规划在中心城区周边设置建筑垃圾堆砌地，满足中心城区建筑垃圾终端处置需求，全面提升建筑垃圾治理水平，助推无废城市建设。”
根据《迁安市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035）》：“根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019），建筑垃圾应优先考虑资源化利用，工程渣土和工程泥浆（固化脱水后）处理及利用优先次序为：堆填、作为覆盖用土、转运调配暂存。工程渣土应根据土层、类别、特性确定用途，可用于工程回填、场地覆盖、园林绿化等。工程场地的表层耕植土优先用于园林绿化。工程回填为通过项目自身工程回填及其他源头减量措施，实现项目出土量减少；高地消纳为结合城镇连片可抬升区域，通过优化竖向消纳部分土方；土地复耕包括耕地恢复，推塘还耕等；山坳堆填包括矿坑修复等。规划迁安市工程渣土采用“工程回填、地坪抬升、土地复耕、转运暂存调配”等多种综合利用方式的处置模式。”
基于上述背景，迁安市瑞承祥科技有限公司拟投资100万元建设建筑垃圾堆砌地项目，项目主要利用现有废弃低洼坑塘进行建筑垃圾堆填（砌），建筑垃圾堆填场设计库容19万m3，设计服务年限3年。建筑垃圾堆砌地项目已于2026年7月16日取得迁安市行政审批局出具的备案信息，备案编号：迁行审投资备字[2026]209号。迁安市城市管理综合行政执法局已出具《关于迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目的函》，本项目建成后为迁安市建筑垃圾堆砌地。
根据《中华人民共和国生态环境法典》、《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）的要求，以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号）等环保法律法规的相关规定，本项目属于“四十七、生态保护和环境治理业-103.一般工业固体废物（含污水处理污泥）、建筑施工废弃物处置及综合利用-其他”之列，需编制生态环境影响报告表。迁安市瑞承祥科技有限公司委托我公司承担该项目的生态环境影响报告表的编制工作，接受委托后，我公司立即开展了现场踏勘、资料收集等工作，并根据国家、省、市有关环保政策、法规及唐山市生态环境局迁安市分局、迁安市行政审批局要求，从本项目及周边环境实际出发，分析项目建设与运营对环境的影响，编制完成了本项目生态环境影响报告表。
二、本项目工程概况
1、项目名称：建筑垃圾堆砌地项目。
2、建设单位：迁安市瑞承祥科技有限公司。
3、建设性质：新建。
4、建设地点：迁安市夏官营镇罗庄子村西南，用地中心坐标为东经：118°47'26.032"；北纬：39°56'44.491"。
5、项目占地：项目占地面积为6326m2。
6、项目组成：本项目新建一座办公用房，新建洗车平台及厂区道路。采用碎石导流层方法建设地下水导排系统，采用设置防洪沟、明渠及排放管方式建设雨水收集导排系统。本项目主要建构筑物情况见表2-1，主要建设内容见表2-2。
表2-1   本项目主要建构筑物一览表
	序号
	名称
	占地面积（m2）
	建筑面积（m2）
	备注

	1 
	办公用房
	50
	50
	一层，彩钢结构，高3.5m

	2 
	洗车平台
	15
	/
	设2个沉淀池，1个清水池（单个池体2m×2m×1m），地下式抗渗混凝土结构

	3 
	废弃低洼坑塘
	5876
	/
	现有废弃低洼坑塘闲置地，现状坑塘内部无积水

	4 
	淋溶水沉淀池
	100
	/
	1座，地下设置，规格尺寸为20m×5m×3m，总容积：300m3，浆砌石砌筑，收集沉淀地下渗水和堆填（砌）区淋溶雨水

	5 
	雨水沉砂池
	25
	/
	1座，地下设置，规格尺寸为5m×5m×2m，容积为50m3，浆砌石砌筑。收集沉淀场区及周边地表雨水

	6 
	截洪沟
	/
	/
	依据场区情况布置，收集场区及周边地表雨水，浆砌石砌筑


表2-2   本项目主要建设内容一览表
	工程类别
	项目名称
	建设内容

	主体工程
	堆填（砌）区
	利用现有废弃低洼坑塘堆填（砌）建筑垃圾，不规则形状，深30m左右，堆填至与周边地块平齐，占地面积约5876m2，设计库容19万m3，设计服务年限3年。

	
	计量设施
	场区入口处安装计量设施，用于建筑垃圾称重。计量地磅采用建筑垃圾场车辆计量专用的动静态电子地磅，地磅规格按建筑垃圾车最大满载重量的1.3倍~1.7倍配置，称量精度不小于贸易计量Ⅲ级。

	
	垃圾坝
	本项目利用现有废弃低洼坑塘堆填（砌）建筑垃圾，根据建设单位提供资料，项目堆填高度设计为与周边地块平齐，现状坑塘已形成坝体，本项目根据现状坝体情况进行加固改造，对坑体及周边地进行地形整治平整，配套道路及卸车场地硬化。为防止雨水冲刷，项目拟在周边设围堤，维护坝体安全。

	
	地基处理
	堆填区堆填（砌）前清除基底的垃圾、淤泥、树根等杂物，现状场地内无积水，施工过程结合场地积水情况进行抽除。堆填（砌）区场地进行场地找坡、平整场底等工序。找坡后采用大规格压路机碾压密实，并按要求铺2.0m厚改性黏土，分层进行碾压，底部基础层压实度不小于0.93。

	
	地下水收集导排系统
	采用碎石导流层方法建设地下水导排系统。堆填（砌）场底部及内侧铺填厚度不小于30cm的碎石滤水层+土工布，以形成底部排渗系统，减少场内积水蓄积，增加堆填（砌）场的稳定性。堆填（砌）场底部设置盲沟，采用“主盲沟+支盲沟”的鱼骨状管网布置。主盲沟沿堆填区最低点（或设计坡向）铺设，支盲沟以一定角度（如45°或60°）接入主盲沟。支盲沟之间的中心间距控制在30m~40m之间。盲沟内铺设HDPE穿孔花管，埋设坡度为5%，管壁上的透水孔呈梅花形交错布置，开孔间距通常为10cm~15cm，以保证地下水能从各个方向顺利进入管道。将地下水收集后导入集液井。堆填（砌）区内设集液井，井内设置液位计和潜水泵，当池内水位达到一定液位时，潜水泵自动启动，将地下水提升至沉淀池。场地西侧配套设置沉淀池（1座，尺寸为20m×5m×3m，总容积：300m3），地下水导排系统收集的坑体和场底渗出的少量地下水引至沉淀池，堆填（砌）区淋溶水经集水管收集后进入集液井，随后经泵抽至沉淀池处理后，分批次回用作区域抑尘用水。

	
	地表水收集导排系统
	地表水收集导排系统由在堆填（砌）区外周边设置截洪沟、雨水收集明渠以及排放沟组成。可阻止库外侧雨水进入堆填（砌）库区，场区雨水经雨水收集明渠收集。雨水经截洪沟、雨水收集明渠收集后引入沉砂池（在场地西侧设置1座沉砂池，尺寸为5m×5m×2m，容积为50m3），消除水流能量和沉淀后排入周边雨水沟渠。其中，截洪沟和沉砂池均采用浆砌石砌筑，沟底铺设厚度15厘米的C15混凝土垫层；明渠为370厚砖砌墙。

	
	雨水淋溶液导排系统
	沿建筑垃圾堆填（砌）场场底内铺设淋溶液导排盲沟，盲沟中铺设导排集水管，场底产生的淋溶液经碎石导流层收集流入盲沟的集水管，将淋溶水收集后导入集液井。堆填（砌）区内设集液井，井内设置液位计和潜水泵，当池内水位达到一定液位时，潜水泵自动启动，将水提升至沉淀池，经沉淀后，分批次回用作区域抑尘用水。

	
	防渗系统
	1、防渗要求：对堆填（砌）场区天然黏土基础层进行人工改性压实，达到天然黏土衬里结构的等效防渗性能要求后，采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构。
2、场区底部及边坡防渗：对场内底部及边坡进行清表，原地基整平、压实（压实系数≥0.9）后，采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构，饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s。

	
	堆填（砌）场台阶排水沟
	堆填（砌）场采用多台阶堆筑，平台内设2~3%的反坡，在每个最终堆积平台内侧靠近台阶边坡侧修建台阶排水沟，堆填（砌）场台阶排水沟和场外截洪沟断面均为矩形断面，顶宽0.4m，底宽0.4m，高0.4m，采用浆砌块石砌筑，侧壁和底板厚度0.25m，排水沟向截洪沟方向设置1~2%的流水坡度。

	
	场区道路
	场区设置宽度不小于7m的水泥混凝土道路。

	
	封场覆盖及生态修复系统
	按照《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）要求进行封场覆盖。根据建设单位提供资料，项目设计堆填高度与周边地块平齐，建筑垃圾堆填接近设计标高时进行封场。堆填（砌）场封场覆盖结构各层应由下至上依次为：防渗层、排水层与植被层。堆填（砌）场封场覆盖应符合下列规定：
1、防渗层：采用黏土层，采用黏土层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度为30cm；
2、排水层：采用卵石，厚度为30cm，边坡采用土工复合排水网，厚度为5mm；
3、植被层：采用自然土加表层营养土回填，自然土厚度为35cm，营养土厚度为15cm，植被层压实度大于80%。回填至设计标高后回填体采用植被覆盖封闭。具体覆土厚度根据土壤特性和复垦方向要求确定。

	公用工程
	取暖
	办公取暖采用单体空调取暖，以电为能源。

	
	给水
	本项目生活用水外购桶装水，迁安市建勇矿业有限公司（原名迁安市泉鑫铁选有限公司）为本项目提供场区抑尘用水、洗车用水供水服务，迁安市建勇矿业有限公司已取得取水许可证，编号：D130283S2021-0039，年许可取水量：9.5万立方米，取水水源为地表水，迁安市建勇矿业有限公司与本项目运距约3km，实际年用水量约8万立方米，年富裕水量约1.5万立方米，本项目场区抑尘、洗车年用水量3222立方米，可满足本项目用水需求。

	
	排水
	采取雨污分流，项目堆填（砌）区场地外周边设置截洪沟，场外雨水经截洪沟收集后经西侧沉砂池消除水流能量和沉淀后排入周边沟渠；建筑垃圾堆填（砌）区场地西侧配套设置沉淀池（1座，容积：300m3），地下水导排系统收集的坑体和场底渗出的少量地下水引至沉淀池，堆填（砌）区淋溶水经集水管收集后进入集液井，随后泵至沉淀池处理后，分批次回用作区域抑尘用水，不外排。洗车废水沉淀后循环使用；生活污水泼洒抑尘，无废水外排。

	
	供电
	依托本地电网。

	辅助工程
	办公用房
	设置1座办公用房，50m2，用于办公和职工休息。

	
	洗车平台
	设置1座洗车平台，用于对进出场车辆清洗。

	储运工程
	建筑垃圾运输
	采用国五及以上排放标准或新能源车辆运输。

	
	场内道路
	场内道路为新建水泥混凝土路面。

	
	场外道路
	依托现有道路，经迁擂公路、乡村路运输进场，运输过程中覆盖篷布，经过村庄路段缓慢行驶，减少鸣笛。

	
	储水罐
	设置1座30m3的储水罐，用于储存本项目抑尘用水、洗车用水。

	环保工程
	废气
	（1）堆填（砌）场及时覆盖、压实作业面；配备1台洒水车定期洒水降尘，运输车辆加盖苫布。
（2）堆填（砌）场运输车辆装卸降低高度落差，移动雾炮喷雾抑尘，场区设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗。
（3）设专人针对场区内遗落的建筑垃圾进行定期清扫，保持地面清洁，减少二次扬尘。
（4）运输车辆定期、及时维修、保养，对非道路移动机械进行环保登记。
（5）场区边界设置扬尘监测系统，对无组织颗粒物进行监测。

	
	废水
	洗车废水沉淀后循环使用；生活污水泼洒抑尘，无废水外排。
项目堆填（砌）区场地及周边雨水经截洪沟和雨水明渠收集后引入沉砂池沉淀，沉淀后排入周边沟渠；地下水导排系统收集的坑体和场底渗出的少量地下水引至沉淀池，堆填（砌）区淋溶水经集水管收集后进入集液井，随后泵至沉淀池处理后，分批次回用作区域抑尘用水，不外排。

	
	噪声
	采取选用低噪声设备，定期维修保养；车辆减速慢行、禁止鸣笛。

	
	固废
	一般工业固体废物
	洗车平台污泥与建筑垃圾一起堆填处理。
沉砂池和沉淀池的沉渣定期清掏后运送至建筑垃圾堆填区域进行堆填处理。

	
	
	危险废物
	本项目不设置维修车间和危废间。车辆维修保养委托附近专门维修厂进行，维修保养产生的废机油、废油桶等由汽车修理保养单位负责处理、处置。

	
	
	生活垃圾
	袋装化收集，送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	防渗
	一般防渗区
	洗车平台：设置沉淀池，为地下式抗渗混凝土结构，渗透系数≤1×10 -7cm/s。
库区底部及边坡防渗：对场内底部及边坡进行清表，原地基整平、压实（压实系数≥0.9）后，采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构，饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s。场区截洪沟：采用浆砌块石砌筑，沟底铺设厚度15厘米的C15混凝土垫层；明渠为370厚砖砌墙；雨水沉砂池和沉淀池均采用浆砌石砌筑，确保渗透系数小于1.0×10-7cm/s，集水管采用HDPE穿孔花管。

	
	
	简单防渗区
	办公区及厂区地面为简单防渗区，地面非绿即硬。


注：本项目不设置预处理系统，项目进场建筑垃圾均须符合堆填（砌）要求。
7、建设规模
本项目建筑垃圾堆填（砌）场设计库容19万m3，设计服务年限3年，预计进场建筑垃圾约10.63万t/a（按堆积密度1680kg/m3计算）。
根据《迁安市建筑垃圾污染环境防治工作规划（2025-2035）》，迁安市建筑垃圾近期（2027年）预测产生总量为28.78万t/a，本项目接收迁安市范围内符合堆填要求的建筑垃圾，预计进场建筑垃圾10.63万t/a，满足本项目堆填要求。
8、工作制度及劳动定员
本项目年工作360天，每天1班，每班8小时，劳动定员为5人。
9、主要原辅材料及能源消耗
本项目主要原辅材料及能源消耗情况见下表。
表2-3   本项目主要原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	单位
	消耗量
	备注

	1 
	建筑垃圾
	万t/a
	10.63
	本项目接收迁安市范围符合堆填要求的建筑垃圾，主要包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等，进场物料粒径小于0.3m；进场物料中废旧管材、废旧木材、竹木、纺织物等含量小于5%，且不含废沥青、金属、橡（胶）塑（料）；工程渣土与泥浆须经预处理改性后满足物料含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求后方可进场。

	2 
	水（回填期）
	m3/a
	3240
	迁安市建勇矿业有限公司提供

	3 
	水（生态恢复期）
	m3/a
	1233.96
	迁安市建勇矿业有限公司提供

	4 
	电
	万kWh/a
	1
	本地电网提供

	5 
	收集管
	m
	540
	DN250

	6 
	碎石
	万m2
	0.8
	/

	7 
	土工布
	万m2
	2.3
	200g/m2

	8 
	黏土
	m3
	18652
	改性黏土，用于封场覆盖、单元作业结束覆盖和防渗

	9 
	土工复合排水网
	m2
	600
	/

	10 
	土石方
	m3
	1800
	外购

	11 
	卵石
	m3
	1763
	外购

	12 
	自然土
	m3
	881
	用于封场覆盖

	13 
	种植土
	m3
	2057
	用于封场覆盖


根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）、《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）等要求，本项目堆填（砌）物料为工程渣土（900-001-S70）、工程垃圾（900-001-S72）、工程泥浆（900-001-S71）。
①工程渣土：各类建筑物、构筑物、管网等基础开挖过程中产生的弃土。本项目处理的主要为迁安市境内各类（构）筑物、管网等基础开挖过程中产生的土石方弃料，主要成分为：砾石土、砂性土、粉土等。
②工程垃圾：各类建筑物、构筑物等建设过程中产生的弃料。本项目处理的主要为废混凝土和石头。
③工程泥浆：钻孔桩基施工、地下连续墙施工、泥水盾构施工、水平定向钻及泥水顶管等施工产生的泥浆，主要成分为：由水、粘土、膨润土及处理剂（无机化学成分主要为SiO₂、Al₂O₃、Fe₂O₃等氧化物）。
本项目建筑垃圾堆填场区堆填工程渣土、工程泥浆、工程垃圾，不包括拆除垃圾、装修垃圾以及经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。进入本项目堆填场地的物料粒径小于0.3m，不含有废沥青、金属、橡（胶）塑（料），废旧管材、废旧木材、竹木、纺织物等含量不大于5%；工程渣土与泥浆含水率小于40%、相关力学指标符合标准要求。不符合要求的物料禁止入场。建筑垃圾收运和入场回填全过程不应混入生活垃圾、污泥、河湖疏浚底泥、工业垃圾和危险废物；不收集装修垃圾，装修垃圾禁止回填。产生单位均需提前签订协议，明确产生来源和入场要求，运到后由工作人员先对车内物料进行检查方可入场，卸料时进行监督，发现不符合要求的立即退运。
10、主要生产设备、设施
本项目主要生产设备、设施见下表。
表2-4   本项目主要生产设备、设施一览表
	序号
	主要生产单元
	主要工艺
	名称
	设备参数
	数量（台/套/辆）
	备注

	1 
	主体工程
	场地清理
	挖掘机
	国四及以上排放标准或新能源
	1
	运至专门维修厂维修、保养，不在场区内进行维修、保养

	2 
	
	
	压路机
	国四及以上排放标准或新能源
	1
	运至专门维修厂维修、保养，不在场区内进行维修、保养

	3 
	
	
	固废清运车
	国五及以上排放标准或新能源
	1
	运至专门维修厂维修、保养，不在场区内进行维修、保养

	4 
	
	堆填
	振动压实机
	国四及以上排放标准或新能源
	1
	运至专门维修厂维修、保养，不在场区内进行维修、保养

	5 
	
	
	装载机
	国四及以上排放标准或新能源
	1
	运至专门维修厂维修、保养，不在场区内进行维修、保养

	6 
	
	
	推土机
	国四及以上排放标准或新能源
	1
	运至专门维修厂维修、保养，不在场区内进行维修、保养

	7 
	辅助工程
	抑尘
	雾炮
	额定扬程：90-120m
	1
	/

	8 
	
	
	洒水车
	国四及以上排放标准或新能源
	1
	/

	9 
	
	计量
	地磅
	/
	1
	/

	10 
	
	车辆清洗
	洗车平台
	长6m，宽2.5m
	1
	配套沉淀池、清水池，抗渗混凝土结构

	11 
	
	扬尘监测
	扬尘监测系统
	/
	2
	用于场区扬尘监测

	12 
	
	储水
	储水罐
	容积：30m3
	1
	钢制，用于储存本项目抑尘用水、洗车用水


11、给排水及取暖 
（1）给排水
本项目用水主要为场区抑尘用水、洗车用水和生活用水，生活用水外购桶装水，迁安市建勇矿业有限公司为本项目提供场区抑尘用水、洗车用水供水服务，保证项目用水，废水主要为洗车废水、生活污水。
1）抑尘过程
本项目采用分层、分单元堆填方式，在堆填区卸料、堆填过程中采用雾炮喷淋抑尘，场区采用洒水车洒水抑尘，用水量为8m3/d（2880m3/a），全部损耗，无废水产生。
2）洗车过程
本项目场区出入口设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗，根据建设单位提供资料，并结合建设规模，每天平均进出场车辆约19辆，参照《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）并结合项目实际情况，洗车过程用水量约0.5m3/辆，则洗车过程总用水量为9.5m3/d（3420m3/a），洗车过程车辆带走及蒸发损耗水量约为用水量的10%，则损耗水量为0.95m3/d（342m3/a），洗车废水经洗车平台配套沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，则循环水量为8.55m3/d（3078m3/a）。
综上，洗车过程总用水量为9.5m3/d（3420m3/a），新水用量为0.95m3/d（342m3/a），损耗水量为0.95m3/d（342m3/a），循环水量为8.55m3/d（3078m3/a）。
3）职工生活
本项目场区不设食堂、宿舍，厕所为防渗旱厕，生活用水主要为职工饮用、盥洗用水，参照《生活与服务用水定额 第1部分：居民生活》（DB13/T5450.1-2021）表1中用水定额，同时结合项目实际情况，用水量按10L/（人·d）计，本项目劳动定员为5人，用水量为0.05m3/d（18m3/a）。生活污水产生量按用水量的80%计，则生活污水产生量为0.04m3/d（14.4m3/a），产生量小，水质简单，泼洒地面抑尘，不外排。
本项目给排水平衡表见表2-5，给排水平衡图见图2-1。
表2-5   本项目水平衡一览表    单位m3/d
	序号
	用水环节
	总用水量
	新水用量
	损耗水量
	循环水量
	废水量
	备注

	1 
	抑尘过程
	8
	8
	8
	0
	0
	/

	2 
	洗车过程
	9.5
	0.95
	0.95
	8.55
	0
	/

	3 
	职工生活
	0.05
	0.05
	0.01
	0
	0.04
	泼洒地面抑尘

	合计
	17.55
	9
	8.96
	8.55
	0.04
	/

	备注：洗车废水沉淀处理后循环使用，计入循环水量，不计入废水量。
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图2-1   本项目堆填（砌）期给排水平衡图    单位m3/d
封场后生态恢复期用水：项目堆填（砌）完成后进行封场、覆盖满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等）。生态恢复期用水定额参照《生活与服务业用水定额 第2部分：服务业》（DB13/T 5450.2-2021）并结合项目情况，用水量按0.21m3/（m2·a）计算，项目堆填（砌）区面积为5876m2，则生态恢复期用水量为1233.96m3/年（折合3.381m3/d，按365d/a计），无废水外排。
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图2-2   本项目生态恢复期给排水平衡图    单位m3/d
4）堆填（砌）区淋溶水
项目实行“雨污分流”，项目堆填（砌）区场地周边设置截洪沟，场外雨水经截洪沟收集引至沉砂池，消除水流能量和沉淀后排入周边雨水沟渠。建筑垃圾堆填（砌）区场地配套设置沉淀池，项目主要进行建筑垃圾堆填（砌），本身不会产生渗滤液，且结合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中“10.6章节”中可知：“建筑垃圾渗出水量可忽略不计”。建筑垃圾堆填（砌）区的淋溶水主要来自于降雨时进入场区的雨水下渗造成，主要受降雨的影响。根据降雨量、渗出系数及堆填面积通常采用以下公式计算：
Q=C×I×A×10-3
式中：
Q：日渗出液（m3/d）。
I：降雨量（mm/d），根据查询，迁安市多年平均最大日降水量79.93mm。
A：汇水面积（m2），本项目建筑垃圾堆填（砌）区，总汇水面积为5876m2。
C：雨量转为渗出液的比率，与土质、地形种类、堆填方式、当地蒸发量有关。一般为0.3-0.8，本项目取0.6。项目淋溶水最大产生量为281.8m3/d，项目设计沉淀池容积为300m3。堆填（砌）区淋溶水收集后，分批次回用于堆填（砌）区喷淋抑尘的补充水，不外排。
（2） 取暖
本项目办公取暖采用单体空调取暖，以电为能源。
12、 雨水导排系统
（1）雨水导排系统设计原则
堆填（砌）场应设置独立的雨水导排管理系统，设计原则如下：
①场外汇水和场内未作业区域的汇水应直接排放，尽量减少雨水侵入固废堆体。
②排水能力应满足防洪标准要求。
（2）雨水导排系统设计
雨水导排系统由库区四周截洪沟、雨水收集明渠以及必要的集水井、排放管组成。
雨水收集明渠随着固废堆填堆体的建设而修建。雨水收集明渠根据其服务年限分为三类：永久性，半永久性和临时性排水沟渠。永久性排水沟渠按20年以上考虑，半永久性沟渠一般服务年限为3～10年，临时性沟渠则少于3年。永久性沟渠作为堆体雨水永久性导排设施，一般在完成生态修复后的固废场表面上修建。固废表面的径流汇入位于库区四周排水沟内，排出场外。
截洪沟：沿坑边界设置，拦截外围山坡径流。库区周边截洪沟的设置可避免雨水对堆填（砌）库区冲刷。堆体表面雨水收集明渠：由平台排水沟、作业道路排水沟、坡顶挡水堤和四周排水沟组成的堆体雨水收集网络，将雨水引向沉砂池，消除水流能量和沉淀后排入周边雨水沟渠。在堆填（砌）作业过程中，根据实际情况，可选择使用高密度聚乙烯土工膜（HDPE）或线型低密度聚乙烯膜（LLDPE）覆盖（膜的厚度宜为0.5mm）及其他临时性排水设施如排水管和排水泵等协助完成雨污分流。库区周边排水沟断面设计为梯形。
13、 运输道路
（1）外部道路运输
运输车辆依托现有道路，经迁擂公路、乡村路运输进场。运输过程中覆盖篷布，密闭运输。
（2）内部道路运输
本项目道路工程主要为进场道路和堆填（砌）临时作业道路。
进场道路为宽度不小于7m的水泥混凝土道路，在堆填（砌）作业临时道路的终端向库区设置车辆回转平台，主要用于运输车通行。
14、 项目的地理位置、平面布置与周边关系
地理位置：本项目位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，用地中心坐标为东经：118°47'26.032"；北纬：39°56'44.491"，地理位置图详见附图1。
平面布置：本项目场区东侧为堆填（砌）区，西侧为办公用房、洗车平台，场区出入口位于西侧。淋溶水沉淀池和雨水沉砂池均地下设置，布置在场区西侧。项目平面布置见附图2。
周边关系：项目南、西、北侧均为农田，东侧为唐钢炸药库，场界外500m范围内无大气环境保护目标。项目周边关系图见附图3，场界外500m范围图见附图4。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期
本项目计划2026年10月开始施工，2026年11月完工，施工工期2个月。施工过程场地西侧设置物料存放区。
根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）要求，堆填（砌）前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水等，验收基底标高，并进行场地平整。
废弃低洼坑塘现状无积水，施工时视情况（若有少量雨水存积），则将积水先抽排至沉淀池，用于施工抑尘用水。施工期主要对用地及周边进行地形整治平整、地基处理、周边场地硬化、修建道路、建设垃圾坝、设置雨水淋溶液导排系统、地表水排水系统等工程建设工作，根据堆砌地场址水文地质情况，设置地下水收集导排系统。
1、场地平整、地基处理
清除基底的垃圾、树根等杂物，视情况抽除坑穴积水，为后续工作创造作业面。堆填（砌）区地基应是具有承载堆体负荷的自然土层或经过地基处理的稳定土层，因此，场地清理后，根据场区地基承载力、沉降限制及稳定性等工程建设要求，进行相应处理。地基及其他建（构）筑物地基的设计按《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）、《建筑与市政地基基础通用规范》（GB55003-2021）及《建筑地基处理技术规范》（JGJ79-2012）有关规定执行。堆填（砌）区地基平整、找坡后采用大规格压路机碾压密实，并按要求铺2m厚改性黏土并进行碾压（施工时必须分层铺设、分层压实，每层的松铺厚度通常控制在20-30cm左右，以确保整体压实度和防渗性能达标），底部基础层压实度不小于0.93，地基边坡坡度不宜大于1：2，边坡压实度不应小于90%，确保饱和渗透系数小于1.0×10-7cm/s。
2、场地硬化、修建道路
场内新建水泥混凝土路面。场外依托现有道路。
3、垃圾坝建设
本项目利用现有废弃低洼坑塘堆填（砌）建筑垃圾，项目堆填高度设计为与周边地块平齐，现状坑塘已形成坝体，本项目根据现状坝体情况进行加固改造。为防止雨水冲刷，项目拟在周边设围堤，维护坝体安全。
4、地表水排水系统
在坑塘周边较高处设置环形截洪沟，并设置雨水收集明渠以及排放沟，截洪沟断面形式采用矩形，沟底宽0.5m，沟深0.8m。截洪沟采用浆砌石砌筑，砂浆强度等级不低于M7.5，沟底铺设厚度15cm的C15混凝土垫层。截洪沟的作用是拦截堆填区周边的地表径流，防止雨水大量进入堆填区。
5、地下水导排系统 
在堆填（砌）区底部采用碎石导流层方法建设地下水导排系统。
碎石：选用质地坚硬、洁净、无软弱夹层的碎石或卵石。粒径为5-31.5mm或10-40mm的连续级配，含泥量控制在3%-5%以下，以保证良好的透水性。堆填（砌）场底部及内侧铺填不小于30cm厚碎石滤水层，以形成底部排渗系统，减少场内积水蓄积，增加堆填场的稳定性。
土工布（反滤层）：选用透水性好、耐腐蚀、抗拉强度高的非织造土工布（规格200g/m2以上）。土工布的作用是防止上部细颗粒土壤进入碎石层造成堵塞，同时允许水顺利通过。
集水管：采用HDPE穿孔花管，管径DN250mm，管壁上设置渗水孔。
集水管铺设在盲沟底部，盲沟底部采用“主盲沟+支盲沟”的鱼骨状管网布置。主盲沟沿堆填区最低点（或设计坡向）铺设，支盲沟以一定角度（如45°或60°）接入主盲沟。支盲沟之间的中心间距控制在30m~40m之间，以确保地下水能被均匀、高效地收集。盲沟内铺设HDPE穿孔花管，埋设坡度为5%，管壁上的透水孔呈梅花形交错布置，开孔间距通常为10cm~15cm，以保证地下水能从各个方向顺利进入管道。将地下水收集后导入集液井。堆填（砌）区内设集液井，井内设置液位计和潜水泵，当池内水位达到一定液位时，潜水泵自动启动，将地下水提升至沉淀池，经沉淀后，分批次回用作区域抑尘用水。
6、雨水淋溶液导排系统
本项目主要进行建筑垃圾堆填（砌），本身不会产生渗滤液，且结合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中“10.6章节”中可知：“建筑垃圾渗出水量可忽略不计”。建筑垃圾堆填（砌）区的淋溶水主要来自于降雨时进入场区的雨水下渗，场外雨水经截洪沟收集引至沉砂池，消除水流能量和沉淀后排入周边雨水沟渠。建筑垃圾堆填（砌）区场地配套设置沉淀池（1座，容积300m3），同时沿建筑垃圾堆填（砌）场场底内铺设淋溶液导排盲沟，盲沟中铺设集水管，场底产生的淋溶液经碎石导流层收集流入盲沟的集水管，将淋溶水收集后导入集液井。堆填（砌）区内设集液井，井内设置液位计和潜水泵，当池内水位达到一定液位时，潜水泵自动启动，将水提升至沉淀池，经沉淀后，分批次回用作区域抑尘用水。
施工期会产生噪声、扬尘、废水、生活垃圾以及建筑垃圾等污染物，施工期工艺流程及产污环节见图2-3。
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图2-3   施工期工艺流程及排污节点图
施工期污染工序主要从大气污染物产生环节、废水产生环节、噪声产生环节、固体废物产生环节四个方面进行分析。
（1）大气污染物产生环节
①场地平整、地基处理、开挖过程中产生的扬尘，主体施工时产生的扬尘，如围堤、截洪沟、沉淀池等施工产生的扬尘；
②施工过程中建筑材料运输、装卸、堆存过程中产生的扬尘。
③施工机械和运输汽车尾气。
（2）废水产生环节
本项目施工期废水主要为混凝土养护废水、洗车废水、施工人员生活污水。
（3）噪声产生环节
本项目施工期噪声主要为施工机械设备噪声和运输噪声。
（4）固体废物产生环节
①施工过程中产生的弃土、弃料等建筑垃圾；
②施工人员产生的生活垃圾。
二、运营期
1、堆填（砌）工艺流程
本项目接收的建筑垃圾包括工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等，不包括经检验、鉴定为危险废物的建筑垃圾。本项目不设置建筑垃圾预处理设施，项目仅接收符合直接堆填要求的建筑垃圾，对符合要求的建筑垃圾进场后进行直接堆填。
本项目设置1个堆填区，堆填区占地面积5876m2，深度约为30m，不规则形状，堆填至与周边地块平齐，设计库容19万m3，设计服务年限3年。运营期堆填（砌）工艺流程如下：
（1）建筑垃圾进场、卸料
项目接收迁安市内各建筑工程场所产生可直接堆填的建筑垃圾，由运输单位按照既定的路线运输至场内，所有运输车辆通过入口登记，以确定废物来源；
建筑垃圾经运输车辆运至堆填（砌）场区，运输车首先经地磅称重计量，以确定垃圾的重量，然后在指定地点进行垃圾倾倒。
运输车辆出场前通过洗车平台进行车辆清洗，以减少对场外周边环境的污染。
本工序污染物主要为：卸车过程产生的废气，运输过程产生的废气；洗车废水；洗车平台污泥。
（2）堆填（砌）作业
本项目不涉及预处理，只对满足堆填要求的建筑垃圾进行堆填。达到进场条件的建筑垃圾运至堆填（砌）区时，由自卸汽车直接在坑内卸料，严禁在斜坡侧向倾卸，不得距离基坑边缘过近卸料，防止车辆倾覆。自卸汽车卸料后，车厢必须及时复位，不得在倾斜情况下行驶，严禁车厢内载人。
按照相关标准的要求，堆填实行“随倒随压、层层压实”工艺。本项目堆填工程为分单元、分层堆填作业。单元作业工序为卸车、分层摊铺、压实，达到规定高度后应进行覆盖、再压实。单元作业时控制作业面面积。
每层垃圾摊铺厚度不宜超过60cm，从作业单元的边坡底部到顶部摊铺。每一单元的建筑垃圾高度宜为2m~4m，最高不应超过6m。单元作业宽度最小不宜小于6m。单元的坡度不宜大于1：3。
每一单元作业完成后，进行覆盖。土覆盖的厚度为20cm~30cm。
由推土机进行推摊，推距控制在30米以内。将建筑垃圾分层摊铺，进行3～5次碾压。
本项目场区内共有一个堆填（砌）区，卸料平台设置于作业单元面上，在每日作业前布置就绪。
本工序污染物主要为：堆填过程产生的废气；堆填区淋溶水；堆填过程机械噪声。
（3）封场覆盖
覆盖是堆填的关键环节，覆盖措施不到位，会很大程度上影响堆填效果及周围环境。
堆填至设计堆填高程时，为美化场区景观和为后续利用创造条件，需进行封场覆盖，其目的在于土地的综合利用，本项目封场覆盖按照《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）的要求进行，垃圾层上由下至上依次为防渗层、排水层、植被层。
防渗层：采用黏土层，采用黏土层的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度为30cm；
排水层：采用卵石，厚度为30cm；边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小于5mm；
植被层：采用自然土加表层营养土回填，自然土厚度为35cm，营养土厚度为15cm，植被层压实度大于80%。
堆填场封场后，场顶的稳定约需2-3年，对封场后垃圾堆体可能出现的因局部沉降引起的陷落、裂隙等也将做及时的处理。
场地封场覆盖经有关部门鉴定满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等）。环评要求封场结束后，及时实行复垦绿化，按照相关要求及时用于农业开发。
本工序污染物主要为：封场覆盖过程机械噪声。
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图2-4   堆填工艺流程及排污节点图
二、废气处理工艺
1、卸车、堆填废气
装卸降低高度落差，移动雾炮喷雾抑尘；及时覆盖、压实作业面。
2、 运输废气
运输车辆加盖苫布，场区配备1台洒水车定期洒水降尘，场区出入口设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗。
三、雨水和淋溶水处理
项目设置1座沉砂池，场区周边雨水经截洪沟收集引至沉砂池，消除水流能量和沉淀后排入周边雨水沟渠；设置1座沉淀池，堆填（砌）场底产生的淋溶液和地下水经收集后引入沉淀池，经沉淀后，分批次回用作区域抑尘用水。沉砂池和沉淀池产生沉渣，定期清理，与建筑垃圾一起堆填处理。
四、机械设备维修保养
本项目机械设备运至专门维修厂维修，不在场区内进行维修，场区内无机械设备维修保养固废产生。
五、职工生活
本项目职工生活会产生生活污水、生活垃圾。
主要污染工序：
（1）废气：本项目废气污染源主要为卸车、堆填废气，运输废气。
（2）废水：本项目废水污染源主要为洗车废水，堆填场地淋溶水，职工生活污水。
（3）噪声：本项目噪声污染源主要为机械设备运行产生的噪声。
（4）固体废物：本项目产生的固体废物主要为洗车平台污泥，沉砂池和沉淀池沉渣，职工生活产生的生活垃圾。
表2-6   本项目产排污节点一览表
	类型
	污染源
	污染物
	治理措施
	排放特征

	无组织废气
	卸车、堆填废气
	颗粒物
	装卸降低高度落差，移动雾炮喷雾抑尘；及时覆盖、压实作业面；场区边界设置扬尘监测系统，对无组织颗粒物进行监测
	连续，无组织

	
	运输废气
	颗粒物
	运输车辆加盖苫布，场区配备1台洒水车定期洒水降尘，场区出入口设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗；运输车辆定期、及时维修、保养，对非道路移动机械进行环保登记
	间断，无组织

	废水
	洗车废水
	COD、SS
	沉淀处理后循环使用
	不外排

	
	职工生活
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
	泼洒地面抑尘
	不外排

	
	淋溶水
	COD、SS
	收集后引入沉淀池，经沉淀后，分批次回用作区域抑尘用水
	不外排

	固废
	洗车平台
	污泥
	与建筑垃圾一起堆填处理
	合理处理处置

	
	沉砂池和沉淀池
	沉渣
	与建筑垃圾一起堆填处理
	

	
	职工生活
	生活垃圾
	袋装化收集，送至环卫部门指定地点统一处理
	

	噪声
	机械设备运行
	Leq（A）
	选用低噪声设备，定期维修保养；车辆减速慢行、禁止鸣笛
	连续




	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，利用现有废弃低洼坑塘堆填建筑垃圾，封场覆盖满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等），不存在与项目有关的原有环境污染问题。
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图2-5   场地现状照片







[bookmark: _Toc21414]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1.环境空气
（1）项目所在区域环境质量达标情况
项目所在区域环境空气质量现状数据采用唐山市生态环境局发布的《2025年唐山市生态环境质量报告》中唐山市空气质量数据，具体情况见下表。
表3-1   2025年区域环境质量现状评价表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	GB3095-2012及其修改单二级标准限值
	GB3095-2026过渡阶段二级标准限值

	
	
	
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	7.5
	60
	12.5 
	达标
	60
	12.5 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	26.2
	40
	65.5 
	达标
	40
	65.5 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	61.0
	70
	87.1 
	达标
	60
	101.7 
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34.1
	35
	97.4 
	达标
	30
	113.7 
	超标

	CO
	日均值第95百分位浓度
	1200
	4000
	30.0 
	达标
	4000
	30.0 
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位浓度
	168
	160
	105.0 
	超标
	160
	105.0 
	超标


由上表可知，2025年唐山市SO2、NO2的年平均质量浓度达标，CO的日均值第95百分位浓度达标，PM10、PM2.5的年平均质量浓度满足监测期间执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，不满足现行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标，故项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。
唐山市属于大气污染重点区域，监测数据客观地反映了唐山市环境空气质量的现状。分析超标原因为：随着唐山市工业的快速发展、能源消耗和机动车保有量的快速增长，排放的大量二氧化硫、氮氧化物与挥发性有机物导致细颗粒物等二次污染呈加剧态势。根据唐山市人民政府关于印发《唐山市大气环境质量达标规划》的通知（唐政字[2025]81号）可知，采取推动产业结构、能源结构、交通运输结构优化调整，深化重点行业深度治理，精细化管控面源污染，深入开展多污染物减排，全面系统实施污染过程应急减排，加强支撑能力建设等措施，推动大气环境质量持续有效改善，项目所在区域空气质量将会逐步得到改善。
（2）项目所在区域污染物环境质量现状
①基本污染物环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等”。因此，本评价在分析区域大气环境质量现状时，对于常规因子，引用《2025年唐山市生态环境质量报告》中迁安市环境空气质量数据，环境空气质量数据见下表。
表3-2   2025年迁安市环境空气质量浓度值情况一览表
	污染物
	年评价指标
	现状浓度（μg/m3）
	GB3095-2012及其修改单二级标准限值
	GB3095-2026过渡阶段二级标准限值

	
	
	
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况
	标准值（μg/m3）
	占标率（%）
	达标情况

	SO2
	年平均质量浓度
	10
	60
	16.7 
	达标
	60
	16.7 
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	24
	40
	60.0 
	达标
	40
	60.0 
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	70
	100.0 
	达标
	60
	116.7 
	超标

	PM2.5
	年平均质量浓度
	32
	35
	91.4 
	达标
	30
	106.7 
	超标

	CO
	日均值第95百分位浓度
	1800
	4000
	45.0 
	达标
	4000
	45.0 
	达标

	O3
	日最大8h平均第90百分位浓度
	164
	160
	102.5 
	超标
	160
	102.5 
	超标


根据上表可知，项目所在区域环境空气质量评价指标中，SO2、NO2的年平均质量浓度达标，PM2.5、PM10的年平均质量浓度满足监测期间执行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准限值要求，不满足现行标准《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡阶段二级标准限值要求，CO的日均值第95百分位浓度达标，O3的日最大8h平均第90百分位浓度不达标。
②其他污染物环境质量现状评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”。本项目生产过程排放的特征污染物为颗粒物（TSP），TSP有国家环境空气质量标准。本项目在评价TSP环境质量现状时，进行补充监测。
根据建设项目所在区域气象特征、污染物排放情况，在场区西侧设置一个现状监测点，对TSP环境质量进行监测。
检测单位：唐山铭晁环境检测技术有限公司
检测时间：2026年7月21日-2026年7月23日
检测因子：TSP
监测点位：场区西侧
监测时段及频次：监测因子连续监测3天，每天采样24h。
监测点信息见下表。
表3-3   其他污染物监测点位基本信息
	监测点名称
	监测点坐标（m）
	监测因子
	监测时段
	相对场址方位
	相对场界距离（m）

	
	X
	Y
	
	
	
	

	场区西侧
	-68 
	3
	TSP
	2026年7月21日-2026年7月23日
	W
	65

	备注：厂区西南角为原点（0，0）


其他污染物环境质量现状监测结果见下表。
表3-4   其他污染物环境质量现状检测结果一览表
	检测点位
	污染物
	平均时间
	评价标准（μg/m3）
	检测浓度范围（μg/m3）
	最大浓度占标率（%）
	超标率（%）
	达标情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	场区西侧
	TSP
	24小时平均
	300
	94～103
	34.3
	0
	达标


由上表可知，其他污染物TSP 24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准的要求。
2.声环境
本项目场界外50米范围内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。
3.地表水环境
本项目废水主要为洗车废水、生活污水，洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，无废水外排；项目堆填（砌）区场地及周边雨水经截洪沟和雨水明渠收集后引入沉砂池沉淀，沉淀后排入周边沟渠；地下水导排系统收集的坑体和场底渗出的少量地下水引至淋溶水沉淀池，堆填（砌）区淋溶水经集水管收集后进入集液井，随后经泵抽至沉淀池处理后，分批次回用作区域抑尘用水，不外排。不会对地表水环境造成影响。
根据《2025年唐山市生态环境质量报告》，2025年全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个，2025年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ～Ⅲ）比例为92.86%。
本项目所在区域河流为滦河，根据唐山市生态环境局公开发布的《2025年10月唐山市地表水环境质量状况》，滦河监测断面为滦县大桥、姜各庄，水质类别为Ⅱ类。
4.地下水
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展地下水环境质量现状调查。建设项目存在地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目利用现有废弃低洼坑塘堆填建筑垃圾，封场覆盖满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等），为了解项目所在地地下水水质现状，迁安市瑞承祥科技有限公司委托唐山铭晁环境检测技术有限公司于2026年7月21日对项目地下水环境质量现状进行了监测，并出具了检测报告（报告编号：TSMC/H字（2026）第023号）。
（1） 监测点位
项目西南侧。
（2） 监测因子
浑浊度、K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、铜、锌、镍、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、石油类。
（3） 评价标准
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
（4）监测分析方法
监测分析方法按照《生活饮用水标准检验方法》（GB/T 5750-2023）和《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中确定的方法执行。
（5）监测结果
表3-5   地下水环境现状监测结果一览表
	监测点位
	监测项目
	单位
	监测结果
	Ⅲ类标准值
	标准指数
	符合性

	项目西南侧
	K+
	mg/L
	3.94
	/
	/
	/

	
	Na+
	mg/L
	16.2
	200
	0.08
	符合

	
	Ca2+
	mg/L
	66.1
	/
	/
	/

	
	Mg2+
	mg/L
	6.52
	/
	/
	/

	
	CO32-
	mg/L
	5L
	/
	/
	/

	
	HCO3-
	mg/L
	246
	/
	/
	/

	
	Cl-
	mg/L
	27
	250
	0.11
	符合

	
	SO42-
	mg/L
	34
	250
	0.14
	符合

	
	pH值
	无量纲
	7.4（15.1℃）
	6.5≤pH≤8.5
	0.40
	符合

	
	浑浊度
	NTU
	2.2
	≤3
	/
	符合

	
	氨氮
	mg/L
	0.142
	0.5
	0.28
	符合

	
	硝酸盐（以N计）
	mg/L
	6.08
	20.0
	0.30
	符合

	
	亚硝酸盐（以N计）
	mg/L
	0.082
	1.00
	0.08
	符合

	
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	0.002
	/
	符合

	
	氰化物
	mg/L
	<0.002
	0.05
	/
	符合

	
	砷
	μg/L
	0.3L
	10
	/
	符合

	
	汞
	μg/L
	0.04L
	1
	/
	符合

	
	铬
	μg/L
	0.03L
	/
	/
	/

	
	六价铬
	mg/L
	<0.004
	0.05
	/
	/

	
	总硬度
	mg/L
	195
	450
	0.43
	符合

	
	铅
	μg/L
	<2.5
	10
	/
	符合

	
	氟化物
	mg/L
	0.16
	1.0
	0.16
	符合

	
	镉
	μg/L
	<0.5
	5
	/
	符合

	
	铁
	mg/L
	0.03L
	0.3
	/
	符合

	
	锰
	mg/L
	0.01L
	0.10
	/
	符合

	
	镍
	μg/L
	<5
	20
	/
	符合

	
	锌
	mg/L
	0.05L
	1.00
	/
	符合

	
	铜
	mg/L
	0.05L
	1.00
	/
	符合

	
	溶解性总固体
	mg/L
	304
	1000
	0.30
	符合

	
	高锰酸盐指数（以O2计）
	mg/L
	0.8
	3.0
	0.27
	符合

	
	总大肠菌群
	MPN/100mL
	未检出
	3.0
	/
	符合

	
	菌落总数
	CFU/mL
	31
	≤100
	/
	符合

	
	石油类
	mg/L
	0.01L
	0.05
	/
	符合


根据检测结果可知，地下水监测因子监测值满足《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准。石油类满足《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。
5.土壤环境
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展土壤环境质量现状调查。建设项目存在土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。本项目利用现有废弃低洼坑塘堆填建筑垃圾，封场覆盖满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等），为了解项目所在地土壤环境现状，迁安市瑞承祥科技有限公司委托唐山铭晁环境检测技术有限公司于2026年7月21日对项目土壤环境质量现状进行了监测，并出具了检测报告（报告编号：TSMC/H字（2026）第023号）。
（1） 监测点位
在场地外西南侧设置一个监测点位，在0.2m处取一个表层样品。
（2） 监测因子
pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、氨氮、氟化物。
（3） 评价标准
土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，同时参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值、《建设用地土壤污染物风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中第一类用地筛选值标准。
（4） 监测方法
按照《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）、《建设用地土壤污染物风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）规定的监测分析方法监测分析。
（5） 评价结果
土壤监测数据与评价见下表。
表3-6   土壤环境现状监测结果一览表
	检测项目
	单位
	筛选值限值
	监测结果
	标准指数
	符合性

	pH
	无量纲
	/
	7.23
	/
	/

	镉
	mg/kg
	0.3
	0.06
	0.200 
	符合

	汞
	mg/kg
	2.4
	0.172
	0.072 
	符合

	砷
	mg/kg
	30
	2.38
	0.079 
	符合

	铅
	mg/kg
	120
	16
	0.133 
	符合

	铬
	mg/kg
	200
	58
	0.290 
	符合

	铜
	mg/kg
	100
	31
	0.310 
	符合

	镍
	mg/kg
	100
	42
	0.420 
	符合

	锌
	mg/kg
	250
	49
	0.196 
	符合

	石油烃（C10~C40）
	mg/kg
	826
	108
	0.131 
	符合

	氨氮
	mg/kg
	960
	3.19
	0.003 
	符合

	氟化物
	mg/kg
	1950
	3.4
	0.002 
	符合


由上表分析可知，项目所在地土壤环境质量现状满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值、《建设用地土壤污染物风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中第一类用地筛选值标准要求。
5.生态
本项目占地及评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线等区域，重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等。
项目占地为废弃坑塘（属于农业用地范畴），项目周边主要土地利用类型为农用地和企业用地。本项目利用现有废弃低洼坑塘堆填建筑垃圾，封场覆盖后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等）。用地周边现状植物主要为钻天杨、旱柳、国槐、榆树等乔木，荆条、酸枣等灌木，狗尾草、藜、苋类等杂草；动物均为常见动物种类，主要为哺乳类：如褐家鼠、小家鼠、黑线仓鼠、大仓鼠等广布啮齿类，昆虫类：如蝗虫、蟋蟀、金龟子、各类蛾蝶幼虫等，还有蚯蚓、蜗牛、潮虫、蜘蛛等。用地范围内无重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等生态保护目标，无需进行生态环境现状调查。 
6.电磁辐射
本项目不属于新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，无需开展电磁辐射现状监测与评价。

	环境
保护
目标
	大气环境：场界外500m范围内无大气环境保护目标；
声环境：场界外50m范围内无声环境保护目标；
地下水环境：场界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，地下水环境保护目标主要为占地范围内的潜水含水层；
生态环境：本项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	施工期：
（1） 施工扬尘（PM10）执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中：PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）小时平均浓度的差值80μg/m3，当县（市、区）小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计，达标判定依据≤2次/天。
（2） 噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中表1建筑施工场界噪声排放限值，昼间：70dB（A），夜间：55dB（A）。
运营期：
（1） 颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。
（2） 场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，昼间60dB（A）。
（3） 一般固体废物参照执行《中华人民共和国生态环境法典》中第四百七十五条：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、抛撒、遗撒或者焚烧固体废物。营运期生活垃圾处置参照执行《中华人民共和国生态环境法典》“第二十一章生活垃圾”的相关规定。
（4）建筑垃圾堆填过程执行《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T 134-2019）、《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）中相关要求。

	总量
控制
指标
	根据国家总量控制相关要求，同时根据河北省生态环境厅的要求，以及项目厂址区域环境质量现状、外排污染物特征，确定总量控制因子为：
废气：SO2、NOX；
废水：COD、氨氮、总氮；
根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法>的通知》（环发[2014]197号）中指标审核规定“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定，其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量（行业最高允许排水量）、烟气量等予以核定”。本项目建成后污染物总量控制指标为：
（1）废水
本项目洗车废水沉淀后循环使用，生活污水泼洒抑尘，无废水外排，COD、氨氮、总氮总量控制指标均为0t/a；
（2）废气
本项目厂区内不设锅炉等燃煤、燃气设施，无SO2、NOx产生。因此，本项目SO2、NOx总量控制指标均为0t/a。
综上，本项目总量控制指标为COD：0t/a、氨氮：0t/a、总氮：0t/a、SO2：0t/a、NOx：0t/a。
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	1.施工期大气环境影响分析
1.1施工扬尘影响分析
施工期扬尘主要来自：施工期场地清理、平整，土方挖掘、地基处理，建筑材料搬运及堆放，施工垃圾的清理及堆放，运输车辆的装卸，施工机械的往来等。施工扬尘的大小与施工现场条件，施工工艺、施工管理水平，施工机械化程度及施工季节，建设地区土质及天气等诸多因素有关。
扬尘是施工阶段的主要大气污染物，拟建项目建设期扬尘主要来源于场地清理、平整，地基处理、周边场地硬化、修建道路、施工作业、建筑材料装卸与堆存、车辆运输等过程。对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，起尘的原因主要为风力起尘，裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。扬尘中主要污染因子为PM10，不含有毒有害的特殊污染物，且以无组织形式排放。
从施工场地实地调查的数据资料来看，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地场地外150m以内。本项目150m范围内无大气环境保护目标。
本工程需要采取有效防治措施，尤其是避免施工扬尘对周围环境造成显著的不利影响，施工期对环境的影响属于短期影响，施工结束后，周边的环境空气质量能恢复到现状水平。
1.2施工机械废气及运输车辆尾气影响分析
施工机械及运输车辆运行时产生的废气中污染物主要有烟尘、NOx、CO及CHx等，会对环境空气造成一定影响。但产生量较小，呈无组织排放。燃油废气自然扩散。施工区域稀释条件较好，经大气稀释扩散后，对区域环境空气质量的影响较小；且随着施工工作的结束，废气对环境空气的影响也将结束。
1.3污染防治对策
为减少施工扬尘对外环境的影响，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）、《河北省扬尘污染防治办法》（2020年1月21日省政府第77次常务会议通过，2020年4月1日起施行）及《唐山市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑工地扬尘治理有关措施的通知》（简称“六项强化措施”）（唐住建发[2018]44号）。本项目施工过程中要采取如下防尘和抑尘措施。
一、施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。
二、施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。围挡高度不低于1.8米。施工现场要安排人员定期冲洗、清洁，保持围挡（围墙）整洁、美观。
三、施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区、办公区、生活区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。
四、施工现场出入口必须配备车辆冲洗设施，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度并设专人管理，严禁车辆带泥上路。
五、施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。
六、施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。
七、基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。
八、具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。
九、建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘。
十、施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。
十一、施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。
十二、遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。
十三、建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。
十四、在施工工地同步安装视频监控设备和扬尘污染物在线监测设备，分别与建设主管部门、生态环境主管部门的监控设备联网，并保证系统正常运行，发生故障应当在二十四小时内修复；县级以上人民政府建立统一平台后，并入监控系统进行联网监控。根据河北省印发的《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工场地占地面积为5000-10000m2，监测点数量不小于2个，本项目施工场地占地约6326m2，即需设置2个监测点。可吸入颗粒物PM10采样口高度一般应设在距地面3~5m处，采样口到在线监测仪管道长度不应大于2.5m。
采取上述措施后，项目施工场地扬尘排放应满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/ 2934-2019）标准要求。只要加强管理、切实落实好上述污染防治措施，施工扬尘对环境的影响将大大降低，扬尘对环境的影响将随施工期的结束而消失。
2.施工期水环境影响分析
施工期产生的废水主要有施工废水，即混凝土养护废水、施工机械设备和车辆的冲洗废水和施工人员生活污水，主要污染物为SS等。
针对上述不同的废水，采取如下防治措施。
（1）混凝土养护废水：封闭混凝土中水分不蒸发外逸，水泥依靠混凝土中水分完成水化作用，因水量较小，故废水排放量小，可以不需专门处理。
（2）机械和车辆冲洗废水：清洗处设置沉淀池，使排放的废水先经沉淀池沉淀后再回收用于场地洒水降尘，废水不外排，不会对地表水产生影响。
（3）施工人员生活污水：施工现场不设餐厅，三餐外买盒饭解决，生活污水主要为施工人员的盥洗污水，可直接泼洒地面。
若坑底部存在积水，则通过泵排至沉淀池暂存，用于施工过程抑尘用水。
采取上述措施后，施工期产生的废水都可得到合理的处置，对外界环境影响较小。
3.施工噪声影响分析
3.1噪声源强 
本项目施工期噪声污染源为施工机械和运输车辆产生的噪声。项目噪声污染源主要为施工机械和运输车辆产生的噪声，从噪声角度出发，把施工阶段分为四个阶段：土石方阶段、基础施工阶段、结构施工阶段和装修阶段。这几个阶段所占施工时间较长，采用的施工机械较多，噪声污染比较严重，不同阶段又具有独立的噪声特性。根据类比调查和资料分析，并参照《低噪声施工设备指导名录》（2024年版），各类建筑施工机械产生噪声值及噪声测点与设备距离见下表。
表4-1   施工机械产生噪声值一览表
	设备名称
	噪声强度/dB（A）
	设备名称
	噪声强度/dB（A）
	备注

	挖掘机
	72
	装载机
	82
	设备1m处

	压路机
	84
	推土机
	78
	

	运输车辆
	80
	低频环保型振捣器
	100
	


本项目采用低频环保混凝土振捣器，其噪声值为100dB（A）。
3.2施工期噪声影响分析
（1）各施工机械到场界噪声达标分析：
本项目所用施工机械设备满足《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求时所需的距离。
施工噪声预测采用点源衰减预测模式，预测只计算声源至受声点的几何发散衰减，不考虑声屏障、空气吸收等衰减。预测模式如下：


式中：Lr—距声源r处的A声级，dB（A）；
Lr0—参考位置r0处的A声级，dB（A）；
r—预测点距声源的距离，m；
r0—参考位置距声源的距离，m。 
计算主要施工机械在不同距离的噪声贡献值，计算结果见下表。




表4-2   施工机械在不同距离的噪声贡献值
	序号
	机械名称
	不同距离处的噪声预测值[dB（A）]
	施工阶段

	
	
	5m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	200m
	300m
	400m
	

	1 
	挖掘机
	58 
	52 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	土石方

	2 
	装载机
	68
	62
	56
	52
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	3 
	推土机
	64 
	58 
	52 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	4 
	压路机
	70
	64
	58
	54
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	

	5 
	运输车辆
	66 
	60 
	54 
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	运料、装修

	6 
	低频环保型振捣器
	86 
	80 
	74 
	70 
	68 
	66 
	60 
	54 
	/
	/
	结构


根据《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中有关规定，由上表可以看出：
①土石方施工阶段：施工现场昼间5m处，夜间30m处即可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，即：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。
②结构和装修施工阶段：施工现场昼间30m处，夜间200m处可达到《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）要求，即昼间70dB（A）、夜间55dB（A）。
本项目夜间不施工，施工期噪声影响范围主要在100m以内，噪声为暂时性的，影响短暂、范围小，随着施工的结束而消除。
（2）施工机械噪声对周围环境保护目标的影响分析
根据现场踏勘可知，本项目100m范围内无声环境保护目标，因此，项目建设过程产生的噪声不会对其产生影响。
3.3施工期噪声防护措施
噪声防护措施通常有两种：一是降低噪声源；二是控制传播途径。为最大限度避免和减轻施工噪声对外环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议：
（1）选用符合国家标准的低噪声设备，对各种机械设备加强检查、维护和保养，保持润滑，紧固各部件，严格按操作规程使用各类机械，以减少机械运行振动噪声。
（2）合理安排施工进度，对施工设备进行合理布局，将高噪声施工设备分散安排，并设置不小于1.8m高的围挡，以减少施工噪声对环境保护目标的影响。
（3）合理安排施工时间，中午和夜间禁止施工。
（4）各运输建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境保护目标，车辆出入现场时应低速、禁鸣。
（5）加强施工管理，文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，增强施工人员的环保意识，提高防止噪声扰民的自觉性，减少人为噪声污染；在施工现场以及办公区，禁止大声喧哗吵闹或敲击工具等；作业中搬运物件，须轻拿轻放，钢铁件堆放不发出大的声响，严禁抛掷物件。
经上述措施，可有效控制噪声对周围环境的影响。并且施工期噪声的影响是暂时的、局部的，采取一定的降噪措施、妥善安排作业计划、做到文明施工，其影响程度将大大减轻并随着施工期的结束而消失。
4.施工期固体废物影响分析
施工期产生的固体废物主要为施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，这些垃圾成分较为简单，数量很大，应集中处理，及时清运，根据不同的成分采用不同的处理方式：
（1） 清场废物处置：施工期清除基底的垃圾、树根等杂物，会产生清场废物，应及时清运。表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土；垃圾、树根等杂物，应统一规划处置，清运到城市建设监管部门指定的地点。
（2）施工弃土处置：地基开挖的废土除部分回填外，应统一规划处置，对弃土应设立堆土场，进行集中处置。
（3）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板等下角料可分类回收利用；对建筑垃圾，如清场垃圾、混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。
（4）施工生活垃圾处置：在施工人员集中地设置垃圾桶，指派专人定期将垃圾定时清运至城市垃圾处理场。
5.施工期生态环境影响分析
项目周边内无自然保护区、风景名胜区、森林公园，地质公园、湿地公园、重要保护野生动物栖息地、重要保护野生植物生长繁殖地。本项目不设取、弃土场，项目工程量不大，不新建施工营地。场区内植被主要分布在废弃坑塘周围，主要为野生灌丛和草本植物，植物种类单一。
本项目施工期生态环境影响主要为场地清理时对地表植被、动物以及区域景观产生的影响。本项目对生态环境的影响主要在施工期。该项目在施工期对生态环境的影响主要表现在各项工程施工占地、改变土地利用性质、破坏植被和土壤环境、废弃物堆置、改变施工场地环境景观等方面，以及由此可能会引发的水土流失、土地沙漠化加剧等生态问题。
（1）占地影响分析
工程占地总面积6326m2，属永久性占地。工程占地对植被的影响是长期的，较难恢复，本项目尽量减少施工占地面积，禁止施工人员及车辆随意碾压周边土地，以减少对植被的影响。工程封场后，将对项目区进行覆土及绿化，将在一定程度上补偿工程建设对地表植被的生态损失。
（2）对动植物的影响分析
根据现场调查，本项目占地内未发现珍稀濒危动植物，也无长期留居的鸟类，生物多样性较少，生态系统脆弱。
施工期对动物的直接影响是施工人员集中活动和工程施工过程对动物惊扰。间接影响是施工将严重破坏附近的植被和土壤，造成部分动物栖息地的丧失。施工区没有发现大型动物的活动痕迹，主要动物是鼠类、昆虫类等动物，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期基本不会对上述动物的生存产生较大影响。
本项目在施工中需采取有效措施保护土地表层土，在施工和固废堆填后，用原土和绿化土覆盖，满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等）。
通过实施上述植被保护措施后，工程施工不会对周边生态环境产生明显影响，具有一定改善作用。
（3）对土壤的影响分析
本项目区域现有坑塘不仅占用大量土地，且坑内及边缘的植被稀疏，土壤裸露较多，在风力、水力作用下，土壤结构容易变松，形成新的风蚀面，加重水土流失。
项目实施过程中土方开挖、土地平整会对坑塘内植被造成扰动，但随着堆填场封场的结束，且通过种植大面积恢复植被，区域内生态质量可以得到较好的恢复。
（4） 水土流失影响分析
随着施工场地开挖、填方、平整，原有地表土层受到破坏，土壤松动，或者施工过程中由于挖方及填方过程中形成的土堆不能及时清理，遇到较大降雨冲刷，易发生水土流失，使局部生态环境受到影响。
考虑到本工程拟建场区地形条件的特点，工程设计时尽量将工程挖方用作场区填方处理，使外运余土方量降至最低。同时加强施工管理，合理安排施工进度，处理场封场后应制定土地整治、复原计划，搞好场区的植被恢复，使场区的水土保持功效逐步复原，就可以有效控制水土流失。
（5）对生态景观的影响分析
本项目区域内占地形成的裸露边坡等劣质景观已破坏了当地原有景观，使本项目区域与周围环境在地域连续性、环境条件的匹配性等生态系统的完整性方面受损，引起了局部景观格局的破碎化的现象，阻碍生物系统间物质和能量的交换，增加景观的异质性，使区域地表景观空间格局发生更明显的改变。本项目堆填场封场结束后，对区域内现状景观问题进行有效治理，大大改善区域内生态景观。
综上所述，施工期对环境的影响是相对的，污染防治和减缓措施主要手段是加强管理。因此，建设单位及施工单位要从管理入手，文明施工，按照国家有关法律法规制定相应的施工规范、作业制度，并严格执行，同时加强对施工人员进行环保法律法规的宣传教育，可以减少施工期环境影响。
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	1.废气
1.1废气源强及治理措施
表4-3   废气源强、治理措施一览表
	产排污环节
	污染物种类
	产生情况
	排放形式
	治理措施
	排放情况

	
	
	产生量（t/a）
	生产速率kg/h
	
	工艺
	去除率（%）
	是否为可行性技术
	排放速率（kg/h）
	无组织排放量（t/a）

	卸车、堆填废气
	颗粒物
	492.818
	171.117
	无组织
	装卸降低高度落差，移动雾炮喷雾抑尘；及时覆盖、压实作业面；场区边界设置扬尘监测系统，对无组织颗粒物进行监测
	96.36
	是
	6.229
	17.939

	运输废气
	颗粒物
	/
	无组织
	运输车辆加盖苫布，配备1台洒水车定期洒水降尘，场区设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗；运输车辆定期、及时维修、保养，对非道路移动机械进行环保登记
	/
	/
	/
	/


1.2源强核算分析过程
本项目运营期废气主要为卸车、堆填废气，运输废气。
1.2.1卸车、堆填废气
本项目卸车、堆填废气包含装卸扬尘和风蚀扬尘，卸车、堆填废气颗粒物产生及排放情况参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污系数核算系数手册中固体物料堆场颗粒物的产生量和排放量的核算方法进行计算。
（1）颗粒物产生情况
颗粒物产生量核算公式如下：


式中：
P——颗粒物产生量，t/a。
ZCy——装卸扬尘产生量，t/a。
FCy——风蚀扬尘产生量，t/a。
Nc——年物料运载车次，车/a，项目堆填场建筑垃圾库容19万m3，不同的建筑垃圾堆填密度不同，堆填密度1.45-1.9t/m3，本评价按1.68t/m3计，堆存量约31.9万t，覆盖层物料量约2.3万t，合计34.2万t，运输车辆平均载货量17t，设计服务年限3年，则年物料运载车次6706车。
D——单车平均运载量，t/车，17t。
a/b——装卸扬尘概化系数，kg/t，a为0.0010，项目堆填场主要堆填工程渣土、工程泥浆、工程垃圾等，工程垃圾的含水率一般为8%‑18%，工程渣土（原状开挖）含水率一般为：18%‑35%，工程泥浆（钻孔、盾构泥浆）的原生泥浆含水率为：60%‑90%，其中工程渣土与泥浆须经预处理改性后满足物料含水率小于40%，才可入场。鉴于各种建筑垃圾含水率不固定且不统一，本评价按15%计，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污系数核算系数手册附录2，表土（含水10%）b=0.0151，含油碱渣（含水20%）b=0.0398，本项目b取0.0274。
Ef——堆场风蚀扬尘概化系数，kg/m2，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污系数核算系数手册附录3，Ef取41.5808。
S——堆场占地面积，m2，5876m2。
经计算，卸车、堆填废气颗粒物产生量为492.818t/a，产生速率为171.117kg/h。
（2）颗粒物排放情况
颗粒物排放量核算公式如下：


式中：
P——颗粒物产生量，t/a。
Uc——颗粒物排放量，t/a。
Cm——颗粒物控制措施控制效率，%，本项目设置雾炮抑尘，同时非堆填区采取苫盖措施，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污系数核算系数手册附录4，雾炮抑尘控制效率取74%，苫盖抑尘控制效率取86%，合计效率为96.36%。
Tm——堆场类型控制效率，%，本项目为敞开式堆场，参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》附表2固体物料堆存颗粒物产排污系数核算系数手册附录5，控制效率为0%。
经计算，卸车、堆填废气颗粒物排放量为17.939t/a，排放速率为6.229kg/h。
1.2.2运输废气
建筑垃圾由专用渣土或规范运输车辆，按照规定时间、路线将建筑垃圾分类收集、运输，运输过程密闭，严禁超载，杜绝汽车沿路抛洒。
在场区出入口设置洗车平台，对进出场区的运输车辆进行冲洗，防止运输车辆轮胎夹带粉状物料污染环境。场区内道路为水泥混凝土道路，在场区内运输，不易产生道路扬尘。路面定期进行清扫、洒水降尘，运输车辆减速行驶，且运输距离短，同时加强对进出车辆的管理，采取一系列措施后，可有效降低道路起尘量。
项目堆填过程运输车辆及非道路移动机械燃油产生的废气，废气中污染物主要为烟尘、NOx、CO及CHx等。污染物产生量较小，呈无组织排放。对移动源车辆按周期进行专业化维修保养，对非道路移动机械进行环保登记、取得唯一性编码并张贴标识。燃油废气自然扩散，项目区域稀释条件较好，经大气稀释扩散后，对区域环境空气质量的影响较小。
本评价不再对运输废气污染物产生及排放情况进行定量核算。
1.2.3污染治理措施
本项目运营期废气均呈无组织排放。项目采取如下措施进行控制：
（1）建筑垃圾由专用渣土或规范运输车辆运输，运输过程苫盖苫布，严禁超载，避免在运输过程中的抛洒现象。
（2）在场区出入口设置洗车平台，对进出场区的运输车辆进行冲洗，防止运输车辆轮胎夹带粉状物料污染环境。
（3）场区内道路设置为水泥混凝土道路，并定期进行清扫、洒水降尘，运输车辆在进入场区沿途中降低行驶速度，同时加强对进出车辆的管理，降低扬尘的产生。
（4）建筑垃圾运输车辆应按照要求，在规定的时间、按规定的路线运输，并到指定地点倾倒。
（5）场区堆填时，实行“随倒随压、层层压实”工艺，同时采取分单元、分层堆填作业方式；卸车过程要尽可能的降低高度落差，并设置移动雾炮喷雾抑尘；堆填后要及时覆盖、压实作业面。（6）项目运输车辆定期、及时维修、保养，对非道路移动机械进行环保登记。
综上所述，项目在采取相应的污染防治措施后颗粒物无组织排放浓度小于1.0mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3，可实现达标排放。项目运营过程中产生的废气对大气环境影响较小。
1.3非正常情况分析
非正常生产排污包括开机、停机、检修和非正常状况的污染物排放，如有计划的开停机检修和临时性故障停机的污染物排放，及工艺设备、环保设施不正常运行污染物排放等。
①工艺装置开、停机、检修时废气污染物排放分析
各工艺装置进行有计划检修开停机及临时性故障停机时，废气收集系统先于生产设施启动，后于对应设施关闭。
②工艺设备及环保设施不正常运行污染物排放
当工艺设备运行不正常时，可直接导致工艺装置产生废气中污染物浓度大幅增加，通常调节工艺参数可实现工艺设备正常运行，或进行停机处理。废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备先停止运行，待检修完毕后同步投入使用。
本项目无有组织废气排放，堆填（砌）区设置雾炮抑尘，如果雾炮故障，会导致无组织排放增大，项目按故障频次按每年发生1次，每次持续0.5h计。雾炮发生故障后，立即停产，对故障设施进行检修，待故障设施恢复正常后恢复生产，本项目非正常工况污染物排放量为11.978kg。项目采取如下措施防治无组织颗粒物超标排放：
（1） 注意雾炮降尘设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保雾炮降尘等设施正常运行，以保障无组织废气排放达标，杜绝无组织废气超标排放的可能性。
（2） 进一步加强对厂区降尘装置的监管（比如，日常检查是否进行洒水除尘等）。
（3） 建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。
1.4废气处理设施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ 1033-2019），逐层填埋、覆土压实、及时覆盖、洒水抑尘、设置防风抑尘网、服务期满后及时封场为一般工业固体废物贮存、处置排污单位贮存、处置环节废气治理可行性技术，本项目对建筑垃圾进行堆填，采取逐层堆填、及时覆盖、洒水抑尘等废气治理措施，为可行性技术，污染物可达标排放。
1.5大气环境评价结论
项目所在区域环境空气质量属于不达标区。特征污染物TSP 24小时浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准的要求。本项目废气采用废气处理设施处理后，颗粒物排放量为17.939t/a。项目场界外500m范围内无大气环境保护目标，项目的实施不会对大气环境质量造成明显不利影响。因此，本项目大气环境影响可接受。
1.6监测计划
根据本建设项目性质，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）要求，本项目废气监测因子、监测频次、执行排放标准情况见下表。
表4-4   本项目废气监测计划一览表
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行排放标准

	场界
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3


2.废水
2.1废水污染源及治理设施
本项目废水主要为洗车废水和职工生活污水。降雨期间堆填场地产生淋溶水
（1）洗车废水
项目在场区出入口设置一座洗车平台，洗车过程废水产生量为8.55m3/d（3078m3/a），主要污染物为SS、COD，洗车废水经洗车平台配套沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，无废水外排。
（2）生活污水
本项目生活污水主要为盥洗废水，产生量为0.04m3/d（14.4m3/a），水质简单（主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷等），产生量小，泼洒地面抑尘，无废水外排。
本项目主要进行建筑垃圾堆填，本身不会产生渗滤液。本项目堆填（砌）区淋溶水主要由大气降水下渗造成，建筑垃圾堆填（砌）场在小雨或短时中雨时一般不会产生淋溶水，只有在降雨量较大并有一定持续时间时，才会产生淋溶水。项目针对雨水在场地周边设置截洪沟，场外雨水经截洪沟收集后经沉砂池消除水流能量和沉淀后排入周边沟渠。根据工程分析，项目淋溶水产生量为281.8m3/d，因此，项目设计一座容积为300m3沉淀池收集堆填（砌）区淋溶水，经收集后淋溶水分批次回用于堆填（砌）区喷淋洒水的补充水，不外排。
本项目严格控制接收的建筑垃圾种类，接收物料中不得含有废沥青、金属、橡（胶）塑（料），禁止生活垃圾、污泥、河底底泥、工业固废、危险废物、装修垃圾等入场，堆填（砌）区淋溶水主要污染物为SS，不含重金属等有害物质，经淋溶水沉淀池收集处理后回用于堆填（砌）区洒水抑尘，不外排。综上，经采取上述措施后，项目的建设对周边地表水环境影响较小。
2.2结论
本项目无废水排放至外环境，不会对周边地表水环境造成影响。
3.噪声
3.1本项目噪声污染源分析
本项目营运期主要噪声源为振动压实机、装载机、推土机、洒水车、雾炮等机械设备运行产生的噪声，设备噪声源强为75-80dB（A）。本项目主要设备噪声源强及治理措施见下表：
表4-1   工业企业噪声源强调查清单（室外声源）   
	序号
	声源名称
	型号
	空间相对位置/m
	声压级/距声源位置（dB(A)/1m）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1 
	振动压实机
	/
	/
	/
	/
	78
	选用低噪声设备，在厂区内减速慢行，定期维修保养
，加强场区绿化
	昼间8h

	2 
	装载机
	/
	/
	/
	/
	75
	
	

	3 
	推土机
	/
	/
	/
	/
	78
	
	

	4 
	洒水车
	/
	/
	/
	/
	75
	
	昼间2h

	5 
	雾炮
	/
	/
	/
	/
	80
	选用低噪声设备，基础减振
	昼间8h


注：结合项目运行特点，本项目各机械设备运行时需依据现场情况（包括作业区域、作业工序及工程进度等）启动，机械设备的位置和高度在堆填（砌）区范围内随着工程进度变化，且无规律可循，因此，不再明确空间相对位置。
（1） 噪声预测
预测模型采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中附录A和附录B推荐的工业噪声预测模型。预测计算只考虑声源至受声点的几何发散衰减，不考虑空气吸收及影响较小的附加衰减。
采用预测模式如下：
①室外声源在预测点产生的声级计算模型
室外声源在预测点产生的声级计算模型参照导则附录 A：


式中：
Lp(r)──预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv──几何发散引起的衰减，dB；
Aatm──大气吸收引起的衰减，dB；
Agr──地面效应引起的衰减，dB；
Abar──障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc──其他多方面效应引起的衰减，dB。
本评价预测计算只考虑各声源至受声点的几何发散衰减，不考虑大气吸收、地面效应、障碍物屏蔽及其他多方面等影响较小的衰减。
预测点的A声级，可利用8个倍频带的声压级按下式计算：


式中：
LA（r）—距声源r处的A声级，dB（A）；
LPi（r）—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi—第i 倍频带A计权网络修正值，dB。
I、指向性校正
本次评价忽略。
II、几何发散引起的衰减
对于室外点声源，不考虑其指向性，几何发散衰减计算公式为：


式中：
Lp(r)──预测点处声压级，dB；
Lp(r0)—参考位置r0处的声压级，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。


式中：
Adiv──几何发散引起的衰减，dB；
r—预测点距声源的距离；
r0—参考位置距声源的距离。
（2）基础数据
本项目噪声预测基础数据见下表。



表4-5   项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1 
	年平均风速
	m/s
	2.02

	2 
	主导风向
	/
	SSW

	3 
	年平均气温
	℃
	10.1

	4 
	年平均相对湿度
	%
	63

	5 
	大气压强
	atm
	1.0


（3）预测结果
本项目各机械设备运行时需依据现场情况启动，无规律可循，同时设备运行基本不同时进行，本次评价根据项目特点及上述公式计算不同距离处设备噪声贡献值的影响：
表4-6   声源噪声预测结果一览表
	序号
	机械名称
	不同距离处的噪声预测值[dB（A）]

	
	
	5m
	10m
	20m
	30m
	40m
	50m
	100m
	200m

	1 
	振动压实机
	64 
	58 
	52 
	48 
	46 
	44 
	38 
	32 

	2 
	装载机
	61 
	55 
	49 
	45 
	43 
	41 
	35 
	29 

	3 
	推土机
	64 
	58 
	52 
	48 
	46 
	44 
	38 
	32 

	4 
	洒水车
	61 
	55 
	49 
	45 
	43 
	41 
	35 
	29 

	5 
	雾炮
	66 
	60 
	54 
	50 
	48 
	46 
	40 
	34 


3.2达标情况分析
本项目噪声经过衰减后，场内机械设备噪声源10m处可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），项目夜间不运行。
3.3监测计划
根据本建设项目性质与实际情况，按照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，本项目投入运营后噪声监测情况见下表。
表4-7   项目场界噪声监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	场界外1m处
	等效连续A声级
	1次/季度
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A）


3.4声环境评价结论
本项目场界外50m范围内无声环境保护目标，项目不会对声环境造成明显不利影响，声环境影响可接受。
4.固体废物
本项目产生的固体废物主要为洗车平台污泥，沉砂池和沉淀池沉渣，职工生活产生的生活垃圾。
4.1一般工业固体废物
4.1.1 一般工业固体废物基本情况
本项目产生的一般工业固体废物主要洗车平台污泥，沉砂池和沉淀池沉渣，固废代码为900-099-S07，其中，洗车平台污泥产生量为120t/a，沉砂池和沉淀池沉渣产生量为5t/a，与建筑垃圾一起堆填处理。
本项目一般工业固体废物产生及处置情况见下表。
表4-8   本项目一般工业固体废物污染源及治理措施一览表    
	产生环节
	名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	产生量（t/a）
	贮存方式
	利用及处置方式和去向
	利用或处置量（t/a）

	洗车过程
	污泥
	一般工业固体废物
	无  
	固体
	无
	120
	/
	与建筑垃圾一起堆填处理
	120

	沉砂池和沉淀池
	沉渣
	一般工业固体废物
	无  
	固体
	无
	5
	/
	与建筑垃圾一起堆填处理
	5


本项目洗车平台污泥、沉淀池和沉砂池沉渣产生量少，定期清理后采用防渗漏袋密闭包装，直接与建筑垃圾一起堆填，不在场区内贮存。
4.1.2一般工业固体废物台账管理要求
（1） 一般工业固体废物管理台账实施分级管理，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。按年度填写一般工业固体废物产生清单；按月度填写一般工业固体废物流向汇总表，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；按批次填写一般工业固体废物出厂环节记录表，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。
（2） 产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。
（3） 台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。
（4） 产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。
4.2 生活垃圾
本项目职工生活会产生一定量的生活垃圾，主要为废纸、废塑料袋等，职工生活垃圾产生量按0.5kg/人•天计，本项目年工作360天，劳动定员为5人，生活垃圾产生量为0.9t/a，袋装化，集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。
4.3 危险废物
本项目机械设备运至专门维修厂维修，不在场区内进行维修，场区内无机械设备维修保养危险废物产生。
4.4固体废物影响评价结论
采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处置，不会对环境造成二次污染。
5.地下水、土壤
本项目生产过程产生的废气污染物主要为颗粒物，排放量较少，因此，不会通过大气沉降对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。
项目洗车废水经洗车平台配套沉淀池沉淀处理后排入清水池循环使用，无废水外排。生活污水主要为盥洗废水，产生量小，泼洒地面抑尘，无废水外排。
项目针对雨水在场地周边设置截洪沟，场外雨水经截洪沟收集后经沉砂池消除水流能量和沉淀后排入周边沟渠。项目设计一座容积为300m3沉淀池收集堆填（砌）区淋溶水和地下水渗水，经收集后淋溶水或地下渗水分批次回用于堆填（砌）区喷淋洒水的补充水，不外排。项目不会通过地表径流对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响。
本项目场区不设油品储存区和设备维修设施，机械设备运至专门维修厂维修，场区内无机械设备维修保养危险废物产生。项目对土壤及地下水环境的影响途径可能是沉砂池、沉淀池收集的水，堆填（砌）区的淋溶水，洗车平台废水以及集水设施等垂直入渗。
参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境保护措施与对策基本要求，地下水环境保护措施与对策应符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》（《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》现已被《中华人民共和国生态环境法典》替代）的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”的原则确定。结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：
（1）控制进场垃圾的含水率；严格控制进场废物的种类；
（2）实行雨污分流、污污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向堆填（砌）区的雨水、上游雨水及未堆填（砌）区域内未与建筑垃圾接触的雨水；
（3）严格按照相关规范设计要求完善堆填（砌）场周围的盖板暗涵等截流设施，尽可能减小堆填（砌）区的汇水面积，进而使进入到堆填（砌）场堆填（砌）区的大气降水量减少到最小；
（4）禁止不能进入建筑垃圾堆填（砌）场的物质进场。
（5）一般防渗区：洗车平台：设置为地下式抗渗混凝土结构，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；堆填（砌）区底部及边坡：对坑体内底部及边坡进行清表，原地基整平、压实（压实系数≥0.9）后，采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构，饱和渗透系数≤1×10-7cm/s；场区截洪沟：采用浆砌块石砌筑，沟底铺设厚度15厘米的C15混凝土垫层；明渠为370厚砖砌墙；雨水沉砂池和沉淀池均采用浆砌石砌筑，确保渗透系数≤1.0×10-7cm/s，集水管采用HDPE穿孔花管。
（6）办公区及厂区地面为简单防渗区，地面非绿即硬。
（7）堆填（砌）场封场覆盖结构各层由下至上依次为：防渗层、排水层与植被层。
防渗层：采用黏土层，采用黏土层的渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s，厚度为30cm；排水层：采用卵石，厚度为30cm，边坡采用土工复合排水网，厚度为5mm；植被层：采用自然土加表层营养土回填，自然土厚度为35cm，营养土厚度为15cm，植被层压实度大于80%。
项目严格按照要求采取防渗措施，确保防渗效果。采取以上措施后，项目切断了污染物入渗土壤及地下水的途径，因此，正常生产情况下，项目对土壤、地下水没有污染途径，本项目对场区及附近地下水、土壤环境的影响较小。
为了及时准确的掌握项目所在地周围地下水和土壤环境质量状况和动态变化情况，应对项目区所在区域地下水和土壤环境质量进行定期的监测。因此，本项目参照《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）、《建筑垃圾污染控制技术规范》（HJ 1462-2026）和《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），并结合本项目实际情况，提出如下跟踪监测计划。
表4-9   地下水跟踪监测计划一览表
	序号
	流场方位
	功能
	监测层位
	监测频率
	监测项目
	执行标准

	1 
	上游（场区东北侧）
	背景点
	浅层地下水
	运行期间，每季度一次，每两次监测之间间隔不少于1个月，封场后，每半年一次，直到地下水水质连续2年不超出地下水本底水平
	浑浊度、pH、溶解性总固体、钙、钾、钠、硫酸盐、碳酸盐、砷、汞、总铬、六价铬、铅、镉、铁、锰、铜、锌、镍、石油类
	《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准

	2 
	下游（场区西南侧）
	影响跟踪监测点
	浅层地下水
	
	
	


表4-10   土壤跟踪监测计划一览表
	序号
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行标准

	1
	场区西南侧
	pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、石油烃、氨氮、氟化物
	运行期间，每3年一次，封场后，每年一次，直至相关指标连续2年不超过环境本底值
	《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，同时参照执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第一类用地筛选值、《建设用地土壤污染物风险筛选值》（DB13/T 5216-2022）中第一类用地筛选值标准


综上，本项目采取上述防控措施后，对地下水、土壤环境影响较小。
6.生态
6.1运营期生态环境影响
本项目运营期对生态环境的影响主要包括土地利用结构与功能的变化影响，对区域地形、地貌的影响，对植物资源的影响，对动物资源的影响，对景观的影响。
（1）土地利用结构与功能的变化
本项目堆填（砌）场现有土地性质为废弃低洼坑塘，土地利用类型为农用地，本项目服务期满后，全部覆土，满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等），可改善当地现有土地利用类型。
（2）对区域地形、地貌的影响
项目建设后，使区域内的地形、地貌发生一定变化。这种形态上的变化，对区域性环境将产生一定的影响。一方面，堆填场堆积松散，在无植被覆盖时，极易遭受风蚀和水蚀，威胁周围的耕地，促进附近土壤的盐渍化进程。另一方面，项目区域进行土地复垦，进行风景绿化，可取得一定的经济效益，又能起到防治水土流失、美化环境的社会效益。
（3）对植物资源的影响
运营期间建筑垃圾外部运输道路产生的悬浮微粒自然沉降在周围植物的叶片上，阻塞气孔，影响植物呼吸和光合作用，有碍植物生长。但随着项目区域土地复垦规划的落实，水土保持工作中工程措施与生物措施的逐步实施，项目区人工生态系统的建设将取代原有的自然生态系统，逐渐恢复区域的植被覆盖率和生物产量，有利于物种竞争，也将有利于植被的保护与恢复。
加强运营期的管理，对工作人员进行环保培训，尽量不要随意碾压和践踏植物；对于运营过程中产生的各种扬尘，及时进行沉降处理，以防止落在植物叶片上，影响植物呼吸和光合作用；在有条件的情况下定期对植物进行淋洗，清除粉尘；另外，因地制宜地选取同类植物物种，种植在可能生长的区域，从而补给被破坏的植物资源。因此在项目运营期及服务期满后，可使负面影响逐渐减小，恢复到原有生态功能。
（4）对动物资源的影响
项目建筑垃圾外部运输将对道路两侧及栖息在附近的小型野生动物产生影响，本项目的建设将扰乱野生动物赖以生存的自然环境，使其周围的野生动物逃离栖息地。同时，运营过程造成某些污染物质的释放和迁移，也将构成影响野生动物生存的潜在危险。
在项目运营期和服役期满后，随着种植树木、牧草等人工生态系统的建设，区域的植被覆盖率将有所增加，会给野生动物栖息与生存提供有利条件。因此，在运营期间，要加强人工生态系统的建设，通过绿化增加区域的植物覆盖率，给野生动物的栖息与生存提供条件，将不利影响降到最低。
（5）对景观的影响
工程建成投产后，人工建立的景观扩大，造成景观在空间上的不连续，增加景观的异质性，引起了局部景观格局的破碎化与“岛屿化扩大”的现象。但由于影响面积有限，对整个评价区域来说影响不大，通过生态补偿、恢复等措施，可以进行弥补。
在项目运营期间，建设单位需要按照水保、土地复垦和环评的要求，对各工程区域采取了工程措施及植物措施，对施工期所造成的生态破坏进行部分恢复，使水土流失得到了有效控制。
6.2服务期满后生态环境影响
（1）封场后生态环境影响
项目服务期满后堆填场需要进行封场处理，按照有关要求进行闭场设计和施工，基本不存在安全隐患。进行覆土恢复植被，一是恢复植被时需要土壤，取土会带来新的生态问题，可能引发新的水土流失，形成新的扬尘污染源。因此在恢复植被时，必须严格按照有关部门的设计要求进行取土，减少生态破坏；二是项目各场地的破坏面积，服役期满后由于地表裸露面的植被尚未完全恢复，会产生一定的水土流失。
（2）堆填（砌）后生态环境保护措施
堆填（砌）场达到堆填高度后进行阶段性封场，封场时从下到上依次为：建筑垃圾层、防渗层、排水层、植被层。
防渗层：采用黏土层，采用黏土层的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度为30cm；
排水层：采用卵石，厚度为30cm；边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小于5mm；
植被层：采用自然土加表层营养土回填，自然土厚度为35cm，营养土厚度为15cm，植被层压实度大于80%。
堆填（砌）区封场覆土绿化后，可有效减少扬尘，改善堆填场大气和生态环境。
从以上分析可以看到，为保证植物正常生长，植被层应铺以适量营养土，以利作物生长和绿化，封场后场区绿化，改善环境、美化环境，措施可行。同时还应加强对堆体沉降的巡查，及时修复因堆场沉降而发生坡度变化的植被层。
堆填（砌）场建设期表土堆存于堆填（砌）场一侧，且播撒草籽，降低表土堆放过程粉尘产生，待垃圾堆填（砌）场封场后表土用于堆填（砌）场封场覆土；不足部分外购绿化土或外借其他项目表土剥离的余土；防渗层粘土外购。
根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ/T134-2019）中要求堆填（砌）场完成后，土地重新利用，本项目堆填（砌）后的土地经有关部门鉴定满足相关要求后用于农业开发（养殖、种植、苗圃、园艺等）。
7.环境风险
7.1环境风险的识别
对照《危险化学品分类信息表》、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B.1、《化学品分类和标签规范第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）和《化学品分类和标签规范第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013），同时结合项目主要原辅材料、产品、污染物、主要生产设备设施等特点，确定本项目风险物质主要为润滑油、液压油，上述物质在储存、使用过程中可能发生泄漏事故。本项目机械设备运至专门维修厂维修，不在场区内进行维修，润滑油、液压油仅存在于机械设备中。本项目无自有运输车辆，依托社会车辆运输，运输车辆在场区内停留时间较短，本评价不考虑运输车辆存在的风险物质。






表4-11   本项目风险物质识别及影响途径一览表
	风险物质名称
	贮存/存在场所
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	临界量值来源
	Q值
	影响途经

	润滑油
	机械设备中
	0.16
	2500
	HJ169-2018中附录B表B.1-381油类物质（矿物油类，如石油、汽油、柴油等；生物柴油等）
	0.000064
	泄漏漫流至地面下渗影响土壤及地下水环境；引起火灾产生废气、消防废水等

	液压油
	
	0.9
	2500
	
	0.00036
	

	合计∑
	/
	/
	/
	/
	0.000424
	/


本项目风险物质最大存在量与临界量比值Q值及∑Q均<1。
风险物质理化性质见下表。
表4-12   润滑油的理化性质及危险性识别一览表
	物质名称
	分子式
	分子量
	沸点
	自燃点

	润滑油
	/
	/
	150℃
	300-350℃

	闪点（开口）
	蒸汽压（145.8℃）
	引燃温度
	密度（水=1）
	爆炸下限

	220℃
	0.13Pa
	/
	0.91
	/

	形状和溶解性
	淡黄色粘稠液体，溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。

	储存注意
	储存于阴凉、通风的仓库。远离火种、热源。应与氧化剂分开存放，切忌混储。

	健康危害
	急性吸入可出现乏力、头痛、头晕、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎，可引发神经衰弱综合征，呼吸道和眼刺激症状及慢性油脂性肺炎。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水清洗，就医。
眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。
食用：饮适量温水，催吐，就医。

	泄漏处理
	迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服，尽可能切断泄漏源，防止流入下水道、洪沟等限制性空间。小量泄漏：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

	防护处理
	呼吸系统防护：空气中浓度超标时，必须佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）；紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿防毒渗透工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。


表4-13   液压油的理化性质及危险性识别一览表
	标识
	中文名：液压油
	分子式：/

	
	分子量：/
	CAS号：/

	理化性质
	性状：琥珀色室温下液体

	
	熔点℃：无资料
	溶解性：不溶于水

	
	沸点℃：>290
	相对密度（水=1）：0.896kg/m3（15°C）

	
	饱和蒸汽压：估计值<0.5Pa（20℃）
	相对密度（空气=1）：>1

	
	临界温度℃：无资料
	燃烧热（kJ/mol）：无资料

	
	临界压力MPa：无资料

	
	闪点℃：222
	自燃温度℃：>320

	
	稳定性：稳定
	聚合危害：不聚合

	
	禁忌物：强氧化剂

	燃烧爆炸危险性
	燃烧性：可燃
	燃烧产物：一氧化碳，氧化硫等

	
	爆炸极限（V/V%）：无资料
	火灾危险性：丙类
	爆炸性气体分级分组：/

	
	危险特性：可燃，燃烧可能形成在空气中的固体和液体微粒及气体的复杂的混合物，包括一氧化碳，氧化硫及未能识别的有机及无机的化合物。

	
	灭火方法：消防人员必须佩戴空气呼吸器、穿全身防火防毒服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。
灭火剂：泡沫、二氧化碳、干粉。

	接触限值
	中国未制定标准
美国（ACGIH）5mg/m3

	健康危害
	侵入途径：吸入
健康危害：在正常条件下使用不应会成为健康危险源。长时间接触可造成晕眩或反胃，如果发生了，将患者移到有新鲜空气的地方，若症状持续则要求求助医生。

	急救措施
	皮肤接触：脱去污染衣物。用水冲洗暴露的部位，并用肥皂进行清洗。如刺激持续，就医。在使用高压设备时，有可能造成本品注入皮下，如发生此种情况，请立即送往医院治疗，不要等待，以免症状恶化。
眼睛接触：用大量的水冲洗眼睛。如刺激持续，就医。
吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。
食入：不要催吐，用水漱口并就医。

	防护
	工程控制：生产过程密闭，全面通风。
呼吸系统防护：在正常使用条件下，一般不需戴呼吸保护用具。如果工程控制设施未把空气浓度保持在足以保护人员健康的水平，选择适合使用条件及符合有关法律要求的呼吸保护设备。如需戴安全过滤面罩时，请选择合适的面罩与过滤器组合。选择一种适用于颗粒/有机气体及蒸气[沸点>65℃（149°F）]的混合物的过滤器。
眼睛防护：如可能发生溅泼，请戴安全护镜或全脸面罩。
身体防护：除了普通的工作服之外不需特殊的皮肤保护措施。
手防护：戴聚氯乙烯、氯丁或丁腈橡胶手套.
其他防护：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。

	应急泄漏处理
	溢出后，地面非常光滑。为避免事故，应立即清洁。
用沙、泥土或其它可用来拦堵的材料设置障碍，以防止扩散。直接回收液体或存放于吸收剂中。用粘土、沙或其它适当的吸附材料来吸收残余物，然后予以适当的弃置。

	操作注意事项
	密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。避免与氧化剂接触。在传送过程中容器必须接地，防止产生静电。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

	储存注意事项
	密闭容器，放在凉爽、通风良好的地方，使用适当加注标签及可封闭的容器。储存温度：长期储存（3个月以上）-15～50℃；短期储存-20～60℃。


7.2环境影响途径
本项目可能影响环境的途径分别为：
泄漏事故：润滑油、液压油泄漏，主要为因机械设备故障等原因导致泄漏，并且未及时收集处理，导致风险物质在堆填（砌）区地面溢流，污染地下水；或于雨天发生泄漏，随雨水散排流至外环境，对外界环境造成影响。
火灾事故次生环境风险事故：火灾事故对环境的危害主要为有毒烟雾和灭火过程中产生的消防废水散流造成的次生环境污染问题，同时消防水中携带了一定量的风险物质，若不能及时收集可能排出场界，对外界水环境造成影响。
7.3环境风险分析
泄漏事故：润滑油、液压油仅存在于机械设备中，发生泄漏，泄漏量较小，基本能够将泄漏物围堵在场区范围内，基本不会对外部水环境产生影响。
火灾事故：火灾本身是安全事故，但会产生消防废水，消防废水中风险物质存在量极少，不会对水环境造成影响。
7.4环境风险防范措施及应急措施
（1）风险防范措施
本项目润滑油、液压油仅存在于机械设备中，风险物质存在区域均配备较好的设备和相应的抢险设施，同时具有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施。
当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。
项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。
企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。
（2）应急措施
润滑油、液压油等发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。一旦泄漏至场区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等部门进行处理。
（3）编制突发环境事件应急预案。
7.5结论
在严格落实各项规章制度及风险防范措施，配备必要的应急物资并加强风险监控及管理前提下，本项目环境风险可防控。
8.电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射源，即不会对项目所在区环境产生相应的电磁辐射影响。










[bookmark: _Toc1397][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	   内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸车、堆填废气
	颗粒物
	装卸降低高度落差，移动雾炮喷雾抑尘；及时覆盖、压实作业面；场区边界设置扬尘监测系统，对无组织颗粒物进行监测
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度限值1.0mg/m3

	
	运输废气
	颗粒物
	运输车辆加盖苫布，配备1台洒水车定期洒水降尘，场区设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗；运输车辆定期、及时维修、保养，对非道路移动机械进行环保登记
	

	地表水环境
	洗车废水
	COD、SS
	沉淀处理后循环使用
	不外排

	
	职工生活
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷
	泼洒地面抑尘
	

	
	淋溶水
	COD、SS
	设置1座300m3的沉淀池用于收集堆填（砌）区淋溶水，淋溶水经沉淀池沉淀后，分批次回用作区域抑尘用水
	

	声环境
	产噪设备运行
	噪声
	选用低噪声设备，定期维修保养；车辆减速慢行、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准：昼间60dB（A），夜间不生产

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	一般工业固体废物
	洗车平台污泥、沉砂池和沉淀池沉渣均与建筑垃圾一起堆填处理。

	
	生活垃圾
	袋装化收集，送至环卫部门指定地点统一处理。

	
	危险废物
	本项目不设置维修车间和危废间。车辆维修保养委托附近专门维修厂进行，维修保养产生的废机油、废油桶等由汽车修理保养单位负责处理、处置。

	土壤及地下水污染防治措施
	参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中关于地下水环境保护措施与对策基本要求，并结合本项目工程类型及污染源分布，提出以下防治原则：
（1）控制进场垃圾的含水率；严格控制进场废物的种类；
（2）实行雨污分流、污污分流并设置雨水集排水系统，以收集、排出汇水区内可能流向堆填（砌）区的雨水、上游雨水及未堆填（砌）区域内未与建筑垃圾接触的雨水；
（3）严格按照相关规范设计要求完善堆填（砌）场周围的盖板暗涵等截流设施，尽可能减小堆填（砌）区的汇水面积，进而使进入到堆填（砌）场堆填（砌）区的大气降水量减少到最小；
（4）禁止不能进入建筑垃圾堆填（砌）场的物质进场。
（5）一般防渗区：洗车平台：设置为地下式抗渗混凝土结构，渗透系数≤1.0×10-7cm/s；堆填（砌）区底部及边坡：对坑体内底部及边坡进行清表，原地基整平、压实（压实系数≥0.9）后，采用改性压实黏土类衬里作为防渗结构，饱和渗透系数≤1.0×10-7cm/s；场区截洪沟：采用浆砌块石砌筑，沟底铺设厚度15厘米的C15混凝土垫层；明渠为370厚砖砌墙；雨水沉砂池和沉淀池均采用浆砌石砌筑，确保渗透系数≤1.0×10-7cm/s，集水管采用HDPE穿孔花管。
（6）办公区及厂区地面为简单防渗区，地面非绿即硬。
（7）堆填（砌）场封场覆盖结构各层由下至上依次为：防渗层、排水层与植被层。

	生态保护措施
	堆填（砌）场达到堆填高度后进行阶段性封场，按照《建筑垃圾堆砌地建设标准》（DB13（J）T8464-2022）的要求进行，封场时从下到上依次为：建筑垃圾层、防渗层、排水层、植被层。
防渗层：采用黏土层，采用黏土层的渗透系数不大于1.0×10-7cm/s，厚度为30cm；
排水层：采用卵石，厚度为30cm；边坡宜采用土工复合排水网，厚度不应小于5mm；
植被层：采用自然土加表层营养土回填，自然土厚度为35cm，营养土厚度为15cm，植被层压实度大于80%。

	环境风险防范措施
	（1）风险防范措施
本项目润滑油、液压油仅存在于机械设备中，风险物质存在区域均配备较好的设备和相应的抢险设施，同时具有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施。
当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。
项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。
企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。
（2）应急措施
润滑油、液压油等发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大。一旦泄漏至场区外，企业应告知当地政府、生态环境局、环境保护监测站等部门进行处理。
（3）编制突发环境事件应急预案。

	其他环境管理要求
	1、环境管理及监测计划
（1）环境管理措施
本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。
①机构组成
该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。
②机构职责
a.贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；
b.建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况；
c.搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；
d.组织对基层环保员的培训，提高工作素质；
e.定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。
（2）监测制度
环境监测是环境保护的基础，是进行污染源治理及环保设施运行管理的依据，因而企业应定期对废气、废水、噪声等环保设施运行情况进行监测。
通过对项目运行中环保设施进行监控，掌握废气、废水、噪声等污染源排放是否符合国家或地方排放标准的要求，做到达标排放，同时对废气、废水、固体废物及噪声防治设施进行监督检查，保证正常运行。
（3）环境监测机构及设备配置
环境监测是环境保护的基础，是进行污染治理和监督管理的依据。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023）要求，本评价建议企业环境监测工作委托当地有资质的环境监测机构承担。
（4）监测计划
根据污染物排放特征，依据国家颁布的环境质量标准、污染物排放标准及地方环保部门的要求，制定项目的监测计划和工作方案，监测工作可委托有资质的环境监测部门承担。本项目投入运行后，各污染源按监测计划进行检测。
2、企业环境信息公开要求
（1）企业环境信息公开
根据《企业环境信息依法披露管理办法》（部令第24号）的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。如环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。
该企业应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。
（2）建设单位应当公开下列信息内容
该企业应当公开信息内容如下：
①企业基本信息，包括企业生产和生态环境保护等方面的基础信息；
②企业环境管理信息，包括生态环境行政许可、环境保护税、环境污染责任保险、环保信用评价等方面的信息；
③污染物产生、治理与排放信息，包括污染防治设施，污染物排放，有毒有害物质排放，工业固体废物和危险废物产生、贮存、流向、利用、处置，自行监测等方面的信息；
④碳排放信息，包括排放量、排放设施等方面的信息；
⑤生态环境应急信息，包括突发环境事件应急预案、重污染天气应急响应等方面的信息；
⑥生态环境违法信息；
⑦本年度临时环境信息依法披露情况；
⑧法律法规规定的其他环境信息。
（3）信息公开方式
该企业采取信息公开栏方式公开相关信息。
3、排污许可规范化管理要求
国家实行排污许可制度，环境保护部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者应当按照排污许可证的要求排放污染物；未取得排污许可证的，不得排放污染物。
根据《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发[2016]81号）、《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评[2017]84号）和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》等相关文件要求，企业事业单位和其他生产经营者应该按照名录的规定，在实施时限内申请排污许可证。
本项目主要对建筑垃圾进行堆填（砌），不属于专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的，专业从事一般工业固体废物贮存、处置（含焚烧发电）的，经对照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》，本项目不属于纳入排污许可名录管理的行业。
4、环保竣工验收管理
建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）、《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部办公厅2018 年5月16日印发）规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收中弄虚作假。
5、排污口规范化
排污口是企业污染物进入受纳环境的通道，做好排污口管理是实施污染物总量控制和达标排放的基础工作之一，必须实行规范化管理。本项目无废气、废水排放口。
（1） 噪声排污口规范化：须按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）的规定，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。
管理要求：排放口规范化的相关设施（如：计量、监控装置、标志牌等）属污染治理设施的组成部分，环境保护部门应按照有关污染治理设施的监督管理规定，加强日常监督管理，排污单位应将规范化排放的相关设施纳入本单位设备管理范围。
排放口立标要求：设立排污口标志牌，标志牌由国家环境保护总局统一定点监制，达到《环境保护图形标志》（GB15562.1～2-1995）及修改单的规定。
























[bookmark: _Toc2937]六、结论
	迁安市瑞承祥科技有限公司在迁安市夏官营镇罗庄子村西南，投资100万元，建设建筑垃圾堆砌地项目，符合国家产业政策，选址合理，采取环评提出的污染防治措施后，污染物可达标排放，不会对周围环境质量造成明显的不利影响，从环保角度而言，该项目建设可行。


























[bookmark: _Toc21634]附表
建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	17.939t/a
	/
	17.939t/a
	+17.939t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业
固体废物
	污泥
	/
	/
	/
	120t/a
	/
	120t/a
	+120t/a

	
	沉渣
	/
	/
	/
	5t/a
	/
	5t/a
	+5t/a

	职工生活
	生活垃圾
	/
	/
	/
	0.9t/a
	/
	0.9t/a
	+0.9t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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