	审批意见：                                                  

迁行审环表〔2026〕48号

所报《迁安市上诚再生资源有限公司扩建废钢加工项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于河北迁安经济开发区纬九街南侧、经十三路东侧，公司现有厂区内，总投资1700万元，环保投资34万元，项目总占地面积3万平方米，更新厂区现有的破碎生产线、龙门剪、压扁机，新增破碎机、龙门剪、打包机等设备。项目建成后，年处理废钢80万吨。河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）出具了项目备案信息。（迁经开行审投资西备字〔2026〕26号）。
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：剪切废气经收集引入1套脉冲布袋除尘器（风机风量15000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA008）排放。4#车间新增破碎废气经收集引入现有旋风除尘+脉冲布袋除尘器（风机风量51000m3/h）处理后经15m高排气筒（DA002）排放。颗粒物有组织排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表1排放限值要求。落实各项无组织废气污染防治措施，无组织颗粒物排放满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5相关限值要求。

抑尘用水自然挥发，冷却用水循环使用，无废水外排。

项目主要噪声源为生产设备及环保设施风机等，采取选用低噪声设备、墙体隔声、基础减振、风机加软连接等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。

项目产生的非磁性废料、除尘灰、废布袋均袋装收集，暂存7#车间一般固废区，外售相关单位。废润滑油、废液压油、废油桶分类用专用密闭容器收集，暂存3#车间危废间内，定期委托有资质的单位处理。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，对危废间等要采取严格完善的防渗措施，防止渗漏造成对土壤及地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
经办人：                     

                                                   2026 年9月17日


