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一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线自动化改扩建项目

	项目代码
	2210-130292-89-01-284554

	建设单位

联系人
	宁会民
	联系方式
	

	建设地点
	河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号

	地理坐标
	中心地理坐标：118度45分51.671秒，40度01分18.571秒。

	国民经济

行业类别
	C3393
锻件及粉末冶金制品制造
	建设项目

行业类别
	三十、金属制品业33—68铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	河北迁安经济开发区管理委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	迁经开行审投资东备字〔2026〕36号

	总投资（万元）
	12200
	环保投资

（万元）
	150

	环保投资占比（%）
	1.23
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	(否

(是：                  
	用地（用海）

面积（m2）
	0m2

	专项

评价

设置

情况
	项目不排放有毒有害物质，不设置大气专项评价；

项目生产废水不外排，不设置地表水专项评价；

项目危险物质存储量未超过临界量，不设置环境风险专项评价；

项目水源来自厂区自备水井，不属于取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目，不设置生态专项评价；

项目不属于直接向海排放污染物的海洋工程建设项目，不设置海洋专项评价。

	规划

情况
	《河北迁安高新技术开发区总体规划（2021—2030年）》，迁安市人民政府

	规划环境影响评价情况
	规划环评名称：《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021—2030年）环境影响报告书》审查机关：河北省生态环境厅审查文件名称及文号：《关于转送河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)审查意见的函》冀环环评函〔2023〕1147号

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.项目与规划及规划环评结论的符合性分析

(1)规划概述

根据《河北迁安高新技术产业开发区总体规划（2021-2030年）环境影响报告书》，河北迁安高新技术产业开发区位于迁安市中心城区东北部，规划以发展医药健康、高端装备制造、新兴产业拓展和生产性服务业为主，构建“一核五区”的空间布局结构，设置创研及综合服务核心区、传统产业及提升创新区、医药健康产业区、新兴产业拓展区、高端装备制造区和生活服务区。规划范围东至赤曹国道，南至兆康路，西至长城大路，北至万太公路，规划区范围21.38km2。

(2)产业定位和用地规划

园区规划定位：开发区产业宜发展医药、绿色食品加工、高端装备制造和新兴产业，力争将河北迁安高新技术产业开发区建成以传统优势产业为基础，以医药健康、高端装备制造和新兴产业为特色的生态创新发展示范开发区，打造迁安经济发展东部增长。开发区规划产业发展方向见下表。

表1    规划产业发展方向一览表

序号

产业定位

重点发展方向或产品

1

医药健康产业
发展产业为生物制药、健康食品、医疗器械、健康医美等产业及相关配套服务。产业区利用生物合成、抗体工程、生物反应器等关键技术，发展生物药物、疫苗、特异性诊断试剂及现代发酵产业和医疗器械、医用新材料、保健品等产业。
2

高端装备制造产业
培育科技水平高、经济活跃度高、就业能力强的企业，以高端智能装备为方向，重点推动电传动、数字液压、高端切割、精密检测等技术的应用，发展精密数控磨床、汽车制动产业，促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。
3

新兴产业拓展产业
规划主要布置符合国家或地方产业政策的新兴行业企业，与开发区的装备制造和传统产业相比，具有高技术含量、高附加值、资源集约等特点。重点发展新型功能材料、先进结构材料和复合材料等产业，建设区域性纳米材料、手机模组零部件和水刺无纺布产业化基地，提高自主创新能力，打造“前沿”品牌。
4

传统产业及提升创新产业
现有企业以运用新技术、新工艺、新设备、新材料为基础，对现有产品、设施、工艺条件及生产设备等进行改造，提升企业内力和品质，后续重点发展科研创新、电子商务、电子产品等无工艺废气或低排量工艺废气的高效能企业。
5

创研及综合服务产业
将产业发展重点以及产业综合服务有机结合，做整个产业园区综合服务中心，该区内发展以科研创新为主的生产企业，落位高效能、低污染的生产制造型企业。同时以产城融合为目标，建立完善的配套服务设施，开展企业孵化、技术服务、融资、担保、信息、物联、人才引进、专利申请、评估认证、律师事务、人事代理等专业服务。
规划开发区工业用地总面积为1539.36公顷，占开发区规划建设用地的372.71%。其中，Ⅱ类工业用地为1522.45公顷，广泛分布于开发区内；三类工业用地为16.91公顷，为现状恒晖热电厂。工业用地布局采用分产业集中布置，共分为五个产业类型，开发区分别为传统产业及提升创新区、医药健康产业区、新兴产业拓展区、高端装备制造区、创研及综合服务区。规划中，开发区工业用地中除恒晖热电所在区域为Ⅲ类用地外，其余工业用地类型均为Ⅱ类用地。区内规划以发展医药健康、高端装备制造、新兴产业拓展、传统产业及提升创新、创研及综合服务产业为主的产业创新示范开发区，无重污染产业入驻，产业布局符合工业用地布局。

本项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，属于高端装备制造区，该区产业定位为培育科技水平高、经济活跃度高、就业能力强的企业，以高端智能装备为方向，重点推动电传动、数字液压、高端切割、精密检测等技术的应用，发展精密数控磨床、汽车制动产业，促进制造业智能化、精密化、绿色化发展。项目为金属制品业中3368铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外），符合园区产业规划；企业与迁安市顺翊金属制品有限公司已签订租赁协议，根据迁安市顺翊金属制品有限公司不动产权证项目占地为工业用地，符合园区规划。

根据河北省生态环境厅关于《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)环境影响报告书》的审查意见；(冀环环评函〔2023〕1147号)准入要求：严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制，不断提高清洁生产水平。开发区现有“两高”项目不得扩大生产规模，严禁新增“两高”项目、涉重金属重点行业项目、化工项目，陶瓷产能上限140万件/年，煤炭用量上限70万吨/年。项目为金属制品业中3368铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外），年产钢球（段）约为6万吨，不属于“两高”项目、涉重金属重点行业项目、化工项目，陶瓷产能上限140万件/年，煤炭用量上限70万吨/年。因此项目建设符合《河北迁安高新技术产业开发区总体规划(2021-2030年)环境影响报告书》的审查意见。
项目位置详见图1-1。
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图1    项目园区位置分布图

2.土地利用规划符合性

表2    东区规划用地布局一览表
序号

用地代码

用地名称

面积(hm2)

1

R

居住用地

89.38

R2

其中

二类居住用地

89.38

2

A

公共设施用地

26.52

A1

其中

行政办公用地

4.41

A2

文化设施用地

2.95

A3

教育科研用地

9.85

A4

体育用地

3.22

A5

医疗卫生用地

4.78

A6

社会福利用地

1.26

A7

文物古迹用地

0.05

3

B

商业服务业设施用地

97.88
B1

其中

商业用地

70.85

B2

商务用地

5.28

B3

其他服务用地

18.35

B4

公用设施营业网点用地
3.39
4

M

工业用地

1525.09
M2

其中

二类工业用地

1508.18

M3

三类工业用地

16.91

5

W

物流仓储用地

52.71

W2

其中

二类物流仓储用地

52.71

6

S

道路与交通设施用地

195.96

S1

其中

道路用地

188.1
S3

交通枢纽用地(客运站)

0.18

S4

交通场站用地

7.68

7

U

公用设施用地

25.83 

U1

其中

公用工程用地

9.56

U2

环境设施用地

13.28

U3

安全设施用地

2.99

8

G

绿地与广场用地

97.03
G1

其中

公园绿地

76.77

G2

防护绿地

18.72

G3

广场用地

1.54

9

汇总

2116.98
[image: image32.jpg]


[image: image33.png]


 EMBED Visio.Drawing.11 \* MERGEFORMAT 
[image: image2.emf]
[image: image3.png]ZHEEA
TR
HRIEF

GO SRR

| o Baiiii)

M =7 DRt
LIRS
SR
[

| g

| Pl i)

| vt

iR I ok
—HTWA

I T

[ s
[Lon PA-r R
O NSt

| o [
DM st
XXzl

I =206
| o Pl
R
[ it
I

O - Eeemiesers I R
& ERamitEEs et

I kiR
| o Eseiuiiil
| B

I e (R
I Rt

= okis;

| R




图2    高新区用地分布图
项目位于祺光街南侧、创新路东侧，该地块属于二类工业用地，满足用地需求。
3.基础设施规划

3.1给水工程

现状高新区企业用水为两种方式，即集中供水和企业自备井供水。目前，高新区已铺设供水管网的区域为聚鑫街、建设路(迁徐线-聚鑫街)、创新路(祺光街-聚鑫街)、科技路(祺瑞街-聚鑫街南侧路段)、祺光街(创新路-科技路)两侧区域，配水管网采用DN100-DN300，集中供水水源来自高新区给水厂。

高新区目前已有1座给水厂(即立方源水厂)，取用地下水，位于创新路与聚鑫街交叉口西北侧，占地36781.96平方米，院内有4个3000平方米蓄水池。给水厂最大供水规模2.12万m³/d，水源地位于水厂西侧，建设6眼水源井(5用1备)，2行3列布设，井深约50m，每眼井设1台深井泵，单井出水量约200m³/h,每座深井泵房出水管接入井群联络管汇入水厂。井群联络主干管设置两根，管材选用球磨铸铁管，管径DN200～DN400mm。现状供水厂供水量57.576万m³/a(0.2万m³/d)，供水设施满足高新区现状用水需求。

生产用水来自厂区自备水井，水供应有保障。

3.2排水工程

现状高新区内排水采用雨污分区分流制，吉庆路南侧区域存在雨污合流问题，雨污管道沿园区内道路铺设。目前，河北迁安高新技术产业开发区污水处理厂(以下简称“高新区污水处理厂”)处理能力为2万m³/d。
现状高新区规划近期建设范围内科技路、创新路、吉庆路、祺瑞街、祺光街、聚鑫街、明珠街等已建道路沿线部分区域均已铺设污水管网，污水管道内径DN600～DN1200。高新区修建兆康街，届时同步开展雨、污管网铺设工作。高新区其他区域内企业废水不外排。
高新区污水处理厂接收高新区内工业废水、生活污水，园区污水通过管网、提升泵站汇集至高新区西南，沿三里河左岸经管道输送至高新区污水处理厂，输送管道全长5km，管道材质为玻璃钢管，管径为D1500mm。高新区废水经处理后，出水通过管道向北排入污水处理厂北侧560m的三里河，入河方式为钢筋混凝土暗管(外径1.2m，内径1.0m)，尾水经此暗管靠重力作用自流入北侧三里河，经过约3500m三里河河段后汇入滦河。

项目中频透热炉冷却水、钢球冷却水、淬火冷却水循环使用、不外排。

3.3供热工程

现状高新区供热分为蒸汽管网和热水管网。其中热水供热管网为富达园内部职工居住区冬季供暖。蒸汽管网为区内造纸、制药、装备制造等企业提供工业蒸汽。

目前，高新区内聚鑫街、创新路已铺设热水管网，接至富达园小区；区内建设路、科技路、吉庆路和聚鑫街已铺设蒸汽管网为沿线企业供汽，管道内径DN300。热力管道未覆盖区域企业用热采用空调、空气源、生产余热等形式。

高新区生活用热由迁安市热力公司供热提供(热源来自恒晖热电、大唐热电和翅冀热力共同供应)，迁安市城区由迁安市热力公司供热，其热源来自迁安市恒晖热电有限公司、大唐热电有限公司和迁安市翅冀热力有限公司(余热来自迁安九江煤炭储运有限公司)，合计最大供热能力为1050MW，现状供热负荷896MW，剩余负荷154MW。

高新区内企业供热和蒸汽优先由恒晖热电厂提供，不足部分由大唐国际迁安热电厂提供。

项目圆钢加热采用中频透热炉（电炉），项目不设锅炉。

3.4燃气工程

高新区燃气气源为迁安市中心城区南部的陕甘天然气门站，高新区内设有迁安华润燃气有限公司调压站1座，位于聚鑫街创新路交叉口东南侧，负责区内工业、商业和民用用气。高新区目前已铺设燃气管网的区域为建设路、科技路、创新路、祺丰街和聚鑫街。

迁安华润燃气有限公司调压站设计流量3×108Nm³/a，现状高新区企业用气量为1520.3万Nm³/a，迁安华润燃气有限公司供气能力能够满足高新区燃气负荷。

项目生产不需要燃气。
4.项目与规划环评审查意见的符合性分析

项目与《河北迁安高新技术开发区总体规划（2021-2030年）环境影响报告书》的审查意见（冀环环评函〔2023〕1147）符合性见表3。
表3    项目与规划环评审查意见（冀环环评函〔2023〕1147）符合性分析
序号

审查意见

项目情况

符合性

1

落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。
项目符合园区生态环境分区管控的要求。
符合

2

推进绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。
按要求进行绿色发展，项目不属于大宗物料运输的重点企业，采用标准的汽车运输。
符合

3

严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级。落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制，不断提高清洁生产水平。开发区现有“两高”项目不得扩大生产规模，严禁新增“两高”项目、涉重金属重点行业项目、化工项目，陶瓷产能上限140万件/年，煤炭用量上限70万吨/年。

项目符合开发区生态环境准入要求，不属于“两高”项目。
符合

4

严格空间管控要求，进一步优化空间布局。统筹优化开发区产业布局和发展规模，加强对开发区周边项目不在划定的生态保护红线及各类环境敏感区的符合生态保护红线及各类环境敏感区的保护，禁止占用基本农田、绿地、河道管理范围及城镇开发边界以外的范围，严格遵守其相关管理要求。控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保开发区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。
项目不在划定的生态保护红线及各类环境敏感区的保护范围内，在河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不新增占地，厂界距离最近居民点潘庄84m。
符合

5

严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据国家、河北省及唐山市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，深入开展现有企业超低排放改造，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。严格落实《报告书》提出的污染物排放准入要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，建设项目主要污染物实行区域倍量削减。
根据《唐山市生态环境局关于石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业以外其他行业是否需要削减替代意见的复函》，项目属于金属制品业，排放颗粒物不需要削减。
符合

6

统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。2025年底前完成安新地表水厂建设，2024年底前完成开发区污水处理厂升级改造及扩建工程，同步建设再生水工程，2025年底前建成近期集中供热工程，2025年底前完成近期范围供水、排水、供热、燃气等管网铺设工程。

项目供气、供电均来自园区，水来自厂区自备水井，冷却循环水经厂区沉循环水池循环使用、不外排。
符合

7

优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例，加快新能源或清洁能源车辆推广使用，涉及大宗物料运输的重点企业应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输，优化区域运输方式，减轻公路运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。
项目不属于大宗物料运输的重点企业，原辅料及产品运输采用符合要求的车辆，制定应急运输相应方案。
符合

8

健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。
企业建设完成后将按要求编制突发环境事件应急预案，按要求进行自行监测。
符合

5、与规划环评及专家审查意见符合性分析

表4    园区规划环评结论符合性分析一览表
序号

园区规划环评结论

本项目

结论

1

水资源承载力分析：高新区可利用水资源量均大于需水量，因此在充分利用污水处理厂再生水的前提下，区域水资源可以承载规划的实施。在上述水资源同时可以保障供给的情况下，优先使用污水处理厂再生水。同时高新区产业的发展规模、进度和结构，应视不同时期的水资源条件具体调整，根据同期可用水资源量以及规划产业水耗情况对规划产业规模进行实时调整，做到“量水而行”。为确保高新区建设按照规划目标切实推进，建议高新区近期规划范围内再生水输水管线及配套再生水设施应于2024年底建成投运，加快集中供水管网铺设进程，优先铺设企业集中区域，供水管线应于2025年底建成投运。集中供水区域企业自备水井逐步取缔关停，尚未实施集中供水区域，现有及在建项目用水以合法的自备水井取水为主，新增项目不得新增地下水取用量。

本项目属于三十、金属制品业33—68铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外），用水量较少，项目产生的冷却水循环使用、不外排；厂区为自备水井，供水有保证，不新增地下水取水量。
符合

2

土地资源承载力分析：河北迁安高新技术产业开发区到规划远期2030年，高新区规划总面积21.38km2，其中建设用地共21.17km2。结合国土空间规划和三区三线成果图，高新区涉及禁建区基本农田，本次评价将其划定为优先保护单元，不进行开发建设。迁安市土地资源能够支撑高新区建设需求，河北迁安高新技术产业开发区具有较强的土地资源承载力。

项目用地类型为

工业用地。

符合

3

环境承载力分析：(1)环境空气承载力分析

区域二氧化硫、氮氧化物、颗粒物仍有一定的环境容量。由高新区大气污染物排放及变化情况和大气污染物削减方案可知，通过采取区域废气污染物削减等措施，有利于区域大气环境质量改善。同时本评价建议高新区应结合“十四五”及后续总量控制目标和减排任务，以及《河北省排污权有偿使用和交易管理》相关要求，加强污染物总量控制工作。

(2)水环境承载力分析

高新区规划实施后通过提标改造、再生水回用等措施，有利于区域地表水环境质量的改善。同时本评价建议应结合“十四五”总量控制目标和减排任务，加强污染物总量控制。

(3)碳排放承载力分析

规划实施后，高新区应结合区域碳达峰目标和碳减排任务，控制碳排放量，严格按照相关要求进行碳排放管理，高新区碳排放量不得超过本评价核算的排放量。

根据《唐山市生态环境局关于石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业以外其他行业是否需要削减替代意见的复函》，项目属于金属制品业，排放颗粒物不需要削减。
符合
4

环境制约因素：(1)居民点制约因素

规划范围内涉及扣庄乡和兴安街道办事处19个村庄，同时高新区西侧与迁安市城区隔G508国道相邻。如何避免和降低入区项目对周边居民点的不利影响，均将在一定程度上对高新区用地布局产生一定的制约。

(2)环境质量制约因素

高新区规划实施过程中，在没有采取有效措施控制污染物排放情况下，将会对环境空气、地表水、地下水、土壤产生一定影响，成为高新区发展的制约因素。

(3)大气污染物总量控制指标制约因素

根据迁安市例行监测点监测数据统计结果，区域大气环境中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物尚有一定的环境容量，但余量较少。高新区二氧化硫、氮氧化物排放量总量规划指标问题，对颗粒物和挥发性有机物排放的控制将成为高新区产业发展的制约因素。

本项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号内，符合园区产业定位要求；不会占据居民区，项目通过采取有效措施以后对空气、地表水、地下水、土壤影响较小。项目新增污染物为颗粒物，其产生量极少。
符合
表5    项目与规划环评审查意见符合性分析

序号
审查意见
项目情况
符合性
1
落实国家、区域发展战略，坚持生态优先、提质增效，以生态环境质量改善为核心，做好与各级国土空间规划和“三线

一单”生态环境分区管控体系的协调衔接，进一步优化《规划》布局、产业定位和发展规模。

项目符合园区生态环境准入清单的要求。
符合
2
推进绿色低碳发展，实现减污降碳协同增效目标。根据国家、地方碳减排和碳达峰行动方案及路径要求，进一步优化开发区能源结构、交通运输方式等《规划》内容。

项目不属于大宗物料运输的重点企业，且采用达到国六及以上排放标准的汽车运输。
符合
3

严格环境准入条件，推动产业结构调整和转型升级。

落实《报告书》提出的开发区生态环境准入要求和与规划不符的现有企业环境管理要求，强化现有及入区企业污染物排放控制，不断提高清洁生产水平。开发区现有“两高”项目不得扩大生产规模，严禁新增“两高”项目、涉重金属重点行业项目、化工项目，陶瓷产能上限140万件/年，煤炭用量上限70万吨/年。

项目符合园区生态环境准入清单的要求，不属于“两高”项目
符合

4

严格空间管控要求，进一步优化空间布局。统筹优化开发区产业布局和发展规模，加强对开发区周边生态保护红线及各类环境敏感区的保护，禁止占用基本农田、绿地、河道管理范围及城镇开发边界以外的范围，严格遵守其相关管理要求。控制开发区边界外居民点向开发区方向发展，确保开发区内企业与敏感点保持足够的防护距离，减少突发事件可能对居民区环境产生的影响。

项目不在划定的生态保护红线范围内，项目位于园区内，不占用基本农田、绿地、河道管理范围

符合

5

严守环境质量底线，强化污染物排放总量管控。根据

国家、河北省及唐山市污染防治规划和区域“三线一单”生态环境分区管控相关要求，制定并落实开发区污染减排方案，深入开展现有企业超低排放改造，推进挥发性有机物和氮氧化物协同治理，确保区域环境质量持续改善，促进产业发展与生态环境保护相协调。严格落实《报告书》提出的污染物排放准入要求，环境质量未达到国家或者地方环境质量标准之前，建设项目主要污染物实行区域倍量削减。

项目符合三线一单”生态环境分区管控相关要求，根据《唐山市生态环境局关于石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业以外其他行业是否需要削减替代意见的复函》，项目属于金属制品业，排放颗粒物不需要削减。
符合

6

统筹基础设施建设，严格落实建设内容及时限。2025年底前完成安新地表水厂建设，2024 年底前完成开发区污水处理厂升级改造及扩建工程，同步建设再生水工程，2025年底前建成近期集中供热工程，2025年底前完成近期范围供水、排水、供热、燃气等管网铺设工程。

项目排水、供气依托园区，项目供水来自厂区自备水井
符合

7

优化运输方式，落实应急运输响应方案。鼓励开发区提高清洁能源汽车运输比例，加快新能源或清洁能源车辆推广使用，涉及大宗物料运输的重点企业应采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车运输，优化区域运输方式，减轻公路运输产生的不利环境影响。结合秋冬行业错峰生产和重污染天气应急响应要求，在黄色及以上重污染天气预警期间，重点用车企业实施应急运输响应。

项目不属于大宗物料运输的重点企业，且采用达到国六及以上排放标准的汽车运输。
符合

8

健全完善环境监测体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系；强化区域环境风险防范体系，建立应急响应联动机制。严格落实《报告书》提出的各项环境风险防控措施，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。

项目建设完成后将定期对大气进行检测
符合

根据上述分析，项目建设与河北迁安高新技术开发区规划环评及审查意见相符。

	其他符合性分析
	1、项目与产业政策符合性分析

项目为金属制品业，主要原料为圆钢等。项目不属于“鼓励类”“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类项目。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类准入项目，因此项目建设符合国家及地方产业政策。

同时河北迁安经济开发区管理委员会出具了项目的备案信息(备案编号：迁经开行审投资东备字〔2026〕36号，具体见附件。

2、与《河北省生态环境分区管控更新成果(2023版)》、《河北省生态环境准入清单》（2023版）的符合性分析。
经查询河北省生态环境分区管控-公众版，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，属于重点管控单元。

表6   本项目与河北省生态环境分区管控符合性分析一览表

管控
单元
要求
项目情况
符合性
省级以上产业园区重
点管控单元
严格产业准入，完善
园区设施建设，推动
设施提标改造
项目为金属制品业，属于《产业结构调整指导目录(2024年本)》中允许类。项目不在园区的环境准入的负面清单内
符合
实施污染物总量控
制，落实排污许可证
制度
项目建成后，满足区域污染物总量管控要求
符合

强化资源利用效率和地下水开采管控
项目在运行过程中实施清洁生产制度，加强资源利用效率
符合

由上表分析可知，本项目符合河北省生态环境分区管控相关要求。
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图3    河北省生态环境管控单元图
项目与《河北省生态环境准入清单》（2023版）符合性分析见表7。

表7    河北省生态环境准入清单综合管控要求

战略定位
环境目标
管控策略
项目情况
是否符合
全国重要水源涵养与水土保持区，京津冀重要的生态屏障、重要湖泊湿地等
加强生态空间分区管控，严格保护区域和首都生态安全，保障京津用水安全
1.严格坝上高原生态防护区、燕山-太行山生态涵养区用途管控。森林抚育、生态修复等，强化区域水源涵养功能。
2.加强拒马河、永定河、潮白河和北运河廊道生态修复与保护，加快白洋淀生态修复与治理，保障中部核心区生态安全。
3.加强密云水库、官厅水库、潘家口-大黑汀水库等源头区防护，严格南水北调、引黄入冀补淀等饮水通道廊道区安全保护。
4.严格岸线开发管控加强海洋保护区、滨海湿地、河口等保护，确保自然岸线比例不降低。
不涉及

--

京津冀大气环境重点治理区
2025年地级城市PM2.5浓度确保降至37微克/立方米。

1.严格钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能管控，强化大气环境通道城市污染治理，有序推动钢铁、化工等向沿海、区域外转移，严格运输及重污染停产等管控。
2. 强化控煤为重点的能源清洁化战略。压减地区燃煤量、推动农村去散煤、严格禁煤区管控，倡导清洁能源。
3.强化船舶和区域交通源管控。降低燃油机动车使用强度，严格车船排放标准，加强交通运货管控，强化城区交通管控，优化港口集疏运体系。
4.加强大气污染整治，推动钢铁、焦化、化工等产业升级，加强工业氮氧化物(NOx)和挥发性有机物(VOCs)协同减排。
5.加强空气质量一类功能区、城市建成区及上风向地区、工业园区等布局管控，引导敏感区重点行业转型升级、搬迁退出。
不涉及
--
首都水源涵养区；京津补水通道区；水环境重点治理区
2025年全省地表水国省考断面优良水体比例达到82%,国省考断面全面消除Ⅴ类。
1．针对全省七大主要流域，加强城镇生活源和面源治理，完善管网建设，污水设施水平提高，推动中心城区和县建成区海绵城市建设；加强工业污水整治，完善园区污水集中设施建设；践行绿色生态农业，强化畜禽粪污处理和综合利用，推动农村分散污水设施建设。2.针对北部潮河、 白河、永定河，南拒马河、瀑河、漕河等入淀河流，冀中南滹沱河、滏阳河、漳河、卫河等污染严重河流，提出生态补水要求，恢复河流生态，提高纳污能力。3.针对岗南、黄壁庄、桃林 口、洋河等水库、南水北调、引黄入冀补淀等饮水通道，明确源头保护区和清水廊道维护区，实行分区分类管控，加强水安全防护。
不涉及
--
土壤及地下水风险防控
2025年底前，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%。 国家地下水环境质量区域考核点位V类水比例控制在27.1%以下。
1.加强农用地风险防控，结合土壤成果，制定农用地污染地块治理方案。
2. 强化钢铁、焦化、 电镀、化工、填埋场、 电池等企业及园区土壤及地下水风险监管，推动重金属源头减量、末端管控。
3.严格农用地、建设用地污染地块再利用监管，加强潜在风险土地常规监管。
4.加强基本农田保护，建设高标准农田，建立农田常规监测体系，保障农产品安全。
5.以保护和改善地下水环境质量为核心，开展“双源”及考核点地下水环境状况调查评估，优化完善地下水环境监测网，加强地下水污染源头预防，保障地下水型饮用水水源环境安全。
不涉及
--
资源高效利用

构建高效、绿色、平衡的资源利用体系，缓解地下水超采、环境污染、生态退化。
1.强化控煤为重点的能源清洁化战略，严格禁煤区、控煤区管控，提倡清洁能源。

2.优化用水结构，强化用水监管，发掘多源供水，缓解地下水超采压力。

3.明确自然岸线比例底线，加快重点河口湿地等维育，海陆统筹，强化工业、港口、城镇岸线监管，保障海洋生态安全。
不涉及
--
产业转型与高质量发展的战略区，京津冀协同发展重要支撑区
1.优化产业结构。落实国家、省市产业政策，严格钢铁、焦化、水泥、建材等产能管控。

2.严格环评审批。对于质量考核不达标的地区、园区，实现项目限批、限产，倒逼产业升级。
3．强化产业入园。优化园区布局，提升园区规划、环评实效性，提升园区生态水平，加强新建项目及现有污染项目入园，严格分散企业管控。
4.缓解产城混杂压力， 以钢铁、焦化、化工、水泥、平板玻璃等为重点，推动产业退城搬迁。
不涉及
--
表8    生态保护红线区总体管控要求
属性
管控类别
管控要求
项目情况
是否符合
生态保护红线总体要求
禁止建设开发活动
生态保护红线内， 自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动， 自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，除国家重大战略项目外，仅允许以下对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
项目为金属制品业，距最近的生态红线距离6km，不占用生态保护红线
符合

允许建设开发活动
生态保护红线内， 自然保护地核心保护区外，规范管控对生态功能不造成破坏的有限人为活动。主要包括：①管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。②原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度（符合草畜平衡管理规定）的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖（不包括投礁型海洋牧场、围海养殖）等活动，修筑生产生活设施。③经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。④按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。⑤不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。⑥必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动； 已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。⑦地质调查与矿产资源勘查开采。包括：基础地质调查和战略性矿产资源远景调查等公益性工作；铀矿勘查开采活动，可办理矿业权登记；已依法设立的油气探
矿权继续勘查活动，可办理探矿权延续、变更（不含扩大勘查区块范围）、保留、注销，当发现可供开采油气资源并探明储量时，可将开采拟占用的地表或海域范围依照国家相关规定调出生态保护红线；已依法设立的油气采矿权不扩大用地用海范围，继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销； 已依法设立的矿泉水和地热采矿权，在不超出已经核定的生产规模、不新增生产设施的前提下继续开采，可办理采矿权延续、变更（不含扩大矿区范围）、注销；已依法设立和新立铬、铜、镍、锂、钴、锆、钾盐、（中）重稀土矿等战略性矿产探矿权开展勘查活动，可办理探矿权登记，因国家战略需要开展开采活动的，可办理采矿权登记。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。⑧依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。⑨根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定（条约）开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。⑩法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。
生态保护红线总体要求
其他要求
1.加强有限人为活动管理。上述生态保护红线管控范围内有限人为活动，涉及新增建设用地、用海用岛审批的，在报批农用地转用、土地征收、海域使用权、无居民海岛开发利用时，附省级人民政府出具符合生态保护红线内允许有限人为活动的认定意见；不涉及新增建设用地、用海用岛审批的，按有关规定进行管理，无明确规定的由省级人民政府制定具体监管办法。上述活动涉及自然保护地的，应征求林业和草原主管部门或自然保护地管理机构意见。
2.有序处理历史遗留问题。生态保护红线经国务院批准后，对需逐步有序退出的矿业权等，由省级人民政府按照尊重历史、实事求是的原则，结合实际制定退出计划，明确时序安排、补偿安置、生态修复等要求，确保生态安全和社会稳定。鼓励有条件的地方通过租赁、置换、赎买等方式，对人工商品林实行统一管护，并将重要生态区位的人工商品林按规定逐步转为公益林。零星分布的已有水电、风电、光伏、海洋能设施，按照相关法律法规规定进行管理，严禁扩大现有规模与范围，项目到期后由建设单位负责做好生态修复。
项目为金属制品业，距最近的生态红线距离为6km，不占用生态保护红线
符合
表9    各类保护地总体管控要求表

属性
管控
管控要求
项目情况
是否符合
自然保护区

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
1.禁止在自然保护区范围内进行的砍伐、放牧、狩猎、捕捞、采药、开垦、烧荒、开矿、采石、挖沙等活动；禁止任何人进入自然保护区的核心区。
2.禁止在自然保护区的缓冲区开展旅游和生产经营活动；严禁开设与自然保护区保护方向不一致的参观、旅游项目。
3.在自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。
4.禁止在自然保护区的核心区和缓冲区内建设畜禽养殖场、养殖小区。

5.不得在自然保护区的区域内建设污染环境的工业生产设施。
6.其他要求具体参照《中华人民共和国自然保护区条例》
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用自然保护区
符合
限制开发建设活动的要求

1.在自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏资源或者景观的生产设施；建设其他项目，其污染物排放不得超过国家和地方规定的污染物排放标准。

2.在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量。

项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用自然保护区
符合
风景名胜区

空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
1.禁止进行下列活动：开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动；修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施；在景物或者设施上刻划、涂污；乱扔垃圾。
2.禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区和在核心景区内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的其他建筑物；已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。
3.风景名胜区外围保护地带不得建设影响景观、污染环境的工业设施或者场所。

4.禁止在风景名胜区进行与风景名胜资源保护无关的生产建设活动。
5.不得在风景名胜区的区域内建设污染环境的工业生产设施。

6.禁止在风景名胜区内建设畜禽养殖场、养殖小区。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用风景名胜区。
符合
限制开发建设活动的要求
1.在风景名胜区内从事《风景名胜区条例》第二十六条、第二十七条禁止范围以外的建设活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律法规的规定办理审批手续；在国家级风景名胜区内修建缆车、索道等重大建设工程，项目的选址方案应当报省、自治区人民政府建设主管部门和直辖市人民政府风景名胜区主管部门核准。
2.在风景名胜区内进行下列活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律法规的规定报有关主管部门批准：(一)设置、张贴商业广告；(二)举办大型游乐等活动；(三)改变水资源、水环境自然状态的活动；(四)其他影响生态和景观的活动。
3.风景名胜区内的建设项目应当符合风景名胜区规划，并与景观相协调，不得破坏景观、污染环境、妨碍游览，建设单位、施工单位应当制定污染防治和水土保持方案，并采取有效措施，保护好周围景物、水体、林草植被、野生动物资源和地形地貌。
4.在风景名胜区内从事影视拍摄等影响生态和景观的活动，应当经风景名胜区管理机构审核后，依照有关法律法规的规定报有关主管部门批准。活动结束后，活动组织单位应当按照风景名胜区管理机构的要求，及时清理场地，恢复生态环境。
5.在风景名胜区内新建居民住宅，应当在规划确定的居住用地范围内依法建设。规划确定需要拆除的居民住宅，不得翻建、改建、扩建。
6.风景名胜区内的建设活动应当按照批准的规划进行。在风景名胜区内依法进行的建设活动应当经风景名胜区管理机构审核同意后，依照本条例和有关法律法规的规定办理审批手续；风景名胜区内建设项目的勘察、设计、施工等应当依法按照基本建设程序的有关规定执行。
7.省级风景名胜区重大建设项目选址方案，由省人民政府住房城乡建设主管部门核准。市级风景名胜区重大建设项目选址方案按照本省有关规定执行。
8.风景名胜区内建设项目的布局、高度、体量、造型、风格、色调等应当与周围的景观相协调，避免造成观赏障碍和阻断游览线路。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用风景名胜区。
符合
森林公园
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
1.在珍贵景物、重要景点和核心景区，除必要的保护和附属设施外，不得建设宾馆、招待所、疗养院和其他工程设施。
2. 除必要的保护设施和附属设施外，禁止从事与资源保护无关的任何生产建设活动。
3.在森林公园内以及可能对森林公园造成影响的周边地区，禁止进行毁林开荒、采石、取土、开矿、放牧以及非抚育和更新性采伐等活动。
4.在国家级森林公园内禁止从事下列活动：（一）擅自采折、采挖花草、树木、药材等植物；（二）非法猎捕、杀害野生动物；（三）刻划、污损树木、岩石和文物古迹及葬坟；（四）损毁或者擅自移动园内设施；（五）未经处理直接排放生活污水和超标准的废水、废气，乱倒垃圾、废渣、废物及其他污染物；（六）在非指定的吸烟区吸烟和在非指定区域野外用火、焚烧香蜡纸烛、燃放烟花爆竹；（七）擅自摆摊设点、兜售物品；（八）擅自围、填、堵、截自然水系；（九）法律法规、规章禁止的其他活动。
5.禁止违规侵占国家级自然公园。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用森林公园。
符合
限制开发建设活动的要求
1.采伐森林公园的林木，必须遵守有关林业法规、经营方案和技术规程的规定。
2.占用、征收、征用或者转让森林公园经营范围内的林地，必须征得森林公园经营管理机构同意，并按《中华人民共和国森林法》及其实施细则等有关规定，办理占用、征收、征用或者转让手续，按法定审批权限报人民政府批准。依前款规定占用、征用或者转让国有林地的，必须经省级林业主管部门审核同意。
3.国家级森林公园内的建设项目应当符合总体规划的要求，其选址、规模、风格和色彩等应当与周边景观与环境相协调，相应的废水、废物处理和防火设施应当同时设计、同时施工、同时使用。在国家级森林公园内进行建设活动的，应当采取措施保护景观和环境；施工结束后，应当及时整理场地，美化绿化环境。
4.因提高森林风景资源质量或者开展森林生态旅游的需要，可以对国家级森林公园内的林木进行抚育和更新性质的采伐。
5.严格控制建设项目使用国家级森林公园林地，但是因保护森林及其他风景资源、建设森林防火设施和林业生态文化示范基地、保障游客安全等直接为林业生产服务的工程设施除外。
6.在国家级森林公园内开展影视拍摄或者大型文艺演出等活动的，国家级森林公园经营管理机构应当根据承办单位的活动计划对森林公园景观与生态的影响进行评估，并报省、自治区、直辖市人民政府 林业主管部门备案。国家级森林公园经营管理机构应当监督承办单位按照备案的活动计划开展影视拍摄或者大型文艺演出等活动；对所搭建的临时设施，承办单位应当在国家级森林公园经营管理机构规定的期限内拆除，并恢复原状。

7.除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育 活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用森林公园。
符合
湿地公园
空间布局约束
禁止开发建设活动的要求
1.禁止开（围）垦、填埋或者排干湿地；禁止永久性截断湿地水源；禁止挖沙、采矿；禁止倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾；禁止破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；禁止引进外来物种；禁止擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；禁止其他破坏湿地及其生态功能的活动。
2.禁止从事房地产、度假村、高尔夫球场等任何不符合主体功能定位的项目建设和开发活动；禁止商品性采伐林木。
3.禁止违规侵占国家级自然公园。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用湿地公园
符合
限制开发建设活动的要求
1.确需征收、占用国家湿地公园的土地的，用地单位应当征求省级林业主管部门的意见后，方可依法办理相关手续。由省级林业主管部门报国家林业和草原局备案。

2.建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照“先补后占、占补平衡”的原则，依法办理相关手续。临时占用湿地的，期限不得超过2年；临时占用期限届满，占用单位应当对所占湿地限期进行生态修复。
3.建设项目对湿地生态系统产生影响的，应当依法进行环境影响评价。（河北省湿地保护条例）
4. 除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一） 自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法 规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用湿地公园
符合
地质公园
空间布局约束
禁止开发建设活动的 要求
1.任何单位和个人不得在保护区内及可能对地质遗迹造成影响的一定范围内进行采石、取土、开矿、放牧、砍伐以及其他对保护对象有损害的活动。未经管理机构批准，不得在保护区范围内采集标本和化石。
2.不得在保护区内修建与地质遗迹保护无关的厂房或其他建筑设施；对已建成并可能对地质遗迹造成污染或破坏的设施，应限期治理或停业外迁。
3.除必要的保护设施和附属设施外，禁止其他生产建设活动。
4.禁止违规侵占国家级自然公园，排放不符合水污染物排放标准的工业废水、生活污水及其他的废水、污水，倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物等污染生态环境的行为。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用地质公园
符合
限制开发建设活动的要求

1.管理机构可根据地质遗迹的保护程度，批准单位或个人在保护区范围内从事科研、教学及旅游活动。2.除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。

项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用地质公园
符合
沙漠公园
空间布局约束
禁止开发建设活动的

要求
除国家另有规定外，在国家沙漠公园范围内禁止下列行为：（一）开展房地产、高尔夫球场、大型楼堂馆所、工业开发、农业开发等建设项目。（二）直接排放或者堆放未经处理或者超标准的生活污水、废水、废渣、废物及其他污染物。（三）其他破坏或者有损荒漠生态系统功能的活动。
2.禁止违规侵占国家级自然公园
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用地质公园
符合
限制开发建设活动的要求
1.国家沙漠公园建设要合理进行功能分区，发挥保护、科研、宣教和游憩等生态公益功能。功能分区主要包括生态保育区、宣教展示区、沙漠体验区、管理服务区。（一）生态保育区应当实行最严格的生态保护和管理，最大限度减少对生态环境的破坏和消极影响。生态保育区可利用现有人员和技术手 段开展沙漠公园的植被保护工作，建立必要的保护设施，提高管理水平，巩固建设成果。对具有植被恢复条件和可能发生植被退化的区域，可采取以生物措施为主的综合治理措施，持续提高沙漠公园的生态功能。生态保育区面积原则上应不小于国家沙漠公园总面积的60%。（二）宣教展示区主要开展与荒漠生态系统相关的科普宣教和自然人文景观的展示活动。可修建必要的基础设施，如道路、展示牌及科普教育设施等。（三）沙漠体验区可在不损害荒漠生态系统功能的前提下开展生态旅游、文化、体育等活动，建设必要的旅游景点和配套设施。沙漠体验区面积原则上不超过国家沙漠公园总面积的20%。（四）管理服务区主要开展管理、接待和服务等活动，可进行必要的基础设施建设，完善服务功能，提高服务水平。管理服务区面积应不超过国家沙漠公园总面积的5%。
2.除国家重大项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动：（一）自然公园内居民和其他合法权益主体依法依规开展的生产生活及设施建设。（二）符合自然公园保护管理要求的文化、体育活动和必要的配套设施建设。（三）符合生态保护红线管控要求的其他活动和设施建设。（四）法律法规和国家政策允许在自然公园内开展的其他活动。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用地质公园。
符合
表10    一般生态空间总体管控要求

属性
管控类别
管控要求
项目情况
是否符合
总体要求
空间布局
1.应当按照限制性开发管理要求，形成点状开发、面上保护的空间结构，开发强度得到有效控制，限制进行大规模高强度工业化城镇化，以保持并提高生态产品供给能力，保有大片开敞生态空间、水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。
2.根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。
3.区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。
4.严格矿产资源开发与管控。在维持区域生态功能的前提下，现有矿区或已取得合法矿业权的矿区，允许适度矿产资源开发，严格执行绿色矿山建设要求；禁止新建、扩建与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的、石膏矿、平原区煤矿、达不到工业品位的铁矿等矿产资源开发项目，做好矿区开发生态环境影响等评估论证，论证不通过，一律禁止开发。
5.生态保护红线和各类保护地等禁止开发区周边的一般生态空间范围内，禁止新设矿业权或新建矿区，现有合法矿业权、矿区严格开发规模和强度控制，原则上不得向禁止开发区方向扩大开发规模，根据禁止开发区的功能要求，严格做好生态安全防护减缓措施与风险应急预案。

6.在不影响主体功能定位、不损害生态功能的前提下，支持重点生态功能区适度开发利用特色资源，合理发展适宜性产业，如生态农业、生态林业、生态旅游，在畜牧业为主的区域，建立稳定、优质、高产的人工饲草基地，推行舍饲圈养；在重要防风固沙区，合理发展沙产业；在蓄滞洪区，发展避洪经济；在海洋生态功能保护区，发展海洋生态养殖、生态旅游等海洋生态产业，做好区域生态功能影响论证。

7.提升区域生态功能的保护活动。如江河源头及湖库上游地区流域治理、水源涵养区、水土防护区、防风固沙生态建设、区域退耕还草还林还湿等生态防护建设。
项目为金属制品业，不属于高污染、高能耗、高物耗产业。项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不增加工业用地的数量
符合

水源涵养
空间布局约束
1.限制或禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、采砂采土等，现有相关开发建设活动，严格管控，引导其合理退出。
2.禁止新建、扩建导致水体污染的产业项目，开展生态清洁小流域的建设。

3.坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
4.严格控制载畜量，实行以草定畜，在农牧交错区提倡农牧结合，发展生态产业，培育替代产业，减轻区内畜牧业对水源和生态系统的压力。
5. 禁止侵占自然湿地等水源涵养生态空间， 已侵占的全部予以恢复。
项目为金属制品业，不属于损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式；项目产生的冷却水循环使用、不外排，不会造成水体污染。

符合
水土保持
空间布局约束
1.严禁陡坡垦殖和过度放牧。
2.禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合理开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
3.严格资源开发和建设项目的生态监管，控制新的人为水土流失。
4.对水土保持林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
不涉及

--

防风固沙
空间布局约束
1.对主要沙尘源区、沙尘暴频发区实行封禁管理。
2.严格控制放牧和草原生物资源的利用，加强植被恢复和保护。
3.严格控制过度放牧、樵采、开荒，合理利用水资源，保障生态用水，提高区域生态系统防沙固沙的能力。
4.开展荒漠植被和沙化土地封禁保护，加强退化林带修复，禁止滥开垦、滥放牧和滥樵采，构建乔灌草相结合的防护林体系。
5.对防风固沙林只能进行抚育和更新性质的采伐。
6.转变畜牧业生产方式，实行禁牧休牧，推行舍饲圈养，以草定畜，严格控制载畜量；加大退耕还林力度，恢复草原植被；加强对内陆河流的规划和管理，保护沙区湿地。
不涉及
--
生物多样性保护
空间布局约束
1.禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。
2.保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。
3.加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。
4.严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
不涉及
--
水流失
空间布局约束
1. 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。禁止开垦、开发植物保护带。水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动。禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树蔸或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。
2.禁止在荒漠、半荒漠和严重退化、沙化、盐碱化、石漠化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的其他活动。
3.水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。
4.加强坝上“三化”草地治理，建设一批规模化草原生态示范区。实施禁牧不禁养和季节性休牧轮牧，提高草原天然利用率。加快草原公园和示范牧场建设。采用土地流转形式，对坝上地区低质低效耕地进行集中收储，结合自然恢复分类实施生态修复工程。
不涉及
--
土地沙化

空间布局约束
1.禁止在沙化土地上砍挖灌木、药材及其他固沙植物。在沙化土地封禁保护区范围内，禁止一切破坏植被的活动。禁止在沙化土地封禁保护区范围内安置移民。
2.禁止在荒漠、半荒漠和严重退化、沙化、盐碱化、石漠化、水土流失的草原以及生态脆弱区的草原上采挖植物和从事破坏草原植被的其他活动。
3.除了抚育更新性质的采伐外，不得批准对防风固沙林网、林带进行采伐。
4.不得批准在沙漠边缘地带和林地、草原开垦耕地；已经开垦并对生态产生不良影响的，应当有计划地组织退耕还林还草。
不涉及
--
河湖滨岸带

空间布局约束

1.禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。
2.禁止擅自占用、围垦、填埋或者排干湿地；禁止擅自取用或者截断湿地水源；禁止破坏水生动物洄游通道或者 野生动物栖息地；禁止擅自采砂、取土；禁止向湿地违法排污；禁止擅自引进外来物种；禁止其他破坏湿地及其
生态功能或者改变湿地用途的行为（河道内生态修复工程或设施除外）。

3.严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。
4.在不改变利用方式的前提下，依据资源环境承载能力，对依法保护的生态空间实行承载力控制，防止过度垦殖、放牧、采伐、取水、渔猎、旅游等对生态功能造成损害，确保自然生态系统的稳定。
不涉及
--
表11    全省大气环境总体管控要求表

管控类型
管控要求
项目情况
是否符合
污染防控目标
1.2025年全省主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重度及以上重污染天气。PM2.5平均浓度持续降低，达到37微克/立方米，优良天数持续提高达到75%。单位地区生产总值二氧化碳排放确保完成国家下达指标，化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物重点工程减排量分别完成国家下达的16.64万吨、0.57万吨、14.05万吨和5.64万吨目标。
2.张家口、承德市实现全面稳定达标。到2025年，地级城市 PM2.5浓度确保降至37微克/立方米，力争降至 35微克/立方米，空气质量优良天数比率确保达到75%，力争达到80%。重点城市稳定退出全国后十位。
项目为金属制品业，项目主要污染物为颗粒物，项目已采取严格的处理措施，以减少对空气中颗粒物的排放量
符合

空间布局约束
1.严禁新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃、电解铝等产能，严防封停设备死灰复燃。严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施政策。
2.对热效率低下、敞开未封闭，装备简易落后、 自动化程度低，布局分散、规模小、无组织排放突出，以及无治理设施或治理设施工艺落后的工业炉窑，依法责令停业关闭。
3.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，严格控制新增产能，遏制高耗能、高排放项目盲目发展。持续巩固去产能成果，严格落实产业准入条件，坚决防止反弹，加快城市建成区重点污染工业企业搬迁改造或关闭退出；其他不适宜在主城区发展的工业企业，根据实际纳入退城搬迁范围。2025年底前，完成城市建成区、县区建成区、重点流域重污染企业和危险化学品企业的升级改造、搬迁或关闭退出；各地已明确的退城企业，要严格按照时间表搬迁，逾期不退城的依法予以关停。原则上禁止新建化工园区，加快对现有化工园区评估与整合调整，对于整改不满足要求的，取消园区资格。到2025年底，各县（市、区）实现重点行业企业基本按主导功能入园。
4. 禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。
5. 禁止在人口集中地区从事露天喷漆、喷涂、喷砂、制作玻璃钢以及其他散发有毒有害气体的作业。
项目为金属制品业，不属于高污染、高耗能产业，项目采用电供热不涉及高污染燃料
符合
污染物排放管控
1.细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。

2.对于国家或地方排放标准中已规定大气污染物特别排放限值的行业以及锅炉，新受理环评的建设项目执行大气污染物特别排放限值；火电、钢铁、石化、炼焦、化工、有色（不含氧化铝）、水泥行业现有企业以及在用锅炉执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值；目前国家排放标准中未规定大气污染物特别排放限值的行业，待相应排放标准制修订或修改后,全省现有企业一律执行二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和挥发性有机物特别排放限值。已发布超低排放标准的，按照标准要求执行超低排放标准。

3.深入实施燃煤锅炉治理，全省基本淘汰35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉、茶炉大灶以及经营性小煤炉。35蒸吨/小时以上燃煤锅炉基本完成超低排放改造，全面达到排放限值和能效标准。禁止新建35蒸吨/小时及以下燃煤锅炉（有特殊政策的山区县除外）。城市和县城建成区禁止新建35蒸吨/小时及以下生物质锅炉，35蒸吨/小时以上的生物质锅炉要达到超低排放标准。

4.到2025年，全省城区集中供热普及率达到100%，城市建成区清洁取暖率达到100%。

5.提高应对气候变化能力，加强碳排放和大气污染物协同控制，推动分区域、分梯次达峰，鼓励有条件的地方率先达峰。到2025年，单位地区生产总值能源消耗及二氧化碳排放量达到国家要求。推进钢铁、建材等重点行业尽早实现二氧化碳排放达峰，力争钢铁、水泥行业2025年前实现碳达峰。大力发展低碳交通，不断提高营运车辆和船舶的新能源和清洁能源应用比例，到2025年，营运车辆和船舶单位运输周转量二氧化碳排放强度比2020年分别下降4%和3.5%。

6.加强能源重化工产能管控，到2035年能源重化工行业进一步压减产能，加快产业升级和工艺设备改造力度，2035年重点行业能效水耗水平达到国际先进水平；2035年100%国家级工业园区和 80%省级工业园区实现循环化改造。推动工业氮氧化物和挥发性有机物协同减排。

7.巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃、陶瓷等行业超低排放成效，实施工艺全流程深度治理，全面加强无组织排放管控。推进砖瓦、石灰、铸造、铁合金、耐火材料等重点行业污染深度治理。以工业炉窑污染综合治理为重点，深化工业氮氧化物减排。开展生活垃圾焚烧烟气深度治理，探索研发二噁英治理和控制技术，到2025年，所有焚烧炉烟气达到生活垃圾焚烧大气污染物排放控制标准。

8.其他已有行业排放标准的砖瓦、石灰、无机盐、铁合金、有色金属等执行行业排放标准，暂未制订行业排放标准的工业炉窑,包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、矿物棉等建材行业，工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，全面加大污染治理力度，原则上颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米，其中日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米。电解铝企业全面推进烟气脱硫设施建设，全面加大热残极冷却过程无组织排放治理力度，建设封闭高效的烟气收集系统，实现残极冷却烟气有效处理。

9.以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物（VOCs）综合治理，实施原辅材料和产品源头替代、无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。取消非必要的挥发性有机物（VOCs）废气排放系统旁路，必须保留的加强监管与治理。推行加油站夏季高温时段错时装卸油，提倡城市主城区和县城建筑墙体涂刷、建筑装饰以及道路划线、栏杆喷涂、沥青铺装等户外工程错时作业。加强汽修行业挥发性有机物（VOCs）综合治理，加大餐饮油烟污染治理力度。开展工业园区和产业集群挥发性有机物（VOCs）综合治理，重点工业园区建立统一的泄漏检测与修复（LDAR）管理系统，推广建设涉挥发性有机物（VOCs）“绿岛”项目，规划建设一批集中涂装中心、活性炭集中处理中心、溶剂回收中心等。建立健全监测预警监控体系，探索挥发性有机物（VOCs）有组织、无组织超标排放自动留样监测，强化自动监测数据执法应用。

10.开展钢铁，水泥、燃煤电厂、焦化平板玻璃、陶瓷等行业重点行业无组织排放调查工作：物料存储运输等全部采用密闭或倒闭形式。

11.加快油品质量升级。按照国家部署要求，全省供应符合国六标准的车用汽油和车用柴油，停止销售低于国六标准的汽油柴油，实现车用柴油、普通柴油和部分船舶用油“三油并轨”。到2025年，年销售汽油量大于3000吨的加油站全 部安装油气回收自动监控设备并与生态环境部门联网。全面建立重型柴油车污染防治责任制度，强化重点用车单位进 出场车辆电子台账动态管理。加快推广应用新能源汽车。

12.加快发展清洁航运，鼓励船舶进行发动机升级或尾气处理，推动船舶使用氢燃料电池，靠港船舶使用岸电和电驱动货物装卸，在沿海地区研究设立船舶氮氧化物排放控制区。到2025年，秦皇岛港、唐山港、黄骅港80%的5万吨级以

上泊位（油气码头除外）具备岸电供应能力。

13.全面实施非道路移动机械第四阶段排放标准。加快老旧工程机械淘汰，基本淘汰国一级以下排放标准或使用15年以上的工程机械，具备条件的更换国三及以上排放标准的发动机。地级城市和定州、辛集市调整完善并公布禁止使用高排放非道路移动机械的区域。实施船舶发动机第二阶段标准和油船油气回收标准。港口、机场、铁路货场、物流园区开展非道路移动机械低排放控制区建设，推动非道路移动机械实现零排放或近零排放。落实非道路移动机械使用登记管理制度，消除工程机械冒黑烟现象。

14.积极推进铁路专用线建设，大宗货物年货运量150万吨以上企业及新建的电力等大型工矿企业、物流园区，铁路专用线接入比例达到80%以上。具有铁路专用线的大型工矿企业和新建物流园区，大宗货物铁路运输比例达到80%以上。沿海主要港口利用疏港铁路、水路、封闭式皮带廊道、新能源汽车运输大宗货物的比例力争达到80%。

15.深化建筑施工扬尘专项整治，严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》。加强道路扬尘综合整治。到2025年，所有设区市和县级城市道路、城乡结合部、背街小巷基本实现机械化清扫，采取机械化清扫保洁的路面每平米浮土达到3克以下。全省工业企业料堆场全部实现规范管理；对环境敏感区的煤场、料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。实施城市土地硬化和复绿。大型煤炭、矿石码头物料堆场基本完成抑尘设施建设和物流输送系统封闭改造。依法关闭一批无排污许可证、排放不达标的露天矿山，以张家口、保定、承德等市为重点，深度整治矿山扬尘。

16.严禁秸秆、垃圾露天焚烧。严密部署、压实责任，实行全区域、全时段、常态化禁燃禁放烟花爆竹。

17.控制农业源氨排放，推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。到2025年，推进大型规模化养殖场氨排放总量持续下降。

18.全面推行清洁生产审核，对超标、超总量排污和使用、排放有毒有害物质、高能耗企业（即“双超双有高耗能”）的企业实施强制性清洁生产审核。

19.以市主城区为重点，开展油烟和非甲烷总烃控制，鼓励油烟和非甲烷总烃按照1mg/m3和10mg/m3开展治理，加强餐饮油烟管控，推进大中型餐饮企业（3个灶头及以上）在线监测设备安装联网，确保稳定达标运行。

项目为金属制品业，项目污染物为颗粒物，项目已采取严格的治理设施后颗粒物排放量小。项目施工建设时严格遵循严格执行《河北省建筑施工扬尘防治标准》进行污染物防控措施。
符合
环境风险防控
1.完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的省级大气环境监管大数据平台，各市同步建设大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。

2.完善“1+N”环境应急监测响应体系。提升大气环境质量预测预报预警能力，推进未来15天中长期污染趋势预报、40天中长期数值预报和短临精细化预报系统建设，强化有毒有害大气污染物风险预警。

3.构建污染天气应对的“区域-省-市-县-企业”五级预案体系，完善细颗粒物（PM2.5）和臭氧重污染天气预警的启动、响应、解除机制。

项目为金属制品业，项目主要污染物为颗粒物，污染物产生量较小。
符合

表12    地表水总体管控要求表
管控类型
管控要求
项目情况
是否符合
污染防控 目标
到2025年水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复。地表水优良水体比例达到82%，全面消除Ⅴ类、劣Ⅴ类水体，县级城市建成区黑臭水体比例基本清除，城市集中式饮用水水源达到或优于Ⅲ类比例达到100%；近岸海域优良（一、二）水质比例达到98%以上，入海河流国控断面力争全部达到Ⅲ类水质比例；化学需氧量、氨氮重点工程减排量分别完成国家下达的16.64万吨、0.57万吨、14.05万吨和5.64万吨目标。
不涉及

--

空间布局 约束
1.涉水自然保护区及饮用水源保护区参照生态空间和《饮用水水源保护区污染防治管理规定》《河北省水污染防治条例》《地下水管理条例》等管控要求。南水北调通道参照《南水北调工程供用水管理条例》（国务院令 647号）、《关于划定南水北调中线一期工程总干渠两侧水源保护区工作的通知》《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》《河北省南水北调配套工程供用水管理规定》等要求；入淀河流参照《保定市白洋淀上游生态环境保护条例》等要求；大运河参照《河北省大运河文化保护传承利用实施规划生态环境保护修复专项规划》要求；其他重要河流廊道，以保障水生态和水质安全目标，禁止危害饮水通道工程安全的行为，禁止建设不符合国家产业政策、不能实现水污染物稳定达标排放的项目，严格控制建设开发强度，避免连片、大规模和高强度开发，规划项目应做好水安全论证。
2.未完成污水集中处理设施建设的工业园区（工业集聚区），一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目，并依照有关规定撤销其园区资格。
3.促进产业合理聚集。推动钢铁、石化等高耗水行业向沿海、园区转移，鼓励焦化、印染、制革、造纸等企业向煤化工业基地、产业园区转移，推进涉水工业企业全面入园进区。对城市建成区内重污染企业、不符合安全防护距离和卫生防护距离的危化企业实施有序搬迁改造或依法关闭；推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表，确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
4.控制水产养殖污染，以饮用水水源、水质较好湖库、近岸海域等敏感区域为重点，科学划定养殖区，明确限养区和禁养区，拆除超过养殖容量的网箱围网设施。
5.在重要河流干流、支流和重点湖库周边划定生态缓冲带，强化岸线用途管制。严控、整治不符合水源涵养区、水域岸线、河湖缓冲区河湖湿地、沿海自然湿地和张家 口、承德为重点，加快推进水生态保护和修复。开展重点流域水生态专项调查和生态系统健康评估。
6.建立健全河流湖泊休养生息长效机制。落实休渔禁渔期制度，科学划定河湖禁捕、限捕区域。持续在白洋淀、衡水湖、潘家 口、黄壁庄等内陆带等保护要求的人类活动。以重大中型湖库开展增殖放流，引导建立人放天养的生态养殖模式。
7.优化种植养殖结构和布局。在衡水、沧州、邢台等地下水超采区适度压减冬小麦面积，实施季节性休耕制度，引导农民种植油葵等抗旱作物。
项目为金属制品业，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不涉及饮用水保护区，不涉及重要河流干流、支流和重点湖库周边划定生态缓冲带
符合

污染物排 放管控
1.严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。涉水主要污染物排放中对纳入产业结构调整指导目录的鼓励类建设项目，新增水主要污染物排放总量指标实行等量削减替代，其他类建设项目实行2倍削减替代；对未完成污染防治攻坚战成效考核地表水环境质量指标的县（市、区），全部实行2倍消减替代。
2.实施沿海三市总氮排放总量控制。新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放。
3.加强水体生态修复，合理开展河道补水，加强城市建成区黑臭水体和流域水环境协同治理，因地制宜对河 湖岸线进行生态化改造，统筹好岸线内外污水垃圾收集处理工作，及时对水体及河岸垃圾、漂浮物等进行清捞、清理，并妥善处理处置。
4.到2030年底，设市城市建成区80%以上面积达到海绵城市建设要求。

5.推进城镇污水处理提质增效，到2025年，基本消除城市建成区污水管网空白区，2035年基本实现城镇生活污水全收集、全处理。有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值，其他城镇污水处理厂全部执行一级A排放标准。现有城镇污水处理厂不能满足生活污水处理需求或污水处理厂负荷率超过90%的，要因地制宜谋划污水处理厂新、扩建项目。加快实施大清河、子牙河、黑龙港及运东等重点流域城镇污水处理厂提标改造。到2025年大运河核心区城市和拓展区城市再生水利用率达到35%。以南水北调输水沿线、引黄济冀沿线、白洋淀上游周边等水环境敏感区域为重点区域，结合县域农村生活污水治理规划，实施一批全域农村生活污水治理示范工程。
6.工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置；所有废水直排环境企业一律执行行业排放标准水污染物特别排放限值，没有行业标准或行业标准中没有水污染物排放特别限值的，一律执行一级A标准；有流域特别排放限值要求的地区，执行流域特别排放限值。化工、装备制造等污染行业提高再生水回用率。
7.强化畜禽养殖污染治理。优化调整畜禽养殖布局，以土地消纳粪污能力确定养殖规模，引导畜牧业生产向环境容量大地区转移，落实畜禽规模养殖场环境影响评价及排污许可证制度，推动设有排污口畜禽规模养殖场定期开展自行监测，强化散养地区的环境治理，加强对养殖户的日常巡查监管。提升畜禽粪污综合利用率，2025年全省畜禽粪污综合利用率达到85%以上。大力推进水产生态健康养殖，引导和鼓励以节水减排为核心的池塘、工厂化车间和网箱标准化改造，集中连片养殖区通过采取进排水改造、生物净化等措施进行养殖尾水处理，逐步实现养殖尾水循环利用或达标排放。
8.推进化肥控量增效。全面推广精准施肥，大力推广应用化肥机械深施、机械追肥、种肥同播、水肥一体化等新技术，示范推广缓释肥、水溶肥等新型肥料，优化改进施肥方式；推广测土配方施肥，加强有机肥生产、积造和施用难点问题联合攻关，到2025年，主要农作物化肥利用率达到43%以上，化肥使用量零增长。
9.推进农药减量控害，推广应用低毒低残留农药，严格控制高毒高残留高风险农药使用。推行绿色防控，集成推广生物防治、物理防治等绿色防控技术，到2025年，全省农药使用量保持零增长，农膜回收率达到 90%以上，主要农作物农药利用率达到43%以上；绿色防控覆盖率达到60%以上，统防统治覆盖率达到 50%以上。
10.集中式饮用水源保护区及水体功能为Ⅰ-Ⅲ类的河流、引黄和南水北调工程沿线等环境敏感区以及雄安新区等重点区域，建设生态沟渠、植物隔离条带、净化塘、地表径流积池等设施减缓农田氮磷流失，减少对水体环境的直接污染。
11.保障南水北调工程水质安全。依据《南水北调中线一期工程总干渠河北段饮用水水源保护区划定和完善方案》，加强保护区规范化建设，建设水生态廊道，保障输水河流水质安全。推进面源污染防治，有效防范 尾矿库、交通流动源等环境风险，提升水质安全保障水平。
12.实施入海河流系统治理。强化入海河流断面、入海口和重点入海排污口水质监测考核。持续开展入海排污口排查溯源和分类整治，制定“一口一策 ”整治方案，入海排污口清理整治全面完成后应纳入常态化环境监管。加强沿海城市总氮排放控制，削减入海河流总氮负荷，到2025年， 国控入海河流总氮浓度下降比例达到国家要求，主要入海河流河口断面力争达到Ⅲ类及以上水质。
13.加强海域污染防治。科学划定禁止养殖区、限制养殖区和养殖区，确定养殖规模和养殖密度，推广生态健康养殖模式。推动海水养殖环保设施建设与清洁生产，规范设置养殖尾水排放 口，强化养殖尾水集中生态化处理、废弃物集中收储处置和资源化利用。到2025年，工厂化养殖排口全部达标排放。
14.持续加强与京、津两市潮白河、滦河流域上下游联防联控机制建设，建立统一的决策协商、信息通报、联合执法和预警应急机制，保障京津饮水安全，做到流域污染物排放总量不增加、水质不恶化、水量不减少、生态功能不退化。
15.研究制定潮白河、滦河、永定河流域水污染物排放标准，推进水污染物排放标准与北京地方标准衔接。
项目为金属制品业，不属于高污染、高耗能产业，项目采用电供热不涉及高污染燃料
符合

表13   土壤及地下水风险防控总体管控要求
管控类型

管控要求

项目情况

是否

符合

污染防控目标

1.2025年底前，受污染耕地安全利用率完成国家下达任务，受污染耕地管控措施覆盖率100%；重点建设用地安全利用得到有效保障，拟开发利用污染地块治理修复或风险管控目标达标率100%，暂不开发利用污染地块管控措施覆盖率100%；国家地下水环境质量区域考核点位V类水比例控制在27.1%以下，“双源”考核点位水质总体保持稳定。

项目为金属制品业，项目各区域采取严格的防渗措施，对周边土壤及地下水基本无污染

符合

空间布局约束

1.永久基本农田集中区域禁止新建可能造成土壤污染的建设项目。污染地块再开发利用，严格落实规划用途及相应的土壤环境质量要求，科学设定成片污染地块及周边土地开发时序。

2.推进严格管控类耕地种植结构调整和退耕还林还草，在涉及重度污染耕地的县（市、区），依法划定特定农产品严格管控区，严禁种植特定农产品，重污染耕地禁止种植食用农产品。

3.推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价。

4.原则上禁止曾用于生产、使用、贮存、回收、处置有毒有害物质的工矿用地复垦为种植食用农产品的耕地。工矿用地复垦为食用农产品耕地的，依法进行分类管理，加强重点监测。

项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用基本农田。
符合
环境风险防控

1.新（改、扩）建涉重金属重点行业建设项目必须遵循重点重金属污染物排放“减量置换”或“等量替换”的原则，应在本行政区域内有明确具体的重金属污染物排放总量来源。无明确具体总量来源的，各级环保部门不得批准相关环境影响评价文件。

2.涉及严格管控类耕地的县（市、区）制定风险管控实施方案，结合区域农作物耕作习惯、农业现代化建设、乡村振兴等，因地施策采取种植结构调整、轮作休耕、退耕还林还草还湿等措施，降低环境风险。加强特定农产品严格管控区管理，严禁种植特定食用农产品和饲草。

3.推行施用有机肥、种植绿肥等措施，推广测土配方施肥技术。加强农业投入品质量监管，严禁向农田施用重金属不达标肥料等农业投入品。各地高标准农田建设项目要向优先保护类耕地集中地区倾斜，优先安排农田基础设施建设项目。

4.严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。稳步推进厨余垃圾处理设施能力建设。加快生活垃圾焚烧处理全域覆盖，配套飞灰处置设施建设，实现全省原生生活垃圾零填埋。

5.以用途变更为“一住两公”地块，以及腾退工矿企业用地为重点，依法开展土壤污染状况调查和风险评估。从严管控农药、化工等行业中的重度污染地块规划用途，确需开发利用的，鼓励用于拓展生态空间。未实施土壤调查、评价和修复的城市工业污染场地,不得开展二次开发利用。落实建设用地土壤污染风险管控和修复名录制度。

6.原则上居住、学校、养老机构等用地在毗邻地块土壤污染风险管控和修复完成后再投入使用。

7.以焦化、农药、化工、钢铁等行业为重点，强化土壤污染风险管控与修复、效果评估、后期管理。针对重点行业企业用地土壤污染状况调查确定的潜在高风险地块、超标地块和纳入调查名录的暂不开发利用地块等，合理划定管控区域并实施管控。推进腾退地块土壤污染风险管控和修复。探索在产企业边生产边管控的土壤污染风险管控模式和污染地块的“环境修复+开发建设”模式。

8.加大矿山地质环境和生态修复力度，新建和生产矿山严格按照审批通过的开发利用方案和矿山生态环境恢复治理方案，边开采、边治理、边恢复。加快推进责任主体灭失矿山迹地综合治理。加强尾矿库安全监管，运营、管理单位要开展土壤污染状况监测和环境风险评估，建立环境风险管理档案，防止发生安全事故造成土壤污染。

9.严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹区域危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。对城镇人口密集区危险化学品生产企业搬迁改造，督促指导搬迁改造企业在拆除设计有毒有害物质的生产设施设备、构筑物和污染治理设施时，按照有关规定，事先制定拆除活动污染防治方案，并严格按规定实施残留物料和污染物、污染设备和设施的安全处理处置，防范拆除火电污染土壤和地下水，增加后续治理修复成本和难度。

10.京津中心城区、雄安新区、北京城市副中心、滨海新区和河北各地级城市人口聚集区严格规范危险化学品管理,依法逐步退出危险化学品(以下简称“危化品 ”)生产、储存、加工机构,加快城市建成区重污染企业搬迁。

11.推进城镇地下水型饮用水水源补给区和重点地下水污染源（“双源”）的环境状况调查评估。到2025年，完成重点矿山开采区等其他污染源地下水环境状况调查评估。开展察汗淖尔流域生态脆弱区地下水环境状况调查试点。

12.强化县级及以上地下水型饮用水水源保护区划定，设立标志，进行规范化建设。针对水质超标的地下水型饮用水水源，分析超标原因，因地制宜采取整治措施。针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。

13.加强土壤与地下水环境监测。定期开展土壤污染重点监管单位周边土壤环境监测。2025年底前，土壤监测点位布设全面覆盖曾作为工矿用地或者发生过重大、特大污染事故等需重点监测地块，重点覆盖工业利用时间大于30年的地块，并完成1轮监测。对“国考点位”按月开展地下水环境监测，对“省考点位”每年至少监测1次。

项目为金属制品业，不涉及重金属，项目建设完成后将定期对厂区及周边土壤进行检测。
符合
表14   资源利用总体管控要求
属性

管控类型

管控要求

项目情况
是否符合
水资源

总量和强度要求

1.到2025年，全省用水总量控制在206亿立方米以内，万元国内生产总值用水量较2020年下降15%，农田灌溉水利用系数达到0.68，地表水供水比例增加到54%，重点河湖水生态功能逐步修复，基本生态流量达标率到90%。

不涉及

--

管控要求

1.到2025年，压减地下水超采量达到16.2亿立方米。严格禁限采区管理要求，在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取(排)水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水；在地下水超采区、南水北调受水区，除符合补办条件的外，原则上不再审批开凿新的取水井；对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目，确需新增取用地下水的，限采区按照“用1减2”的比例、一般超采区按照“用1减1”的比例，实行“先减后加”同步削减其他取水单位或个人的地下水许可开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。完善省市县三级行政区用水总量和用水强度控制指标体系，对取用水总量已达到或超过可用水量的地方，暂停审批建设项目新增取水；对取用水总量接近用水量的地方，限制审批新增取水。对于其他符合《河北省水利厅关于严格地下水取水管理有关事项的通知》中不予批准取用地下水的若干情形，一律禁止新开凿新的取水井。

2.保障生态用水。构建以引黄入冀补淀工程为主，上游水库和其他外调水为补充水源的多元互济水源保障 体系。增加引黄入冀补淀工程引水时间和引水入淀水量；实施江河湖库连通工程，构建太行山山区大型水库通过上游河道向白洋淀生态补水的骨干供水网络，联合调度王快、西大洋、安各庄等上游水库水量，恢复淀泊水动力。进一步健全南水北调、引黄入冀及重要跨界河流补水机制，加大河流湖库水系连通工程建设力度，逐步恢复河流湖库生态功能。到2025年实现大运河、滹沱河、永定河等重点河流力争实现全线过流，萎缩干涸的重点湖泊水面得到一定恢复。

3.强化用水定额管理，建立覆盖主要农作物、工业产品和生活服务业的先进用水定额体系，实行用水定额动态调整。全面推进节水型城市建设，到2025年全省累计60%以上县（市、区）达到节水型社会评价标准，其中南水北调受水区各县（市、区）全部达到节水型社会评价标准。深入推进工业节水减排，大力推广节水工艺和技术，严格控制建设高耗水项目，提升高耗水企业废水深度处理和达标再利用水平。大力发展节水灌溉，积极推进农村生活用水设施节水改造。

能源

总量和强度要求

1.到2025年，能源消费总量控制在3.64亿吨标煤左右，非化石能源消费占能源消费总量比重提高到11%，全省重点地区和行业能源利用效率显著提高，单位地区生产总值能耗、煤炭消费量比2020年分别下降14.5%和10%。完成国家下达削减煤炭消费目标任务。

不涉及

--
管控要求

1.禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置 或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

2.禁燃区内禁止原煤散烧。加强原煤洗选加工，提升洗选技术水平，到2025年，原煤入选率保持90%以上。3.推动热电联产集中供热改造和燃煤锅炉清洁能源替代，城镇及周边农村地区积极稳妥推进煤改电工程，结合气源保障、自然条件等推广煤改气、地源热泵、太阳能热泵和空气源热泵等用能或供暖方式。新建项 目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量 合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。

4.2035年国家重点行业能效达到国际先进水平。

5.严控工业和民用燃煤质量，从严执行国家《商品煤质量民用散煤》（GB34169）标准，省内生产加工企业供应用户的煤炭质量须同时满足河北省《工业和民用燃料煤》（DB13/2081）地方标准要求、《水泥回转窑用煤商品煤质量》（GBT7563）标准。《河北省动力煤质量标准》发布后执行新的煤质标准。

6.按特定要求新建的煤电机组，除特定需求外，原则上采用超超临界且供电煤耗低于270克标准煤/千瓦时的机组。设计工况下供电煤耗高于285克标准煤/千瓦时的湿冷煤电机组和高于300克标准煤/千瓦时的空冷煤电机组不允许新建。到2025年，火电平均供电煤耗降至300克标准煤/千瓦时以下。对于供电煤耗300克标煤/千瓦时以上的机组，应加快创造条件实施改造，对无法改造的机组逐步淘汰关停，并视情况将具备条件的转为应急备用电源。

不涉及
--
7.对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全省禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。

8.对在建、拟建、建成的“两高一低”项目开展评估检查，建立工作清单，明确处置意见，严禁违规“两高一低”项目建设、运行。

9.新建“两高”项目，项目建设单位在申请进行节能审查前，应完成相关论证，且取得核准、备案手续；新增的能源、煤炭消费量，按照相关规定，严格实行减量替代；能效水平需达到国家发展改革委等部门印发的《高耗能行业重点领域能效标杆水平和基准水平（2021年版）》中的标杆水平，未在上述标准范围内的“两高”项目，能效水平需达到行业先进水平；主要耗能设备应达到一级能效标准。年能耗1万吨标准 煤及以上的新建“两高”项目，要配套建设能耗在线监测系统，在节能报告中明确建设方案，并在项目建 成后及时接入省级平台。

10.加快实施煤电、建材、化工、陶瓷、有色金属等重点行业的节能改造升级和污染物深度治理，严格执行能耗、环保、水耗、质量、安全、技术等方面有关法律法规、产业政策和强制性标准。

11.现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。

12.控制化石能源消费总量，推动非化石能源成为能源消费增量的主体。大力发展风能、太阳能等可再生能源发电，有序推动抽水蓄能电站规划建设，打造冀北清洁能源基地，积极推动可再生能源制氢，完善产供储销配套设施，拓展氢能应用领域。新增可再生能源和原料用能不纳入能源消费总量控制，创造条件尽早实现能耗“双控”向碳排放总量和强度“双控”转变。

岸线资源

利用上线

1.到2025年全省自然岸线（包括整治修复后具有自然海岸生态功能的岸线）保有率不减少，达到国家要求。

不涉及
--
管控要求

1.自然岸线区域应加强岸线保护，保留岸线自然形态，除国家重大建设项目和经法定批复的岸线利用外，原则上禁止开发建设活动。

2.对于沿岸直排口进行集中整治，加强入海河流污染治理，保证沿岸生态环境的安全。加强海域、海岛、海岸线受损海洋生态系统保护恢复和监管，实施退围还滩还海和生态保护修复工程，恢复自然岸线和重要湿地生境。

3.加强工业、港口人工岸线监管，原则上不再批复围填海工程。开展人工利用岸线固废、废水等污染综合整治，降低对周边海域生态功能的影响。

不涉及
--
表15   全省产业布局总体管控要求表
属性

管控要求

项目情况
是否符合
产业总体布局要求

1.禁止新建国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类产业项目，《市场准入负面清单》中禁止准入类及《河北省禁止投资的产业目录》中的产业项目。

2.严格控制《环境保护综合名录》中“高污染、高风险”产品加工项目建设，新建、改建、扩建相关项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划。

3.严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、煤化工等产能项目建设，合理控制煤制油气产能规模，严控新增 炼油产能。鼓励建设大型超超临界和超临界机组，重点行业新（改、扩）建项目严格执行产能置换、煤炭、污染物倍量削减替代办法。

4.上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）；细颗粒物（PM2.5）年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。地方有更严格倍量替代要求的，按照相关规定执行。

5.灵寿县、赞皇县严格执行《灵寿县等22县（区）国家重点生态功能区产业准入负面清单》。

6.以钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，具备条 件的钢铁、水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药、陶瓷、铸造等重污染企业限期退出城市建成区，县城和主要城镇建成区 的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。

7.禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。严格控制在优先保护类耕地集中区 域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、制药、铅酸蓄电池行业企业。

本项目属于金属制品业。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于允许类。项目不属于《市场准入负面清单（2025年版）》中禁止类准入项目，因此项目建设符合国家及地方产业政策。

符合

项目入园准入要求

1.县级以下原则不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区。新建工业项目原则上必须全部进园入区。确因资源、环境等特殊原因不能进园入区的工业项目，实行一事一议，由市、县政府科学论证后办理用地手续。

2.加强园区规划及环评时效性。现有县市级工业区在遵从规划、规划环评及跟踪评价的要求前提下，严格遵循全省、地市及对应单元生态环境准入要求。

3.县级以上人民政府应当优化产业布局，逐步将水泥、平板玻璃、化学合成制药、有色金属冶炼、化工等重污染企业搬出 城市建成区和生态红线控制区。在完成落实技术改造措施和达到排放污染防治标准要求后，迁入工业园区。

不涉及

--

4.对于以“园区”名义存在的工业大院或工业小区（无规划及环评）内的“散乱污”企业，严格整治标准，限期整治；对严重污染环境的企业，坚决依法依规处置到位。

5.推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求的工业集聚区集中，明确工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。

石化化工

1.严格控制新增化工园区。加快现有化工园区（独立园区或园区板块）认定与评估，对于存在问题的园区，限期整改，复核不达标的园区取消园区资格；对未划定周边土地规划安全控制线、未达到外部安全防护距离和卫生防护距离要求的园区，限期取消园区资格。

2.全面禁止生产、使用和进出口以下POPs艾氏剂、狄氏剂、异狄氏剂、七氯、六氯苯、毒杀芬、多氯联苯、氯丹、灭蚁灵、滴滴涕、五氯苯、六溴联苯、十氯酮、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷、四溴二苯醚和五溴二苯醚、六溴二苯醚和溴二苯醚、林丹、硫丹、全氟辛基磺酸及其盐类和全氟辛基磺酰氟(可接受用途除外)、六溴环十二烷。

不涉及
--
3.除沧州及曹妃甸沿海工业园区外，内陆不再新建石油炼化项目，有序推进内陆地区石油化工行业向沿海地区转移。严禁新增煤化工产能，合理控制煤制油气产能规模。

4.严禁新上淘汰类、限制类化工项目，园外化工企业不得新建、扩建化工生产项目等。

5.要求科学评估园区安全风险，不符合区域环境容量风险和安全风险容量要求的，不得入园；对风险外溢可能产生“多米诺”效应的企业，实施停产改造提升；对不符合功能定位的劳动密集型非化工企业，以及园区周边不符合安全防护距离要求的村居、学校等，限期实施搬迁

6.被认定为化工重点监控点的企业，在项目审批、建设和管理方面参照化工园区内企业执行。支持企业按照化工项目建设

3、与《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》的符合性分析
环境质量底线。到2025年，地表水国省考断面优良(Ⅲ类以上)比例、近岸海域优良海水比例稳定达标；PM2.5年均浓度持续降低、优良天数比例稳步提升；受污染耕地安全利用率、污染地块安全利用率进一步提升。

资源利用上线。以保障生态安全、改善环境质量为核心，合理确定全市资源利用上线目标，实现水资源与水环境、能源与大气环境、岸线与海洋环境的协同管控。到2035年，广泛形成绿色生产生活方式，生态环境根本好转，建成天蓝、水碧、土净的美丽唐山。
环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类：

优先保护单元：主要包括以生态环境保护为主的区域，主要包括陆域生态保护红线，自然保护区、森林公园等各级各类保护地和其他重要生态功能区等陆域一般生态空间。

重点管控单元：指涉及水、大气、土壤、海洋、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区和工业园区(工业集聚区)等开发强度高、污染物排放强度大以及环境问题相对集中的区域，近岸海域重点管控区，主要包括工业与城镇用海、港口及特殊利用区域。

一般管控单元：除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。

项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，厂区属于重点管控单元。
项目与《唐山市生态环境准入清单（2023年版）》总体管控要求符合性分析见下表。




表16    项目与全市总体准入要求符合性分析

	管控属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	生态保护红线区
	空间布局约束
	禁止类管控要求
	生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。生态保护红线一经划定，未经批准，严禁擅自调整。根据资源环境承载能力监测、生态保护重要性评价和国土空间规划实施“五年一评估”情况，可由省级人民政府编制生态保护红线局部调整方案，纳入国土空间规划修改方案报国务院批准，并抄送生态环境部。自然保护地边界发生调整的，省级自然资源主管部门依据批准文件，对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。已依法设立的油气探矿权拟转采矿权的，按有关规定由省级自然资源主管部门会同相关部门明确开采拟占用地表或海域范围，并对生态保护红线作相应调整，更新国土空间规划“一张图”。更新后的国土空间规划“一张图”，与省级生态环境部门信息共享。
	项目不占用生态保护红线
	符合

	
	
	限制类管控要求
	生态保护红线内自然保护地核心保护区外，禁止开发性、生产性建设活动，在符合法律法规的前提下，仅允许以下10类对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。(1)管护巡护、保护执法、科学研究、调查监测、测绘导航、防灾减灾救灾、军事国防、疫情防控等活动及相关的必要设施修筑。(2)原住居民和其他合法权益主体，允许在不扩大现有建设用地、用海用岛、耕地、水产养殖规模和放牧强度(符合草畜平衡管理规定)的前提下，开展种植、放牧、捕捞、养殖(不包括投礁型海洋牧场、围海养殖)等活动，修筑生产生活设施。(3)经依法批准的考古调查发掘、古生物化石调查发掘、标本采集和文物保护活动。(4)按规定对人工商品林进行抚育采伐，或以提升森林质量、优化栖息地、建设生物防火隔离带等为目的的树种更新，依法开展的竹林采伐经营。(5)不破坏生态功能的适度参观旅游、科普宣教及符合相关规划的配套性服务设施和相关的必要公共设施建设及维护。(6)必须且无法避让、符合县级以上国土空间规划的线性基础设施、通讯和防洪、供水设施建设和船舶航行、航道疏浚清淤等活动；已有的合法水利、交通运输等设施运行维护改造。(7)地质调查与矿产资源勘查开采。[具体开采活动，详见《关于加强生态保护红线管理的通知(试行)》(自然资发〔2022〕142号)]。上述勘查开采活动，应落实减缓生态环境影响措施，严格执行绿色勘查、开采及矿山环境生态修复相关要求。(8)依据县级以上国土空间规划和生态保护修复专项规划开展的生态修复。(9)根据我国相关法律法规和与邻国签署的国界管理制度协定(条约)开展的边界边境通视道清理以及界务工程的修建、维护和拆除工作。(10)法律法规规定允许的其他人为活动。开展上述活动时禁止新增填海造地和新增围海。上述活动涉及利用无居民海岛的，原则上仅允许按照相关规定对海岛自然岸线、表面积、岛体、植被改变轻微的低影响利用方式。上述允许的有限人为活动之外，确需占用生态保护红线的国家重大项目，按照按照《自然资源部生态环境部国家林业和草原局关于加强生态保护红线管理的通知（试行）》(自然资发〔2022〕142号)规定办理用地用海用岛审批。
	
	


表17   项目与一般生态空间总体管控要求符合性分析
	管控属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	一般生态空间
	总体要求
	空间布局约束
	1、根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，为金属制品业，不属于高污染、高能耗、高物耗的产业。
	符合

	
	
	
	2、应当按照限制性开发区域管理，限制进行大规模高强度工业化城镇化开发，以保持并提高生态产品供给能力。形成点状开发、面上保护的空间结构。开发强度得到有效控制，保有大片开敞生态空间，水面、湿地、林地、草地等绿色生态空间扩大，人类活动水平的空间控制在目前水平。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	3、区域内要严格开发区管理，原则上不再新建各类开发区和扩大现有工业开发区的面积，已有的工业开发区要逐步改造成低消耗、可循环、少排放、“零污染”的生态型工业区。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	4、严格控制矿产资源开发。禁止在生态保护红线内、永久基本农田、城镇开发边界内、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、地质遗迹保护区、文物保护单位的保护范围内和铁路高速公路国道两侧各1000米范围内新批固体矿产资源开发项目，严格控制新批液体、气体矿产资源开发项目。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	5、新建非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范建设。已有非煤矿山，应当按照绿色矿山建设规范升级改造，逐步达到绿色矿山建设标准。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	6、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。符合区域准入条件的建设项目，涉及占用生态空间中的林地、草原等，按有关法律法规规定办理；涉及占用生态空间中其他未作明确规定的用地，应当加强论证和管理。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	7、严格限制农业开发占用生态保护红线外的生态空间，符合条件的农业开发项目，须依法由市县级及以上地方人民政府统筹安排。生态保护红线外的耕地，除符合国家生态退耕条件，并纳入国家生态退耕总体安排，或因国家重大生态工程建设需要外，不得随意转用。
	项目不属于农业开发类项目
	符合

	
	水源涵养
	空间布局约束
	禁止各种损害生态系统水源涵养功能的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦、过度放牧、道路建设等。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	2、禁止导致水体污染的产业发展，开展生态清洁小流域的建设。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	3、坚持自然恢复为主，严格限制在水源涵养区大规模人工造林。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	4、禁止高水资源消耗产业在水源涵养生态功能区布局。
	项目不在水源涵养生态功能区
	符合

	
	水土保持
	空间布局约束
	1、严禁陡坡垦殖和过度放牧。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	2、在水土保持生态功能保护区内，禁止毁林开荒、烧山开荒和陡坡地开垦，合开发自然资源，保护和恢复自然生态系统，增强区域水土保持能力。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	3、限制土地资源高消耗产业在水土保持生态功能区发展。
	项目为河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，属于金属制品业，不属于土地资源高消耗产业
	符合

	
	
	
	4、禁止开垦、开发植物保护带。禁止在二十五度以上的陡坡地和大中型水库周边汇水区域二十度以上的陡坡地开垦种植农作物。禁止毁林、毁草开垦和采集发菜。禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。
	项目不涉及
	符合

	
	
	
	5、对水源涵养林、水土保持林、防风固沙林等防护林只能进行抚育和更新性质的采伐；对采伐区和集材道应当采取防止水土流失的措施，并在采伐后及时更新造林。
	项目不涉及
	符合

	
	生物多样性保护
	空间布局约束
	1、保护自然生态系统与重要物种栖息地，防止生态建设导致栖息环境的改变。2、禁止对野生动植物进行滥捕、滥采，保持并恢复野生动植物物种和种群的平衡，实现野生动植物资源的良性循环和永续利用。3、禁止生物多样性维护生态功能区的大规模水电开发和林纸一体化产业发展。4、保护自然生态系统与重要物种栖息地，限制或禁止各种损害栖息地的经济社会活动和生产方式，如无序采矿、毁林开荒、湿地和草地开垦等，防止生态建设导致栖息环境的改变。5、加强对外来物种入侵的控制，禁止在生物多样性保护功能区引进外来物种。6、生物多样性保护优先区域内要优化城镇开发建设活动的规模、结构和布局，严格控制高耗能、高排放行业发展，新引入的行业、企业不得对优先区域生物多样性造成影响。
	项目不涉及
	符合

	
	水土流失
	空间布局约束
	1、禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。2、在水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植物、沙壳、结皮、地衣等。在侵蚀沟的沟坡和沟岸、河流的两岸以及湖泊和水库的周边，应当营造植物保护带。禁止开垦、开发植物保护带。3、禁止在水土流失重点预防区和重点治理区铲草皮、挖树兜或者滥挖虫草、甘草、麻黄等。4、禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。已在禁止开垦的陡坡地上开垦种植农作物的，应当按照国家有关规定退耕，植树种草；耕地短缺、退耕确有困难的，应当修建梯田或者采取其他水土保持措施。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，项目所在地不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区、水土流失严重、生态脆弱的地区。
	符合

	
	河湖滨岸带
	空间布局约束
	1、禁止向河道、渠道、水库及其他水域排放超标准污水或者弃置固体废物。在河道管理范围内，禁止堆放、倾倒、掩埋、排放污染水体的物体；禁止修建围堤、阻水渠道、阻水道路；禁止种植高秆农作物、芦苇、杞柳、荻柴和树木(堤防防护林除外)；禁止设置拦河渔具；禁止弃置矿渣、石渣、煤灰、泥土、垃圾等。在堤防和护堤地，禁止建房、放牧、开渠、打井、挖窖、葬坟、晒粮、存放物料、开采地下资源、进行考古发掘以及开展集市贸易活动。2、在河道管理范围内进行下列活动，必须报经河道主管机关批准；涉及其他部门的，由河道主管机关会同有关部门批准：(一)采砂、取土、淘金、弃置砂石或者淤泥；(二)爆破、钻探、挖筑鱼塘；(三)在河道滩地存放物料、修建厂房或者其他建筑设施；(四)在河道滩地开采地下资源及进行考古发掘。3、在堤防安全保护区内，禁止进行打井、钻探、爆破、挖筑鱼塘、采石、取土等危害堤防安全的活动。4、严格控制新增建设占用生态保护红线外的生态空间。
	项目属于金属制品业，位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不涉及河湖滨岸带。
	符合

	
	基本农田
	空间布局约束
	1、禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动；禁止任何单位和个人占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。2、禁止任何单位和个人闲置、荒芜基本农田。3、在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。
	项目属于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不涉及基本农田。
	符合


表18    项目与大气环境总体管控要求符合性分析
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	大气环境
	空间布局约束
	1、全面推进沿海、迁安、滦州、迁西(遵化)4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。
	项目物料运输采用国六及以上标准汽车运输
	符合

	
	
	2、严禁违规新增钢铁、焦化、水泥、平板玻璃等产能，依法推动独立焦化、独立石灰、独立球团逐步退出。
	项目不涉及
	符合

	
	
	3、新(改、扩)建项目严格执行产能置换、煤炭替代和污染物倍量削减替代制度，当地有相关园区规划的，原则上要进入园区并配套建设高效环保治理设施，符合园区规划环评、建设项目环评要求。
	项目不涉及执行产能置换、煤炭替代，项目没有废水的排放，废气排放量小，符合规划环评、建设项目环评要求
	符合

	
	
	4、基本取缔燃煤热风炉和钢铁行业燃煤供热锅炉，基本淘汰热电联产供热管网覆盖范围内的燃煤加热、浸漆干燥箱(窑)。
	项目不涉及燃煤热风炉和锅炉
	符合

	
	
	5、企业事业单位和其他生产经营者应当在规定期限内，淘汰列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品。
	企业不涉及列入河北省淘汰落后生产工艺、设备和产品名录的生产工艺、设备和产品
	符合

	
	
	6、全面取缔35蒸吨及以下燃煤锅炉，发现一台，拆除一台，确保实现动态“清零”；严禁新增35蒸吨及以下燃煤锅炉。路南区、路北区、高新区、开平区、古冶区、丰润区、丰南区、曹妃甸区全面取缔燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉，建成区范围内改为电锅炉，其他区域改为燃气锅炉或电锅炉。其他县（市）、开发区（管理区）全面取缔燃用生物质燃料非专用锅炉，改为燃气锅炉或电锅炉。
	项目不涉及燃煤、燃生物质燃料、燃油（醇基燃料）锅炉。
	符合

	大气环境
	污染物排放管控
	1、细颗粒物(PM2.5)年平均浓度不达标的城市，二氧化硫、氮氧化物、烟粉尘、挥发性有机物四项污染物均需进行2倍削减替代(燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外)。
	根据《唐山市生态环境局关于石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业以外其他行业是否需要削减替代意见的复函》，项目属于金属制品业，排放颗粒物不需要削减。
	符合

	
	
	2、35蒸吨以上燃煤锅炉、燃油（醇基燃料）锅炉、燃用生物质专用锅炉各污染物排放浓度达到《河北省锅炉大气污染物排放标准（DB13/5161）》要求；燃煤气、天然气锅炉各污染物排放浓度达到《唐山市锅炉治理专项实施方案》（唐气领办〔2019〕10号）要求。
	项目不设置锅炉
	符合

	
	
	3、加强农村燃煤污染治理：（一）推广使用民用清洁燃烧炉具，加快淘汰低效直燃式高污染炉具，严禁生产、销售、使用不符合环保要求的炉具；（二）加强洁净型煤、优质煤炭的推广使用，实现农村地区洁净型煤配送网点建设全覆盖，严禁使用高硫分和劣质煤炭；（三）推广太阳能、电能、燃气、沼气、地热等使用，加强农作物秸秆能源化，推进农村清洁能源的替代和开发利用。
	项目不涉及
	符合

	
	
	对保留的工业炉窑开展环保提标改造，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。加快推进钢铁行业超低排放改造，积极推进平板玻璃行业和水泥行业污染治理升级改造。鼓励具备条件的陶瓷企业陶瓷窑、喷雾干燥塔开展超低排放改造。平板玻璃、建筑陶瓷企业逐步取消脱硫脱硝烟气旁路或设置备用脱硫脱硝等设施，鼓励水泥企业实施全流程污染深度治理。推进具备条件的焦化企业实施干熄焦改造。在保证生产安全前提下，钢铁烧结（球团）、高炉、转炉、轧钢工序实施车间封闭生产。对标行业先进，持续推动污染物排放总量降低。
	项目不涉及
	符合

	
	
	推广新能源机动车，建设相应的充电站（桩）、加气站等基础设施，新建居民住宅小区停车位应当建设相应的充电设施；鼓励和支持公共交通、出租车、环境卫生、邮政、快递等行业用车和公务用车率先使用新能源机动车。加强城市步行和自行车交通系统建设，引导公众绿色、低碳出行。船舶靠港后应当优先使用岸电。新建码头应当规划、设计和建设岸基供电设施；已建成的码头应当逐步实施岸基供电设施改造。
	项目物料运输采用国六及以上标准汽车运输
	符合

	
	
	加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。
	不涉及
	符合

	
	
	推进矿山综合整治。按照“能关则关、应合尽合、能转则转”的原则，对违反法律法规、列入关闭计划、整改不达标、乱采滥挖的矿山，依法依规坚决关闭取缔。
	项目为金属制品业，不属于矿山项目
	符合


	大气环境
	污染物排放管控
	8、强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。
	本项目严格落实施工扬尘污染防治。
	符合

	
	
	9、深化重点行业深度治理。巩固钢铁、焦化、煤电、水泥、平板玻璃等重点行业超低排放改造成效，实施工艺全流程深度治理，推进全过程无组织排放管控。
	项目不涉及
	符合

	
	
	10、加强重污染天气应急联动。加强污染气象条件和空气污染监测、预报预警和评估能力建设，建成全市区域传输监控预警系统，提高重污染天气预报预警的准确度。加大秋冬季工业企业生产调控力度，按照基本抵消新增污染物排放量的原则，对钢铁、建材、焦化、铸造、化工等高排放行业实行强化管控
	企业编制了重污染天气应急响应“一厂一策”实施方案。
	符合

	
	
	11、强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。
	项目物料运输采用国六及以上标准汽车运输
	符合

	
	
	12、禁止露天焚烧秸秆、落叶、枯草等产生烟尘污染的物质，以及电子废弃物、油毡、橡胶、塑料、皮革、沥青、垃圾等产生有毒有害、恶臭或者强烈异味气体的物质。
	项目不涉及
	符合

	
	
	13、以化工、工业涂装、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，无组织排放和末端深度治理等提升改造工程。
	项目为金属制品业，项目不涉及排放挥发性有机物
	符合

	
	
	14、推动大气氨排放控制。加强烟气脱硝和氨法脱硫氨逃逸控制。推进种植业、养殖业大气氨减排，加强源头防控，优化肥料、饲料结构。
	项目不涉及氨排放
	符合

	
	
	15、严格控制二氧化碳排放强度。加强甲烷等非二氧化碳温室气体管控。
	项目不排放二氧化碳等温室气体
	符合

	
	环境风险防控
	完善市、县、乡、村网格化环境监管体系，建立信息全面、要素齐全、处置高效、决策科学的市级大气环境监管大数据平台，实现对各级网格和各类污染源的集中在线监测、全程监控和监管指挥。
	项目不涉及
	符合

	
	资源开发利用
	1、国家大气污染防治重点区域内新建、改建、扩建用煤项目的，应当实行煤炭的等量或者减量替代。
	项目不使用煤，生产不用热，办公室使用空调。
	符合

	
	
	2、实施能源消耗总量和强度双控行动。健全节能标准体系，大力开发、推广节能高效技术和产品，实现重点用能行业、设备节能标准全覆盖。
	项目采用先进的生产技术和节能技术
	符合

	
	
	3、新（改、扩）建项目能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》准入值要求，鼓励达到先进值。对能效不达标的企业限期进行节能提升改造，现有企业单位产品能耗达到《河北省主要产品能耗限额和设备能效限定值》限定值要求，鼓励已达标企业通过节能改造达到先进值。国家或省对重点行业单位产品能源消耗限额进行修订的，行业限定值、准入值、先进值按新标准执行。
	项目不涉及
	符合


表19   项目与全市地表水环境总体管控要求符合性分析
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	地表水环境
	空间布局约束
	1、涉地表水自然保护区、湿地公园、饮用水水源保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中各类保护地总体管控要求。
	项目不涉及
	符合

	
	
	2、鼓励发展节水高效现代农业、低耗水高新技术产业以及生态保护型旅游业，严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展。
	项目属于金属制品业，不属于高污染、高耗水项目
	符合

	
	
	3、全市重点河流沿岸、重要饮用水水源地补给区，严格控制化学原料和化学制品制造、医药制造、制革、造纸、焦化、化学纤维制造、石油加工、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。重大项目原则上布局在优化开发区和重点开发区，并符合城乡规划和土地利用总体规划。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，符合城乡规划和土地利用总体规划
	符合

	
	
	4、未按照规定完成污水集中处理设施以及管网建设的工业园区（工业集聚区），暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，项目没有废水排放。
	符合

	
	
	5、推进现有企业向依法合规设立、环保设施齐全、符合规划环评要求、满足水法律法规规定的工业集聚区集中，明确涉水工业企业入园时间表；确因不具备入园条件需原地保留的涉水工业企业，明确保留条件，其中直排环境企业应达到排入水体功能区标准。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，冷却水循环使用、不外排
	符合

	
	污染物排放管控
	1、严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。
	项目属于金属制品业，不属于高污染、高耗水行业。
	符合

	
	
	2、全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县(市、区)城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。
	项目生产冷却水循环使用、不外排
	符合

	
	
	3、强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。
	项目不涉及
	符合

	
	
	4、推进农业面源污染治理。减少化肥农药使用量，严格控制高毒高风险农药使用，推进有机肥替代化肥、病虫害绿色防控替代化学防治，积极推进废旧农膜回收，完善废旧地膜和包装废弃物等回收处理制度。
	项目不涉及
	符合

	
	
	5、推进养殖废弃物资源化利用。坚持种植和养殖相结合，就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物。合理布局水产养殖空间，深入推进生态健康养殖，开展重点河流湖库及近岸海域破坏生态环境的养殖方式综合整治。
	项目不涉及
	符合

	
	
	6、实施总氮排放总量控制，新建、改建、扩建涉及总氮排放的建设项目，实施总氮排放总量指标减量替代，并在相关单位排污许可证中予以明确、严格落实，严控新增总氮排放量。
	项目不涉及
	符合

	
	环境风险防控
	有效防控水源地环境风险。每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，加强风险应急防控，建立联防联控应急机制。推广供水水厂应急净化技术，储备应急供水专项物资，配置移动式应急净水设备，加强应急抢险专业队伍建设，及时有效处置饮用水水源突发环境事件。
	项目不位于集中式饮用水水源保护区。
	符合

	
	资源开发利用
	1、开展用水效率评估，建立万元工业增加值水耗指标等用水效率评估体系，把节水目标任务完成情况纳入地方政府政绩考核。将再生水、雨水和微咸水等非常规水源纳入水资源统一配置。
	没有新增生产废水的排放，没有新增员工生活废水的产生及排放。
	符合

	
	
	2、发展农业节水。调整农业种植结构，发展旱作节水农业，推进田间节水设施建设，大力推广耐旱节水品种、耕作保墒、地膜覆盖、秸秆还田、水肥一体化等农业综合节水技术。推广渠道防渗、管道输水、喷灌、微灌、农作物节水抗旱等技术，完善灌溉用水计量设施，推进规模化高效节水灌溉。加快高效节水灌溉示范项目建设，粮食主产区大力推广以高标准管灌为主的节水灌溉工程，蔬菜、果品和经济种植区大力推广微滴灌技术，规模化农场、承包大户积极推广喷灌技术。地上水灌区实施续建配套与节水改造。
	项目不涉及
	符合


表20    项目与全市土壤及地下水环境总体管控要求符合性分析
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	土壤及地下水环境
	空间布局约束
	严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区和学校、医院、疗养院、养老院等单位周边新建、改建、扩建可能造成土壤污染的建设项目。禁止在集中式地下水饮用水水源地建设需要取水的地热能开发利用项目。禁止抽取难以更新的地下水用于需要取水的地热能开发利用项目。地下水饮用水水源地优先保护区管控参照生态环境空间总体管控要求中地下水饮用水水源地保护区总体管控要求。
	项目为金属制品业，距离最近的潘庄村84m，项目采取了严格的防渗措施后对周边土壤影响较小。
	符合

	
	污染排放管控
	1、严禁将污泥直接用作肥料，禁止不达标污泥就地堆放，结合污泥处理设施升级改造，逐步取消原生污泥简易填埋等不符合环保要求的处置方式。鼓励利用水泥厂等工业窑炉，开展污泥协同焚烧处置。
	项目含铁污泥外售。
	符合

	
	
	2、严格落实总量控制制度，减少重金属污染物排放。新、改、扩建涉重金属重点行业建设项目，污染物排放实施等量或倍量替换，对重金属排放量继续上升的地区，暂停审批新增重金属污染物排放的建设项目。加大减排项目督导力度，确保项目按期实施。
	项目不涉及铅、汞、铬、镉和类金属砷，项目固体废物全部得到妥善处置
	符合

	
	
	3、严格危险废物经营许可审批，加强危险废物处置单位规范化管理核查。统筹推进危险废物利用处置能力建设，加快补齐利用处置设施短板。积极推进重点监管源智能监控体系建设，加大危险废物产生、贮存、转运、利用、处置全流程监管力度。规范和完善医疗废物分类收集处置体系。
	危险废物暂存于危废暂存间，对各类危险废物进行分类收集、分类贮存，并按照危险废物相关要求进行转移、处置。
	符合

	
	
	4、建设和运行固体废物处置设施，应当采取防扬散、防流失、防渗漏等措施，依法贮存、利用、处置固体废物。处置生活垃圾，应当优先采用焚烧处理技术，有计划地实现垃圾零填埋，已有的垃圾填埋处置设施应当建设渗滤液收集和处理、处置设施，并采取相应措施防止土壤污染。
	项目固体废物全部采用库房、包装工具贮存，满足防扬散、防流失、防渗漏要求。按照“资源化、无害化”的处置原则处置一般固废，加强废物回收综合利用。
	符合

	
	
	5、严格危险废物源头管控，优化利用处置结构布局，提高应急保障能力。发展生态循环农业，提升农业废弃物综合利用率。健全完善制度、技术、市场、监管四大政策体系，实现固体废物和危险废物全链条监管。
	危险废物暂存于危废暂存间，对各类危险废物进行分类收集、分类贮存，并按照危险废物相关要求进行转移、处置。
	符合

	
	环境风险防控
	1、每年对集中式饮用水水源保护区开展基础调查与评估，将可能影响水源水质安全的风险源全部列入档案，实行“一源一案”，对每个风险源开展隐患排查、整改，编制风险应急方案，建立联防联控应急机制。
	项目不位于集中式饮用水水源保护区
	符合

	土壤及地下水环境
	
	2、尾矿库运营、管理单位应当按照规定加强尾矿库的安全管理，采取措施防止土壤污染。危库、险库、病库以及其他需要重点监管的尾矿库运营、管理单位应当按照规定进行土壤污染状况监测和定期评估。
	不涉及尾矿库
	符合

	
	
	3、产生、收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的单位，应当依法制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。
	公司建成后按要求编制突发环境事件应急预案并备案，定期进行应急培训和演练。项目针对可能出现的突发环境事件制定了完善的风险防范措施，环境风险可接受。
	符合

	
	
	4、严格落实耕地风险防范措施。对安全利用类耕地，应结合当地主要作物品种和种植习惯，采取农艺调控、低积累品种替代、轮作间作等措施，降低农产品超标风险；对严格管控类耕地，依法划定特定农产品禁止生产区域，鼓励采取调整种植结构、退耕还林还草、退耕还湿、轮作休耕等风险管控措施。
	不占用耕地
	符合

	
	
	5、强化污染地块土壤环境联动监管。抓好退城搬迁工业企业工矿用地土壤环境监督管理，土壤污染重点监管单位拆除设施、设备或者建筑物、构筑物，要制定土壤污染防治工作方案并按要求备案，防范拆除活动造成土壤和地下水污染，切实保障生态环境安全。
	项目不涉及
	符合

	土壤及地下水环境
	环境

风险防控
	6、严格建设用地准入管理。加强对土地征收、收回、收购的监督管理，对应当开展土壤污染状况调查而未进行调查的地块，以及列入疑似污染地块名单、污染地块名录、建设用地土壤污染风险管控和修复名录且未达到规划用途土壤环境质量要求的地块，不得进入供地程序进行再开发利用，未达到土壤污染风险管控、修复目标的地块，禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目，不得批准环境影响评价技术文件、建设工程规划许可证等事项。涉及成片污染地块分期分批开发或周边土地开发的，要科学设定开发时序，防止受污染土壤及其后续风险管控和修复措施对周边人群产生影响。
	项目不涉及
	符合

	
	
	7、加强污染地块风险管控及修复。对暂不开发利用的污染地块，实施以防止污染扩散为目的的风险管控，设立标识、发布公告，并组织开展土壤、地表水、地下水、空气环境监测。对需要实施治理与修复的污染地块，应结合土地利用总体规划和城乡规划编制修复方案并组织实施。加强治理与修复施工的环境监理，并严防治理与修复过程中产生废水、废气和固体废物二次污染。
	项目不涉及
	符合

	
	
	8、县级以上地方人民政府应当根据地下水水源条件和需要，建设应急备用饮用水水源，制定应急预案，确保需要时正常使用。应急备用地下水水源结束应急使用后，应当立即停止取水。
	项目不涉及
	符合

	
	
	9、针对存在地下水污染的化工园区、危险废物处置场和生活垃圾填埋场等，实施地下水污染风险管控，因地制宜选择阻隔、制度控制、渗透反应格栅等技术，阻止污染扩散，加强风险管控后期地下水环境监管。
	项目不涉及
	符合

	
	
	10、地下水污染风险重点管控区执行《唐山市地下水污染防治重点区划定方案（试行）》中管控类区域管理要求。
	项目不涉及
	符合


表21    项目与全市资源利用总体管控要求符合性分析
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	资源
	水资源
	资源利用效率要求
	1、严格地下水管理。在地下水禁采区内，除为保障地下工程施工安全和生产安全必须进行临时应急取（排）水、为消除对公共安全或者公共利益的危害临时应急取水，以及为开展地下水监测、勘探、试验少量取水外，禁止取用地下水。在地下水限采区内，对当地社会发展和群众生活有重大影响的重点建设项目确需取用地下水的，应按照用1减2的比例以及先减后加的原则，同步削减其他取水单位的地下水开采量，且不得深层、浅层地下水相互替代。地下水开发利用应当以浅层地下水为主。深层地下水作为战略储备水源、应急供水水源、无替代水源地区的居民生活水源，应当严格限制开采。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不在地下水禁止开采区，不开采地下水。
	符合

	
	
	
	2、在地下水严重超采地区，实施轮作休耕、旱作雨养，适度退减灌溉面积。严格限制开采深层地下水用于农业灌溉。科学利用水库调蓄功能，用足用好外调水，合理利用当地地表水，鼓励利用非常规水，严格控制开采地下水，确需开采地下水的，由县级人民政府逐级报省人民政府批准。县级以上人民政府水行政主管部门应当加强大中型灌区续建配套和现代化改造，改善灌溉条件，提高灌溉用水效率，建设节水型灌区。
	项目所在地不属于地下水严重超采地区
	符合

	
	
	
	3、把节水作为水资源开发、利用、保护、配置、调度的前提，加强水资源调度管理。开展城镇后备水源建设，大力开发利用非常规水源，提高水资源的利用效率和效益。
	项目加强节约用水，水资源重复利用率满足清洁生产指标要求
	符合

	资源
	能源
	资源利用效率要求
	1、禁燃区内不得新建燃烧煤炭、重油、渣油等高污染燃料的设施；现有燃烧高污染燃料的设施，应当限期改用清洁能源；未改用清洁能源替代的高污染燃料设施，应当配套建设先进工艺的脱硫、脱硝、除尘装置或者采取其他措施，控制二氧化硫、氮氧化物和烟尘等排放；仍未达到大气污染物排放标准的，应当停止使用。禁燃区内禁止原煤散烧。2、禁燃区内禁止销售高污染燃料；禁止燃用煤炭及其制品（原料煤和发电、集中供热等具备高效污染治理设施企业用煤除外）；石油焦、油页岩、原油、重油、渣油、煤焦油；非专用锅炉或未配置高效除尘设施的专用锅炉燃用的生物质成型燃料等高污染燃料。3、新建项目禁止配套建设自备燃煤电站。除热电联产外，禁止审批新建燃煤发电项目，现有多台燃煤机组装机容量合计达到国家规定要求的，可以按照煤炭等量替代的原则建设为大容量燃煤机组。4、对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代，全市禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。5、钢铁行业按期完成1000立方米以下高炉、100吨以下转炉升级改造，大力推广高炉富氧喷煤、大球团比等先进冶炼工艺技术，探索推进气基竖炉直接还原炼铁、熔融还原炼铁、富氢燃气炼铁积极推进全废钢电炉工艺，有序实施短流程炼钢改造。焦化行业加快高效精馏系统、高温高压干熄焦等节能技术推广应用。推动工业窑炉、油机、压缩机等重点用能设备进行系统节能改造。
	项目不使用煤、高污染燃料，生产不用热，园区统一供暖。不建设自备燃煤电站，不属于钢铁行业。
	符合

	
	岸线

资源
	资源利用效率要求
	1、除国防安全需要外，禁止在严格保护岸线的保护范围内构建永久性建筑物、围填海、开采海砂、设置排污口等损害海岸地形地貌和生态环境的活动。2、限制开发岸线严格控制改变海岸自然形态和影响海岸生态功能的开发利用活动，预留未来发展空间，严格海域使用审批。3、优化利用岸线应集中布局确需占用海岸线的建设项目，严格控制占用岸线长度，提高投资强度和利用效率，优化海岸线开发利用格局。4、严格限制建设项目占用自然岸线，确需占用自然岸线的建设项目应严格进行论证和审批。海域使用论证报告应明确提出占用自然岸线的必要性与合理性结论。不能满足自然岸线保有率管控目标和要求的建设项目用海不予批准。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占用岸线资源。
	符合

	
	土地

资源
	资源利用效率要求
	1、不得擅自突破城镇建设用地规模和城镇开发边界扩展倍数，严禁违反法律和规划开展用地用海审批。2、城镇开发边界外不得进行城镇集中建设，不得规划建设各类开发区和产业园区，不得规划城镇居住用地。
	位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不占城镇开发边界。
	符合


表22   项目与全市产业总体管控要求符合性分析
	要素属性
	管控类别
	管控要求
	项目情况
	符合性

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	1、严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。
	项目符合国家及地方产业政策，不在《市场准入负面清单（2025年版）》禁止准入类之列
	符合

	
	
	2、严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。
	项目符合国家产业政策和准入标准，符合生态环境准入清单要求。项目属于金属制品业，不属于高污染项目
	符合

	
	
	3、禁止投资钢铁冶炼、水泥、电解铝、平板玻璃等产能严重过剩行业和炼焦、有色、电石、铁合金等新增产能项目。
	项目为金属制品业，不属于产能严重过剩行业
	符合

	
	
	4、上一年度环境空气质量年平均浓度不达标的城市、水环境质量未达到要求的市县，相关污染物应按照建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标的2倍进行削减替代（燃煤发电机组大气污染物排放浓度基本达到燃气轮机组排放限值的除外）。
	根据《唐山市生态环境局关于石化、煤化工、燃煤发电、钢铁、有色金属冶炼、制浆造纸行业以外其他行业是否需要削减替代意见的复函》，项目属于金属制品业，排放颗粒物不需要削减。
	符合

	
	
	5、以水泥、平板玻璃、焦化、化工、制药等行业为重点，加快城市建成区重污染企业搬迁改造或关闭退出，县城和主要城镇建成区的重污染企业逐步实施退城搬迁。对不符合国家产业政策、不符合当地产业布局规划的分散燃煤（燃重油等）炉窑，鼓励搬迁入园并进行集中治理，推进治理装备升级改造，建设规模化和集约化工业企业。
	项目不涉及
	符合

	
	
	6、在优先保护类耕地集中区域严格控制新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、铅蓄电池等行业企业，防止对耕地造成污染。
	项目不涉及
	符合

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	7、新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。
	项目不属于《河北省发展和改革委员会关于加强新建“两高”项目管理的通知》中明确的“两高”项目
	符合

	
	
	8、鼓励钢铁冶炼项目建设依托具备条件的现有钢铁冶炼生产厂区集聚发展，在现有厂区建设钢铁冶炼项目没有粗钢产能建设规模限制要求。对确有必要新选址（指不能与现有生产厂区共用公辅设施，下同）建设的钢铁冶炼项目粗钢产能规模要求如下：沿海地区（指拥有海岸线的设区市）不低于2000万吨/年（允许分两期建设，5年内全部建成，一期不低于1000万吨/年）。
	项目不涉及
	符合

	
	
	9、严格规范危化品管理，逐步退出人口聚集区内危化品的生产、储存、加工机构，加快实施重污染企业搬迁；加强居住区生态环境防护，建设封闭式石化园区，严格控制危化品仓储基地、运输路径等，减少对居民生活影响。
	项目不涉及
	符合

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	10、严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷等过剩行业新增产能，相关部门和机构不得违规办理土地（海域）供应、能评、环评和新增授信等业务，对符合政策要求的先进工艺改造提升项目应实行等量或减量置换。有序推进曹妃甸石化产业基地建设。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。强化安全卫生防护距离和规划环评约束，不符合要求的化工园区、化工品储存项目要关闭退出，危险化学品生产企业搬迁改造及新建化工项目必须进入规范化工园区。
	项目不涉及
	符合

	
	
	11、逐步淘汰180平方米以下烧结机，逐步淘汰平面步进式烧结机，按照有关规定改造升级为大型带式烧结机；禁止新建球团竖炉，现有球团竖炉炉役到期不得大修，加快推动以链篦机-回转窑或带式焙烧机工艺取代球团竖炉工艺，鼓励企业之间通过合资合作方式建设大型链篦机-回转窑、带式焙烧机；加快推动以密闭皮带机取代汽车转运厂内大宗物料。
	项目不涉及
	符合

	
	
	12、技术装备全面升级，高炉逐步达到1000立方米及以上、转炉逐步达到100吨及以上、烧结机逐步达到180平方米烧结机及以上。严格按照国家规定的产能减量置换政策实施改造升级，坚决杜绝借改造升级之机变相扩大生产能力；推广“一罐到底”工艺或采用鱼雷罐车运输铁水。
	项目不涉及
	符合

	产业总体布局要求
	空间布局约束
	13、尚未配备脱硫装置的球团竖炉，立即停产淘汰，不再予以改造；烧结厂房实现全封闭。
	项目不涉及
	符合

	
	
	14、严禁备案和新建扩大产能的水泥熟料、平板玻璃项目。确有必要新建的，必须制定产能置换方案，实施产能置换。用于产能置换的生产线，必须在建设项目投产前关停并完成拆除退出。
	项目不涉及
	符合

	
	
	15、引导和支持优势水泥熟料企业开展对单独粉磨企业的整合。
	项目不涉及
	符合

	
	
	16、平板玻璃行业生产布局应满足《平板玻璃行业规范条件》要求。
	项目不涉及
	符合

	
	
	17、严格控制矿产资源开采总量，重点压减与煤炭、水泥、玻璃等过剩产能行业配套的矿产资源开采总量。停止新批石膏矿项目、平原区煤炭开发项目。暂停新增生产能力的产能过剩矿产开发项目审批，已有矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上露天矿产开发项目审批，已有露天矿山暂停扩大矿区范围审批。暂停新上达不到工业品位的铁矿开发项目审批。做好矿区开发生态环境影响评估论证，论证不通过，一律禁止开发
	项目不涉及
	符合

	
	
	实施矿山关闭和停批。依法关闭严重破坏生态环境和严重浪费水资源的矿山；依法关闭列入煤炭去产能计划的煤矿；依法关闭限期整改仍达不到生态环境保护要求和环保、安全标准的矿山；依法关闭现有石膏矿和严重污染环境的石灰窑、小建材加工点。
	项目不涉及
	符合

	项目入园准入要求
	空间布局约束
	1、禁止资源消耗高、环境污染重、废物难处理、不符合国家、河北省、唐山市产业政策的落后生产技术、工艺、装备和产品进入工业园区。
	项目不涉及
	符合

	
	
	2、加强企业入区管理，严格按照工业园区规划产业定位及产业布局安排入区项目，禁止不符工业园区产业定位的项目入驻。合理安排工业园区发展时序，入驻企业选址与周围居民点的距离应满足大气环境防护距离要求，生活空间周边禁止布局高噪声生产企业。
	项目不涉及，项目不属于高噪声生产企业
	符合

	
	
	3、县级以下一律不再建设新的园区，造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、原料药制造、皮革、农药、电镀、钢铁、石灰、平板玻璃、石化、化工等高污染工业项目必须入园进区，其他工业项目原则上也不在园区外布局，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
	项目不涉及
	符合

	
	
	4、新建、升级工业园区（工业集聚区）必须同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。所有工业园区全部建成污水集中处理设施，并安装自动在线监控装置。加快完善工业园区配套污水管网，推进“清污分流、雨污分流”，实现园区内工业企业废水统一收集，集中处理，污水集中处理设施稳定达标运行。推进重点流域工业园区污水集中处理设施提标改造，推进工业园区“一园一档”、“一企一册”环保管理制度建设，逐步规范完善园区水环境管理台账。
	项目不涉及
	符合

	
	
	5、新建涉高VOCs排放的建设项目，即石化、化工、包装印刷、工业涂装等重点行业及其他工业行业VOCs排放量大、排放强度高的新建项目，原则上要进入园区，认定为化工重点监控点的企业项目除外。
	项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，不排放VOCs
	符合


	
	4、与迁安市“三区三线”符合性

根据《迁安市国土空间总体规划(2021-2035年)》中“三区三线规划图”，项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，位于城镇开发边界内。
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图4   本项目与迁安市“三区三线”位置关系
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图5  本项目与迁安市生态保护红线位置关系图

5、与沙化关系

根据《全国防沙治沙规划(2021-2030年)》，项目位于迁安市，为黄淮海平原半湿润、湿润沙化土地类型区，属于一般县。根据沙区范围图，区域以沙化耕地为主，沙化危害较轻。项目采取硬化、绿化等措施，可以有效防治土地沙化。本项目与迁安市沙化分布关系见图。
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图6   迁安市沙区范围示意图
与生态环境保护规划符合性分析

(1)与河北省生态环境保护“十四五”规划符合性
表23   本项目与《河北省生态环境保护“十四五”规划》符合性分析

规划要求
项目情况
符合性
基本原则：坚持绿色发展。统筹减污降碳协同增效，加快推动产业、能源、交通运输结构调整，强化国土空间规划和用途管控，全面提高资源利用效率，推动能源清洁低碳安全高效利用。

坚持人民至上。坚持生态为民、生态利民、生态惠民，集中攻克突出生态环境问题，不断增强人民群众对生态环境的获得感、幸福感、安全感，以生态环境保护实际成效取信于民。

坚持系统观念。推进山水林田湖草沙一体化保护和修复，强化多污染物协同控制和区域协同治理，注重综合治理、系统治理、源头治理，提升生态系统质量和稳定性。

坚持底线思维。严格落实“三线一单”生态环境分区管控，健全环境风险防控机制，有效应对各类突发环境事件，全力保障生态环境安全，当好首都政治“护城河”。

坚持改革创新。深入推进生态文明体制改革，完善生态环境保护领导体制和工作机制，加大技术、政策、管理创新力度，加快构建现代环境治理体系。

根据迁安市“三区三线”图，项目不在划定的生态保护红线范围内，距离最近生态保护红线6km；

项目不新增主要污染物总量指标；

项目位于现有厂区内，不新增占地，规划用途为工业用地。

符合

主要目标：绿色低碳转型成效显著。国土空间开发保护格局得到优化，绿色低碳发展加快推进，能源资源配置更加合理、利用效率大幅提高，单位地区生产总值能源消耗和碳排放强度持续降低，简约适度、绿色低碳的生活方式加快形成。

生态环境质量持续改善。主要污染物排放持续减少，环境空气质量全面改善，优良天数比率持续提高，基本消除重污染天气。水环境质量稳步提升，水生态功能初步得到恢复，海洋生态环境稳中向好， 城乡人居环境明显改善。

生态服务功能稳步提升。生态安全屏障更加牢固，生物多样性得到有效保护，自然保护地体系逐步完善，塞罕坝二次创业取得新成果， 首都水源涵养功能区、京津冀生态环境支撑区建设取得明显成效。

环境风险得到有效防控。土壤污染风险得到有效管控，危险废物和新污染物治理能力明显增强，核与辐射环境风险有效管控，防范化解生态环境风险能力显著增强。

现代环境治理体系加快形成。生态环境监管和应急能力短板加快补齐，共建共治共享的生态环境治理体系更加健全，生态环境治理效能得到新提升。

项目不新增主要污染物总量指标

符合

项目采用了资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，工序清洁生产限定性指标均满足一级要求，清洁生产达到清洁生产国际先进水平。

项目采取分区防渗措施，有效防止污染物下渗对地下水、土壤产生污染。

项目采取分区防渗措施，环境风险得到有效防控。

加强空间布局管控，严格环境准入管理，强化源头防控。理顺源头预防压力传导机制，落实溯源、断源、减排措施，切断污染物进入土壤、地下水环境的途径。 

项目位于高端装备制造区，符合园区规划，采取分区防渗，阻断污染源进入土壤、地下水环境

符合

持续推进重金属减排，动态更新涉重金属重点行业企业全口径清单，按照国家部署明确重点区域执行颗粒物和重点重金属特别排放限值。2022年3月底前，依法依规将符合条件的排放镉、汞、砷、铅、铬等有毒有害大气、水污染物的企业纳入重点排污单位名录进行管理。2023 年底前，涉重点重金属排放的大气重点排污单位对大气污染物中的颗粒物按排污许可证规定实现自动监测，并核算颗粒物等排放量

项目属于金属制品业，不属于涉及重金属重点行业

符合

强化空间布局优化与管理。强化国土空间规划和用途管控，推进重点行业统一规划、集聚发展，引导重点产业向环境容量充足地区布局。严格落实环境影响评价制度，涉及排放有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。

项目针对土壤污染源采取了完善的防治措施，可以有效防止污染物下渗对土壤的影响，项目对土壤环境影响可接受

符合

强化重点监管单位监管。依据相关技术规范，动态更新土壤污染重点监管单位名录，依法纳入排污许可管理，严格落实土壤与地下水污染隐患排查、自行监测及有毒有害物质排放情况定期报告制度，加强企业拆除活动污染防治监管。依法监督尾矿库运营和管理单位履行土壤污染防治法定义务，防止其发生可能污染土壤的事故。

本次评价制定的污染源和环境质量监测计划，要求项目建成后定期开展自行监测工作

符合

推动实施绿色化生产改造。以重有色金属及黑色金属采选、冶炼等行业为重点，鼓励企业推进工艺技术设备清洁化改造，率先在电镀、制革行业实施清洁生产技术改造。鼓励推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业等行业企业实施管道化、密闭化改造，实施物料、污水、废气管线架空建设和重点区域防腐防渗改造。开展工业固体废物堆存和废旧资源再生利用活动场所及企业危废贮存场所的防扬散、防流失、防渗漏等环境风险排查整治。

项目采用了资源利用率高、污染物产生量小的清洁生产技术、工艺和设备，工序清洁生产限定性指标均满足一级要求，清洁生产达到清洁生产国际先进水平；项目一般工业固体废物储存场所做到了防扬散、防流失、防渗漏

符合

根据表分析，本项目符合《河北省生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。

与唐山市生态环境保护“十四五”规划符合性

表24    本项目与《唐山市生态环境保护“十四五”规划》符合性分析
类别

管控要求

本项目相关内容

对比结果

环境空气质量

坚持标本兼治、系统施治，突出区域协同、措施协同、污染因子协同，以有效提升优良天数比率为主线，协同控制 PM2.5与臭氧污染，持续打好蓝天保卫战，推动环境空气质量持续改善，努力实现“蓝天白云、繁星闪烁”
项目颗粒物的排放量小。
符合

水生态环境

实施差别化环境准入政策，推进涉水工业企业全面入园进区。新设立和升级的经济开发区、高新技术产业开发区、出口加工区等工业园区必须同步规划和建设污水集中处理设施。督促加快完善工业园区配套管网、污水集中处理设施和自动监控系统，推进“清污分流、雨污分流”，实现废水分类收集、分质处理。入网企业污水必须达到集中处理要求，方可接入污水集中处理设施处理；直排水企业必须达到城镇污水处理厂一级 A 排放标准或行业特别排放标准。

本项目废水全部循环使用，不外排

符合

土壤地下水环境安全

严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新（改、扩）建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。

本项目采取分区防渗措施，对土壤和地下水影响可接受

符合

固体废物
加强固体废物、危险化学品生态环境风险防控，构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，减少固体废物对环境的污染。

本项目固体废物全部合理处置

符合

根据表分析，本项目符合《唐山市生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。

(3)迁安市生态环境保护“十四五”规划

基本原则：坚持绿色发展、坚持人民至上、坚持系统观念、坚持底线思维、坚持改革创新。

主要目标：绿色低碳转型成效显著、生态环境质量持续改善、生态服务功能稳步提升、环境风险得到有效防控、现代环境治理体系加快形成。

项目在厂区空地种植植被等措施加强生态环境保护，因此，项目符合《迁安市生态环境保护“十四五”规划》的要求。

（4）美丽中国建设“十五五”规划

表25    本项目与《美丽中国建设“十五五”规划》符合性分析
类别

要求

本项目相关内容

分析结果

总体

要求
到2035年，生态环境根本好转，美丽中国目标基本实现。全国细颗粒物（PM2.5）浓度下降到25微克/立方米以下。
根据唐山市生态环境局公开发布的《2025年唐山市环境状况公报》，迁安市细颗粒物（PM2.5）浓度为32微克/立方米，本项目颗粒物排放量很少，为0.6t/a。
符合

二、深入打好蓝天碧水净土保卫战
推动空气质量持续改善。深入推进水泥、焦化等重点行业超低排放改造，鼓励垃圾焚烧企业超低排放改造。
项目不涉及
符合

强化水生态环境保护。加快城镇污水收集处理设施建设改造，持续巩固入河排污口排查整治成果，基本完成重点流域入河排污口排查整治。巩固城市黑臭水体治理成效，基本消除县乡黑臭水体，加强群众身边水体保护治理。
项目不排水，不涉及河流的整治
符合

加强土壤、地下水和农村生态环境保护。深入实施土壤污染源头防控行动，对土壤污染重点监管单位实行管控和修复，推动绿色化改造
项目对危废间、厂房进行了防渗，不会对周边土壤造成影响。
符合

三、全面实施固体废物和新污染物治理行动
扎实推进非法倾倒处置固体废物、溶洞垃圾污染等专项整治。实施堆（渣）场、危险废物填埋场、磷石膏库等环境风险隐患排查整治
项目产生的固废合理处置、不涉及堆（渣）场、危险废物填埋场、磷石膏库等
符合

四、统筹推进生态系统优化
实施生态保护与修复：推进超引地表水和超采地下水治理，开展历史遗留废弃矿山生态修复。
项目所在区域不属于超采地下水区域，项目为金属制品业、不属于矿山企业
符合

强化生态保护与修复监管：优化升级国家生态保护红线监管平台，严格落实生态保护红线管理制度。
项目距离红线较远，为6km
符合

五、积极应对气候变化
积极稳妥推进和实现碳达峰。扎实推进碳达峰行动，全面实施碳排放总量和强度双控制度。
项目不涉及碳排放
符合

六、加快形成绿色生产生活方式
加强生态环境影响评价保障，强化重大生态影响类项目全过程监管，加强重点行业建设项目节能降碳审查评价，有效管控高耗能高排放项目。
项目为污染型项目，不属于重大生态影响类项目，不属于重点行业，也不属于高耗能高排放项目
符合

优化重点污染物排放总量控制制度
项目废水不外排，废气只有颗粒物排放，不涉及重点污染物排放
符合

将低效、高耗能、高排放工艺和装备纳入淘汰类目录。
项目不涉及低效、高耗能、高排放工艺、装备
符合

七、守牢美丽中国建设安全底线
加强生态环境应急管理。完善突发生态环境事件应急预案管理体系

项目编制突发环境事件应急预案
符合

根据上表分析，本项目符合《美丽中国建设“十五五”规划》中的相关要求。

土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划

表26   本项目与《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》符合性分析
类别

要求

项目相关内容

分析结果

强化建设用地风险管控
：严防企业新增土壤污染
推动产业转型升级。推动化工等重点行业依法依规淘汰落后产能、改进技术工艺、更新污染治理设施。严格落实生态环境影响评价制度，强化土壤和地下水污染源头防控。
项目不涉及落后产能、技术工艺、污染治理设施，本次对该项目进行环境影响评价，对危废间、厂房进行了防渗，项目生产不会土壤和地下水造成污染
符合

强化要素协同防治。推进工业园区污水管网排查整治，严管工业污水收集和处理设施渗漏。加强一般工业固体废物无害化预处理和规范化环境管理，防控危险废物环境风险
项目污水不外排，项目产生一般固废合理处置，危废暂存危废间定期交有资质单位处理，对环境风险可接受
符合

强化监督执法
严厉打击非法倾倒处置固体废物、 向农用地排放重金属或者其他有毒有害物质含量超标的污水或污泥、畜禽养殖场违法排污以及土壤污染风险管控和修复过程弄虚作假等违法犯罪行为。
项目产生一般固废合理处置，不向农用地排放污水或污泥，项目对危废间、厂房进行了分区防渗
根据上表分析，本项目符合《土壤、地下水和农业农村生态环境保护“十五五”规划》中的相关要求。
（6）关于印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施》的通知
表27   本项目与关于印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施》的通知》符合性分析
类别

要求

项目相关内容

分析结果

推进产业结构优化

严格执行节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准和《产业结构调整指导目录》等政策，依法依规淘汰工艺装备落后、污染物排放不达标的落后产能。
项目满足节能、环保、质量、安全技术等相关法律法规标准，符合《产业结构调整指导目录》等政策，项目不涉及落后的工艺装备，污染物能够达标排放。
符合
推进企业合理选择低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术，提升行业竞争能力。

项目采用低污染、低能耗、经济高效的先进工艺技术。
符合
支持高端项目建设

严格落实主要污染物排放总量控制、能源消耗总量和强度调控制度

项目不排放主要污染物，能源消耗低。
符合
加快绿色低碳转型

鼓励企业采用高效节能熔炼、热处理等设备，提高余热利用水平。

企业采用高效节能热处理等设备，提高余热利用水平
符合
提升环保治理水平

依法申领排污许可证，严格持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。

企业已经依法取得排污许可登记回执，落实持证排污、按证排污并按排污许可证规定落实了自行监测、台账记录、执行报告、信息公开等要求。
符合
根据上表分析，本项目符合《关于印发《关于推动铸造和锻压行业高质量发展的若干措施》的通知》中的相关要求。
7、项目选址合理性分析

项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，项目为金属制品业68铸造及其他金属制品制造，项目不占用基本农田、自然保护区、风景名胜区、饮用水水源地、生态红线等环境敏感区。项目已经取得河北迁安经济开发区管理委员会出具的项目的备案信息：迁经开行审投资东备字〔2026〕36号，并取得河北迁安经济开发区管理委员会出具的项目符合园区产业发展的证明。
厂区地质条件良好，交通便利，给排水、供电等配套设施完善，适宜本项目建设。综上，项目选址合理。




二、建设项目工程分析

	建设

内容
	1、项目由来

迁安市耀阳工贸有限公司位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，是一家耐磨锻造钢球、热轧钢球及热轧钢‌的生产与销售的企业。

2011年6月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司机械配件加工项目环境影响报告表》，并于同月28日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2011〕61号，2012年9月该项目进行变更，同月10日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表[2012]110号，并于同年11月26日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验〔2012〕30号。机械配件加工项目自2014年停产至今，本次不再分析其产能及产生的污染物排放量。
2014年4月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线技术改造项目环境影响报告表》，于同月22日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表[2014]45号，并于同年5月18日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验〔2015〕9号。
2015年4月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线技改项目环境影响报告表》，于同月30日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2015〕22号，并于同年5月18日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验[2015]9号。该项目增加了加热炉，于2017年1月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线技改项目环境影响报告表》，并于同月16日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2017〕1号，并于同年3月22日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验[2017]5号。
2018年7月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球生产线扩建项目环境影响报告表》，并于8月7日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2018〕66号，并于2019年5月15日取得了固体废物的竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验[2019]20号。
迁安市耀阳工贸有限公司现状年生产轧制钢球（段）6.66万t、锻制钢球（段）2万t。公司已于2024年5月取得固定污染源排污登记回执，排污许可证编号9113028374544161XC001Z。
迁安市耀阳工贸有限公司为适应市场对产品质量要求的变化及增加企业利润增长点，提高生产工艺、产品质量水平、提高企业的综合竞争力，在河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号建设钢球（段）生产线自动化改扩建项目，扩建后生产实现自动信息化、工艺节能环保、其经济效益高、其使用效率比普通铸球高。本项目生产的钢球（段），硬度分布均匀、冲击韧性高、破碎低，不变形、高效耐磨，更能被使用企业接受和认可，具有超高的性价比，必将成为市场上的主流研磨介质。
根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），项目属于三十、金属制品业33—68铸造及其他金属制品制造339-其他（仅分割、焊接、组装的除外），因此项目编制环境影响报告表。
迁安市耀阳工贸有限公司委托河北太硕工程技术咨询有限公司进行该项目环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织技术人员对本项目进行现场踏勘，详细地搜集了与本项目有关的技术资料，按照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类)》(试行)等有关规定，编制完成了本项目污染类环境影响报告表。

2、主要建设规模及内容
项目占地面积28亩，总建筑面积10724.36平方米（其中新建建筑面积4884平方米，利旧建筑面积5840.36平方米）。新建钢球（段）自动化生产线3条，包括中频透热炉、钢球机、等温设备、淬火机等配套设备；新建综合用房等。项目建成后，年产钢球（段）6万吨。
3、项目组成
工程建设内容见表28。
表28   主要建设内容一览表

项目

组成

工程内容

备注
主体

工程

项目利用现有北一厂房、北二厂房等建筑物，新建钢球（段）自动化生产线3条，购置钢球机、中频透热炉等设备，年新增钢球（段）6万t。
储运

工程

原料区
利用现有的圆钢堆存区堆存
依托

现有
产品区
利用现有的钢球（段）堆存区堆存
依托

现有
运输-厂区内
在厂区内利用现有天车进行运输。
依托

现有
运输-厂区外
利用汽车对原料和产品进行运输。

依托

现有
辅助

工程
综合用房
利用新建2层的综合用房4884m2，砖混结构，用于员工办公等。
新建
公用

工程
供水
厂区自备水井
已取得取水证
供电
园区的供电系统
--
供热
车间不取暖，办公用房采用恒辉供热
--
环保

工程
废气

旋切钢球过程中产生的废气通过喷淋抑尘+封闭厂房后无组织排放。
-
废水

中频透热炉、钢球机、淬火机的冷却水循环使用、不外排；

项目劳动定员不新增，生活用、排水无变化。
--
噪声

采用低噪声设备，采取基础减振、厂房隔声等措施。
--
固废

氧化铁皮、废钢碎屑、含铁沉泥、不合格品、捆带集中收集，暂存于一般固废区，定期外售；

废润滑油、废油桶：在危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。
--
依托

工程
危废间
依托现有20m2危废间
依托
循环水池
依托现有32m2循坏水池
依托
回火池
依托现有2个2.5m2回火池
依托
3.1扩建的原料和成品在现有的原料区和产品区暂存的可行性分析
扩建项目原料堆存在现有的432m2原料区，现有工程的原料占地面积200m2、堆高2m，则圆钢存储量为3140t，可以储存约10天圆钢，剩余面积232m2堆存扩建部分的原料圆钢，占地面积232m2、堆高2m，则圆钢存储量为3642t，可以储存约16天圆钢，因此能够容纳本项目建设后原料堆存使用，依托可行。
扩建项目成品堆存在现有的360m2成品区，现有工程的成品占地面积160m2、堆高2m，则成品存储量为2512t，可以储存约11天成品，剩余面积200m2堆存扩建部分的成品，占地面积200m2、堆高2m，则成品存储量为3140t，可以储存约15天成品，因此能够容纳本项目建设后成品堆存使用，依托可行。
3.2扩建生产线能够在现有厂房布设的可行性分析
①北一厂房

项目2条Φ20-30钢球生产线在北一厂房布设，北一厂房占地面积1920m2，现有工程占地面积1600m2，剩余面积320m2，2条Φ20-30钢球生产线约占地面积40m2，因此北一厂房能够容纳本项目生产设备的布设、生产运行，因此2条Φ20-30钢球生产线在北一厂房布设可行。
②北二厂房
项目1条Φ80-100钢球生产线在北二厂房布设，北二厂房占地面积1920m2，现有工程占地面积1300m2，剩余面积620m2，1条Φ80-100钢球生产线约占地面积50m2，因此北二厂房能够容纳本项目生产设备的布设、生产运行，因此1条Φ80-100钢球生产线在北二厂房布设可行。

项目扩建的2条Φ20-30钢球生产线在现有的北一车间布设，1条Φ80-100钢球生产线在现有的北二厂房布设，该3条生产线扩建后年新增轧制钢球(段)6万t，循环水池和回火池利用现有工程的循环水池和回火池。

4、主要产品及产能

公司扩建前年生产轧制钢球（段）6.66万t、锻制钢球（段）2万t；扩建后，年新增轧制钢球(段)6万t。即扩建后全厂产能为轧制钢球（段）12.66万t、锻制钢球（段）2万t。

表29    改扩建前后主要产品一览表（单位：万t）
序号

名称

扩建前
扩建后
备注

1

轧制钢球（段）
6.66
12.66
扩建后年新增钢球（段）6万t，产品直径为20-30mm、80-100mm的合格钢球，采用吨包袋包装，作为选矿厂球磨机的研磨介质-钢球使用
2
锻制钢球（段）
2
2
5、主要建筑物

项目主要建筑物一览表见表30。

表30    主要建、构筑物一览表
序号

名称

数量

占地面积（m2）
建筑面积（m2）
规格（m）
结构
备注
建筑物
1
综合用房
1
2442
4884
37×66×6
砖混结构
新建，2层
2
北一厂房
1
1920
1920
48×40×5
1.5m混凝土基础墙+单层彩钢结构
现有
3
北二厂房
1
1920
1920
48×40×5
1.5m混凝土基础墙+单层彩钢结构
现有
4
南厂房
1
1008
1008
48×21×5
1.5m混凝土基础墙+单层彩钢结构
现有
5
库房
1
412.36
412.36
34.363×12×5
1.5m混凝土基础墙+单层彩钢结构
现有
6
危废间

1
20
20
5×4×5
砖混结构
现有
7
办公用房
1
560
560
14×40×5
砖混结构
现有
合计
8282.36
10724.36
构筑物
1
循环水池
1
32
32
4×8×3.7
抗渗混凝土
现有
2
回火池
2

2.5

2.5

1.8（直径）×2

抗渗混凝土

现有

6、主要生产设施及原辅材料
项目的主要生产设备详见表31。

表31   生产设备一览表
生产线
序号

名称

参数、型号
数量

单位
备注

1条Φ80-100钢球生产线
1
钢球机
Φ80-100
1
套
新增
2
中频透热炉
1GBT700kW
2
台
新增
3
热轧钢球机机座
1.5m×2.2m
1
台
新增
4
电机
285kW
1
台
新增
5
减速机
1.03m×1.5m
1
台
新增
6
变频器
325kW
1
台
新增
7
等温设备
0.72m×5m
2
台
新增
8
淬火机
0.82m（直径）×6m、12t/h
2
台
新增
9
给料架
2.2m×5m
1
台
新增
10
传动万向轴
2.2m
2
条
新增
11

喷淋设施

（钢球机）

DN15
1
台
新增
2条Φ20-30钢球生产线
1
钢球机
Φ20-30
2
套
新增
2
中频透热炉
1GBT300Kg
1
台
新增
3
热轧钢球机机座
0.8m×1.2m
2
台
新增
4
电机
55kW
2
台
新增
5
减速机
0.4m×1.1m
2
台
新增
6
变频器
75kW
2
台
新增
7
传动万向轴
1.4m
4
条
 新增
8
淬火机
0.52（直径）×2.3m、1.8t/h
2
台
新增
9
给料架
1.5m×5m
2
台
新增
10
喷淋设施

（钢球机）
DN15
2
台
新增
现有

工程
1
中频电炉
2.0T
1
台
现有
2
电退火炉
1个10T、1个30T
2
台
现有
3
井式热处理炉
8台Ф1.7×2.2

4台1×1.9×1.8
12
台
现有
4
立式车床
WE6800-3c
1
台
现有
5
焊机
500KW
10
台
现有
6
天车
12台5T、2台10T、1台3T
15
台
现有
7
布袋除尘器
30KW
1
台
现有
8
旋风除尘器
——
1
台
现有
9
变压器
1台200kVa、2台400kVa、2台500kVa、1台1000kVa
6
台
现有
10
淬火装置
——
1
台
现有
11
地磅（10T）
500W
1
台
现有
12
冲床
——
1
台
现有
13
斜轧机（包括输送装置、加热电炉等）
10台Ф20、1台Ф50、1台Ф60
12
台
现有
14
加热炉
400kw
4
台
现有
15
气锤（560KG）
1台C41-560、3台C41-400、4台C41-250、2台C41-150
10
台
现有
16
钢球机（包括输送装置、加热电炉等）
φ40
2
台
现有
17
恒温炉
YA-120
1
台
现有
18
油烟净化器
GD-JDC-12-20C
1
台
现有
19
电子称
100T
1
台
现有
20
压力机
—
1
台
现有
21
喷淋设施

（钢球机、斜轧机）
DN15
14
台
现有
新增
合计
134
台
项目原辅材料及能源消耗见表32。
表32  改扩建前后原辅材料及能源消耗变化情况一览表

序号

名称

扩建前
扩建后
变化情况 
单位

备注

1
圆钢
9.38
15.88
+6.5
万t
来自钢铁厂直径为20-30mm、80-100mm的合格的轧制成品圆钢，长度6m
2
废钢铁
0.1

0.1
0
万t

3
天然气
1.5
1.5
0
万m3
4
润滑油
1
3
+2
t
厂区内不暂存
5
液压油
0.2
0.2
0
t
厂区内不暂存
6

吨包袋
86600
151600
+65000
条/a
7
水
1020
3420
+2400
m3
自备水井
8
电
1936.81
5788.81
+3852
万kWh
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图7    物料平衡图  （单位：t/a）
7、劳动定员及工作制度

项目建设后，劳动定员20人、不新增，内部调剂，工作制度二班工作制，每班工作8小时，年工作日300天。

8、平面布置及周边关系

厂区平面布置：项目厂区东侧从北到南依次为：北一厂房、北二厂房、南厂房，厂区南侧为办公用房，办公用房东侧设危废储存间，厂区中部的北侧为原料圆钢存放区，中部的南侧为钢球（段）成品存放区，综合用房位于厂区西侧，库房位于厂区北侧，大门位于厂区西侧。

周边关系：项目东侧为空地，南侧为河北派格玻璃有限公司，西侧为科技路，北侧为唐山市金沙工贸有限公司，距离项目最近的环境敏感点为南侧84m的潘庄村。
9、给排水

①给水

项目用水来自厂区自备水井供，总用水量为8m3/d（2400m3/a），全部为新鲜水，用于生产用水。

根据公司取水证，项目年取水量为1万m3。根据2014-2018年环评，年用水量为1020m3，剩余8980m3/a，本项目年使用水2400m3/a，因此厂区自备水井的取水量能够满足本次环评使用。
项目建设前后员工人数无变化，生活用、排水无变化，不新增生活用水量。
项目生产用水为中频透热炉冷却水、钢球机喷淋冷却水、淬火冷却水，项目新增3条钢球加工生产线，中频透热炉冷却水用水量为10m³/d，循环水量为8m³/d，循环补水量为2m³/d；钢球机喷淋冷却水量为12m³/d，循环水量为9m³/d，循环补水量为3m³/d；淬火机冷却水用水量为12m³/d，循环水量为9m³/d，循环补水量为3m³/d。三个环节的冷却水进入南厂房的循环水池（4m×8m×3.7m）经冷却塔冷却后循环使用、不外排。
②排水

项目无新增生活废水和生产废水的排放。

表33   给排水水量平衡表    单位：m3/d

序号
用水工序
总用水量
新鲜水用量
循环水量

损耗量
排放量
1
中频透热炉冷却水
10
2
8
2
0
2
钢球机喷淋冷却水
12
3
9
3
0
3
淬火机冷却水
12
3
9
3
0
合计
34
8
26
8
0
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图8    水平衡图  （单位：m3/d）



	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程和产排污环节
项目施工期主要新建综合用房，在厂房间内进行设备安装，施工期对环境的影响主要为建筑物施工、设备安装过程产生的噪声及车辆运输产生的扬尘废气，施工噪声、废气随着施工结束而消失，项目施工期短，施工期对周边环境影响很小。
2、运营期工艺流程和产排污环节
本次环评为扩建项目，利用圆钢生产钢球（段），3条生产线钢球（段）的规格不同、但工艺相同，工艺流程主要为加热、旋切、等温、淬火、热处理、检验等工序，扩建产能为年生产钢球（段）6万t。
（1）加热：原料为各种规格圆钢，解除捆带，直接用天车吊到给料架上输送到中频透热炉，加热至轧制温度980℃，加热时间根据圆钢直径不同时间不同，大约4min。此工序的加热方式为电加热。
此工序的排污节点为：捆带和加热工序产生氧化铁皮，中频透热炉产生循环冷却水。
旋切：加热好的圆钢送入钢球机进行旋切变形。轧辊轴线与旋切倾斜一定角度。轧辊上有螺旋孔型，棒料螺旋前进，在螺旋孔型作用下，圆钢逐渐变成球形，球形间连接颈部分越来越细，最后断开而获得钢球（段），该过程中钢球机需要冷却水间接冷却。旋切过程产生的颗粒物粒径为0.5mm-5mm，在钢球机上方设有喷淋装置，一边旋切一边喷淋。‌

此工序的排污节点为：旋切过程中颗粒物废气、固废、噪声，钢球机产生的喷淋冷却水。
（3）等温：旋切后的圆钢在等温设备内慢慢冷却降温，从980℃降温到820℃，降温时间约4min。（Φ80-100钢球生产线需要用等温设备，Φ20-30钢球生产线不需要等温设备）。
此工序无排污节点。
（4）淬火：等温后的钢球（段）需要在淬火机进行冷却降温，从820℃降温到120℃，Φ80-100钢球降温时间约5min，Φ20-30钢球降温时间约70s。其冷却方式为产品与冷却水直接接触。

此工序的排污节点为：淬火工序会产生噪声、循环冷却水。

（5）热处理：钢球轧制完成后，在现有的回火池(池内无介质，只在其内放置)内自然冷却降温，以达到产品硬度要求，此工序不需要加热，利用钢球（段）自身余热保温，从120℃降温到常温，降温时间约6h。
（6）检验：钢球还需进行最终检验，利用现有的硬度计查看是否达到要求的硬度，此工序会产生不合格产品固废，最后不合格产品外售。

此工序的排污节点为：检验过程中的不合格产品。

（7）包装入库：将检验后的钢球进行包装并入库待售。
项目工艺流程及排污节点，见下图。


[image: image10.emf]圆钢 加热 旋切 淬火 热处理 检验

成品

包装

S、 W

G、 W、

N、 S

N、 W s

等温

图9   钢球（段）工艺流程及产排污节点图

注1、中频透热炉的工作原理是利用高频电流产生感应电流，在导电物质中形成涡流，将电能转化为热能，从而实现材料的加热。在加热的过程中，加热的是金属材料，则不会产生废气。

水淬火工艺原理：是一种传统的火烧工艺，它被广泛应用于各种金属制品的生产中。水淬火的原理是将金属制品加热到一定温度后，快速地将其浸入水中，使其迅速冷却，从而改变金属的微观结构，增强其硬度和韧性。

3、产排污环节

本项目营运期主要产排污节点见表34。
表34    主要污染工序一览表

类别

排污节点

污染物

防治措施

废气
旋切
颗粒物
喷淋抑尘+封闭厂房
废水
中频透热炉、钢球机、淬火机冷却水
SS、Fe
进入循环水池经冷却塔冷却后循环使用
噪声
钢球机、淬火机等
Leq(A)
低噪设备、基础减振
固废
解除捆带
捆带

外售
中频透热炉
氧化铁皮
外售
钢球机
废钢碎屑
外售
循环水池
含铁沉泥
外售

检验
不合格品
外售
危废
机械设备维修
废润滑油
暂存危废间后交有资质单位

处理
废油桶



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有环保手续
迁安市耀阳工贸有限公司位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，是一家耐磨锻造钢球、热轧钢球及热轧钢‌的生产与销售的企业。

2011年6月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司机械配件加工项目环境影响报告表》，并于同月28日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2011〕61号，2012年9月该项目进行变更，同月10日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表[2012]110号，并于同年11月26日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验〔2012〕30号。机械配件加工项目自2014年停产至今，本次不再分析其产能、产排污节点及产生的污染物排放量。
2014年4月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线技术改造项目环境影响报告表》，于同月22日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2014〕45号，并于同年5月18日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验〔2015〕9号。
2015年4月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线技改项目环境影响报告表》，于同月30日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表[2015]22号，并于同年5月18日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验〔2015〕9号。该项目增加了加热炉，于2017年1月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线技改项目环境影响报告表》，并于同月16日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2017〕1号，并于同年3月22日取得了竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验〔2017〕5号。
2018年7月编制了《迁安市耀阳工贸有限公司钢球生产线扩建项目环境影响报告表》，并于8月7日取得了迁安市环境保护局的批复，文号为迁环表〔2018〕66号，并于2019年5月15日取得了固体废物的竣工环境保护验收意见，文号为迁环表验[2019]20号。
公司已于2024年5月取得固定污染源排污登记回执，排污许可证编号9113028374544161XC001Z。

本次扩建的2条Φ20-30钢球生产线在现有工程的北一厂房布设，扩建的1条Φ80-100钢球生产线在现有工程的北二厂房布设；现有工程使用原料为9.38万t圆钢和0.1万t废钢铁，年生产轧制钢球（段）6.66万t、锻制钢球（段）2万t，扩建项目使用的是6.5万t圆钢，年生产轧制钢球（段）6万t。
2、现有工艺流程

现有钢球（段）轧制生产线4条，钢球（段）锻制生产线3条。

表35   现有工程组成一览表
项目

组成

工程内容

主体

工程

项目利用北一厂房、北二厂房、南厂房间等建筑物，现有钢球（段）轧制生产线4条，钢球（段）锻制生产线3条，年生产轧制钢球（段）6.66万t、锻制钢球（段）2万t。
储运

工程

原料区
项目原料储存在圆钢堆存区
产品区
合格的产品储存在产品堆存区
运输
利用汽车进行运输
辅助

工程
办公生活
利用办公用房、综合用房进行办公
表36   现有产品方案一览表
序号

名称

数量

单位

1
轧制钢球（段）
6.66
万t/年

2
锻制钢球（段）

2
万t/年
2.1、轧制钢球（段）项目
项目圆钢经过加热、旋切、热处理，经检验为合格钢球后，包装入库。

（1）加热：原料为各种规格圆钢，解除捆带，直接经过天车吊到送料机上输送到加热电炉，加热至轧制温度980℃。此工序的加热方式为电加热。
此工序的排污节点为：捆带和加热工序产生氧化铁皮，加热炉产生冷却水。
（2）旋切：加热好的棒料送入钢球机进行旋切。轧辊轴线与轧制线倾斜一定角度。轧辊上有螺旋孔型。轧件螺旋前进。在螺旋孔型作用下，圆钢逐渐变成球形，球形间连接颈部分越来越细，最后断开而获得钢球（段），该过程中轧机需要冷却水间接冷却，冷却废水循环使用，不外排。
此工序的排污节点是旋切过程中颗粒物废气及噪声。
（3）等温：旋切后的圆钢在等温设备内慢慢冷却降温。
此工序无排污节点。
（4）淬火：旋切后的钢球（段）需要循环冷却水进行冷却降温，其冷却方式为产品与冷却水直接接触。此工序会产生循环冷却水，产生的废水循环使用，不外排。

（5）热处理：钢球轧制完成后，需要经特定的热处理工序并自然冷却降温，以达到产品硬度要求，此工序不需要加热，利用钢球（段）自身余热保温。
（6）检验：钢球还需进行最终检验，查看是否达到要求的硬度，此工序会产生不合格产品固废，最后不合格产品作为原材料回收利用。

此工序的排污节点是检验过程中的不合格产品。

（7）包装入库：将检验后的钢球进行包装并入库待售。 

项目工艺流程及排污节点，见下图。
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图例：S 固废、G废气、N噪声、W废水
图10   钢球生产线生产工艺流程及排污节点图

2.2锻制钢球生产线
项目的锻打钢球生产线生产工序为切割下料、加热、锻打、等温、淬火、热处理、检验、包装入库。具体工艺流程如下；

（1）切割下料：将各种规格的圆钢经过切割达到技术要求长度后下料，项目切割采用机械切割和人工切割。

此工序的排污节点是设备噪声、颗粒物废气和废钢料块和碎屑。

（2）加热：将切割好的钢段通过皮带送至加热电炉里进行加热至900℃；此工序的加热方式为电加热。

（3）压力机压制：将加热至900℃的钢段输送至压力机进行压制成钢球（段）坯。

此工序的排污节点是设备噪声、颗粒物废气和废钢碎屑。

（4）锻打：用气锤对钢球（段）坯锻打，锻打过程中需要冷却水间接冷却。冷却废水循环使用，不外排。

此工序的排污节点是锻打过程中产生的颗粒物废气及锻打噪声。 

（5）等温：旋切后的圆钢在等温设备内慢慢冷却降温。
此工序无排污节点。
（6）淬火：锻打后的钢球需经循环冷却水冷却降温，其冷却方式为产品与冷却水直接接触，此工序会产生循环冷却水。项目循环冷却水循环使用，不外排。
（7）热处理：锻打后的钢球经过全自动智能钢球热处理回火生产线进行热处理，以便达到要求的硬度。此工序利用热风炉燃烧天然气的热量对钢球进行回火热处理。

此工序的排污节点是热风炉燃烧天然气过程中产生的废气。

（8）检验：对钢球（段）进行检验，查看是否达到要求的硬度。

此工序的排污节点是不合格产品固废。

（9）包装入库：将检验后的钢球进行包装并入库待售。

项目工艺流程及排污节点，见下图。
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图例：S 固废、G废气、N噪声
图11  锻制钢球生产工艺流程及产排污节点图

现有北一厂房北侧4台φ20钢球淬火装置和北一厂房南侧5台φ20钢球淬火装置采用油作为淬火介质，该生产线产生的油烟废气经过一套油烟净化装置后由15m高排气筒排放。
表37    现有工程产排污节点及治理措施一览表

污染类型

产排污节点
主要污染因子

治理措施
废气
旋切
颗粒物
封闭厂房+排风扇
压力机压制
颗粒物

封闭厂房+排风扇
回火

SO2、NOx、颗粒物
15m高排气筒
油烟净化器

油雾
油烟净化器+15m高排气筒
废水
加热、淬火
SS
循环使用、不外排
噪声
压力机、淬火、钢球机
Leq(A)
采用基础减振、厂房隔声等措施
固废

解除捆带
捆带
收集后外售
旋切、压制
旋切、压制的废钢碎屑
检验
不合格品
循环水池
含铁沉泥
钢球机
废润滑油
暂存危废间，定期交由资质单位处理
压力机
废液压油
钢球机、压力机
废油桶



	
	3、现有工程主要污染物排放及达标情况
3.1废气

根据2025年12月30日对耀阳工贸的监测报告：唐山环安科技有限公司（TSHA自行监测〔2025〕1225号）。项目污染物的排放情况具体见下表。

表38    现有工程有组织废气排放量一览表

序号

污染物

污染防治措施

废气量(m3/h)

排放浓度
(mg/m3)

排放速率(kg/h)
标准值

达标情况分析

(mg/m3)

1
油雾
DA001淬火工序
31969
1.91
0.061
20

达标

2
颗粒物
DA002回火工序
958
1.7
0.0016
50
达标
SO2
ND
0.0014
400
达标
NOx
13
0.012
400
达标
淬火工序的油雾监测结果均符合《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表4油雾排放限值要求；回火工序有组织颗粒物排放量为0.0019t/a、SO2排放量为0.0017t/a、NOx排放量为0.0144t/a，回火工序的颗粒物、SO2、NOx排放浓度满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）表1工业炉窑颗粒物排放限值和表2工业炉窑有害污染物排放限值。

②无组织废气

根据2025年12月30日对耀阳工贸的监测报告：唐山环安科技有限公司（TSHA自行监测〔2025〕1225号）：无组织颗粒物满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放浓度限值1mg/m3；厂界无组织臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1二级新改扩建标准限值20无量纲要求。
3.2废水

生产废水：生产过程中产生的冷却废水，循环使用不外排。
员工盥洗废水泼洒地面抑尘，不外排。

3.3噪声

现有工程采取的噪声治理措施为：选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声。根据2025年12月30日对耀阳工贸的监测报告：唐山环安科技有限公司（TSHA自行监测〔2025〕1225号），厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。
3.4固体废物

①一般固废
现有工程产生的固体废物主要是捆带86.6t、旋切和压制过程中产生的废钢碎屑1104t、循环水池的含铁沉泥10t和检验过程产生的不合格钢球1094t，人工收集后外售。
②危险废物
废润滑油0.55t、废液压油0.1t、废油桶0.05t在危废间内暂存后定期有资质单位收集处理。
4、与项目有关的主要环境问题及整改措施
表39    现有工程存在问题及整改方案

存在问题

整改方案

旋切、压力机压制产生的颗粒物采用封闭厂房+排风扇等抑尘措施后无组织排放
旋切、压力机压制产生颗粒物采用喷淋抑尘和封闭厂房抑尘措施后无组织排放
淬火工序油雾未识别非甲烷总烃因子
扩建完成后，后续监测中识别淬火工序的非甲烷总烃因子



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

(1)空气质量达标区判定
按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。项目所在区域为迁安市，根据唐山市生态环境局公开发布的《2025年唐山市生态环境质量公报》判断项目所在区域是否为达标区。

区域空气质量达标区判定见表40。

表40    区域空气质量现状评价表
城市
污染物

年评价指标

现状浓度

(μg/m³)
GB3095-2026过渡阶段二级标准
评价标准

(μg/m³)
占标率(%)
达标情况
唐山市
PM10
年平均值
61
60
101.67
超标
PM2.5
年平均值
34.1
30
113.67
超标
SO2
年平均值
7.5
60
12.5
达标
NO2
年平均值
26.2
40
65.5
达标
CO
24小时平均第95百分位数值
1200
4000
30
达标
O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值
168
160
105
超标
迁安市

PM10
年平均值

70
60
116.67
超标
PM2.5
年平均值

32
30
106.67
超标
SO2
年平均值

10
60
16.7
达标

NO2
年平均值

24
40
60
达标

CO

24小时平均第95百分位数值

1800
4000
45
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数值

164
160
102.5
超标

由上表可知，唐山市、迁安市2025年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度和CO百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)过渡阶段二级标准要求，PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度和O3百分位数8h平均浓度超标。

综上判定，项目所在区域为不达标区。
(2)特征因子现状
本项目特征污染物为TSP 现状监测数据引用《河北迁安经济开发区(迁安高新技术产业开发区)东部片区环境质量及污染源现状监测》(海环检(综合)字2024126501号)中数据，监测时间为2024年12月14日-2024年12月20日，监测时间为不利季节，阿兰庄村位于本项目评价范围内、项目南侧390m，监测报告为项目周边 5 千米范围内近 3 年的现有监测数据，监测点位、监测时间满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》要求，监测报告可以引用。具体数据如下：
表41    环境质量补充监测结果
引用监测数据报告

点位名称

污染物

平均时间

评价标准（mg/m3）

监测浓度范围（mg/m3）

标准指数

超标率%

达标情况

河北迁安经济开发区区域环境质量现状监测

阿兰庄村
TSP

24小时平均

0.3

0.153-0.223
0.51-0.777
0
达标

由上表可知特征污染物TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准要求,监测因子均能达标。
2、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目周围50m内没有声环境保护目标。
3、地下水、土壤

根据《建设项目环境影响报告表填报指南（污染影响型）》，原则上不开展土壤、地下水环境质量现状调查。项目对以下区域已经进行了防渗，重点防渗区：危废间已在四周设置堵截泄漏的裙脚，地面及裙脚采用抗渗混凝土整体浇筑，厚度20cm；铺设2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)膜，上方设土工布保护层，表面无裂隙，渗透系数≤10-10cm/s。一般防渗区：循环水池和回火池池体已采用抗渗混凝土浇筑，厚度≥15cm，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。简单防渗区：厂房、办公用房、综合用房地面为一般地面水泥硬化处理，因此可不进行土壤、地下水环境质量现状调查。
4、生态环境

项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，在厂区内扩建，不新增占地，占地范围内无生态环境保护目标。



	环境

保护

目标
	大气环境：项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，经现场踏勘和收集有关资料，厂界外500m范围内有潘庄村、阿兰庄村。

表42   大气环境保护目标表

环境要素

名称

坐标

保护

对象

保护

内容

环境

功能区

相对厂界方位

厂界距离（m）
人口数

经度

纬度

空气

潘庄
118.765297°
40.020116°
居民点
居民
环境质量

二类区
南侧
84
725
阿兰庄村
118.766283°
40.017519°
居民点
居民
环境质量

二类区
南侧
390
688
(2)声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。
(3)地下水环境：潘庄村、阿兰庄村单井供水人口小于1000人，属于分散式饮用水源井，不属于集中式饮用水源，厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)(试行》可知，本项目无地下水环境保护目标。
(4)生态环境：项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，在厂区内建设，项目用地范围内无生态环境保护目标。




	污染

物排

放控

制标

准
	施工期污染物排放标准

（1）施工期扬尘（颗粒物）执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值。
表43   大气污染物排放限值和控制要求

标准号
标准名称
污染物
数值
达标判定依据（次/天）
DB13/2934-2019
施工场地扬尘排放标准
PM10
80μg/m3
≤2
指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。

（2）施工噪声执行：《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)中的限值。
表44   建筑施工场界排放限值和控制要求

昼间

夜间

标准来源

70

55

《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
运营期污染物排放标准
废气

旋切过程中产生的颗粒物废气执行《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放浓度限值。
表45    废气排放标准

项目

排放方式

污染物名称

排放限值

标准来源

旋切
无组织

颗粒物
1.0mg/m3
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放浓度限值
（2）噪声

营运期东厂界、南厂界、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准，西厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。
3类：昼间65dB(A)；夜间55dB（A）；4类：昼间70dB(A)；夜间55dB（A）。
（3）固废

一般固体废物按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》第二十条规定：产生、收集、贮存、运输、利用、处置固体废物的单位和其他生产经营者，应当采取防扬散、防流失、防渗漏或者其他防止污染环境的措施，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒固体废物，并满足《排污许可申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200-2021）中的有关规定要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》(环发〔2014〕197号)规定：“火电、钢铁、水泥、造纸、印染行业建设项目所需替代的主要污染物排放总量指标采用绩效方法核定。其他行业依照国家或地方污染物排放标准及单位产品基准排水量(行业最高允许排水量)、烟气量等予以核定。”

废气污染物总量控制目标值确定本项目废气污染物主要为颗粒物，不涉及二氧化硫和氮氧化物的排放，不涉及废气污染物总量控制指标。

废水污染物总量控制目标值确定本项目劳动定员全部为依托原有，不新增生活污水产生量，无生产废水排放，不涉及废水染物总量控制指标。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工废气防治措施

项目施工期主要建设综合用房，本项目施工期主要废气污染为施工扬尘、施工车辆尾气。

（1）施工扬尘防治措施
针对施工扬尘，建设单位将严格按照《河北省建筑施工扬尘防治强化措施18条》、《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)、《关于印发<2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点>的通知》（冀建质安函〔2025〕99号）、《河北省扬尘污染防治办法》等文件的要求，进行绿色施工，为控制施工废气对周围环境的影响，需采取以下措施：

①施工单位必须在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

②施工现场必须连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。城区主干道两侧的围挡高度不低于2.5米，一般路段高度不低于1.8米。

③施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

④拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水、喷雾等降尘措施，严禁敞开式拆除。

⑤作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。

⑥施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

⑦具备条件的地区施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。不具备条件的地区，现场搅拌砂浆必须搭设封闭式搅拌机棚。

⑧施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑨建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。⑩施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点,集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

⑪施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。非冰冻期每天洒水不少于2次，并有专人负责。重污染天气时相应增加洒水频次。

⑫遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方回填、房屋拆除、材料切割、金属焊接、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。 

⑬建设单位必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。 

⑭建立施工工地动态管理清单，建筑工地要做到工地周边围挡等“六个百分之百”。建筑工地实现视频监控和PM10在线监测联网全覆盖。全面强化工业企业料堆场抑尘措施，对易产生扬尘的物料实行封闭。对环境敏感区的料场、渣场实现在线监控和视频监控全覆盖。

⑮施工场地扬尘排放监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值小于0.08mg/m3。

⑯本项目施工场地应于车辆进出口位置至少设置1个扬尘监测点，采样口离地面的高度宜在3m～5m范围内。

⑰监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段迁安市PM10小时平均浓度的差值，要小于80μg/m3，每日超标次数不得超过2次。监测点位宜设置于施工区域围栏安全范围内，可直接监控施工场地主要施工活动，优先设置于车辆进出口处。本项目新增占地面积为4884平方米，于车辆进出口处设置1个检测点。
在采取上述措施的前提下，施工扬尘对周围环境的影响可降至最低程度，颗粒物浓度能够满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934－2019）的要求，不会对大气环境质量产生明显影响。

(2)车辆尾气

施工过程中废气主要来源于施工机械和运输车辆等排放的废气，主要污染物为CO、THC、NOx及微颗粒，属于无组织排放。可以通过采取限速、限载和加强汽车维护保养等措施来降低汽车尾气、施工机械废气污染物的排放量。

2、施工废水防治措施

项目施工期废水主要为施工人员的生活污水。施工场地不设宿舍、食堂和浴室等生活设施，施工期高峰人数25人左右，每人每天产生的生活污水按20L计算，则生活污水产生量为0.5m³/d，污染物主要是COD和SS，浓度分别为100mg/L，150mg/L，生活污水泼洒地面抑尘，不外排。

施工废水主要为施工机械和施工车辆冲洗水，其中施工机械及施工车辆的冲洗废水，其主要污染物为SS、石油类，经临时沉淀池沉淀后回用于车辆冲洗；因此，工程施工期间无废水外排，不会对地表和地下水水质造成影响。

3、噪声防治措施

施工期噪声主要来自施工中各类施工机械，主要如挖掘机、铲土机、振捣器、电钻等。建设施工阶段的噪声具有阶段性、临时性和不固定性。

为最大限度地避免和减轻施工和交通噪声对施工场地周围环境的影响，本评价对施工噪声的控制提出以下要求和建议：

①合理安排施工时间和施工场地

a.合理安排施工时间：施工单位应合理安排好施工时间，除工程必需外，禁止在22:00-6:00施工；同时应合理安排施工进度。因生产工艺要求或特殊需要必须昼夜连续作业的，应到当地管理部门办理夜间施工许可证，同时张贴有关情况的说明，公告周边受影响居民。

b.合理安排施工场地：采用距离衰减防护措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量安排在距敏感点较远处，相对固定的机械设备尽量入棚操作。

②技术措施

建设项目主要从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，譬如：桩基阶段禁止使用柴油打桩机、振动打桩机，采用低噪声新技术，如改变垂直振打式为螺旋、静压、喷注式打桩机新技术。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

③环境管理措施

加强环境宣传教育，制定施工现场噪声污染防治管理制度并严格执行，对现场工作人员培训，自觉降低噪声。

④其他措施

a.施工场所的施工车辆选择合适的时间、路线进行运输，出入地点应远离居民区等敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

b.使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声影响。

综上所述，通过加强施工现场管理，落实噪声控制措施，并经距离衰减后不会对周边声环境质量造成影响。

4、施工期固体废物防治措施

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾，均属一般固体废物。采取如下措施降低环境影响。

（1）施工过程中产生的建筑垃圾，对其中可回收利用部分进行回收，不可回收利用部分严格实行定点堆放，并及时清运至政府指定建筑垃圾堆放场，严禁擅自堆放和倾倒。

（2）生活垃圾应集中收集后，委托当地市政环卫送往垃圾处理厂进行卫生填埋处理，做到日产日清。

（3）对施工的土壤应有计划的分层回填，并尽量将表土回填表层，多余土方回填至坑洼区域，不产生弃方。

项目施工期间严格落实如上措施，施工产生的固体废物全部合理处置，不会对周围生态环境和景观环境产生明显影响。
5、施工期生态防治措施

施工期划定施工作业范围和路线，不得随意扩大。尽量缩小施工作业范围；合理设置施工便道，尽可能减少占地，严格限制车辆、机械行驶路线。严格限制施工作业及车辆、机械通行范围，保护施工作业范围以外的植被不被破坏，尽可能减少对生态系统的扰动和破坏。
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	废气治理措施及影响分析

项目废气为旋切过程产生的颗粒物废气。
(1)旋切颗粒物废气
旋切钢球过程中会产生颗粒物废气，类比同行业数据可知，颗粒物产生浓度约为27mg/m³，该过程在封闭车间内进行，钢球机上部设置喷淋抑尘设施。采取上述措施后，排放量按照产品的0.01%，抑尘率按90%计算，排放量约为0.6t/a；无组织排放源根据其特性分别采取了全封闭厂房、喷淋降尘措施，措施合规有效，简单易行。

颗粒物无组织排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放浓度限值1.0mg/m3。

（2）厂区内无组织废气管控措施

厂区所有生产设施及物料全部在全封闭的车间内，在生产过程中门窗保持关闭状态。厂内非道路移动机械全部达到国四及以上排放标准。厂区内道路采取水泥硬化措施，路面每天定时清扫保洁，配备水管等洒水设设施。保持道路无明显浮尘。厂区内道路以外的裸露地面也要全部实现硬化或绿化，做到“非硬即绿”。

(3)监测计划

建设单位营运期应进行常规自行监测，监测项目及频次可按照下表或更为严格的要求执行。

表46  项目污染源监测计划一览表

位置
类型
排放标准
监测点位
监测因子
监测

频次
厂界
无组织
《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放浓度限值
厂界
颗粒物
1次/年
表47   大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量/(t/a)
1
颗粒物
0.6
(4)大气环境影响结论

本项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，项目所在地为环境空气质量不达标区。经工程分析及源强核算可知各污染物经相应治理措施治理后均能做到达标排放。营运期，建设单位在加强各废气处理装置运营维护、定期按要求进行日常监测，确保各装置正常使用的情况下，本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。

2、废水治理措施及影响分析

项目用水来自厂区自备水井。

项目扩建后，新增用水为中频透热炉、钢球机、淬火机冷却水的补水，水量为8m3/d。项目员工内部调剂、不新增。

冷却水的补水定期补充，循环使用、不外排。

项目员工均由现有调剂，项目建设前后员工无变化，污染物排放量无变化。

因此，本项目地表水环境影响可以接受。

3、噪声治理措施及影响分析

（1）本项目噪声排放信息表

本项目产噪设备主要为3台钢球机、4台淬火机、3台电机、3台减速机、4台中频透热炉等，噪声源强约为60-85dB（A）。项目选用低噪声设备，并采取厂房隔声、基础减振等降噪措施。
表48    噪声源预测参数一览表(室内声源)

序号
声源名称
数量(台/套)
噪声源强
声源控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
运行时段
建筑物插入损失/dB(A)
建筑物外噪声/dB(A)
声压级/dB(A)
距声源距离/m
声压级/dB(A)
建筑物外距离/m
1
钢球机
3
85
1
基础减振、1m混凝土基础墙+厂房隔声
（217.43，214.68，1）（217.36，217.36，1）（215.82,191.13,1）
3
75.5
连续
20
55.5
1
2
淬火机
4

80
1

（221.18,214.68,1）（221.18,217.36,1）（220.11,192.2,1）（221.11,192.2,1）
3
70.5

连续

20

50.5

1

3
电机

3

70

1

（225.99,215.22,1）（223.85,190.06,1）（224.85,190.06,1）
3
60.5
连续

20

40.5
1

4

减速机
3
60
1
（230.28,215.75,1）（227.07,192.2,1）(228.57,192.2,1)
3
50.5
连续

20

30.5
1
5
中频透热炉
4
80
1
（218.43，214.68，1）（218.36，217.36，1）（216.82,191.13,1）（217.82,191.13,1）
3
70.5
连续
20
50.5
1
(2)预测模式

1)预测因子、方位

①预测因子：等效A声级

②预测点和评价点：所在厂区厂界各监测点。

2)预测方法
本次评价采用《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）附录A和附录B给出的预测方法进行预测。

①室外声源

A、基本公式

a、预测点处的声压级
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式中：Lp(r)—预测点处的声压级，dB；

Lp(r0)—参考位置ro米处的声压级，dB；

DC—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB；

Aatm—大气吸收引起的衰减，dB；

Agr—地面效应引起的衰减，dB；

Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc—其它多方面效应引起的衰减，dB。

b、预测点的A声级

预测点的A声级LA(r)可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级。
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式中：LA(r)—距声源r处的A声级,dB(A)；

      Lpi(r)—预测点(r)处，第i倍频带声压级，dB；

      ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB；

在只考虑几何发散衰减时，可按下式计算。
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式中：LA(r) —距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(r0) —参考位置r0处的A声级，dB(A)；

Adiv—几何发散引起的衰减，dB。
B、衰减项的计算

a、几何发散引起的衰减

对于室外点声源，本工程无指向性，其几何发散的基本公式是：
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式中第二项表示了点声源的几何发散衰减。
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b、大气吸收引起的衰减

大气吸收引起的衰减按下式计算：
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式中：r—预测点距声源的距离，m；

r0—参考位置距声源的距离，m；

α—大气吸收衰减系数，dB/km。项目所在地常年温度10.5℃，相对湿度70%，其倍频带中心频率500Hz为1.9。

c、地面效应引起的衰减

参考GB/T17247.2进行计算，评价为混合地面（坚实地面和疏松地面组成），本次评价忽略不计。

d、障碍物屏蔽引起的衰减

参照GB/T 17247.2进行计算，本次评价忽略不计。

e、其他方面效应引起的衰减

附加衰减包括声波传播过程中由于云雾、温度梯度、风引起的能量衰减，本次评价忽略不计。

②室内声源

室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A 声级分别为Lp1 和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
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 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；

     Lp2—靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A 声级，dB；

       TL—隔墙（或窗户）倍频带或A 声级的隔声量，dB。
先按下式计算某一室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级：


式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A 声级，dB；

Lw —点声源声功率级（A 计权或倍频带），dB；

Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8；

R—房间常数；R =Sα/（1-α），S 为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数；

r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。

然后按下式计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
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式中：Lp1i (T) —靠近围护结构处室内N 个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij  —室内j 声源i 倍频带的声压级，dB；

N —室内声源总数。

在室内近似为扩散声场时，按下式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
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式中：

Lp2i (T) —靠近围护结构处室外N个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1i (T) —靠近围护结构处室内N个声源i 倍频带的叠加声压级，dB；

TLi —围护结构i 倍频带的隔声量，dB。

然后按下式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
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式中：Lw —中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB；

Lp2(T)—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB；

S—透声面积，m2。

然后按室外声源预测方法计算预测点处的A 声级。

③预测点贡献值

将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的新增声级值L1：
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④预测值L
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3)预测步骤

①以项目厂区西南为坐标原点(0.0)，建立一个坐标系，确定各噪声源及厂界预测点坐标。

②根据已获得的声源参数和声波从声源到预测点的传播条件，计算出各声源单独作用在预测点时产生的A声级Li。

③将各声源对某预测点产生的A声级按下式叠加，得到该预测点的声级值L1。
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(3)噪声点分布及预测点位设置

项目厂界噪声背景值来源自2025年12月30日对耀阳工贸的监测报告：唐山环安科技有限公司（TSHA自行监测[2025]1225号），本次预测拟建项目噪声源对厂界的噪声贡献值，计算项目建设完成后对厂界的影响。项目噪声预测结果见下表。
表49   噪声预测值一览表(dB(A))

点位

背景值

贡献值

叠加值
是否达标
夜间
夜间
夜间
夜间
1#东厂界

50
36.8
50.2
达标
2#南厂界
-
25.8
-
达标
3#西厂界
51
18.6
51
达标

4#北厂界

-
24.2
-
达标
注：1、厂区生产仅在夜间运行、昼间不运行，二班制的工人只有在夜间进行生产；2、厂区南侧、北侧紧邻其他厂区，无法测量背景噪声值，因此采用贡献值评价。
表50  声监测计划一览表

位置
监测点位

监测因子

监测频次

排放标准

四厂界
厂界外1m处
昼间等效A声级(Ld)、夜间等效A声级(Ln)
每季度1次
东侧、南侧、北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准
（3）达标分析

据预测结果，项目东侧、南侧、北侧厂界噪声值夜间为24.2-50.2dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；西侧厂界噪声叠加值夜间为51dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准要求。
3、固体废物环境影响分析
3.1固体废物汇总

本项目新增固体废物主要为氧化铁皮、废钢碎屑、含铁沉泥、不合格钢球、捆带、废润滑油、废油桶。
(1)一般固废

①氧化铁皮：中频透热炉加热工序产生氧化铁皮700t/a，作为废钢外售，固废代码为900-001-S17。
②废钢碎屑：钢球机产生废钢碎屑产生量为1800t/a，作为废钢外售，固废代码为900-001-S17。
③含铁沉泥：循环冷却水池产生含铁沉泥产生量为100t/a，收集后外售，固废代码为900-099-S59。

④不合格钢球：不合格钢球产生量为2400t/a，作为废钢外售，固废代码为900-001-S17。

⑤捆带：捆带产生量为86.6t/a，作为废钢外售，固废代码为900-001-S17。

危险废物

本项目产生的危险废物主要是废润滑油、废油桶。

设备润滑保养过程产生的废润滑油（900-217-08）产生量为0.28t/a。
废润滑油采用专用容器收集存储，与废油桶一起暂存于危废间，所有危险废物暂存于危废间，定期送有资质单位统一处理。
表51    固体废物产生情况一览表
产生环节
名称
类别/性质
代码
主要有毒有害物质名称
物理性状
环境危险特性
年度产生量
中频透热炉
氧化铁皮
一般固废
900-001-S17
无
固体
无
700t
钢球机
废钢碎屑
一般固废
900-001-S17
无
固体
无
1800t
循环冷却水池
含铁沉泥
一般固废
900-099-S59
无
固体
无
100t
检验
不合格钢球
一般固废
900-001-S17
无
固体
无
2400t
解除捆带
捆带
一般固废
900-001-S17
无
固体
无
86.6t

设备润滑
废润滑油
危险废物
900-217-08
废矿物油
固体
T，I
0.28t
废油桶
危险废物
900-249-08
废矿物油
固体
T，I
0.15t
表52    一般固体废物贮存设施基本情况表

固体废物排放信息
序号
产生

环节
固体废物名称
属性
固体废物产生量（t/a）
贮存

场所
利用处置方式
处理去向
其他信息
转移量（t/a）
排放量（t/a）
委托利用量
委托处置量
1
中频透热炉
氧化铁皮
一般固废
700t
厂房内

自行处置
700t
0
0
定期外售
2
钢球机
废钢碎屑
1800t
1800t
0
0
3

循环冷却水池
含铁沉泥
100t
100t
0
0
4
检验
不合格钢球
2400t
2400t
0
0
5
解除捆带
捆带
86.6t
86.6t
0
0
表53   危险废物产生、治理和排放情况一览表

序号

危险废物名称

危险废物类别

废物代码

产生量

产生工序或装置

形态

产废周期

危险特性

污染防治措施/收集方式
1

废润滑油
HW08
900-217-08
0.28t
设备润滑保养

液态
1年
T，I
废润滑油采用专用容器收集存储，与废油桶一起暂存于危废间
2

废油桶
HW08
900-249-08
0.15t
固态
1年
T，I
(4)固体废物管理措施

1)一般固体废物管理措施

①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。

②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。

③为加强监督管理，贮存、处置场应设置环境保护图形标志。

本项目于车间内设置一般固废储存区，生产过程中产生的固废集中收集后，送至固废储存区，按种类不同，分类集中摆放，定期处置。

危险固体废物管理措施、依托可行性
①管理措施

为防止危险废物在公司危废暂存间存储过程中对环境产生污染影响，公司已按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)中的相关要求设置了危险废物警示标识、防渗工程及管理台账等，不会对周边环境空气、地表水、地下水、土壤及环境敏感保护目标造成影响。危险废物的转移应遵从《危险废物转移联单管理办法》及其他有关规定的要求。

A、危废暂存间为封闭间，满足防风、防雨、防晒的要求；暂存间设立了危险废物警示标志；

B、危废间已在四周设置堵截泄漏的裙脚，地面及裙脚采用抗渗混凝土整体浇筑，厚度20cm；铺设2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)膜，上方设土工布保护层，表面无裂隙，渗透系数≤10-10cm/s；

C、危险废物储存在专用桶内，暂存间内设置了导流沟及集液池收集装置；

D、暂存间由专人进行管理并按照要求进行台账记录。

②依托可行性
本次扩建项目依托现有的危废间、危废间占地面积20m2，剩余面积10m2能够容纳本项目建设后危险废物量，依托可行。
(5)固体废物影响评价结论

采取本项目提出的固体废物处置措施，各固体废物均得到合理处理、处置，不会对环境造成二次污染。

4、地下水及土壤

本项目生产过程废气产生量较小，本项目生产过程产生的废气均达标排放，且排放量较少，因此不会对土壤环境及地下水环境产生明显不利影响；项目无废水排放，可能造成地下水污染的装置和设施主要为危废间，地下水污染途径主要为事故状态下污染物通过泄漏下渗影响地下水和土壤，现有危废间已进行了重点防渗，因此不会对地下水和土壤环境产生明显不利影响。
针对上述可能产生的影响，本项目采用如下防渗措施： 
生产设备下设托盘，用于收集生产过程产生的废矿物油等，确保危废不落地，现有危废间已经进行了重点防渗。

重点防渗区：危废间已在四周设置堵截泄漏的裙脚，地面及裙脚采用抗渗混凝土整体浇筑，厚度20cm；铺设2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)膜，上方设土工布保护层，表面无裂隙，渗透系数≤10-10cm/s。
一般防渗区：循环水池和回火池池体已采用抗渗混凝土浇筑，厚度≥15cm，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。
简单防渗区：厂房、办公用房、综合用房为一般地面水泥硬化处理。采取上述措施后，项目的建设不会对土壤环境及地下水环境产生影响，无需进行跟踪监测。

厂区其他区域非硬即绿。

综上，本项目采取上述防控措施后，阻断了地下水环境污染途径，对区域地下水、土壤环境影响较小。
5、生态影响分析

本项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号，在现有厂区内新建综合利用房，不会对周边生态造成影响。
6、环境风险
(1)风险源调查

本项目涉及的风险物质包括废润滑油、废液压油。
(2)风险源分布情况

表54  项目涉及的风险分布情况一览表（全厂）
序号

风险物质

分布的生产单元

最大存在总量（t）

1
废润滑油、废液压油
危废间
0.93
2
润滑油、液压油
厂房生产设备内
0.02
注;项目润滑油、液压油不在厂内储存，上表的油为设备中的油。
表55   危险物质和风险源分布情况表（全厂）
序号

危险物质名称

储存位置

最大存在总量q

临界量Q

q/Q值

Q值划分

1
废润滑油、废液压油
危废间
0.93
100
0.0093
2
润滑油、液压油
厂房生产设备内
0.02
2500
0.000008
合计
0.009308
Q＜1

(3)危险性物质向环境转移的途径识别

危险性物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质环境影响的途径，分析可能影响的环境敏感目标。

本项目毒害物质扩散途径及影响分析：

地下水环境：废润滑油、废液压油发生泄漏，通过厂区地面下渗至地下含水层并向下游运移，对下游地下水环境敏感目标造成风险事故。土壤环境：废润滑油、废液压油发生泄漏事故，油品进入土壤造成的土壤污染，很难治理。由于在环境中残留时间长，对土壤微生物和植物生态系统，甚至地下水都产生危害，影响土壤肥力和生产力，进而影响地下水和公众健康。

危险物质向环境转移的途径识别见表56。

表56  项目环境风险及环境影响途径表

风险单元

风险源

作业

特点

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

危废间
废润滑油、废液压油
常温、

常压
废润滑油、废液压油
泄漏
地面下渗
地下水、土壤
厂房
润滑油、液压油

常温、

常压
润滑油、液压油
泄漏
地面下渗
地下水、土壤
(4)环境风险防范措施

①环境风险防范措施

项目应配备较好的设备和相应的抢险设施、风险物质储存区有防扬散、防流失、防渗漏等防治措施并参照国家标准《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）的要求进行设计和运输。本项目依托危废间、生产使用区还应保持地面平滑无开裂、采用设置托盘等方式进行进一步的防渗处理，危废间、生产使用区门口设置围挡或斜坡，如果发生泄漏事故，确保风险物质不会溢流出上述区域，避免对水环境造成影响。

当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。

项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。

企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。

②应急措施

风险物质发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大，同时避免产生大量的消防废水。

7、排污许可管理

据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作》(环办环评[2017]84号)、《关于进一步完善排污许可制实施工作的通知》(冀环评函[2018]689号)的通知，本项目与排污许可制衔接工作如下：

①在排污许可管理中，应严格按照本评价的要求核发排污许可证；

②在核发排污许可证时应严格核定排放口数量、位置以及每个排放口的污染物种类、允许排放浓度和允许排放量、排放方式、排放去向、自行监测计划等与污染物排放相关的主要内容；

③项目在发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》，本公司属于登记管理。

9、环境管理

(1)环境管理机构及职责

1)管理机构设置

企业的环境保护管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善的企业环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规、政策的组织保障，其任务是对项目生产过程进行有效地监控，及时掌握和了解各污染治理设施与控制措施执行的效果，及时反馈生产部门，保证环保设施的稳定、高效运行及各种污染物达标排放。因此，公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的负责人一名，并设专职环保技术管理员。

2)机构职责

环境管理机构负责项目建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

①贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门、环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作。

②制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。

③在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的环境保护“三同时”制度。

④监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。

⑤原料来源发生变化时，及时上报环境保护主管部门。

⑥正常生产时，保持厂房门窗关闭。

⑦参与环保设施竣工验收工作。

⑧负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。

⑨领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。

(2)环境管理台账及信息公开

1)环境管理台账

项目应建立环境管理台账制度，并设置专职人员进行台账的记录、整理、维护和管理。

台账应真实记录如下信息：

①生产设施运行管理信息。

②原辅料采购信息。

③污染治理设施运行管理信息。

④非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息。

⑤监测记录信息。

⑥其他环节管理信息。

2)信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》(部令第24号，2022年2月8日)、《企业信息公示暂行条例》等规定，项目建立健全单位环境信息公开制度，设置专门机构负责本单位环境信息公开日常工作。

公开信息如下：

①基础信息

包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模等。

②排污信息

包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

③污染治理设施的建设和运行情况。

④设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

⑤其他应当公开的环境信息。

公开方式及时间要求如下：

①公告或者公开发行的信息专刊。

②广播、电视等新闻媒体。

③信息公开服务、监督热线电话。

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施。

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

⑥企业对其自行发布的环境信息的真实性、准确性负责。

⑦公开时间要求：环境信息有新生成或者发生变更情形的，应当自环境信息生成或变更之日起三十日内予以公开。法律、法规另有规定的，从其规定。

⑧采用手工监测等方式，对污染物排放状况进行监测，监测完成的次日公开。

⑨对监测浓度或总量超过国家或地方污染物排放标准、排污许可证规定的，重点排污单位应在3日内向社会公开超标原因、应对措施等。

10、排污口规范化

按照国家标准《环境保护图形标志—排污口（源）》、原国家环保总局《排污口规范化整治技术要求(试行) 》（环监〔1996〕470号）相关要求设置规范化排污口。

⑴在固定噪声源厂界噪声敏感、且对外界影响最大处设置噪声监测点。
⑵按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）、(GB15562.2-1995)及修改单的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，标明废气排放单位，排放口编号，污染物种类等。
表57   环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称
形状
背景颜色
图形颜色
警告标志
三角形边框
黄色
黑色
提示标志
正方形边框
绿色
白色
表58    环境保护图形符号一览表

提示图形符号
警告图形符号
名称
功能
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一般固废
一般固废暂存区
--
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危险废物
危废暂存间
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噪声排放源
表示噪声向外环境排放
11、三本账
表59  工程运行后“三本帐”一览表

类别

污染物

现有工程(t/a)

扩建项目排放量(t/a)

以新带老

削减量(t/a)

扩建后总排放量(t/a)

增减量变化(t/a)

废气

颗粒物
8.1636
0.6
0
8.7636
+0.6
SO2
0.006
0
0
0.006
0
NOX
0.0281
0
0
0.0281
0



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物

项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	车间无组织
	颗粒物
	喷淋抑尘+封闭厂房
	《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5中企业大气污染物无组织排放浓度限值

	地表水环境
	中频透热炉、钢球机、淬火机冷却水
	SS、Fe
	进入循环水池经冷却塔冷却后循环使用
	不外排

	声环境
	生产设备等
	Leq(A)
	采用低噪声设备、

基础减振、厂房隔声
	东侧、南侧、北侧厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准西侧厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	氧化铁皮、废钢碎屑、含铁沉泥、不合格品、捆带集中收集，暂存于一般固废区，定期外售；

废润滑油、废油桶：依托现有危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区：危废间已在四周设置堵截泄漏的裙脚，地面及裙脚采用抗渗混凝土整体浇筑，厚度20cm；铺设2mm厚高密度聚乙烯(HDPE)膜，上方设土工布保护层，表面无裂隙，渗透系数≤10-10cm/s。
一般防渗区：循环水池和回火池池体已采用抗渗混凝土浇筑，厚度≥15cm，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s。
简单防渗区：厂房、办公用房、综合用房地面为一般地面水泥硬化处理。

	生态保护

措施
	-

	环境风险

防范措施
	⑴生产使用区还应保持地面平滑无开裂，

当发生事故时，为不使事故扩大，防止二次灾害的发生，要求及时抢险抢修，必须对各种险情进行事故前预测，保证抢险队伍的素质，遇险时应及时与当地消防部门取得联系，以获得有力支持。

项目在运营中应确保正确操作和正常运行，在操作运行方面要求工作人员必须进行岗前专业培训，严格执行安全生产操作规程，进行安全性专业维护和保养，对安全设备进行定期校验，确保安全生产。同时建立夜间值班巡查制度、安全奖惩制度等。企业应建立健全防范制度，加强监督管理，规范操作，这类事故发生的概率处于可接受范围内。

⑵应急措施

风险物质废润滑油发生泄漏，通过工作人员或视频监控人员预警，根据现场情况将沙土、沙袋、吸油毡、储油桶等运至事发现场进行现场环境应急处置，利用沙土沙袋，先进行溢流的围堵，避免污染面积扩散，用吸附材料吸收泄漏液体，然后移至安全地区，能够有效防止事故扩大，同时避免产生大量的消防废水。

⑶制定环境风险应急预案。

	其他环境

管理要求
	（1）环境管理措施
本项目实行厂长主管环保工作的领导体制，全面负责环保和安全工作。

1.机构组成
该厂实行厂长负责主管环保工作的领导体制。
2.机构职责
①贯彻执行环境保护法规及环境保护标准；
②建立完善的本企业环境保护管理制度，经常监督检查车间执行环保法规情况；
③搞好环境保护教育和宣传，提高职工的环境保护意识；
④组织对基层环保员的培训，提高工作素质；
⑤定时考核和统计，以保证各项环保设施常年处于良好运行状态，确保全厂污染物排放达到国家排放标准或总量控制指标。

⑥企业需按照政策要求于开始生产排污前进行排污许可证填报或排污申请，并取得排污许可证。

⑦制定《环保管理制度》《环保岗位考核制度》《环保设备管理制度》《污 染防治设施运行管理制度》，建立环保设施运行台账，各项设备设施稳定、正常运行。
（2）现有工程整改
①现有工程的旋切、压力机压制过程产生颗粒物采用喷淋抑尘和封闭厂房抑尘措施后无组织排放。
②后续检测现有工程的淬火工序增加识别非甲烷总烃因子。



六、结论
	迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线自动化改扩建项目建设符合国家产业政策要求，选址合理。项目各项污染防治措施可行，污染物能够达标排放，项目的建设不会对周围环境产生明显影响。在认真落实各项环保措施的前提下，从环境保护的角度分析，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	8.1636
	/
	0
	0.6
	0
	8.7636
	0.6

	
	SO2
	0.006
	/
	0
	0
	0
	0.006
	0

	
	NOX
	0.0281
	/
	0
	0
	0
	0.0281
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	一般工业

固体废物
	废钢碎屑
	1104
	0
	0
	1800
	0
	2904
	1800

	
	不合格钢球
	1094
	0
	0
	2400
	0
	3494
	2400

	
	氧化铁皮
	0
	0
	0
	700
	0
	700
	700

	
	含铁沉泥
	10
	0
	0
	100
	0
	110
	100

	
	捆带
	86.6
	0
	0
	60
	0
	146.6
	60

	危险废物
	废润滑油
	0.55
	0
	0
	0.28
	0
	0.83
	0.28

	
	废液压油
	0.1
	0
	0
	0
	0
	0.1
	0

	
	废油桶
	0.05
	0
	0
	0.15
	0
	0.2
	0.15

	/
	员工生活垃圾
	9.75
	0
	0
	0
	0
	9.75
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①；机械配件加工项目自2014年停产至今，本次不再分析其产生的污染物排放量。
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