	审批意见：                                                  

迁行审环表〔2026〕50 号

所报《迁安市瑞承祥科技有限公司建筑垃圾堆砌地项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于迁安市夏官营镇罗庄子村西南，总投资100万元，环保投资10万元。项目占地面积6326平方米，利用现有废弃低洼坑塘进行建筑垃圾堆填（砌），建筑垃圾堆填场设计库容19万m3，设计服务年限3年。项目已在迁安市行政审批局备案（迁行审投资备字〔2026〕209号）。迁安市自然资源和规划局出具了项目用地意见的复函。
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：

采取装卸降低高度落差，移动雾炮喷雾抑尘；及时覆盖、压实作业面；运输车辆加盖苫布，配备洒水车定期洒水降尘；场区设置洗车平台，对进出场车辆进行清洗；运输车辆定期、及时维修、保养，对非道路移动机械进行环保登记等措施，场界无组织颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值要求。

本项目生活污水泼洒地面抑尘；项目生产废水沉淀后循环使用不外排。

项目主要噪声源为机械设备噪声，采取选取低噪声设备、减速慢行、定期维护保养、安装基础减振等措施，场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12350-2008）2类标准。

项目对固体废物分类处置。洗车平台污泥、沉砂池和沉淀池的沉渣与建筑垃圾一起堆填处理；生活垃圾送当地环卫部门指定地点统一处理；车辆维修保养委托附近汽车修理厂进行，维修保养产生的废机油、废油桶等由汽车修理保养单位负责处理、处置。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，采取严格完善的防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
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