	审批意见：

                                                      迁行审环表〔2026}49号

所报《迁安市耀阳工贸有限公司钢球（段）生产线自动化改扩建项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于河北迁安经济开发区东部片区科技路1609号。（地理位置坐标为东经：118度45分51.671秒，北纬：40度01分18.571秒），总投资12200万元，环保投资150万元，项目占地面积28亩，总建筑面积10724.36平方米。新建钢球（段）自动化生产线3条，包括中频透热炉、钢球机、等温设备、淬火机等配套设备，新建综合用房等。项目建成后，年产钢球（段）6万吨。项目已在河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）备案，备案编号：〔迁经开行审投资东备字〔2026〕036号），河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）出具了符合园区产业发展的意见。
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，项目利用现有厂房建设，施工内容主要包括设备的安装和调试。加强施工场地的废气、噪声的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。施工期扬尘排放必须满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中颗粒物无组织排放监控浓度限值，施工期噪声必须满足《建筑施工噪声排放标准》(GB12523-2025)标准。

2、运营期：

项目旋切钢球过程在封闭车间内进行，钢球机上部设置喷淋抑尘设施。厂区所有生产设施及物料全部在全封闭的车间内，生产过程中门窗保持关闭。厂内非道路移动机械全部达到国四及以上排放标准。厂区内道路采取水泥硬化措施，路面每天定时清扫保洁，配备水管等洒水设施。保持道路无明显浮尘。厂区内道路以外的裸露地面做到“非硬即绿”。颗粒物无组织排放浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5排放浓度限值1.0mg/m3。

项目中频透热炉、钢球机、淬火机冷却水循环使用，不外排；项目不新增职工生活污水。

项目主要新增噪声为设备噪声，采取选用低噪声设备、基础减振等措施，东侧、南侧、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，西侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准。

氧化铁皮、废钢碎屑、含铁沉泥、不合格钢球、捆带收集后定期外售；废润滑油、废油桶在危废暂存间暂存，定期交有资质单位进行处理。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，项目对厂房、办公用房、在综合用房采取一般防渗，对危废间采取重点防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。
三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，自行承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
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