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一、建设项目基本情况
	建设项目名称
	天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线改扩建项目

	项目代码
	2609-130291-89-05-183928

	建设单位联系人
	王建伟
	联系方式
	

	建设地点
	河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内

	地理坐标
	铁路装卸线工程：

起点坐标E118°34′11.590″，N39°52′40.091″，

终点坐标E118°34′33.987″，N39°53′5.612″。

	建设项目

行业类别
	五十二、交通运输业、管道运输业-132新建、增建铁路-30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线 
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	5075m2/1.015km

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	迁经开行审投资物备字〔2026〕016号

	总投资（万元）
	4025.13
	环保投资（万元）
	40.3

	环保投资占比（%）
	1
	施工工期
	3月

	是否开工建设
	(否

(是：                             

	专项评价设置情况
	根据建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行），地表水、地下水、生态、环境风险、生态、大气、噪声和环境风险专项评价具体设置原则见下表。

表1-1 专项评价设置情况一览表
专项评价的类别

涉及项目类别
本项目情况

专项评价设置情况

地表水
水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；

人工湖、人工湿地：全部；

水库：全部；

引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；

防洪除涝工程：包含水库的项目；

河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
本项目为新建、增建铁路项目

不设置
地下水
陆地石油和天然气开采：全部；

地下水（含矿泉水）开采：全部；

水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
本项目为新建、增建铁路项目，不涉及穿越可溶岩地层隧道
不设置
生态
涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
本项目在工业园区内现有厂区内建设，不涉及环境敏感区

不设置
大气
油气、液体化工码头：全部；

干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
本项目为新建、增建铁路项目
不设置
噪声
公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；

城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
本项目在工业园区内现有厂区内建设，不涉及环境敏感区
不设置
环境风险
石油和天然气开采：全部；

油气、液体化工码头：全部；

原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
本项目为新建、增建铁路项目
不设置
综上所述，本项目不设置专题或专项评价。

	规划情况
	规划名称：《迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）控制性详细规划局部调整》；

审查机关：迁安市人民政府

审批文件名称及文号：《迁安市人民政府关于北方钢铁物流产业聚集区总体规划（局部调整）及产业发展规划（局部调整）的批复》（迁政发[2015]39 号）

	规划环境影响

评价情况
	规划环境影响评价文件名称：《迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）控制性详细规划（局部调整）跟踪环境影响报告书》

审查机关：原迁安市环境保护局

审查文件名称及文号：《关于迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）控制性详细规划（局部调整）跟踪环境影响报告书的审查意见》（迁环审[2015]2号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	与《迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）控制性详细规划局部调整》符合性分析

1.1规划概况

迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）位于迁安市沙河驿镇镇域北部，野鸡坨镇西北。2011年3月1日委托河北省环境科学研究院对《迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）控制性详细规划》进行环境影响评价工作，并于2011年10月31日获得环评批复（迁环评[2011]20号）。

2014年10月，迁安市北方钢铁物流产业聚集区管理委员会委托河北阡陌城市规划设计咨询有限公司编制完成了《迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）控制性详细规划局部调整》。

迁安市北方钢铁物流产业聚集区管委会于2015年8月28日委托河北正奇环境科技有限公司开展《迁安市北方钢铁物流产业聚集区（西园）控制性详细规划（局部调整）跟踪环境影响报告书》的编制工作，原迁安市环境保护局于2015年12月21日出具该环境影响报告书的审查意见（迁环审[2015]2号）。

1.2规划布局

聚集区（西园）局部调整规划空间布局结构总体概括为：“一心两轴线、两带一绿环，两区，产业聚六片”。

一心：指物流综合服务中心；

两轴线：指南北向的杨柏公路及东西向的轩辕大道两条空间组织轴；

两区：指钢铁物流区、装备制造物流区两大功能区；

六片：指原材料仓储运输、钢铁加工配送、传统钢材组件仓储加工、循环经济加工、再制造仓储加工、特种设备组件仓储加工六个产业组团；

两带：沙河生态景观带和京哈高速迁安支线高速绿化景观带；

一环：由外围铁路绿化带、京哈高速绿化带及野兴公路绿化带形成的外围绿环。

根据园区产业布局，本项目位于钢铁物流区内，主要涉及焦炭仓储物流工艺，且根据河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）出具的入园意见，本项目符合园区总体规划要求。

2、与产业开发区规划环评审查意见的符合性分析

本项目与规划环评审查意见中的相关要求符合性分析见下表。

表1-2  与规划环评审查意见符合性分析
序号

审查意见中要求

本项目
结论
1
切实按照报告书要求，针对园区主要环境问题，落实对开发区环境敏感点及保护目标的防护措施，突出防止因规划实施对环境特别是重点保护目标的安全造成影响，杜绝环境污染事故的发生。严格按要求逐项落实完善水、气和固体废物的污染防治措施，确保各项污染物长期稳定达标排放。加强植被恢复工程，防止水土流失，改善人居环境质量。

本项目主要为新建铁路，拟建项目无废水外排环境；废气采取了完善的环境保护措施，可长期稳定达标排放，杜绝环境污染事故的发生；固体废物全部妥善处置。

/
2
合理规划区域布局。确保进驻园区项目拟建地满足卫生防护距离及准入条件要求。同时，在厂界周边加快防护林带建设需进一步优化产业布局，以规划引导项目建设。

本项目在既有装卸场内新建装卸线工程，符合产业规划及布局

符合

3

制定相应的风险应急预案，以便在发生风险事故时，以最快的速度发挥最大的能效，有序的实施救援，尽快控制事态的发展，降低事故造成的危害，减少事故造成的损失。

企业按要求制定完备的风险应急预案

符合
4

切实落实报告书中环境管理和环境监测计划有关规定，规划区建设过程中应适时开展环境影响跟踪评价，结合评价要求及时调整规划内容

拟建项目制定了废气、噪声的常规监测计划。

符合

5
对属于规划范围内的建设项目应按审批权限和程序规定履行环保审批手续，规划区排污总量控制应符合国家、省、市环保部门确定的总量控制要求。禁止严重危及生产安全、严重污染环境、产品质量不符合国家标准、不符合清洁生产要求、原材料和能源消耗高以及国家的法律法规、产业政策规定禁止的项目入区。

本项目是铁路项目，无生产废水外排环境，不属于高污染高耗能项目，执行总量控制指标要求，按要求履行环保审批手续。
符合

3、与产业开发区规划环评结论的符合性分析

本项目与园区规划环评结论符合性分析一览表详见下表

表1-3  与规划环评结论符合性分析

序号

规划环评结论中方案优化调整建议要求

本项目

结论

1

目前聚集区现有工业企业大部分落实了原规划环评中提出的环境影响减缓措施，但部分企业存在废气治理措施不完善，并且现有企业主要的污染防治措施为建设4-8米高的防风抑尘网、密目网遮盖和洒水降尘，降尘措施较为落后抑尘效果差，不能满足《迁安市大气污染防治行动计划实施方案》中对防尘措施的要求，本环评要求现有企业按照《迁安市大气污染防治行动计划实施方案》落实防尘措施，建设13m高四面闭合的挡风抑尘墙或封闭储存。

项目物料不涉及散装，来料为封闭集装箱储存。

符合

2
本评价建议聚集区管委会和迁安环保管理部门进一步加大聚集区内工业企业污染治理监管力度，对现有工业企业进行环保排查，要求其限期进行整改，验收合格后方可进行生产。

项目严格落实各项环保措施，验收合格后投入生产。
符合

3

由于沙河驿镇污水处理厂尚未建成，目前工业企业无生产废水，生活污水泼洒抑尘不外排，本评价建议聚集区加快基础设施建设进度，污水处理厂建成后，实现中水回用，减少新鲜水使用量，减少地下水开采量。

项目无生产废水排放，生活污水泼洒抑尘

符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于鼓励类“二十三、铁路”中的“1.铁路建设和改造：铁路新线、既有铁路改扩建、铁路专用线、城际、市域（郊）铁路建设”；对照《市场准入负面清单（2025年版）》本项目不属于禁止类项目。河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）已对本项目进行备案，备案编号：迁经开行审投资物备字〔2026〕016号。

2、选址可行性分析
项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，不新增用地，所属地类为仓储用地。根据河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）出具的关于本项目意见，项目符合河北迁安经济开发区产业发展。项目四周为现有装卸场、到发线及配套工业设施，最近环境敏感目标为北侧约165m处刘台子村，距离相对较远，项目不属于干线铁路，行车频次低，在落实噪声、废气等污染防治措施的前提下，对周边敏感点环境影响有限。项目选址选线不涉及国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地、生态保护红线、基本农田、各类自然保护地等敏感区域，从环境保护角度分析，选址选线合理。
3、项目防沙治沙规划符合性分析

根据《河北省生态环境厅办公室关于进一步做好沙区建设项目环境影响评价工作的通知》（冀环办字函[2023]326号），沙区建设项目需做好环境影响评价制度执行工作。由《河北省防沙治沙规划(2021-2030年)》可知，唐山市涉及沙区范围为：路南区、路北区、古冶区、开平区、丰南区、丰润区、曹妃甸区、迁安市、滦州市、滦南县、乐亭县。本项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，占地区域暂无沙化现象，项目距离最近的沙区约1480m，不在沙区范围内，详见附图5。
4、生态环境分区管控符合性分析

（1）生态保护红线

根据《河北省生态保护红线》，唐山市生态保护红线总面积1383.02km2（剔除重叠面积）。红线区分布在开平区、古冶区、丰南区、丰润区、滦县、滦南县、乐亭县、玉田县、遵化市、迁西县、迁安市、曹妃甸区，包括重点生态功能区（主要为水源涵养、土壤保持、洪水调蓄和生物多样性保护区）、生态环境敏感脆弱区（主要为河湖滨岸带）、禁止开发区（自然保护区、饮用水水源保护区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、风景名胜区）。

本项目距离最近的生态保护红线约3440m，本项目不在生态红线保护规划区域内，符合《河北省生态红线区域保护规划》的要求。项目与生态红线关系见附图3。

（2）环境质量底线

环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。本项目的环境质量底线为：

大气环境：《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准过渡阶段浓度限值；

声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；

地下水环境：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

土壤环境：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）及《建设用地土壤污染风险筛选值》（DB13/T5216-2022）中第二类用地筛选值要求；

振动环境：《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准。
项目对产生的主要废气、废水、噪声、固废等污染物均采取了严格的治理和处理、处置措施，在一定程度上减少了污染物的排放，污染物均能达标排放。综上，本项目建设符合环境质量底线要求的。

（3）资源利用上线
资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。
本项目施工期各种材料均为外购。项目运行期仅涉及抑尘及职工生活用水，运行过程中水资源利用较少，符合资源利用上线要求。

（4）环境准入负面清单

环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。

本项目不属于高污染高耗能项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，属于其中的鼓励类一“二十三、铁路”中的“既有铁路改扩建、铁路专用线建设”，本项目不在环境准入负面清单之列。

5、与《唐山市生态环境准入清单》（2023年版）符合性分析
项目占地不涉及生态保护红线、自然保护区、风景名胜区、森林公园、湿地公园、地质公园、水产种质资源保护区、自然文化遗产、湿地空间、饮用水水源保护区。根据《唐山市生态环境准入清单》（2023年版），项目位于河北迁安经济开发区，属于ZH13028320003，管控类别为重点管控单元，本项目与相关生态环境准入清单符合性分析，具体见下表。

表1-4 项目与唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求的符合性分析

项目与全市生态环境空间相关内容符合性分析
要素属性

管控类别

管控要求

本项目

结论

一般生态空间
空间布局约束
根据生态功能保护区的资源禀赋、环境容量，合理确定区域产业发展方向，限制高污染、高能耗、高物耗产业的发展。要依法淘汰严重污染环境、严重破坏区域生态、严重浪费资源能源的产业，要依法关闭破坏资源、污染环境和损害生态系统功能的企业。

本项目为铁路改建项目，不属于上述高污染、高能耗、高物耗产业。

符合
大气环境
空间布局约束

全面推进沿海、迁安、滦州、迁西（遵化）4大片区规划建设，加快推进钢铁企业整合搬迁项目建设，推进“公转铁”、“公转水”和物料集中输送管廊项目建设，形成“沿海临港、铁路沿线”产业新布局。

本项目为铁路扩建工程，主要承担天道仓储物流港（迁安）有限公司服务的相关钢铁企业的原材料及产成品运输任务，有助于推进“公转铁”建设。

符合

污染物排放管控
加快油品质量升级。停止销售低于国Ⅵ标准的汽柴油，实现车用柴油、普通柴油、部分船舶用油“三油并轨”。
项目施工机械与车辆均采用国VI标准以上油品

符合

强化建筑施工扬尘污染防治，严格落实《河北省扬尘污染防治办法》，对城市建成区、县城建筑施工工地实施全面监管。强化道路扬尘综合治理，按照《河北省城市精细化管理标准》有关要求，全面巩固洁净城市创建成果。

项目施工期将严格落实《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令〔2020〕第1号）、《2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点的通知》（冀建质安函〔2025〕99号）等相关要求

符合

强化柴油货车污染防治。加快柴油货车治理，推动货运经营整合升级、提质增效，加快规模化发展、连锁化经营。实施清洁柴油车、清洁运输和清洁油品行动，降低污染排放总量。

项目施工机械与车辆均采用国VI标准以上油品

符合

地表水环境
污染物排放管控

严格控制高污染、高耗水行业新增产能。产能过剩产业实行新增产能等量替代、涉水主要污染物排放同行业倍量替代。对造纸、焦化、氮肥、石油化工、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等“十大”重点行业，新建、改建、扩建项目实行新增主要污染物排放倍量替代。

本项目为专用线改扩建项目，运营期用水仅抑尘用水及职工生活用水，不属于高污染、高耗水行业。项目运营期抑尘用水自然挥发，生活污水泼洒抑尘，不外排。

符合

全面加强城镇污水管网建设，提升污水收集能力。扩大城镇污水管网覆盖范围，推进新建城区、扩建新区以及城乡结合部等污水截留、收集纳管；进一步加强城区支管、毛细管等管网建设，提高污水收集率。推进城镇排水系统雨污分流建设，新建城区、扩建新区、新开发区建设排水管网一律实行雨污分流；强化各县（市、区）城区和重点城镇污水管网建设，新建污水处理设施应与配套管网同步设计、同步建设、同步投运。推进初期雨水收集、处理与资源化利用。

强化工业污水限期达标整治。推进废水直排外环境的工业企业全面达标排放。强化入河排污口监督管理，推动入河排污口规范化建设，取缔非法入河排污口。加大超标排放整治力度，对超标和超总量的企业依法查处，对企业超标现象普遍、超标企业集中地区政府采取挂牌督办、公开约谈等措施。对整治仍不能达到要求且情节严重的企业，由所在地政府依法责令限期关闭。

产业总体布局要求
空间布局约束

严格执行《产业结构调整指导目录》《市场准入负面清单》《河北省禁止投资的产业目录》相关要求。
项目符合《产业结构调整指导目录（2024年本）》、《市场准入负面清单（2025年版）》文件要求，《河北省禁止投资的产业目录（2014年版）》已废止，项目不再与其进行对标。
符合

严格执行国家产业政策和准入标准，实行生态环境准入清单制度，禁止新建、扩建高污染项目，严格控制高耗能、高排放项目准入。新建、改建和扩建项目按照相关规定实行减量置换或者等量置换。
本项目为铁路改建项目，符合生态环境准入清单，且不属于高污染、高耗能、高排

放项目。

符合

表1-5项目与唐山市“三线一单”陆域环境管控单元生态环境准入清单符合性分析一览表（ZH13028320003）

单元类别
环境要素类别

维度

管控措施

本项目情况

结论

重点管控单元

1、河北迁安经济开发区钢铁焦化建材产业园

2、大气环境高排放重点管控区3、水环境工业污染重点管控区4、土壤建设用地污染风险重点管控区5、地下水污染风险重点管控区

6、土地资源重点管控区

空间布局约束

1、钢铁企业执行全市产业总体布局中钢铁行业相关管控要求。2、焦化企业执行全市产业总体布局中焦化行业相关管控要求。3、园区规划范围内基本农田执行全市总体准入要求中一般生态空间的基本农田管控要求。

本项目为铁路专用线改扩建项目，不属于钢铁、焦化产业。该线路在现有装卸场内建设，不涉及占用基本农田

符合

污染物排放管控

1、钢铁企业执行全市产业总体管控要求中钢铁行业污染物排放管控要求。2、焦化企业执行全市产业总体管控要求中焦化行业污染物排放管控要求。

不属于钢铁、焦化企业

符合

环境风险管控

1、大气污染物排放重点企业应当编制重污染天气应急响应操作方案，严格落实重污染天气应急响应措施。2、土壤污染重点监管单位应严格控制有毒有害物质排放，并按年度向所在地生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，及时开展隐患排查，发现土壤污染隐患并采取措施消除或者降低污染隐患，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，按照相关技术规范要求开展土壤、地下水环境监测，并将监测数据报所在地生态环境主管部门。3、地下水重点污染源应当建立地下水污染隐患排查制度，对其产排污环节和易造成地下水污染的区域采取必要防渗措施，定期开展污染隐患排查工作，制定并落实整治措施，必要时开展土壤和地下水环境调查与风险评估，根据评估结果采取风险管控或修复措施。
不属于大气污染物排放重点企业、土壤污染重点监管单位，不涉及地下水重点污染源
符合

资源利用效率要求

1、推进非常规水资源利用。促进再生水利用，凡能使用再生水的工业企业，优先使用再生水。2、项目落地严格控制在规划指标范围内，不得占用基本农田、河道等禁止建设区。

项目运营期涉及抑尘用水自然挥发，生活污水泼洒抑尘，不涉及其他用水。项目不涉及占用基本农田、河道。

符合

综上所述，本项目符合唐山市“三线一单”生态环境分区管控要求。项目与唐山市环境管控单元分布位置关系见附图4。

6、与河北省人民政府办公厅关于印发《河北省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案（2022-2025年）》的通知符合性分析
2022年7月29日河北省人民政府办公厅关于印发《河北省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案（2022-2025年）》（冀政办字〔2022〕103号）的通知要求：“（六）健全物流园区集疏运体系。新建或迁建煤炭、矿石、焦炭等大宗货物年运量150万吨以上的物流园区，原则上要接入铁路专用线或管道。结合实际需求，鼓励已投入运营的物流园区谋划和建设铁路专用线或管道。”
本项目建设铁路专用线运输焦炭，符合冀政办字〔2022〕103号文件要求。
7、与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办环评〔2016〕114号、附件4）符合性分析

表1-6 与《铁路建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析

序号

相关规定

项目情况

符合性

第一条

本原则适用于标准轨距的Ⅱ级及以上新建、改建铁路建设项目环境影响评价文件的审批。其他类型铁路建设项目可参照执行。

铁路专用线项目，参照执行本审批原则

符合

第二条

项目符合环境保护相关法律法规和政策要求，符合国家和地方铁路发展规划、铁路网规划、相关规划环评及其审查意见要求。

项目为铁路专用线建设，属于鼓励类，符合国家、地方相关法律法规和现行产业政策

符合

第三条

坚持“保护优先”原则，选址选线符合国家和地方的环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线、生物多样性保护优先区域规划等的相关要求，与沿线城镇总体规划等相协调

选址选线符合国家和地方的环境保护规划、环境功能区划、生态保护红线等相关要求，不涉及生物多样性保护优先区域规划等的相关要求

符合

项目选址选线及施工布置不得占用自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等法律法规禁止开发建设的区域。项目经过环境敏感区路段应优化选线选址，采取有效措施，降低不利环境影响。

项目选线及施工布置不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等。

符合

第四条

坚持预防为主原则，优先考虑对噪声源、振动源和传播途径采取工程技术措施，有效降低噪声和振动对环境的不利影响
项目优先对噪声源、振动源和传播途径采取工程技术措施降低噪声和振动对环境的不利影响。
符合

应结合项目沿线受影响情况采取优化线位和工程形式、设置声屏障、搬迁或功能置换等措施，有效防治噪声污染。建筑隔声措施可作为辅助手段保障敏感目标满足室内声环境质量要求。
项目为厂内专用线，通过列车速度降低、加强对车辆和轨道的维护，定期打磨轨道、镟轮，有效防治噪声污染。
符合
运营期铁路边界噪声排放限值需满足标准要求。现状声环境质量达标的，项目实施后沿线声环境敏感目标仍满足声环境质量标准要求。现状声环境质量不达标的，须强化噪声防治措施，项目实施后敏感目标满足声环境质量标准要求或不恶化。运营期铁路沿线振动环境敏感目标满足相应环境振动标准要求。
本项目铁路专用线位于现有装卸场内，声环境质量达标。

符合
项目经过城乡规划的医院、学校、科研单位、住宅等噪声和振动敏感建筑物用地路段，应明确噪声和振动防护距离要求，对后续城市规划控制和建设布局提出调整优化建议，同时预留声屏障等隔声降噪措施和振动污染防治措施的实施条件。

本项目铁路专用线位于现有装卸场内，声环境质量达标。

符合

施工期应合理安排施工时段，优选低噪声施工机械和施工工艺，临近敏感目标施工时，采取合理的隔声降噪与减振措施，避免噪声和振动污染扰民

项目合理安排施工计划，避开昼夜和午休时间（22：00-06：00，12：00-14：00）动用高噪声设备，不涉及敏感目标。
符合

第五条

项目涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区的，应专题论证对敏感区的环境影响。结合涉及保护目标的类型、保护对象及保护要求，从优化设计线位、工程形式和施工方案等方面采取有针对性的保护措施，减轻不利生态影响。

项目不涉及自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊和重要生态敏感区
符合
重视对野生动、植物的保护。对重点保护及珍稀濒危野生动物重要生境、迁徙行为造成不利影响的，应优先采取避让措施，采取优化设计和施工方案、合理安排工期、设置野生动物通道、运营期灯光和噪声控制以及栖息地恢复和补偿等保护措施；对古树名木、重点保护及珍稀濒危植物造成影响的，应采取避让、工程防护、异地移栽等保护措施。

项目区域内不涉及野生动、植物
符合
项目经过耕地、天然林地集中路段，结合工程技术条件采取增加桥隧比、降低路基高度、优化临时用地选址等措施，减少占地和植被破坏。对施工临时用地采取防止水土流失和生态恢复措施。

项目不经过耕地、天然林地集中路段，施工过程均在厂内进行，不涉及临时用地
符合
对于实际环境影响程度和范围较大，且主要环境影响在项目建成运行一定时期后逐步显现的项目，以及穿越重要生态环境敏感区的项目，按照相关规定提出了开展后评价工作的要求。

不属于提及项目
符合
第六条

项目涉及饮用水水源保护区或Ⅰ类、Ⅱ类敏感水体时，在满足水污染防治相关法律法规要求前提下，应优化工程设计和施工方案，废水、污水尽量回收利用，废渣妥善处置，不得向上述敏感水体排污。落实《水污染防治行动计划》等国家和地方水环境管理及污染防治相关要求。

不涉及饮用水水源保护区或Ⅰ类、Ⅱ类敏感水体
符合
隧道工程涉及生态敏感目标、居民饮用水取水井、泉和暗河的，采取优化设计和施工工艺、控制辅助坑道设置数量和位置、开展地下水环境监控、制定应急预案等措施，减轻对地表植被、居民饮用水水质的不利影响。桥梁工程涉及水环境敏感目标的，应优化设计和施工工艺，合理设置桥面径流收集系统和事故应急池，统筹安排施工工期，控制桩基施工及桥面径流污染。

不涉及隧道、桥梁工程
符合
第七条

根据项目特点提出针对性的施工期大气污染防范措施。沿线供暖设备的建设应满足《大气污染防治行动计划》等国家和地方大气环境管理及污染防治相关要求，排放大气污染物的，应采取污染防治措施，确保各项污染物达标排放。

结合项目特点，提出了针对性的大气污染防治措施。项目沿线无供暖设备。

符合

运煤铁路沿线涉及有煤炭集运站或煤堆场的，应强化防风抑尘等大气污染防治措施，煤炭装卸及煤堆场应尽量封闭设置，并结合环境防护距离的要求提出场址周围规划控制建议。对装运煤炭的列车，转运、卸载、储存等易产尘环节应有抑尘等措施，减轻运营过程中的扬尘影响。隧道进出口临近居民区或其他环境空气敏感区，应优化布局或采取大气污染治理措施，减轻不利环境影响。

本项目为焦炭到达运输。焦炭均为集装箱运输，不涉及散装装卸、转运。采取大气污染治理措施，减轻不利环境影响。

符合

第八条

牵引变电所、基站合理选址，确保周围环境敏感目标满足有关电磁环境标准要求。采取有效措施并加强监测，妥善解决列车运行电磁干扰影响沿线无线电视用户接收信号的问题。

不涉及

符合

第九条

按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行分类收集和处理处置。涉及危险废物的按照相关规定提出了贮存、运输和处理处置要求。

生活垃圾分类收集后由当地环卫部门清运；危险废物暂存现有危废间，委托你有资质单位处理
符合

第十条

对可能存在环境风险的项目，应强化风险污染路段和站场的环境风险防范措施，提出突发环境事件应急预案编制要求，建立与当地人民政府相关部门和受影响单位的应急联动机制。

项目采取了环境风险防范措施，提出了突发环境事件应急预案编制要求
符合

第十一条

改、扩建项目应全面梳理现有工程存在的环保问题，提出“以新带老”整改方案。

本项目扩建项目，梳理了现有工程，现有工程无环保问题
符合

第十二条

按环境影响评价技术导则及相关规定制定了环境监测计划，明确监测的网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等有关要求。提出了项目施工期和运营期的环境管理要求。

本环评按相关规定和要求，制定有环境监测计划，明确监测的网点布设、监测因子、监测频次和信息公开等有关要求。并提出了施工期和运营期的环境管理要求。

符合

第十三条

对环境保护措施技术、经济、环境可行性等进行深入论证，合理估算环保投资并纳入投资概算，明确措施实施的责任主体、实施时间、实施效果等，确保其科学有效、安全可行、绿色协调。

本环评按要求对环境保护措施技术、经济、环境可行性等进行论证，合理估算环保投资并纳入投资概算，明确措施实施的责任主体、实施时间、实施效果等。

符合

  


二、建设内容
	地理位置
	本项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内。项目新建铁路专用线全长1015m，均位于现有厂区内，起点坐标E118°34′11.590″、N39°52′40.091″，终点坐标E118°34′33.987″，N39°53′5.612″，新建专用线依托现有站间联络线接轨于沙河驿镇站。
项目地理位置见附图1、项目路线走向见附图2。

	项目组成及规模
	1、项目背景

天道仓储物流（迁安）有限公司专用线接轨于在建的水曹铁路沙河驿镇站水曹场，运量为设计年度到达的矿石1670万吨，通过水曹铁路运输，采用翻车机卸车；到达的煤420万吨，通过津山线、京哈线运输，采用翻车机卸车；到达的焦炭430万吨，通过津山线、京哈线运输，采用集装箱敞车装车，正面吊卸车，发送的钢材387万吨，通过水曹线运输，采用龙门吊装车。天道装卸场内设置散堆装货物作业区和长大笨重货物及集装箱作业区，其中散堆装货物作业区新建到发场，设置到发线8条（重车线4条，空车线4条），设二套三翻贯通式翻车机卸车系统；长大笨重货物及集装箱作业区内新建集装箱装卸线和钢材装车线各2条。

因水曹场建设滞后，建成尚需时日，而天道专用线工程已建成。2022年2月，根据京铁计函[2022]3号《中国铁路北京局集团有限公司关于天道仓储物流港（迁安）有限公司暂时接轨方案审查意见的复函》和京铁计函（2022)82号《中国铁路北京局集团有限公司关于天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线工程暂时接轨I类变更设计审查意见的函》意见，天道专用线变更为暂时接轨于国铁沙河驿镇站，自中铁联合物流专用线咽喉区接轨，既有沙河驿镇站不改造，接轨点道岔按手动道岔设计（中铁物流既有道岔为手动道岔）。天道装卸场内工程规模、装卸方式维持接轨于沙河驿镇站水曹场不变。

由于天道公司的业务需求发生了变化，根据2023年、2024年、2025年天道装卸场实际到达的运量情况，2023年到达的焦炭占比43.5%，2024年到达的焦炭占比66.2%，2025年到达的焦炭占比69.6%，可见到达的焦炭占比逐年增加，预测研究年度到达的焦炭占比和发送的钢材业务占比将持续增加，现状已出现装卸线路无法满足现场使用需求的情况，急需新增一条焦炭专用装卸线以缓解作业压力，故建设本项目。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目新建铁路专用线1015m，属于“五十二、交通运输业、管道运输业-132新建、增建铁路-30公里及以下铁路联络线和30公里及以下铁路专用线”，应编制环境影响报告表。

天道仓储物流（迁安）有限公司委托我单位进行该项目生态环境影响评价工作，接受委托后，我单位组织技术人员对本项目厂址进行了现场踏勘，较详细地搜集了与本项目有关的技术资料，完成报告表的编制。
2、项目组成
表2-1  项目工程组成一览表

项目

工程内容

主体工程

线路
焦炭专用铁路装卸线，有效长度 1015m，装卸有效长度900m，满足5000 吨列车整列装卸要求。

轨道工程：线路铺轨长度1.015km，采用50kg/m、25m标准长度的钢轨；轨枕铺设新Ⅱ型混凝土枕，每公里1440根；扣件采用弹条Ⅰ型扣件，10.9级及以上高强螺栓，10级高强螺母；道砟道床采用Ⅰ级碎石单层道床，无新增道岔。

路基工程：站内路基，基床表层厚度0.3m，基床底层0.9m，总厚度1.2m。路堤基床选用C组及以上填料，路基基床以下部位填料选用C组及以上填料。
铺面
北侧铺面尺寸为900×30m（局部宽 20m），南侧铺面尺寸为800×30m（局部宽20m）

公用工程
供水

依托厂区现有供水管网
供电

依托厂区现有供电系统

辅助工程

TFDS探测站

新增货车故障轨旁图像检测系统，用于车辆安全监控
货运员间休室

新建，用于货运员临时休息

监控设备间

新建，用于安全监控监测

依托工程

内燃机车机待线

既有，有效长度50m，用于内燃调机的检查

站间联络线

既有，有效长度1150m

牵出线

既有，有效长度1050m

雨水收集池
既有，有效容积120m3
危废暂存间

既有，84m2，采用混凝土+高密度聚乙烯防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s，周围设置有导流沟
环保工程

施工期

废气

项目施工期间采取运土、运灰车辆加盖篷布、施工便道洒水等措施，冬春多风季节施工时，对取、弃土堆采取洒水、加盖覆盖物等措施，防止产生扬尘。保持施工机械、车辆的燃油部分的清洁及正常工况，确保尾气达标排放。切割、焊接等机加工过程采用移动式焊烟净化器进行净化处理。
废水
抑尘用水自然挥发，车辆清洗用水循环使用，生活污水直接用于泼洒道路抑尘。
噪声

合理安排施工计划和施工机械设备组合以及施工时间，避免同一时间集中使用大量的动力机械设备。运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间路线进行运输，运输车辆行驶路线应选择外环路，尽量避开沿途可能的居民点和环境敏感点
固废

废建筑垃圾送城市管理部门指定地点，废钢筋外售相关单位，切割、焊接等机加工过程产生的废边角料、焊渣、焊条，移动式焊烟净化器收集的除尘灰、更换的滤材均分类收集外售相关单位。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
运营期

废气
集装箱装卸过程颗粒物，采取喷雾抑尘措施，项目在新增装卸线北侧设置7台固定式远程射雾器（雾炮机），设备静风工况下有效喷雾射程约50‑60m，可水平回转、俯仰调节；内燃调机及时维护保养，使用符合质量标准的柴油，减少车辆尾气排放。
废水
抑尘用水自然挥发；生活污水泼洒抑尘

噪声
列车运行噪声：进入专用线前，列车速度降低；加强对车辆和轨道的维护，定期打磨轨道、镟轮。

振动
列车运行振动：加强对车辆和轨道的维护，定期打磨轨道、镟轮。
固废
生活垃圾采用垃圾桶进行收集，集中收集后送环卫部门指定地点；日常养护过程线路杂物集中收集后送环卫部门指定地点；养护更换的轨道集中收集后外售相关单位；废润滑油、废液压油、废油桶暂存于现有危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。
临时工程

本项目不设置施工营地、拌合站等临时施工场地。①项目挖方在堆场内布设临时堆土场。②施工生产便道均利用堆场内现有路网。③项目借方全部外购，不设取土场。

拆除工程

站场内边修线及其料具间原用于站内机车临时小修、故障机车停放及检修料具存放，原货运综合楼用于员工休息及办公等。本项目对其进行拆除，拆除具体内容为：现有边修线100m，现有料具间、货运综合楼总计420m2。
3、建设内容及规模

项目在天道装卸场内堆场北侧建设铁路装卸线1条，起止点从堆场西端出到翻车机房，有效长度1015m，装卸有效长度900m，能满足5000吨列车整列装卸要求。装卸线采用两侧铺面，北侧铺面尺寸为900×30m，南侧铺面尺寸为800×30m。拆除部分现有边修线及其料具间；拆除既有货运综合楼并还建货运员间休室、监控设备间，总建筑面积288.75m2。购置配套设备新设TFDS探测站一座。项目建成后，预计年货运量达到焦炭300万吨。

（1）项目线路主要技术指标
表2-2   设计铁路主要技术标准
名称
技术标准
铁路等级

专用线

正线数目

单线

设计速度

40km/h
最小曲线半径

300m
限制坡度
6‰
有效长度
1015m
闭塞类型

电话闭塞
牵引种类
内燃
机车类型
DF、HXN系列
牵引质量
4000t、5000t
（2）主要工程量
表2-3  主要工程量
序号

专业

施工项目

单位

数量

1

路基工程

清表

平方米

34655

挖方

立方米

19847
填方

立方米

253833
悬臂式挡土墙

圬工方

186

2

轨道工程

新铺P50轨线路

公里

1.015

轨枕
根
1462
扣件
组
1462
道砟

立方米

1875

车挡

座

1

橡胶平过道（宽4m）
平方米

15

3

附属工程

现浇混凝土面（铺面）

平方米

46849

钢筋混凝土排水沟

米

1719

4

房建工程

还建货运员间休室、监控设备间

平方米

288.75
5

通信及信息工程
光缆敷设

条公里

2.1

摄像机安装

套

4

6

电力专业

低压电缆敷设

km

3.1

控制电缆敷设

km
1.2

投光式灯塔

座

5

检查井

座
10

7

车辆专业

线缆敷设

km

0.82

TFDS探测设备（自动识别型）
套

1
UPS（HYB-8KVA4小时）安装
台
1
注：本项目配套建设通信光缆、低压动力电缆、控制电缆及车辆专业信号线缆，线缆主要沿路基侧电缆沟、埋管敷设，全部为站场内配套弱电、低压电力线缆，不属于高压输电线路，运行期基本无电磁环境影响。路基开挖时已顺带完成电缆沟部位土方开挖，该部分土方不重复统计。
（3）典型工程设计参数
①路基工程
基床表层厚度0.3m，基床底层0.9m，总厚度1.2m。路堤基床选用C组及以上填料，路基基床以下部位填料选用C组及以上填料。改建起点至K2+670段，线路股道下换填至路基面以下1.2m，堆场换填至结构面层以下0.5m。K2+670-K2+818.1段线路基底采用水泥搅拌桩处理，堆场处换填至结构面层以下1.5m。为减少征地拆迁、保护既有建筑物线路末端处采用悬臂式挡土墙对路基进行收坡。
②轨道工程
线路铺轨长度1.015km，采用50kg/m、25m标准长度的钢轨；轨枕铺设新Ⅱ型混凝土枕，每公里1440根；扣件采用弹条Ⅰ型扣件，10.9级及以上高强螺栓，10级高强螺母；道砟道床采用Ⅰ级碎石单层道床，无新增道岔。
③房建工程
还建货运员间休室、监控设备间建筑面积288.75平米，独立基础，为一层框架结构，房屋共计14间，地基采用摩擦型钢筋灌注桩处理，桩径0.6m，有效桩长15m，共计24根。房屋层高3.9m，建筑高度4.95m，室内外高差为0.2m。

④附属工程

卸车线北、南两侧分设900×30m、800m×30m混凝土铺面，结构层厚度0.84m（30cm厚C40水泥混凝土板＋隔离封层+2×18cm水泥稳定碎石（5%）+18cm级配碎石），硬化面共计46849平米，排水沟共计1719米。

⑤电力工程

电力专业主要为还建货运员间休室、监控设备间、既有探测机房和新建灯塔提供电源，其中既有探测站房屋由既有4#箱变提供两路电源，还建货运员间休室、监控设备间及新建5座灯塔由既有3#箱变提供电源供电，同时对既有3#箱变和4#箱变低压柜进行改造，以满足电源接引的要求。本项目新增电力低压电缆3.1km，控制电缆1.2km，投光式灯塔（H=21.5m）5座。

⑥通信及信息工程
本工程通信主要由传输系统、视频监控系统、综合布线系统和通信线路组成，新增光缆敷设2.1条公里，新增视频监控4台。

传输系统：根据车辆专业需求，利用天道装卸场THDS探测站既有综合接入PTN设备，为THDS探测站内新设的TFDS探测设备提供FE口1个，利用既有传输通道接入丰台车辆段丰西动态检查运用车间。

视频监控系统：利用天道装卸场信号楼通信机械室既有NVR网络硬盘录像机和视频交换机，在新建卸车线作业场地设置视频采集点4台，采用1080P数字网络摄像机，安装于作业场地设置的投光灯塔上，通过12芯光缆接入装卸场信号楼通信机械室。摄像机由装卸场信号楼通信机械室既有UPS设备供电，视频存储时长不小于15天，并扩容既有硬盘录像机。

综合布线系统：在还建监控设备间设置综合布线系统，为语音和LAN提供信息布线，并预留管槽、桥架条件，包括将原有货运综合楼自动电话、计算机终端、打印机和信息机房设备搬迁至还建监控设备间。

通信线路：由还建监控设备间至天道装卸场信号楼直埋敷设24芯GYTAH58型单模充油光缆1条。由还建监控设备间至TDJDK0+165处货车装载视频现场设备直埋敷设12芯GYTAH58型单模充油光缆1条，提供货车装载视频数据业务通道。由还建监控设备间至装卸场既有消防泵房直埋敷设10对HYAT23型充油电缆1条，提供语音业务通道。

⑦车辆工程
在走行线设TFDS探测站1处（TDDK0+872），探测站房屋利用既有THDS探测站房屋。既有探测站房屋轴线尺寸为（长×宽）：3.9×3.3m，轴线面积为12.87m2，探测站内新增TFDS探测设备（自动识别型）1套。TFDS设备通信网络采用数字网络，探测信息传输至丰台车辆段丰西动态检查运用车间。
（4）设计运行列数和主要装卸物种
本项目为在现有堆卸场内新建一条全长1015m的铁路装卸专用线，主要装卸货种为焦炭。根据可行性研究报告行车量设计，项目设计货物列车3对/日，日到达车辆132辆；单车载重按70t计，年有效运输作业天数350天，设计运能完全可以满足年新增焦炭到达量约300万t的运输需求。
4、原辅料及能源消耗
表2-4  原辅料消耗情况一览表
序号

名称

单位

年用量

备注

1
水
t/a
1898

依托厂内现有供水管网

2
电
万kW·h/a
36
依托当地电网
3

液压油
t/a

0.2
17kg/桶，随用随买、厂内不储存，每年更换一次
4
润滑油

t/a
0.1
17kg/桶，随用随买、厂内不储存，每年更换一次
5
柴油
t/a
140
依托河北鑫达矿业集团有限公司加油城罐车转运至现场，实施现场直接加注作业；加注结束后运油罐车立即离场，项目场地无柴油储罐及暂存区域
5、机械设备

表2-5  机械设备一览表
序号

设备名称

单位

数量

备注

1
正面吊

台

3
依托现有设备，国三、国四、新能源各1台
2
TFDS 探测设备（自动识别型）
套

1

新增，含远程监控

3
UPS （HYB-8KVA4小时）
台

1

新增，应急后备电源
4
固定式远程射雾器（雾炮机）
台

7
新增，用于喷雾抑尘

6、公用工程
（1）给排水

项目用水依托厂区现有供水管网。

①抑尘用水

项目新增7台固定式远程射雾器（雾炮机）进行抑尘，根据估算，抑尘用水量为5m3/d（1825m3/a），均自然挥发。 

②生活用水

项目建成运营后，新增劳动定员10人，生活用水定额按20L/d·人计，生活用水量为0.2m3/d（73m3/a），污水产生系数取0.8，则生活污水产生量为0.16m3/d（58.4m3/a），厂区泼洒抑尘不外排。

（2）供电

本项目供电依托厂区现有供电系统，年新增耗电量约为30万kW·h。
7、占地及拆迁
本项目铁路专线在现有装卸场内建设，不涉及新增永久占地。拆迁主要为拆除100m现有边修线，料具间、货运综合楼（总建筑面积420m2），凿除混凝土5300m3。
8、土石方平衡
表2-6 工程土石方量一览表    单位：m3
类型

挖方

填方
借方
弃方
土石方
19847
253833
253833
19847


	总平面及现场布置
	项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，新增装卸线路经现有站间联络线接轨于沙河驿镇站。新增装卸线采取南北两侧铺面。拆除新增装卸线西侧部分现有边修线及其料具间、拆除既有货运综合楼，原地还建货运员间休室、监控设备间。新设TFDS探测站位于现有站间联络线北侧。项目分区明确，平面布局合理。工程总平面布置见附图2。

	施工方案
	1、总体施工方案
项目开工后先期进行还建货运员间休室、监控设备间、边修线道岔锁闭、邻近营业线硬隔离防护设施设置、既有硬化面破除和线路末端地基处理施工。硬隔离设置完成后进行电力迁改和路基土方施工，路基成型后进行站场附属工程、电力、通信及轨道专业工程施工，具体实施如下：
（1）施工前与专用线运营维护单位对接，对天道装卸场边修线既有37#道岔进行锁闭，既有37#道岔为50-9号道岔，型号为CZ2209，其直股进入边修线，曲股进入长大笨13道。开工前对既有37#道岔进行“钉直开曲”，采用钩锁器进行加锁，由运维单位电务专业配合确认联锁，现场确认道岔转换至曲股密贴位置，曲股进路正常、信号开放正常，直股无进路，锁闭可靠，并在岔后直股20m位置处设置移动停车牌，设专人每日对钩锁器和移动停车牌状态进行确认，做好巡查台账记录，并每日向运维单位相关负责人汇报当日设备状态。
（2）在装卸场既有线8道南侧坡脚外侧施作临时硬隔离，硬隔离距线路中心距离≥2.5m。硬隔离立柱采用50方钢管，立柱基础为C20混凝土基础，基础尺寸为0.4*0.4m，立柱间距为2m，立柱地面以上高度为2m，地下埋深为0.5m，每隔10m在硬隔离南侧设置拉线，防止栅栏异常情况侵入既有线。临时硬隔离施工时严格按照北京路局营业线施工管理实施细则的相关要求进行，并在现场配备“四员一长”做好施工盯控。
（3）硬隔离完成后，同步展开装卸场既有线8道南侧电力电缆迁改、料具间房屋拆除等施工。
（4）项目开工后优先实施线路末端地基处理和挡土墙施工，待电力电缆迁改完成后大面积展开路基土方施工，路基填筑完成后同步展开电力、通信线缆敷设、灯塔基础、线路两侧铺面、排水沟和轨道专业工程施工。
（5）待还建货运员间休室、监控设备间具备使用条件后，拆除既有房屋，并完成改建起点至既有房屋段的路基和轨道施工。
（6）最后完成电力、通信、车辆专业设备安装及调试，并进行收尾克缺。
2、建设周期与施工进度计划

计划开工日期：2026年10月20日，计划完工日期：2027年1月20日，总工期计划为3个月。

总体施工进度计划见下表。

表2-7  总体施工进度安排表
序号

阶段

具体措施

1

施工准备阶段
2026年10月10日～2026年10月19日，主要完成项目部建家、交桩、线路复测、复核技术资料、进场材料的试验以及组织机械设备、人员、材料进场等。
2

路基、房建工程施工阶段
2026年10月20日～2026年12月20日主要完成本标段路基、房建等相关工程，项目开工以后即可实施线路末端挡土墙及还建房屋施工。
3

四电、轨道工程施工阶段
2026年12月20日～2027年1月10日完成四电、轨道及站场附属工程。其中路基具备条件后立即展开四电基础施工及光电缆敷设，铺轨完成后进行信号室外设备安装，四电设备房屋装修完成后进行四电室内设备安装配线及光电缆引入。
4

验收克缺阶段
2027年1月10日开始，配合组织验收，竣工资料的整理、编制、验交等工作。


	其他
	无


三、生态环境现状、保护目标及评价标准
	生态环境现状
	1、主体功能区规划

（1）全国主体功能规划
根据《全国主体功能区划》，环渤海地区中京津冀地区被确定为优化开发区域，该区域功能定位为：三北地区重要的枢纽和出海通道，全国科技创新与技术研发基地，全国服务业、先进制造业、高新技术产业和战略性新兴产业基地，我国北方的经济中心。
（2）河北省主体功能区规划
根据《河北省主体功能区划》，优化开发区域包括燕山山前平原地区，包括唐山市路南区、路北区、开平区、古冶区、丰润区，滦县、遵化、迁安，该区功能定位为中国北方经济中心区的重要组成部分，我国开放合作的新高地，京津冀区域现代工业密集区、高新技术成果转化和先进装备制造业基地、河北省新型工业化基地。该区产业结构：促进与京津产业分工合作，增强唐山高新技术产业集聚和区域创新功能。以高端化、品牌化为方向，积极发展高加工度、高技术含量、高附加值产品，培育壮大战略性新兴产业，优化提升传统产业，大力发展先进装备制造业，做优做强钢铁产业、建材产业。

本项目位于唐山市迁安市，属于全国主体功能区划和河北省主体功能区划中的优化开发区域，因此符合全国及河北省主体功能区规划的功能定位。
2、环境功能规划

根据主管部门要求如下：区域环境空气为二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准；区域环境噪声执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；区域地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

3、大气环境现状
根据唐山市生态环境局发布的《2025年唐山市生态环境质量报告》显示，2025年全市优良天数289天，重度污染及以上天数3天，优良天数比例为79.2%。2025年全市空气质量综合指数3.98。本项目常规因子PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3引用《2025年唐山市生态环境质量报告》中迁安市环境空气质量数据。
表3-1   2025年迁安市环境空气质量浓度值情况表
污染物
年评价指标
评价标准（µg/m3）

现状浓度（µg/m3）
达标情况
SO2
年平均质量浓度
60

10
达标

NO2
年平均质量浓度
40

24
达标

PM10
年平均质量浓度
60
70
超标

PM2.5
年平均质量浓度
30
32
超标

CO
24h平均质量浓度
4000

1800
达标

O3
日最大8h平均质量浓度
160

164
超标

由上表可知，环境空气质量PM2.5、PM10、O3不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）二级标准过渡阶段浓度限值要求。项目所在区域环境空气质量不达标，属于不达标区。
4、地表水环境现状
根据《2025年唐山市生态环境质量报告》可知，全市共有地表水国、省考监测断面14个，其中国考监测断面12个，省考监测断面2个，分别布于滦河4个、还乡河2个、陡河2个、青龙河1个、蓟运河1个、煤河1个、淋河1个、黎河1个、沙河1个，2025年全市国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良（Ⅰ~Ⅲ）比例为92.86%，完成省达目标要求。

5、生态环境现状

项目位于天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，不新增占地。区域土地利用类型为仓储用地，根据调查，评价区无重点保护文物、名胜古迹等需要特殊保护的对象，无珍稀动植物资源、水源地、自然保护区等敏感区域。

（1）土地利用类型
本项目位于天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，不新增占地，区域土地利用类型为仓储用地。

（2）动物类型

该区域受人类干扰较大，野生动物种类较少，现有的野生动物多为一些常见的鸟类及啮齿类等，无国家、地方重点保护的珍稀濒危动物集中分布区。

（3）植被类型

本项目地处东部季风区暖温带半湿润地区，兼有华北、东北植物区系的植物种类，区域的植物区系组成相对比较丰富，植物区系类型以亚洲中部区系成分占主导地位，华北区系成分的影响尤其显著。地带性植被主要为农田植被。

6、声环境现状
项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)》（试行）要求。参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50m范围内无声环境保护目标。因此不需要进行环境噪声现状监测。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、现有工程环保手续情况

2019年2月，企业委托唐山立业工程技术咨询有限公司编制完成了《天道仓储物流（迁安）有限公司铁路专用线工程项目环境影响报告表》，2019年2月21日取的了原迁安市环境保护局出具的批复（迁环表[2019]11号）。项目分阶段建设，2024年一阶段集装箱卸车线、钢材装车线及配套工程建设完成，2025年8月完成了天道仓储物流港（迁安）有限公司铁路专用线工程项目（一阶段）自主验收。

企业已取得排污登记回执，登记编号：91130283MA08Y3C47U001X。

企业已编制突发环境事件应急预案并于2023年11月14日完成备案，备案编号：130283-2023-146-L。
2、现有工程建设情况
天道仓储物流港（迁安）有限公司既有天道装卸场设有长大笨及集装箱作业区，建设了集装箱卸车线、钢材装车线及配套工程，用于煤炭、焦炭、钢材的运输。具体建设内容为：集装箱卸车线2条、钢材装车线2条、站间联络线1条、牵出线1条、内燃机车机待线1条、电力机车机待线1条、回转线1条、边修线1条及危废间1座。该内容已在一阶段自主验收工作中完成验收
天道场既有散堆装货物作业区（兼到发场）设置到发线8条，其中重车到达线4条，空车出发线4条，有效长度均满足1050m；在到发场大里程端贯通式设置重车线2条、机车走行线1条及机车回转线1条，有效长度分别为1050m，1128m、1083m和60m；并在到发场大里程咽喉区外设二套三翻贯通式翻车机卸车系统。该部分建设内容已建设完成，目前正在组织验收。
企业现有工程近远期运量为矿石1670万吨，煤炭、焦炭850万吨、钢材387万吨。

3、现有工程污染物排放情况
（1）废气

根据《天道仓储物流港（迁安）有限公司铁路专用线工程项目（一阶段）验收检测》（德禹（验）字第202507008号），现有工程厂界无组织颗粒物浓度满足《钢铁工业大气污染物超低排放标准》（DB13/2169-2018）表5企业大气污染物无组织排放浓度限值要求。

（2）废水

废水为生活污水，厂区泼洒抑尘，不外排；抑尘用水自然挥发，不外排。

（3）噪声

根据《天道仓储物流港（迁安）有限公司铁路专用线工程项目（一阶段）验收检测》（德禹（验）字第202507008号）监测数据，北厂界噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求；东、西厂界噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求；南厂界紧邻其他厂区；铁路两侧噪声检测点昼间、夜间检测结果满足《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-90）及修改方案标准限值要求。
（4）固废

项目建设1座84m2的危废暂存间，现有工程产生的废润滑油、废液压油、废油桶暂存在危废间内，定期交由有资质单位处理；生活垃圾采用垃圾桶进行收集，收集后交环卫部门处理。日常养护过程线路杂物，集中收集后送环卫部门指定地点。养护更换的轨道集中收集后外售相关单位。产生的各类固体废物暂存、转移、最终处置均满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

4、与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
现有工程不存在原有污染和生态破坏问题。

5、与本项目的衔接关系
本项目运营期间调车衔接、机车待停、货物装卸及环保处置等工序均充分依托厂区现有成熟配套工程开展。项目依托设施主要包括：厂区既有站间联络线1150m、牵出线1050m、内燃机车机待线50m，同时依托厂区现有装卸设备储备，选取3台正面吊（国三、国四、新能源各1台）为本项目装卸作业服务；配套依托既有120m3雨水收集池、84m2危废暂存间，所有依托设施均已建成，设备工况稳定、线路状态良好，环保设施防渗、收集能力均满足现行规范及环保管理要求。现有工程危险废物废润滑油最大暂存量0.1t、废液压油0.2t、废油桶0.05t，实际最大使用面积10m2，剩余空间可容纳本项目新增危险废物。
项目新建装卸专用线与厂区现有铁路系统衔接顺畅，列车可通过厂区既有联络线、牵出线完成调车对位、进出转运，作业间隙机车可依托既有机待线临时停放避让。通过合理统筹新建装卸线与既有各线路作业时序、实施错峰调度，可有效避免作业交叉干扰，厂区现有铁路运输能力、装卸配套条件完全可覆盖本项目新增作业需求，不会对厂区现有运输、装卸秩序产生不利影响。

厂区现有正面吊设备储备充足，选取的3台设备可充分满足本项目货物装卸转运作业需求；既有雨水收集、危废暂存环保设施配套完善，可全面满足项目运营期雨水收集、固体废物规范贮存的环保要求，无需新增装卸设备及环保构筑物。综上，本项目新建工程与厂区现有工程衔接紧密、匹配度高，依托条件成熟、方案经济技术可行，运营保障可靠。

	生态环境保护目标
	项目位于企业既有装卸场内，不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、生态保护红线等生态敏感区，不涉及公益林、古树名木等珍稀保护植物。不跨越河流等地表水体，与地表水无联系。厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。

表3-2  环境保护目标一览表 
环境要素

名称

方位
保护内容
与既有装卸场边界距离
与专用线中心线距离
环境功能区

环境空气

刘台子村
NW
511人
67m
165m
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准过渡阶段
振动

《城市区域环境振动标准》（GB

10070-88）混合区、商业中心区

声环境

《声环境质量标准》（GB3096-

2008）2类区


	评价

标准
	1、环境质量标准

1.1、环境空气质量标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准过渡阶段标准。
表3-3 环境空气质量标准 
适应环境
污染因子
环境质量标准

取值时间
限值
单位
标准名称及类别
环境空气
PM10
年平均

60

μg/m3
《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准过渡阶段标准
日平均
120

PM2.5
年平均

30

日平均
60

CO
日平均
4000

1小时平均

10000
O3
日最大8小时平均

160

1小时平均

200

SO2
年平均

60

日平均
150

1小时平均

500

NO2
年平均

40

日平均
80

1小时平均

200

1.2声环境质量标准：

根据《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB12525-90），铁路边界系指距外侧轨道中心线30m处。根据环境保护部部长信箱“关于铁路专用线噪声检测及执行标准问题的回复（2021年5月4日）”，铁路专用线不属于铁路干线（交通干线），不执行4b，经调查，项目位于工业园区内，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准限值。

1.3振动环境标准
执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）工业集中区标准要求。
表3-4  振动环境质量标准       单位：dB
适用地带范围

昼间

夜间

标准名称

工业集中区
75
72
《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）

2、污染物排放标准

2.1、施工期

（1）噪声

噪声执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025），即昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A）。

（2）废气
执行《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1标准。

表3-5  施工期扬尘无组织排放标准一览表

控制项目

监测点浓度限值a（μg/m3）

达标判定依据（次/天）

PM10
80
≤2
a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时以150μg/m3计。
2.2、运营期

（1）噪声

噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），东、南、西侧区域执行3类标准：昼间65dB（A）、夜间55dB（A），北侧执行4类标准：昼间70dB（A）、夜间55dB（A）；新建装卸线边界执行《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB 12525-90）及修改方案表2限值：昼间70dB（A）、夜间60dB（A）。
（2）振动
铁路线运营期振动执行《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准：昼间75dB、夜间72dB。
（3）废气

颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2周界外浓度最高点1.0mg/m3要求。
（4）固废

本项目危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	其他
	根据《国务院关于印发“十四五”节能减排综合工作方案的通知》（国发〔2021〕33号），并结合该项目的污染源及污染物排放特征，将COD、NH3-N、SO2、NOx作为污染物总量控制因子。

该项目新增污染物排放总量为：

废气：SO2：0t/a、NOx：0t/a。

废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a
根据企业现有环保手续，现有工程主要污染物排放量为：

废气：SO2：0.015t/a、NOx：0.089t/a、颗粒物7.001t/a。

废水：COD：0t/a、氨氮：0t/
因此，项目建成后全厂污染物排放总量为：

SO2：0.015t/a、NOx：0.089t/a、颗粒物7.001t/a、COD：0t/a、氨氮：0t/a。


四、生态环境影响分析
	施工期生态环境影响分析
	1、工艺流程

（1）场地施工

拆除新建线路位置原有的混凝土地面、拆除现有边修线、料具间、货运综合楼。施工区场地的平整及碾压，基底处理，路基开挖和填筑。
（2）基础施工

铺设道砟和轨道，接触网立柱、电缆槽等路基相关工程施工。

（3）配套设施施工
铺面、货运员间休室、监控设备间等附属配套工程，场地清理、验收，最后交付使用。
[image: image1]期间主要产生废气、噪声、废水和固废等污染物。施工期基本工艺及污染物产生途径见下图。
图 4-1 施工期工艺流程及排污节点
2、施工期主要设备
表4-1 施工期设备配置情况一览表
序号
设备名称
单位
数量
备注
一、路基工程
1
挖掘机
台
3
PC200
2
自卸汽车
台
8
BL324
3
压路机
台
1
YZ20C
4
装载机
台
2
ZLC50
5
推土机
台
2
TY220
6
小型打夯机
台
4
HW-60
7
双轴水泥搅拌桩基
台
2
SJB-30
二、轨道工程
1
抓枕机
台
1
/
2
装载机
台
1
ZLC50
3
起道机
台
2
/
4
软轴捣固机
台
2
/
5
ND‑4手提式捣固镐
台
5
/
三、房建及附属工程
1
旋挖钻
台
1
徐工168F
2
插入振捣棒
台
6
ZX-50
3
平板振捣器
台
4
ZW1.5
4
钢筋切断机
台
2
GQ-40
5
钢筋弯曲机
台
2
WJ-40
6
闪光对焊机
台
4
UN-160
7
电渣压力焊
台
3
HYS630
8
交流电焊机
台
4
NX-500
9
木工电圆锯
个
3
MJ140
10
木工压刨
个
3
MB205
四、电力工程
1
汽车吊车
辆
1
/
2
切割机
台
3
800W
3
电焊机
台
3
DX-300
4
电动打磨机
个
3
/
5
挖掘机
台
1
80
6
滑轮
个
30
/
7
放线架
台
2
/
8
数字万用表
台
3
MF-140
9
长螺旋桩机
台
1
灯塔地基处理
五、通信及信息工程
1
光纤熔接机
台
1
FSM-50S
2
OTDR
台
1
/
3
驻波比测试仪
台
1
/
4
数字万用表
个
2
/
5
接地摇表
个
2
/
6
兆欧表
个
1
/
7
综合布线工具
套
1
/
8
压接钳
把
4
YQ-250
9
对讲机
台
24
建伍308
10
切割机
台
1
GYF-1400
11
焊枪
把
4
/
12
放线架
台
2
5T
六、施工期环保工程
1
洗车平台
座
1
配套沉淀池，采取混凝土防渗
2
移动雾炮
台
4
新能源
3
移动式焊烟净化器
台
8
/
4
洒水车
台
1
新能源
注：施工过程所有非道路机械均为国三以上排放标准或新能源机械；道路运输车辆均为国六排放标准或新能源车辆。
3、环境影响分析
（1）施工期废气
施工期使用的施工机械和运输车辆涉及使用柴油、汽油为能源，在使用过程中产生的尾气主要污染物为NOx、NMHC和CO等。属于无组织排放，具有流动性、间歇性。

施工过程中场地平整、土石方开挖、回填、建材运输及场地清理等工序会产生施工扬尘。同时施工过程中切割机、打磨机及各类焊机作业会产生金属烟尘，木工电圆锯、木工压刨作业会产生木屑粉尘，上述工序主要污染物均为颗粒物。施工扰动使地表植被及地表结构受损，裸露地表在风力作用下易产生扬尘，造成局部区域空气中颗粒物浓度升高。

（2）施工期废水
施工期用水主要为抑尘用水（喷雾、洒水）、车辆清洗用水及生活用水。

抑尘用水约2m3/d，均自然挥发，无废水产生及外排；车辆清洗用水经沉淀池沉淀后循环使用不外排，新水补充量约0.2m3/d，无废水产生及外排。

施工期废水仅涉及作业人员生活污水。施工场地不设宿舍、食堂和洗浴等设施，施工期高峰人数30人左右，每人每天生活用水量按10L计，则生活用水量为0.3m³/d，生活污水产生量以用水量80%计，生活污水产生量为0.24m³/d，直接泼洒抑尘。
（3）施工噪声
噪声源主要为施工机械和车辆，如运输车、推土机、装载机、振捣器等。
（4）固体废物
施工中产生的固体废物主要是废建筑垃圾、废钢筋、切割、焊接等机加工过程产生的废边角料、焊渣、焊条、移动式焊烟净化器收集的除尘灰、更换的滤材和施工人员生活垃圾，均为一般固体废物。项目废建筑垃圾送城市管理部门指定地点，废钢筋外售相关单位，切割、焊接等机加工过程产生的废边角料、焊渣、焊条，移动式焊烟净化器收集的除尘灰、更换的滤材均分类收集外售相关单位。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
（5）生态影响
项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，不新增占地。对生态的影响主要表现为建设施工过程中进行土石方开挖，会导致部分地表裸露，增加水土流失。

	运营期生态环境影响分析
	1、工艺流程

本项目在现有装卸场内新建专用装卸线，同步实施线路两硬化铺面工程，作为集装箱装卸作业平台，不新增集装箱起重装卸设备、不新增内燃调车机车，起重及调车作业均依托厂区现有设施；项目建成后新增焦炭接卸能力300万吨/年。

新建装卸线到达物料为焦炭，装载焦炭的列车由既有调车机自沙河驿站整列牵引至专用线，利用货场既有起重设备，在本项目新建装卸铺面区域完成集装箱卸车作业；卸车完毕后的空箱车辆，由既有调车机车牵出新建装卸线，返回接轨站。

焦炭规划采用铁路散改集密闭标准干货集装箱运输，不采用敞车运输。本项目仅涉及焦炭重车到达卸车作业，无重车发送作业，场内不开展焦炭开箱、倒装、堆存作业，无散货敞车装卸工艺，不存在散装货物裸露产生的风蚀扬尘、落差装卸扬尘，仅存在箱体表面附着浮尘的少量无组织散逸。采取喷雾抑尘措施，在新增装卸线北侧设置7台固定式远程射雾器（雾炮机），集装箱吊装作业时段同步开启抑尘，最大限度降低浮尘逸散风险。

项目运营期需对新建装卸专用线开展常态化日常养护工作，主要包括线路日常巡查、轨道清洁清扫、扣件紧固、轨道及轨枕状态检查、道床清理、硬化铺面维护等常规保养作业，无大型轨道拆除、大修、机械维修等作业内容。线路日常养护过程会间歇性产生少量一般固体废物，主要包括线路杂物、养护更换的轨道构件。
此过程主要产排污节点为：集装箱吊装废气、机车尾气；列车运行产生的噪声和振动：线路杂物；废轨道构件。

2、环境影响分析

（1）废气

营运过程中主要废气污染物是集装箱吊装废气、机车尾气。

①集装箱吊装废气
本项目装卸对象为完整密闭集装箱，吊装作业仅改变集装箱空间位置，不扰动集装箱内部物料。吊装过程即便有极少量逸散物，仅为集装箱箱体外部在前期运输途中附着的沉降浮尘，该部分浮尘产生于集装箱的上游流转环节，不属于本项目新增生产活动生成的污染物。本次环评仅识别该环境影响，要求企业在新增装卸线北侧设置7台固定式远程射雾器（雾炮机），集装箱吊装作业时段同步开启抑尘，最大限度降低浮尘逸散风险，不对其进行源强定量核算。

②机车尾气
本项目不新增调车机车，调车作业依托厂区现有DF7型调车机车完成。项目投运后新增焦炭接卸能力300万t/a，场内调车作业量相应增加。
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本项目采用内燃机车污染物排放量系数法进行计算，计算公式如下：

式中：

•W—内燃调车机车年燃油消耗量，t/a；•G—机车单列牵引质量，取5000 t；

•E—单列内燃机车单位能耗，20 kg/（10⁴t·km）（参考工矿企业货场取送车作业能耗统计，区别于编组站高甩挂工况）；

•L—调车机车单次作业平均走行距离，取1.3 km（含驶入新建1015 m装卸线、对位调整的场内走行里程）；

•N—年作业列次：年新增运量3000000 t，每列牵引5000 t，N=3600列/a；

•Qi—第i种污染物年排放量（t/a）；

•Ki—内燃机车污染物排放系数，取自《交通运输类环境影响评价》（环境保护部环境工程评估中心编）：烟尘15.2 g/kg-燃油、SO2 3.2 g/kg-燃油、NOx 19.0g/kg-燃油。

综上述计算，新增耗油量为7.8t/a，机车尾气颗粒物排放量为0.119t/a、二氧化硫排放量为0.025t/a、氮氧化物排放量为0.148t/a。

内燃机车属于移动源，其污染物排放量相对较少，目前对于内燃调机运行产生的尾气尚无好的治理措施，主要通过加强机车性能的维护和提高燃油效率来减少污染物排放量。同时排放废气为线性流动污染，行驶路线短且两侧区域开阔，空气扩散条件好，有利于污染物扩散，对周边环境空气质量影响较小。

（2）废水

本项目建成运营后新增劳动定员10人，生活污水产生量为0.16m3/d（58.4m3/a），厂区泼洒抑尘；抑尘用水均自然挥发。

（3）噪声

项目运营期主要噪声源来自铁路运行噪声。参照《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》（铁计[2010]44号）普通货物列车噪声源强的参考值，具体见下表。

表4-2 列车噪声源强

速度（km/h）
30

40

50

60

70

80

源强（dB（A））
75.0

76.7

78.2

79.5

80.8

81.9

项目为铁路专用线工程，列车进入专用线后实际运行速度小于30km/h，铁路边界噪声值满足《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB12525-90）及修改方案新建铁路边界表2限值要求，对周围声环境影响很小。

（4）振动
运营期铁路振动主要来源于列车运行，由列车运行过程中轮轨挤压所产生，与轨道结构、列车运行速度、车种、轴重等因素直接相关，项目车流量较小，运营期铁路振动与车流量关系不大。

参照下表《铁路建设项目环境影响评价噪声振动源强取值和治理原则指导意见（2010年修订稿）》（铁计[2010]44号）普通货物列车振动源强的参考值。
表4-3 列车振动源强
速度（km/h）
50
60
70
80
源强（dB）
78.5

79.0

79.5

80

项目为铁路专用线工程，列车进入专用线后速度小于30km/h，项目列车运行产生的振动较小，满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）相关标准要求，对周边环境影响很小。
（5）固体废物

项目新增劳动定员10人，按每人每日产生垃圾量0.5kg计算，项目产生生活垃圾量为5kg/d（1.825t/a），生活垃圾采用垃圾桶进行收集，集中收集后送环卫部门指定地点。日常养护过程线路杂物主要为废纸等遗弃物，产生量较少，约0.01t/a，集中收集后送环卫部门指定地点。养护更换的轨道约0.1t/a，集中收集后外售相关单位。检修过程中产生废润滑油、废液压油、废油桶暂存于现有危废暂存间内，定期交有资质单位处理。

表4-4  危险废物汇总表   单位：t/a

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量

产生工序

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油
HW08

900-214-08

0.02t/a

设备运行、维护

液态

矿物油

矿物油

1年

T，I

暂存于现有危废暂存间内，定期交有资质单位处理
2

废液压油

HW08
900-218-08 
0.16t/a
液态
T，I
3

废油桶

HW08

900-249-08
0.03t/a

固态

T/In

注：项目运营期依托使用现有正面吊，委托具有相应资质的维护站对车辆进行维修，因此本项目不涉及废铅酸蓄电池（HW31 900-052-31）的产生及储存。
（5）土壤、地下水

①污染途径
通过工程分析可知，废润滑油、废液压油、废油桶暂存于现有危废间，委托有危废资质单位处置，可能涉及危废间泄漏垂直入渗污染土壤和地下水。厂内调车机燃料采用柴油，厂内不设置柴油储存设施，但调车机机载柴油一旦发生泄漏，可经垂直入渗途径污染土壤及地下水。
表4-5  土壤、地下水环境影响及影响因子识别表
污染源

节点

污染途径

全部污染物指标

特征因子

备注

废润滑油、废液压油、废油桶

危废间
垂直入渗

石油类
石油类

非正常工况

柴油

调车机机载
垂直入渗

石油类

石油类

非正常工况

②防控措施
针对项目可能发生的土壤和地下水污染，防控措施采取“源头控制、过程防控”相结合的方式。

a.源头控制：现有危废暂存间为重点防渗区，采用混凝土+高密度聚乙烯防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s，周围设置有导流沟。严格地面防渗管理，防止物料渗入地下，污染土壤和地下水。加强机车设备日常维护保养，定期对机载油箱、输油管线、密封部位开展检查检修，消除跑冒滴漏隐患。
b.过程防控：建立完善的检修制度，定期检查设备、防渗情况，防止泄漏事故发生。

③结论

项目建成后通过采取相应措施能够满足对土壤和地下水保护的要求，对土壤和地下水影响较小，在可接受范围内。

（6）环境风险

①风险物质识别：本项目涉及的风险物质主要为危废间废润滑油、废液压油、废油桶、调车机机载柴油。项目涉及环境风险物质情况见下表。

表4-6  涉及环境风险物质情况一览表

序号

危险物品名称

状态

储存方式

最大储量qn/t

临界量Qn/t

Q

1
废润滑油
液体
桶装
0.02
100
0.0002
2

废液压油

液体
桶装
0.16
100
0.0016
3
废油桶
固体
密闭储存
0.03
100
0.0003
4
柴油

液体
机载

7.14
2500
0.002856
合计
0.004956
注：调车机最大机载油量8500L（7.14t），本项目以最不利情况计算。
上述表格计算可知，本项目风险物质Q＜1，仅需进行简单分析。

②可能的影响途径

a.火灾后果分析：发生该类事故对外环境的影响主要表现为辐射热以及燃烧废气的排放，根据同类项目类别，发生火灾事故时，对场界外影响较小。

b.液体物质泄漏：废润滑油、废液压油可能存在泄漏风险，危废间采用防渗措施，定期检查，厂内调车机车机载油箱内柴油存在意外泄漏风险，机车主要在硬化的厂区轨道区域行驶停靠，通过加强机车日常检修维护，减少油路、油箱破损泄漏概率。综合来看，项目对土壤及地下水造成环境风险可能性较小。

③环境风险防范措施

a.根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）及《河北省生态环境厅关于优化企事业单位突发环境事件应急预案备案的指导意见（试行）》（冀环应急〔2025〕26号）规定和要求，建设单位应在项目投入生产或使用前到所在地主管部门进行备案。

b.控制环境风险物质储量，在满足生产情况下减少储存量，降低环境风险。

c.配备必要的灭火物资、器材。

d.建立健全危废暂存间定期巡查制度，发现问题及时处理和解决。

（7）生态环境影响
本项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，对生态环境影响较小。   

	选址选线环境合理性分析
	项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内，不新增用地，所属地类为仓储用地。根据河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）出具的关于本项目意见，项目符合河北迁安经济开发区产业发展。项目四周为现有装卸场、到发线及配套工业设施，最近环境敏感目标为北侧约165m处刘台子村，距离相对较远，项目不属于干线铁路，行车频次低，在落实噪声、废气等污染防治措施的前提下，对周边敏感点环境影响有限。项目选址选线不涉及国家、省、市规定的重点文物保护单位、风景名胜区、革命历史古迹、集中式水源地、生态保护红线、基本农田、各类自然保护地等敏感区域，从环境保护角度分析，选址选线合理。


五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环境保护措施
	1、施工期废气
（1）施工扬尘
施工过程中场地平整、土石方开挖、回填、建材运输及场地清理等工序会产生施工扬尘。施工严格按照国家环境保护总局颁布的《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T 393-2007）、《唐山市住房和城乡建设局关于进一步强化建筑工地扬尘治理有关措施的通知》（唐住建发[2018]44号）以及《2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点的通知》（冀建质安函〔2025〕99号）要求、《河北省大气污染防治条例》中第二十二条：“排放散发粉尘和有毒有害气体的粉煤灰、煤杆石等固体废物，应当采取综合利用、覆土”要求、《唐山市大气污染防治若干规定》中第十一条“运输渣土、砂石、建筑垃圾等易产生扬尘污染物料的车辆应当密闭并按照规定路线行驶，物料不得沿途散落或者飞扬”的要求，采取如下防尘和抑尘措施：

①在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人名称、联系电话、举报电话等。

②施工现场连续设置硬质围挡，围挡应坚固、美观，严禁围挡不严或敞开式施工。

③施工现场出入口和场内施工道路、材料加工堆放区必须采用混凝土硬化或用硬质砌块铺设，硬化后的地面应清扫整洁无浮土、积土，严禁使用其他软质材料铺设。

④施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

⑤施工现场集中堆放的土方和裸露场地必须采取覆盖、固化或绿化等防尘措施，严禁裸露。

⑥拆除建筑物、构筑物时，四周必须使用围挡封闭施工，并采取喷淋、洒水等降尘措施，严禁敞开式拆除。

⑦基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷淋等降尘措施。

⑧施工现场易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或严密覆盖，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施，余料及时回收。

⑨施工现场必须使用商品混凝土、预拌砂浆，严禁现场搅拌。

⑩施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或遮盖严密，严禁使用未办理相关手续的渣土等运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。

⑪建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用垂直升降机械清运，严禁凌空抛掷和焚烧垃圾。

⑫施工现场的建筑垃圾必须设置垃圾存放点，集中堆放并严密覆盖，及时清运。生活垃圾应用封闭式容器存放，日产日清，严禁随意丢弃。

⑬施工现场必须建立洒水清扫抑尘制度，配备洒水设备。重污染天气时相应增加洒水频次。

⑭建筑工程主体外侧脚手架及临边防护栏杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

⑮遇有4级以上大风或重污染天气预警时，必须采取扬尘防治应急措施，严禁土方开挖、土方回填、房屋拆除、材料切割、喷涂或其他有可能产生扬尘的作业。

⑯组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段的扬尘防治工作。

⑰根据《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T 2935-2019）要求，项目在施工区域围栏范围内车辆进出口处设置扬尘监测点位1个，采样口距离任何反射面应大于3.5m。

在采取以上污染防治措施后，施工期扬尘将得到有效抑制，对施工扬尘的控制效率>70%，施工场地边界无组织粉尘排放浓度小于80μg/m³，能够满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）无组织颗粒物排放浓度限值要求。综上所述，施工过程中产生的废气对周边环境影响很小。

（2）切割、焊接等机加工过程废气
施工过程中切割机、打磨机及各类焊机、木工电圆锯、木工压刨作业会产生颗粒物。为有效控制机加工废气影响，施工过程对各类焊接、切割等产污点位配套采用移动式焊烟净化器进行收集、净化处理。经采取上述治理措施后，机加工工序颗粒物排放浓度较低，对周边区域空气环境影响较小。
（3）施工机械、运输车辆尾气
施工期使用的施工机械和运输车辆涉及使用柴油、汽油为能源，为了降低燃油废气对周围环境敏感目标造成的影响，施工机械、运输车辆应及时进行维护，使用合格燃料，严禁使用劣质燃油。尾气对环境空气影响较小，随着施工期的结束影响随之消失。

2、施工期废水
抑尘用水自然挥发，车辆清洗用水循环使用，废水仅涉及生活污水。生活污水产生量较小、浓度较低，可直接用于泼洒道路抑尘，对环境影响不大。
3、施工噪声

为最大限度避免和减轻施工噪声对周围环境的影响，提出如下要求： 
①建设单位应要求施工单位使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应有专人对其进行保养维护，施工单位应对现场使用设备的人员进 行培训，严格按操作规范使用各类机械。②在不影响施工情况下将强噪声设备设施移至场址中部距离居民点相对较远的地方，同时对相对固定的机械设备尽量采取入棚操作。 ③运载建筑材料及建筑垃圾的车辆要选择合适的时间、路线进行运输，运输车辆行驶路线尽量避开居民点和环境敏感点。④严格控制施工时间，根据不同季节正常休息时间，合理安排施工计划，尽可能避开昼夜和午休时间（22：00-06：00，12：00-14：00）动用高噪声设备，以免产生扰民现象。 ⑤严格操作流程，降低人为噪声。 
采取以上措施后，项目噪声对周围环境影响较小，且随施工结束而结束。
4、固体废物

施工中产生的固体废物主要是废建筑垃圾、废钢筋、切割、焊接等机加工过程产生的废边角料、焊渣、焊条、移动式焊烟净化器收集的除尘灰、更换的滤材和施工人员生活垃圾，均为一般固体废物。项目废建筑垃圾送城市管理部门指定地点，废钢筋外售相关单位，切割、焊接等机加工过程产生的废边角料、焊渣、焊条，移动式焊烟净化器收集的除尘灰、更换的滤材均分类收集外售相关单位。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。

5、生态环境

生态保护、恢复及补偿措施如下： ①强化生态环境保护意识。 ②对项目所在区域的土壤与植被采取保护与恢复措施。 ③对项目建设中引起的水土侵蚀制定相关的防治对策。④科学施工，严格管理，采用先进技术，提高工效，缩短工期以尽早结束施工过程，减少施工期对环境造成的影响。 

 

	运营期生态环境保护措施
	1、运营期废气
集装箱装卸过程颗粒物，采取喷雾抑尘措施，项目在新增装卸线北侧设置7台固定式远程射雾器（雾炮机），设备静风工况下有效喷雾射程约50‑60m，可水平回转、俯仰调节，集装箱吊装作业时段同步开启抑尘，降低集装箱吊装过程浮尘逸散风险。

内燃调机及时维护保养，使用符合质量标准的柴油，减少车辆尾气排放。

采取上述措施后，可减少对环境空气影响。无组织颗粒物排放可满足要求。
2、运营期废水

项目抑尘用水自然挥发，生活污水厂区泼洒抑尘，无废水外排，不会对地表水产生影响。

3、运营期噪声

项目为铁路专用线，进入专用线前，列车速度降低，日常加强对车辆和轨道的维护，定期打磨轨道、镟轮。通过采取以上措施，项目铁路边界噪声满足《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB12525-90）及修改方案新建铁路边界限值要求。

4、运营期振动

轨道条件和运营管理等因素直接关系到铁路振动源强的大小，从这些方面采取改进措施，可根本上减轻铁路振动对周围环境的影响。 
项目专用线轨道均采用50kg/m、25m/节标准长度钢轨；扣件采用弹条Ⅰ型扣件；轨枕采用新Ⅱ型钢筋混凝土轨枕，按1440根/km配置；道床采用Ⅰ级碎石道砟，单层道床。日常加强对车辆和轨道的维护，定期打磨轨道、镟轮。通过采取以上措施，区域振动满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）相关标准要求。

5、固体废物
生活垃圾采用垃圾桶进行收集，集中收集后送环卫部门指定地点；运营期日常养护过程线路杂物主要为废纸等遗弃物，集中收集后送环卫部门指定地点；养护更换的轨道集中收集后外售相关单位。
废润滑油、废液压油、废油桶暂存现有危废暂存间（84m2）内，定期交由有资质单位处理。危废间采用混凝土+高密度聚乙烯防渗，渗透系数小于1×10-10cm/s，周围设置有导流沟，可满足储存要求，依托可行。

	其他
	1、环境效益分析
现状焦炭运输采用铁路和公路运输。项目建成后，新增到达焦炭300万t/a，即可减少区域公路运输300万t/a，按汽车运量40t/辆·次计算，可减少汽车运输7.5万辆次/a。根据估算，可减排非甲烷总烃1.55t/a，氮氧化物66.65t/a，二氧化硫3.6t/a，颗粒物135.5t/a。因此，项目建成后能够改善环境质量，环境效益明显。

2、环境管理与监测计划
（1）环境管理
①机构设置
企业的环境保护管理机构是我国环境管理的最基层组织，完善的企业环境管理体系是贯彻执行我国环境保护各项法规、政策的组织保障，其任务是对项目生产过程进行有效的监控，及时掌握和了解各污染治理设施与控制措施执行的效果，及时反馈生产部门，保证环保设施的稳定、高效运行及各种污染物达标排放。因此，公司设置专门的环保机构，机构中设置主抓环保工作的负责人一名，并设专职环保技术管理员。
②机构职责
环境管理机构负责项目建设期与运营期的环境管理与环境监测工作，主要职责：A、贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受行业主管部门、环境保护局的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作。B、制定和实施环境监测方案，负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。C、在项目建设阶段负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实项目的环境保护“三同时”制度。D、监督污染物总量排放及达标情况，确保污染物排放达到国家排放标准和总量控制指标。E、参与环保设施竣工验收工作。F、负责对职工环保宣传教育工作及检查、监督各岗位环保制度的执行情况。G、领导并组织环境监测工作，建立污染源与监测档案、环境管理台账，定期向主管部门及环保部门上报监测报表。
（2）监测计划
为了解项目建设对环境的影响及区域环境质量变化趋势，应建立污染源及污染物监测技术资料分类档案，为环境管理和环境治理提供必要的参考依据，项目监测计划见下表。
表5-1  环境监测计划一览表
监测类别

监测点位

监测项目

监测频次

废气

厂界外1m

颗粒物

1次/年

噪声

厂界外1m

Leq（A）
1次/季

振动
铁路连接线中心线外30m处*
（VLzmax）
1次/季
注：*若现有8条线未完成验收投入运行以此点位进行监测，若现有8条线完成验收投入运行以全厂为准。

	环保投资
	项目主要污染防治措施及环保投资见下表。

表5-2  主要污染防治措施及环保投资
类型
排放源

污染物

防治措施

标准

环保投资（万元）

大气污染物

集装箱吊装废气

颗粒物

在新增装卸线北侧设置7台固定式远程射雾器（雾炮机），集装箱吊装作业时段同步开启抑尘
《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2周界外浓度最高点1.0mg/m3
35

水污染物

生活污水

SS

厂区泼洒抑尘

-

固体废物

员工生活

生活垃圾

集中收集后送环卫部门指定地点
-

0.1
日常养护
线路杂物
集中收集后送环卫部门指定地点
-
0.1
更换的轨道

集中收集后外售相关单位
-
0.1
设备维护
废润滑油、废液压油、废油桶
暂存于现有危废暂存间，定期交有资质单位处理

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）
2

环境振动

列车运行

Z振级

定期打磨轨道、镟轮

《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）
3

噪声

列车运行

A 声
级
进入专用线前，列车速度降低
新建装卸线边界执行《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB12525-90）及修改方案表2限值；东、南、西厂界执行《工业企业厂界环境噪声
排放标准》
（GB12348-2008）3 类标准，北厂界执行 4
类标准
-

合   计

占总投资1%

40.3




六、生态环境保护措施监督检查清单
	项目
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	科学施工、严格管理
	—
	—
	—

	水生生态
	—
	—
	—
	—

	地表水环境
	—
	—
	—
	—

	地下水及土壤环境
	—
	—
	—
	—

	声环境
	选用低噪声设备、控制施工时间
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	控制列车速度，定期打磨轨道、镟轮
	《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB12525-90）修改方案表2标准

	振动
	—
	—
	定期打磨轨道、镟轮
	《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）

	大气环境
	施工现场封闭、道路硬化、车辆冲洗、施工材料覆盖、焊烟净化除尘、洒水抑尘
	《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）
	在新增装卸线北侧设置7台固定式远程射雾器（雾炮机），集装箱吊装作业时段同步开启抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）表2中的无组织排放监控浓度限值：1.0mg/m3

	固体废物
	废建筑垃圾送城市管理部门指定地点，废钢筋外售相关单位，切割、焊接等机加工过程产生的废边角料、焊渣、焊条，移动式焊烟净化器收集的除尘灰、更换的滤材均分类收集外售相关单位。生活垃圾收集后由环卫部门统一处理。
	合理处置
	生活垃圾集中收集后送环卫部门指定地点
	是否按要求落实

	
	
	
	日常养护过程线路杂物集中收集后送环卫部门指定地点
	是否按要求落实

	
	
	
	养护更换的轨道集中收集后外售相关单位
	是否按要求落实

	
	
	
	废润滑油、废液压油及废油桶暂存现有危废间内，定期交有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	电磁环境
	—
	—
	—
	—

	环境风险
	—
	—
	废润滑油、废液压油及废油桶存现有危废间内，定期交有资质单位处置。危废间属于重点防渗区，按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）关于防渗要求处理，防渗层渗透系数≤1×10-10cm/s。加强机车设备日常维护保养，定期对机载油箱、输油管线、密封部位开展检查检修，消除跑冒滴漏隐患
	是否按要求落实

	环境监测
	施工期场区设置废气监测点位监测施工扬尘
	《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）《扬尘在线监测系统建设及运行技术规范》（DB13/T2935-2019）
	厂界噪声：1次/季
厂界颗粒物：1次/年
铁路连接线中心线外30m处振动：1次/季
	是否按要求落实

	其他
	委托环境监理开展施工全过程监理，监督各项环保、生态保护措施落实，收集监理日志、影像、整改记录、监理总结等资料，建设单位归档留存，用于竣工环保验收
	—
	落实施工期环境监理，监理资料齐全归档，监理发现的环境问题全部整改完毕；制定初期雨水管理制度、台账记录，收集处置措施落实到位
	是否按要求落实


七、结论
	天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线改扩建项目符合国家产业政策要求，选址合理。 项目在建设和运营过程中对产生的废水、废气、固废、噪声、振动等均采取了合理有效的防 治措施，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前的大气、水、声、振动环境质量的现有功能；项目具有良好的经济效益、社会效益和环境效益。因此，在切实落实 本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。
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