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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	配套破碎站及固废资源综合利用项目

	项目代码
	2504-130283-89--01-194268

	建设单位联系人
	邓佳明
	联系方式
	

	建设地点
	迁安市蔡园镇刘湾子村

	地理坐标
	东经(118度35分53.851秒)，北纬(39度51分44.117秒)

	国民经济

行业类别
	C0801铁矿采选
	建设项目行业类别
	六、黑色金属采选业08-铁矿采选081

	建设性质
	(新建(迁建)

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批(核准/

备案)部门(选填)
	迁安市行政审批局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	迁行审投资备字[2025]061号

	总投资(万元)
	50
	环保投资（万元）
	10

	环保投资占比(%)
	20
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	(否

(是    
	用地(用海)

面积(m2)
	不新增占地（7000m2）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无




严格落实环境影响评价制度，涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新(改、扩)建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏、防遗撒等土壤
	污染防治具体措施。落实土壤和地下水污染防治要求。

	本项目采取分区防渗措施，对土壤和地下水影响可接受

	符合

	
	固体废物

	加强固体废物、危险化学品生态环境风险防控，构建危险废物、医疗废物收集处置管理体系，全面推动废旧物资和可再生资源循环利用，减少固体废物对环境的污染。

	本项目固体废物全部合理处置

	符合



	根据上表分析，本项目符合《唐山市生态环境保护“十四五”规划》中的相关要求。

八、与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》中“黑色金属矿采选与加工行业绩效引领性指标”的符合性分析

项目与《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》中“黑色金属矿采选与加工行业绩效引领性指标(参照执行)”的符合性分析见下表1-20。
表1-20    与（黑色金属矿采选与加工行业绩效引领性指标）符合性分析表

引领性指标
黑色金属矿采选与加工
拟建项目情况
符合性
能源类型
生产工业锅炉采用电、天然气、净化后煤气等能源
项目不设锅炉
符合
污染治
理技术
1.除尘采用覆膜滤袋、滤筒等高效除尘技术（设计除尘效率不低于 99%）；
2.NOx治理采用低氮燃烧、SNCR/SCR 等适宜技术（不含电炉）。
1、项目不设置除尘器；
2、项目不涉及NOx排放
符合
无组织
排放
管控
1.选厂
(1)破碎、筛分、干选、辊磨等设备全部置于封闭厂房内。
(2)除尘器出灰口应采取密闭措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等密闭措施收集、存放和运输；
(3)车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无明显积尘，车间无可见粉尘；原辅材料及产品分区有序摆放。
2.物料储存
（1）储存铁精粉等易产生扬尘的粉状或者粒状物料的，应当采取入棚、入仓的方式封闭储存。
（2）粉状物料中湿料等可采用防风抑尘网和喷淋措施。
（3）遮盖块状物料的防尘网，网目密度不得少于800目/100cm2；遮盖粒状、粉状物料和裸露地面等的防尘网，网目密度不得少于2000目/100cm2。
3. 物料运输
厂区内永久道路应硬化，保持清洁，湿式清扫，路面无明显可见积尘；其它道路平整压实，并采取定期洒水清扫等抑尘措施。
4.洗车平台
料场出口处（厂区出入口）安装运输车辆侧向全覆盖式强制喷淋清洗设施，地面至少设置一排花式喷射喷头。喷淋设施应充分考虑冷冻期结冰问题，合理优化地面基础设计，洗车平台应低于地面（呈斜坡状）；清洗完成后车辆应在洗车槽内短暂停留，避免因车身带水过多造成道路湿滑和冬季积水结冰等安全隐患；冲洗介质可使用温水、添加防冻物质等有效防冻措施；冲洗水循环利用，不外排
1.生产工艺过程
(1)项目设置密闭车间；
(2)项目设置除尘器，用于处理破碎产生的颗粒物；
(3)车间环境整洁，地面、墙面及设备顶部无明显积尘，车间无可见粉尘。
2.物料储存
项目设立封闭的上料车间，并采取喷雾抑尘措施；
3.物料运输
厂区内道路均硬化，保持清洁，湿式清扫，路面无明显可见积尘，并采取定期洒水清扫等抑尘措施
4.洗车平台
项目入料车间外新建一座洗车平台，用于清洗车轮。
符合
排放
限值
1.颗粒物有组织排放浓度不超过 10mg/m3；
2.颗粒无组织排放浓度不高于 1mg/m3
项目无组织颗粒物排放浓度不高于1mg/m3
符合
监测监
控水平
1.生产加工区破碎筛分车间附近布设空气质量监测微站，监测PM10；
2.污染治理设施安装分表计电设施；
3.料场出入口安装高清视频监控设施，视频监控系统数据保存 6 个月以上；
1、企业在生产车间附近布设空气质量监测微站，监测PM10；
2、项目区出入口安装高清视频监控设施，视频监控系统数据保存6个月以上。
符合
环境管
理水平
环保档案：
1.环评批复文件和竣工环保验收文件或环境现状评估备案证明；
2.国家版排污许可证及季度、年度执行报告或固定污染源排污登记表及回执；
3.环境管理制度（包括但不限于岗位责任制度、定期巡查维护制度、环保奖惩考核制度、环境信息公开等）；
4.废气治理设施运行管理规程；
5.一年内废气监测报告（符合排污许可证监测项目及频次要求）。
项目严格按照环保档案进行管理及存档
符合
台账记录：
1.生产设施运行管理信息（生产时间、运行负荷、产品产量等）；
2.废气污染治理设施运行管理信息；
3.监测记录信息（主要污染排放口废气排放记录或第三方检测报告等）；
4.主要原辅材料消耗记录；
以上记录至少需保存一年。
项目严格按照生产、检测、原辅料进行台账管理
符合
人员配置：设置环保部门，配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
公司设置环保部门并配备专职环保人员，并具备相应的环境管理能力。
符合
运输
方式
1.物料公路运输全部使用达到国五及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）或新能源车辆；
2.厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准（含燃气)或使用新能源车辆；
3.厂内非道路移动机械达到国三及以上排放标准，其中3吨及以下叉车全部采用纯电能源。鼓励使用纯电动等新能源机械。
1、现有选厂物料公路运输全部使用达到国六及以上排放标准重型载货车辆（含燃气）；
2、项目厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准；
3、项目厂内非道路移动机械达到国四及以上排放标准。
符合
运输
监管
参照《重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南》建立门禁系统和电子台账
项目建成后将按照重污染天气重点行业移动源应急管理技术指南建立门禁系统和电子台账
符合
综上所述，项目符合《河北省十一个行业重污染天气应急减排措施制定技术指南》中“黑色金属矿采选与加工行业绩效引领性指标”要求。


	


二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来及建设必要性
迁安市正兴泰工贸有限公司硕德铁矿为迁安市正兴泰工贸有限公司子公司。设有铁选厂一座，年处理铁矿石100万吨。年产铁精粉28万吨。迁安市正兴泰工贸有限公司硕德铁矿于2021取得环评批复，批复文号：迁行审环评〔2021〕15号，于2024年7月完成一期工程自主验收。年处理铁矿石30万吨。
迁安市正兴泰工贸有限公司为迁安市刘湾子铁矿开采有限公司股东之一，根据市场需求，为减少下游选厂（迁安市正兴泰工贸有限公司硕德铁矿）工序能耗，迁安市正兴泰工贸有限公司投资50万元建设迁安市正兴泰工贸有限公司配套破碎站及固废资源综合利用项目，项目建成后年破碎铁矿石100万吨。后续设计中，根据市场和工艺要求，经过破碎后磁选后的废石已满足作为道路石砟的要求，因此项目仅建设破碎铁矿石生产线，年破碎铁矿石100万吨。固废生产线不再建设。
根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律、法规规定，该项目应进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，项目属于六、黑色金属采选业08-铁矿采选081；项目仅为破碎，由此确定本项目应编制环境影响报告表。迁安市正兴泰工贸有限公司委托我公司承担其环境影响评价工作。接受委托后，我公司技术人员在现场踏勘、监测和资料收集等基础上，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》（试行）及其它有关文件要求，编制了该项目的环境影响报告表。

2、项目建设内容及项目组成

项目位于迁安市正兴泰工贸有限公司院内，占地7000m2，建筑面积2445m2，利用原有空地，不新增占地。项目主要建设矿石破碎生产线1条，主要包括给料机、破碎机、天车等。项目建成达产后，年破碎铁矿石100万吨。

项目组成一览表见表2-1。

表2-1  项目组成一览表

工程
类别
项目名称
建设内容
主体
工程
矿石破碎生产线
主要建设1225㎡粗碎车间一座，400㎡中碎车间一座，450㎡转运车间一座，360㎡上料车间一座。

建设矿石破碎生产线一条，主要包括给料机、破碎机等，年破碎铁矿石100万吨，
辅助
工程
原料堆存
项目不设原料库，来料直接送入至给料机中
成品堆存
项目不设成品库，铁矿石产品进入到中转仓，一部分（30万t/a）通过汽车运输至上料车间，通过皮带输送至硕德铁矿选厂，一部分（70万t/a）通过汽车直接拉走外售
洗车平台
上料车间与转运料仓之间新建一座洗车平台。
办公
生活
生活办公
租赁硕德选厂办公室
公用
工程
供水
依托硕德选厂现有厂区自备井提供
供电
厂区变压器
供热
车间不需供暖，办公室冬季采暖使用空调
环保
工程
废气

①上料口设置三面围挡，顶部设置集气装置，废气引入1#脉冲式布袋除尘器处理，经过排气筒P1外排

②颚式破碎机破碎产生的废气经过一台风量24000m³/h的1#脉冲式布袋除尘器处理后，经过排气筒P1外排

③中碎料仓、圆锥式破碎机产生的废气经过一台风量41500m³/h的2#脉冲式布袋除尘器处理后，经过排气筒P2外排

④转运料仓皮带落料点及卸料废气经过收集后，通过1台风量为16000m³/h的3#脉冲式布袋除尘器处理后，经过排气筒P3外排

⑤上料车间采取封闭库房及喷雾抑尘措施

⑥皮带输送设置密闭的皮带通廊
废水
生活盥洗污水用于泼洒场地，不外排
项目转运车间与上料车间中间新建一座洗车平台，用于清洗转运车辆的车轮，洗车废水经沉淀池沉淀后回用。
噪声
采取基础减震、厂房隔声等措施
一般
固废
除尘灰
项目除尘灰为一般固体废物，收集后外售
洗车平台
沉泥
项目沉泥为一般固体废物，收集后外售
生活垃圾
生活垃圾交环卫部门清运
除尘器废布袋
更换时厂家回收
危险废物
废润滑油、废液压油、废油桶、废铅蓄电池
暂存于新建10m2危废间，交有资质单位处置。危废间进行重点防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s。同时按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求设置危险废物警示标识、防渗工程及管理台账等
防渗
生产车间采取地面硬化。洗车平台沉淀水池做防渗措施。
依托工程
供水
依托硕德铁矿厂区现有供水水井，取水证编号：B130283G2023-1745，取水许可量20万m³/年。有效期2024年1月1日至2028年12月31日，迁安市正兴泰工贸有限公司硕德铁矿全部工程建成后用水17.14万m³/年，剩余2.86万m³/年，能够满足项目需求（1395m³/a）。
2、主要产品及产能

项目年破碎铁矿石100万吨。主要产品为铁矿石。

表2-2  项目产品方案一览表
序号
产品名称
产品产量（万吨/a）
备注
1
矿石
100
品位约为20%，含水率8%，粒径10mm-30mm
3、主要生产单元

项目主要生产单元及主要建构筑物具体见表2-3。

表2-3  项目主要建筑物一览表

序号
名称
面积（㎡）
高度（m）
结构形式
备注

1

粗碎车间
1225
16
混凝土基础墙+钢结构

新建，包含入料棚
2

中碎车间
400
16
混凝土基础墙+钢结构

新建

3
转运车间
450
17
混凝土基础墙+钢结构

新建

4
上料车间
360
17
混凝土基础墙+钢结构

新建

5
危废间
10
6
砖混结构
新建
合计
2445
4、主要工艺

项目主要生产工艺为将矿石破碎。
5、主要生产设施及设施参数

主要生产设施及设施参数见下表。

表2-4  主要生产设备一览表

序号

名称

规格型号

功率

单位

数量

生成能力（t/h）

1

颚式破碎机

CJM160

315

台

1

150t/h

2

圆锥破碎机

RCM70

400

台

1

150t/h

3

给料机

-

45

台

9

4
皮带
-
条
6
5
厂内运输车辆
-
辆
2
采用新能源汽车
6
洒水车
-
辆
1
采用新能源汽车
7
装载机
-
辆
1
采用国五排放标准汽车并进行环保登记
8
单梁起重机

LD5T-10.5M

-
台
1
9
电动单梁起重机

LDST-6.5M H-9M A4

-
台
1
10
双梁桥式起重机

QD25IST-10.5M H-12M A5

-
台
2
6、主要原辅材料及燃料

项目原料材料及能源消耗一览表见下表。

表2-5   主要原辅材料及能源消耗一览表
序号
材料名称
合计用量（t/a）
备注
1
铁矿石

1000000
品位约为20%，含水率约8%。粒径300mm-900mm，来源于刘湾子铁矿，通过刘湾子铁矿自卸车运输至项目上料口，运输距离约为100m
2
水

1509
厂区自备水井

3
润滑油

0.1

外购，25kg/桶
4
液压油

0.1
外购，25kg/桶
5
电

368.32万kW·h

周边供电电网

7、水平衡

（1）给水
本项目营运期间，项目用水为抑尘用水、车辆清洗用水及员工生活用水；废水主要为车辆清洗废水及生活污水。
抑尘用水

项目入料棚及上料车间设置喷雾抑尘措施，用水量约为10m³/d。
2）车辆冲洗用水
根据项目需求，项目新建洗车平台对运输车辆进行清洗；根据建设单位提供资料，

洗车用水按80L/（辆·次）计算，运输车辆次数为20000次/a，则洗车用水为5.33m3/d，其中损失量按10%计算，损失量为0.53m³/d，则补水量0.53m3/d。

车辆出入口清洗平台设置沟渠等车辆清洗废水收集系统，将收集的车辆清洗废水经过沉淀处理后循环使用。
3）生活用水
项目劳动定员为10人，根据《河北省用水定额》（DB13/T5450.3-2021）和企业实际用水情况，生活用水量按50L/人/d计算，则生活用水量为0.5m³/d。
（2）排水
员工生活污水产生量按用水量的80%计算，员工生活污水产生量为0.4m³/d，生活污水水质简单、数量小，泼洒场地抑尘不外排。洗车废水经过沉淀后循环利用不外排。项目水平衡图见图2-1。
表2-6    项目给排水平衡      单位：m³/d

用水单元
总用水量
新鲜水量
回用水量
损耗量
废水产生量
排放去向
车间抑尘用水
4
4
0
4
0
蒸发
车辆冲洗用水
5.33
0.53
4.8
0.53
4.8
经过沉淀后回用
员工生活用水
0.5
0.5
0
0.1
0.4
泼洒地面抑尘
合计
9.83
5.03
4.8
4.63
5.2
—
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图2-1    项目水平衡图    单位：m³/d

8、劳动定员及工作制度

项目劳动定员10人，工作制度实行三班工作制，每班工作8小时，年工作300天。
9、厂区平面布置

项目是在满足生产工艺流程的前提下，考虑运输、安全等要求，按各种设施不同功能进行分区和组合，项目平面布局合理。具体布置情况见厂区平面布置图（附图2）。

	工艺流程和产排污环节
	一、施工期生产工艺流程

本工程施工内容主要为平整施工场地、基础建设、建筑施工及设备安装工作，项目使用商品混凝土，不设搅拌站。对环境的影响主要表现为：施工过程产生的扬尘、施工废水、施工噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。项目施工工艺流程及产排污节点详见图5。
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图2-2   施工期工艺流程及产排污节点图

运营期工艺流程

(1)原料的装卸、储存
项目铁矿石由刘湾子铁矿的汽车运输至项目入料棚内。
排污节点：项目铁矿石卸料产生的颗粒物（G1）。项目原料运输车辆车斗采用苫布苫盖，苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15cm；粗碎车间入料棚三面围挡，顶部设置喷雾装置，原料卸料时喷雾抑尘。入料棚出入口为自动感应门，作业时处于全封闭状态。
(2)上料
原料通过运输汽车直接卸料至入料口，物料进入料口下方皮带机，由密闭皮带机送入破碎机中。
排污节点：上料过程产生的颗粒物（G2），设备运行时产生的噪声。项目入料口设置三面围挡入料棚，顶部设置集气装置，废气引入1#脉冲式布袋除尘器处理，通过排气筒P1外排。
（3）破碎

项目矿石进入到颚式破碎机中进行一级破碎。破碎后的物料进入到中碎料仓中，物料再由中碎料仓通过皮带运输进入到圆锥破碎机进行二次破碎。

排污节点：一级破碎工序产生的颗粒物（G3），中碎料仓上料下料产生的颗粒物（G4），二级破碎工序产生的颗粒物（G5），设备运行时产生的噪声（N2、N3）。一次破碎产生的颗粒物引入1#脉冲式布袋除尘器处理，通过排气筒P1外排。中碎料仓上料下料产生的颗粒物及二级破碎产生的颗粒物引入2#脉冲式布袋除尘器处理，通过排气筒P2外排。
（5）转运

项目物料经过破碎后，通过密闭皮带通廊进入到转运料仓，项目设置两个料仓。料仓下方设置卸料口，物料通过卸料口卸料至运输汽车内。
一部分矿石（30万t/a）通过运输汽车经过称重送进入到上料车间。一部分矿石（70万t/a）通过运输汽车经过称重后直接拉走外售。
排污节点：卸料产生的颗粒物（G6），设备运行时产生的噪声（N2、N3）。卸料产生的颗粒物引入3#脉冲式布袋除尘器处理，通过排气筒P3外排。
（6）卸料
精矿运输汽车进入到入料车间内，直接卸料至半地下料仓，项目入料车间共设置4座半地下料仓，料仓底部共设置8台给料机，由给料机将物料送至皮带上，物料通过皮带送至硕德选厂筛分车间。
排污节点：卸料产生的颗粒物（G7），设备运行时产生的噪声（N6）。
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图2-3  生产工艺流程及排污节点图

表2-7  项目主要污染工序一览表

污染类型

污染工序

污染物

排放特征

治理措施

废气

上料G1、G2
颗粒物

连续

入料棚三面围挡，废气经过集气罩收集后送1#脉冲式布袋除尘器，处理风量为24000m³/h，处理后通过排气筒P1外排
一级破碎G3
颗粒物

连续

中碎料仓G4
颗粒物

连续

2#脉冲式布袋除尘器，处理风量为41500m³/h，处理后通过排气筒P2外排

二级破碎G5
颗粒物

连续

转运料仓G6
颗粒物

连续

3#脉冲式布袋除尘器，处理风量为16000m³/h，处理后通过排气筒P3外排
上料车间G7
颗粒物

连续

封闭厂房+喷雾抑尘

道路运输
颗粒物
连续
道路硬化+洒水抑尘

噪声

设备运转噪声

Leq(A)

连续

基础建筑+厂房隔声
固废

除尘系统
除尘灰
连续

密闭卸灰，袋装送至选厂工序

设备维护

废润滑油、废油桶、废液压油
间断

暂存于危废间，交有资质单位处置

洗车平台
沉泥

间断

作为原料利用。
装载机、洒水车、运输车辆
废铅蓄电池
间断
暂存于危废间，交有资质单位处置


	与项目有关的原有环境污染问题
	项目利用原有空地，不新增占地，无原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状评价

(1)空气质量达标区判定

按照《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定：“根据国家或地方生态环境主管部门公开发布的城市环境空气质量达标情况，判断项目所在区域是否属于达标区”。项目所在区域为迁安市，根据唐山市生态环境局公开发布的《2025年唐山市生态环境状况公报》，项目所在区域迁安市基本污染物环境质量现状评价结果见表3-1。

表3-1 区域空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

现状浓度(μg/m³)

标准值(μg/m³)

占标率(%)

达标情况

SO2
年平均质量浓度

11

60

18.3

达标

NO2
年平均质量浓度

25

40

62.5

达标

PM10
年平均质量浓度

70

60
100

超标
PM2.5
年平均质量浓度

33

30
94.3

超标
CO(mg/m³)

95%百分位数日平均

1.6

4

40

达标

O3
90%百分位数8h平均浓度

178

160

111.3

超标

由上表可知，迁安市2024年区域空气质量现状评价因子SO2年平均质量浓度、NO2年平均质量浓度、PM10年平均质量浓度、PM2.5年平均质量浓度和CO百分位数日平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中过渡阶段浓度限值中二级标准要求，O3百分位数8h平均浓度超标。

综上判定，项目所在区域为不达标区。

(2)其他污染物环境质量现状

本项目位于迁安市蔡园镇刘湾子村，TSP环境质量现状引用《河北迁安经济开发区总体发展规划2023年环境影响现状跟踪项目》监测报告，监测点位为新庄村，位于项目东南侧2590m，监测时间为2024年4月19日-26日。监测点位、监测时间满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》要求。具体数据如下表3-2。

表3-2  环境空气质量现状评价结果 

监测因子

监测点

标准值(μg/m3)

浓度范围(μg/m3)

最大浓度占标率%

达标情况

24小时平均浓度

TSP

新庄村

300
152-251
83.67
超标
由上表可知，TSP满足《环境空气质量标准》(GB3095-2026)中标准限值中二级标准要求。

2、地表水环境

根据《2024年唐山市生态环境状况公报》，国、省考核9条河流、2个湖库的14个断面优良(Ⅰ-Ⅲ类)比例为85.71%，水质良好。项目附近距离较近的地表水系为沙河，距离项目1km。

项目洗车废水循环利用，不外排；员工生活污水泼洒抑尘。本项目无废水直接排入附近的地表水。

3、声环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。项目位于迁安市蔡园镇刘湾子村，项目周围50m内无声环境保护目标，无需进行声环境质量现状监测。

4、生态环境

本项目位于迁安市蔡园镇刘湾子村，项目利用现有厂区用地，不新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、土壤、地下水环境

本项目采取了有效的防渗防漏措施，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南(污染影响类)》，可不开展土壤和地下水环境质量现状监测。

6、电磁辐射

拟建项目不涉及新建或改建、扩建电磁辐射类项目，不开展电磁辐射现状监测。

	环境

保护

目标
	大气环境：项目位于迁安市蔡园镇刘湾子村，位于刘湾子村西南方向860m处，项目周边500m范围内无大气环境保护目标，距离项目最近的环境保护目标为项目东南侧580m的小杨庄村。

(2)声环境：项目厂界外50m范围内无声环境保护目标

(3)生态环境

项目位于迁安市蔡园镇刘湾子村，500m范围内无生态环境保护目标。




	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气

(1)施工期

施工期扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》(DB13/2934-2019)表1中颗粒物无组织排放监控浓度限值。

表3-3  扬尘排放浓度限值

控制项目

监测点浓度限值a(μg/m3)
达标判定依据(次/天)
PM10
80

≤2

a指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县(市、区)PM10小时平均浓度的差值。当县(市、区)PM10小时平均浓度值大于150μg/m3时，以150μg/m3计。
(2)运行期：

运营期项目有组织颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6排放限值要求，具体标准值见表3-4。
表3-4  企业污染物排放浓度限值
污染物名称
限值（mg/m³）
污染物排放监控位置
颗粒物
10
车间或生产设施排气筒
项目无组织颗粒物排放执行《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7无组织排放浓度限值。具体标准值见表3-5。
表3-5  颗粒物无组织排放浓度限值
污染物名称
无组织排放源
限值（mg/m³）
颗粒物
厂界
1.0
2、噪声

施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)相关标准：昼间：70dB(A)，夜间：55dB(A)。

营运期噪声四厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，其标准值如下：

2类标准：昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。
3、固废

一般固体废物执行《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》(HJ1200-2021)中相关规定。
危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关规定。



	总量

控制

指标
	根据国家总量控制相关要求，结合厂址区域环境质量现状，外排污染物特征，确定污染物排放总量控制因子为：COD、氨氮、SO2、NOx为规定的考核指标。

根据项目特点，项目主要污染物总量控制指标如下：

废气：SO2:0t/a、NOx：0t/a；

废水：COD：0t/a、氨氮：0t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工期环境保护措施
	1、施工扬尘防治措施：

废气主要为平整施工场地、堆放建筑材料、进出车辆、搬运水泥等过程中产生的扬尘。为降低扬尘产生量，参照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）和《关于印发<2025年房屋建筑和市政工程施工扬尘污染防治工作要点〉的通知》（冀建质安函〔2025〕99号），评价要求施工时采取如下措施：

（1）在施工现场出入口明显位置设置扬尘防治公示牌，内容包括：建设、施工、监理及监管等单位名称、扬尘防治负责人的名称、联系电话、举报电话等。

（2)施工现场必须封闭围挡（高2.5m），严禁围挡不严或敞开式施工。

（3）施工前，施工现场出入口和场内主要道路必须混凝土硬化，严禁使用其他软质材料铺设。

（4）施工现场出入口配备车辆冲洗池装置，设置排水、泥浆沉淀池等设施，建立冲洗制度，并设专人管理，严禁车辆带泥上路。

（5）施工现场出入口、加工区和主作业区等处必须安装视频监控系统，对施工扬尘实时监控。

（6）施工现场集中堆放的土方和闲置场地必须覆盖、固化或绿化，严禁裸露。

（7）基坑开挖作业过程中，四周应采取洒水、喷雾等降尘措施。

（8）物料和裸露地块进行无死角苫盖，苫网目数达到800目以上。

（9）施工现场使用商品混凝土，现场不设混凝土搅拌站。施工现场的粉料和其他易飞扬的细颗粒建筑材料必须密闭存放或覆盖，严禁露天放置。

（10）施工现场运送土方、渣土的车辆必须封闭或苫布遮盖，严禁沿路遗撒。

（11）建筑物内应保持干净整洁，清扫垃圾时要洒水抑尘，施工层建筑垃圾必须采用封闭式管道或装袋用升降机械清运，严禁凌空抛掷或焚烧垃圾。

（12）施工现场必须设置垃圾存放点，集中堆放并覆盖，及时清运，严禁随意丢弃，根据总体布置尽量回填于低凹处，注意土石方挖填平衡，多余弃土及时清运。严禁敞开式长时间堆放废弃物。

（13）施工场地采用洒水车洒水降尘措施，施工道路应保持平整，设立施工道路养护、维修、清扫专职人员，保持道路清洁、运行状态良好。

（14）建筑工程主体外侧脚手架及临边防护挡杆必须使用符合标准的密目式安全网封闭施工，并保持整洁、牢固、无破损。

（15）遇有4级以上大风或重度污染天气时，必须采取扬尘应急措施，严禁土方开挖、土方回填等。

（16）必须组织相关单位做好工程外管网及绿化施工阶段扬尘防治工作。

（17）施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置。

（18）根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019），施工现场安装空气质量检测仪。

（19）项目施工场地占地面积7000m2，占地面积S大于5000m2，根据《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）要求，施工场地应设置1个扬尘监测点。

采取以上措施后，可有效的控制施工扬尘，扬尘排放浓度满足《施工场地扬尘排放标准》（DB13/2934-2019）表1中：扬尘排放浓度限值80ug/m³。（指监测点PM10小时平均浓度实测值与同时段所属县（市、区））PM10小时平均浓度的差值。当县（市、区）PM10小时平均浓度值大于150ug/m³时，以150ug/m³计。况且施工扬尘造成的影响仅是短期的、局部的，施工结束后将自然消失，施工期产生的颗粒物不会对当地环境质量造成影响。

采取上述措施后，颗粒物浓度能实现达标排放，不会对环境空气造成明显的影响。

2.水环境影响分析

项目施工期间将产生一定量的施工人员生活杂用污水，同时还产生施工设备冲洗废水，就地泼洒抑尘，不外排。施工人员产生的少量生活杂用污水就地泼洒抑尘，不外排。因此，施工废水不会对区域水环境产生污染影响。

3.声环境影响分析

(1)噪声源强
施工期噪声包括各种建筑机械和运输车辆噪声。
建筑机械作业产生的噪声值较大，根据《建筑声学设计手册》(中国建筑工业出版社)并经过类比分析得到主要噪声源及源强见下表。
表4-1施工期主要施工机械噪声表
机械设备名称

测点距施工机械距离(m)

最大声级LAleq(dB(A))

电锤

5

86
液压破碎锤

5

86
挖掘机

5

84
振捣器

5

85

装载机

5
85

汽车

5

75

推土机

5

86

(2)噪声影响预测
按能量叠加法预测施工期施工机械满负荷运行状态下噪声影响。

①预测模型

施工期的各种施工机械噪声多为点源。点声源衰减模式为：
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式中：

LA(r)——距声源r处的A声级

LA(r0)——距声源r0处的A声级

ΔL——其它衰减作用减小的噪声级

声级叠加模式为：
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式中：

Leq——预测点的总等效A声级

LAi——第i个噪声源在预测点产生的A声级

LAX——预测点的现状值

②距声源不同距离处噪声预测值

施工场地噪声在不同距离处的预测结果见下表。

表4-2    距声源不同距离处的噪声预测值
施工阶段
施工机械
源强
距声源不同距离处的噪声值dB(A)
20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

250m

拆除
电锤
86
74.0
67.9
64.4
61.9
60.0
56.5
54.0
52.0
液压破碎锤
86
74.0
67.9
64.4
61.9
60.0
56.5
54.0
52.0
土石方
装载机
85
73.0
66.9
63.4
60.9
59.0
55.5
53.0
51.0
挖掘机
84
72.0
65.9
62.4
59.9
58.0
54.5
52.0
50.0
推土机
85
73.0
66.9
63.4
60.9
59.0
55.5
53.0
51.0
汽车
75
63.0
56.9
53.4
50.9
49.0
45.5
43.0
41.0
结构
振捣器
85
73.0
66.9
63.4
60.9
59.0
55.5
53.0
51.0
由上表可看出，在不采取措施仅距离衰减情况下，在距离噪声源40m处昼间能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》要求，200m处能达到夜间标准要求。
为控制施工噪声对周围声环境的影响，应采取以下措施：
(1)从声源上控制噪声，与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，施工单位要设专人对设备进行定期保养和维护，要求工作人员严格按操作规范使用各类机械；
(2)合理安排施工时间；
(3)利用距离衰减措施，在不影响施工情况下将强噪声设备尽量分散布置使用；
(4)施工场所车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；
(5)建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理、施工企业也应对施工噪声进行自律、文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。
采取以上措施以后，可有效控制施工噪声对周围声环境的影响，施工场界噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2025)要求。
4.固体废物影响分析

施工期间产生的固体废物主要为施工产生的弃土、建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。对不同的固体废物应合理分类、收集并合法处置。对施工弃土应尽可能的利用，如用于绿化表土。建筑垃圾和生活垃圾由环卫部门定期清运，统一处置。固体废物全部妥善处置，因此，不会对周围环境产生明显影响。

5.施工期环境管理

(1)环境管理机构

施工期的环境管理应由建设单位、施工单位负责，组建环境管理机构，并由地方环境主管部门负责监督。

主要内容包括：依照国家环境保护法律、法规，对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期的检查；督促建设单位、施工单位采取相应的污染防治措施，整改措施，以减轻对环境的污染。

(2)主要职责

①贯彻执行环境保护法律、法规和标准；根据国家有关施工管理条例和施工操作规范，制定施工环保管理条例，为施工单位的施工活动提出指导性要求，同时派专人监督施工单位对条例的执行情况。

②对施工中可能产生污染的环节进行规范管理，定期或不定期检查；检查施工期环境保护设施运行情况。

③推广应用施工环境保护先进技术。

④组织开展必要的环境保护专业技能培训，提高施工人员的环境保护意识。

⑤听取环保部门和周围居民对施工中环保方面的意见，以便进一步加强文明施工和管理。

	运营
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措施
	1、废气

项目入料棚三面围挡，生产车间密闭，产生的废气经过集气罩收集后引入布袋除尘器进行处理，通过排气筒外排。
表4-3   项目废气污染物情况一览表

产排污环节
污染物种类
产生量（t/a）
产生浓度（mg/m³）
排放形式
治理措施
是否为可行技术
排放量（t/a）
排放速率（kg/h）
排放浓度（mg/m³）
上料、一级破碎
颗粒物
300
868.
有组织
入料棚三面围挡，废气经过集气罩收集后送1#脉冲式布袋除尘器，处理风量为24000m³/h，处理后通过排气筒P1外排
是
1.425
0.198
8.25
中碎料仓、二级破碎
颗粒物
250
397
有组织
2#脉冲式布袋除尘器，处理风量为41500m³/h，处理后通过排气筒P2外排
是
1.188
0.165
3.97
转运料仓
颗粒物

100
412
有组织

3#脉冲式布袋除尘器，处理风量为16000m³/h，处理后通过排气筒P3外排

是

0.475
0.066
4.12
粗破车间
颗粒物

7.5
/
无组织

封闭厂房+喷雾抑尘

是

0.75
0.104
/
中碎车间
颗粒物

14
/
无组织

封闭厂房+喷雾抑尘

是

0.625
0.087
/
转运车间
颗粒物

2.5
/
无组织

封闭厂房+喷雾抑尘

是

0.25
0.035
/
上料车间
颗粒物

/
/
无组织

封闭厂房+喷雾抑尘
是

0.052
0
-/
运输道路
颗粒物

/

/

无组织

道路硬化+洒水抑尘
0.948
/
合计
5.713
表4-4  项目废气排放口情况一览表

排气筒编号

高度

内径

温度

类型

地理坐标

排放标准

监测点位

监测因子

监测频次

P1

20m

0.8m

20℃

有组织

北纬：40.0459257°；东经：118.5207075°

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6（颗粒物:10mg/m³）

排气筒出口

颗粒物

1次/年

P2

20m

1.0m

20℃

有组织

北纬：40.0457575°；东经：118.520654°

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6（颗粒物:10mg/m³）

排气筒出口

颗粒物

1次/年

P3

20m

0.6m

20℃

有组织

北纬：40.0457745°；东经：118.52045°

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6（颗粒物:10mg/m³）

排气筒出口

颗粒物

1次/年

根据《工业污染源核算》（毛应淮.中国环境科学出版社.2007）及类比同行业污染源，①粗破工序（一级破碎）颗粒物产生量为0.2kg/t矿石；中破工序（二级破碎）颗粒物产生量为0.25kg/t矿石；细破工序（三级破碎）颗粒物产生量为0.5kg/t矿石；②受料仓上料、给料机给料颗粒物产生量为原料量的0.01%。各工序物料的处理量见表4-5。

表4-5    项目污染物源强核算表

工序
物料进入量（万吨/a）
产生系数（kg/t）

颗粒物产生量（t/a）

喷淋抑尘效率（%）

除尘器收集量（t/a）

除尘器分配风量（m³/h）

除尘器编号

给料

100

0.1

100

50

95

7000

1#除尘器

粗破

100

0.2

200

50

190

15000

1#除尘器

中破

100

0.25

250

50

237.5
41500

2#除尘器

料仓入料及卸料

100

0.2

100

50

95
16000

3#除尘器

合计

项目给料机、破碎机均置于封闭厂房内，产尘点均设置集气罩并采取喷淋设施，由管道并联收集废气后，通过引风机分别引入1#、2#、3#高效脉冲布袋除尘器，分别通过20m高排气筒P1、P2、P3排放。

除尘器的设计风量参照唐山市人民政府关于对采石场实施环境保护专项整治行动的通知》（唐政[2013]128号）中“采石场环境保护专项整治标准”第八条“单台破碎、筛分设备的除尘设计风量按大于12000m³/h计算”。

项目1#除尘器用于处理入料及粗破产生的颗粒物。1#除尘器设计风量为24000m³/h，其中入料工序分配风量为6000m³/h，粗破破碎工序分配风量为18000m³/h，项目2#除尘器用于处理中破产生的颗粒物，2#除尘器设计风量为41500m³/h。项目除尘器设计风量均满足需求。
项目产尘点均设置喷淋抑尘，喷淋抑尘效率取50%，则1#除尘器处理的产污点颗粒物产生量为300t/a，集气罩收集效率为95%，颗粒物收集量为142.5t/a，高效脉冲布袋除尘器除尘效率大于99%，经计算，处理后颗粒物排放量为0.713t/a，年工作时间为7200h。则排放速率为0.198kg/h，排放浓度为8.25mg/m³。满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值10mg/m³的要求。

2#除尘器处理的产污点颗粒物产生量为250t/a，集气罩收集效率为95%，颗粒物收集量为118.8t/a，高效脉冲布袋除尘器除尘效率大于99%，经计算，处理后颗粒物排放量为1.188t/a，年工作时间为7200h。则排放速率为0.165kg/h，排放浓度为3.97mg/m³。满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值10mg/m³的要求。

3#除尘器处理的产污点颗粒物产生量约为50t/a。集气罩收集效率为95%，颗粒物收集量为47.5t/a，高效脉冲布袋除尘器除尘效率大于99%，经计算，处理后颗粒物排放量为0.475t/a，年工作时间为7200h。则排放速率为0.066kg/h，排放浓度为4.12mg/m³。满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6大气污染物特别排放限值10mg/m³的要求。

无组织废气

①集气罩未收集的颗粒物

集气罩未收集的颗粒物车间无组织排放，产生量为16.25t/a，项目采取封闭车间及喷雾综合抑尘效率取90%计算，则无组织颗粒物排放量1.625t/a。

②上料车间颗粒物

项目精矿由汽车运输至上料车间，卸料至地下料仓。由地下料仓下方的给料机送入皮带。产尘点主要为汽车卸料时产生的颗粒物。
物料装卸及堆存过程颗粒物产生量根据《关于发布<排放源统计调查产排污核算方法和系数手册>的公告》（生态环境部2021年第24号公告)中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》计算方法进行计算。

A.颗粒物产生量核算公式：

P=ZCy+FCy=｛Nc×D×(a/b)+2×Ef×S｝×10-3：

式中：P—指颗粒物产生量（单位：t)；

ZCy—指装卸扬尘产生量（单位：吨)；

FCy—指风蚀扬尘产生量（单位：吨)；

Nc—指年物料运载车次（单位：车)；

D—指单车平均运载量（单位：吨/车)；

（a/b)—指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨)，a指各省风速概化系数，取值0.0010。b指物料含水率概化系数。

Ef—指堆场风蚀扬尘概化系数（单位：千克/平方米)，项目物粉堆存于封闭库房内，均属于静小风模式，封闭库房内平均风速取0.5m/s，低于阈值摩擦风速，因此，取值0。

S—指堆场占地面积（单位：平方米)。

本项目参数取值及计算结果如下表4-6。

表4-6    参数取值及计算结果表

类别

a

b

运输车辆载重（D)t/车

装卸次数（Nc)

P(t)

上料车间
0.001
0.0064
20
15000
19.868
B.颗粒物排放量核算公式：

Uc=P×(1-Cm)×(1-Tm)

式中：P—指颗粒物产生量（单位：吨)；

Uc—指颗粒物排放量（单位：吨)；

Cm—指颗粒物控制措施控制效率（单位：%)，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4，本项目库房均采取的粉尘控制措施为喷雾抑尘，控制效率74%。

Tm—指堆场类型控制效率（单位：%)，根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录5，物料在封闭的库房内堆存，控制效率取值99%。

表4-7    粉尘控制措施控制效率

序号

控制措施

控制效率

1

洒水

74%

2

围挡

60%

3

化学剂

88%

4

编织覆盖

86%

5

出入车辆冲洗

78%

表4-8   堆场类型控制效率

序号

堆场类型

控制效率

1

敞开式

0%

2

密闭式

99%

3

半敞开式

60%

表4-9    堆场扬尘排放量

堆场物料

P(t)

Cm(%)

Tm(%)

Uc(t/a)

上料车间
78.125
74
99
0.052
合计

0.052
经计算，库房无组织颗粒物排放量合计0.052t/a。

2)车辆运输

车辆运输产生的颗粒物参照环境保护部关于发布《大气可吸入颗粒物一次源排放清单编制技术指南（试行)》等5项技术指南的公告（公告2014年第92号)中《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中的堆场扬尘源排放量计算方法进行计算。项目车辆运输道路为混凝土道路，采用铺装道路计算公式。

运输道路扬尘排放系数计算公式如下：

[image: image9.png]Ep = k; x (sL)% x (WD x (1 -1p)



……公式(6)

式中：

Epi——铺装道路扬尘中颗粒物排放系数，g/km。

ki——产生的扬尘中颗粒物的粒度乘数，其取值见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表5，取ki=3.23g/km。

sL——道路积尘负荷，参考《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007)中附录C道路积尘负荷限定标准参考值中支路参考值，取sL=4.0g/m2。

W——平均车重，取W=50t。

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，取值见《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》中表6，取η=66%。

根据上述公式及相关参数，计算项目运输道路颗粒物排放系数。

表4-10    运输道路扬尘排放系数计算参数及结果

项目

ki(g/km)

sL(g/m2)

W(t)

η(%)

Epi(g/km)

取值

3.23
4
50
66
209.655 
通过上述公式计算，项目运输道路扬尘排放系数为209.655g/km。

运输道路粉尘排放总量计算公式如下：
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……公式(7)

式中：

Wpi——道路扬尘源中颗粒物的总排放量，t/a。

Epi——道路扬尘源中颗粒物平均排放系数，g/(km·辆)。

LR——道路长度，km。

NR——一定时期内车辆在该段道路上的平均车流量，辆/a。

nr——不起尘天数，项目年工作300d，按最不利情况计算，取nr=35。

根据上述公式及相关参数，计算项目运输道路起尘量见表4-11。

表4-11   运输道路起尘量

项目

Epi(g/km)

LR(km)

NR(辆/a)

nr(d)

Wpi(t/a)

矿石运输

209.655 

0.1
10000
35
0.190 
石砟运输

209.655 
0.4
10000
35
0.758 
合计

—

—

—

—

0.948
根据上述计算，项目运输道路全部硬化、洒水抑尘、定期清扫等措施，洒水次数不少于2次，可有效减小运输道路颗粒物的无组织排放，抑尘效率≥66%。采取上述降尘措施后，项目运输道路颗粒物排放量为0.948t/a。

(4)非正常工况
非正常工况指生产过程中开停车、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放及污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本项目非正常工况主要考虑除尘器布袋破损，造成除尘效率降低，从而造成污染物排放量增加的情况，一般布袋除尘器破损除尘效率会降低，按照0%除尘效率考虑，非正常工况污染物排放情况如下：
表4-12  非正常工况污染物排放
污染源
正常工况
非正常工况
风量(m³/h)
效率(%)
排放速率(kg/h)
风量(m³/h)
效率(%)
排放速率(kg/h)
P1
24000
99
0.198
24000
0

82.5
（5）排放量核算
表4-13  大气污染物有组织排放量核算表
序号
污染物
核算排放浓度/（mg/m³）
核算排放速率/（kg/h）
核算年排放量/（t/a）
P1
颗粒物

4.12
8.25
0.198
P2
颗粒物

4.45
3.97
0.165
P3
颗粒物

4.12
4.12
0.066
有组织排放总计
颗粒物

3.088
表4-14   大气污染物无组织排放量核算表
序号
产污环节
污染物
国家或地方污染物排放标准
年排放量/（t/a）
标准名称
浓度限值/（mg/m³）
1

粗破车间
颗粒物

《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）
1.0

0.75
2

中碎车间
颗粒物

1.0

0.625
3

转运车间
颗粒物

1.0
0.25
4
上料车间
颗粒物

1.0
0.052
5
运输道路
颗粒物
1.0
0.948
6
合计

2.625
表4-15   大气污染物年排放量核算表
序号
污染物
年排放量（t/a）
1
颗粒物
5.713
(6)监测要求
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)中规定，制定运营期自行监测计划，废气自行监测情况见下表4-16。

表4-16    废气自行监测情况一览表
序号

监测点位

监测因子

检测频次

1

排气筒P1
颗粒物

1次/年

2

排气筒P2
颗粒物

1次/年

3

排气筒P3
颗粒物

1次/年

(7)废气排放的环境影响分析

本项目各污染源均采取相应的污染防治措施，各污染防治措施技术可行，污染物排放满足相关标准要求，可实现稳定达标排放，对周围环境影响较小。

(8)厂区内无组织废气管控措施

厂区所有生产设施及物料全部在全封闭的库房内，上料车间出入口需配备自动感应门，保证无粉尘外逸，在生产过程中门窗保持关闭状态。厂区内道路采取水泥或沥青硬化措施，路面每天定时清扫保洁、洒水抑尘，保持道路无明显浮尘。厂区“非硬即绿”，洒水车定期在厂区内洒水抑尘，厂内运输车辆全部达到国五及以上排放标准；厂内非道路移动机械全部达到国四及以上排放标准。设置一套洗车系统，用于清洗车轮。除尘灰经密闭容器收集后，做到除尘灰不落地，加湿后外售硕德选厂。
(9)大气环境评价结论：
本项目所在地为环境空气质量不达标区。经工程分析及源强核算可知各污染物经相应治理措施治理后均能做到达标排放。营运期，建设单位加强各废气处理装置运营维护、定期按要求进行日常监测，确保各装置正常使用。本项目排放的废气不会对周边空气质量产生明显不利影响。

2、地表水治理措施及影响分析

本项目废水主要为洗车废水。洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。因此，本项目地表水环境影响可以接受。

3、噪声治理措施及影响分析

(1)噪声源强
本项目主要产噪设备为破碎机、给料机，源强为85-110dB(A)之间，通过采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声等措施来降低噪声，经过类比调查，项目主要噪声源及源强见下表4-11。


	
	表4-17  项目噪声源强调查清单(室内声源)

序号

建筑物名称

声源名称

型号

数量(台)

声源源强

声源控制措施

空间相对位置(m)

室内边界距离(m)

室内边界声级(dB(A)

运行时段

建筑物插入损失(dB(A)

建筑物外噪声

X

Y

Z

声压级(dB(A)

建筑物外距离(m)

声功率级/dB(A)

1

粗碎车间

给料机

-

1

90

低噪声设备、厂房隔声

415.53
300.05
1
10

65

昼、夜

20

45

1

颚式破碎机

CJM160

1

100

低噪声设备、厂房隔声

416.39
306.97
1

15

61

昼、夜

20

41

1

2

中碎车间

圆锥破碎机

RCM70

1

100

低噪声设备、厂房隔声

413.8
225.65
1
15

61

昼、夜

20

41

1

3

上料车间

给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

231.22

294.89

1

15

61

昼、夜

20

41

1

4
给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

238.61
231.28
1
15

61

昼、夜

20

41

1

5
给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

244.67
231.28
1
15

61

昼、夜

20

41

1

6
给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

238.42
222.61
1
15

61

昼、夜

20

41

1

7
给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

244.71
222.61
1
15

61

昼、夜

20

41

1

8
给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

239.26
213.59
1
15

61

昼、夜

20

41

1

9
给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

245.13
213.8
1
15

61

昼、夜

20

41

1

10
给料机

-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

239.47
206.25
1
15

61

昼、夜

20

41

1

11
装载机
-

1
90

低噪声设备、厂房隔声

245.55
206.67
1
15

61

昼、夜

20

41

1

表4-18   噪声源预测参数一览表(室外声源)
序号

声源名称

数量(台/套)

空间相对位置/m

噪声源强

声源控制措施

运行时段

降噪效果dB(A)

降噪后源强dB(A)

X

Y

Z

声压级/dB(A)

距声源距离/m

1

风机

3

343.07

309.24

1

85

1

低噪声设备

间断

—

85

343.07

309.24

1

85

1

低噪声设备

间断

—

85

343.07

309.24

1

85

1

低噪声设备

间断

—

85

表4-19   噪声源预测参数一览表（线声源)
序号

声源名称

数量(台/套)

空间相对位置/m

声功率级(8个频带)/测点声压级(dB)
声源控制措施

运行时段

降噪效果dB(A)

降噪后源强dB(A)

1

运输车辆、洒水车
3

250.8,219.04,1,0

329.44,220.3,1,0

80
减缓车速
昼夜
10
70



	
	(2)噪声影响预测

1)单个室外点声源在预测点产生的声级计算基本公式

已知声源的倍频带声功率级(从63Hz到8000Hz标称频带中心频率的8个倍频带)，预测点位置的倍频带声压级Lp(r) 可按下式计算：

Lp(r)=LW+DC－(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：Lp(r)──预测点处声压级，dB；

LW──由点声源产生的声功率级(A 计权或倍频带)，dB；

DC──指向性校正，dB；

Adiv──几何发散引起的衰减，dB；

Aatm──大气吸收引起的衰减，dB；

Agr──地面效应引起的倍频带衰减，dB；

Abar──障碍物屏蔽引起的衰减，dB；

Amisc──其他多方面效应引起的倍频带衰减，dB。

2)室内点声源对厂界和声环境保护目标噪声预测点贡献值预测模式

室内声源首先换算为等效室外声源，再按各类声源模式计算。

①首先计算出某个室内声源靠近围护结构处的倍频带声压级：
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Lp1──室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；
LW──点声源声功率级(A计权或倍频带)，dB；

Q──指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙的夹角处时，Q=4；当放在三面墙的夹角处时，Q=8；

R──房间常数；R=Sα/(1－α)，S为房间内表面面积，m²，α为平均吸声系数。

r──源到靠近围护结构某点处的距离，m。

②计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Lp1i(T)──靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

Lp1ij──室内j声源i倍频带的声压级，dB；

N──室内声源总数。

③计算出室外靠近围护结构处的声压级：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Lp2i (T) ──靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；

TLi──围护结构i倍频带的隔声量，dB；

④将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积(S)处的等效声源的倍频带声功率级。
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⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，根据厂房结构(门、窗)和预测点的位置关系，分别按照面声源、线声源和点声源的衰减模式，计算预测点处的声级。

假设窗户的宽度为a，高度为b，窗户个数为n；预测点距墙中心的距离为r。预测点的声级按照下述公式进行预测：
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3)计算总声压级

①计算本项目各室外噪声源和各含噪声源厂房对各预测点噪声贡献值

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源②遮挡物引起的衰减工作时间为tj，则本项目声源对预测点产生的贡献值(Leqg)为：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



②预测点的噪声预测值

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



式中：Leqg──建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

Leqb──预测点的背景值，dB(A)。

(3)预测参数及预测结果

噪声预测结果见下表4-19。

表4-20  厂界噪声预测结果  单位：dB(A)

预测点名称

本项目贡献值

评价标准

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

东厂界

51.87
60

50

达标

达标

南厂界

50.57
60

50

达标

达标

西厂界

46.09
60

50

达标

达标

北厂界

52.30
60

50

达标

达标

根据预测结果，噪声对厂界贡献值均在50dB(A)以下，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

表4-21  排放标准及监测要求一览表

监测点位

监测因子

监测频次

排放标准

厂界外1m处

连续等效A声级
每季1次(昼、夜)
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准
4、固体废物环境影响分析 

本项目运行期产生的固体废物主要为洗车沉淀池沉泥，废布袋、除尘灰、设备检维修过程产生的废润滑油、废油桶、废液压油和员工生活产生的生活垃圾。

4.1一般固废：

项目运营期产生的一般固体废物主要为除尘器产生的除尘灰、员工生活产生的生活垃圾、沉泥。
除尘灰：产生量为305.66t/a，袋装收集后直接外售硕德选厂。项目除尘灰为一般固体废物，且硕德选厂原料于项目原料均为刘湾子铁矿石，因此除尘灰可以作为硕德选厂原料使用。
洗车平台沉淀池沉泥：产生量约为0.25t/a，收集后直接外售硕德选厂。项目运输车辆将物料从转运车间送至上料车间，粘带的泥土主要为项目原料，洗车平台沉淀池沉泥可以作为硕德选厂原料使用。

生活垃圾：项目员工10人，人均每天产生生活垃圾0.5kg，生活垃圾产生量为1.5t/a，由环卫部门统一收集处置。

废布袋：项目除尘器产生的废布袋约为0.05t/a，更换时厂家回收。

4.2危险废物：

废润滑油：0.05t/a，暂存于危废间后交有资质单位处理。根据《国家危险废物名录》进行分析，废润滑油属于HW08类危险废物，年产生量为0.05t/a，废物代码为900-214-08。

废油桶：项目废油桶产生量约为0.02t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年），项目废油桶属于危险废物，交有资质单位处理。危废类别为HW08，危险废物代码为900-249-08。

废液压油：0.05t/a，存于危废间后交有资质单位处理。根据《国家危险废物名录》进行分析，废液压油属于HW08类危险废物，年产生量为0.05t/a，废物代码为900-218-08。

废铅蓄电池：0.05t/a，存于危废间后交有资质单位处理。根据《国家危险废物名录》进行分析，废液压油属于HW31类危险废物，年产生量为0.05t/a，废物代码为900-052-31。

本项目固体废物产生情况见下表4-22。

表4-22    固体废物产生情况一览表   单位t/a

产生环节

名称

属性

主要有毒有害物质名称

物理性状

环境危险特性

年度产生量(t/a)

贮存方式

利用及处置方式和去向

利用或处置量(t/a)

环境管理要求

洗车沉淀池

沉泥

一般工业固体废物（99）
无

固体

无

0.25

袋装

送硕德选厂回收利用
0.25

-

除尘器
除尘灰
一般工业固体废物（99）
无
固体
无
305.66
袋装
送硕德选厂回收利用
-
除尘器
废布袋
一般工业固体废物（99）
无
固体
无
0.05
-
厂家回收
-
职工生活

生活垃圾

/

无

固体

无

0.9

垃圾桶暂存
定期由环卫部门收集至指定地点

0.9

-

设备检修

废润滑油

900-214-08

矿物油

液态

T，I

0.05

桶装加盖，经收集后新建危废间暂存

定期由有资质单位处置

0.05

危险废物的收集及临时存放应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)对国家规定的危险废物分别存放，已按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276-2022)的要求对危险废物的临时存放场所设置环境保护图形标志牌
废液压油
900-218-08
液压油

液态

T，I

0.05
桶装加盖，经收集后新建危废间暂存

定期由有资质单位处置
0.05
废油桶

900-249-08

矿物油

固态

T，I

0.02

经收集后新建危废间暂存

定期由有资质单位处置

0.02

装载机、洒水车、运输车辆
废铅蓄电池
900-052-31
900-052-31
固态
T
0.05
经收集后新建危废间暂存
定期由有资质单位处置
0.05
表4-23    危险废物汇总表

序号

危废名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量(t/a)

产生工序及装置

形态

主要成分

产生周期

危险特性

污染防治措施

1

废润滑油

HW08

900-214-08
0.05
设备检修

液态

矿物油

6个月

T，I
桶装加盖，经收集后新建危废间暂存，定期由有资质单位处置
2
废液压油
HW08
900-218-08
0.05
液态
液压油
6个月
T，I
3
废油桶

HW08

900-249-08

0.02
固态

矿物油、液压油
6个月

T，I

4
废铅蓄电池
HW31
900-052-31
0.05
车辆
固态
含铅废物
6个月
T
表4-24    危险废物贮存场所基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

位置

占地

面积(m2)

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1

危废间

废润滑油

HW08

厂区西侧

10
桶装加盖
12t

6个月
2

废油桶

HW08

/
3

废液压油

HW08

桶装加盖

4
废铅蓄电池
HW31
桶装加盖
本项目新建一座危废间，位于厂区西侧，占地面积10m2。危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)的相关要求设置危险废物警示标识、防渗工程及管理台账等。

项目产生的危险废物均在产生点直接放置密闭容器内，经密闭容器后送至危废暂存间暂存，定期由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得危险货物运输资质，并按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求开展危险废物的运输。在满足上述要求的前提下，项目危险废物运输过程中不会对周围环境产生明显影响。

危险废物内部转运作业必须按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)相关规定执行，重点内容如下：

①危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，应避开办公区和生活区。

②危险废物内部转运采用专用的工具，贮存间由专人进行管理并按照要求进行填写《危险废物厂内转运记录表》。

③危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。

根据《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》(HJ1259-2022)，提出本项目危险废物台账管理要求，具体如下：

①建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任；

②产生危险废物的单位应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账；

③危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。产生危险废物的单位可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账；

④产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次；

⑤记录保存时间原则上应存档5年以上。
危险废物内部转运环境影响分析：

项目产生的危险废物经密闭容器收集后运至厂区危废间。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，运输路线位于厂区内，且路线不经过办公区等人员密集区，转运结束后及时对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物散落或泄漏在转运路线上。危险废物运输过程中全部采用密闭容器储存，正常情况下不会发生散落或泄漏，同时车间内均进行了硬化，可有效阻止泄漏后危险废物的下渗，因此危险废物在运输过程中发生散落或泄漏时，及时清理，不会对周边环境产生明显影响。

综上，项目产生的固体废物均得到合理处置，对环境影响较小。

5、地下水及土壤

本项目洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水泼洒地面抑尘；各类危险废物均暂存在危废间内，定期交有资质单位处置；生产设施及物料均储存于车间内，采取分区防渗后，可杜绝污染途径，不存在地下水、土壤环境影响。

本项目可能对土壤和地下水产生影响的途径为项目使用的润滑油及产生的废润滑油、液压油及废液压油等滴落至地面垂直入渗进入土壤，针对可能产生的影响源，本项目采用如下防渗措施：

①分区防渗措施：主要包括相关区域地面的防渗措施及污染物收集措施。拟建项目依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水污染防渗分区防渗技术要求。所有设施，正常工况下，不会对地下水环境产生影响。防渗措施见表4-23。

②污染监控措施：安排专人定期进行检查，发生地面破裂、泄漏易于及时发现。

③应急响应措施：建设单位通过严格管理，专人巡检等方式进行监管，非正常情况渗漏一经发现，启动应急预案，立即采取封堵、吸收、吸附等措施，防止大量泄漏。综上所述，地下水防渗措施符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)相关要求，能够有效防控地下水污染。

表4-25    项目防渗措施设计方案一览表
防渗级别

防渗区域

防渗措施

防渗效果

一般防渗区

封闭库房、洗车平台

采用15cm厚防渗混凝土浇筑

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s

简单防渗区

运输道路及厂区其它地方

水泥硬化

一般地面硬化

重点防渗区

危废间

设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料

等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-10cm/s

项目采取以上防渗措施处理后，可有效阻止污染物下渗，综上所述，本项目建设对周围水环境影响较小。

6、环境风险

(1)风险调查

项目所涉及的风险物质为润滑油、废润滑油。环境风险主要为风险物质爆炸、着火事故引发的次生环境影响。

(2)环境风险潜势初判

危险物质与临界量比值：

计算所涉及的每种环境风险物质在厂界内的存在量与其在风险导则附录B中的对应临界量的比值Q；在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算，对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。

当企业只涉及一种环境风险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为 Q；

当企业存在多种环境风险物质时，则按式〈1〉计算物质数量与其临界量比值(Q)：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


                       〈1〉

式中：q1，q2，..，q n ——每种环境风险物质的存在量，t；

      Q1，Q2...，Qn ——每种环境风险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目风险潜势为I，以Q0表示。

当Q≥1时，将 Q 值划分为：(1)1≤Q＜10；(2)10≤Q＜100；(3)Q≥100。

比值Q计算参数见下表4-26。

表4-26    比值Q计算参数

序号

装置单元

环境风险物质

Q环境风险物质最大存储量(t)

Q临界量(t)

q/Q值

1

危废间

废润滑油

0.05
100

0.0005
废液压油

0.05

100

0.0005

3

生产设备

润滑油

0.1

2500

0.00004
液压油

0.1

2500

0.00004

合计

0.00108
根据上表可知，全厂Q值为0.00108＜1，则项目风险潜势为I，可开展简单分析。
(3)环境风险分析
涉及危险物质的主要位置为危废间。润滑油、液压油泄漏造成危险物质渗入土壤，由于在环境中残留时间长，对土壤生物和植物生态系统，甚至地下水都产生危害，影响土壤肥力和生产力，进而影响地下水和公众健康。

废润滑油、废液压油不按照危险废物管理规定要求交由有资质单位处置，随意处置，或者危废间防渗层破裂，从而造成危险废物泄漏，渗入土壤，造成土壤、地下水污染。

(4)环境风险防范措施
①废润滑油、废液压油经收集后在现有危废间暂存，项目危险废物暂存间四周依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水污染防渗分区防渗技术要求。所有设施正常工况下，不会对地下水环境产生影响。

②在管理方面制定一系列详细的环保管理制度，并设环保管理组织，确保各种有关的环保管理规定能在各个环节上得到充分落实，且能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。

(5)评价结论与建议

综上所述，通过风险管理，采取一系列风险防范措施，并制定环境风险事故应急措施，能够有效预防、阻止、减缓风险事故的发生概率及影响范围程度。采取上述环境风险防范措施后，项目的环境风险水平为可接受水平。

7、生态影响分析

本项目位于迁安市蔡园镇刘湾子村，用地范围内没有生态保护目标，无需进行生态环境影响分析。

8、电磁辐射

本项目不涉及电磁辐射，无需开展电磁辐射评价。



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护

措施
	执行标准

	大气环境
	上料及一级破碎
	颗粒物
	入料棚三面围挡，废气经过集气罩收集后送1#脉冲式布袋除尘器，处理风量为24000m³/h，处理后通过排气筒P1外排
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6排放限值

	
	中碎料仓、二次破碎
	颗粒物
	2#脉冲式布袋除尘器，处理风量为41500m³/h，处理后通过排气筒P2外排
	

	
	转运料仓
	颗粒物
	3#脉冲式布袋除尘器，处理风量为16000m³/h，处理后通过排气筒P3外排
	

	
	粗破车间、中碎车间、转运料仓、上料车间
	颗粒物
	封闭厂房+喷雾抑尘
	《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7无组织排放限值

	
	道路运输
	颗粒物
	洗车台+道路硬化+洒水抑尘
	

	地表水环境
	洗车废水
	SS
	经洗车系统沉淀后回用，不外排
	--

	
	生活废水
	SS、COD、氨氮
	泼洒地面抑尘
	--

	声环境
	给料机、破碎机、洒水车、装载机、运输车辆
	噪声
	采用低噪声设备、基础减振、厂房隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准

	电磁辐射
	--
	--
	--
	--

	固体废物
	洗车沉淀池沉泥
	沉泥
	送硕德选厂回收利用
	执行《排污许可证申请与核发技术规范工业固体废物（试行）》(HJ1200-2021)中相关要求。

	
	除尘器
	除尘灰
	
	

	
	除尘器
	废布袋
	厂家回收
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门清运处理
	--

	
	设备检修
	废润滑油
	暂存于危废间内，定期交由资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)

	
	
	废油桶
	
	

	
	
	废液压油
	
	

	
	装载机、洒水车、运输车辆
	废铅蓄电池
	
	

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗措施：危废间进行重点防渗，渗透系数K≤1×10-10cm/s。沉淀水池进行一般防渗处理，等效防渗层≥1.5m，渗透系数K≤1×10-7cm/s的防渗性能。生产进行简单防渗处理，采用一般地面硬化。

	生态保护措施
	无

	环境风险

防范措施
	①废润滑油、废液压油经收集后新建危废间暂存，项目危险废物暂存间四周依据相关规范设计地下水污染防渗措施，防渗设计满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水污染防渗分区防渗技术要求。所有设施正常工况下，不会对地下水环境产生影响。

②在管理方面制定一系列详细的环保管理制度，并设环保管理组织，确保各种有关的环保管理规定能在各个环节上得到充分落实，且能有所改进与提高。在投产运行前，应制定出正常、异常或紧急状态下的操作手册和维修手册，并对操作、维修人员进行培训，持证上岗，避免因严重操作失误而造成的事故；加强对工作人员环保素质方面的教育及训练，而且要时常演练与考核。制定应急操作规程，在规程中应说明发生事故时应采取的操作步骤，规定抢修进度，限制事故的影响。对重要的仪器设备有完善的检查项目、维护方法，按计划进行定期维护；有专门档案(包括维护记录档案)，文件齐全。

	其他环境

管理要求
	(1)环境管理

根据本项目实际情况制定环境管理制度

①明确一名人员为环保员，负责建立本项目的环境管理规章制度，编制环境保护规划；搞好环境保护知识的普及和培训，提高人员的环保意识；负责定期检查环保设施的运行状况，定期对环保设施进行维修与管理，严格控制“三废”的排放；调查处理污染事故及污染纠纷。

②建设单位必须保证所有环保设备的正常运行，并保证各类污染物达到国家的排放标准和管理要求。

③建立定期检查与监测制度，定期检查生产设备和污染处置设施的运行情况，保证设备的完好和正常运转。

④将所有环境管理工作建立工作档案，并全部予以文件化。

(2)企业环境信息公开

根据《企业环境信息依法披露管理办法》(部令24号)、《企业信息公示暂行条例》等文件的规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，通过采取信息公开栏的方式，及时、如实地公开其环境信息(包括基础信息和排污信息、防治污染设施的建设和运行情况、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况等)。

(3)排污口设置及规范化管理

①排污口立标要求

A、依据国家标准《环境保护图形标志-排放口(源)》(GB 15562.1-1995)、《环境保护图形标志-固体废物贮存(处置)场》(GB15562.2-1995)及修改单的相关规定，设置环境保护图形标识，标明排放单位，排放口编号，污染物种类等。
B、排放口(源)及固体废物贮存场所使用国家生态环境部门统一制作和监制的环境保护图形标志牌，标志牌应位于醒目处，并长久保留。其中，噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处，设置高度一般为环境保护图形标去牌上缘距离地面2m。

②排污口建档要求

A、使用由国家生态环境部门统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写相关内容。

B、参考《固定污染源(水、大气)编码规则》（试行）对厂区生产设备、污染治理设备、固定污染源及排放口进行编号。

③排污口管理要求

A、规范化整治排污口的有关设施，将环境保护设施纳入本单位设备管理，制定相应的管理办法和规章制度。

B、排污单位应选派责任心强，具有专业知识和技能的兼、专职人员对排污口进行管理，做到责任明确、奖罚分明。

环境保护图形标志的形状及颜色见表41，环境保护图形符号见表42。
表5-1  环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称
形状
背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色
黑色
提示标志
正方形边框

绿色
白色
表5-2  排放口规范化标志

序号

提示图形符号

名称

功能

1
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噪声排放源

表示噪声向外环境排放

2
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一般固体废物

表示一般固体废物贮存、处置场

3
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危险废物

表示危险废物贮存、处置场

(4)环境管理台账

项目建成后，根据相关规范要求建立固体废物管理台账，结合自身情况，与生产记录相结合，如实记录固体废物种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等信息，并由专人按要求维护管理，一般固体废物台账保存期限不低于10年，危险废物台账保存期限不低于5年。

(5)排污许可制度衔接

根据《排污许可管理条例》(中华人民共和国国务院令 第736号)相关规定建设单位应当在本项目发生实际排污行为之前,按照国家环境保护相关法律法规以及相关排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证,不得无证排污或不按证排污，生态环境部门通过对企事业单位发放排污许可证并依证监管实施排污许可制。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录(2019年版)》(部令第11号)可知，本项目属于登记管理。企业应在该项目投入运行前完成排污登记。



六、结论
	综上分析，项目符合产业政策、符合国土空间规划，在运营期间所产生的废气、废水、噪声、固废等均采取了合理有效的治理措施，在落实环评中提出的各项环保措施后可达标排放，对周围环境的影响程度在可接受的范围内，不会改变周围地区目前大气环境、水环境、声环境、土壤环境的现有功能；项目采取了风险防范及风险应急措施，环境风险可接受。在执行环保“三同时”制度和认真落实本环评提出的各项环保措施后，从环保角度分析，该项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量(固体废物产生量)①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量(固体废物产生量)③
	本项目

排放量(固体废物产生量)④
	以新带老削减量

(新建项目不填)⑤
	本项目建成后

全厂排放量(固体废物产生量)⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	5.371
	0
	5.371
	+5.371

	废水
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	固废
	生活垃圾
	/
	/
	/
	1.5
	/
	1.5
	+1.5

	
	洗车沉淀池沉泥
	/
	/
	/
	0
	/
	0
	0

	
	废布袋
	
	
	
	0.05
	
	0.05
	+0.05

	
	除尘灰
	
	
	
	305.66
	
	305.66
	+305.66

	危险废物
	废润滑油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废油桶
	/
	/
	/
	0.02
	/
	0.02
	+0.02

	
	废液压油
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05

	
	废铅蓄电池
	/
	/
	/
	0.05
	/
	0.05
	+0.05


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
项目位置
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