	审批意见：

                                                     迁行审环表〔2026〕51号

所报《配套破碎站及固废资源综合利用项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于迁安市蔡园镇刘湾子村，迁安市正兴泰工贸有限公司院内。（地理位置坐标为东经：118度35分53.851秒，北纬：39度51分44.117秒），项目总投资50万元，环保投资10万元，占地面积7000㎡，建筑面积2445㎡。项目主要建设矿石破碎生产线1条，包括给料机、破碎机、天车等。项目建成达产后，年破碎铁矿石100万吨。项目已在迁安市行政审批局备案（备案证号为：迁行审投资备字[2025]061号），迁安市蔡园镇人民政府已出具符合规划的证明。

该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：

项目生产车间封闭并配有喷淋设施，上料、一级破碎入料棚三面围挡，废气经集气罩收集后送1#脉冲布袋除尘器（风量24000m³/h）处理后通过排气筒P1排放，中碎料仓、二级破碎废气经集气罩收集送2#脉冲布袋除尘器（风量为41500m³/h）处理后通过排气筒P2外排，转运料仓废气收集后由3#脉冲布袋除尘器（风量为16000m³/h）处理后通过排气筒P3外排。颗粒物有组织排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表6排放限值要求；生产设施及物料均位于封闭车间并配有雾炮，生产中门窗关闭，车间出入口装有自动感应门，厂区出入口设有洗车平台、运输道路硬化，定期清扫、洒水抑尘。颗粒物无组织排放满足《铁矿采选工业污染物排放标准》（GB28661-2012）表7排放限值要求。

项目洗车废水经沉淀池沉淀后循环利用，不外排。员工生活盥洗废水用于泼洒抑尘，不外排。
项目主要噪声源为设备噪声，选用低噪声设备、安装基础减振、厂房隔声等措施后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

项目除尘器产生的除尘灰、洗车沉泥袋装收集后外售硕德铁矿；废布袋收集后外售；生活垃圾收集后交由环卫部门处理；废润滑油、废液压油、废油桶、废电瓶暂存危废间，定期交由有资质的单位处置。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，项目对生产车间、料棚、在建洗车平台采取一般防渗，对危废间采取重点防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，自行承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
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