	审批意见：

                                                  迁行审环表〔2026〕52 号

所报《天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线改扩建项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于河北迁安经济开发区物流片区天道仓储物流港（迁安）有限公司专用线既有的天道装卸场内。（地理位置起点坐标为东经：118度34分11.590秒，北纬：39度52分40.091秒，终点坐标为东经：118度34分33.987秒，北纬：39度53分5.612秒），总投资4025.13万元，环保投资40.3万元。项目铁路专用线总长度1.015km、占地面积5075平方米，在天道装卸场内堆场北侧建设铁路装卸线1条，起止点从堆场西端出到翻车机房，有效长度1015m，装卸有效长度900m，能满足5000吨列车整列装卸要求。装卸线采用两侧铺面，北侧铺面尺寸为900×30m，南侧铺面尺寸为800×30m。拆除部分现有边修线及其料具间；拆除既有货运综合楼并还建货运员间休室、监控设备间，总建筑面积288.75㎡。购置配套设备新设TFDS探测站一座。项目建成后，预计年货运量达到焦炭300万吨。项目已在河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）备案，备案编号：〔迁经开行审投资物备字〔2026〕016号），河北迁安经济开发区管理委员会（迁安高新技术产业开发区管理委员会）出具了符合园区产业发展的意见。
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期：加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废气、废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期：集装箱装卸过程颗粒物，采取雾炮喷淋抑尘措施。内燃调机及时维护保养，使用符合质量标准的柴油，减少车辆尾气排放。无组织颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2相关限值要求。

项目雾炮喷淋用水自然挥发，生活污水泼洒抑尘，无废水外排。

项目主要噪声源为列车运行噪声，采取进入专用线前，列车速度降低，加强对车辆和轨道的维护，定期打磨轨道、镟轮等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类标准，新建装卸线边界满足《铁路边界噪声限值及测量方法》（GB 12525-90）及修改方案表2限值。

项目主要振动源为列车运行振动，采取加强对车辆和轨道的维护，定期打磨轨道、镟轮等措施，铁路线振动满足《城市区域环境振动标准》（GB10070-88）中工业集中区标准限值。

项目产生的生活垃圾采用垃圾桶进行收集，集中收集后送环卫部门指定地点；日常养护过程线路杂物集中收集后送环卫部门指定地点；养护更换的轨道集中收集后外售相关单位；废润滑油、废液压油、废油桶暂存于现有危废暂存间内，定期委托有资质单位处理。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，项目对办公用房采取一般防渗，对危废间、雨水收集池采取重点防渗措施，防止渗漏造成对地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，自行承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
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