	审批意见：                                                  

迁行审环表〔2026〕54号

所报《迁安市沙河驿镇泽友仓储物流部（个体工商户）煤炭储配中心项目环境影响报告表》已收悉，经研究现批复如下：

一、该项目位于迁安市沙河驿镇二店子村村南，迁安市腾方磁选有限公司北侧180米，总投资300万元，环保投资30万元，项目占地约21.65亩，利用现有生产车间、办公用房、磅房及相关附属设施，建筑面积约8712平方米，购置安装混料机、皮带输送机、地磅、装载机等设备及配套设备。项目建成达产后，年储配煤25万吨。迁安市沙河驿镇人民政府出具了证明，迁安市行政审批局出具了项目备案信息。（迁行审投资备字〔2026〕489号）。
该项目在我局网站上进行了受理及拟批准公示，公示期间未收到公众反馈意见，经研究，我局认为从环境影响角度分析项目建设可行，同意你公司按照《报告表》所列建设项目的性质、规模、地点、环保措施及要求进行建设。

二、项目建设与运行管理中应重点做好以下工作

1、施工期:加强项目建设的施工期环境管理。按照《报告表》要求，加强施工场地的废水、噪声、固体废物和生态的环境管理，认真落实施工期各项污染防治和生态保护措施。

2、运营期:落实各项无组织废气污染防治措施，无组织颗粒物排放须满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）表5煤炭工业无组织排放限值要求。

项目洗车废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排；生活污水用于厂区泼洒地面抑尘，不外排。

项目主要噪声为设备噪声，采取选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振等措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准。

项目沉泥外售综合利用；生活垃圾由环卫部门清运处理；废润滑油、废油桶暂存于危废间，定期交有资质单位处置。

认真落实报告表中规定的土壤及地下水污染防治措施，对生产车间、危废间等要采取严格完善的防渗措施，防止渗漏造成地下水污染。

3、环境管理严格按报告表规定的措施落实，确保项目实施后满足环保要求。

三、项目建设必须严格执行环境保护措施监督检查清单。项目竣工后，建设单位必须按规定程序开展竣工环境保护验收，经验收合格后，方可投入正常运行,项目建设内容如发生变化，需及时向我局报告，违反本规定要求的，承担相应环保法律责任。

四、你公司应在接到本批复后20个工作日内，须将批准后的环境影响报告表送唐山市生态环境局迁安市分局，并按规定接受环境保护行政主管部门的监督检查。
经办人：                       

                                                   2026 年10月23日


